{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":527,"n_cols":5,"rows_kept":527,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[520,0,522,0],[506,0,507,0],[508,0,509,0],[510,0,512,0],[513,0,514,0],[515,0,516,0],[517,0,519,0],[502,0,505,0],[428,0,442,0],[443,0,445,0],[446,0,448,0],[450,0,474,0],[475,0,479,0],[480,0,482,0],[498,0,501,0],[494,0,497,0],[490,0,493,0],[486,0,489,0],[483,0,485,0],[413,0,427,0],[335,0,336,0],[337,0,338,4],[340,0,341,0],[342,0,346,0],[347,0,349,0],[352,0,353,0],[354,0,357,0],[358,0,370,0],[371,0,382,0],[383,0,397,0],[398,0,412,0],[333,0,334,0],[309,0,313,0],[317,0,318,0],[320,0,321,0],[323,0,327,0],[328,0,332,0],[284,0,285,0],[174,0,180,0],[181,0,182,0],[183,0,186,0],[187,0,188,0],[189,0,190,0],[196,0,197,4],[199,0,234,0],[235,0,252,0],[256,0,275,0],[276,0,278,0],[59,0,60,0],[61,0,65,0],[66,0,67,0],[68,0,69,0],[165,0,172,0],[76,0,78,0],[80,0,84,0],[85,0,86,0],[87,0,89,0],[91,0,92,0],[93,0,121,0],[122,0,150,0],[151,0,155,0],[156,0,160,0],[161,0,162,0],[163,0,164,0],[0,0,1,4],[2,0,3,4],[5,0,9,0],[10,0,12,0],[13,0,23,0],[24,0,27,0],[279,0,283,0],[306,0,308,0],[297,0,304,0],[294,0,296,0],[292,0,293,0],[290,0,291,0],[286,0,289,0],[71,0,72,0],[73,0,75,0],[28,0,32,0],[33,0,39,0],[42,0,45,0],[46,0,47,0],[48,0,52,0],[54,0,56,0]]}
[]
[]
["C300"]
[]
["Технологический адрес","Наименование параметра","Инструм.\nпозиция","Ед. изм.","Норма"]
["Е-303/1,2","Давление газа в Е-303/1,2","РС-3070","кгс/см2 ","[0,05 : 0,4]"]
[null,"Уровень жидкости в Е-303/1","LA-3219","%","[- : 60]"]
[null,"Уровень жидкости в Е-303/2","LCA-3220","%","[- : 60]"]
[null,"Расход жирного газа из Е-303/1,2 по пусковой линии","F-3201","нм3/ч","[- : 20000]"]
[null,"Расход жирного газа из Е-303/1,2 по рабочей линии","F-3202","нм3/ч","[12000 : 55000]"]
["Ёмкость Е-307","Температура в Е-307","Т-3022-5","°C","[- : 60]"]
[null,"Уровень нестабильного бензина в Е-307","LCA-3222","%","[30 : 70]"]
[null,"Расход жирного газа из Е-307 в абсорбер","F-3203","нм3/ч","[- : 40000]"]
["Колонна К-303/1","Расход ''тощего'' абсорбента в К-303/1","FC-3191","м3/ч","[0 : 80]"]
[null,"Расход верхнего циркуляционного орошения К-303/1","FC-3185","м3/ч","[- : 120]"]
[null,"Расход среднего циркуляционного орошения К-303/1","FC-3186","м3/ч","[- : 120]"]
[null,"Расход нижнего циркуляционного орошения К-303/1","FC-3187","м3/ч","[- : 120]"]
[null,"Температура верха К-303/1","ТA3050-1","°C","[- : 70]"]
[null,"Температура верха К-303/1","ТA3050-2","°C","[- : 70]"]
[null,"Температура на 14-ой тарелке К-303/1","Т-3052","°C","[- : 70]"]
[null,"Температура на 22-ой тарелке К-303/1","Т-3054","°C","[- : 70]"]
[null,"Температура на 30-ой тарелке К-303/1","Т-3056","°C","[- : 70]"]
[null,"Уровень насыщенного абсорбента в кубе К-303/1","LCA-3230","%","[30 : 70]"]
[null,"Температура насыщенного абсорбента из К-303/1 после Х-330","ТIR-3350","°C","не норм."]
["К-305","Давление верха в К-305","РCA-3083","кгс/см2 ","[- : 13]"]
[null,"Расход доабсорбента в К-305 после Н-201/1,р","FC-2199","м3/ч","[- : 40]"]
[null,"Температура верха К-305","Т-3024-2","°C","[- : 70]"]
[null,"Расход сухого газа блока абсорбции","F-3217","нм3/ч","[- : 25000]"]
["Колонна К-303/2","Давление верха в К-303/2","РA-3091-1","кгс/см2 ","[- : 14]"]
[null,"Температура отпаренных газов из К-303/2 в Е-307","Т-3022-6","°C","[- : 50]"]
[null,"Температура верха К-303/2","Т-3021-7","°C","[50 : 80]"]
[null,"Температура на 21-ой тарелке К-303/2","ТC-3007-1","°C","[80 : 130]"]
[null,"Уровень в К-303/2","LCA-3223","%","[30 : 70]"]
["К-304","Давление верха в К-304","РCA-3075-1","кгс/см2 ","[- : 11]"]
[null,"Давление верха в К-304","РCA-3075-2","кгс/см2 ","[- : 11]"]
[null,"Температура на 7 тарелке К-304","ТCA-3001-1","°C","[50 : 100]"]
[null,"Расход головки стабилизации на орошение К-304","FC-3180","м3/ч","[- : 230]"]
[null,"Температура куба К-304","Т-3023-5-1","°C","[130 : 195]"]
[null,"Температура стабильного бензина с установки","Т-3025-11","°C","[- : 120]"]
[null,"Расход сырья","FCA-3183","м3/ч","[100 : 400]"]
["Т-317/1","Уровень стабильного бензина в Т-317/1","LCA-3237","%","[30 : 70]"]
["Т-317/2","Уровень стабильного бензина в Т-317/2","LA-3251","%","[30 : 70]"]
["Е-304","Давление в Е-304","РC-3076","кгс/см2 ","[- : 10,5]"]
[null,"Температура головки стабилизации в Е-304","Т-3023-9","°C","[- : 50]"]
[null,"Уровень головки стабилизации в Е-304","LCA-3235","%","[30 : 70]"]
[null,"Расход возвращаемой в Е-304 головки стабилизации","FIRC-3199","м3/ч","не норм."]
["Е-305","Давление в Е-305","РC-3084","кгс/см2 ","[- : 11]"]
[null,"Уровень легкого бензина в Е-305","LCA-3262","%","[30 : 70]"]
["К-306","Давление верха в К-306","РCA-3079","кгс/см2 ","[16 : 20]"]
[null,"Температура верха над 1 тарелкой К-306","ТA-3025-2","°C","[- : 60]"]
[null,"Температура паров над 7 тарелкой К-306","ТCA-3002-1","°C","[50 : 70]"]
[null,"Температура паров над 58 тарелкой К-306","ТCA-3013-1","°C","[95 : 112]"]
[null,"Температура ББФ с установки","Т-3025-10","°C","[- : 50]"]
["Т-314","Уровень ББФ в Т-314","LCA-3239","%","[30 : 70]"]
["Е-306","Давление в Е-306","РCA-3080","кгс/см2 ","[12 : 20]"]
[null,"Температура ППФ в Е-306","Т-3025-5","°C","[- : 50]"]
[null,"Уровень ППФ в Е-306","LCA-3240","%","[30 : 70]"]
["Е-309","Уровень в Е-309","LS-3252","%","[- : 80]"]
["Е-322","Уровень в Е-322","LА-3321","%","[30 : 70]"]
["Е-331","Уровень раствора щелочи в Е-331","LIRCSA-3470-1","%","[30 : 70]"]
[null,"Уровень раствора щелочи в Е-331","LCA-3470","%","[30 : 70]"]
["К-307","Расход раствора щелочи в К-307","FCA-3450-1","м3/ч","[10 : 20]"]
[null,"Температура куба К-307","ТA-3401","°C","[- : 55]"]
[null,"Уровень раствора щелочи в К-307","LDCA-3461","%","[30 : 95]"]
[null,"Уровень раствора щелочи в К-307","LIRSA-3461-1","%","[30 : -]"]
[null,"Уровень раствора щелочи в К-307","LDA-3497","%","[- : 10]"]
["Е-323","Давление","РCA-3421","кгс/см2 ","[- : 20]"]
[null,"Уровень раствора щелочи в Е-323","LDCA-3463","%","[10 : 50]"]
["К-308","Температура куба К-308","ТA-3413","°C","[- : 60]"]
[null,"Уровень раствора щелочи в К-308","LCA-3464","%","[30 : 70]"]
["Е-328","Расход технического воздуха в К-308","FCA-3452","м3/ч","[60 : 300]"]
["Е-324","Давление","РCA-3422","кгс/см2 ","[- : 5]"]
[null,"Уровень раствора щелочи в Е-324","LCA-3465","%","[10 : 50]"]
["Е-325","Расход стаб. бензина в Е-325","FCA-3451","м3/ч","[1 : 4,8]"]
[null,"Уровень стаб. бензина в Е-325","LDCA-3466-1","%","[30 : 70]"]
[null,"Уровень стаб. бензина в Е-325","LIRSA-3466","%","[30 : 70]"]
["Е-326","Давление стаб. бензина в Е-326","РCA-3433","кгс/см2 ","[- : 5]"]
[null,"Уровень стаб. бензина в Е-326","LDCA-3467-1","%","[25 : 60]"]
[null,"Уровень стаб. бензина в Е-326","LIRSA-3467","%","[25 : 60]"]
["Е-329","Уровень в Е-329","LA-3468","%","[- : 80]"]
["Е-370","Давление","РC-3647","кгс/см2 ","[3 : 13]"]
[null,"Уровень ББФ","LIRА-3712","%","[20 : 80]"]
[null,"Уровень ББФ","LIRSA-3713","%","[20 : 80]"]
[null,"Уровень ББФ","LIRCA-3714","%","[20 : 80]"]
[null,"Уровень конденсата","LDA-3715","%","[- : 35]"]
["Е-352","Уровень","LIRA-3695-1","%","[30 : 70]"]
[null,"Уровень","LSA-3695-2","%","[30 : 70]"]
["ББФ на блок МТБЭ","Температура","Т-3524-4","°C","[- : 55]"]
[null,"Температура ББФ после Т-368","ТC-3528-1","°C","[35 : 75]"]
[null,"Расход свежей ББФ","FCQA-3651","м3/ч","[13 : 75]"]
["Метанол -рецикл","Расход метанола-рецикла","FCA-3656-1","м3/ч","[0,3 : 4]"]
["Т-351","Расход свежего метанола","FCA-3654-1","м3/ч","[0,7 : 5]"]
[null,"Температура метанола после Т-351","ТC-3529-1","°C","[- : 70]"]
["Р-350","Давление низа","РC-3558","кгс/см2 ","[6 : 9,6]"]
[null,"Перепад давления в верхнем слое","РD-3564","кг/см2 ","не норм."]
[null,"Перепад давления в среднем слое","РD-3562","кгс/см2 ","не норм."]
[null,"Перепад давления в нижнем слое","РD-3560","кгс/см2 ","не норм."]
[null,"Температура в верхнем слое","Т-3516-1","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в верхнем слое","Т-3516-2","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в верхнем слое","Т-3516-3","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в верхнем слое","Т-3516-4","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в верхнем слое","Т-3516-5","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в верхнем слое","Т-3516-6","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в верхнем слое","Т-3516-7","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в верхнем слое","Т-3516-8","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в верхнем слое","Т-3516-9","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в среднем слое","Т-3517-1","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в среднем слое","Т-3517-2","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в среднем слое","Т-3517-3","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в среднем слое","Т-3517-4","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в среднем слое","Т-3517-5","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в среднем слое","Т-3517-6","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в среднем слое","Т-3517-7","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в среднем слое","Т-3517-8","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в среднем слое","Т-3517-9","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в нижнем слое","Т-3518-1","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в нижнем слое","Т-3518-2","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в нижнем слое","Т-3518-3","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в нижнем слое","Т-3518-4","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в нижнем слое","Т-3518-5","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в нижнем слое","Т-3518-6","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в нижнем слое","Т-3518-7","°C","[- : 85]"]
["Р-351","Давление низа","РC-3559","кгс/см2 ","[6 : 9,6]"]
[null,"Перепад давления в верхнем слое","РD-3565","кгс/см2 ","не норм."]
[null,"Перепад давления в среднем слое","РD-3563","кгс/см2 ","не норм."]
[null,"Перепад давления в нижнем слое","РD-3561","кгс/см2 ","не норм."]
[null,"Температура в верхнем слое","Т-3520-1","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в верхнем слое","Т-3520-2","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в верхнем слое","Т-3520-3","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в верхнем слое","Т-3520-4","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в верхнем слое","Т-3520-5","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в верхнем слое","Т-3520-6","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в верхнем слое","Т-3520-7","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в верхнем слое","Т-3520-8","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в верхнем слое","Т-3520-9","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в среднем слое","Т-3521-1","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в среднем слое","Т-3521-2","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в среднем слое","Т-3521-3","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в среднем слое","Т-3521-4","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в среднем слое","Т-3521-5","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в среднем слое","Т-3521-6","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в среднем слое","Т-3521-7","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в среднем слое","Т-3521-8","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в среднем слое","Т-3521-9","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в нижнем слое","Т-3522-1","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в нижнем слое","Т-3522-2","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в нижнем слое","Т-3522-3","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в нижнем слое","Т-3522-4","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в нижнем слое","Т-3522-5","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в нижнем слое","Т-3522-6","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура в нижнем слое","Т-3522-7","°C","[- : 85]"]
["Кр-351/2","Давление верха в Кр-351/2","РC-3568","кгс/см2 ","[6 : 8]"]
[null,"Температура верха","Т-3524-5","°C","[55 : 80]"]
[null,"Температура низа","Т-3532-6","°C","[55 : 80]"]
[null,"Уровень в кубе","LA-3696","%","[- : 35]"]
[null,"Расход орошения","FCA-3655","м3/ч","[15 : 70]"]
["Кр-351/1","Давление в кубе Кр-351/1","Р-3569","кгс/см2 ","[6,5 : 8,5]"]
[null,"Температура верха","Т-3532-5","°C","[60 : 80]"]
[null,"Температура на 12 контрольной тарелке","ТC-3527-9","°C","[65 : 125]"]
[null,"Температура низа","Т-3524-6","°C","[80 : 140]"]
[null,"Уровень в кубе","LCA-3697","%","[30 : 70]"]
["МТБЭ с блока МТБЭ","Расход","FQ-3659","м3/ч","[- : 50]"]
[null,"Температура","Т-3524-8","°C","[- : 45]"]
["Е-353","Давление","РC-3566","кгс/см2 ","[- : 7,5]"]
[null,"Уровень в кубе","LCA-3700","%","[30 : 70]"]
["К-351","Давление в кубе К-351","Р-3551","кгс/см2 ","[6 : 9]"]
[null,"Температура низа","Т-3527-8","°C","[- : 60]"]
[null,"Уровень раздела фаз","LDCA-3682","%","[30 : 70]"]
[null,"Расход ББФ в К-351","FC-3657","м3/ч","[10 : 63]"]
[null,"Расход воды из К-351","FC-3658","м3/ч","[3 : 10]"]
[null,"Давление","РCA-3557","кгс/см2 ","[- : 9]"]
[null,"Уровень раздела фаз","LDA-3707","%","[- : 35]"]
[null,"Температура ББФ с установки","Т-3525-10","°C","[- : 50]"]
["ББф с блока МТБЭ","Расход ББФ с установки","FQ-3660","м3/ч","[10 : 63]"]
["К-352","Давление верха","Р-3549","кгс/см2 ","[- : 0,4]"]
[null,"Давление низа","РA-3556","кгс/см2 ","[- : 0,6]"]
[null,"Температура верха","Т-3525-1","°C","[65 : 70]"]
[null,"Температура на 10 контрольной тарелке","ТC-3525-2","°C","[90 : 110]"]
[null,"Температура низа","Т-3525-3","°C","[105 : 120]"]
[null,"Уровень","LCSA-3684","%","[30 : 70]"]
[null,"Расход орошения","FC-3662","м3/ч","[3 : 10]"]
["Е-356","Температура метанола на входе","Т-3525-8","°C","[- : 50]"]
[null,"Уровень","LCA-3693-2","%","[30 : 70]"]
["К-353","Температура низа","Т-3526-5","°C","[- : 60]"]
[null,"Уровень","LCA-3690-1","%","[30 : 70]"]
[null,"Расход ХОВ","FC-3665","м3/ч","[- : 0,2]"]
[null,"Расход орошения","FC-3667","м3/ч","[4 : 6]"]
["Е-361","Температура","Т-3527-6","°C","[- : 50]"]
[null,"Уровень","LA-3687-2","%","[12 : 70]"]
["Е-362","Температура","Т-3527-11","°C","[- : 50]"]
[null,"Уровень","LSA-3688","%","[12 : 70]"]
["Е-363","Уровень","LSA-3689","%","[12 : 70]"]
["Е-368","Уровень","LA-3692","%","[- : 70]"]
["Е-364","Уровень","LA-3691","%","[- : 50]"]
["Азот технический на блок МТБЭ","Давление азота на дыхание","РCA-3580","кгс/м2 ","[- : 400]"]
["Водяной пар на блок МТБЭ","Давление пара на блоке МТБЭ","РC-3553","кгс/см2 ","[4 : 6]"]
["C200"]
[]
["Технологический адрес","Наименование параметра","Инструм.\nпозиция","Ед. изм.","Норма"]
["Реактор Р-201","Расход сырья","FSA 2201-2","м3/ч","[160 : 467]"]
[null,"Температура ввода сырья","TА 2028-5","°C","[240 : 380]"]
[null,"Давление пара на реакторный блок","PCА 2401","кгс/см2 ","[4 : -]"]
[null,"Температура водяного пара","TА 2501","°C","[220 : -]"]
[null,"Расход пара в нижний маточник райзера","FА 2494","м3/ч","[200 : 350]"]
[null,"Расход пара на разгонные форсунки","FCА 2191","кг/час","[1500 : 5000]"]
[null,"Расход азота в низ райзера (4 ввода)","FА 2496","нм3/ч","[15 : 20]"]
[null,"Расход азота в низ райзера (4 ввода)","FА 2499","нм3/ч","[15 : 20]"]
[null,"Расход сырья на форсунки № 1-9 райзера","FСА 2471","м3/ч","[9 : 48]"]
[null,"Расход сырья на форсунки № 1-9 райзера","FСА 2479","м3/ч","[9 : 48]"]
[null,"Расход шлама","FА 2193","м3/ч","[- : 40]"]
[null,"Расход пара на распыл шлама","FCА 2504","кг/час","[100 : 600]"]
[null,"Температура реакции","ТСA 2003-1","°C","[490 : 550]"]
[null,"Температура реакции","TA 2003-2","°C","[490 : 550]"]
[null,"Температура в зоне десорбции Р-201","ТА 2027-13","°C","[490 : 550]"]
[null,"Температура в зоне десорбции Р-201","ТА 2027-15","°C","[490 : 550]"]
[null,"Температура в зоне десорбции Р-201","ТА 2027-8","°C","[490 : 550]"]
[null,"Температура в зоне десорбции Р-201","ТА 2027-10","°C","[490 : 550]"]
[null,"Температура реакции в Р-201","ТА 2027-7","°C","[490 : 550]"]
[null,"Плотность катализатора в райзере","PDА 2108","кгс/м2 ","[100 : 800]"]
[null,"Расход пара в зону десорбции основное кольцо.","FCА 2492","кг/час","[3000 : 9500]"]
[null,"Расход пара в зону десорбции полукольцо.","FCА 2189","кг/час","[200 : 1200]"]
[null,"Плотность кипящего слоя в зоне десорбции","PDSA 2109","кгс/м2 ","[500 : 830]"]
[null,"Температура верха отстойной зоны","ТА 2027-4","°C","[480 : 514]"]
[null,"Температура верха отстойной зоны","ТА 2027-5","°C","[480 : 514]"]
[null,"Давление верха отстойной зоны","РА 2106-2","кгс/см2 ","[0,8 : 2,5]"]
[null,"Температура в сборной камере","ТА 2027-2","°C","[480 : 514]"]
[null,"Температура регулируемая в сборной камере Р-201","ТIRСА 2027-1","°C","[480 : 514]"]
[null,"Перепад давления на циклонах","PDА 2107","кгс/м2 ","[- : 1200]"]
[null,"Уровень псевдосжиженного слоя слоя катализатора","LCA 2081","% шкалы","[30 : 69]"]
[null,"Расход легкого газойля в форсунки реактора Р-201","FRCA 2511","м3/ч","[5 : 40]"]
[null,"Расход легкого газойля на каждую форсунку Р-201","FRA 2512","м3/ч","[5 : 20]"]
[null,"Расход легкого газойля на каждую форсунку Р-201","FRA 2513","м3/ч","[5 : 20]"]
[null,"Расход водяного пара на каждую форсунку Р-201","FRCA 2514","кг/час","[100 : 300]"]
[null,"Расход водяного пара на каждую форсунку Р-201","FRCA 2515","кг/час","[100 : 300]"]
[null,"Расход водяного пара в кольцевой парораспределитель Р-201","FRCA 2516","кг/час","[1000 : 2500]"]
["Регенератор Р-202","Расход воздуха","FSA 2215-2","нм3/ч","[80000 : 200000]"]
[null,"Расход воздуха","FA2215-1","нм3/ч","[80000 : 200000]"]
[null,"Расход воздуха","F 2226","нм3/ч","[80000 : 200000]"]
[null,"Расход воздуха на выгрузку равновесного катализатора из Р-202 в Б-201, Б-201А","FА 2503","нм3/ч","[30 : 120]"]
[null,"Уровень кипящего слоя катализатора","LA 2104-1","% шкалы","[65 : 85]"]
[null,"Плотность кипящего слоя","PDА 2105","кгс/м2 ","[250 : 650]"]
[null,"Температура нижней зоны кипящего слоя","ТА 2022-21","°C","[640 : 750]"]
[null,"Температура верха отстойной зоны","ТА 2022-5","°C","[640 : 750]"]
[null,"Разность температур между кипящим слоем и отстойной зоной","TDА 2005","°C","[- : 30]"]
[null,"Температура в сборной камере","ТА 2022-1","°C","[640 : 750]"]
[null,"Давление верха отстойной зоны","РА 2102","кгс/см2 ","[0,9 : 3]"]
[null,"Перепад давления на циклонах","PDА 2103","кгс/м2 ","[- : 1000]"]
[null,"Перепад давления между регене-ратором и реактором","PDCA 2080-1","кгс/см2 ","[150 : 4000]"]
[null,"Перепад давления между регене-ратором и реактором","PDCA 2080-2","кгс/см2 ","[150 : 4000]"]
[null,"Перепад давления на запорно-регулирующих задвижках транспортных линий","PDA 2082-1","кгс/см2 ","[2000 : 8000]"]
[null,"Перепад давления на запорно-регулирующих задвижках транспортных линий","PDA 2083-1","кгс/см2 ","[2000 : 8000]"]
[null,"Давление жидкого топлива к форсункам П-201, Р-202","РСА 2084","кгс/см2 ","[- : 11]"]
[null,"Температура воздуха на выходе из топки П-201","ТА 2006","°C","[- : 550]"]
["Бункер Б-201","Давление в Б-201 (бункер равновесного катализатора)","РА 2101","кгс/м2 ","[- : 2,5]"]
["Бункер Б-202","Давление в Б-202 (бункер свежего катализатора)","РА 2100","кгс/м2 ","[- : 2,5]"]
["Аппарат снижения давления га-зов регенерации Д-201","Температура на входе","ТА 2068","°C","[- : 750]"]
["Ректификационная Колонна К-201","Температура верха колонны","TCА 2001-1","°C","[100 : 160]"]
[null,"Температура на 28-ой тарелке","TCA2002-1","°C","[200 : 320]"]
[null,"Давление верха колонны","PA 2113","кгс/см2 ","[- : 1,6]"]
[null,"Расход острого орошения","FCА 2180","м3/ч","[- : 55]"]
[null,"Расход верхнего циркуляционного орошения (ВЦО)","FCА 2183","м3/ч","[100 : 450]"]
[null,"Температура ввода ВЦО на 5-ю тарелку","ТСА 2008","°C","[- : 85]"]
[null,"Температура паров на 5-й тарелке","ТА 2004","°C","[- : 150]"]
[null,"Расход первого промежуточного циркуляционного орошения (1 ПЦО)","FА 2216","м3/ч","[100 : 400]"]
[null,"Температура паров на 19-й тарелке","ТСА 2009-1","°C","[- : 240]"]
[null,"Уровень на 22-й тарелке","LCА 2250","% шкалы","[30 : 80]"]
[null,"Расход второго промежуточного циркуляционного орошения (2 ПЦО)","FCА 2181","м3/ч","[200 : 430]"]
[null,"Температура ввода 2 ПЦО на 28-ю тарелку","TCА 2007","°C","[180 : 260]"]
[null,"Температура паров на 28-й тарелке","TCА 2002-1","°C","[200 : 320]"]
[null,"Уровень на 31-й тарелке","LCA 2251-1","% шкалы","[30 : 93]"]
[null,"Уровень на 31-й тарелке","LSA 2251-2","% шкалы","[30 : 93]"]
[null,"Расход нижнего циркуляционного орошения (НЦО)","FCА 2194","м3/ч","[320 : 1000]"]
[null,"Температура ввода НЦО","TА 2033-3","°C","[180 : 320]"]
[null,"Уровень низа","LCА 2255","% шкалы","[30 : 70]"]
[null,"Температура низа","TCА 2034-9","°C","[280 : 360]"]
[null,"Давление куба колонны","РА 2112","кг/см2 ","[- : 2]"]
["Отпарная Колонна К-202","Температура низа","ТА 2034-10","°C","[180 : 245]"]
[null,"Уровень низа","LIRSCA 2254","% шкалы","[30 : 70]"]
[null,"Расход пара","FCА 2196","кг/час","[200 : 1500]"]
["Ёмкость охлаждающей жидкости бачков торцевых уплотнений Е-308","Давление уплотняющей жидкости, подаваемое на торцы от Н-333/1,р","РСА 1450-2","кгс/cм2 ","[4 : 10]"]
[null,"Уровень затворной жидкости в Е-308","LCA 1453","% шкалы","[30 : 70]"]
[null,"Расход уплотняющей жидкости подаваемой на торцы насосов С-100","FA 1124","м3/ч","[5 : 25]"]
[null,"Расход уплотняющей жидкости подаваемой на торцы насосов С-200","FA 2218","м3/ч","[6 : 25]"]
[null,"Температура в Е-308","ТА 3022-4","°C","[25 : 45]"]
["Ёмкость жидкости для прокачки приборов КиП Е-222","Давление в линии прокачки приборов КИП от Н-213/1,р","РСА 2087","кгс/cм2 ","[- : 25]"]
[null,"Уровень в емкости Е-222","LCA 2282","% шкалы","[55 : 75]"]
["Газоводоотделитель О-201","Температура","ТА 2032-5","°C","[15 : 45]"]
[null,"Давление","РСА 2088","кгс/cм2 ","[0,1 : 0,5]"]
[null,"Уровень нестабильного бензина","LCA 2256","% шкалы","[40 : 70]"]
[null,"Уровень раздела фаз конденсат-бензин","LDCA 2257","% шкалы","[40 : 70]"]
["Ёмкость для сырья с АВТ-2 Е-201","Уровень","LCA 2351","% шкалы","[30 : 70]"]
[null,"Температура","TА 2017","°C","[- : 360]"]
["Буферная Ёмкость Е-209 для неочищенного технологического конденсата","Уровень конденсата","LDCА 2252","% шкалы","[30 : 80]"]
[null,"Уровень нефтепродукта","LА 2276","% шкалы","[- : 60]"]
["Сепараторы Е-205/1,2","Давление","PCА 2325","кгс/cм2 ","[- : 3]"]
[null,"Уровень конденсата","LА 2327","% шкалы","[30 : 70]"]
[null,"Уровень конденсата","LCA-2326","% шкалы","[30 : 70]"]
["Колонна К-220","Уровень","LCA 2350-1","% шкалы","[30 : 70]"]
[null,"Уровень","LSA 2350","% шкалы","[30 : 70]"]
[null,"Давление","PCА 2325","кгс/cм2 ","[- : 3]"]
[null,"Температура ввода конденсата","TCА 2010","°C","[- : 130]"]
[null,"Температура низа","TCА 2015","°C","[- : 130]"]
[null,"Температура верха","TA 2016-1","°C","[- : 130]"]
[null,"Температура газа на выходе из сепараторов Е-205/1,2","ТА-2016-2","°C","[- : 80]"]
[null,"Расход сухого газа","FА 2244","нм3/ч","[- : 1000]"]
["Гидравлик Е-208","Уровень","LA 2258-1","% шкалы","[30 : 60]"]
["Дренажная Ёмкость Е-206","Уровень","LA 2275","% шкалы","[- : 60]"]
[null,"Температура","TA 2020","°C","[- : 80]"]
[null,"Давление на выкиде Н-237","РА 2114","кгс/cм2 ","[- : 5]"]
["Ёмкость сульфидсодержащих стоков К-203","Уровень раздела фаз"," LDIRCA 2246-1","  % шкалы","[20 : 80]"]
[null,"Уровень воды"," LIRA 2246","  % шкалы","[20 : -]"]
[null," Уровень  нефтепродукта"," LIRСA  2247"," % шкалы","[20 : 80]"]
[null,"Давление","PIRC 2242","кг/см2 ","[- : 6]"]
[null," Температура","TIR  2351","°C","[- : 45]"]
["Трубопровод воздуха КиП","Давление воздуха КИП, подаваемого на продувку отборов приборов КИП и А регенератора Р-202","РСА 2090","кг/см2 ","[4 : 6]"]
["Трубопровод инертного газа","Давление инертного газа, подаваемого на продувку отборов приборов КИП и А реактора Р- 201","РСА 2086","кг/см2 ","[4 : 6]"]
["Азот высокого давления на продувку приборов КиП и А регенератора Р-202","Давление","P 2625","кг/см2 ","не норм."]
["Воздух КиП","Давление","P 8010","кг/см2 ","не норм."]
[null,"Расход","F 8010","нм3/ч","не норм."]
["Технический воздух","Расход","F 8011","нм3/ч","не норм."]
["Технологический конденсат из колонны К-220","Расход","F 2214","м3/ч","не норм."]
[null,"Температура конденсата на ЭЛОУ АВТ-6","ТА 2032-8","°C","не норм."]
["Остаток с установок АВТ-2,6","Расход","F 1318","м3/ч","не норм."]
["Оборотная вода I системы","Расход на установку","F 8026","м3/ч","не норм."]
[null,"Расход на установку","F 8028","м3/ч","не норм."]
[null,"Расход на установку","F 2510","м3/ч","не норм."]
[null,"Давление","P 8016","кг/см2 ","не норм."]
[null,"Давление","P 8018","кг/см2 ","не норм."]
["Лёгкий газойль с установки","Температура лёгкого газойля на выходе с установки","ТА 1022-7","°C","[- : 60]"]
[null,"Расход лёгкого газойля с установки","FА 1249","м3/ч","[- : 100]"]
[null,"Расход лёгкого газойля на КУ-1","FIRC 1279","м3/ч","[- : 100]"]
[null,"Температура на выходе с установки в линию сырья установки Л-24-7 (прямое питание)","ТА 1022-7","°C","[- : 80]"]
[null,"Температура легкого газойля на установку \"Висбрекинг\"","ТА 1022-7","°C","[- : 90]"]
["Тяжёлый газойль с установки","Температура тяжёлого газойля на выходе с установки","ТА 2032-1","°C","[- : 90]"]
[null,"Расход","F 2225","м3/ч","не норм."]
["Фракция выше 420 оС с установки","Температура фракции выше 420 оС на выходе с установки","ТА 2032-4","°C","[- : 90]"]
[null,"Расход","F 2200","м3/ч","не норм."]
["C100"]
[]
["Технологический адрес","Наименование параметра","Инструм.\nпозиция","Ед. изм.","Норма"]
["Насос Н-101/1,2,р","Расход сырья от насосов на смешение с ВСГ","FCA 1201-1","м3/ч","[40 : 250]"]
[null,"Расход сырья от насосов на смешение с ВСГ","FCA 1202-1","м3/ч","[40 : 250]"]
["Компрессор ПК-101-1,2,р","Давление на приеме","PCA 1083","кгс/см2 ","[29 : -]"]
[null,"Давление на нагнетании","PA1204","кгс/см2 ","[- : 63]"]
[null,"Давление на нагнетании","PA1205","кгс/см2 ","[- : 63]"]
[null,"Расход ВСГ на смешение с сырьем","FCA 1204-1","нм3/ч","[20000 : -]"]
[null,"Расход ВСГ на смешение с сырьем","FCA 1205-1","нм3/ч","[20000 : -]"]
["Свежий ВСГ на установку","Температура","ТА1018-7","°C","[- : 45]"]
[null,"Давление","РА1207","кгс/см2 ","[30 : -]"]
[null,"Расход","FCA1207","нм3/ч","[- : 55000]"]
["ВСГ с установки","Расход отдуваемого ВСГ с установки","FA1233","нм3/ч","[0 : 45000]"]
["Сепаратор Е-104 на приеме компрессоров ПК-101-1,2,р","Уровень жидкости","LCA 1310","% шкалы","[0 : 50]"]
["Соотношение ВСГ : сырьё","Соотношение ВСГ : сырьё","FCA1204-1/FC1201",null,"[380 : -]"]
[null,"Соотношение ВСГ : сырьё","FCA1205-1/FC1202",null,"[380 : -]"]
["Буферная Ёмкость сырья Е-106","Температура","ТА1018-1","°C","[- : 310]"]
[null,"Температура при промывке катализатора","ТА1018-1","°C","[- : 150]"]
[null,"Давление","PCA 1080","кгс/см2 ","[1,5 : 7,5]"]
[null,"Уровень","LCA 1280","% шкалы","[30 : 70]"]
["Печь П-101","Температура ГПС на выходе","ТIRC 1006-1","°C","[- : 400]"]
[null,"Температура ГПС на выходе","ТIRC 1006-2","°C","[- : 400]"]
[null,"Температура ГПС на выходе","ТISA 1025-3","°C","[- : 400]"]
[null,"Температура ГПС на выходе","ТISA 1025-4","°C","[- : 400]"]
[null,"Температура ГПС на выходе","ТISA1025-5","°C","[- : 400]"]
[null,"Температура ГПС на выходе","ТISA 1025-6","°C","[- : 400]"]
[null,"Температура дым. газов на выходе","ТА 1023-3","°C","[- : 800]"]
[null,"Температура дым. газов на выходе","ТА 1023-4","°C","[0 : 800]"]
[null,"Температура дым. газов на выходе","ТА 1023-5","°C","[0 : 800]"]
[null,"Температура дым. газов на выходе","ТА 1023-6","°C","[0 : 800]"]
[null,"Температура дым. газов на выходе","ТА 1023-7","°C","[0 : 800]"]
[null,"Температура дым. газов на выходе","ТА 1023-8","°C","[- : 800]"]
[null,"Глубина разряжения в конвекционной камере","РС 1164","кгс/м2 ","[- : 30]"]
["Реакторы Р-101-1,2,3,4","Температура ГПС на входе","ТIRА 1025-7-1","°C","[- : 400]"]
[null,"Температура ГПС на входе","ТIRА 1025-7-2","°C","[- : 400]"]
[null,"Температура ГПС на входе","ТIRА 1025-7-3","°C","[- : 400]"]
[null,"Температура ГПС на входе","ТIRА 1025-7-4","°C","[- : 400]"]
[null,"Температура на выходе из реакторов","ТIRA 1019-1","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура на выходе из реакторов","ТIRA 1019-2","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура на выходе из реакторов","ТIRA 1020-1","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура на выходе из реакторов","ТIRA 1020-2","°C","[- : 420]"]
[null,"Перепад давления м/у входом и выходом","PDIRA 1110","кгс/см2 ","[- : 8]"]
[null,"Перепад давления м/у входом и выходом","PDIRA 1111","кгс/см2 ","[- : 8]"]
[null,"Перепад давления м/у входом и выходом","PDIRA 1112","кгс/см2 ","[- : 8]"]
[null,"Перепад давления м/у входом и выходом","PDIRA 1113","кгс/см2 ","[- : 8]"]
["Р-101-1","Температура по высоте реактора","TIR 1072-2","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1072-3","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1072-4","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1072-6","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1072-10","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1073-1","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1073-3","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1073-5","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1073-7","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1073-9","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1074-2","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1074-4","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1074-6","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1074-8","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1074-10","°C","[- : 420]"]
["Р-101-2","Температура по высоте реактора","TIR 1075-2","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1075-4","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1075-6","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1075-8","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1075-10","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1076-1","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1076-3","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1076-5","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1076-7","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1076-9","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1077-2","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1077-3","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1077-4","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1077-6","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1077-10","°C","[- : 420]"]
["Р-101-3","Температура по высоте реактора","TIR 1172-2","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1172-3","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1172-4","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1172-6","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1172-10","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1173-1","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1173-3","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1173-5","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1173-7","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1173-9","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1174-2","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1174-4","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1174-6","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1174-8","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1174-10","°C","[- : 420]"]
["Р-101-4","Температура по высоте реактора","TIR 1175-2","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1175-4","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1175-6","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1175-8","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1175-10","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1176-1","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1176-3","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1176-5","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1176-7","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1176-9","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1177-2","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1177-3","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1177-4","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1177-6","°C","[- : 420]"]
[null,"Температура по высоте реактора","TIR 1177-10","°C","[- : 420]"]
["Сепаратор высокого давления Е-101","Температура","ТА 1031","°C","[- : 320]"]
[null,"Уровень","LА 1302","% шкалы","[30 : 70]"]
[null,"Давление","P 1156","Кгс/см2 ","[- : 50]"]
["Сепаратор высокого давления Е-102","Уровень гидрогенизата","LCA 1281","% шкалы","[30 : 70]"]
[null,"Уровень технологического конденсата","LDCA 1301","% шкалы","[- : 70]"]
[null,"Температура","Т 1030","°C","[- : 45]"]
["Сепаратор высокого давления Е-105","Уровень","LCA 1284","% шкалы","[- : 50]"]
["Печь П-102","Температура гидрогенизата на выходе","TCA 1007-1","°C","[- : 390]"]
[null,"Температура гидрогенизата на выходе","TCA 1007-2","°C","[- : 390]"]
[null,"Температура гидрогенизата на выходе","TCA 1005-1","°C","[- : 390]"]
[null,"Температура гидрогенизата на выходе","TCA 1005-2","°C","[- : 390]"]
[null,"Расход гидрогенизата на один поток","FCA 1217-1","м3/ч","[40 : 130]"]
[null,"Расход гидрогенизата на один поток","FCA 1218-1","м3/ч","[40 : 130]"]
[null,"Расход гидрогенизата на один поток","FCA 1219-1","м3/ч","[40 : 130]"]
[null,"Расход гидрогенизата на один поток","FCA 1220-1","м3/ч","[40 : 130]"]
[null,"Расход гидрогенизата на один поток","FCA 1242-1","м3/ч","[40 : 130]"]
[null,"Расход гидрогенизата на один поток","FCA 1243-1","м3/ч","[40 : 130]"]
[null,"Расход гидрогенизата на один поток","FCA 1244-1","м3/ч","[40 : 130]"]
[null,"Расход гидрогенизата на один поток","FCA 1245-1","м3/ч","[40 : 130]"]
[null,"Температура дымовых газов на выходе из П-102","ТА1024-1","°C","[- : 555]"]
[null,"Температура дымовых газов на выходе из П-102","ТА1024-2","°C","[- : 555]"]
[null,"Температура дымовых газов на выходе из радиантной камеры","ТА-1024-3","°C","[- : 800]"]
[null,"Температура дымовых газов на выходе из радиантной камеры","ТА-1024-4","°C","[- : 800]"]
[null,"Температура дымовых газов на выходе из радиантной камеры","ТА-1024-5","°C","[- : 800]"]
[null,"Температура дымовых газов на выходе из радиантной камеры","ТА-1024-6","°C","[- : 800]"]
[null,"Температура дымовых газов на выходе из радиантной камеры","ТА-1024-7","°C","[- : 800]"]
[null,"Температура дымовых газов на выходе из радиантной камеры","ТА-1024-8","°C","[- : 800]"]
[null,"Разрежение в конвекционной камере","РС 1165","кг/м2 ","[- : 40]"]
[null,"Давление в змеевиках","РА 1131","кг/см2 ","[- : 11]"]
[null,"Давление в змеевиках","РА 1132","кг/см2 ","[- : 11]"]
[null,"Давление в змеевиках","РА 1133","кг/см2 ","[- : 11]"]
[null,"Давление в змеевиках","РА 1134","кг/см2 ","[- : 11]"]
["Колонна К-101","Температура верха","ТA1001","°C","[- : 150]"]
[null,"Температура низа","ТА 1019-4","°C","[- : 370]"]
[null,"Давление верха","РА 1115","кгс/см 2","[- : 1,5]"]
[null,"Уровень","LCA 1286","% шкалы","[30 : 80]"]
[null,"Температура гидроочищенного вакуумного газойля на секцию 200","ТС 1004","°C","[190 : 370]"]
["Колонна К-108","Температура низа","ТА 1019-5","°C","[- : 280]"]
[null,"Уровень","LCA 1287","% шкалы","[30 : 70]"]
[null,"Температура фракции 160÷350 на выходе с установки","T 1022-6","°C","[- : 60]"]
["Газоводоотделитель Е-103","Температура","TА 1018-8","°C","[- : 65]"]
[null,"Уровень бензина","LC 1288","% шкалы","[30 : 70]"]
[null,"Уровень технологического конденсата","LDCA 1289","% шкалы","[- : 70]"]
["Абсорбер К-102","Температура","TА 1021-1","°C","[- : 60]"]
[null,"Расход 15%-го раствора МЭА","FCA 1212-1","м 3/час","[30 : 115]"]
[null,"Уровень","LCA 1290","% шкалы","[30 : 70]"]
[null,"Давление","Р 1237","кгс/см2 ","[35 : 47]"]
["Абсорбер К-103","Температура","TА 1021-2","°C","[- : 60]"]
[null,"Расход 15%-го раствора МЭА","FCА 1213","м 3/час","[3 : 45]"]
[null,"Уровень","LCA 1291","% шкалы","[30 : 70]"]
[null,"Давление","РСА 1086","кгс/см2 ","[- : 11]"]
["Абсорбер К-104","Температура","TА 1064","°C","[- : 60]"]
[null,"Расход 15%-го раствора МЭА","FCА 1325","м 3/час","[- : 20]"]
[null,"Уровень раздела фаз","LIRCA1490","% шкалы","[20 : 80]"]
[null,"Давление","PIR1771","Мпа","[- : 4,5]"]
["Абсорбер К-105","Температура","TА 1021-4","°C","[- : 60]"]
[null,"Расход 15%-го раствора МЭА","FCА 1215","м 3/час","[5 : 24]"]
[null,"Уровень","LCA 1293","% шкалы","[30 : 70]"]
[null,"Давление","РСА 1088","кгс/см2 ","[0,4 : 1,5]"]
["Экстрактор К-106","Температура","TА 1021-5","°C","[- : 50]"]
[null,"Расход 15%-го раствора МЭА","FCА 1216-1","м 3/час","[3 : 40]"]
[null,"Уровень раздела фаз","LDCA 1294","% шкалы","[30 : 70]"]
[null,"Давление","РСА 1090","кгс/см2 ","[- : 24]"]
["Коалесцер С-106","Уровень","LIRCA 1370","% шкалы","[3 : 70]"]
[null,"Давление","PIRA 1465","кгс/см2 ","[- : 24]"]
["Ёмкость регенерированного 15%-го раствора МЭА Е-109","Температура","ТА 1022-1","°C","[- : 40]"]
[null,"Уровень","LCA 1296-1","% шкалы","[30 : 70]"]
["Ёмкость насыщенного 15%-го раствора МЭА Е-110","Уровень раствора МЭА","LDCА 1298","% шкалы","[30 : 100]"]
[null,"Уровень бензина","LCА 1297","% шкалы","[- : 50]"]
[null,"Давление","PCА 1089","кгс/см 2","[- : 7]"]
["Дренажная Ёмкость Е-113","Уровень","LSA 1311","% шкалы","[- : 80]"]
[null,"Температура","TA 1015","°C","[5 : 80]"]
["Ёмкость Е-114","Уровень нефтепродукта","LSA 1345","% шкалы","[15 : 90]"]
[null,"Уровень воды","LDSA 1346","% шкалы","[15 : -]"]
["Сепаратор топливного газа высокого давления Е-118","Давление","РСА 1091","кгс/см 2","[2,5 : 7,5]"]
[null,"Уровень газового конденсата","LA 1308","% шкалы","[- : 40]"]
[null,"Температура после Т-106","ТСА 1010","°C","[- : 160]"]
["Сепаратор топливного газа низкого давления Е-119","Давление","РСА 1100","кгс/см 2","[0,3 : 1]"]
[null,"Уровень газового конденсата","LA 1309","% шкалы","[- : 40]"]
[null,"Температура после Т-107","ТСА 1011","°C","[- : 160]"]
["Жидкое топливо","Давление жидкого топлива перед форсунками печей П-101, П-102","РСА 1107","кгс/см 2","[4 : 7]"]
["Температура выводимого нефтепродукта по л. некондиции","Температура выводимого нефтепродукта по л. некондиции","ТА 1022-8","°C","[- : 90]"]
["Сепаратор топливного газа Е-112","Уровень технологического конденсата","LIRCA 1450","% шкалы","[20 : 80]"]
["Емкость каплеотбойник Е-111","Уровень технологического конденсата","LIRCA 1492","% шкалы","[20 : 80]"]