{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Данные","Дефекты","Ведомость","Ведомость итоговый вид"],"not_rendered":{"charts":0,"images":6,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Данные","index":0,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,1,9,3],[0,0,0,3],[1,0,7,0],[1,1,1,3],[10,2,10,3]]}
[]
[null,"•  Е Д И Н А Я   Ф О Р М А   В Е Д О М О С Т И   Д Е Ф Е К Т О В  •"]
[null,"•","Т И П   Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О Й   М А Ш И Н Ы"]
[null,"•","И Н Д Е К С   Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О Й   М А Ш И Н Ы","ИФ-300 С-03"]
[null,"•","З А В О Д С К О Й   Н О М Е Р",1771]
[null,"•","Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Н Ы Й   Н О М Е Р","1855-НВ"]
[null,"•","О Р Г А Н И З А Ц И Я – В Л А Д Е Л Е Ц","ОАО «ВЭН»"]
[null,"•","Д А Т А   П Р О В Е Д Е Н И Я   О С М О Т Р А","12.03.2014 г."]
[null,"•","А Р Х.   Н О М Е Р   В Е Д О М О С Т И   Д Е Ф Е К Т О В","0001"]
[null,9]
[null,null,"* - устранить дефекты и замечания до выдачи заключения\n** - Федеральные нормы и правила в области пром. безопасности\n*** - Правила устройства электроустановок потребителей"]
[null,null,"Руководитель группы, старший специалист\n\nСпециалист II уровня\n\nСпециалист I уровня","_________ И.И. Иванов\n\n_________ П.П. Петров\n\n_________ И.П. Сидоров"]
[null,null," Электроталь"]
[null,null," Таль ручная"]
[null,null," Кран мостовой электрический"]
[null,null," Кран мостовой ручной"]
[null,null," Кран консольно-поворотный"]
[null,null," Кран башенный"]
[null,null," Кран козловой"]
[null,null," Кран портальный"]
[null,null," Кран стреловой автомобильный"]
[null,null," Кран-манипулятор"]
[null,null," Кран трубоукладчик"]
[null,null," Кран прицепной монтажный"]
[null,null," Автовышка"]
[null,null," Автомобильный гидравлический подъемник"]

{"sheet":"Дефекты","index":1,"n_rows":93,"n_cols":4,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[94,0,94,2],[1,1,2,2],[3,1,3,2],[0,0,0,3],[1,4,2,4]]}
["Т А Б Л И Ц А   В О З М О Ж Н Ы Х   Д Е Ф Е К Т О В\nС Т Р Е Л О В Ы Х   А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Х   К Р А Н О В"]
["Наименование","Описание дефекта.",null,"Заключение о необходи-"]
["узла элемента.",null,null,"мости устранения дефекта."]
[]
["Металлоконструкция.",null,"Трещина по сварному шву в месте соединения верхних ребер жесткости на стойке поворотной платформы.","Ремонт*."]
["Металлоконструкция.",null,"Трещина по сварному шву в месте соединения шахты выносной опоры с продольной балкой рамы крана.","Ремонт*."]
["Металлоконструкция.",null,"Трещина по сварному шву в месте соединения шахты (левой, правой) выносной опоры с (левой, правой) продольной балкой рамы крана.","Ремонт*."]
["Металлоконструкция.",null,"Износ нижних листов шахт балок выносных опор превышает допустимые нормы.","Ремонт*."]
["Металлоконструкция.",null,"Отклонение от прямолинейности оси стрелы в рабочем положении из плоскости стрелы превышает допустимые нормы.","Регулировка зазора положения секций стрелы или ремонт*."]
["Металлоконструкция.",null,"Трещина по сварному шву в месте соединения (верхних, нижних) листов шахты (передней, задней) (левой, правой) выносной опоры (по ходу движения транспортного средства).","Ремонт*."]
["Крюковая подвеска.",null,"Увеличенный зазор между хвостовиком крюка и траверсой крюковой подвески.","Регулировка зазора*."]
["Крюковая подвеска.",null,"Расстояние между крюковой подвеской и оголовком стрелы меньше допустимого значения.","Привести в соответствие с требованиями паспорта на кран*."]
["Крюковая подвеска.",null,"Затрудненное вращение траверсы крюка в (зажата в щеках крюковой подвески).","Обеспечить свободное вращение шарнирного соединения."]
["Крюковая подвеска.",null,"Замок на крюке не обеспечивает надежную защиту от спадания съемных грузозахватных приспособлений крюка (зазор между зевом крюка и замком > 0,2 dк).","Обеспечить надежную защиту от спадания*."]
["Крюковая подвеска.",null,"Выработка зева крюка < 10 %, что не превышает допустимые нормы.","Оставить без изменений."]
["Крюковая подвеска.",null,"Износ зева крюка превышает допустимые нормы (> 10%).","Заменить крюк*."]
["Крюковая подвеска.",null,"Деформирован предохранительный замок на крюке.","Правка*."]
["Крюковая подвеска.",null,"Пружина предохранительного замка на крюке утратила упругие свойства.","Заменить пружину*."]
["Крюковая подвеска.",null,"На крюковой подвеске деформирован отбойник грузика конечного выключателя ограничителя высоты подъема.","Правка*."]
["Канатно-блочная система.",null,"Износ блоков по профилю ручья на оголовке стрелы близок к предельному значению.","При достижении предельной величины произвести замену блоков."]
["Канатно-блочная система.",null,"Деформация реборды быстроходного блока на оголовке стрелы.","Правка или замена*."]
["Канатно-блочная система.",null,"Зажимы свободного конца каната после клиновой втулки установлены с нарушением требований паспорта на кран.","Привести в соответствие с требованиями паспорта на кран*."]
["Канатно-блочная система.",null,"Свободный конец грузового каната заведен в клиновую втулку с нарушением требований паспорта на кран..","Привести в соответствие с требованиями паспорта на кран*."]
["Канатно-блочная система.",null,"Скол на реборде блока крюковой подвески.","Заменить блок*."]
["Канатно-блочная система.",null,"Износ грузового каната (поверхностный и внутренний износ грузового каната, многочисленные обрывы проволок, многочисленные перегибы, волнистость, выдавливание сердечника).","Заменить грузовой канат*."]
["Канатно-блочная система.",null,"Залом каната возле клиновой втулки.","Удалить дефектный участок каната*."]
["Канатно-блочная система.",null,"Деформировано устройство (стержень), предотвращающее выход каната из ручья блоков на оголовке стрелы.","Ремонт*."]
["Канатно-блочная система.",null,"Неупорядоченная навивка грузового каната каната на барабан лебедки.","Произвести перезапасовку грузового каната*."]
["Канатно-блочная система.",null,"Перекручивание грузового каната.","Произвести перезапасовку."]
["Канатно-блочная система.",null,"Перетерты трубки успокоителя каната на стреле.","Ремонт*."]
["Стрела.",null,"Выпуклость боковой стенки секции стрелы превышает допустимые нормы.","Ремонт или замена секции стрелы*."]
["Стрела.",null,"Отклонение от перпендикулярности оси стрелы к оси шарнира превышает допустимые нормы.","Ремонт*."]
["Стрела.",null,"Отклонение от перпендикулярности проушин крепления гидроцилиндра подъема и опускания стрелы к основанию поворотной платформы.","Ремонт*."]
["Стрела.",null,"Выработка в шарнирном соединении стрелы со стойками поворотной платформы превышает допустимые нормы.","Ремонт*."]
["Механизм подъема.",null,"Износ в шарнирном соединении стрелы с поворотной рамой крана достигает предельного значения.","Ремонт*."]
["Механизм подъема.",null,"Отсутствует отбойник грузика концевого выключателя механизма подъема.","Установить *."]
["Механизм подъема.",null,"Неисправен механизм ускоренной работы лебедки.","Ремонт*."]
["Механизм подъема.",null,"Отсутствует кожух на тормозе грузовой лебедки.","Установить*."]
["Механизм подъема.",null,"Отсутствует фиксация от самопроизвольного отвинчивания болтов крепления прижимных планок к барабану лебедки.","Обеспечить фиксацию*."]
["Механизм поворота.",null,"Прослаблено крепление механизмов поворота (гидромотор с редуктором) к поворотной раме крана.","Протянуть резьбовые соединения*."]
["Механизм поворота.",null,"Износ узла соединения шестерни с выходным валом редуктора механизма поворота.","Ремонт соединения и ревизия подшипникового узла*."]
["Механизм поворота.",null,"Износ ведущей шестерни открытой пары по толщине и ширине головки зубьев близок к предельному значению.","При достижении предельной величины произвести замену шестерни."]
["Механизм поворота.",null,"Износ по толщине и ширине головки зубьев ведущей шестерни превышает допустимые нормы.","Заменить шестерню*."]
["Механизм поворота.",null,"Выработка полуобойм и тел качения ОПУ превышает допустимые нормы.","Замена ОПУ*."]
["Механизм поворота.",null,"Зазор между полуобоймами опорно-поворотного устройства (ОПУ) превышает допустимые нормы.","Произвести ремонт*."]
["Механизм поворота.",null,"Радиальный ход вала шестерни редуктора механизма поворота.","Ревизия подшипниковых узлов червячного колеса*."]
["Механизм поворота.",null,"Прослаблена затяжка болтов крепления верхней и нижней полуобойм опорно-поворотного устройства (ОПУ).","Протянуть болты ОПУ*."]
["Выносные опоры.","a","Отсутствуют фиксирующие замки на подпятниках.","Установить*."]
["Выносные опоры.","a","Кран укомплектован различными по конструкции подпятниками.","Укомплектовать одинаковыми по конструкции*."]
["Выносные опоры.","a","Разбиты инвентарные подкладки под подпятники.","Заменить*."]
["Выносные опоры.",null,"Износ нижнего листа шахты балки задней выносной опоры превышает допустимые нормы.","Ремонт*."]
["Выносные опоры.","a","Отклонение от прямолинейности балок выносных в результате износа верхних упорных элементов превышает допустимые нормы.","Ремонт*."]
["Выносные опоры.","a","Просадка штоков гидроцилиндров передних выносных опор.","Ремонт*."]
["Транспортная опора.",null,"Износ упругого буфера в месте посадки стрелы в транспортное положение.","Заменить упругий буфер*."]
["Транспортная опора.",null,"Трещина по основному металлу на стойке транспортной опоры.","Ремонт*."]
["Транспортная опора.",null,"Прослаблено крепление стоек транспортной опоры подрамнику.","Протянуть резьбовые соединения*."]
["Транспортная опора.",null,"Деформированы направляющие посадки стрелы на стойках транспортной опоры.","Правка*."]
["Гидрооборудование.",null,"Нарушена герметичность гидроцилиндров (течь рабочей жидкости по штокам):","Ремонт*."]
["Гидрооборудование.",null,"Уменьшение сечения трубопроводов (латунных трубок), соединяющих гидроцилиндры вывешивания выносных опор с элементами гидросистемы, превышает допустимые нормы.","Заменить поврежденные трубопроводы*."]
["Гидрооборудование.",null,"Наружные утечки рабочей жидкости:\n• в местах соединений рукавов высокого давления (РВД) с трубопроводами;\n• в местах соединений трубопроводов гидросистемы.\n","Ремонт*."]
[null,null,"Проседает гидроцилиндр под нагрузкой (выдвижения секций стрелы, вывешивания воносной опоры) .","Ремонт*."]
["Гидрооборудование.",null,"Нарушена наружная оплетка рукавов высокого давления (РВД) (на линии нагнетания рабочей жидкости из гидронасоса в гидрораспределитель выносных опор, гидроцилиндра подъема стрелы).","Заменить дефектные РВД*."]
["Гидрооборудование.",null,"Течь рабочей жидкости по корпусу гидрораспределителя выдвижения выносных опор.","Восстановить герметичность*."]
["Гидрооборудование.",null,"Течь рабочей жидкости из разъемного соединения трубопровода гидроцилиндра (подъема стрелы, вывешивания выносной опоры).","Ремонт*."]
["Гидрооборудование.",null,"Течь рабочей жидкости из соединения двухходового крана с трубопроводом.","Восстановить герметичность*."]
["Гидрооборудование.",null,"Уменьшение сечения трубопроводов, соединяющих гидроцилиндры вывешивания выносных опор с элементами гидросистемы, превышает допустимые нормы.","Заменить поврежденные трубопроводы*."]
["Гидрооборудование.",null,"Соединение участков трубопроводов гидросистемы произведено пайкой.","Заменить трубопроводы (удлинение трубопроводов пайкой (сваркой) не допускается)*."]
["Гидрооборудование.",null,"Отсутствует метки минимального и максимального уровня рабочей жидкости на масломерном окошке гидробака.","Нанести метки*."]
["Гидрооборудование.",null,"Закрашено масломерное окошко на гидробаке.","Отчистить*."]
["Электрооборудование.",null,"Соединение участков электропроводки произведено с нарушением требований ПУЭ (на скрутках).","Привести в соответствие с требованиями п. 2.1.21 ПУЭ*** (изд. 7) и инструкции по эксплуатации на кран*."]
["Электрооборудование.",null,"Неисправно освещение рабочей зоны.","Ремонт*."]
["Электрооборудование.",null,"Неисправен датчик температуры масла.","Заменить*."]
["Электрооборудование.",null,"Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости.","Заменить*."]
["Электрооборудование.",null,"Неисправен стеклоочиститель.","Заменить*."]
["Приборы и устройства безопасности.",null,"Неисправен ограничитель нагрузки крана.","Ремонт*."]
["Приборы и устройства безопасности.",null,"Ограничитель нагрузки крана не настроен согласно паспортных характеристик крана.","Настройка*."]
["Приборы и устройства безопасности.",null,"Отсутствует пломба предприятия-изготовителя на блоке обработки данных ограничителя нагрузки крана.","Произвести настройку и пломбирование ограничителя (с последующей отметкой в паспорте ОНК)*."]
["Приборы и устройства безопасности.",null,"Неисправен концевой выключатель механизма подъема груза.","Ремонт*."]
["Приборы и устройства безопасности.",null,"Неисправны креномеры (на опорной раме крана, в кабине машиниста).","Заменить*."]
["Приборы и устройства безопасности.",null,"Отсутствует креномер (на опорной раме, в кабине машиниста крана).","Установить*."]
["Приборы и устройства безопасности.",null,"Неисправен звуковой сигнал.","Ремонт*."]
["Лакокрасчное покрытие.",null,"Лакокрасочное покрытие не обеспечивает защиту элементов металлоконструкции крана от коррозии.","Восстановить покрытие, предварительно подготовив поверхность к покраске согласно ГОСТ 9.402-2004*."]
["Прочее.",null,"Разукомплектован и не исправен механизм вывешивания задних мостов крана.","Укомплектовать и отремонтировать*."]
["Необходимые надписи и обозначения.",null,"На табличке не указан заводской номер крана.","Привести в соответствие с требованиями п. 124 ФНП ПС**."]
["Необходимые надписи и обозначения.",null,"Отсутствует предупреждающее обозначение на крюковой подвеске, оголовке стрелы, задней поворотной часть портала, балках выносных опор.","Привести в соответствие с требованиями ГОСТ 12.2.058-81*."]
["Необходимые надписи и обозначения.",null,"Затерто предупреждающее обозначение на элементах поворотной платформы (крюковая подвеска, оголовок стрелы задняя поворотная часть портала, балки выносных опор).","Привести в соответствие с требованиями ГОСТ 12.2.058-81*."]
["Необходимые надписи и обозначения.",null,"Затерты надписи и обозначения на табличке с указанием направлений рабочих движений рычагов гидрораспределителя выносных опор.","Обновить надписи и обозначения*."]
["Необходимые надписи и обозначения.",null,"Отсутствует табличка с указанием направлений рабочих движений рычагов управления гидрораспределителем выносных опор.","Обновить надписи и обозначения*."]
["Необходимые надписи и обозначения.",null,"Закрашена табличка с указанием направлений рабочих движений рычагов управления гидрораспределителем выносных опор.","Очистить от краски*."]
["Необходимые надписи и обозначения.",null,"Отсутствует надпись грузоподъемности на крюковой подвеске.","Нанести надпись*."]
["Техническая документация.",null,"В паспорте крана не обновлены сведения о его местонахождении.","Произвести запись*."]
["Техническая документация.",null,"В паспорте крана не обновлены сведения о назначении ИТР, ответственных за содержание крана в исправном состоянии.","Произвести записи в паспорте электротали."]
["Производственный контроль.",null,"Не обновлен приказ (в связи с вступлением в силу Правил ФНП ПС**) по организации службы надзора и технического обслуживания ПС на предприятии.","Привести в соответствии с пп. 23 и 154 ФНП ПС**."]

{"sheet":"Ведомость","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,1,7,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[6,0,6,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[2,2,2,3],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3]]}
["ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ"]
[{"$f":"IF(Данные!D8=\"\",\"\",Данные!D8)","v":"12.03.2014 г."}]
[" Тип ГПМ",null,{"$f":"IF(Данные!B10=1,\"Электроталь\",IF(Данные!B10=2,\"Таль ручная\",IF(Данные!B10=3,\"Кран мостовой электрический\",IF(Данные!B10=4,\"Кран мостовой ручной\",IF(Данные!B10=5,\"Кран консольно-поворотный\",IF(Данные!B10=6,\"Кран башенный\",IF(Данные!B10=7,\"Кран козловой\",IF(Данные!B10=8,\"Кран портальный\",IF(Данные!B10=9,\"Кран стреловой автомобильный\",IF(Данные!B10=10,\"Кран-манипулятор\",IF(Данные!B10=11,\"Кран-трубоукладчик\",IF(Данные!B10=12,\"Кран прицепной монтажный\",IF(Данные!B10=13,\"Автовышка\",IF(Данные!B10=14,\"Автомобильный гидравлический подъемник\",\"\"))))))))))))))","v":"Кран стреловой автомобильный"}]
[" Индекс",null,{"$f":"Данные!D4","v":"ИФ-300 С-03"}]
[" Зав. №",null,{"$f":"Данные!D5","v":1771}]
[" Рег. №",null,{"$f":"Данные!D6","v":"1855-НВ"}]
["Организация, эксплуати-\nрующая ГПМ",null,{"$f":"Данные!D7","v":"ОАО «ВЭН»"}]
["Наименование\nузла элемента.","Описание дефекта.",null,"Заключение о необхо-\nдимости устранения дефекта."]
[]
["Выносные опоры.",1,"Отсутствуют фиксирующие замки на подпятниках.","Установить*."]
["Выносные опоры.",2,"Кран укомплектован различными по конструкции подпятниками.","Укомплектовать одинаковыми по конструкции*."]
["Выносные опоры.",3,"Разбиты инвентарные подкладки под подпятники.","Заменить*."]
["Выносные опоры.",4,"Отклонение от прямолинейности балок выносных в результате износа верхних упорных элементов превышает допустимые нормы.","Ремонт*."]
["Выносные опоры.",5,"Просадка штоков гидроцилиндров передних выносных опор.","Ремонт*."]
[]
["* - устранить дефекты и замечания до выдачи заключения\n** - Федеральные нормы и правила в области пром. безопасности\n*** - Правила устройства электроустановок потребителей"]
[]
["Руководитель группы, старший специалист\n\nСпециалист II уровня\n\nСпециалист I уровня",null,null,"_________ И.И. Иванов\n\n_________ П.П. Петров\n\n_________ И.П. Сидоров"]

{"sheet":"Ведомость итоговый вид","index":3,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[3,0,3,1],[3,2,3,3],[7,1,7,2],[15,0,15,3],[17,0,17,2],[4,0,4,1],[4,2,4,3],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[6,0,6,1],[6,2,6,3]]}
["ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ"]
[{"$f":"IF(Данные!D8=\"\",\"\",Данные!D8)","v":"12.03.2014 г."}]
[" Тип ГПМ",null,{"$f":"IF(Данные!B10=1,\"Электроталь\",IF(Данные!B10=2,\"Таль ручная\",IF(Данные!B10=3,\"Кран мостовой электрический\",IF(Данные!B10=4,\"Кран мостовой ручной\",IF(Данные!B10=5,\"Кран консольно-поворотный\",IF(Данные!B10=6,\"Кран башенный\",IF(Данные!B10=7,\"Кран козловой\",IF(Данные!B10=8,\"Кран портальный\",IF(Данные!B10=9,\"Кран стреловой автомобильный\",IF(Данные!B10=10,\"Кран-манипулятор\",IF(Данные!B10=11,\"Кран-трубоукладчик\",IF(Данные!B10=12,\"Кран прицепной монтажный\",IF(Данные!B10=13,\"Автовышка\",IF(Данные!B10=14,\"Автомобильный гидравлический подъемник\",\"\"))))))))))))))","v":"Кран стреловой автомобильный"}]
[" Индекс",null,{"$f":"Данные!D4","v":"ИФ-300 С-03"}]
[" Зав. №",null,{"$f":"Данные!D5","v":1771}]
[" Рег. №",null,{"$f":"Данные!D6","v":"1855-НВ"}]
["Организация, эксплуати-\nрующая ГПМ",null,{"$f":"Данные!D7","v":"ОАО «ВЭН»"}]
["Наименование\nузла элемента.","Описание дефекта.",null,"Заключение о необхо-\nдимости устранения дефекта."]
[]
["Механизм поворота.",1,"Износ по толщине и ширине головки зубьев ведущей шестерни превышает допустимые нормы.","Заменить шестерню*."]
["Механизм поворота.",2,"Прослаблена затяжка болтов крепления верхней и нижней полуобойм опорно-поворотного устройства (ОПУ).","Протянуть болты ОПУ*."]
["Выносные опоры.",3,"Отсутствуют фиксирующие замки на подпятниках.","Установить*."]
["Выносные опоры.",4,"Кран укомплектован различными по конструкции подпятниками.","Укомплектовать одинаковыми по конструкции*."]
["Выносные опоры.",5,"Разбиты инвентарные подкладки под подпятники.","Заменить*."]
[]
["* - устранить дефекты и замечания до выдачи заключения\n** - Федеральные нормы и правила в области пром. безопасности\n*** - Правила устройства электроустановок потребителей"]
[]
["Руководитель группы, старший специалист\n\nСпециалист II уровня\n\nСпециалист I уровня",null,null,"_________ И.И. Иванов\n\n_________ П.П. Петров\n\n_________ И.П. Сидоров"]