{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":3,"n_cols":2,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Источник","Результат"]
["Характеристики обборудования"]
["Уличная цветная видеокамера не менее AHD-H (1080P) \nразрешение не менее 1700 твл, \nне менее 1/2.8\" Sony Exmor IMX322 + NVP2441H, (или эквивалент)\nавторегулировка усиления AGC до 50дБ,\nавтоматический баланс белого AWB PRO, \nцифровое шумоподавление 3D-DNR, \n2D-DNR, \nкомпенсация задней и встречной засветки BLC, \nрегулировка цветности, яркости, контрасности, поворот/отражение изображения, маскирование, \nOSD (кнопочное управление настройками), переключение AHD-H/Video, \nчувствит. не менее 0.05Lux/0.01Lux , механически переключаемый ИК-фильтр (ICR),  \n3-мегапиксельный IR объектив, \nрасстояние работы ИК подсветки не менее 35м, \nИК подсветка не менее 3 поколения,\nне менее 3 ИК диодов 3 поколения,\nугол ИК подсветки не менее 90 градусов, \nнапряжение питания 12В, ток не менее 0,5А,\n класс защиты не менее IP66, \nдиапазон рабочих температур -40С…+50С\n","Удалить из текста ВСЕ словосочетания \"НЕ МЕНЕЕ\" и \"НЕ БОЛЕЕ\". И если есть возможность убрать расположение по строкам  (ALT+Enter)."]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}