{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":97,"n_cols":11,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[91,5,93,5],[91,9,93,9],[91,10,93,10],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[94,2,96,2],[94,3,96,3],[94,4,96,4],[94,5,96,5],[94,9,96,9],[94,10,96,10],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[91,2,93,2],[91,3,93,3],[91,4,93,4],[80,9,87,9],[80,10,87,10],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[88,2,90,2],[88,4,90,4],[88,5,90,5],[88,9,90,9],[88,10,90,10],[80,0,87,0],[80,1,87,1],[80,2,87,2],[80,4,87,4],[80,5,87,5],[61,5,63,5],[61,9,63,9],[61,10,63,10],[64,0,79,0],[64,1,79,1],[64,2,79,2],[64,4,79,4],[64,5,79,5],[64,9,79,9],[64,10,79,10],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[61,2,63,2],[61,3,63,3],[61,4,63,4],[36,5,39,5],[36,9,39,9],[36,10,39,10],[40,0,60,0],[40,1,60,1],[40,2,60,2],[40,4,60,4],[40,5,60,5],[40,9,60,9],[40,10,60,10],[4,0,22,0],[4,1,22,1],[4,2,22,2],[4,4,22,4],[4,5,22,5],[4,9,22,9],[4,10,22,10],[23,0,32,0],[23,1,32,1],[23,2,32,2],[23,4,32,4],[23,5,32,5],[23,9,32,9],[33,0,35,0],[33,1,35,1],[33,2,35,2],[33,3,35,3],[33,4,35,4],[36,0,39,0],[36,1,39,1],[36,2,39,2],[36,4,39,4],[23,10,32,10],[33,5,35,5],[33,9,35,9],[33,10,35,10],[1,7,3,7],[1,8,1,10],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5]]}
[]
["№ п/п","Наименование товара","№ позиции в смете","Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара","Кол-во (шт/м)","Источники информации, использованные заказчиком","Номер позиции","Информация о поставщиках, производителях (исполнителях)","Расчет НМЦК"]
[null,null,null,null,null,null,"(реестровый № контракта, вх./исх.реквизиты)",null,"Цена поставщика, производителя (исполнителя) (руб.)","Коэффициент вариации ( % )","Средняя цена за единицу"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(руб.)"]
["1.                       ","Видеокамера уличная",19,"Уличная цветная видеокамера не менее AHD-H (1080P) ",7,"Коммерческие предложения ","1. исх.№295 от 07.07.2015г,  вх.№57 от 07.07.2015г.","1) Поставщик №1","1) 1889,83",5.89,2008.19]
[null,null,null,"разрешение не менее 1700 твл, ",null,null,"2. исх.№133 от 06.07.2015г, вх.№58 от 06.07.2015г.","2) Поставщик №2","2) 2126,27"]
[null,null,null,"не менее 1/2.8\" Sony Exmor IMX322 + NVP2441H (или эквивалент)",null,null,"3.  исх.№88 от 07.07.2015г, вх.№59 от 07.07.2015г.","3) Поставщик №3","3) 2008,47"]
[null,null,null,"авторегулировка усиления AGC до 50дБ,"]
[null,null,null,"автоматический баланс белого AWB PRO, "]
[null,null,null,"цифровое шумоподавление 3D-DNR, "]
[null,null,null,"2D-DNR, "]
[null,null,null,"компенсация задней и встречной засветки BLC, "]
[null,null,null,"регулировка цветности, яркости, контрасности, поворот/отражение изображения, маскирование, "]
[null,null,null,"OSD (кнопочное управление настройками), переключение AHD-H/Video, "]
[null,null,null,"чувствит. не менее 0.05Lux/0.01Lux , механически переключаемый ИК-фильтр (ICR),  "]
[null,null,null,"3-мегапиксельный IR объектив, "]
[null,null,null,"расстояние работы ИК подсветки не менее 35м, "]
[null,null,null,"ИК подсветка не менее 3 поколения,"]
[null,null,null,"не менее 3 ИК диодов 3 поколения,"]
[null,null,null,"угол ИК подсветки не менее 90 градусов, "]
[null,null,null,"напряжение питания 12В, ток 0,5А,"]
[null,null,null," класс защиты не менее IP66, "]
[null,null,null,"диапазон рабочих температур -40С…+50С"]
["2.                       ","Видеока-мера внутренняя",20,"Купольная цветная видеокамера  ",1,"Коммерческие предложения ","1. исх.№295 от 07.07.2015г,  вх.№57 от 07.07.2015г.","1) Поставщик №1","1) 1635,70",6,1633.09]
[null,null,null,"не менее AHD-H (1080P), ",null,null,"2. исх.№133 от 06.07.2015г, вх.№58 от 06.07.2015г.","2) Поставщик №2","2) 1729,66"]
[null,null,null,"разрешение не менее 1700твл,",null,null,"3.  исх.№88 от 07.07.2015г, вх.№59 от 07.07.2015г.","3) Поставщик №3","3) 1533,90"]
[null,null,null," не менее 1/2.8\" Sony Exmor IMX322 + NVP2441H (или эквивалент)"]
[null,null,null," авторегулировка усиления AGC до 50дБ, автоматический баланс белого AWB PRO, цифровое шумоподавление 3D-DNR, "]
[null,null,null,"2D-DNR, "]
[null,null,null,"компенсация задней и встречной засветки BLC, накопление DSS, "]
[null,null,null,"D-WDR, переключение AHD-H/Video, чувствит. не менее 0.01Lux ,"]
[null,null,null," механически переключаемый ИК-фильтр (ICR), 3-мегапиксельный IR объектив, "]
[null,null,null,"расстояние работы ИК подсветки не менее 20м, напряжение питания 12В, ток 0.3А, "]
["3.                       ","Разъем ",21,"Разъем BNC  под пайку, имеет два токопроводящих контакта: центральный и боковой. Волновое сопротивление, Ом - 75±10% . Напряжение номинальное, В - 1,0±25%.",18,"Коммерческие предложения ","1. исх.№295 от 07.07.2015г,  вх.№57 от 07.07.2015г.","1) Поставщик №1","1) 15,25",21.66,15.82]
[null,null,null,null,null,null,"2. исх.№133 от 06.07.2015г, вх.№58 от 06.07.2015г.","2) Поставщик №2","2) 12,71"]
[null,null,null,null,null,null,"3.  исх.№88 от 07.07.2015г, вх.№59 от 07.07.2015г.","3) Поставщик №3","3) 19,49"]
["4.                       ","Разъем",22,"Универсальный разъем питания  FW-16 для присоединения жилы питания непосредственно к устройству. ",8,"Коммерческие предложения ","1. исх.№295 от 07.07.2015г,  вх.№57 от 07.07.2015г.","1) Поставщик №1","1) 16,10",24.03,20.05]
[null,null,null,"Разъем имеет клеммники для фиксации не менее 2-х жильного кабеля. Маркировка полярности присутствует. ",null,null,"2. исх.№133 от 06.07.2015г, вх.№58 от 06.07.2015г.","2) Поставщик №2","2) 18,64"]
[null,null,null,"Длина разъема не менее 38 мм. ",null,null,"3.  исх.№88 от 07.07.2015г, вх.№59 от 07.07.2015г.","3) Поставщик №3","3) 25,42"]
[null,null,null,"Клеммник на сечение кабеля не менее 4мм"]
["5.                       ","Видеоре-гистратор ",23,"8 - канальный гибридный видеорегистратор, ",1,"Коммерческие предложения ","1. исх.№295 от 07.07.2015г,  вх.№57 от 07.07.2015г.","1) Поставщик №1","1)7216,10",28.6,5440.39]
[null,null,null,"не менее  8 видео / 4 звуковых входа,",null,null,"2. исх.№133 от 06.07.2015г, вх.№58 от 06.07.2015г.","2) Поставщик №2","2)4316,10"]
[null,null,null,"Запись не менее 1080 р в реальном времени",null,null,"3.  исх.№88 от 07.07.2015г, вх.№59 от 07.07.2015г.","3) Поставщик №3","3) 4788,98"]
[null,null,null,"Количество кадров в секунду  при записи/воспроизведении:"]
[null,null,null,"не менее 1080P(AHD-H) не менее 15 к/сек"]
[null,null,null,"не менее 720P(AHD-M) не менее 25 к/сек"]
[null,null,null,"не менее 960H(AHD-L) не менее 25 к/сек"]
[null,null,null,"не менее  D1 не менее 25 к/сек"]
[null,null,null,"Одновременный просмотр не менее 4 каналов в режиме 1080P"]
[null,null,null,"Видеовыходы: HDMI 1080P, VGA"]
[null,null,null,"Аудио выходы : 1"]
[null,null,null,"Интерфейс RS-485(PTZ) : есть"]
[null,null,null,"Сетевой интерфейс : RJ45-100Mbit/s"]
[null,null,null,"USB порты : 2 шт"]
[null,null,null,"Количество внутренних HDD : не менее 1"]
[null,null,null,"Поддержка USB мыши : есть"]
[null,null,null,"Резервирование на USB накопитель : есть"]
[null,null,null,"Поддержка USB 3G модема : есть"]
[null,null,null,"Поддержка USB WIFI : есть"]
[null,null,null,"Наличие ИК пульта : есть"]
[null,null,null,"Питание : внешний БП 220V AC/12V DC 2A"]
[6,"Жёсткий диск ",24,"Накопитель не менее  1 место для HDD, общий объем не менее  2000 Гб (2Тб), форм-фактор 3.5\"; скорость вращения шпинделя не менее  7200об/мин; интерфейс SATA 3",1,"Коммерческие предложения ","1. исх.№295 от 07.07.2015г,  вх.№57 от 07.07.2015г.","1) Поставщик №1","1) 4872,88",9.11,4409.6099999999997]
[null,null,null,null,null,null,"2. исх.№133 от 06.07.2015г, вх.№58 от 06.07.2015г.","2) Поставщик №2","2) 4161,02"]
[null,null,null,null,null,null,"3.  исх.№88 от 07.07.2015г, вх.№59 от 07.07.2015г.","3) Поставщик №3","3) 4194,92"]
[7,"Монитор",25,"ЖК- монитор с диагональю не менее 21.5\" ",1,"Коммерческие предложения ","1. исх.№295 от 07.07.2015г,  вх.№57 от 07.07.2015г.","1) Поставщик №1","1) 5644,07",5.33,5481.36]
[null,null,null,"Разрешение экрана:  не менее 1920*1080",null,null,"2. исх.№133 от 06.07.2015г, вх.№58 от 06.07.2015г.","2) Поставщик №2","2) 5144,07"]
[null,null,null,"Соотношение сторон экрана: не менее 16:9",null,null,"3.  исх.№88 от 07.07.2015г, вх.№59 от 07.07.2015г.","3) Поставщик №3","3)5655,93"]
[null,null,null,"Тип матрицы: TN"]
[null,null,null,"Контрастность: не менее 600:1"]
[null,null,null,"Яркость экрана:  не менее 200 кд/м2"]
[null,null,null,"Время отклика: не более 5мс"]
[null,null,null,"Углы обзора 90°C  по горизонтали, 65 °C по вертикали"]
[null,null,null,"Шаг пикселов: не менее 0,248*0,248 мм"]
[null,null,null,"Эргономика монитора:"]
[null,null,null,"Угол наклона экрана: -5°C/+20°C"]
[null,null,null,"Мультимедиа:"]
[null,null,null,"Разъем USB: Есть"]
[null,null,null,"Количество разъемов USB:  1 шт."]
[null,null,null,"Тип разъема USB: USB 2.0"]
[null,null,null,"Функциональность USB: Вход видеосигнала, питание"]
[8,"Источник бесперебойного питания ",26,"Диапазон напряжений питания,  80-265 В",2,"Коммерческие предложения ","1. исх.№295 от 07.07.2015г,  вх.№57 от 07.07.2015г.","1) Поставщик №1","1) 1144,07",18.02,1307.9100000000001]
[null,null,null,"Выходное напряжение, ",null,null,"2. исх.№133 от 06.07.2015г, вх.№58 от 06.07.2015г.","2) Поставщик №2","2) 1577,97"]
[null,null,null,"13.6±0.2В",null,null,"3.  исх.№88 от 07.07.2015г, вх.№59 от 07.07.2015г.","3) Поставщик №3","3) 1201,69"]
[null,null,null,"Номинальный ток нагрузки, не менее  5.0А"]
[null,null,null,"Максимальный ток нагрузки, "]
[null,null,null,"не менее 5.5А"]
[null,null,null,"Ток заряда АКБ максимальный, не менее 1,3А"]
[null,null,null,"напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда 10,3 В"]
[9,"Батарея аккумуляторная",27,"Емкость аккумулятора –не менее Ач 7",2,"Коммерческие предложения ","1. исх.№295 от 07.07.2015г,  вх.№57 от 07.07.2015г.","1) Поставщик №1","1) 432,20",7.16,411.16]
[null,null,null,"Номинальное напряжение- В12. ",null,null,"2. исх.№133 от 06.07.2015г, вх.№58 от 06.07.2015г.","2) Поставщик №2","2) 377,54"]
[null,null,null,null,null,null,"3.  исх.№88 от 07.07.2015г, вх.№59 от 07.07.2015г.","3) Поставщик №3","3) 423,73"]
[10,"Разветвительная коробка ",28,"Степень защиты не менее  IP66. ",9,"Коммерческие предложения ","1. исх.№295 от 07.07.2015г,  вх.№57 от 07.07.2015г.","1) Поставщик №1","1) 403,39",9.2899999999999991,379.53]
[null,null,null,null,null,null,"2. исх.№133 от 06.07.2015г, вх.№58 от 06.07.2015г.","2) Поставщик №2","2) 396,16"]
[null,null,null,null,null,null,"3.  исх.№88 от 07.07.2015г, вх.№59 от 07.07.2015г.","3) Поставщик №3","3) 339,05"]
[11,"Кабель",29,"Кабель с коаксиальным  проводником и не менее 2 жилами для питания с внешней полиэтиленовой изоляцией, диаметр внешний не менее  7,2 мм, сечение жил  не менее 0,75 кв. мм (для внешней прокладки)",767.04,"Коммерческие предложения ","1. исх.№295 от 07.07.2015г,  вх.№57 от 07.07.2015г.","1) Поставщик №1","1) 22,88",15.85,19.43]
[null,null,null,null,null,null,"2. исх.№133 от 06.07.2015г, вх.№58 от 06.07.2015г.","2) Поставщик №2","2) 16,95"]
[null,null,null,null,null,null,"3.  исх.№88 от 07.07.2015г, вх.№59 от 07.07.2015г.","3) Поставщик №3","3) 18,47"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}