{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":632,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Категории","Наименование","Артикул","Мощность двигателя, кВт","Макс. Ø обработки при 90º","Зона обработки при 90°","Зона обработки при + 45° вправо","Зона обработки при + 60° вправо","Напряжение, В","Размеры ленточного полотна","Скорость движения полотна","Угол поворота","Высота рабочего стола","Объем бака СОЖ, л","Объем бака гидростанции","Мощность мотора СОЖ","Мощность мотора гидростанции","Длина, мм","Ширина, мм","Высота, мм","Масса, кг","Ширина в упаковке, см","Высота в упаковке, см","Масса в упаковке, кг","Шаг зуба, мм","Материал","Длина в упаковке, см","Диаметр обточки над станиной, мм","Частота вращения шпинделя, об/мин","Расстояние между центрами, мм","Конус шпинделя","Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм","Ход поперечного суппорта, мм","Пиноль задней бабки","Макс. размер резца, мм","Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм","Тип двигателя","Ход пиноли задней бабки, мм","Количество скоростей шпинделя, шт","Потребляемая мощность, кВт (S6 40%)","Размер полотна","Максимальный диаметр сверления сталь, мм","Размер стола по оси X и Y, мм","Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин","Мощность насоса СОЖ, кВт","Количество скоростей","Ход пиноли шпинделя, мм","Расстояние шпиндель-стойка","Расстояние шпиндель-основание, мм","Размер основания, мм","Горизонтальный ход головы","Макс. Ø сверления, чугун","Вертикальный ход консоли","Двигатель подъема консоли","Макс. Ø продолжительного сверления с автоподачей","Максимальный крутящий момент","Автоподача пиноли шпинделя, 16","Расстояние шпиндель-колонна","Общая потребляемая мощность","Выходная мощность","Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм","Ход верхнего суппорта, мм","Диапазон метрической резьбы, мм","Шаг ходового винта, мм","Расстояние между направляющими, мм","Продольная подача","Количество продольных подач, шт","Диаметр пиноли задней бабки","Дюймовая резьба, TPI","Диапазон продольной подачи, мм/об","Диаметр пиноли, мм","Количество метрических резьб, шт","Диаметр стойки, мм","Макс. Ø сверления, сталь","Макс. Ø растачивания, сталь/чугун","Автоподача пиноли шпинделя, 3","Рабочая зона стола (ДхШхВ)","Максимальная высота над полом","Высота стойки над полом","Т-образный паз основания - 3, мм","Т-образный паз стола - 2+3, мм","Потребляемая мощность, кВт","Вылет шпинделя, мм","Размер стола, мм","Т-образный паз, 4","Присоединение шпинделя","Диапазон подвижного люнета, мм","Диапазон неподвижного люнета, мм","Диапазон поперечной подачи, мм/об","Длина съемного мостика","Количество поперечных подач, шт","Количество дюймовых резьб, шт","Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм","Длина съёмного мостика, мм","Диапазон питчевой резьба, DP","Количество модульных резьб, шт","Модульная резьба, MP","Количество питчевых резьб, шт","Ускоренное перемещение продольного суппорта, м/мин","Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин","Диапазон поворота губок тисков","Диаметр шкивов","Диапазон поворота пильной рамы","Расстояние шпиндель-стол, мм","Тип привода","Максимальный диаметр сверления чугун, мм","Наклон стола вправо","Наклон стола влево","Количество Т-образных пазов стола, шт","Количество Т-образных пазов основания, шт","Размер Т-образного паза стола, мм","Размер Т-образного паза основания, мм","Мощность вертикального двигателя, кВт","Дюймовая резьба","Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм","Максимальный диаметр концевой фрезы, мм","Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево)","Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм","Частота вращения шпинделя вертикальный, 18","Сверлильный патрон","Напряжение питания","Разное","Количество скоростей вертикального шпинделя, шт","Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм","Конус вертикального шпинделя","Ход головы по оси Z, мм","Ширина Т-образного паза стола, мм","Расстояние между пазами стола, мм","Шомпол","Зона обработки при - 45° влево","Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм","Автоматическая подача пиноли, мм/оборот","Ширина Т-образного паза, мм","Максимальная нагрузка на стол, кг","Ход стола по оси X и Y, мм","Количество автоматических подач, шт","Диапазон наклона вертикальной головы (вперед/назад)","Диапазон поворота хобота","Ход стола по оси Z, мм","Расстояние между пазами, мм","Количество Т-образных пазов, шт","Тип фрезерного станка по металлу","Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм","Автоматическая подача по оси X","Автоматическая подача по оси Y, мм/мин","Мощность двигателя автоподачи, кВт","Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин","Количество скоростей горизонтального шпинделя, шт","Конус горизонтального шпинделя","Количество подач по оси X, шт.","Количество подач по оси Y, шт.","Мощность двигателя подъема стола, кВт","Мощность горизонтального двигателя, кВт","Мин. диаметр резьбы сталь","Макс. диаметр резьбы сталь","Поворот стола","Ускоренное перемещение стола, мм/мин","Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм","Макс. диаметр сверления (Ст. 3)","Диапазон наклона головы","Диапазон поворота стойки (вправо/влево)","Диаметр колонн","Частота вращения шпинделя, 12","Макс. диаметр дисковой фрезы","Диаметр вала под дисковую фрезу","Наклон вертикального положения","Горизонтальный шпиндель-стол","Перемещение стола по оси X/Y/Z","Т-образный паз","Макс. длина продольного шлифования","Макс. длина поперечного шлифования","Макс. расстояние ось шпинделя-стол","Размер электромагнитного стола",{"$f":"- гидроцилиндр","v":{"$error":"#NAME?"}},{"$f":"- вручную","v":{"$error":"#NAME?"}},"Скорость перемещения стола, плавно","Автоматическое поперечное перемещение","Макс. автоматическое поперечное перемещение","Макс. ручное поперечное перемещение","Поперечный ход стола за оборот маховика","Цена деления нониуса поперечного перемещения","Перемещение шпинделя за оборот маховика","Цена деления нониуса вертикального перемещения","Шпиндель","Диаметр шлифовального круга","Ширина шлифовального круга","Отверстие шлифовального круга","Гидростанция","Двигатель поперечной подачи","Мощность двигателя перемещения суппорта","Мощность общая","Тип шлифовального станка","Масса станка (брутто)","Ускоренное перемещение","Шпиндель S1 100%","Цена деления нониуса","Двигатель перемещения суппорта","Автоматическая подача","Шаг автоматической подачи","Минимальное ускоренное перемещение","Автоматическая постоянная скорость подачи","Автоматическая подача пиноли","Т-образные пазы, 4","Ход пиноли шпинделя (автоподача), мм","Диапазон наклона головки","Ускоренное перемещение стола по X / Y","Расстояние ось горизонт. шпинделя - стол","Расстояние ось вертик. шпинделя - стол","Максимальный вылет",{"$f":"-ручное","v":{"$error":"#NAME?"}},{"$f":"-автоматическое","v":{"$error":"#NAME?"}},"Размер вертикального стола","Скорость подачи стола XxYxZ, 12","Мощность главного двигателя","Т-образный паз/расстояние (горизонтальный стол)","Т-образный паз/расстояние (вертикальный стол)","Размеры рабочего стола (ДхШ), мм","Мощность двигателей подач (серво)","Диаметр отрезаемого прутка под углом 90°, мм","Резка трубы под углом 90°, мм","Размеры абразивного отрезного круга, мм","Автоматическая подача по оси Х, мм/мин","Ширина Т-образного паза основания, мм","Максимальный диаметр сверления с автоподачей, мм","Отрезка при 90°, профиль","Отрезка при ±45°, профиль","Сплошное сечение","Частота вращения 230 В","Размер диска","Диапазон поворота","Бак для СОЖ","Частота вращения 400 В","Макс. ширина шлифования","Макс. длина шлифования","Размер шлифовальной ленты","Скорость движения ленты","Угол наклона рамы","Внутренний пылеотсос","Внешний пылеотсос","Потребляемая (выходная) мощность, кВт","Габариты круга","Посадочный диаметр","Зернистость круга","Диаметр приводного барабана, мм","Рабочая высота, мм","Диаметр фланца двигателя","Диаметр круга, мм","Ширина круга, мм","Частота вращения шлифовального круга","Размеры шлифовальных кругов (ДхВ)","Размеры полировального круга (ДхВ)","Посадочный диаметр кругов","Зернистость шлифовального круга","Диаметр патрубка пылеудаления","Длина кабеля","Мощность двигателя пылеудаления, кВт","Объем покачивания воздуха, м³/ч","Максимальный крутящий момент на шпинделе, при 400 об/мин","Толщина стенки колонны при диаметре  110, опционально 125","Осевое биение шпинделя, при использовании специализированной оправки","Отклонение оси шпинделя от перпендикулярности относительно стола, не более","Максимальный размер детали","Скорость вращения щетки, 2","Размер щетки","Макс. давление, до","Макс. длина хода","Макс. рабочее усилие","Диаметр трубы","Толщина стенки трубы","Кол-во качков без нагрузки","Кол-во качков под нагрузкой","Вкладки","Количество вкладок","Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин","Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм","Угол наклона пильного диска","Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°","Диаметр вытяжного штуцера, мм","Угол поворота пильного диска","Максимальная ширина пропила с поворотом 0° и 45°","Ширина рабочего стола (с расширителями)","Максимальная глубина пропила, мм","Длина пильного полотна, мм","Угол наклона рабочего стола","Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы), мм","Частота ходов пилки, ход/мин","Ход пилки, мм","Максимальная высота заготовки, мм","Скорость движения пильного полотна","Ширина пильного полотна","Длина сгибаемой детали, мм","Максимальная толщина металла, кровельная сталь, σв≤320 МПа, мм","Максимальная толщина металла, кровельная сталь, σв≤400 МПа, мм","Толщина металла, нержавеющая сталь, σв≤ 600МПа, мм","Толщина металла, алюминий, σв ≤ 250МПа, мм","Медь кровельная, мм","Максимальный угол гиба, град","Минимальная полка противогиба, мм","Расширение рабочего стола справа (ДхШ), мм","Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм","Производительность всасывания, м³/ч","Разрежение","Диаметр патрубка для подключения","Тонкость фильтрации, мкм","Уровень шума","Диаметр крыльчатки, мм","Число подключений","Потребляемая (выходная) мощность основного двигателя, кВт","Выдвижное удлинение рабочего стола (ДхШ)","Расширение рабочего стола слева (ДхШ)","Выдвижное расширение рабочего стола справа (ДхШ)","Ширина рабочего стола с раздвинутыми расширениями","Выдвижное расширение рабочего стола справа (Ш)","Размеры основания подвижного упора (ДхШ)","Ход подвижного упора","Удлинение рабочего стола (ДхШ), мм","Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором слева","Расширение подвижного стола (ДхШ), мм","Ход подвижного стола (каретки), мм","Максимальная длина распила на подвижном столе, мм","Размеры подвижного стола (ДхШ), мм","Расширение рабочего стола (ДхШ)","Внешний (посадочный) диаметр диска Dado","Ширина распила до ограничителя торцевого упора подвижного стола","Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором","Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин","Диаметр вращения над станиной, мм","Диаметр вращения над опорой","Резьба шпинделя","Ход пиноли задней бабки","Конус задней бабки","Угол наклона пильного полотна","Максимальная ширина до ограничителя торцевого упора подвижного стола, мм","Частота вращения подрезного диска на холостом ходу, об/мин","Внешний (посадочный) диаметр подрезного диска, мм","Расширение рабочего стола из чугуна справа (ДхШ)","Дополнительное расширение рабочего стола из стального листа справа (ДхШ)","Удлинение подвижного стола (ДхШ)","Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы)","Максимальная глубина пропила под углом 0º и 45º, мм","Потребляемая (выходная) мощность двигателя подрезного диска, кВт","Диаметр вытяжных штуцеров, мм","Глубина пропила с диском 305/ 355 мм","Глубина пропила под углом 45º","Удлинение станины","Число позиций делительного приспособления","Угол поворота передней бабки","Масса с подставкой, кг","Диаметр шпинделя","Ход шпинделя (подъем)","Диаметр отверстия стола","Максимальная высота фрезы над столом, мм","Диаметр цангового зажима","Конус шпинделя/ посадка патрона","Размеры монтажной пластины (ДхШхВ)","Диаметр зажима для фрезерного мотора","Диаметр отверстия стола под проставочное кольцо","Внешний (внутренний) диаметр проставочного кольца","Максимальный диаметр фрезы, мм","Угол наклона фрезы","Расширение подвижного стола с телескопической опорой (ДхШ)","Число скоростей","Максимальный диаметр зажима для сверл, мм","Максимальное расстояние шпиндель-стол, мм","Расстояние шпиндель основание, мм","Частота вращения строгального вала","Диаметр строгального вала","Размер ножей (ДхШхТ)","Количество ножей","Максимальная ширина заготовки, мм","Глубина строгания за один проход","Размеры фуговального стола (ДхШ)","Размеры фуговального упора (ДхВ)","Угол наклона фуговального упора","Угол наклона рабочего стола, мм","Макс. глубина строгания за один проход","Максимальная глубина строгания за один проход","Длина фуговального стола, мм","Угол наклона сверлильной части","Строгальный вал Helical","Скорость подачи заготовки","Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине","Минимальная длина заготовки","Длина рейсмусового стола (с удлинителями)","Длина рейсмусового стола","Режим работы","Скорость подачи, м/мин","Максимально-допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине","Максимальный диаметр зажима сверлильного патрона","Ход резца","Размеры упора заготовки (ДхВ)","Максимальное расстояние от упора до центра резца","Максимальный размер резца (твердые/ мягкие породы)","Максимальная высота заготовки от стола","Возможность установки диска Dado","Скорость движения шлифовальной ленты","Размеры шлифовальной ленты (ДхШ), мм","Размеры рабочего стола (Д), мм","Размеры шлифовальной ленты (ШхД)","Угол наклона шлифовального узла","Частота колебаний шпинделя","Амплитуда колебаний шпинделя","Диаметр шлифовальной гильзы","Максимальная высота шлифовальной гильзы","Угол наклона стола","Максимальная высота шлифования","Размеры основного рабочего стола (ДхШ)","Размеры выносного рабочего стола (ДхШ)","Размеры шлифовального упора (ДхВ)","Угол наклона ленты","Частота вращения барабана","Щеточный вал (опция)","Шлифовальный барабан","Ширина шлифовальной ленты","Ширина области шлифования, мм","Ширина области шлифования в два прохода, мм","Толщина заготовки, мм","Объем пылесборника","Диаметр подсоединения пылесборного мешка","Число х диаметр патрубков для подключения","Разряжение, Па","Тонкость фильтрации (опция), мкм","Производительность фильтрации","Уровень шума на первой, второй и третьей скорости","Тонкость фильтрации наружным электростатическим фильтромм","Тонкость фильтрации основным внутренним фильтром","Максимальный объем очищаемого помещения","Частота вращения пильного диска и строгального вала на холостом ходу","Диаметр зажима патрона","Величина хода подвижного стола по осям «X», «Y» и «Z»","Установки таймера выключения","Минимальный размер заготовки (ДхШ), мм","Потребляемая (суммарно) мощность двигателей, кВт","Рабочее давление, бар","Толщина кромки в рулонах, мм","Длина рабочего стола, мм","Расширение рабочего стола (Ш), мм","Число направляющих роликов, шт.","Диаметр рулона, макс., мм","Мощность привода, кВт","Мощность нагревательного элемента, кВт","Емкость клеевой ванны, л","Число нагревательных элементов, шт.","Суммарная мощность, кВт","Мощность привода ролика, кВт","Число торцовочных пил, шт.","Частота вращения пильных дисков, об/мин","Пильный диск, мм","Число и мощность фрезерных узлов, шт.","Частота вращения фрез, об/мин","Фрезы, мм","Число лезвий, шт.","Число и мощность полировальных узлов, кВт","Частота вращения полировальных кругов, об/мин","Внешний диаметр полировальных кругов, мм","Мощность привода свесов, кВт","Габаритные размеры (ДхШхВ), мм","Максимальная нагрузка","Усилие зажима в тисках","Максимальный расход губок","Высота над полом","Мощность","Частота вращения без нагрузки","Уровень звукового давления Lp","Уровень звуковой мощности Lw","Диаметр диска","Диапазон регулировки угла","Диаметр центрального отверстия","Тип ножей","Электронное поддержание частоты вращения","Магнитный выключатель","Размеры рабочей поверхности (ДхШ)","Высота в сложенном виде","Высота рабочей поверхности над полом","Максимальная нагрузка на рабочую поверхность","Размеры сменного фрезерного модуля (ДхШхВ)","Высота ограждения фрезы","ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ ЗАГОТОВКИ:","Число фрез","Частота вращения фрез","Фрезы","Число и мощность фрезерных узлов","Ход стола по осям (продольный/ поперечный)","Максимальный размер резца","Максимальная высота заготовки с удлинение колонны","Регулировка глубины","Поддержание частоты вращения","Диапазон регулировки высоты","Индикатор питания","Безопасный выключатель","Максимальная высота заготовки от стола/ от основания","Грузоподъёмность","Регулировка по высоте","Размер ролика","Размер роликов","Количество роликов","Длина стола","Ширина стола","Длина линейки, мм","Размеры основания (ДхШ), мм","Снят с производства","Макс. диаметр резьбы чугун","Ход сверлильной головы, мм","Ширина губок тисков, мм","Высота губок тисков, мм","Раскрытие тисков, мм","Диапазон сверления","Диапазон резьбонарезания сталь/чугун","Диапазон автоматических подачи, мм/об","Наклон головы","Насос подвода СОЖ","Макс. сверление с автоподачей","Макс. нарезаемая резьба","Ручная подача пиноли","Ход автоматической подачи пиноли","Расстояние от оси шпинделя до колонны","Перемещение по оси Х","Перемещение по оси Y","T-образные пазы, 4","Питание","Перемещение по оси X, мм","Перемещение по оси Y, мм","Мощность двигателя (S1 100%), кВт","Частота вращения шпинделя, плавно","Кулачки","Цанговый патрон","Цанги 5С круглые","Цанги 5С 6-гранные","Ступенчатый цанговый патрон","Диаметр прутка, цанга 5С","Диапазон продольной подачи, плавно","Диапазон поперечной подачи, плавно","Быстрый ход верхнего суппорта (эксцентрик)","Размер роликов автоподачи","Скорость автоподачи заготовки","Пакетная резка","Объем гидравлического бака","Грузоподъемность рольганга","Высота стола","Мощность гидромотора","Максимальный ход за одну подачу","Минимальный рабочий остаток заготовки при автоподаче","Минимальный ход автоподачи","Максимальная длина реза с датчиком","Минимальная длина реза с датчиком","Минимальная длина реза","Наклон стола","Полезный вылет, мм","Длина ленточного полотна, мм","Ширина ленточного полотна, мм","Ход подающего устройства","Минимальная длина отрезаемой заготовки","Размер пакета заготовок","Зона обработки при - 60° влево","Мощность двигателя 230 В","Мощность двигателя 400 В","Мощность гидростанции, кВт","Вылет хобота, мм","Ускоренная подача по оси X","Автоматическая подача по оси Z, мм","Ускоренное перемещение стола по Z, мм/мин","Автоматический ход стола по оси X и Y, мм","Автоматический ход стола по оси Z, мм","Ход стола по оси X х Y","Ход пиноли автоподача","Расстояние шпиндель-стол мин.","Т-образные пазы стола","Т-образные пазы основания","Расстояние от вертикального шпинделя до основания, мм","Расстояние между пазами основания, мм","Макс. ширина листа","Нержавеющая сталь","Ст.3","Низкоуглеродистая сталь","Медь - алюминий","Цинк","Поликарбонат","Максимальное раскрытие, мм","Глубина заднего упора, мм","Глубина переднего упора, мм","Нижний нож","Верхний нож","Ножная педаль, мм","Макс. высота инструмента","Поперечное перемещение","Удлинение рабочего стола спереди и сзади","Размеры фрезерного упора (ДхВ)","Максимальный диаметр фрезы","Ширина губок, мм","Расход губок, мм","Высота губок, мм","Размер Т-образного паза, мм","Размер транспортерной ленты (ШхД)","Частота колебаний шлифовальной ленты","Амплитуда колебаний шлифовальной ленты","Размеры шлифовальной ленты (ШxД)","Размеры основного рабочего стола (Д x Ш)","Шлифовальные барабаны","Минимальная длина заготовкии","Максимальная глубина съема за один проход для твердых и мягких пород древесины","Допустимая неточность обработки по ширине барабана","Частота колебаний барабана","Амплитуда колебаний барабана","Площадь фильтрующей поверхности","Размер основания, мин.","Размер основания, макс.","Расстояние между центрами установочных пазов на одном торце, мм","Расстояние между центрами установочных пазов по длинной стороне, мм","Ширина установочного паза, мм","Макс. продольное перемещение, мм","Макс. поперечное перемещение, мм","Цена деления продольное перемещение, мм","Цена деления поперчное перемещение, мм","Расстояние между установочными пазами, мм","Частота вращения щеточного вала","Щеточный вал","Зона обработки при 90º","Диаметр патрубка отвода стружки","Смазка диска","Высота от основания до стола","Зона обработки при +60º","Страна производителя","Длина упаковки (см)","Ширина упаковки (см)","Высота упаковки (см)","Вес брутто (кг)","Количество осей","Цена деления","Количество знаков на дисплее","Быстродействие","Погрешность дискретности","Диапазон температур: рабочая/хранение"]
["!Стружкоотсосы"]
["Вытяжные установки (стружкоотсосы) JET","JET DC-900A Вытяжная установка","10001051MA",null,null,null,null,null,230,null,null,null,null,null,null,null,null,900,450,1600,24,null,null,27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.75,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,900,"1000 Па","100 мм",30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"55 л","380 мм"]
["Вытяжные установки (стружкоотсосы) JET","JET DC-1200 Вытяжная установка 230 В","10001057M",null,null,null,null,null,230,null,null,null,null,null,null,null,null,1000,750,2000,40,null,null,51,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1200,"1880 Па",null,30,null,null,null,"1,5 (1,05)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"150 л","500 мл","2х100 мм или 1х125 мм"]
["Вытяжные установки (стружкоотсосы) JET","JET DC-850 Вытяжная установка","10001052M",null,null,null,null,null,230,null,null,null,null,null,null,null,null,1100,450,510,19,41,42,24,null,null,44,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.75,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,850,"1000 Па","100 мм",30,"78 дБА",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"55 л","100 мм"]
["Вытяжные установки (стружкоотсосы) JET","JET DC-1200 Вытяжная установка 400 В","10001057T",null,null,null,null,null,400,null,null,null,null,null,null,null,null,1000,750,2000,40,null,null,51,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1200,"1880 Па",null,30,null,null,null,"1,5 (1,05)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"150 л","500 мм","2х100 мм или 1х125 мм"]
["Вытяжные установки (стружкоотсосы) JET","JET DC-2300 Вытяжная установка 230 В","10001055M",null,null,null,null,null,230,null,null,null,null,null,null,null,null,1450,705,2200,53,null,null,64,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2300,"1800 Па",null,30,null,null,null,"2,2 (1,7)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2 х 200 л","500 мм","3 х 100 мм или 1 х 150 мм"]
["Вытяжные установки (стружкоотсосы) JET","JET DC-2300 Вытяжная установка 400 В","10001055T",null,null,null,null,null,400,null,null,null,null,null,null,null,null,1450,705,2200,53,null,null,64,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2000000000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2300,"1800 Па",null,30,null,null,null,"2,2 (1,7)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2 х 200 л","500 мм","3 х 100 мм или 1 х 150 мм"]
["Вытяжные установки (стружкоотсосы) JET","JET DC-1200CK-M Вытяжная установка 230 В","10000078M",null,null,null,null,null,230,null,null,null,null,null,null,null,null,1000,750,2000,50,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1,5 (1,05) кВт",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1200,null,null,"2 мкм",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"150 л","490 мм","2х100 мм или 1х125 мм",1880]
["Вытяжные установки (стружкоотсосы) JET","JET DC-1100A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE 230 В","708639M",null,null,null,null,null,230,null,null,null,null,null,null,null,null,940,710,2000,55,null,null,null,null,null,95,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1620,"1700 Па",null,30,null,null,null,"1,9 (1,1)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"150 л","500 мм","2 х 100 мм или 1 х 150 мм",null,2]
["Вытяжные установки (стружкоотсосы) JET","JET DC-1200CK-M Вытяжная установка 400 В","10000078T",null,null,null,null,null,400,null,null,null,null,null,null,null,null,1000,750,2000,50,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1,5 (1,05) кВт",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1200,null,null,"2 мкм",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"150 л","490 мм","2х100 мм или 1х125 мм",1880]
["Вытяжные установки (стружкоотсосы) JET","JET JCDC-1.5 Вытяжная установка циклон","717515M",null,null,null,null,null,230,null,null,null,null,null,null,null,null,1195,559,1715,65,60,null,79.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1600,"1400 Па",null,2,null,null,null,"1,5 (1,1)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"75 л","420 мм","2х100 мм или 1х150 мм",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2 м²"]
["Вытяжные установки (стружкоотсосы) JET","JET JCDC-3 Вытяжная установка циклон","717530KT",null,null,null,null,null,400,null,null,null,null,null,null,null,null,1450,772,2235,122,77.5,null,122,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2600,"1700 Па",null,2,null,null,null,"3,0 (2,2)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"250 л","620 мм","3х100 мм или 1х200 мм",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4,2 м²"]
["Вытяжные установки (стружкоотсосы) JET","JET DC-1100A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE 400 В","708639T",null,null,null,null,null,400,null,null,null,null,null,null,null,null,940,710,2000,55,null,null,null,null,null,95.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1620,"1700 Па",null,30,null,null,null,"1,9 (1,1)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"150 л","500 мм","2 х 100 мм или 1 х 150 мм",null,2]
["Вытяжные установки (стружкоотсосы) JET","JET DC-3000A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE","10000340T",null,null,null,null,null,400,null,null,null,null,null,null,null,null,1550,760,2440,91,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3100,"1810 Па",null,30,null,null,null,"4,8 (3,75)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2 х 150 л","510 мм","3 х 100 мм, 1 х 150 или 1 х 200 мм",null,2]
["Вытяжные установки (стружкоотсосы) JET","JET DC-1900A Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE","708638T",null,null,null,null,null,400,null,null,null,null,null,null,null,null,1550,760,2440,86,null,null,88,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2900,"1800 Па",null,30,null,null,null,"3,8 (2,2)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2 х 150 л","500 мм","3 х 100 мм, 1 х 150 или 1 х 200 мм",null,2]
["Вытяжные установки (стружкоотсосы) JET","JET DC-3500 Вытяжная установка со сменным фильтром","10000420T",null,null,null,null,null,400,null,null,null,null,null,null,null,null,2200,660,2620,122,70,null,172,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5900,"3050 Па",null,30,null,null,null,"4,8 (3,75)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2 х 330 л","630 мм","4 х 100 мм или 1 х 200 мм",null,5]
["Вытяжные установки (стружкоотсосы) JET","JET DC-1100CK Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE 230 В","708626CKM",null,null,null,null,null,230,null,null,null,null,null,null,null,null,940,710,1750,71,null,null,null,null,null,95.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1620,"1700 Па",null,2,null,null,null,"1,9 (1,1)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"150 л","500 мм","2х100 мм или 1х150 мм"]
["Вытяжные установки (стружкоотсосы) JET","JET DC-1100CK Вытяжная установка со сменным фильтром. Технология VORTEX CONE 400 В","708626CKT",null,null,null,null,null,400,null,null,null,null,null,null,null,null,940,710,1750,71,null,null,null,null,null,95.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1620,"1700 Па",null,2,null,null,null,"1,9 (1,1)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"150 л","500 мм","2х100 мм или 1х150 мм"]