{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":14,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,31,10],[0,0,0,10],[3,0,3,10],[26,0,26,10],[29,0,29,10]]}
["Видеонаблюдение56.рф"]
[]
["Наименование",null,null,"Краткие характеристики","РОЗН.","ИНСТ.","ОПТ.","КР.ОПТ.","ПАРТ.","ДИЛ.","База"]
["Экономичная серия",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Модель","Цена"]
["Купольная камера\nIP-E021.0(2.8)",null,"1 Мп\nДо 30 к\\с @1280x720\nОбъектив 2,8мм \n","1/4” 1 Мп Progressive Scan CMOS OV9712, фиксированный объектив 2,8мм, 0.6 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 24 Ик-диода (до 20м), D-WDR, DC12V (500мА),  -10°С...+50°С,  93х93х85 мм, 250 гр.,пластиковый корпус, IP20.",3840,3264,2571,2520,2312,2012,1911.3999999999999,null,"Купольная камера\nIP-E021.0(2.8)","ДИЛ."]
["Купольная камера\nIP-E021.0(3.6)",null,"1 Мп\nДо 30 к\\с @1280x720\nОбъектив 3,6мм \n","1/4” 1 Мп Progressive Scan CMOS OV9712, фиксированный объектив 3,6мм, 0.6 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 24 Ик-диода (до 20м), D-WDR, DC12V (500мА),  -10°С...+50°С,  93х93х85 мм, 250 гр.,пластиковый корпус, IP20",3628,3084,2429,2381,2184,1900,1805,null,{"$f":"INDEX(A:K,MATCH(M5,A:A,0),MATCH(N5,INDEX(A1:AA5,MATCH(\"Наименование\",A1:A5,),),0))","v":2012}]
["Уличная камера\nIP-E011.0(2.8)",null,"1 Мп\nДо 30 к\\с @1280x720\nОбъектив 2,8мм \n","1/4” 1 Мп Progressive Scan CMOS OV9712, фиксированный объектив 2.8мм, 0.6 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 36 Ик-диодов (до 25м), D-WDR, DC12V (500мА),  -45°С...+50°С,  182х65 мм, 450 гр.,алюминиевый, антивандальный корпус, IР66, кронштейн со скрытой проводкой.",4732,4022,3167,3105,2849,2478,2354.1,null,"ИНДЕКС(A:K;ПОИСКПОЗ(M5;A:A;0);ПОИСКПОЗ(N5;2:2;0))"]
["Купольная камера\nIP-E041.0(3.6)",null,"1 Мп До 30 к\\с @1280x720\nОбъектив 3,6мм \n","1/4” 1 Мп Progressive Scan CMOS OV9712, фиксированный объектив 3,6мм, 0.6 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 24 Ик-диода (до 20м), D-WDR, DC12V (500мА),  -40°С...+50°С,  93x93x85 мм, 550 гр.,алюминиевый, антивандальный корпус, IР66.",3798,3228,2542,2492,2287,1989,1889.55,null,"Нужно, чтобы при сдвиге шапки (строка2) формула находила этот диапазон для дальнейшего расчета."]
["Купольная камера\nIP-E021.3(3.6)",null,"1,3 Мп До 30 к\\с @1280x960\nОбъектив 3,6мм \n","1/3” 1,3 Мп Progressive Scan CMOS APTINA AR0130, фиксированный объектив 3,6мм, 0.3 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 30 Ик-диодов (до 22м), D-WDR, DC12V (500мА),  -10°С...+50°С,  128х100 мм,  450 гр., пластиковый корпус, IP20",5623,4779,3763,3690,3385,2945,2797.75]
["Уличная камера\nIP-E011.3(3.6)",null,"1,3 Мп До 30 к\\с @1280x960\nОбъектив 3,6мм \n","1/3” 1,3 Мп Progressive Scan CMOS APTINA AR0130, фиксированный объектив 3,6мм,0.3 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 36 Ик диодов (до 25м), D-WDR, DC12V (500мА), -45°С...+50°С,  182х65 мм, 335 гр., алюминиевый, антивандальный корпус, IР66, кронштейн со скрытой проводкой.",5962,5068,3990,3912,3589,3123,2966.85]
["Купольная камера\nIP-E021.3(3.6)P",null,"1,3 Мп\nДо 30 к\\с @1280x960\nОбъектив 3,6мм \nPoE\n","1/3” 1,3 Мп Progressive Scan CMOS APTINA AR0130, фиксированный объектив 3,6мм, 0.3 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 30 ИК-диодов (до 22м), D-WDR, DC12V (500мА), PoE, Мах 6Вт,  -10°С...+50°С,  128х100 мм, 250 гр.,  пластиковый корпус, IP20",6874,5843,4601,4511,4138,3600,3420]
["Уличная камера\nIP-E011.3(3.6)P",null,"1,3 Мп\nДо 30 к\\с @1280x960\nОбъектив 3,6мм \nPoE","1/3” 1,3 Мп Progressive Scan CMOS APTINA AR0130, фиксированный объектив 3,6мм,0.3 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 36 Ик диодов (до 25м), D-WDR, DC12V (500мА), PoE, Мах 4Вт, -45°С...+50°С,  182х65 мм, 360 гр., алюминиевый, антивандальный корпус, IР66, кронштейн со скрытой проводкой.",6874,5843,4601,4511,4138,3600,3420]
["Купольная камера\nIP-E021.3(2.8-12)P",null,"1,3 Мп\nДо 30 к\\с @1280x960\nОбъектив\n2,8-12мм \nPoE","1/3” 1,3 Мп Progressive Scan CMOS APTINA AR0130, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, 0.3Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр,  ИК-подсветка 30-Ик диодов (до 22м), D-WDR, DC12V (600мА), PoE, Мах 10Вт, -10°С...+50°С,  114х150 мм, 250 гр., пластиковый корпус, IP20\n",6991,5942,4679,4587,4209,3662,3478.8999999999996]
["Купольная камера\nIP-E022.1(3.6)",null,"2,1 Мп(Full HD)\nДо 30 к\\с @1920х1080\nОбъектив 3,6мм \n","1/2.8” 2,1 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SONY IMX222, фиксированный объектив 3,6мм, 0.01Лк@F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), скорость отображения до 30к/с@1920х1080/1280х720, режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 30 Ик-диодов (до 22м), DC12V (500мА), -10°С...+50°С,  128х100 мм, 450 гр., пластиковый корпус, IP20",6683,5681,4473,4386,4023,3500,3325]
["Уличная камера\nIP-E012.1(3.6)P",null,"2,1 Мп(Full HD)\nДо 30 к\\с @1920х1080\nОбъектив 3,6мм \nPoE\n","1/2.8” 2,1 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SONY IMX222, фиксированный объектив 3,6мм, 0.01Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), скорость отображения до 30к/с@1920х1080/1280х960/1280х720, режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 36 Ик-диодов (до 25м), DC12V (1А), PoE, Мах 12Вт, -45°С...+50°С,  182х65 мм, 360 гр., алюминиевый, антивандальный корпус, IР66, кронштейн со скрытой проводкой.",7617,6474,5098,4998,4585,3989,3789.5499999999997]
["Купольная камера\nIP-E021.3(2.8-12)AP",null,"1,3 Мп\nДо 30 к\\с @1280x960\nОбъектив\n2,8-12мм \nPoE","1/3” 1,3 Мп Progressive Scan CMOS APTINA AR0130, варифокальный объектив 2,8-12 мм, 0.3Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, Аудио вход RCA G711A, ИК-подсветка 30-Ик диодов (до 22м), D-WDR, DC12V (600мА), PoE, Мах 7Вт, -10°С...+50°С,  114х150 мм, 250 гр., пластиковый корпус, IP20",8869,7538,5936,5819,5339,4645,4412.75]
["Купольная камера\nIP-E022.1(3.6)P",null,"2,1 Мп(Full HD)\nДо 30 к\\с @1920х1080\nОбъектив\n3,6 мм \nPoE\n","1/2.8” 2,1 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SONY IMX222, фиксированный объектив 3,6мм, 0.01 Лк @ F1.2 (0Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 30 Ик -диодов (до 22м),  D-WDR, DC12V (500мА), PoE, Мах 6Вт, -10°С...+50°С,  128х100 мм, 250 гр., пластиковый корпус, IP20",8720,7412,5836,5722,5250,4567,4338.6499999999996]
["Купольная камера\nIP-E042.1(3.6)P",null,"2,1 Мп(Full HD)\nДо 30 к\\с @1920х1080\nОбъектив\n3,6 мм \nPoE\n","1/2.8” 2,1 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SONY IMX322, фиксированный объектив 3,6мм, 0.01 Лк @ F1.2 (0Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 30 Ик -диодов (до 22м),  D-WDR, DC12V (500мА), PoE, Мах 6Вт, -40°С...+50°С,  100х92 мм, 750 гр., алюминиевый, антивандальный корпус, IР66.",8975,7628,6007,5889,5403,4700,4465]
["Купольная камера\nIP-E022.1(2.8-12)P",null,"2,1 Мп(Full HD)\nДо 30 к\\с @1920х1080\nОбъектив\n2,8-12 мм \nPoE\n","1/2.8” 2,1 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SONY IMX222, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, 0.01 Лк @ F1.2 (0Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 30 Ик -диодов (до 22м),  D-WDR, DC12V (600мА), PoE, Мах 10Вт, -10°С...+50°С,  114х150 мм, 250 гр., пластиковый корпус, IP20",10269,8728,6873,6738,6182,5378,5109.0999999999995]
["Уличная камера\nIP-E011.3(2.8-12)P",null,"1,3 Мп\nДо 30 к\\с @1280x960\nОбъектив\n2,8-12мм \nPoE","1/3” 1,3 Мп Progressive Scan CMOS APTINA AR0130, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, 0.3 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 42 Ик -диода (до 30м),  DC12V (1А), PoE, Мах 10Вт, -40°С...+50°С,  273х90 мм, 850 гр., алюминиевый, антивандальный корпус, IР66, кронштейн со скрытой проводкой.",10035,8530,6717,6585,6041,5256,4993.2]
["Купольная камера\nIP-E022.1(2.8-12)AP",null,"2,1 Мп(Full HD)\nДо 30 к\\с @1920х1080\nОбъектив\n2,8-12 мм \nPoE\n","1/2.8” 2,1 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SONY IMX222, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, 0.01 Лк @ F1.2 (0Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, Аудио вход RCA  G711A, ИК-подсветка 30 Ик -диодов (до 22м),  D-WDR, DC12V (600мА), PoE, Мах 7Вт, -10°С...+50°С,  114х150 мм, 250 гр., пластиковый корпус, IP20",11393,9684,7625,7476,6859,5967,5668.65]
["Купольная камера\nIP-E042.1(2.8-12)P",null,"2,1 Мп(Full HD)\nДо 30 к\\с @1920х1080\nОбъектив\n2,8-12 мм \nPoE\n","1/2.8” 2,1 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SONY IMX322, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, 0.01 Лк @ F1.2 (0Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 30 Ик -диодов (до 22м),  D-WDR, DC12V (600мА), PoE, Мах 10Вт, -40°С...+50°С,  133х100 мм, 1200 гр., алюминиевый, антивандальный корпус, IР66.",10682,9080,7150,7010,6431,5595,5315.25]
["Купольная камера\nIP-E024.0(2.8-12)P",null,"4 Мп\nДо 15 к\\с @2592х1520\n3 Мп до 25 к\\с @2048х153\nОбъектив\n2,8-12 мм \nPoE\n","1/3” 4 Мп Progressive Scan CMOS OmniVision 4689, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, 0.01 Лк @ F1.2 (0Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, формат сжатия H.265/H.264, ИК-подсветка 30 Ик -диодов (до 22м),  DC12V (600мА), внешний PoE IEEE 802.3af Мах 8Вт (сплиттер), -10°С...+50°С,  114х150 мм, 250 гр., пластиковый корпус, IP20",11711,9955,7839,7685,7050,6134,5827.3]
["Уличная камера\nIP-E012.1(2.8-12)P",null,"2,1 Мп(Full HD)\nДо 30 к\\с @1920х1080\nОбъектив\n2,8-12 мм \nPoE\n","1/2.8” 2,1 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SONY IMX222, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, 0.01 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 42 Ик -диода (до 30м),  DC12V (1А), PoE, Мах 12Вт, -40°С...+50°С,  273х90 мм, 850 гр., алюминиевый, антивандальный корпус, IР66, кронштейн со скрытой проводкой.",11690,9937,7824,7671,7038,6123,5816.8499999999995]
["Уличная камера\nIP-E014.0(2.8-12)P",null,"4 Мп до 15 к\\с @2592х1520\n3 Мп до 25 к\\с @2048х1536 \nОбъектив\n2,8-12 мм \nPoE\n","1/3” 4 Мп Progressive Scan CMOS Omni Vision 4689, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, 0.01 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, формат сжатия H.265/H.264, ИК-подсветка 42 Ик -диода (до 30м),  DC12V (750мА), PoE, Мах 9,8Вт, -40°С...+50°С,  273х90 мм, 850 гр., алюминиевый, антивандальный корпус, IР66, кронштейн со скрытой проводкой.",14448,12281,9670,9481,7663,6667,6333.65]
["Уличная камера\nIP-E015.0(3.6-10)P",null,"5 Мп до 30 к\\с @2592х1944\nОбъектив\n3,6-10 мм \nPoE\n","1/1.8” 6,44 Мп SONY CMOS IMX178 технологии STARVIS и Exmor R, вариофокальный объектив 3,6-10 мм 6Мп, 0.001 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, формат сжатия H.265/H.264, ИК-подсветка 42 Ик -диода (до 30м),  DC12V (0,8А), PoE, Мах 10Вт, -40°С...+50°С,  273х90 мм, 850 гр., алюминиевый, антивандальный корпус, IР66, кронштейн со скрытой проводкой.",28270,24030,18921,18550,17018,14806,14065.699999999999]
["Профессиональная серия"]
["Уличная камера\nIP-P011.3(2.8-12)",null,"1,3 Мп\nДо 30 к\\с @1280x960\nОбъектив \n2,8-12 мм\nPoE\n","1/3'' 1,3 Мп CMOS APTINA AR0130, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, 0.01Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 2 мощных ИК диода с линзами и 7 диодов типа Piranha (до 50 м),D- WDR, 3D-DNR, аудио вход/выход, кнопка перезагрузки, DC12V(600мА), PoE, Мах 9Вт, -45°С...+50°С, 227х80мм, 850гр.,алюминиевый антивандальный корпус, IР66, кронштейн со скрытой проводкой.",9335,7935,6248,6126,5620,4889,4644.55]
["Уличная камера\nIP-P012.1(3.6)",null,"2,1 Мп(Full HD)\nДо 30 к\\с @1920х1080\nОбъектив 3,6мм \nPoE\n","1/2.8” 2,1 Мп(Full HD) CMOS SONY  IMX222, фиксированный объектив 3,6мм, 0.01 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, ИК-подсветка 42 Ик диода (до 40м), D-WDR, 3D-DNR, аудио вход, видео выход, кнопка перезагрузки, DC12V(500мА), PoE, Мах 7Вт, -45°С...+50°С, 301х91 мм, 900 гр., алюминиевый, антивандальный корпус, IР66, кронштейн со скрытой проводкой.",11919,10131,7978,7821,7175,6243,5930.8499999999995]
["Серия для дома"]
["Видеокамера\nIP-H061.0W(2.8) ",null,"1 Мп\nДо 30 к\\с @1280х720\nОбъектив\n 2,8 мм\n","1/4” 1 Мп Progressive Scan CMOS OV9712, фиксированный объектив 2,8мм, 0.6 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, Поддержка P2P и мобильных приложений, встроенный микрофон , Wi-Fi модуль IEEE 802.11 n/b/g, поддержка micro-SD карты до 64Гб (не в комплекте), ИК-подсветка 11 Ик-диодов (до 10м),  DC 5В (2А) блок питания в комплекте, -10°С...+50°С, 90х52х31,5 мм, 355 гр., пластиковый корпус",6153,5230,4118,4038,3704,3223,3061.85]
["Поворотные IP-видеокамеры"]
["Поворотная \nIP-видеокамера с оптическим зумом \nIP-P082.1(10x)",null,"2,1 Мп(Full HD)\n10x Оптическое увеличение 5.1~51мм\n","1/ 2,8\" 2,1 Мп (Full HD) Exmor CMOS Sony sensor IMX222, 10x оптическое увеличение  5.1~51 мм вариофокальный моторизированный  F1.6, Цвет: 0.5Лк, Ч/б: 0.01Лк@F1.6 (0Лк при включенной ИК подсветке), Обзор 0°~260°, наклон  65°, Вращение: 0,5°/сек  - 12°/сек., наклон: 0,5°/сек  - 10°/сек., 256 предустановок, 8 туров, 4 шаблона, поддержка SD карты до 64 Гб, режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр, 4 ИК-диода с линзами, изменение дальности подсветки в зависимости от угла обзора (до 80м), питание DC12В (1А), PoE, Max 12Вт, -40ºC~60ºC, пластиковый корпус 153мм×93мм×130мм; 920 гр., IР66, настенный  алюминиевый кронштейн в комплекте 150х50х59 мм.",24398,20738,16330,16009,14688,12778,12139.099999999999]
["Скоростная купольная камера IP-E092.1(20x)",null,"2,1 Мп(Full HD)\n20x Оптическое увеличение 4.7~94мм\n","1/ 2,8\" 2,1 Мп (Full HD) Sony Exmor CMOS Sensor IMX322,  20x Оптическое увеличение 4.7~94мм вариофокальный F1.6~F2.7, Цвет: 0.05Лк, Ч/б: 0.01Лк@F1.6 (0Лк при включенной ИК подсветке),  Обзор 360° без ограничений, наклон 90°,Скорость вращения: 200°/Сек.макс; наклона 180°/Сек. макс., 128 предустановок, 4 программируемых тура, 4 шаблона, режим День/Ночь, D-WDR , 9 ИК-диодов (до 120м), АC24V (3А)  блок питания в комплекте, -45°С...+60°С встроенный нагреватель, 434x283x218мм, 6000гр., антивандальный корпус, IP66, кронштейн в комплекте 205x144x108мм ",52721,44813,35286,34594,31737,27612,26231.399999999998]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}