{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,1,28,3],[17,1,17,3],[4,1,4,3],[8,1,8,3],[13,1,13,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,1,3,3],[22,1,22,3],[18,1,18,3]]}
["Раздел 01 Фундаменты под здания  и сооружения"]
["Таблица 6-1 Устройство  бетонной подготовки и фундаментов  общего назначения"]
["Номер норматива Код ресурса","Наименование работ и ресурсов","Единица измерения","Норма расхода"]
["Е6-1-1","Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 (единица измерения - 100 м3)"]
[null,"Затраты труда"]
[null,"Средний разряд рабочих",null,3.1]
["1-1","Затраты труда рабочих","чел.-ч",160.65]
["1-3","Затраты труда машинистов","чел.-ч",10]
[null,"Нормы эксплуатации машин"]
["М021141","Краны на автомобильном ходу 10т","маш.-ч",8.6999999999999993]
["М110102","Бадьи емкостью 4 м3\n\n","маш.-ч",8.0299999999999994]
["М110907","Вибраторы ","маш.-ч",8.0299999999999994]
["М331617","Средства малой механизации","маш.-ч",1.3]
["\nНормы расхода материалов\n","Нормы расхода материалов"]
["С412-9005","Вода","м3",1.75]
["С414-1001","Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3.5","м3",102]
[]
["Е6-1-2","Устройство фундаментов бетонных из бетона класса В7,5, общего назначения под колонны, объемом до 3 м3 (единица измерения -  100 м3) "]
[null,"Затраты труда"]
[null,"Средний разряд рабочих",null,3.5]
["1-1","Затраты труда рабочих","чел.-ч",524.79]
["1-3","Затраты труда машинистов","чел.-ч",14.9]
[null,"Нормы эксплуатации машин"]
["М021141","Краны на автомобильном ходу 10т","маш.-ч",12.51]
["М030101","Автопогрузчики 5 т","маш.-ч",7.0000000000000007E-2]
["М110102","Бадьи емкостью 4 м3","маш.-ч",26.3]
["М110907","Вибраторы ","маш.-ч",26.3]
["М331617","Средства малой механизации","маш.-ч",2.3199999999999998]
[null,"Нормы расхода материалов"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":39,"n_cols":6,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Номер норматива Код ресурса","Наименование работ и ресурсов","Единица измерения","Норма расхода","Цена, руб"]
["Е6-1-1","Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 (единица измерения - 100 м3)"]
[null,"Затраты труда"]
[null,"Средний разряд рабочих",null,3.1]
["1-1","Затраты труда рабочих","чел.-ч",160.65,null,"Изменение цены по коду"]
["1-3","Затраты труда машинистов","чел.-ч",10]
[null,"Нормы эксплуатации машин"]
["М021141","Краны на автомобильном ходу 10т","маш.-ч",8.6999999999999993]
["М110102","Бадьи емкостью 4 м3\n\n","маш.-ч",8.0299999999999994]
["М110907","Вибраторы ","маш.-ч",8.0299999999999994,null,"Затраты труда рабочих"]
["М331617","Средства малой механизации","маш.-ч",1.3]
["\nНормы расхода материалов\n","Нормы расхода материалов"]
["С412-9005","Вода","м3",1.75]
["С414-1001","Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3.5","м3",102]
["Е6-1-1","Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 (единица измерения - 100 м3)"]
[null,"Затраты труда"]
[null,"Средний разряд рабочих",null,3.1]
["1-1","Затраты труда рабочих","чел.-ч",160.65]
["1-3","Затраты труда машинистов","чел.-ч",10]
[null,"Нормы эксплуатации машин"]
["М021141","Краны на автомобильном ходу 10т","маш.-ч",8.6999999999999993]
["М110102","Бадьи емкостью 4 м3\n\n","маш.-ч",8.0299999999999994]
["М110907","Вибраторы ","маш.-ч",8.0299999999999994]
["М331617","Средства малой механизации","маш.-ч",1.3]
["\nНормы расхода материалов\n","Нормы расхода материалов"]
["С412-9005","Вода","м3",1.75]
["С414-1001","Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3.5","м3",102]
["Е6-1-2","Устройство фундаментов бетонных из бетона класса В7,5, общего назначения под колонны, объемом до 3 м3 (единица измерения -  100 м3) "]
[null,"Затраты труда"]
[null,"Средний разряд рабочих",null,3.5]
["1-1","Затраты труда рабочих","чел.-ч",524.79]
["1-3","Затраты труда машинистов","чел.-ч",14.9]
[null,"Нормы эксплуатации машин"]
["М021141","Краны на автомобильном ходу 10т","маш.-ч",12.51]
["М030101","Автопогрузчики 5 т","маш.-ч",7.0000000000000007E-2]
["М110102","Бадьи емкостью 4 м3","маш.-ч",26.3]
["М110907","Вибраторы ","маш.-ч",26.3]
["М331617","Средства малой механизации","маш.-ч",2.3199999999999998]
[null,"Нормы расхода материалов"]

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}