{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Локальная смета (2)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":8,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Локальная смета (2)","index":0,"n_rows":758,"n_cols":17,"rows_kept":758,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,9,12,10],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[16,3,18,3],[16,4,18,4],[16,5,16,8],[16,9,16,13],[20,0,20,16],[21,0,21,16],[37,0,37,1],[47,0,47,1],[54,0,54,1],[58,0,58,1],[16,14,18,14],[16,15,18,15],[16,16,18,16],[17,5,18,5],[17,6,17,8],[17,9,18,9],[17,10,18,10],[17,11,17,13],[126,0,126,1],[136,0,136,1],[141,0,141,1],[151,0,151,1],[155,0,155,1],[161,0,161,1],[64,0,64,1],[72,0,72,1],[93,0,93,1],[100,0,100,1],[108,0,108,1],[110,0,110,16],[213,0,213,1],[223,0,223,1],[225,0,225,1],[226,0,226,16],[242,0,242,1],[249,0,249,1],[170,0,170,1],[178,0,178,1],[180,0,180,16],[196,0,196,1],[203,0,203,1],[207,0,207,1],[303,0,303,1],[309,0,309,1],[323,0,323,1],[325,0,325,1],[326,0,326,16],[336,0,336,1],[251,0,251,1],[257,0,257,1],[271,0,271,1],[279,0,279,1],[280,0,280,16],[296,0,296,1],[393,0,393,1],[395,0,395,1],[396,0,396,16],[412,0,412,1],[419,0,419,1],[423,0,423,1],[342,0,342,1],[350,0,350,1],[371,0,371,1],[378,0,378,1],[382,0,382,1],[390,0,390,1],[469,0,469,1],[475,0,475,1],[489,0,489,1],[491,0,491,1],[492,0,492,16],[508,0,508,1],[429,0,429,1],[439,0,439,1],[441,0,441,1],[442,0,442,16],[458,0,458,1],[465,0,465,1],[557,0,557,9],[558,0,558,9],[559,0,559,9],[560,0,560,9],[561,0,561,9],[562,0,562,9],[515,0,515,1],[519,0,519,1],[525,0,525,1],[539,0,539,1],[541,0,541,1],[543,0,543,1],[569,0,569,9],[570,0,570,9],[571,0,571,9],[572,0,572,9],[573,0,573,9],[574,0,574,9],[563,0,563,9],[564,0,564,9],[565,0,565,9],[566,0,566,9],[567,0,567,9],[568,0,568,9],[581,0,581,9],[582,0,582,9],[583,0,583,9],[584,0,584,9],[585,0,585,9],[586,0,586,9],[575,0,575,9],[576,0,576,9],[577,0,577,9],[578,0,578,9],[579,0,579,9],[580,0,580,9],[593,0,593,9],[594,0,594,9],[595,0,595,9],[596,0,596,9],[597,0,597,9],[598,0,598,9],[587,0,587,9],[588,0,588,9],[589,0,589,9],[590,0,590,9],[591,0,591,9],[592,0,592,9],[605,0,605,9],[606,0,606,9],[607,0,607,9],[608,0,608,9],[609,0,609,9],[610,0,610,9],[599,0,599,9],[600,0,600,9],[601,0,601,9],[602,0,602,9],[603,0,603,9],[604,0,604,9],[617,0,617,9],[618,0,618,9],[619,0,619,9],[620,0,620,9],[621,0,621,9],[622,0,622,9],[611,0,611,9],[612,0,612,9],[613,0,613,9],[614,0,614,9],[615,0,615,9],[616,0,616,9],[629,0,629,9],[630,0,630,9],[631,0,631,9],[632,0,632,9],[633,0,633,9],[634,0,634,9],[623,0,623,9],[624,0,624,9],[625,0,625,9],[626,0,626,9],[627,0,627,9],[628,0,628,9],[641,0,641,9],[642,0,642,9],[643,0,643,9],[644,0,644,9],[645,0,645,9],[646,0,646,9],[635,0,635,9],[636,0,636,9],[637,0,637,9],[638,0,638,9],[639,0,639,9],[640,0,640,9],[653,0,653,16],[654,0,654,9],[655,0,655,9],[656,0,656,9],[657,0,657,9],[658,0,658,9],[647,0,647,9],[648,0,648,9],[649,0,649,9],[650,0,650,9],[651,0,651,9],[652,0,652,9],[665,0,665,9],[666,0,666,9],[667,0,667,9],[668,0,668,9],[669,0,669,9],[670,0,670,9],[659,0,659,9],[660,0,660,9],[661,0,661,9],[662,0,662,9],[663,0,663,9],[664,0,664,9],[677,0,677,9],[678,0,678,9],[679,0,679,9],[680,0,680,9],[681,0,681,9],[682,0,682,9],[671,0,671,9],[672,0,672,9],[673,0,673,9],[674,0,674,9],[675,0,675,9],[676,0,676,9],[689,0,689,9],[690,0,690,9],[691,0,691,9],[692,0,692,9],[693,0,693,9],[694,0,694,9],[683,0,683,9],[684,0,684,9],[685,0,685,9],[686,0,686,9],[687,0,687,9],[688,0,688,9],[701,0,701,9],[702,0,702,9],[703,0,703,9],[704,0,704,9],[705,0,705,9],[706,0,706,9],[695,0,695,9],[696,0,696,9],[697,0,697,9],[698,0,698,9],[699,0,699,9],[700,0,700,9],[713,0,713,9],[714,0,714,9],[715,0,715,9],[716,0,716,9],[717,0,717,9],[718,0,718,9],[707,0,707,9],[708,0,708,9],[709,0,709,9],[710,0,710,9],[711,0,711,9],[712,0,712,9],[735,0,735,9],[736,0,736,9],[725,0,725,9],[726,0,726,9],[727,0,727,9],[728,0,728,9],[729,0,729,9],[730,0,730,9],[719,0,719,9],[720,0,720,9],[721,0,721,9],[722,0,722,9],[723,0,723,9],[724,0,724,9],[10,3,10,10],[11,3,11,10],[749,0,749,9],[750,0,750,9],[753,0,753,16],[754,0,754,16],[756,0,756,16],[757,0,757,16],[743,0,743,9],[744,0,744,9],[745,0,745,9],[746,0,746,9],[747,0,747,9],[748,0,748,9],[737,0,737,9],[738,0,738,9],[739,0,739,9],[740,0,740,9],[741,0,741,9],[742,0,742,9],[731,0,731,9],[732,0,732,9],[733,0,733,9],[734,0,734,9]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"на "]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Есть такая форма, в столбце Кол. Есть значения, но они сделаны в виде \nосновная цифра (переход на другую строчку)        0,023\nи расшифровка цифры                                        2,31 / 100"]
[null,null,null,"Как удалить все после перехода на другую строчку, чтобы осталась только основная цифра? 0,023\nВ столбце не все цифры с расшифровкой"]
[]
[]
[]
[]
["№ пп","Обосно-\nвание","Наименование","Ед. изм.","Кол.","Стоимость единицы, руб.",null,null,null,"Общая стоимость, руб.",null,null,null,null,"Т/з осн.\nраб.на ед.","Т/з осн.\nраб.\nВсего","Общая масса обору-дования, т"]
[null,null,null,null,null,"Всего","В том числе",null,null,"Обору-\nдование","Всего","В том числе"]
[null,null,null,null,null,null,"Осн.З/п","Эк.Маш","З/пМех",null,null,"Осн.З/п","Эк.Маш","З/пМех"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]
["                           Раздел 1. Ремонтные работы"]
["                           Комната персонала"]
[1,"ГЭСН10-01-047-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Установка блоков из ПВХ в площадью проема до 3 м2","100 м2 проемов","0,023\n2,31 / 100",121896.64,56653.86,4490.42,1373.05,null,2804,1303,103,32,201,4.62]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","1,05\n0,02",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,6.55,null,6.55,5.32]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","1,05\n0,02"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-2052","Лента бутиловая","м","402\n9,246",24.2,null,null,null,null,223.75]
["Уд","4. 101-2052","Лента бутиловая","м","402\n9,246"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-2054","Лента бутиловая диффузионная","м","43\n0,989",28.78,null,null,null,null,28.46]
["Уд","6. 101-2054","Лента бутиловая диффузионная","м","43\n0,989"]
["З","7. ТСЦ(2013)101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","123,5\n2,841",282.64,null,null,null,null,802.98]
["Уд","8. 101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","123,5\n2,841"]
["З","9. ТСЦ(2013)101-2789","Лента ПСУЛ","м","293\n6,739",25.44,null,null,null,null,171.44]
["Уд","10. 101-2789","Лента ПСУЛ","м","293\n6,739"]
["З","11. ТСЦ(2013)101-4173","Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм","10 шт.","65,2\n1,5",26.05,null,null,null,null,39.08]
["Уд","12. 101-4173","Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм","10 шт.","65,2\n1,5"]
["З","13. ТСЦ(2013)102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","800\n18,4",7.16,null,null,null,null,131.74]
["Уд","14. 102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","800\n18,4"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"111%=130%*0.85\n43%=63%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"1482\n574\n4860"]
[2,"ОССЦ(2013)-203-9095-000004","Окно металлопластиковое одностворчатое поворотное системы SCHUCO","м2",2.31,4428.45,null,null,null,null,10230]
[3,"ГЭСН10-01-035-03\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м","100 п.м","0,007\n0,7 / 100",34616.370000000003,5797.4,319.52,110.54,null,242,41,2,1,21.38,0.15]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","0,07\n",327.37,null,327.37,265.83999999999997]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","0,07\n"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","90,7\n0,6349",282.64,null,null,null,null,179.45]
["Уд","4. 101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","90,7\n0,6349"]
["Н","5. 101-9138","Доски подоконные ПВХ","м","0\n"]
["З","6. ТСЦ(2013)102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","400\n2,8",7.16,null,null,null,null,20.05]
["Уд","7. 102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","400\n2,8"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"111%=130%*0.85\n43%=63%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"47\n18\n307"]
[4,"ТСЦ(2013)1101-2913","Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм","м","0,714\n0,7*1,02",543.84,null,null,null,null,388]
[5,"ГЭСН11-01-040-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство пластиковых декоративных уголков на монтажном клею размером 20х20 мм","100 м плинтуса","0,0482\n4,82 / 100",5962.71,2789.69,29.66,9.19,null,287,134,1,null,8.99,0.43]
["З","1. ОССЦ(2013)-101-0609-000001","Мастика клеящая каучуковая кн-2","кг","5,15\n0,2482",71.63,null,null,null,null,17.78]
["Уд","2. 101-0609","Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2","кг","5,15\n0,2482"]
["З","3. ОССЦ(2013)-101-1753-000001","Плинтусы для полов из пластиката","м","101\n4,868",27.47,null,null,null,null,133.72]
["Уд","4. 101-9199","Плинтуса для полов пластиковые","м","101\n4,868"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"115%=135%*0.85\n51%=75%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"154\n68\n509"]
[6,"ГЭСН15-01-050-04\nПр. Минрегион от 17.11.08 № 253","Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее\n147 162,75 = 0,00 + 105 x 1 401,55","100 м2 облицовки","0,01528\n1,528 / 100",147162.75,null,null,null,null,2249,null,null,null,166.47,2.54]
["З","1. 101-9144-000003","Листы облицовочные декоративные","м2","105\n1,604",1401.55,null,null,null,null,2248.09]
["Уд","2. 101-9155","Листы облицовочные декоративные","м2","105\n1,604"]
[null,null,"НР 99%=116%*0.85 от ФОТ\nСП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"\n\n2249"]
[8,"ГЭСН11-01-036-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат»","100 м2 покрытия","0,10698\n10,698 / 100",25656.25,10829.81,608.91999999999996,246.25,null,2745,1159,65,26,42.4,4.54]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","0,35\n0,04",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,13.09,null,13.09,10.63]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","0,35\n0,04"]
["З","3. ОССЦ(2013)-101-1743-000001","Клей 'Бустилат'","т","0,05\n0,0053",40342.550000000003,null,null,null,null,213.82]
["Уд","4. 101-1743","Клей «Бустилат»","т","0,05\n0,0053"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"115%=135%*0.85\n51%=75%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"1363\n604\n4712"]
[9,"ГЭСН11-01-040-03\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих","100 м плинтуса","0,20597\n20,597 / 100",5146.8100000000004,1948.45,86.2,9.19,null,1060,401,18,2,6.66,1.37]
["З","1. ОССЦ(2013)-101-2202-000001","Дюбели распорные полиэтиленовые","10 шт","26,3\n5,417",6.24,null,null,null,null,33.799999999999997]
["Уд","2. 101-2201","Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм","10 шт.","26,3\n5,417"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-4282","Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм","шт.","263\n54,17",0.66,null,null,null,null,35.75]
["Уд","4. 101-4282","Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм","шт.","263\n54,17"]
["З","5. ОССЦ(2013)-101-1753-000001","Плинтусы для полов из пластиката","м","101\n20,8",27.47,null,null,null,null,571.38]
["Уд","6. 101-9199","Плинтуса для полов пластиковые","м","101\n20,8"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"115%=135%*0.85\n51%=75%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"463\n206\n1729"]
[10,"ФССЦ-101-4847\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм\n((пПЗ=8,13 (пЗП=8,13; пЭМ=8,13 к расх.; пЗПМ=8,13; пМР=8,13 к расх.; пЗТ=8,13; пЗТМ=8,13)))","шт.",2,10.41,null,null,null,null,21]
[11,"ФССЦ-101-4848\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм\n((пПЗ=8,13 (пЗП=8,13; пЭМ=8,13 к расх.; пЗПМ=8,13; пМР=8,13 к расх.; пЗТ=8,13; пЗТМ=8,13)))","шт.",2,10.41,null,null,null,null,21]
[12,"ФССЦ-101-4849\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм\n((пПЗ=8,13 (пЗП=8,13; пЭМ=8,13 к расх.; пЗПМ=8,13; пМР=8,13 к расх.; пЗТ=8,13; пЗТМ=8,13)))","шт.",8,10.41,null,null,null,null,83]
[13,"ФССЦ-101-4850\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм\n((пПЗ=8,13 (пЗП=8,13; пЭМ=8,13 к расх.; пЗПМ=8,13; пМР=8,13 к расх.; пЗТ=8,13; пЗТМ=8,13)))","шт.",2,5.12,null,null,null,null,10]
[14,"ФССЦ-101-4851\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм\n((пПЗ=8,13 (пЗП=8,13; пЭМ=8,13 к расх.; пЗПМ=8,13; пМР=8,13 к расх.; пЗТ=8,13; пЗТМ=8,13)))","шт.",2,5.12,null,null,null,null,10]
[17,"ГЭСН10-01-047-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2","100 м2 проемов","0,02\n2 / 100",121896.64,56653.86,4490.42,1373.05,null,2438,1133,90,27,201,4.0199999999999996]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","1,05\n0,02",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,6.55,null,6.55,5.32]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","1,05\n0,02"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-2052","Лента бутиловая","м","402\n8,04",24.2,null,null,null,null,194.57]
["Уд","4. 101-2052","Лента бутиловая","м","402\n8,04"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-2054","Лента бутиловая диффузионная","м","43\n0,86",28.78,null,null,null,null,24.75]
["Уд","6. 101-2054","Лента бутиловая диффузионная","м","43\n0,86"]
["З","7. ТСЦ(2013)101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","123,5\n2,47",282.64,null,null,null,null,698.12]
["Уд","8. 101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","123,5\n2,47"]
["З","9. ТСЦ(2013)101-2789","Лента ПСУЛ","м","293\n5,86",25.44,null,null,null,null,149.08000000000001]
["Уд","10. 101-2789","Лента ПСУЛ","м","293\n5,86"]
["З","11. ТСЦ(2013)101-4173","Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм","10 шт.","65,2\n1,304",26.05,null,null,null,null,33.97]
["Уд","12. 101-4173","Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм","10 шт.","65,2\n1,304"]
["З","13. ТСЦ(2013)102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","800\n16",7.16,null,null,null,null,114.56]
["Уд","14. 102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","800\n16"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"111%=130%*0.85\n43%=63%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"1288\n499\n4225"]
[18,"ОССЦ(2013)-203-9065-000001","Дверь металлопластиковая входная системы SCHUCO","м2",2,5427.54,null,null,null,null,10855]
[19,"ГЭСН15-01-047-15\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля","100 м2 поверхности облицовки","0,09258\n(10,698-1,44) / 100",81911.490000000005,30707.26,4828.4799999999996,1605.44,null,7583,2843,447,149,102.46,9.49]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","0,76\n0,07",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,22.92,null,22.92,18.61]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","0,76\n0,07"]
["З","3. 104-9010-000001","Панель потолочная Armstrong, Tatra","м2","103\n9,536",450.25,null,null,null,null,4293.58]
["Уд","4. 101-2414","Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»","м2","103\n9,536"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"2962\n1107\n11652"]
[31,"ГЭСН15-04-005-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску","100 м2 окрашиваемой поверхности","0,34322\n34,322 / 100",7906.97,4332.83,82.36,27.17,null,2714,1487,28,9,15.18,5.21]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","0,01\n",327.37,null,327.37,265.83999999999997]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","0,01\n"]
["З","3. ОССЦ(2013)-101-1596-000008","Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25","м2","0,3\n0,103",194.32,null,null,null,null,20.02]
["Уд","4. 101-1596","Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25","м2","0,3\n0,103"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-2966","Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15","т","0,052\n0,0178",64447.21,null,null,null,null,1147.1600000000001]
["Уд","6. 101-9844","Краска водоэмульсионная","т","0,052\n0,0178"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"1481\n554\n4749"]
[32,"ТСЦ(2013)101-2966","Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15","т",1.78E-2,64447.21,null,null,null,null,1147]
["                           Электрощитовая"]
[33,"ГЭСН10-01-047-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2","100 м2 проемов","0,023\n2,31 / 100",121896.64,56653.86,4490.42,1373.05,null,2804,1303,103,32,201,4.62]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","1,05\n0,02",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,6.55,null,6.55,5.32]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","1,05\n0,02"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-2052","Лента бутиловая","м","402\n9,246",24.2,null,null,null,null,223.75]
["Уд","4. 101-2052","Лента бутиловая","м","402\n9,246"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-2054","Лента бутиловая диффузионная","м","43\n0,989",28.78,null,null,null,null,28.46]
["Уд","6. 101-2054","Лента бутиловая диффузионная","м","43\n0,989"]
["З","7. ТСЦ(2013)101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","123,5\n2,841",282.64,null,null,null,null,802.98]
["Уд","8. 101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","123,5\n2,841"]
["З","9. ТСЦ(2013)101-2789","Лента ПСУЛ","м","293\n6,739",25.44,null,null,null,null,171.44]
["Уд","10. 101-2789","Лента ПСУЛ","м","293\n6,739"]
["З","11. ТСЦ(2013)101-4173","Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм","10 шт.","65,2\n1,5",26.05,null,null,null,null,39.08]
["Уд","12. 101-4173","Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм","10 шт.","65,2\n1,5"]
["З","13. ТСЦ(2013)102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","800\n18,4",7.16,null,null,null,null,131.74]
["Уд","14. 102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","800\n18,4"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"111%=130%*0.85\n43%=63%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"1482\n574\n4860"]
[34,"ОССЦ(2013)-203-9095-000004","Окно металлопластиковое одностворчатое поворотное системы SCHUCO","м2",2.31,4428.45,null,null,null,null,10230]
[35,"ГЭСН10-01-035-03\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м","100 п.м","0,007\n0,7 / 100",34616.370000000003,5797.4,319.52,110.54,null,242,41,2,1,21.38,0.15]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","0,07\n",327.37,null,327.37,265.83999999999997]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","0,07\n"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","90,7\n0,6349",282.64,null,null,null,null,179.45]
["Уд","4. 101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","90,7\n0,6349"]
["Н","5. 101-9138","Доски подоконные ПВХ","м","0\n"]
["З","6. ТСЦ(2013)102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","400\n2,8",7.16,null,null,null,null,20.05]
["Уд","7. 102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","400\n2,8"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"111%=130%*0.85\n43%=63%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"47\n18\n307"]
[36,"ТСЦ(2013)1101-2913","Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм","м","0,714\n0,7*1,02",543.84,null,null,null,null,388]
[38,"ГЭСН15-01-050-04\nПр. Минрегион от 17.11.08 № 253","Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее\n147 162,75 = 0,00 + 105 x 1 401,55","100 м2 облицовки","0,01528\n1,528 / 100",147162.75,null,null,null,null,2249,null,null,null,166.47,2.54]
["З","1. 101-9144-000003","Листы облицовочные декоративные","м2","105\n1,604",1401.55,null,null,null,null,2248.09]
["Уд","2. 101-9155","Листы облицовочные декоративные","м2","105\n1,604"]
[null,null,"НР 99%=116%*0.85 от ФОТ\nСП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"\n\n2249"]
[42,"ГЭСН11-01-027-05\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных","100 м2 покрытия","0,06374\n6,374 / 100",95768.45,33333.58,1829.33,1220.21,null,6104,2125,117,78,119.78,7.63]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","2,3\n0,15",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,49.11,null,49.11,39.880000000000003]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","2,3\n0,15"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-8057-13","Плитки керамогранитные 300х300х12мм светло-серые","м2","102\n6,501",484.07,null,null,null,null,3146.94]
["Уд","4. 101-0296","Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм","м2","102\n6,501"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-4375","Клей плиточный «Ceresit» CM 117 для керамогранита","кг","450\n28,68",21.09,null,null,null,null,604.86]
["Уд","6. 101-1946","Клей плиточный «Старатель-стандарт»","кг","450\n28,68"]
["З","7. ТСЦ(2013)101-1971","Затирка \"Старатели\" (разной цветности)","т","0,05\n0,0032",34282.28,null,null,null,null,109.7]
["Уд","8. 101-1971","Затирка «Старатели» (разной цветности)","т","0,05\n0,0032"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"115%=135%*0.85\n51%=75%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"2533\n1124\n9761"]
[43,"ГЭСН11-01-039-04\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство плинтусов: из плиток керамических","100 м плинтуса","0,0964\n9,64 / 100",8143.71,7156.94,59.32,18.39,null,785,690,6,2,23.6,2.2799999999999998]
["З","1. ОССЦ(2013)-402-9071-000001","Раствор тяжелый кладочный цементно- известковый марки 100","м3","0,16\n0,0154",5796.58,null,null,null,null,89.27]
["Уд","2. 402-9071","Раствор готовый кладочный тяжелый цементный","м3","0,16\n0,0154"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"115%=135%*0.85\n51%=75%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"796\n353\n1934"]
[44,"ТСЦ(2013)101-1947","Плитки керамические плинтусные прямые","м","9,7364\n1,01*9,64",94.14,null,null,null,null,917]
[46,"ГЭСН09-04-012-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Установка металлических дверных блоков в готовые проемы","1 м2 проема",2,1112.58,753.1,179.78,52.09,null,2225,1506,360,104,2.4,4.8]
["З","1. ОССЦ(2013)-101-3995-000003","Электроды диаметром 4 мм марки УОНИИ-13/45 типа Э-42А","т","0,0001\n0,0002",63776.02,null,null,null,null,12.76]
["Уд","2. 101-1513","Электроды диаметром 4 мм Э42","т","0,0001\n0,0002"]
["Н","3. 101-9411","Скобяные изделия","компл.","0\n"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"84%=99%*0.85\n58%=85%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"1352\n934\n4511"]
[47,"ТСЦ(2013)103-8221-00015","ДГ-21-18 дверь тамбурная утепленная металл. (с фурнитурой, наличниками и доводчиком)","шт.",1,19914.18,null,null,null,null,19914]
[54,"ГЭСН15-04-005-02\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску","100 м2 окрашиваемой поверхности","0,06374\n6,374 / 100",8755.51,4835.18,92.25,30.24,null,558,308,6,2,16.940000000000001,1.08]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","0,01\n",327.37,null,327.37,265.83999999999997]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","0,01\n"]
["З","3. ОССЦ(2013)-101-1596-000008","Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25","м2","0,33\n0,021",194.32,null,null,null,null,4.08]
["Уд","4. 101-1596","Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25","м2","0,33\n0,021"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-2966","Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15","т","0,057\n0,0036",64447.21,null,null,null,null,232.01]
["Уд","6. 101-9844","Краска водоэмульсионная","т","0,057\n0,0036"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"307\n115\n980"]
[61,"ГЭСН15-04-005-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску","100 м2 окрашиваемой поверхности","0,24952\n24,952 / 100",7906.97,4332.83,82.36,27.17,null,1973,1081,21,7,15.18,3.79]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","0,01\n",327.37,null,327.37,265.83999999999997]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","0,01\n"]
["З","3. ОССЦ(2013)-101-1596-000008","Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25","м2","0,3\n0,0749",194.32,null,null,null,null,14.55]
["Уд","4. 101-1596","Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25","м2","0,3\n0,0749"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-2966","Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15","т","0,052\n0,013",64447.21,null,null,null,null,837.81]
["Уд","6. 101-9844","Краска водоэмульсионная","т","0,052\n0,013"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"1077\n403\n3453"]
[62,"ТСЦ(2013)101-2966","Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15","т",1.2999999999999999E-2,64447.21,null,null,null,null,838]
["                           Женская раздевалка, туалет"]
[65,"ГЭСН10-01-047-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2","100 м2 проемов","0,013\n1,28 / 100",121896.64,56653.86,4490.42,1373.05,null,1585,737,58,18,201,2.61]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","1,05\n0,01",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,3.27,null,3.27,2.66]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","1,05\n0,01"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-2052","Лента бутиловая","м","402\n5,226",24.2,null,null,null,null,126.47]
["Уд","4. 101-2052","Лента бутиловая","м","402\n5,226"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-2054","Лента бутиловая диффузионная","м","43\n0,559",28.78,null,null,null,null,16.09]
["Уд","6. 101-2054","Лента бутиловая диффузионная","м","43\n0,559"]
["З","7. ТСЦ(2013)101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","123,5\n1,606",282.64,null,null,null,null,453.92]
["Уд","8. 101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","123,5\n1,606"]
["З","9. ТСЦ(2013)101-2789","Лента ПСУЛ","м","293\n3,809",25.44,null,null,null,null,96.9]
["Уд","10. 101-2789","Лента ПСУЛ","м","293\n3,809"]
["З","11. ТСЦ(2013)101-4173","Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм","10 шт.","65,2\n0,8476",26.05,null,null,null,null,22.08]
["Уд","12. 101-4173","Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм","10 шт.","65,2\n0,8476"]
["З","13. ТСЦ(2013)102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","800\n10,4",7.16,null,null,null,null,74.459999999999994]
["Уд","14. 102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","800\n10,4"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"111%=130%*0.85\n43%=63%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"838\n325\n2748"]
[66,"ОССЦ(2013)-203-9065-000001","Дверь металлопластиковая входная системы SCHUCO","м2",1.28,5427.54,null,null,null,null,6947]
[67,"ГЭСН11-01-040-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство пластиковых декоративных уголков на монтажном клею размером 20х20 мм","100 м плинтуса","0,0464\n4,64 / 100",5962.71,2789.69,29.66,9.19,null,277,129,1,null,8.99,0.42]
["З","1. ОССЦ(2013)-101-0609-000001","Мастика клеящая каучуковая кн-2","кг","5,15\n0,239",71.63,null,null,null,null,17.12]
["Уд","2. 101-0609","Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2","кг","5,15\n0,239"]
["З","3. ОССЦ(2013)-101-1753-000001","Плинтусы для полов из пластиката","м","101\n4,686",27.47,null,null,null,null,128.72]
["Уд","4. 101-9199","Плинтуса для полов пластиковые","м","101\n4,686"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"115%=135%*0.85\n51%=75%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"148\n66\n491"]
[68,"ГЭСН15-01-050-04\nПр. Минрегион от 17.11.08 № 253","Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее\n147 162,75 = 0,00 + 105 x 1 401,55","100 м2 облицовки","0,007888\n0,7888 / 100",147162.75,null,null,null,null,1161,null,null,null,166.47,1.31]
["З","1. 101-9144-000003","Листы облицовочные декоративные","м2","105\n0,8282",1401.55,null,null,null,null,1160.76]
["Уд","2. 101-9155","Листы облицовочные декоративные","м2","105\n0,8282"]
[null,null,"НР 99%=116%*0.85 от ФОТ\nСП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"\n\n1161"]
[72,"ГЭСН15-01-047-15\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля","100 м2 поверхности облицовки","0,0151\n1,51 / 100",81911.490000000005,30707.26,4828.4799999999996,1605.44,null,1237,464,73,24,102.46,1.55]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","0,76\n0,01",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,3.27,null,3.27,2.66]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","0,76\n0,01"]
["З","3. 104-9010-000001","Панель потолочная Armstrong, Tatra","м2","103\n1,555",450.25,null,null,null,null,700.14]
["Уд","4. 101-2414","Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»","м2","103\n1,555"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"483\n181\n1901"]
[74,"ГЭСН11-01-027-05\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных","100 м2 покрытия","0,01972\n1,972 / 100",95768.45,33333.58,1829.33,1220.21,null,1889,657,36,24,119.78,2.36]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","2,3\n0,05",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,16.37,null,16.37,13.29]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","2,3\n0,05"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-8057-13","Плитки керамогранитные 300х300х12мм светло-серые","м2","102\n2,011",484.07,null,null,null,null,973.46]
["Уд","4. 101-0296","Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм","м2","102\n2,011"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-4375","Клей плиточный «Ceresit» CM 117 для керамогранита","кг","450\n8,874",21.09,null,null,null,null,187.15]
["Уд","6. 101-1946","Клей плиточный «Старатель-стандарт»","кг","450\n8,874"]
["З","7. ТСЦ(2013)101-1971","Затирка \"Старатели\" (разной цветности)","т","0,05\n0,001",34282.28,null,null,null,null,34.28]
["Уд","8. 101-1971","Затирка «Старатели» (разной цветности)","т","0,05\n0,001"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"115%=135%*0.85\n51%=75%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"783\n347\n3019"]
[75,"ГЭСН15-01-020-11\nПр. Минрегион от 17.11.08 № 253","Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону","100 м2 поверхности облицовки","0,107284\n10,7284 / 100",89596.19,52581.81,528.92999999999995,441.43,null,9612,5641,57,47,179.73,19.28]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"5631\n2105\n17348"]
["                           Душевая"]
[78,"ГЭСН10-01-047-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2","100 м2 проемов","0,013\n1,28 / 100",121896.64,56653.86,4490.42,1373.05,null,1585,737,58,18,201,2.61]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","1,05\n0,01",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,3.27,null,3.27,2.66]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","1,05\n0,01"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-2052","Лента бутиловая","м","402\n5,226",24.2,null,null,null,null,126.47]
["Уд","4. 101-2052","Лента бутиловая","м","402\n5,226"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-2054","Лента бутиловая диффузионная","м","43\n0,559",28.78,null,null,null,null,16.09]
["Уд","6. 101-2054","Лента бутиловая диффузионная","м","43\n0,559"]
["З","7. ТСЦ(2013)101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","123,5\n1,606",282.64,null,null,null,null,453.92]
["Уд","8. 101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","123,5\n1,606"]
["З","9. ТСЦ(2013)101-2789","Лента ПСУЛ","м","293\n3,809",25.44,null,null,null,null,96.9]
["Уд","10. 101-2789","Лента ПСУЛ","м","293\n3,809"]
["З","11. ТСЦ(2013)101-4173","Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм","10 шт.","65,2\n0,8476",26.05,null,null,null,null,22.08]
["Уд","12. 101-4173","Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм","10 шт.","65,2\n0,8476"]
["З","13. ТСЦ(2013)102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","800\n10,4",7.16,null,null,null,null,74.459999999999994]
["Уд","14. 102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","800\n10,4"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"111%=130%*0.85\n43%=63%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"838\n325\n2748"]
[79,"ОССЦ(2013)-203-9065-000001","Дверь металлопластиковая входная системы SCHUCO","м2",1.28,5427.54,null,null,null,null,6947]
[80,"ГЭСН11-01-040-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство пластиковых декоративных уголков на монтажном клею размером 20х20 мм","100 м плинтуса","0,0464\n4,64 / 100",5962.71,2789.69,29.66,9.19,null,277,129,1,null,8.99,0.42]
["З","1. ОССЦ(2013)-101-0609-000001","Мастика клеящая каучуковая кн-2","кг","5,15\n0,239",71.63,null,null,null,null,17.12]
["Уд","2. 101-0609","Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2","кг","5,15\n0,239"]
["З","3. ОССЦ(2013)-101-1753-000001","Плинтусы для полов из пластиката","м","101\n4,686",27.47,null,null,null,null,128.72]
["Уд","4. 101-9199","Плинтуса для полов пластиковые","м","101\n4,686"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"115%=135%*0.85\n51%=75%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"148\n66\n491"]
[81,"ГЭСН15-01-020-11\nПр. Минрегион от 17.11.08 № 253","Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону (дверные и оконные откосы)","100 м2 поверхности облицовки","0,006496\n0,6496 / 100",89596.19,52581.81,528.92999999999995,441.43,null,582,342,3,3,179.73,1.17]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"342\n128\n1052"]
[82,"ГЭСН15-01-047-15\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство: реечного потолка","100 м2 поверхности облицовки","0,09258\n(10,698-1,44) / 100",157429.03,30707.26,4828.4799999999996,1605.44,null,14575,2843,447,149,102.46,9.49]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","0,76\n0,07",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,22.92,null,22.92,18.61]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","0,76\n0,07"]
["З","3. 101-9144-000001","Пластик бумажно-слоистый","м2","103\n9,536",1183.43,null,null,null,null,11285.19]
["Уд","4. 101-2414","Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»","м2","103\n9,536"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"2962\n1107\n18644"]
[83,"ТСЦ-201-0793\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6","м",12.24,"43,02\n45,15/1,0496",null,null,null,null,527]
[84,"ТСЦ-201-0802\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6","м",25.65,"34,22\n35,92/1,0496",null,null,null,null,878]
[85,"ТСЦ-201-0823\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Соединители профилей: одноуровневые ПП","шт.",14,"26,49\n27,8/1,0496",null,null,null,null,371]
[86,"ТСЦ-201-0818\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Тяга подвеса: 350","шт.",6,1.96,null,null,null,null,12]
[90,"ГЭСН11-01-027-05\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных","100 м2 покрытия","0,02924\n2,924 / 100",95768.45,33333.58,1829.33,1220.21,null,2800,975,53,36,119.78,3.5]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","2,3\n0,07",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,22.92,null,22.92,18.61]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","2,3\n0,07"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-8057-13","Плитки керамогранитные 300х300х12мм светло-серые","м2","102\n2,982",484.07,null,null,null,null,1443.5]
["Уд","4. 101-0296","Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм","м2","102\n2,982"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-4375","Клей плиточный «Ceresit» CM 117 для керамогранита","кг","450\n13,16",21.09,null,null,null,null,277.54000000000002]
["Уд","6. 101-1946","Клей плиточный «Старатель-стандарт»","кг","450\n13,16"]
["З","7. ТСЦ(2013)101-1971","Затирка \"Старатели\" (разной цветности)","т","0,05\n0,0015",34282.28,null,null,null,null,51.42]
["Уд","8. 101-1971","Затирка «Старатели» (разной цветности)","т","0,05\n0,0015"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"115%=135%*0.85\n51%=75%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"1163\n516\n4479"]
[91,"ГЭСН15-01-020-11\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону","100 м2 поверхности облицовки","0,157856\n15,7856 / 100",89596.19,52581.81,528.92999999999995,441.43,null,14143,8300,83,70,179.73,28.37]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","0,27\n0,04",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,13.09,null,13.09,10.63]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","0,27\n0,04"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-1947","Плитки керамические плинтусные прямые","м","56\n8,84",94.14,null,null,null,null,832.2]
["Уд","4. 101-9047","Плитки керамические плинтусные","м","56\n8,84"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-4371","Клей плиточный «Ceresit» CM 11","кг","375\n59,2",7.91,null,null,null,null,468.27]
["Уд","6. 101-9168","Клей для облицовочных работ (сухая смесь)","т","0,375\n0,0592",25910.51,null,null,null,null,1533.9]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"8286\n3097\n25526"]
["                           Тамбур душевой"]
[94,"ГЭСН10-01-047-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2","100 м2 проемов","0,013\n1,28 / 100",121896.64,56653.86,4490.42,1373.05,null,1585,737,58,18,201,2.61]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","1,05\n0,01",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,3.27,null,3.27,2.66]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","1,05\n0,01"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-2052","Лента бутиловая","м","402\n5,226",24.2,null,null,null,null,126.47]
["Уд","4. 101-2052","Лента бутиловая","м","402\n5,226"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-2054","Лента бутиловая диффузионная","м","43\n0,559",28.78,null,null,null,null,16.09]
["Уд","6. 101-2054","Лента бутиловая диффузионная","м","43\n0,559"]
["З","7. ТСЦ(2013)101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","123,5\n1,606",282.64,null,null,null,null,453.92]
["Уд","8. 101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","123,5\n1,606"]
["З","9. ТСЦ(2013)101-2789","Лента ПСУЛ","м","293\n3,809",25.44,null,null,null,null,96.9]
["Уд","10. 101-2789","Лента ПСУЛ","м","293\n3,809"]
["З","11. ТСЦ(2013)101-4173","Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм","10 шт.","65,2\n0,8476",26.05,null,null,null,null,22.08]
["Уд","12. 101-4173","Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм","10 шт.","65,2\n0,8476"]
["З","13. ТСЦ(2013)102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","800\n10,4",7.16,null,null,null,null,74.459999999999994]
["Уд","14. 102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","800\n10,4"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"111%=130%*0.85\n43%=63%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"838\n325\n2748"]
[95,"ОССЦ(2013)-203-9065-000001","Дверь металлопластиковая входная системы SCHUCO","м2",1.28,5427.54,null,null,null,null,6947]
[96,"ГЭСН11-01-040-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство пластиковых декоративных уголков на монтажном клею размером 20х20 мм","100 м плинтуса","0,0464\n4,64 / 100",5962.71,2789.69,29.66,9.19,null,277,129,1,null,8.99,0.42]
["З","1. ОССЦ(2013)-101-0609-000001","Мастика клеящая каучуковая кн-2","кг","5,15\n0,239",71.63,null,null,null,null,17.12]
["Уд","2. 101-0609","Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2","кг","5,15\n0,239"]
["З","3. ОССЦ(2013)-101-1753-000001","Плинтусы для полов из пластиката","м","101\n4,686",27.47,null,null,null,null,128.72]
["Уд","4. 101-9199","Плинтуса для полов пластиковые","м","101\n4,686"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"115%=135%*0.85\n51%=75%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"148\n66\n491"]
[97,"ГЭСН15-01-047-15\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство: реечного потолка","100 м2 поверхности облицовки","0,02924\n2,924 / 100",157429.03,30707.26,4828.4799999999996,1605.44,null,4603,898,141,47,102.46,3]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","0,76\n0,02",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,6.55,null,6.55,5.32]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","0,76\n0,02"]
["З","3. 101-9144-000001","Пластик бумажно-слоистый","м2","103\n3,012",1183.43,null,null,null,null,3564.49]
["Уд","4. 101-2414","Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»","м2","103\n3,012"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"936\n350\n5889"]
[98,"ТСЦ-201-0793\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6","м",2.1800000000000002,"43,02\n45,15/1,0496",null,null,null,null,94]
[99,"ТСЦ-201-0802\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6","м",6.09,"34,22\n35,92/1,0496",null,null,null,null,208]
[100,"ТСЦ-201-0823\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Соединители профилей: одноуровневые ПП","шт.",2,"26,49\n27,8/1,0496",null,null,null,null,53]
[101,"ТСЦ-201-0818\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Тяга подвеса: 350","шт.",1,1.96,null,null,null,null,2]
[105,"ГЭСН11-01-027-05\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных","100 м2 покрытия","0,014874\n1,4874 / 100",95768.45,33333.58,1829.33,1220.21,null,1424,496,27,18,119.78,1.78]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","2,3\n0,03",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,9.82,null,9.82,7.98]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","2,3\n0,03"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-8057-13","Плитки керамогранитные 300х300х12мм светло-серые","м2","102\n1,517",484.07,null,null,null,null,734.33]
["Уд","4. 101-0296","Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм","м2","102\n1,517"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-4375","Клей плиточный «Ceresit» CM 117 для керамогранита","кг","450\n6,693",21.09,null,null,null,null,141.16]
["Уд","6. 101-1946","Клей плиточный «Старатель-стандарт»","кг","450\n6,693"]
["З","7. ТСЦ(2013)101-1971","Затирка \"Старатели\" (разной цветности)","т","0,05\n0,0007",34282.28,null,null,null,null,24]
["Уд","8. 101-1971","Затирка «Старатели» (разной цветности)","т","0,05\n0,0007"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"115%=135%*0.85\n51%=75%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"591\n262\n2277"]
[106,"ГЭСН15-01-020-11\nПр. Минрегион от 17.11.08 № 253","Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону","100 м2 поверхности облицовки","0,092\n9,2 / 100",89596.19,52581.81,528.92999999999995,441.43,null,8243,4838,49,41,179.73,16.54]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"4830\n1805\n14878"]
["                           Раздевалка"]
[115,"ГЭСН11-01-027-05\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных","100 м2 покрытия","0,159577\n15,9577 / 100",95768.45,33333.58,1829.33,1220.21,null,15282,5319,292,195,119.78,19.11]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","2,3\n0,37",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,121.13,null,121.13,98.36]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","2,3\n0,37"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-8057-13","Плитки керамогранитные 300х300х12мм светло-серые","м2","102\n16,28",484.07,null,null,null,null,7880.66]
["Уд","4. 101-0296","Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм","м2","102\n16,28"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-4375","Клей плиточный «Ceresit» CM 117 для керамогранита","кг","450\n71,81",21.09,null,null,null,null,1514.47]
["Уд","6. 101-1946","Клей плиточный «Старатель-стандарт»","кг","450\n71,81"]
["З","7. ТСЦ(2013)101-1971","Затирка \"Старатели\" (разной цветности)","т","0,05\n0,008",34282.28,null,null,null,null,274.26]
["Уд","8. 101-1971","Затирка «Старатели» (разной цветности)","т","0,05\n0,008"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"115%=135%*0.85\n51%=75%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"6341\n2812\n24435"]
[117,"ГЭСН15-01-047-15\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля","100 м2 поверхности облицовки","0,192945\n19,2945 / 100",81911.490000000005,30707.26,4828.4799999999996,1605.44,null,15804,5925,932,310,102.46,19.77]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","0,76\n0,15",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,49.11,null,49.11,39.880000000000003]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","0,76\n0,15"]
["З","3. 104-9010-000001","Панель потолочная Armstrong, Tatra","м2","103\n19,87",450.25,null,null,null,null,8946.4699999999993]
["Уд","4. 101-2414","Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»","м2","103\n19,87"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"6173\n2307\n24284"]
[118,"ГЭСН11-01-040-03\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих","100 м плинтуса","0,0274\n2,74 / 100",5146.8100000000004,1948.45,86.2,9.19,null,141,53,2,null,6.66,0.18]
["З","1. ОССЦ(2013)-101-2202-000001","Дюбели распорные полиэтиленовые","10 шт","26,3\n0,7206",6.24,null,null,null,null,4.5]
["Уд","2. 101-2201","Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм","10 шт.","26,3\n0,7206"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-4282","Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм","шт.","263\n7,206",0.66,null,null,null,null,4.76]
["Уд","4. 101-4282","Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм","шт.","263\n7,206"]
["З","5. ОССЦ(2013)-101-1753-000001","Плинтусы для полов из пластиката","м","101\n2,767",27.47,null,null,null,null,76.010000000000005]
["Уд","6. 101-9199","Плинтуса для полов пластиковые","м","101\n2,767"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"115%=135%*0.85\n51%=75%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"61\n27\n229"]
[119,"ФССЦ-101-4847\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм\n((пПЗ=8,13 (пЗП=8,13; пЭМ=8,13 к расх.; пЗПМ=8,13; пМР=8,13 к расх.; пЗТ=8,13; пЗТМ=8,13)))","шт.",1,10.41,null,null,null,null,10]
[120,"ФССЦ-101-4848\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм\n((пПЗ=8,13 (пЗП=8,13; пЭМ=8,13 к расх.; пЗПМ=8,13; пМР=8,13 к расх.; пЗТ=8,13; пЗТМ=8,13)))","шт.",1,10.41,null,null,null,null,10]
[121,"ФССЦ-101-4849\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм\n((пПЗ=8,13 (пЗП=8,13; пЭМ=8,13 к расх.; пЗПМ=8,13; пМР=8,13 к расх.; пЗТ=8,13; пЗТМ=8,13)))","шт.",1,10.41,null,null,null,null,10]
[122,"ФССЦ-101-4850\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм\n((пПЗ=8,13 (пЗП=8,13; пЭМ=8,13 к расх.; пЗПМ=8,13; пМР=8,13 к расх.; пЗТ=8,13; пЗТМ=8,13)))","шт.",1,5.12,null,null,null,null,5]
[123,"ФССЦ-101-4851\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм\n((пПЗ=8,13 (пЗП=8,13; пЭМ=8,13 к расх.; пЗПМ=8,13; пМР=8,13 к расх.; пЗТ=8,13; пЗТМ=8,13)))","шт.",1,5.12,null,null,null,null,5]
[124,"ГЭСН10-01-047-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2","100 м2 проемов","0,04\n4 / 100",121896.64,56653.86,4490.42,1373.05,null,4876,2266,180,55,201,8.0399999999999991]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","1,05\n0,04",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,13.09,null,13.09,10.63]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","1,05\n0,04"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-2052","Лента бутиловая","м","402\n16,08",24.2,null,null,null,null,389.14]
["Уд","4. 101-2052","Лента бутиловая","м","402\n16,08"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-2054","Лента бутиловая диффузионная","м","43\n1,72",28.78,null,null,null,null,49.5]
["Уд","6. 101-2054","Лента бутиловая диффузионная","м","43\n1,72"]
["З","7. ТСЦ(2013)101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","123,5\n4,94",282.64,null,null,null,null,1396.24]
["Уд","8. 101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","123,5\n4,94"]
["З","9. ТСЦ(2013)101-2789","Лента ПСУЛ","м","293\n11,72",25.44,null,null,null,null,298.16000000000003]
["Уд","10. 101-2789","Лента ПСУЛ","м","293\n11,72"]
["З","11. ТСЦ(2013)101-4173","Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм","10 шт.","65,2\n2,608",26.05,null,null,null,null,67.94]
["Уд","12. 101-4173","Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм","10 шт.","65,2\n2,608"]
["З","13. ТСЦ(2013)102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","800\n32",7.16,null,null,null,null,229.12]
["Уд","14. 102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","800\n32"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"111%=130%*0.85\n43%=63%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"2576\n998\n8450"]
[125,"ОССЦ(2013)-203-9065-000001","Дверь металлопластиковая входная системы SCHUCO","м2",4,5427.54,null,null,null,null,21710]
[126,"ГЭСН11-01-040-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство пластиковых декоративных уголков на монтажном клею размером 20х20 мм","100 м плинтуса","0,05\n5 / 100",5962.71,2789.69,29.66,9.19,null,298,139,1,null,8.99,0.45]
["З","1. ОССЦ(2013)-101-0609-000001","Мастика клеящая каучуковая кн-2","кг","5,15\n0,2575",71.63,null,null,null,null,18.440000000000001]
["Уд","2. 101-0609","Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2","кг","5,15\n0,2575"]
["З","3. ОССЦ(2013)-101-1753-000001","Плинтусы для полов из пластиката","м","101\n5,05",27.47,null,null,null,null,138.72]
["Уд","4. 101-9199","Плинтуса для полов пластиковые","м","101\n5,05"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"115%=135%*0.85\n51%=75%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"160\n71\n529"]
[127,"ГЭСН15-01-050-04\nПр. Минрегион от 17.11.08 № 253","Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее\n147 162,75 = 0,00 + 105 x 1 401,55","100 м2 облицовки","0,008\n0,8 / 100",147162.75,null,null,null,null,1177,null,null,null,166.47,1.33]
["З","1. 101-9144-000003","Листы облицовочные декоративные","м2","105\n0,84",1401.55,null,null,null,null,1177.3]
["Уд","2. 101-9155","Листы облицовочные декоративные","м2","105\n0,84"]
[null,null,"НР 99%=116%*0.85 от ФОТ\nСП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"\n\n1177"]
[130,"ГЭСН15-04-005-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску","100 м2 окрашиваемой поверхности","0,075128\n7,5128 / 100",7906.97,4332.83,82.36,27.17,null,594,326,6,2,15.18,1.1399999999999999]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","0,01\n",327.37,null,327.37,265.83999999999997]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","0,01\n"]
["З","3. ОССЦ(2013)-101-1596-000008","Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25","м2","0,3\n0,0225",194.32,null,null,null,null,4.37]
["Уд","4. 101-1596","Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25","м2","0,3\n0,0225"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-2966","Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15","т","0,052\n0,0039",64447.21,null,null,null,null,251.34]
["Уд","6. 101-9844","Краска водоэмульсионная","т","0,052\n0,0039"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"325\n121\n1040"]
[131,"ТСЦ(2013)101-2966","Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15","т",3.8999999999999998E-3,64447.21,null,null,null,null,251]
[136,"ГЭСН13-03-004-26\nИ8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262","Окраска металлических  поверхностей: эмалью ПФ-115","100 м2 окрашиваемой поверхности","0,21575\n21,575 / 100",2602.75,1106.83,40.880000000000003,6.07,null,562,239,9,1,3.83,0.83]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"84%=99%*0.85\n48%=70%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"202\n115\n879"]
[137,"ГЭСН15-01-020-11\nПр. Минрегион от 17.11.08 № 253","Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону","100 м2 поверхности облицовки","0,277924\n27,7924 / 100",89596.19,52581.81,528.92999999999995,441.43,null,24901,14614,147,123,179.73,49.95]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"14590\n5453\n44944"]
["                           Мужская раздевалка, туалет"]
[140,"ГЭСН10-01-047-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2","100 м2 проемов","0,013\n1,28 / 100",121896.64,56653.86,4490.42,1373.05,null,1585,737,58,18,201,2.61]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","1,05\n0,01",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,3.27,null,3.27,2.66]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","1,05\n0,01"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-2052","Лента бутиловая","м","402\n5,226",24.2,null,null,null,null,126.47]
["Уд","4. 101-2052","Лента бутиловая","м","402\n5,226"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-2054","Лента бутиловая диффузионная","м","43\n0,559",28.78,null,null,null,null,16.09]
["Уд","6. 101-2054","Лента бутиловая диффузионная","м","43\n0,559"]
["З","7. ТСЦ(2013)101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","123,5\n1,606",282.64,null,null,null,null,453.92]
["Уд","8. 101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","123,5\n1,606"]
["З","9. ТСЦ(2013)101-2789","Лента ПСУЛ","м","293\n3,809",25.44,null,null,null,null,96.9]
["Уд","10. 101-2789","Лента ПСУЛ","м","293\n3,809"]
["З","11. ТСЦ(2013)101-4173","Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм","10 шт.","65,2\n0,8476",26.05,null,null,null,null,22.08]
["Уд","12. 101-4173","Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм","10 шт.","65,2\n0,8476"]
["З","13. ТСЦ(2013)102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","800\n10,4",7.16,null,null,null,null,74.459999999999994]
["Уд","14. 102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","800\n10,4"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"111%=130%*0.85\n43%=63%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"838\n325\n2748"]
[141,"ОССЦ(2013)-203-9065-000001","Дверь металлопластиковая системы SCHUCO","м2",1.28,5427.54,null,null,null,null,6947]
[142,"ГЭСН11-01-040-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство пластиковых декоративных уголков на монтажном клею размером 20х20 мм","100 м плинтуса","0,0464\n4,64 / 100",5962.71,2789.69,29.66,9.19,null,277,129,1,null,8.99,0.42]
["З","1. ОССЦ(2013)-101-0609-000001","Мастика клеящая каучуковая кн-2","кг","5,15\n0,239",71.63,null,null,null,null,17.12]
["Уд","2. 101-0609","Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2","кг","5,15\n0,239"]
["З","3. ОССЦ(2013)-101-1753-000001","Плинтусы для полов из пластиката","м","101\n4,686",27.47,null,null,null,null,128.72]
["Уд","4. 101-9199","Плинтуса для полов пластиковые","м","101\n4,686"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"115%=135%*0.85\n51%=75%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"148\n66\n491"]
[143,"ГЭСН15-01-050-04\nПр. Минрегион от 17.11.08 № 253","Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее\n147 162,75 = 0,00 + 105 x 1 401,55","100 м2 облицовки","0,007889\n0,78888 / 100",147162.75,null,null,null,null,1161,null,null,null,166.47,1.31]
["З","1. 101-9144-000003","Листы облицовочные декоративные","м2","105\n0,8283",1401.55,null,null,null,null,1160.9000000000001]
["Уд","2. 101-9155","Листы облицовочные декоративные","м2","105\n0,8283"]
[null,null,"НР 99%=116%*0.85 от ФОТ\nСП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"\n\n1161"]
[147,"ГЭСН15-01-047-15\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля","100 м2 поверхности облицовки","0,019665\n1,9665 / 100",81911.490000000005,30707.26,4828.4799999999996,1605.44,null,1611,604,95,32,102.46,2.0099999999999998]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","0,76\n0,01",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,3.27,null,3.27,2.66]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","0,76\n0,01"]
["З","3. 104-9010-000001","Панель потолочная Armstrong, Tatra","м2","103\n2,025",450.25,null,null,null,null,911.76]
["Уд","4. 101-2414","Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»","м2","103\n2,025"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"630\n235\n2476"]
[149,"ГЭСН11-01-027-05\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных","100 м2 покрытия","0,020753\n2,0753 / 100",95768.45,33333.58,1829.33,1220.21,null,1987,692,38,25,119.78,2.4900000000000002]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","2,3\n0,05",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,16.37,null,16.37,13.29]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","2,3\n0,05"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-8057-13","Плитки керамогранитные 300х300х12мм светло-серые","м2","102\n2,117",484.07,null,null,null,null,1024.78]
["Уд","4. 101-0296","Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм","м2","102\n2,117"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-4375","Клей плиточный «Ceresit» CM 117 для керамогранита","кг","450\n9,339",21.09,null,null,null,null,196.96]
["Уд","6. 101-1946","Клей плиточный «Старатель-стандарт»","кг","450\n9,339"]
["З","7. ТСЦ(2013)101-1971","Затирка \"Старатели\" (разной цветности)","т","0,05\n0,001",34282.28,null,null,null,null,34.28]
["Уд","8. 101-1971","Затирка «Старатели» (разной цветности)","т","0,05\n0,001"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"115%=135%*0.85\n51%=75%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"825\n366\n3178"]
[152,"ГЭСН15-01-020-11\nПр. Минрегион от 17.11.08 № 253","Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону","100 м2 поверхности облицовки","0,125052\n12,5052 / 100",89596.19,52581.81,528.92999999999995,441.43,null,11204,6575,66,55,179.73,22.48]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"6564\n2453\n20221"]
["                           Душевая"]
[153,"ГЭСН10-01-047-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2","100 м2 проемов","0,013\n1,28 / 100",121896.64,56653.86,4490.42,1373.05,null,1585,737,58,18,201,2.61]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","1,05\n0,01",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,3.27,null,3.27,2.66]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","1,05\n0,01"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-2052","Лента бутиловая","м","402\n5,226",24.2,null,null,null,null,126.47]
["Уд","4. 101-2052","Лента бутиловая","м","402\n5,226"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-2054","Лента бутиловая диффузионная","м","43\n0,559",28.78,null,null,null,null,16.09]
["Уд","6. 101-2054","Лента бутиловая диффузионная","м","43\n0,559"]
["З","7. ТСЦ(2013)101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","123,5\n1,606",282.64,null,null,null,null,453.92]
["Уд","8. 101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","123,5\n1,606"]
["З","9. ТСЦ(2013)101-2789","Лента ПСУЛ","м","293\n3,809",25.44,null,null,null,null,96.9]
["Уд","10. 101-2789","Лента ПСУЛ","м","293\n3,809"]
["З","11. ТСЦ(2013)101-4173","Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм","10 шт.","65,2\n0,8476",26.05,null,null,null,null,22.08]
["Уд","12. 101-4173","Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм","10 шт.","65,2\n0,8476"]
["З","13. ТСЦ(2013)102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","800\n10,4",7.16,null,null,null,null,74.459999999999994]
["Уд","14. 102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","800\n10,4"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"111%=130%*0.85\n43%=63%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"838\n325\n2748"]
[154,"ОССЦ(2013)-203-9065-000001","Дверь металлопластиковая  системы SCHUCO","м2",1.28,5427.54,null,null,null,null,6947]
[155,"ГЭСН11-01-040-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство пластиковых декоративных уголков на монтажном клею размером 20х20 мм","100 м плинтуса","0,0464\n4,64 / 100",5962.71,2789.69,29.66,9.19,null,277,129,1,null,8.99,0.42]
["З","1. ОССЦ(2013)-101-0609-000001","Мастика клеящая каучуковая кн-2","кг","5,15\n0,239",71.63,null,null,null,null,17.12]
["Уд","2. 101-0609","Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2","кг","5,15\n0,239"]
["З","3. ОССЦ(2013)-101-1753-000001","Плинтусы для полов из пластиката","м","101\n4,686",27.47,null,null,null,null,128.72]
["Уд","4. 101-9199","Плинтуса для полов пластиковые","м","101\n4,686"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"115%=135%*0.85\n51%=75%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"148\n66\n491"]
[156,"ГЭСН15-01-050-04\nПр. Минрегион от 17.11.08 № 253","Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее\n147 162,75 = 0,00 + 105 x 1 401,55","100 м2 облицовки","0,006496\n0,6496 / 100",147162.75,null,null,null,null,956,null,null,null,166.47,1.08]
["З","1. 101-9144-000003","Листы облицовочные декоративные","м2","105\n0,6821",1401.55,null,null,null,null,956]
["Уд","2. 101-9155","Листы облицовочные декоративные","м2","105\n0,6821"]
[null,null,"НР 99%=116%*0.85 от ФОТ\nСП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"\n\n956"]
[157,"ГЭСН15-01-047-15\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство: реечного потолка","100 м2 поверхности облицовки","0,02907\n2,907 / 100",157429.03,30707.26,4828.4799999999996,1605.44,null,4576,893,140,47,102.46,2.98]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","0,76\n0,02",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,6.55,null,6.55,5.32]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","0,76\n0,02"]
["З","3. 101-9144-000001","Пластик бумажно-слоистый","м2","103\n2,994",1183.43,null,null,null,null,3543.19]
["Уд","4. 101-2414","Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»","м2","103\n2,994"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"931\n348\n5855"]
[158,"ТСЦ-201-0793\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6","м",12.24,"43,02\n45,15/1,0496",null,null,null,null,527]
[159,"ТСЦ-201-0802\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6","м",25.65,"34,22\n35,92/1,0496",null,null,null,null,878]
[160,"ТСЦ-201-0823\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Соединители профилей: одноуровневые ПП","шт.",14,"26,49\n27,8/1,0496",null,null,null,null,371]
[161,"ТСЦ-201-0818\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Тяга подвеса: 350","шт.",6,1.96,null,null,null,null,12]
[165,"ГЭСН11-01-027-05\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных","100 м2 покрытия","0,02991\n2,991 / 100",95768.45,33333.58,1829.33,1220.21,null,2864,997,55,36,119.78,3.58]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","2,3\n0,07",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,22.92,null,22.92,18.61]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","2,3\n0,07"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-8057-13","Плитки керамогранитные 300х300х12мм светло-серые","м2","102\n3,051",484.07,null,null,null,null,1476.9]
["Уд","4. 101-0296","Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм","м2","102\n3,051"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-4375","Клей плиточный «Ceresit» CM 117 для керамогранита","кг","450\n13,46",21.09,null,null,null,null,283.87]
["Уд","6. 101-1946","Клей плиточный «Старатель-стандарт»","кг","450\n13,46"]
["З","7. ТСЦ(2013)101-1971","Затирка \"Старатели\" (разной цветности)","т","0,05\n0,0015",34282.28,null,null,null,null,51.42]
["Уд","8. 101-1971","Затирка «Старатели» (разной цветности)","т","0,05\n0,0015"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"115%=135%*0.85\n51%=75%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"1188\n527\n4579"]
[168,"ГЭСН15-01-020-11\nПр. Минрегион от 17.11.08 № 253","Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону","100 м2 поверхности облицовки","0,152926\n15,2926 / 100",89596.19,52581.81,528.92999999999995,441.43,null,13702,8041,81,68,179.73,27.49]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"8028\n3000\n24730"]
["                           Тамбур душевой"]
[169,"ГЭСН10-01-047-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2","100 м2 проемов","0,013\n1,28 / 100",121896.64,56653.86,4490.42,1373.05,null,1585,737,58,18,201,2.61]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","1,05\n0,01",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,3.27,null,3.27,2.66]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","1,05\n0,01"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-2052","Лента бутиловая","м","402\n5,226",24.2,null,null,null,null,126.47]
["Уд","4. 101-2052","Лента бутиловая","м","402\n5,226"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-2054","Лента бутиловая диффузионная","м","43\n0,559",28.78,null,null,null,null,16.09]
["Уд","6. 101-2054","Лента бутиловая диффузионная","м","43\n0,559"]
["З","7. ТСЦ(2013)101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","123,5\n1,606",282.64,null,null,null,null,453.92]
["Уд","8. 101-2388","Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт.","123,5\n1,606"]
["З","9. ТСЦ(2013)101-2789","Лента ПСУЛ","м","293\n3,809",25.44,null,null,null,null,96.9]
["Уд","10. 101-2789","Лента ПСУЛ","м","293\n3,809"]
["З","11. ТСЦ(2013)101-4173","Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм","10 шт.","65,2\n0,8476",26.05,null,null,null,null,22.08]
["Уд","12. 101-4173","Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм","10 шт.","65,2\n0,8476"]
["З","13. ТСЦ(2013)102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","800\n10,4",7.16,null,null,null,null,74.459999999999994]
["Уд","14. 102-0303","Клинья пластиковые монтажные","шт.","800\n10,4"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"111%=130%*0.85\n43%=63%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"838\n325\n2748"]
[170,"ОССЦ(2013)-203-9065-000001","Дверь металлопластиковая  системы SCHUCO","м2",1.28,5427.54,null,null,null,null,6947]
[171,"ГЭСН11-01-040-01\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство пластиковых декоративных уголков на монтажном клею размером 20х20 мм","100 м плинтуса","0,0464\n4,64 / 100",5962.71,2789.69,29.66,9.19,null,277,129,1,null,8.99,0.42]
["З","1. ОССЦ(2013)-101-0609-000001","Мастика клеящая каучуковая кн-2","кг","5,15\n0,239",71.63,null,null,null,null,17.12]
["Уд","2. 101-0609","Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2","кг","5,15\n0,239"]
["З","3. ОССЦ(2013)-101-1753-000001","Плинтусы для полов из пластиката","м","101\n4,686",27.47,null,null,null,null,128.72]
["Уд","4. 101-9199","Плинтуса для полов пластиковые","м","101\n4,686"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"115%=135%*0.85\n51%=75%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"148\n66\n491"]
[172,"ГЭСН15-01-050-04\nПр. Минрегион от 17.11.08 № 253","Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее\n147 162,75 = 0,00 + 105 x 1 401,55","100 м2 облицовки","0,007424\n0,7424 / 100",147162.75,null,null,null,null,1093,null,null,null,166.47,1.24]
["З","1. 101-9144-000003","Листы облицовочные декоративные","м2","105\n0,7795",1401.55,null,null,null,null,1092.51]
["Уд","2. 101-9155","Листы облицовочные декоративные","м2","105\n0,7795"]
[null,null,"НР 99%=116%*0.85 от ФОТ\nСП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"\n\n1093"]
[173,"ГЭСН15-01-047-15\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство: реечного потолка","100 м2 поверхности облицовки","0,015428\n1,5428 / 100",157429.03,30707.26,4828.4799999999996,1605.44,null,2429,474,74,25,102.46,1.58]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","0,76\n0,01",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,3.27,null,3.27,2.66]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","0,76\n0,01"]
["З","3. 101-9144-000001","Пластик бумажно-слоистый","м2","103\n1,589",1183.43,null,null,null,null,1880.47]
["Уд","4. 101-2414","Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»","м2","103\n1,589"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"494\n185\n3108"]
[174,"ТСЦ-201-0793\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6","м",6.12,"43,02\n45,15/1,0496",null,null,null,null,263]
[175,"ТСЦ-201-0802\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6","м",12.83,"34,22\n35,92/1,0496",null,null,null,null,439]
[176,"ТСЦ-201-0823\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Соединители профилей: одноуровневые ПП","шт.",7,"26,49\n27,8/1,0496",null,null,null,null,185]
[177,"ТСЦ-201-0818\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Тяга подвеса: 350","шт.",3,1.96,null,null,null,null,6]
[181,"ГЭСН11-01-027-05\nПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр","Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных","100 м2 покрытия","0,015428\n1,5428 / 100",95768.45,33333.58,1829.33,1220.21,null,1478,514,28,19,119.78,1.85]
["З","1. ОСЭМзм(2013)-031121","Подъемники мачтовые строительные 0,5 т","маш.-ч","2,3\n0,04",327.37,null,327.37,265.83999999999997,null,13.09,null,13.09,10.63]
["Уд","2. 030954","Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м","маш.-ч","2,3\n0,04"]
["З","3. ТСЦ(2013)101-8057-13","Плитки керамогранитные 300х300х12мм светло-серые","м2","102\n1,574",484.07,null,null,null,null,761.93]
["Уд","4. 101-0296","Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм","м2","102\n1,574"]
["З","5. ТСЦ(2013)101-4375","Клей плиточный «Ceresit» CM 117 для керамогранита","кг","450\n6,943",21.09,null,null,null,null,146.43]
["Уд","6. 101-1946","Клей плиточный «Старатель-стандарт»","кг","450\n6,943"]
["З","7. ТСЦ(2013)101-1971","Затирка \"Старатели\" (разной цветности)","т","0,05\n0,0008",34282.28,null,null,null,null,27.43]
["Уд","8. 101-1971","Затирка «Старатели» (разной цветности)","т","0,05\n0,0008"]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"115%=135%*0.85\n51%=75%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"613\n272\n2363"]
[184,"ГЭСН15-01-020-11\nПр. Минрегион от 17.11.08 № 253","Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону","100 м2 поверхности облицовки","0,094418\n9,4418 / 100",89596.19,52581.81,528.92999999999995,441.43,null,8459,4965,50,42,179.73,16.97]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"99%=116%*0.85\n37%=55%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"4957\n1853\n15269"]
[185,"ГЭСН10-05-009-01\nПр. Минрегион от 17.11.08 № 253","Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом","100 м2 стен (за вычетом проемов)","0,02\n2 / 100",51762.49,22425.35,37.67,null,null,1035,449,1,null,71,1.42]
[null,null,"Накладные расходы от ФОТ\nСметная прибыль от ФОТ\nВсего с НР и СП",null,"111%=130%*0.85\n43%=63%*(0.85*0.8)\n",null,null,null,null,null,"498\n193\n1726"]
[186,"ТСЦ-101-2435\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Клей «Перлфикс», КНАУФ","кг",1.2,"4,1\n8,19/2",null,null,null,null,5]
[187,"ТСЦ-101-2437\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ","кг",0.08,"25,03\n26,27/1,0496",null,null,null,null,2]
[188,"ТСЦ-101-2438\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ","кг",0.74,"14,03\n14,73/1,0496",null,null,null,null,10]
[189,"ТСЦ-101-2474\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ","м",1.66,"2,94\n3,09/1,0496",null,null,null,null,5]
[190,"ТСЦ-101-2480\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной","м",1.64,"6,45\n6,77/1,0496",null,null,null,null,11]
[191,"ТСЦ-101-2509\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм","м2",2.14,"82,63\n86,73/1,0496",null,null,null,null,177]
[192,"ТСЦ-101-2583\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм","шт.",37.1,"0,15\n0,16/1,0496",null,null,null,null,6]
[193,"ТСЦ-101-2590\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Дюбель с шурупом 6/35 мм","шт.",3.06,"0,48\n0,5/1,0496",null,null,null,null,1]
[194,"ТСЦ-101-2920\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Герметик Рабберфлекс (600 мл)","шт.",0.14000000000000001,"183,38\n192,48/1,0496",null,null,null,null,26]
[195,"ТСЦ-101-9040\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд","м",2.3199999999999998,"1,76\n1,85/1,0496",null,null,null,null,4]
[196,"ТСЦ-201-0811\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Профиль угловой: ПУ 31/31 для защиты углов","м",0.92,"22,66\n23,78/1,0496",null,null,null,null,21]
[197,"ТСЦ-201-0785\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Профиль направляющий: ПН-2 50/30/0,6","м",2.42,"34,32\n36,02/1,0496",null,null,null,null,83]
[198,"ТСЦ-201-0805\nПост. Правит.ЯНАО от 13.10.11 №755-п","Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6","м",4.5,"42,76\n44,88/1,0496",null,null,null,null,192]
["Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,3633949,1151987,50146,23349,null,4048.13]
["Накладные расходы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1078841]
["Сметная прибыль",null,null,null,null,null,null,null,null,null,487128]
["Итоги по разделу 1 Ремонтные работы :"]
["  Деревянные конструкции:"]
["    Итого Поз. 1, 3, 17, 33, 35, 65, 78, 94, 124, 140, 153, 169, 185-198, 213, 227, 239-253, 265, 267, 313, 322, 324, 334, 336, 340, 363, 365, 377, 384-397, 414-428, 430, 452, 504, 508-522, 524, 528",null,null,null,null,null,null,null,null,null,115508,49200,7963,2222,null,170.65]
["    Накладные расходы 111% = 130%*0.85 ФОТ (от 51 422)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,57078]
["    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 51 422)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,22111]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,194697,null,null,null,null,170.65]
["  Материалы:"]
["    Итого Поз. 2, 4, 10-14, 18, 32, 34, 36, 44, 47, 62, 66, 79, 95, 119-123, 125, 131, 141, 154, 170, 208-212, 214, 222, 228, 254, 266, 268, 277, 279, 284, 290, 293-297, 304, 314, 321, 323, 325, 333, 335, 337, 341, 345, 356, 362, 364, 366, 372-376, 378, 383, 429, 431, 442-446, 451, 453, 457-461, 466, 475, 494-498, 503, 505, 507, 523, 525, 529, 532, 540, 548-552, 560, 565, 567, 569-570, 572, 574, 581, 583, 586-587, 589-590, 592, 594, 596, 603",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1265104]
["  Полы:"]
["    Итого Поз. 5, 8-9, 42-43, 67, 74, 80, 90, 96, 105, 115, 118, 126, 142, 149, 155, 165, 171, 181, 205, 207, 215, 229, 235, 255, 261, 269, 275-276, 289, 291-292, 315, 319-320, 326, 338, 342, 354-355, 367, 370-371, 405, 407, 432, 440-441, 455-456, 487-488, 491-493, 526, 530-531, 546-547, 575-577, 602",null,null,null,null,null,null,null,null,null,407124,122209,6235,3672,null,446.94]
["    Накладные расходы 115% = 135%*0.85 ФОТ (от 125 881)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,144763]
["    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 125 881)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,64199]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,616086,null,null,null,null,446.94]
["  Отделочные работы:"]
["    Итого Поз. 6, 19, 31, 38, 54, 61, 68, 72, 75, 81-86, 91, 97-101, 106, 117, 127, 130, 137, 143, 147, 152, 156-161, 168, 172-177, 184, 206, 216, 221, 230, 233, 238, 256, 259, 264, 270, 280, 283, 298, 303, 316-318, 327, 332, 339, 343, 351-352, 361, 368, 382, 400, 406, 408-413, 433, 438, 450, 465, 474, 483, 502, 527, 535, 539, 555, 559, 561-563, 566, 568, 571, 573, 578-579, 588, 601",null,null,null,null,null,null,null,null,null,909278,440770,18805,5735,null,1540.95]
["    Накладные расходы 99% = 116%*0.85 ФОТ (от 446 505)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,442040]
["    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 446 505)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,165207]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1516525,null,null,null,null,1540.95]
["  Строительные металлические конструкции:"]
["    Итого Поз. 46, 278, 344, 506",null,null,null,null,null,null,null,null,null,9728,6950,773,154,null,21.77]
["    Накладные расходы 84% = 99%*0.85 ФОТ (от 7 104)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,5967]
["    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 104)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,4120]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,19815,null,null,null,null,21.77]
["  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:"]
["    Итого Поз. 136, 305, 462, 471, 478",null,null,null,null,null,null,null,null,null,4964,1389,59,8,null,4.8099999999999996]
["    Накладные расходы 84% = 99%*0.85 ФОТ (от 1 397)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1173]
["    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 397)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,671]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,6808,null,null,null,null,4.8099999999999996]
["  Штукатурные работы:"]
["    Итого Поз. 564",null,null,null,null,null,null,null,null,null,725415,351103,8396,7744,null,1131.46]
["    Накладные расходы 74% = 87%*0.85 ФОТ (от 358 847)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,265547]
["    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 358 847)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,143539]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1134501,null,null,null,null,1131.46]
["  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):"]
["    Итого Поз. 580, 597, 606, 608",null,null,null,null,null,null,null,null,null,40630,38600,1953,1570,null,165.54]
["    Накладные расходы 103% = 121%*0.85 ФОТ (от 40 170)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,41375]
["    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 40 170)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,19282]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,101287,null,null,null,null,165.54]
["  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:"]
["    Итого Поз. 582",null,null,null,null,null,null,null,null,null,387,385,2,1,null,1.33]
["    Накладные расходы 99% = 116%*0.85 ФОТ (от 386)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,382]
["    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 386)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,170]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,939,null,null,null,null,1.33]
["  Конструкции из кирпича и блоков:"]
["    Итого Поз. 584",null,null,null,null,null,null,null,null,null,19231,19121,110,34,null,69.599999999999994]
["    Накладные расходы 114% = 134%*0.85 ФОТ (от 19 155)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,21837]
["    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19 155)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,10344]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,51412,null,null,null,null,69.599999999999994]
["  Теплоизоляционные работы:"]
["    Итого Поз. 585",null,null,null,null,null,null,null,null,null,13626,11772,294,74,null,47.06]
["    Накладные расходы 94% = 110%*0.85 ФОТ (от 11 846)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,11135]
["    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 846)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,5686]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,30447,null,null,null,null,47.06]
["  Кровли:"]
["    Итого Поз. 591, 595",null,null,null,null,null,null,null,null,null,11359,10990,118,32,null,40.53]
["    Накладные расходы 112% = 132%*0.85 ФОТ (от 11 022)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,12345]
["    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 022)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,4850]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,28554,null,null,null,null,40.53]
["  Крыши, кровли:"]
["    Итого Поз. 593, 607",null,null,null,null,null,null,null,null,null,11206,10801,71,38,null,39.83]
["    Накладные расходы 77% = 91%*0.85 ФОТ (от 10 839)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346]
["    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 10 839)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,5636]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,25188,null,null,null,null,39.83]
["  Малярные работы:"]
["    Итого Поз. 598-599",null,null,null,null,null,null,null,null,null,14348,14348,null,null,null,65.61]
["    Накладные расходы 75% = 88%*0.85 ФОТ (от 14 348)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,10761]
["    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 14 348)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,5739]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,30848,null,null,null,null,65.61]
["  Стекольные, обойные и облицовочные работы:"]
["    Итого Поз. 600, 604",null,null,null,null,null,null,null,null,null,41605,39280,2325,1356,null,172.72]
["    Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 40 636)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,29258]
["    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 40 636)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,16254]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,87117,null,null,null,null,172.72]
["  Полы:"]
["    Итого Поз. 605",null,null,null,null,null,null,null,null,null,35942,35069,873,709,null,129.33000000000001]
["    Накладные расходы 75% = 88%*0.85 ФОТ (от 35 778)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,26834]
["    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 35 778)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,19320]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,82096,null,null,null,null,129.33000000000001]
["  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:"]
["    Итого Поз. 609",null,null,null,null,null,null,null,null,null,2169,null,2169]
["    Накладные расходы 100% ФОТ (от 0)"]
["    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)"]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,2169]
["  Перевозка автотранспортом:"]
["    Итого Поз. 610-611",null,null,null,null,null,null,null,null,null,6325]
["  Итого",null,null,null,null,null,null,null,null,null,5199918,null,null,null,null,4048.13]
["    В том числе:"]
["      Материалы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,2425491]
["      Машины и механизмы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,50146]
["      ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1175336]
["      Накладные расходы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1078841]
["      Сметная прибыль",null,null,null,null,null,null,null,null,null,487128]
["  Итого по разделу 1 Ремонтные работы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,5199918,null,null,null,null,4048.13]
["ИТОГИ ПО СМЕТЕ:"]
["Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,3633949,1151987,50146,23349,null,4048.13]
["Накладные расходы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1078841]
["Сметная прибыль",null,null,null,null,null,null,null,null,null,487128]
["Итоги по смете:"]
["  Деревянные конструкции:"]
["    Итого Поз. 1, 3, 17, 33, 35, 65, 78, 94, 124, 140, 153, 169, 185-198, 213, 227, 239-253, 265, 267, 313, 322, 324, 334, 336, 340, 363, 365, 377, 384-397, 414-428, 430, 452, 504, 508-522, 524, 528",null,null,null,null,null,null,null,null,null,115508,49200,7963,2222,null,170.65]
["    Накладные расходы 111% = 130%*0.85 ФОТ (от 51 422)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,57078]
["    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 51 422)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,22111]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,194697,null,null,null,null,170.65]
["  Материалы:"]
["    Итого Поз. 2, 4, 10-14, 18, 32, 34, 36, 44, 47, 62, 66, 79, 95, 119-123, 125, 131, 141, 154, 170, 208-212, 214, 222, 228, 254, 266, 268, 277, 279, 284, 290, 293-297, 304, 314, 321, 323, 325, 333, 335, 337, 341, 345, 356, 362, 364, 366, 372-376, 378, 383, 429, 431, 442-446, 451, 453, 457-461, 466, 475, 494-498, 503, 505, 507, 523, 525, 529, 532, 540, 548-552, 560, 565, 567, 569-570, 572, 574, 581, 583, 586-587, 589-590, 592, 594, 596, 603",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1265104]
["  Полы:"]
["    Итого Поз. 5, 8-9, 42-43, 67, 74, 80, 90, 96, 105, 115, 118, 126, 142, 149, 155, 165, 171, 181, 205, 207, 215, 229, 235, 255, 261, 269, 275-276, 289, 291-292, 315, 319-320, 326, 338, 342, 354-355, 367, 370-371, 405, 407, 432, 440-441, 455-456, 487-488, 491-493, 526, 530-531, 546-547, 575-577, 602",null,null,null,null,null,null,null,null,null,407124,122209,6235,3672,null,446.94]
["    Накладные расходы 115% = 135%*0.85 ФОТ (от 125 881)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,144763]
["    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 125 881)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,64199]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,616086,null,null,null,null,446.94]
["  Отделочные работы:"]
["    Итого Поз. 6, 19, 31, 38, 54, 61, 68, 72, 75, 81-86, 91, 97-101, 106, 117, 127, 130, 137, 143, 147, 152, 156-161, 168, 172-177, 184, 206, 216, 221, 230, 233, 238, 256, 259, 264, 270, 280, 283, 298, 303, 316-318, 327, 332, 339, 343, 351-352, 361, 368, 382, 400, 406, 408-413, 433, 438, 450, 465, 474, 483, 502, 527, 535, 539, 555, 559, 561-563, 566, 568, 571, 573, 578-579, 588, 601",null,null,null,null,null,null,null,null,null,909278,440770,18805,5735,null,1540.95]
["    Накладные расходы 99% = 116%*0.85 ФОТ (от 446 505)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,442040]
["    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 446 505)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,165207]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1516525,null,null,null,null,1540.95]
["  Строительные металлические конструкции:"]
["    Итого Поз. 46, 278, 344, 506",null,null,null,null,null,null,null,null,null,9728,6950,773,154,null,21.77]
["    Накладные расходы 84% = 99%*0.85 ФОТ (от 7 104)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,5967]
["    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 104)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,4120]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,19815,null,null,null,null,21.77]
["  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:"]
["    Итого Поз. 136, 305, 462, 471, 478",null,null,null,null,null,null,null,null,null,4964,1389,59,8,null,4.8099999999999996]
["    Накладные расходы 84% = 99%*0.85 ФОТ (от 1 397)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1173]
["    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 397)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,671]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,6808,null,null,null,null,4.8099999999999996]
["  Штукатурные работы:"]
["    Итого Поз. 564",null,null,null,null,null,null,null,null,null,725415,351103,8396,7744,null,1131.46]
["    Накладные расходы 74% = 87%*0.85 ФОТ (от 358 847)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,265547]
["    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 358 847)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,143539]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1134501,null,null,null,null,1131.46]
["  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):"]
["    Итого Поз. 580, 597, 606, 608",null,null,null,null,null,null,null,null,null,40630,38600,1953,1570,null,165.54]
["    Накладные расходы 103% = 121%*0.85 ФОТ (от 40 170)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,41375]
["    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 40 170)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,19282]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,101287,null,null,null,null,165.54]
["  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:"]
["    Итого Поз. 582",null,null,null,null,null,null,null,null,null,387,385,2,1,null,1.33]
["    Накладные расходы 99% = 116%*0.85 ФОТ (от 386)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,382]
["    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 386)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,170]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,939,null,null,null,null,1.33]
["  Конструкции из кирпича и блоков:"]
["    Итого Поз. 584",null,null,null,null,null,null,null,null,null,19231,19121,110,34,null,69.599999999999994]
["    Накладные расходы 114% = 134%*0.85 ФОТ (от 19 155)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,21837]
["    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19 155)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,10344]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,51412,null,null,null,null,69.599999999999994]
["  Теплоизоляционные работы:"]
["    Итого Поз. 585",null,null,null,null,null,null,null,null,null,13626,11772,294,74,null,47.06]
["    Накладные расходы 94% = 110%*0.85 ФОТ (от 11 846)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,11135]
["    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 846)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,5686]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,30447,null,null,null,null,47.06]
["  Кровли:"]
["    Итого Поз. 591, 595",null,null,null,null,null,null,null,null,null,11359,10990,118,32,null,40.53]
["    Накладные расходы 112% = 132%*0.85 ФОТ (от 11 022)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,12345]
["    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 022)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,4850]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,28554,null,null,null,null,40.53]
["  Крыши, кровли:"]
["    Итого Поз. 593, 607",null,null,null,null,null,null,null,null,null,11206,10801,71,38,null,39.83]
["    Накладные расходы 77% = 91%*0.85 ФОТ (от 10 839)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346]
["    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 10 839)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,5636]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,25188,null,null,null,null,39.83]
["  Малярные работы:"]
["    Итого Поз. 598-599",null,null,null,null,null,null,null,null,null,14348,14348,null,null,null,65.61]
["    Накладные расходы 75% = 88%*0.85 ФОТ (от 14 348)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,10761]
["    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 14 348)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,5739]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,30848,null,null,null,null,65.61]
["  Стекольные, обойные и облицовочные работы:"]
["    Итого Поз. 600, 604",null,null,null,null,null,null,null,null,null,41605,39280,2325,1356,null,172.72]
["    Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 40 636)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,29258]
["    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 40 636)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,16254]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,87117,null,null,null,null,172.72]
["  Полы:"]
["    Итого Поз. 605",null,null,null,null,null,null,null,null,null,35942,35069,873,709,null,129.33000000000001]
["    Накладные расходы 75% = 88%*0.85 ФОТ (от 35 778)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,26834]
["    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 35 778)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,19320]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,82096,null,null,null,null,129.33000000000001]
["  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:"]
["    Итого Поз. 609",null,null,null,null,null,null,null,null,null,2169,null,2169]
["    Накладные расходы 100% ФОТ (от 0)"]
["    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)"]
["    Итого c накладными и см. прибылью",null,null,null,null,null,null,null,null,null,2169]
["  Перевозка автотранспортом:"]
["    Итого Поз. 610-611",null,null,null,null,null,null,null,null,null,6325]
["  Итого",null,null,null,null,null,null,null,null,null,5199918,null,null,null,null,4048.13]
["    В том числе:"]
["      Материалы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,2425491]
["      Машины и механизмы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,50146]
["      ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1175336]
["      Накладные расходы",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1078841]
["      Сметная прибыль",null,null,null,null,null,null,null,null,null,487128]
["  ВСЕГО по смете",null,null,null,null,null,null,null,null,null,5199918,null,null,null,null,4048.13]
["Итого с индексом дефлятором к=1,0496",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"K750*1.0496","v":5457833.9328000005}]
[]
[]
["Составил: ___________________________"]
["(должность, подпись, расшифровка)"]
[]
["Проверил: ___________________________"]
["(должность, подпись, расшифровка)"]