{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Лист1","Лист2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$f":"[1]ЕСЭ!$N$15","v":"ТЭЦ-11: ТГ-2, аварийный ремонт уплотнений генератора: 1,2 млн.руб.\nТЭЦ-10: ТГ-5, аварийный ремнт системы возбуждения: 1,05 млн.руб.\nБГЭС: ГГ-3, ГГ-4 - превышение годового графика ремонтов: 1,4 млн.руб.\nБГЭС: ГГ-3, ГГ-4, ГГ-6 - превышение годового графика ремонтов: 1,67 млн.руб.\nТЭЦ-9: ТГ-8 - аварийный ремонт (срабатываение бойка автомата безопасности): 0,9 млн.руб.\nТЭЦ-10: К-9 аварийны ремонт (ВЭК): 0,9 млн.руб.\nУИГЭС: ГГ-1 - аварийный ремонт (отключился от защиты от замыкания на землю обмотки статора): 2,6 млн.руб.\nН-ЗТЭЦ: К-2 - аварийный ремонт (поверхность нагрева К-2): 1,17 млн.руб.\nТЭЦ-6: ТГ-1 Аварийный ремонт (осмотр подшипника №1 в связи с повышением вибрации): 2 млн.руб.\nАТЭЦ: Аварийный ремонт ТГ-4 (устранение причин осевого сдвига ротора): 1,99 млн.руб.\nПрочее: 6,68 млн.руб."},{"$f":"SUM(--SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(MID(MID(A1,SMALL(IF(MID(A1&CHAR(10),ROW(INDIRECT(\"1:999\")),1)=CHAR(10),ROW(INDIRECT(\"1:999\"))),ROW(OFFSET(A1,,,LEN(A1)-LEN(CLEAN(A1))+1)))-15,15),SEARCH(\": \",MID(A1,SMALL(IF(MID(A1&CHAR(10),ROW(INDIRECT(\"1:999\")),1)=CHAR(10),ROW(INDIRECT(\"1:999\"))),ROW(OFFSET(A1,,,LEN(A1)-LEN(CLEAN(A1))+1)))-15,15))+2,15),\" млн.руб.\",\"\"),\".\",\",\"))","v":21.560000000000002},21.555211520972339,10]
[null,{"$f":"MID(A1,7,6)","v":": ТГ-2"}]
[]
[null,"СУММ(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ПСТР(A1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1&СИМВОЛ(10);СТРОКА(1:999);1)=СИМВОЛ(10);СТРОКА(1:999));СТРОКА(СМЕЩ(A1;;;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПЕЧСИМВ(A1))+1)))-15;15);ПОИСК(\": \";ПСТР(A1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A1&СИМВОЛ(10);СТРОКА(1:999);1)=СИМВОЛ(10);СТРОКА(1:999));СТРОКА(СМЕЩ(A1;;;ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПЕЧСИМВ(A1))+1)))-15;15))+2;15);\"млн.руб.\";\"\");\",\";\".\"))"]
[null,null,null,null,{"$f":"MID(A1&CHAR(10),ROW(1:999),1)","v":"Т"}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(MID(A1&CHAR(10),ROW(1:999),1)=CHAR(10),ROW(1:999))","v":false},{"$f":"SMALL(IF(MID(A1&CHAR(10),ROW(1:999),1)=CHAR(10),ROW(1:999)),ROW(OFFSET(A1,,,LEN(A1)-LEN(CLEAN(A1))+1)))","v":67}]
[{"$f":"[1]ЕСЭ!$N$15","v":"ТЭЦ-11: ТГ-2, аварийный ремонт уплотнений генератора: 1,2 млн.руб.\nТЭЦ-10: ТГ-5, аварийный ремнт системы возбуждения: 1,05 млн.руб.\nБГЭС: ГГ-3, ГГ-4 - превышение годового графика ремонтов: 1,4 млн.руб.\nБГЭС: ГГ-3, ГГ-4, ГГ-6 - превышение годового графика ремонтов: 1,67 млн.руб.\nТЭЦ-9: ТГ-8 - аварийный ремонт (срабатываение бойка автомата безопасности): 0,9 млн.руб.\nТЭЦ-10: К-9 аварийны ремонт (ВЭК): 0,9 млн.руб.\nУИГЭС: ГГ-1 - аварийный ремонт (отключился от защиты от замыкания на землю обмотки статора): 2,6 млн.руб.\nН-ЗТЭЦ: К-2 - аварийный ремонт (поверхность нагрева К-2): 1,17 млн.руб.\nТЭЦ-6: ТГ-1 Аварийный ремонт (осмотр подшипника №1 в связи с повышением вибрации): 2 млн.руб.\nАТЭЦ: Аварийный ремонт ТГ-4 (устранение причин осевого сдвига ротора): 1,99 млн.руб.\nПрочее: 6,68 млн.руб."},{"$f":"SUM(--SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(MID(MID(A7,SMALL(IF(MID(A7&CHAR(10),ROW(INDIRECT(\"1:999\")),1)=CHAR(10),ROW(INDIRECT(\"1:999\"))),ROW(OFFSET(A7,,,LEN(A7)-LEN(CLEAN(A7))+1)))-15,15),SEARCH(\": \",MID(A7,SMALL(IF(MID(A7&CHAR(10),ROW(INDIRECT(\"1:999\")),1)=CHAR(10),ROW(INDIRECT(\"1:999\"))),ROW(OFFSET(A7,,,LEN(A7)-LEN(CLEAN(A7))+1)))-15,15))+2,15),\" млн.руб.\",\"\"),\".\",\",\"))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"SMALL(IF(MID(A1&CHAR(10),ROW(1:999),1)=CHAR(10),ROW(1:999)),ROW(OFFSET(A1,,,LEN(A1)-LEN(CLEAN(A1))+1)))","v":67}]
[{"$f":"[1]ЕСЭ!$N$15","v":"ТЭЦ-11: ТГ-2, аварийный ремонт уплотнений генератора: 1,2 млн.руб.\nТЭЦ-10: ТГ-5, аварийный ремнт системы возбуждения: 1,05 млн.руб.\nБГЭС: ГГ-3, ГГ-4 - превышение годового графика ремонтов: 1,4 млн.руб.\nБГЭС: ГГ-3, ГГ-4, ГГ-6 - превышение годового графика ремонтов: 1,67 млн.руб.\nТЭЦ-9: ТГ-8 - аварийный ремонт (срабатываение бойка автомата безопасности): 0,9 млн.руб.\nТЭЦ-10: К-9 аварийны ремонт (ВЭК): 0,9 млн.руб.\nУИГЭС: ГГ-1 - аварийный ремонт (отключился от защиты от замыкания на землю обмотки статора): 2,6 млн.руб.\nН-ЗТЭЦ: К-2 - аварийный ремонт (поверхность нагрева К-2): 1,17 млн.руб.\nТЭЦ-6: ТГ-1 Аварийный ремонт (осмотр подшипника №1 в связи с повышением вибрации): 2 млн.руб.\nАТЭЦ: Аварийный ремонт ТГ-4 (устранение причин осевого сдвига ротора): 1,99 млн.руб.\nПрочее: 6,68 млн.руб."},{"$f":"SUM(--SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(MID(MID(A8,SMALL(IF(MID(A8&CHAR(10),ROW(8:1006),1)=CHAR(10),ROW(8:1006)),ROW(OFFSET(A8,,,LEN(A8)-LEN(CLEAN(A8))+1)))-15,15),SEARCH(\": \",MID(A8,SMALL(IF(MID(A8&CHAR(10),ROW(8:1006),1)=CHAR(10),ROW(8:1006)),ROW(OFFSET(A8,,,LEN(A8)-LEN(CLEAN(A8))+1)))-15,15))+2,15),\" млн.руб.\",\"\"),\".\",\",\"))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,null,null,{"$f":"40000/24","v":1666.6666666666667}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(MID(MID(A1,SMALL(IF(MID(A1&CHAR(10),ROW(1:999),1)=CHAR(10),ROW(1:999)),ROW(OFFSET(A1,,,LEN(A1)-LEN(CLEAN(A1))+1)))-15,15),SEARCH(\": \",MID(A1,SMALL(IF(MID(A1&CHAR(10),ROW(1:999),1)=CHAR(10),ROW(1:999)),ROW(OFFSET(A1,,,LEN(A1)-LEN(CLEAN(A1))+1)))-15,15))+2,15),\" млн.руб.\",\"\"),\".\",\",\")","v":"1,2"}]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":3,"n_cols":5,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["ТЭЦ-11: ТГ-2, аварийный ремонт уплотнений генератора: 1,2млн.руб.\nТЭЦ-10: ТГ-5, аварийный ремонт системы возбуждения: 1,05млн.руб.",{"$f":"yyyy(A1)","v":2.25},null,"ТЭЦ-11: ТГ-2, аварийный ремонт уплотнений генератора: 1,2млн.руб.\nТЭЦ-10: ТГ-5, аварийный ремонт системы возбуждения: 1,05млн.руб.",{"$f":"yyyy(D1)","v":2.25}]
[]
["ТЭЦ-11: ТГ-2, аварийный ремонт уплотнений генератора: 1,2млн.руб.\nТЭЦ-10: ТГ-5, аварийный ремонт системы возбуждения: 1,05млн.руб.",{"$f":"yyyy(A3)","v":2.25}]