{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["table1","table2","результат"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"table1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":19,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Код","Наименование","Бренд+Модель","Короткое описание текст","Короткое описание HTML","Полное описание HTML","Тех. хар-ки текст","Полное описание (текст)","Видео","Картинки",null,null,null,null,null,null,null,"Модель","Бренд"]
["01-00019802","Инструментальный микрофон PROAUDIO NS-90","PROAUDIO NS-90","Профессиональный инструментальный конденсаторный микрофон. Оснащен высококачественным 16 мм картриджем и трансформаторной схемой выходного каскада. В силу своей высокой чувствительности и низкого уровня шумов, микрофон идеально подходит для озвучивания инструментов оркестра, фортепьяно и многих других инструментов.","<P >Профессиональный инструментальный конденсаторный микрофон. Оснащен высококачественным 16 мм картриджем и трансформаторной схемой выходного каскада. В силу своей высокой чувствительности и низкого уровня шумов, микрофон идеально подходит для озвучивания инструментов оркестра, фортепьяно и многих других инструментов.</P>","<P >Профессиональный инструментальный конденсаторный микрофон. Оснащен высококачественным 16 мм картриджем и трансформаторной схемой выходного каскада. В силу своей высокой чувствительности и низкого уровня шумов, микрофон идеально подходит для озвучивания инструментов оркестра, фортепьяно и многих других инструментов.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> конденсаторный</li><li><b>Характеристика направленности:</b> суперкардиоида</li><li><b>Частотный диапазон</b><ul><li>от: 30 Гц</li><li>до: 18000 Гц</li></ul></li><li><b>Чувствительность:</b> -38 дБ</li><li><b>Сопротивление:</b> 100 Ом</li><li><b>Соотношение сигнал/шум:</b> 78 дБ</li><li><b>MAX. SPL for 1% THD @1000Hz:</b> 130 дБ</li><li><b>Разъем:</b> XLR 3-pin</li><li><b>Выключатель:</b> нет</li><li><b>Питание:</b> +48 В</li><li><b>Вес:</b> 93 г</li></ul>","Тип: конденсаторный\r\nХарактеристика направленности: суперкардиоида\r\nЧастотный диапазон\r\nот: 30 Гц\r\nдо: 18000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -38 дБ\r\nСопротивление: 100 Ом\r\nСоотношение сигнал/шум: 78 дБ\r\nMAX. SPL for 1% THD @1000Hz: 130 дБ\r\nРазъем: XLR 3-pin\r\nВыключатель: нет\r\nПитание: +48 В\r\nВес: 93 г\r\n","Профессиональный инструментальный конденсаторный микрофон. Оснащен высококачественным 16 мм картриджем и трансформаторной схемой выходного каскада. В силу своей высокой чувствительности и низкого уровня шумов, микрофон идеально подходит для озвучивания инструментов оркестра, фортепьяно и многих других инструментов.\r\nТехнические характеристики\r\nТип: конденсаторный\r\nХарактеристика направленности: суперкардиоида\r\nЧастотный диапазонот: 30 Гц\r\nдо: 18000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -38 дБ\r\nСопротивление: 100 Ом\r\nСоотношение сигнал/шум: 78 дБ\r\nMAX. SPL for 1% THD @1000Hz: 130 дБ\r\nРазъем: XLR 3-pin\r\nВыключатель: нет\r\nПитание: +48 В\r\nВес: 93 г\r\n",null,"files/e72ea46f-8805-11df-a718-003048623742_2927.jpg","files/64cd2b26-b4bc-11df-abf9-003048623742_2949.jpg",null,null,null,null,null,null,"NS-90","PROAUDIO"]
["01-00015952","Динамический инструментальный микрофон PROAUDIO BI-23","PROAUDIO BI-23","Динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов низкого регистра (большой барабан, бочка, том, контрабас, тромбон, бас гитара через комбик и т. д.). Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство в комплекте устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении.","<P >Динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов низкого регистра (большой барабан, бочка, том, контрабас, тромбон, бас гитара через комбик и т. д.). Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство в комплекте устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении.</P>","<P >Динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов низкого регистра (большой барабан, бочка, том, контрабас, тромбон, бас гитара через комбик и т. д.). Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство в комплекте устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> динамический</li><li><b>Характеристика направленности:</b> кардиоида</li><li><b>Частотный диапазон</b><ul><li>от: 30 Гц</li><li>до: 12000 Гц</li></ul></li><li><b>Чувствительность:</b> -76 дБ</li><li><b>Сопротивление:</b> 300 Ом</li><li><b>MAX. SPL for 1% THD @1000Hz:</b> 74 дБ</li><li><b>Разъем:</b> XLR 3-pin</li><li><b>Шнур в комплекте:</b> 3 м</li><li><b>Вес:</b> 525 г</li></ul>","Тип: динамический\r\nХарактеристика направленности: кардиоида\r\nЧастотный диапазон\r\nот: 30 Гц\r\nдо: 12000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -76 дБ\r\nСопротивление: 300 Ом\r\nMAX. SPL for 1% THD @1000Hz: 74 дБ\r\nРазъем: XLR 3-pin\r\nШнур в комплекте: 3 м\r\nВес: 525 г\r\n","Динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов низкого регистра (большой барабан, бочка, том, контрабас, тромбон, бас гитара через комбик и т. д.). Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство в комплекте устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении.\r\nТехнические характеристики\r\nТип: динамический\r\nХарактеристика направленности: кардиоида\r\nЧастотный диапазонот: 30 Гц\r\nдо: 12000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -76 дБ\r\nСопротивление: 300 Ом\r\nMAX. SPL for 1% THD @1000Hz: 74 дБ\r\nРазъем: XLR 3-pin\r\nШнур в комплекте: 3 м\r\nВес: 525 г\r\n",null,"files/6c646605-ccca-11dd-9201-003048623742_2920.jpg","files/387eb5fe-b27b-11e0-a5e9-003048623742_2937.jpg","files/387eb5fd-b27b-11e0-a5e9-003048623742_2952.jpg",null,null,null,null,null,"BI-23","PROAUDIO"]
["02-00005431","Радиосистема WOLDY MD880P","WOLDY MD880P","Беспроводная микрофонная радиосистема с двумя универсальными портативными передатчиками и двумя головными микрофонами.",null,"<P >Беспроводная микрофонная радиосистема с двумя универсальными портативными передатчиками и двумя головными микрофонами. </P><P ><ul><li>Синхронизация с передатчиком с помощью инфракрасного порта. </li><li>PLL система фазовой автоподстройки частоты. </li><li>Технология True Diversity. </li><li>40 настраиваемых каналов (на каждый передатчик). </li><li>5 одновременно работающих систем. </li><li>Система защиты от интерференции. </li><li>Шумовая проверка и функция шумоподавления. </li><li>Отверстия на передней панели для крепления выносных антенн (при установке в закрытый рэк).</li><li>Система имеет аудио выход на двух разъемах. </li><li>Алюминиевый кейс. </li><li>Несущая частота: 775 - 822 МГц. </li><li>Диапазон аудио частот: 70 Гц - 16 кГц. </li><li>Количество каналов: 80. </li><li>Количество одновременно работающих систем: 5. </li><li>Коэффициент нелинейных искажений: 1%. </li><li>Динамический диапазон аудио: 90 дБ. </li><li>Рабочая область: 100 м. </li><li>Питание передатчика: 2xAA 1.5 В. </li><li>Разъем для гарнитуры: mini-XLR 3-pin. </li><li>Габариты: 45х482х160 мм. </li><li>Вес: 2.56 кг. </li></ul></P>",null,"Беспроводная микрофонная радиосистема с двумя универсальными портативными передатчиками и двумя головными микрофонами. \r\nСинхронизация с передатчиком с помощью инфракрасного порта. \r\nPLL система фазовой автоподстройки частоты. \r\nТехнология True Diversity. \r\n40 настраиваемых каналов (на каждый передатчик). \r\n5 одновременно работающих систем. \r\nСистема защиты от интерференции. \r\nШумовая проверка и функция шумоподавления. \r\nОтверстия на передней панели для крепления выносных антенн (при установке в закрытый рэк).\r\nСистема имеет аудио выход на двух разъемах. \r\nАлюминиевый кейс. \r\nНесущая частота: 775 - 822 МГц. \r\nДиапазон аудио частот: 70 Гц - 16 кГц. \r\nКоличество каналов: 80. \r\nКоличество одновременно работающих систем: 5. \r\nКоэффициент нелинейных искажений: 1%. \r\nДинамический диапазон аудио: 90 дБ. \r\nРабочая область: 100 м. \r\nПитание передатчика: 2xAA 1.5 В. \r\nРазъем для гарнитуры: mini-XLR 3-pin. \r\nГабариты: 45х482х160 мм. \r\nВес: 2.56 кг. \r\n\r\n",null,"files/37220a90-3c06-11e5-80c7-0025904f8973_2958.jpg",null,null,null,null,null,null,null,"MD880P","WOLDY"]
["01-00015418","Микрофон петличный конденсаторный PROAUDIO TS-700","PROAUDIO TS-700","Инструментальный конденсаторный микрофон для гитары. Миниатюрен, практически незаметен. Также может применяться в сфере журналистики.","<P >Инструментальный конденсаторный микрофон для гитары. Миниатюрен, практически незаметен. Также может применяться в сфере журналистики. </P><P >В комплекте - адаптер фантомного питания, ветрозащитный экран, а также 2 крепления - к гитаре и к одежде.</P>","<P >Инструментальный конденсаторный микрофон для гитары. Миниатюрен, практически незаметен. Также может применяться в сфере журналистики. </P><P >В комплекте - адаптер фантомного питания, ветрозащитный экран, а также 2 крепления - к гитаре и к одежде.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> конденсаторный</li><li><b>Характеристика направленности:</b> всенаправленный</li><li><b>Частотный диапазон</b><ul><li>от: 50 Гц</li><li>до: 18000 Гц</li></ul></li><li><b>Чувствительность:</b> -68 дБ</li><li><b>Сопротивление:</b> 400 Ом</li><li><b>Питание:</b> +48 В</li><li><b>Шнур в комплекте:</b> 3 м</li><li><b>Вес:</b> 100 г</li></ul>","Тип: конденсаторный\r\nХарактеристика направленности: всенаправленный\r\nЧастотный диапазон\r\nот: 50 Гц\r\nдо: 18000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -68 дБ\r\nСопротивление: 400 Ом\r\nПитание: +48 В\r\nШнур в комплекте: 3 м\r\nВес: 100 г\r\n","Инструментальный конденсаторный микрофон для гитары. Миниатюрен, практически незаметен. Также может применяться в сфере журналистики. \r\nВ комплекте - адаптер фантомного питания, ветрозащитный экран, а также 2 крепления - к гитаре и к одежде.\r\nТехнические характеристики\r\nТип: конденсаторный\r\nХарактеристика направленности: всенаправленный\r\nЧастотный диапазонот: 50 Гц\r\nдо: 18000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -68 дБ\r\nСопротивление: 400 Ом\r\nПитание: +48 В\r\nШнур в комплекте: 3 м\r\nВес: 100 г\r\n",null,"files/5e2b3cce-2598-11de-b8bd-003048623743_2918.jpg","files/387eb602-b27b-11e0-a5e9-003048623742_2935.jpg","files/e128138e-3f97-11de-931e-003048623743_2961.jpg",null,null,null,null,null,"TS-700","PROAUDIO"]
["02-00005441","Радиосистема WOLDY PAW110/WH12","WOLDY PAW110/WH12","Радиосистема с одним головным вокальным микрофоном, с миниатюрным головным передатчиком, UHF, с фиксированной частотой, пластиковый кейс, питание 1 x AAA.",null,"<P >Радиосистема с одним головным вокальным микрофоном, с миниатюрным головным передатчиком, UHF, с фиксированной частотой, пластиковый кейс, питание 1 x AAA.</P>",null,"Радиосистема с одним головным вокальным микрофоном, с миниатюрным головным передатчиком, UHF, с фиксированной частотой, пластиковый кейс, питание 1 x AAA.\r\n",null,"files/9c9e49ae-3c07-11e5-80c7-0025904f8973_2963.jpg",null,null,null,null,null,null,null,"PAW110/WH12","WOLDY"]
["02-00005440","Радиосистема WOLDY PAW1000/PAH1000","WOLDY PAW1000/PAH1000","Профессиональная двухантенная радиосистема с ручным передатчиком. Несущая частота 580-870 МГц, максимальное количество каналов - 160 (10 групп по 16 каналов), автоматическое сканирование частотных каналов. Большой информационный LCD дисплей, индикаторы уровня радиосигнала и выходного аудиосигнала, синхронизация приемника и передатчика через ИК порт. Ручной передатчик имеет сменный капсюль. CD дисплей на передатчике с информацией об уровне заряда батареи, группе, рабочем канале.",null,"<P >Профессиональная двухантенная радиосистема с ручным передатчиком. Несущая частота 580-870 МГц, максимальное количество каналов - 160 (10 групп по 16 каналов), автоматическое сканирование частотных каналов. Большой информационный LCD дисплей, индикаторы уровня радиосигнала и выходного аудиосигнала, синхронизация приемника и передатчика через ИК порт. Ручной передатчик имеет сменный капсюль. CD дисплей на передатчике с информацией об уровне заряда батареи, группе, рабочем канале.</P>",null,"Профессиональная двухантенная радиосистема с ручным передатчиком. Несущая частота 580-870 МГц, максимальное количество каналов - 160 (10 групп по 16 каналов), автоматическое сканирование частотных каналов. Большой информационный LCD дисплей, индикаторы уровня радиосигнала и выходного аудиосигнала, синхронизация приемника и передатчика через ИК порт. Ручной передатчик имеет сменный капсюль. CD дисплей на передатчике с информацией об уровне заряда батареи, группе, рабочем канале.\r\n",null,"files/67d26c18-3c07-11e5-80c7-0025904f8973_2964.jpg",null,null,null,null,null,null,null,"PAW1000/PAH1000","WOLDY"]
["01-00022606","Вокальный микрофон PROAUDIO MD-50","PROAUDIO MD-50","Динамический вокальный микрофон в прочном стальном корпусе, выполненный в ретро стиле середины прошлого века.","<P >Динамический вокальный микрофон в прочном стальном корпусе, выполненный в ретро стиле середины прошлого века.</P>","<P >Динамический вокальный микрофон в прочном стальном корпусе, выполненный в ретро стиле середины прошлого века.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> динамический</li><li><b>Частотный диапазон</b><ul><li>от: 50 Гц</li><li>до: 16000 Гц</li></ul></li><li><b>Чувствительность:</b> -50 дБ</li><li><b>Сопротивление:</b> 350 Ом</li><li><b>Рекомендуемое сопротивление нагрузки:</b> 1000 Ом</li><li><b>Выключатель:</b> да</li></ul>","Тип: динамический\r\nЧастотный диапазон\r\nот: 50 Гц\r\nдо: 16000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -50 дБ\r\nСопротивление: 350 Ом\r\nРекомендуемое сопротивление нагрузки: 1000 Ом\r\nВыключатель: да\r\n","Динамический вокальный микрофон в прочном стальном корпусе, выполненный в ретро стиле середины прошлого века.\r\nТехнические характеристики\r\nТип: динамический\r\nЧастотный диапазонот: 50 Гц\r\nдо: 16000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -50 дБ\r\nСопротивление: 350 Ом\r\nРекомендуемое сопротивление нагрузки: 1000 Ом\r\nВыключатель: да\r\n","<iframe width=\"550\" height=\"400\" src=\"https://www.youtube.com/embed/99Vao48Pfbg\" frameborder=\"0\" allowfullscreen></iframe>","files/4b54ffa8-b65b-11e0-a5e9-003048623742_2925.jpg","files/4b54ffa9-b65b-11e0-a5e9-003048623742_2953.jpg",null,null,null,null,null,null,"MD-50","PROAUDIO"]
["01-00002887","Инструментальный микрофон PROAUDIO NS-81","PROAUDIO NS-81","Конденсаторный инструментальный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности и диаметром капсюля 20 мм. Рекомендуется для озвучивания барабанов: over head, Hi-Hat, акустических инструментов, таких как гитара, пианино и т. д.","<P >Конденсаторный инструментальный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности и диаметром капсюля 20 мм. Рекомендуется для озвучивания барабанов: over head, Hi-Hat, акустических инструментов, таких как гитара, пианино и т. д.</P>","<P >Конденсаторный инструментальный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности и диаметром капсюля 20 мм. Рекомендуется для озвучивания барабанов: over head, Hi-Hat, акустических инструментов, таких как гитара, пианино и т. д.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> конденсаторный</li><li><b>Характеристика направленности:</b> кардиоида</li><li><b>Частотный диапазон</b><ul><li>от: 20 Гц</li><li>до: 20000 Гц</li></ul></li><li><b>Чувствительность:</b> -40 дБ</li><li><b>Сопротивление:</b> 200 Ом</li><li><b>Рекомендуемое сопротивление нагрузки:</b> 1000 Ом</li><li><b>Соотношение сигнал/шум:</b> 74 дБ</li><li><b>MAX. SPL for 1% THD @1000Hz:</b> 130 дБ</li><li><b>Разъем:</b> XLR 3-pin</li><li><b>Выключатель:</b> нет</li><li><b>Питание:</b> +48 В</li><li><b>Вес:</b> 130 г</li></ul>","Тип: конденсаторный\r\nХарактеристика направленности: кардиоида\r\nЧастотный диапазон\r\nот: 20 Гц\r\nдо: 20000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -40 дБ\r\nСопротивление: 200 Ом\r\nРекомендуемое сопротивление нагрузки: 1000 Ом\r\nСоотношение сигнал/шум: 74 дБ\r\nMAX. SPL for 1% THD @1000Hz: 130 дБ\r\nРазъем: XLR 3-pin\r\nВыключатель: нет\r\nПитание: +48 В\r\nВес: 130 г\r\n","Конденсаторный инструментальный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности и диаметром капсюля 20 мм. Рекомендуется для озвучивания барабанов: over head, Hi-Hat, акустических инструментов, таких как гитара, пианино и т. д.\r\nТехнические характеристики\r\nТип: конденсаторный\r\nХарактеристика направленности: кардиоида\r\nЧастотный диапазонот: 20 Гц\r\nдо: 20000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -40 дБ\r\nСопротивление: 200 Ом\r\nРекомендуемое сопротивление нагрузки: 1000 Ом\r\nСоотношение сигнал/шум: 74 дБ\r\nMAX. SPL for 1% THD @1000Hz: 130 дБ\r\nРазъем: XLR 3-pin\r\nВыключатель: нет\r\nПитание: +48 В\r\nВес: 130 г\r\n",null,"files/20320645-7e04-11dc-9068-00095b20b59b_2946.jpg","files/4b54ffac-b65b-11e0-a5e9-003048623742_2968.jpg",null,null,null,null,null,null,"NS-81","PROAUDIO"]
["01-00006435","Радиосистема PROAUDIO WS-811PT","PROAUDIO WS-811PT","Высококачественная, профессиональная радиосистема UHF диапазона, обладающая всеми функциональными возможностями для аппаратуры высшего класса.","<P >Высококачественная, профессиональная радиосистема UHF диапазона, обладающая всеми функциональными возможностями для аппаратуры высшего класса.</P><P >• 193 выбираемых канала UHF диапазона. • Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). • Технология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал. • Оборудован S.A.W. - фильтром интерференции для минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал. • ЖК-дисплей на приемнике, отображающий всю необходимую информацию (частота, антенна A/B, Mute display, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). • ЖК-дисплей на передатчике, отображающий информацию о выбранном канале и заряде батареи. • Настраиваемые антенны для наиболее устойчивого приема. • Компактный размер - Half-rack (половина стойки рэка) • Симметричный XLR выход и несимметричный TRS выход. • Специальная конструкция, устойчивая к помехам, позволяющая работать рядом даже с компьютерными устройствами. • Режим \"Lock - on\" поможет избежать случайного изменения частоты. • Отключение питания.</P>","<P >Высококачественная, профессиональная радиосистема UHF диапазона, обладающая всеми функциональными возможностями для аппаратуры высшего класса.</P><P >• 193 выбираемых канала UHF диапазона. • Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). • Технология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал. • Оборудован S.A.W. - фильтром интерференции для минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал. • ЖК-дисплей на приемнике, отображающий всю необходимую информацию (частота, антенна A/B, Mute display, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). • ЖК-дисплей на передатчике, отображающий информацию о выбранном канале и заряде батареи. • Настраиваемые антенны для наиболее устойчивого приема. • Компактный размер - Half-rack (половина стойки рэка) • Симметричный XLR выход и несимметричный TRS выход. • Специальная конструкция, устойчивая к помехам, позволяющая работать рядом даже с компьютерными устройствами. • Режим \"Lock - on\" поможет избежать случайного изменения частоты. • Отключение питания.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Несущая частота</b><ul><li>от: 782 МГц</li><li>до: 806 МГц</li></ul></li><li><b>Диапазон аудио частот</b><ul><li>от: 50 Гц</li><li>до: 16 кГц</li></ul></li><li><b>Количество частот:</b> 192</li><li><b>Отношение сигнал/шум:</b> 102 дБ</li><li><b>Коэффициент нелинейных искажений:</b> 0.5%</li><li><b>Динамический диапазон аудио:</b> 110 дБ</li><li><b>Рабочая область:</b> 100 м</li><li><b>Мощность передатчика:</b> 10 мВт</li><li><b>Питание передатчика:</b> 2 x AA 1.5 В</li><li><b>Разъем для гарнитуры:</b> mini-XLR 4-pin</li><li><b>Приемник</b><ul><li>Высота: 40 мм</li><li>Ширина: 211 мм</li><li>Длина: 152 мм</li></ul></li></ul>","Несущая частота\r\nот: 782 МГц\r\nдо: 806 МГц\r\n\r\nДиапазон аудио частот\r\nот: 50 Гц\r\nдо: 16 кГц\r\n\r\nКоличество частот: 192\r\nОтношение сигнал/шум: 102 дБ\r\nКоэффициент нелинейных искажений: 0.5%\r\nДинамический диапазон аудио: 110 дБ\r\nРабочая область: 100 м\r\nМощность передатчика: 10 мВт\r\nПитание передатчика: 2 x AA 1.5 В\r\nРазъем для гарнитуры: mini-XLR 4-pin\r\nПриемник\r\nВысота: 40 мм\r\nШирина: 211 мм\r\nДлина: 152 мм\r\n\r\n","Высококачественная, профессиональная радиосистема UHF диапазона, обладающая всеми функциональными возможностями для аппаратуры высшего класса.\r\n• 193 выбираемых канала UHF диапазона. • Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). • Технология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал. • Оборудован S.A.W. - фильтром интерференции для минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал. • ЖК-дисплей на приемнике, отображающий всю необходимую информацию (частота, антенна A/B, Mute display, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). • ЖК-дисплей на передатчике, отображающий информацию о выбранном канале и заряде батареи. • Настраиваемые антенны для наиболее устойчивого приема. • Компактный размер - Half-rack (половина стойки рэка) • Симметричный XLR выход и несимметричный TRS выход. • Специальная конструкция, устойчивая к помехам, позволяющая работать рядом даже с компьютерными устройствами. • Режим \"Lock - on\" поможет избежать случайного изменения частоты. • Отключение питания.\r\nТехнические характеристики\r\nНесущая частотаот: 782 МГц\r\nдо: 806 МГц\r\n\r\nДиапазон аудио частотот: 50 Гц\r\nдо: 16 кГц\r\n\r\nКоличество частот: 192\r\nОтношение сигнал/шум: 102 дБ\r\nКоэффициент нелинейных искажений: 0.5%\r\nДинамический диапазон аудио: 110 дБ\r\nРабочая область: 100 м\r\nМощность передатчика: 10 мВт\r\nПитание передатчика: 2 x AA 1.5 В\r\nРазъем для гарнитуры: mini-XLR 4-pin\r\nПриемникВысота: 40 мм\r\nШирина: 211 мм\r\nДлина: 152 мм\r\n\r\n",null,"files/10c6c45c-8ce7-11e0-b725-003048623742_2939.jpg","files/4db8e705-05f4-11dd-a93b-003048623742_2972.jpg",null,null,null,null,null,null,"WS-811PT","PROAUDIO"]
["01-00008108","Радиосистема PROAUDIO WS-811HT-B","PROAUDIO WS-811HT-B","Высококачественная, одноканальная радиосистема UHF диапазона, обладающая полным набором функций, необходимых для профессионального оборудования высокого класса. Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). Технология “True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Дисплей на жидких кристаллах отображающий всю необходимую информацию (канал, антенна A/B, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). Область применения – универсальная система для озвучивания бэк и лидер вокала, с высоким профессиональным качеством. Все радиосистемы, представленные в группе ”Профессионал” - высококачественные системы работающие в минимально загрязнённом UHF диапазоне. Во всех без исключения моделях применена технология ”True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Улучшенная внутренняя схема, гарантирующая устойчивый приём сигнала и позволяющая работать рядом даже с компьютерными системами, создающими очень высокий уровень радиочастотных помех. Кроме того, приёмники снабжены S.A.W. фильтром – фильтром интерференции, для дополнительной минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал.","<P >Высококачественная, одноканальная радиосистема UHF диапазона, обладающая полным набором функций, необходимых для профессионального оборудования высокого класса. Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). Технология “True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Дисплей на жидких кристаллах отображающий всю необходимую информацию (канал, антенна A/B, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). Область применения – универсальная система для озвучивания бэк и лидер вокала, с высоким профессиональным качеством. Все радиосистемы, представленные в группе ”Профессионал” - высококачественные системы работающие в минимально загрязнённом UHF диапазоне. Во всех без исключения моделях применена технология ”True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Улучшенная внутренняя схема, гарантирующая устойчивый приём сигнала и позволяющая работать рядом даже с компьютерными системами, создающими очень высокий уровень радиочастотных помех. Кроме того, приёмники снабжены S.A.W. фильтром – фильтром интерференции, для дополнительной минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал. </P><P >Передатчик снабжен встроенным жидкокристаллическим диспллем, показывающим рабочую частоту или канал, оставшийся заряд батареи. Внутренняя уникальная конструкция антенны, уменьшающая помехи. Наличие регулятора ”squelch” регулирующего порог обрезания шумов и предотвращающего прием нежелательного сигнала. В комплекте цветные заменяемые “идентификаторы”, облегчающие идентификацию канала. Также передатчик оснащен функцией “Lock mode”, защищающей от случайного изменения частоты, чувствительности и отключения питания. </P><P ><b>Особенности:</b> <ul><li>192 выбираемых канала UHF диапазона. </li><li>Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels).</li><li>Технология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал.</li><li>Оборудован S.A.W. - фильтром интерференции для минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал.</li><li>ЖК-дисплей, отображающий всю необходимую информацию (частота, антенна A/B, Mute display, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона).</li><li>Настраиваемые антенны для наиболее устойчивого приема.</li><li>Встроенный шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки.</li><li>7 цветных заменяемых \"идентификаторов\" в комплекте</li><li>Компактный размер - Half-rack (половина стойки рэка)</li><li>Симметричный XLR выход и несимметричный TRS выход.</li><li>Специальная конструкция, устойчивая к помехам, позволяющая работать рядом даже с компьютерными устройствами.</li><li>Режим \"Lock - on\" поможет избежать случайного изменения частоты.</li><li>Держатель для микрофона в комплекте. </li></ul></P>","<P >Высококачественная, одноканальная радиосистема UHF диапазона, обладающая полным набором функций, необходимых для профессионального оборудования высокого класса. Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). Технология “True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Дисплей на жидких кристаллах отображающий всю необходимую информацию (канал, антенна A/B, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). Область применения – универсальная система для озвучивания бэк и лидер вокала, с высоким профессиональным качеством. Все радиосистемы, представленные в группе ”Профессионал” - высококачественные системы работающие в минимально загрязнённом UHF диапазоне. Во всех без исключения моделях применена технология ”True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Улучшенная внутренняя схема, гарантирующая устойчивый приём сигнала и позволяющая работать рядом даже с компьютерными системами, создающими очень высокий уровень радиочастотных помех. Кроме того, приёмники снабжены S.A.W. фильтром – фильтром интерференции, для дополнительной минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал. </P><P >Передатчик снабжен встроенным жидкокристаллическим диспллем, показывающим рабочую частоту или канал, оставшийся заряд батареи. Внутренняя уникальная конструкция антенны, уменьшающая помехи. Наличие регулятора ”squelch” регулирующего порог обрезания шумов и предотвращающего прием нежелательного сигнала. В комплекте цветные заменяемые “идентификаторы”, облегчающие идентификацию канала. Также передатчик оснащен функцией “Lock mode”, защищающей от случайного изменения частоты, чувствительности и отключения питания. </P><P ><b>Особенности:</b> <ul><li>192 выбираемых канала UHF диапазона. </li><li>Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels).</li><li>Технология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал.</li><li>Оборудован S.A.W. - фильтром интерференции для минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал.</li><li>ЖК-дисплей, отображающий всю необходимую информацию (частота, антенна A/B, Mute display, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона).</li><li>Настраиваемые антенны для наиболее устойчивого приема.</li><li>Встроенный шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки.</li><li>7 цветных заменяемых \"идентификаторов\" в комплекте</li><li>Компактный размер - Half-rack (половина стойки рэка)</li><li>Симметричный XLR выход и несимметричный TRS выход.</li><li>Специальная конструкция, устойчивая к помехам, позволяющая работать рядом даже с компьютерными устройствами.</li><li>Режим \"Lock - on\" поможет избежать случайного изменения частоты.</li><li>Держатель для микрофона в комплекте. </li></ul></P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Несущая частота</b><ul><li>от: 782 МГц</li><li>до: 806 МГц</li></ul></li><li><b>Диапазон аудио частот</b><ul><li>от: 50 Гц</li><li>до: 16 кГц</li></ul></li><li><b>Количество частот:</b> 192</li><li><b>Отношение сигнал/шум:</b> 102 дБ</li><li><b>Коэффициент нелинейных искажений:</b> 0.5%</li><li><b>Динамический диапазон аудио:</b> 110 дБ</li><li><b>Рабочая область:</b> 100 м</li><li><b>Питание передатчика:</b> 2 x AA 1.5 В</li><li><b>Приемник</b><ul><li>Высота: 40 мм</li><li>Ширина: 211 мм</li><li>Длина: 152 мм</li></ul></li></ul>","Несущая частота\r\nот: 782 МГц\r\nдо: 806 МГц\r\n\r\nДиапазон аудио частот\r\nот: 50 Гц\r\nдо: 16 кГц\r\n\r\nКоличество частот: 192\r\nОтношение сигнал/шум: 102 дБ\r\nКоэффициент нелинейных искажений: 0.5%\r\nДинамический диапазон аудио: 110 дБ\r\nРабочая область: 100 м\r\nПитание передатчика: 2 x AA 1.5 В\r\nПриемник\r\nВысота: 40 мм\r\nШирина: 211 мм\r\nДлина: 152 мм\r\n\r\n","Высококачественная, одноканальная радиосистема UHF диапазона, обладающая полным набором функций, необходимых для профессионального оборудования высокого класса. Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). Технология “True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Дисплей на жидких кристаллах отображающий всю необходимую информацию (канал, антенна A/B, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). Область применения – универсальная система для озвучивания бэк и лидер вокала, с высоким профессиональным качеством. Все радиосистемы, представленные в группе ”Профессионал” - высококачественные системы работающие в минимально загрязнённом UHF диапазоне. Во всех без исключения моделях применена технология ”True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Улучшенная внутренняя схема, гарантирующая устойчивый приём сигнала и позволяющая работать рядом даже с компьютерными системами, создающими очень высокий уровень радиочастотных помех. Кроме того, приёмники снабжены S.A.W. фильтром – фильтром интерференции, для дополнительной минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал. \r\nПередатчик снабжен встроенным жидкокристаллическим диспллем, показывающим рабочую частоту или канал, оставшийся заряд батареи. Внутренняя уникальная конструкция антенны, уменьшающая помехи. Наличие регулятора ”squelch” регулирующего порог обрезания шумов и предотвращающего прием нежелательного сигнала. В комплекте цветные заменяемые “идентификаторы”, облегчающие идентификацию канала. Также передатчик оснащен функцией “Lock mode”, защищающей от случайного изменения частоты, чувствительности и отключения питания. \r\nОсобенности: 192 выбираемых канала UHF диапазона. \r\nФазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels).\r\nТехнология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал.\r\nОборудован S.A.W. - фильтром интерференции для минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал.\r\nЖК-дисплей, отображающий всю необходимую информацию (частота, антенна A/B, Mute display, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона).\r\nНастраиваемые антенны для наиболее устойчивого приема.\r\nВстроенный шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки.\r\n7 цветных заменяемых \"идентификаторов\" в комплекте\r\nКомпактный размер - Half-rack (половина стойки рэка)\r\nСимметричный XLR выход и несимметричный TRS выход.\r\nСпециальная конструкция, устойчивая к помехам, позволяющая работать рядом даже с компьютерными устройствами.\r\nРежим \"Lock - on\" поможет избежать случайного изменения частоты.\r\nДержатель для микрофона в комплекте. \r\n\r\nТехнические характеристики\r\nНесущая частотаот: 782 МГц\r\nдо: 806 МГц\r\n\r\nДиапазон аудио частотот: 50 Гц\r\nдо: 16 кГц\r\n\r\nКоличество частот: 192\r\nОтношение сигнал/шум: 102 дБ\r\nКоэффициент нелинейных искажений: 0.5%\r\nДинамический диапазон аудио: 110 дБ\r\nРабочая область: 100 м\r\nПитание передатчика: 2 x AA 1.5 В\r\nПриемникВысота: 40 мм\r\nШирина: 211 мм\r\nДлина: 152 мм\r\n\r\n",null,"files/8ec9e8be-cee7-11e1-8c7f-003048623742_2941.jpg","files/75da250c-8562-11de-b4b6-003048623743_2951.jpg","files/cc1d79fe-f721-11dc-bb9b-003048623742_2956.jpg","files/4db8e704-05f4-11dd-a93b-003048623742_2974.jpg",null,null,null,null,"WS-811HT-B","PROAUDIO"]
["01-00007681","Вокальный микрофон PROAUDIO UB-81","PROAUDIO UB-81","Вокальный динамический микрофон PROAUDIO UB-81 - флагманская модель динамических вокальных микрофонов PROAUDIO. Предназначен для вокалистов с высочайшими требованиями к качеству звука и оптимально подойдёт для концертной сценической, туровой и студийной работы, благодаря отличным характеристикам и высокой надёжности микрофона. Оригинальные, инновационные технические решения выделяют эти модели из общего ряда динамических вокальных микрофонов:","<P >Вокальный динамический микрофон PROAUDIO UB-81 - флагманская модель динамических вокальных микрофонов PROAUDIO. Предназначен для вокалистов с высочайшими требованиями к качеству звука и оптимально подойдёт для концертной сценической, туровой и студийной работы, благодаря отличным характеристикам и высокой надёжности микрофона. Оригинальные, инновационные технические решения выделяют эти модели из общего ряда динамических вокальных микрофонов:</P><P ><b>Особенности:</b> <ul><li>В модели применена запатентованная в четырёх странах технология двойной диафрагмы, заимствованная у высококачественных студийных микрофонов и гарантирующая широкий и ровный частотный отклик. (патент: США 5590211, Германия 295 12 868.2, Япония 3020214, Тайвань 122955)</li><li>Технология двойной амортизирующей системы, имеющая четыре патента, которая максимально снижает уровень шумов от прикосновения рук и вибрации стойки, а также надёжно предохраняет внутреннюю схему микрофона от повреждений в тяжелейших условиях туровой концертной деятельности. (патент: США 5706359, Германия 29700827.7, Япония 3039426, Тайвань 120166)</li><li>Резистивный выключатель. Принцип действия такого выключателя напоминает работу переменного резистора. Основным компонентом выключателя является резистивная пластина. При включенном состоянии контакт ползунка находится в одном из крайних положений, при котором сопротивление пластины отсутствует, а при выключенном - в другом крайнем положении, при котором сопротивление пластины очень большое. Благодаря такой конструкции полностью исключается щелчок при включении и отключении микрофона</li><li>Защитная решётка звукоснимателя, которая в процессе производства подвергается специальной высокотемпературной обработке, в результате чего её прочность десятикратно превосходит прочность решёток обычных микрофонов</li><li>Неодимовый магнит, обеспечивающий максимальную выходную мощность и чувствительность, специальную катушку из алюминиевого сплава для высококачественного снятия высоких частот</li><li>Прорезиненное кольцо вокруг решётки звукоснимателя, выполняющее роль дополнительного амортизатора и предотвращающее скатывание микрофона на плоской поверхности</li><li>Входящий в комплект поставки микрофонный кабель имеет запатентованный, специальный дизайн и техническое решение разъёма подключения микрофона, гарантирующее более 50000 подключений без любых повреждений! Специальный эластичный кожух из прочного полимера на коннекторе, увеличивает радиус изгиба кабеля, при этом равномерно распределяя нагрузку по длине кабеля при многократных перегибах.(патент: Япония 3045270, Германия 297 12 632.6, Китай 97221222.1) </li></ul></P><P >В комплект входит кабель XLR-XLR длиной 6 метров, держатель, а также чехол.</P>","<P >Вокальный динамический микрофон PROAUDIO UB-81 - флагманская модель динамических вокальных микрофонов PROAUDIO. Предназначен для вокалистов с высочайшими требованиями к качеству звука и оптимально подойдёт для концертной сценической, туровой и студийной работы, благодаря отличным характеристикам и высокой надёжности микрофона. Оригинальные, инновационные технические решения выделяют эти модели из общего ряда динамических вокальных микрофонов:</P><P ><b>Особенности:</b> <ul><li>В модели применена запатентованная в четырёх странах технология двойной диафрагмы, заимствованная у высококачественных студийных микрофонов и гарантирующая широкий и ровный частотный отклик. (патент: США 5590211, Германия 295 12 868.2, Япония 3020214, Тайвань 122955)</li><li>Технология двойной амортизирующей системы, имеющая четыре патента, которая максимально снижает уровень шумов от прикосновения рук и вибрации стойки, а также надёжно предохраняет внутреннюю схему микрофона от повреждений в тяжелейших условиях туровой концертной деятельности. (патент: США 5706359, Германия 29700827.7, Япония 3039426, Тайвань 120166)</li><li>Резистивный выключатель. Принцип действия такого выключателя напоминает работу переменного резистора. Основным компонентом выключателя является резистивная пластина. При включенном состоянии контакт ползунка находится в одном из крайних положений, при котором сопротивление пластины отсутствует, а при выключенном - в другом крайнем положении, при котором сопротивление пластины очень большое. Благодаря такой конструкции полностью исключается щелчок при включении и отключении микрофона</li><li>Защитная решётка звукоснимателя, которая в процессе производства подвергается специальной высокотемпературной обработке, в результате чего её прочность десятикратно превосходит прочность решёток обычных микрофонов</li><li>Неодимовый магнит, обеспечивающий максимальную выходную мощность и чувствительность, специальную катушку из алюминиевого сплава для высококачественного снятия высоких частот</li><li>Прорезиненное кольцо вокруг решётки звукоснимателя, выполняющее роль дополнительного амортизатора и предотвращающее скатывание микрофона на плоской поверхности</li><li>Входящий в комплект поставки микрофонный кабель имеет запатентованный, специальный дизайн и техническое решение разъёма подключения микрофона, гарантирующее более 50000 подключений без любых повреждений! Специальный эластичный кожух из прочного полимера на коннекторе, увеличивает радиус изгиба кабеля, при этом равномерно распределяя нагрузку по длине кабеля при многократных перегибах.(патент: Япония 3045270, Германия 297 12 632.6, Китай 97221222.1) </li></ul></P><P >В комплект входит кабель XLR-XLR длиной 6 метров, держатель, а также чехол.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> динамический</li><li><b>Характеристика направленности:</b> суперкардиоида</li><li><b>Частотный диапазон</b><ul><li>от: 50 Гц</li><li>до: 18000 Гц</li></ul></li><li><b>Чувствительность:</b> -74 дБ</li><li><b>Сопротивление:</b> 300 Ом</li><li><b>Выключатель:</b> да</li><li><b>Шнур в комплекте:</b> 6 м</li><li><b>Вес:</b> 324 г</li></ul>","Тип: динамический\r\nХарактеристика направленности: суперкардиоида\r\nЧастотный диапазон\r\nот: 50 Гц\r\nдо: 18000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -74 дБ\r\nСопротивление: 300 Ом\r\nВыключатель: да\r\nШнур в комплекте: 6 м\r\nВес: 324 г\r\n","Вокальный динамический микрофон PROAUDIO UB-81 - флагманская модель динамических вокальных микрофонов PROAUDIO. Предназначен для вокалистов с высочайшими требованиями к качеству звука и оптимально подойдёт для концертной сценической, туровой и студийной работы, благодаря отличным характеристикам и высокой надёжности микрофона. Оригинальные, инновационные технические решения выделяют эти модели из общего ряда динамических вокальных микрофонов:\r\nОсобенности: В модели применена запатентованная в четырёх странах технология двойной диафрагмы, заимствованная у высококачественных студийных микрофонов и гарантирующая широкий и ровный частотный отклик. (патент: США 5590211, Германия 295 12 868.2, Япония 3020214, Тайвань 122955)\r\nТехнология двойной амортизирующей системы, имеющая четыре патента, которая максимально снижает уровень шумов от прикосновения рук и вибрации стойки, а также надёжно предохраняет внутреннюю схему микрофона от повреждений в тяжелейших условиях туровой концертной деятельности. (патент: США 5706359, Германия 29700827.7, Япония 3039426, Тайвань 120166)\r\nРезистивный выключатель. Принцип действия такого выключателя напоминает работу переменного резистора. Основным компонентом выключателя является резистивная пластина. При включенном состоянии контакт ползунка находится в одном из крайних положений, при котором сопротивление пластины отсутствует, а при выключенном - в другом крайнем положении, при котором сопротивление пластины очень большое. Благодаря такой конструкции полностью исключается щелчок при включении и отключении микрофона\r\nЗащитная решётка звукоснимателя, которая в процессе производства подвергается специальной высокотемпературной обработке, в результате чего её прочность десятикратно превосходит прочность решёток обычных микрофонов\r\nНеодимовый магнит, обеспечивающий максимальную выходную мощность и чувствительность, специальную катушку из алюминиевого сплава для высококачественного снятия высоких частот\r\nПрорезиненное кольцо вокруг решётки звукоснимателя, выполняющее роль дополнительного амортизатора и предотвращающее скатывание микрофона на плоской поверхности\r\nВходящий в комплект поставки микрофонный кабель имеет запатентованный, специальный дизайн и техническое решение разъёма подключения микрофона, гарантирующее более 50000 подключений без любых повреждений! Специальный эластичный кожух из прочного полимера на коннекторе, увеличивает радиус изгиба кабеля, при этом равномерно распределяя нагрузку по длине кабеля при многократных перегибах.(патент: Япония 3045270, Германия 297 12 632.6, Китай 97221222.1) \r\n\r\nВ комплект входит кабель XLR-XLR длиной 6 метров, держатель, а также чехол.\r\nТехнические характеристики\r\nТип: динамический\r\nХарактеристика направленности: суперкардиоида\r\nЧастотный диапазонот: 50 Гц\r\nдо: 18000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -74 дБ\r\nСопротивление: 300 Ом\r\nВыключатель: да\r\nШнур в комплекте: 6 м\r\nВес: 324 г\r\n",null,"files/20320630-7e04-11dc-9068-00095b20b59b_2929.jpg","files/2f144ee4-b1ba-11e0-a5e9-003048623742_2942.jpg","files/4bb6ca14-fc6d-11dc-a93b-003048623742_2965.jpg","files/70a420d6-0820-11e5-80c5-0025904f8973_2975.jpg",null,null,null,null,"UB-81","PROAUDIO"]
["01-00010341","Карта расширения YAMAHA MY16AE","YAMAHA MY16AE","Карта совместима с цифровыми микшерами Yamaha 02R96, 01V96, DM2000 и DM1000. Карта поддерживает одновременную работу 16 каналов формата AES/EBU посредством одного слота расширения консолей Yamaha 02R96 и 01V96 , а также цифровых микшеров DM2000 и DM1000. Все 16 каналов могут быть задействованы независимо друг от друга при частоте сэмплирования 48кГц. Кроме того, карта MY 16-AT может использоваться для “двухканального” подключения 24-bit/96 kHz к цифровым записывающим устройствам (используя 2 трека для создания одного), предоставляя 8 каналов I/O с частотой 88.2 или 96 кГц.",null,"<P >Карта совместима с цифровыми микшерами Yamaha 02R96, 01V96, DM2000 и DM1000. Карта поддерживает одновременную работу 16 каналов формата AES/EBU посредством одного слота расширения консолей Yamaha 02R96 и 01V96 , а также цифровых микшеров DM2000 и DM1000. Все 16 каналов могут быть задействованы независимо друг от друга при частоте сэмплирования 48кГц. Кроме того, карта MY 16-AT может использоваться для “двухканального” подключения 24-bit/96 kHz к цифровым записывающим устройствам (используя 2 трека для создания одного), предоставляя 8 каналов I/O с частотой 88.2 или 96 кГц. </P><P >Платы серии MY16 совместимы с форматом 24-bit/96kHz и подходят для любого из мини -YGDAI слотов на задней панели микшера 02R96 (4 слота), а также для моделей DM2000 (6 слотов расширения), DM1000 (2 слота) и модели 01V96 (1 слот). При 24- битной шине вводавывода внутренние преобразования сигнала выполняются 48битным процессором.</P>",null,"Карта совместима с цифровыми микшерами Yamaha 02R96, 01V96, DM2000 и DM1000. Карта поддерживает одновременную работу 16 каналов формата AES/EBU посредством одного слота расширения консолей Yamaha 02R96 и 01V96 , а также цифровых микшеров DM2000 и DM1000. Все 16 каналов могут быть задействованы независимо друг от друга при частоте сэмплирования 48кГц. Кроме того, карта MY 16-AT может использоваться для “двухканального” подключения 24-bit/96 kHz к цифровым записывающим устройствам (используя 2 трека для создания одного), предоставляя 8 каналов I/O с частотой 88.2 или 96 кГц. \r\nПлаты серии MY16 совместимы с форматом 24-bit/96kHz и подходят для любого из мини -YGDAI слотов на задней панели микшера 02R96 (4 слота), а также для моделей DM2000 (6 слотов расширения), DM1000 (2 слота) и модели 01V96 (1 слот). При 24- битной шине вводавывода внутренние преобразования сигнала выполняются 48битным процессором.\r\n",null,"files/ac7fccfd-b664-11df-abf9-003048623742_2976.jpg",null,null,null,null,null,null,null,"MY16AE","YAMAHA"]
["01-00021242","Радиосистема PROAUDIO WS-821PT","PROAUDIO WS-821PT","Профессиональная беспроводная радиосистема с портативным передатчиком и головным микрофоном, предназначенная для применения в небольших клубах, ресторанах, кафе.","<P >Профессиональная беспроводная радиосистема с портативным передатчиком и головным микрофоном, предназначенная для применения в небольших клубах, ресторанах, кафе.</P><P ><b>Особенности:</b> <ul><li>Головной микрофон с кардиоидной диаграммой направленности.</li><li>PLL - система фазовой автоподстройки частоты,</li><li>Технология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал.</li><li>16 частотных каналов.</li><li>До 4 одновременно работающих систем</li><li>Система защиты от интерференции.</li><li>Шумовая проверка и функция шумоподавления.</li><li>Система имеет аудио выход на двух разъемах: балансный 3-pin XLR и несимметричный 1/4” джек.</li><li>3 уровня чувствительности входа для микрофона</li><li>Крепления для установки в рэк</li><li>Алюминиевый кейс</li></ul></P>","<P >Профессиональная беспроводная радиосистема с портативным передатчиком и головным микрофоном, предназначенная для применения в небольших клубах, ресторанах, кафе.</P><P ><b>Особенности:</b> <ul><li>Головной микрофон с кардиоидной диаграммой направленности.</li><li>PLL - система фазовой автоподстройки частоты,</li><li>Технология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал.</li><li>16 частотных каналов.</li><li>До 4 одновременно работающих систем</li><li>Система защиты от интерференции.</li><li>Шумовая проверка и функция шумоподавления.</li><li>Система имеет аудио выход на двух разъемах: балансный 3-pin XLR и несимметричный 1/4” джек.</li><li>3 уровня чувствительности входа для микрофона</li><li>Крепления для установки в рэк</li><li>Алюминиевый кейс</li></ul></P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Несущая частота</b><ul><li>от: 800 МГц</li><li>до: 822 МГц</li></ul></li><li><b>Диапазон аудио частот</b><ul><li>от: 60 Гц</li><li>до: 16 кГц</li></ul></li><li><b>Количество каналов:</b> 16</li><li><b>Количество одновременно работающих систем:</b> 8</li><li><b>Отношение сигнал/шум:</b> 105 дБ</li><li><b>Коэффициент нелинейных искажений:</b> 1%</li><li><b>Динамический диапазон аудио:</b> 90 дБ</li><li><b>Рабочая область:</b> 60 м</li><li><b>Питание передатчика:</b> 2 x AA 1.5 В</li><li><b>Разъем для гарнитуры:</b> TA3F</li><li><b>Приемник</b><ul><li>Высота: 44 мм</li><li>Ширина: 212 мм</li><li>Длина: 160 мм</li><li>Вес: 880 г</li></ul></li></ul>","Несущая частота\r\nот: 800 МГц\r\nдо: 822 МГц\r\n\r\nДиапазон аудио частот\r\nот: 60 Гц\r\nдо: 16 кГц\r\n\r\nКоличество каналов: 16\r\nКоличество одновременно работающих систем: 8\r\nОтношение сигнал/шум: 105 дБ\r\nКоэффициент нелинейных искажений: 1%\r\nДинамический диапазон аудио: 90 дБ\r\nРабочая область: 60 м\r\nПитание передатчика: 2 x AA 1.5 В\r\nРазъем для гарнитуры: TA3F\r\nПриемник\r\nВысота: 44 мм\r\nШирина: 212 мм\r\nДлина: 160 мм\r\nВес: 880 г\r\n\r\n","Профессиональная беспроводная радиосистема с портативным передатчиком и головным микрофоном, предназначенная для применения в небольших клубах, ресторанах, кафе.\r\nОсобенности: Головной микрофон с кардиоидной диаграммой направленности.\r\nPLL - система фазовой автоподстройки частоты,\r\nТехнология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал.\r\n16 частотных каналов.\r\nДо 4 одновременно работающих систем\r\nСистема защиты от интерференции.\r\nШумовая проверка и функция шумоподавления.\r\nСистема имеет аудио выход на двух разъемах: балансный 3-pin XLR и несимметричный 1/4” джек.\r\n3 уровня чувствительности входа для микрофона\r\nКрепления для установки в рэк\r\nАлюминиевый кейс\r\n\r\nТехнические характеристики\r\nНесущая частотаот: 800 МГц\r\nдо: 822 МГц\r\n\r\nДиапазон аудио частотот: 60 Гц\r\nдо: 16 кГц\r\n\r\nКоличество каналов: 16\r\nКоличество одновременно работающих систем: 8\r\nОтношение сигнал/шум: 105 дБ\r\nКоэффициент нелинейных искажений: 1%\r\nДинамический диапазон аудио: 90 дБ\r\nРабочая область: 60 м\r\nПитание передатчика: 2 x AA 1.5 В\r\nРазъем для гарнитуры: TA3F\r\nПриемникВысота: 44 мм\r\nШирина: 212 мм\r\nДлина: 160 мм\r\nВес: 880 г\r\n\r\n","<iframe width=\"550\" height=\"400\" src=\"https://www.youtube.com/embed/DRcVFy07Gms\" frameborder=\"0\" allowfullscreen></iframe>","files/2a1999a7-4314-11e0-bb5b-003048623742_2932.jpg","files/2a1999a8-4314-11e0-bb5b-003048623742_2943.jpg","files/057e1e13-9ba2-11e0-81b6-003048623742_2962.jpg","files/2a1999a9-4314-11e0-bb5b-003048623742_2970.jpg",null,null,null,null,"WS-821PT","PROAUDIO"]
["01-00026776","Радиосистема PROAUDIO WS-820PT-M","PROAUDIO WS-820PT-M","UHF радиосистема с головным микрофоном и миниатюрным передатчиком, закрепленным прямо на оголовье микрофона. Такая система будет удобна для занятий спортом, в частности, фитнессом, и в других систуациях, где неудобно использовать напоясный передатчик с кабелем микрофона. Система имеет фиксированную частоту. Передатчик работает от 1 батареи типа AAA. Для переноски имеется удобный пластиковый кейс.","<P >UHF радиосистема с головным микрофоном и миниатюрным передатчиком, закрепленным прямо на оголовье микрофона. Такая система будет удобна для занятий спортом, в частности, фитнессом, и в других систуациях, где неудобно использовать напоясный передатчик с кабелем микрофона. Система имеет фиксированную частоту. Передатчик работает от 1 батареи типа AAA. Для переноски имеется удобный пластиковый кейс.</P>","<P >UHF радиосистема с головным микрофоном и миниатюрным передатчиком, закрепленным прямо на оголовье микрофона. Такая система будет удобна для занятий спортом, в частности, фитнессом, и в других систуациях, где неудобно использовать напоясный передатчик с кабелем микрофона. Система имеет фиксированную частоту. Передатчик работает от 1 батареи типа AAA. Для переноски имеется удобный пластиковый кейс.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Несущая частота</b><ul><li>от: 630 МГц</li><li>до: 634 МГц</li></ul></li><li><b>Диапазон аудио частот</b><ul><li>от: 60 Гц</li><li>до: 16000 кГц</li></ul></li><li><b>Количество частот:</b> 1</li><li><b>Коэффициент нелинейных искажений:</b> 1%</li><li><b>Динамический диапазон аудио:</b> 90 дБ</li><li><b>Рабочая область:</b> 100 м</li><li><b>Питание передатчика:</b> 1 x AAA 1.5 В</li><li><b>Выходные разъемы:</b> XLR, TRS</li><li><b>Приемник</b><ul><li>Высота: 42 мм</li><li>Ширина: 116 мм</li><li>Длина: 210 мм</li></ul></li></ul>","Несущая частота\r\nот: 630 МГц\r\nдо: 634 МГц\r\n\r\nДиапазон аудио частот\r\nот: 60 Гц\r\nдо: 16000 кГц\r\n\r\nКоличество частот: 1\r\nКоэффициент нелинейных искажений: 1%\r\nДинамический диапазон аудио: 90 дБ\r\nРабочая область: 100 м\r\nПитание передатчика: 1 x AAA 1.5 В\r\nВыходные разъемы: XLR, TRS\r\nПриемник\r\nВысота: 42 мм\r\nШирина: 116 мм\r\nДлина: 210 мм\r\n\r\n","UHF радиосистема с головным микрофоном и миниатюрным передатчиком, закрепленным прямо на оголовье микрофона. Такая система будет удобна для занятий спортом, в частности, фитнессом, и в других систуациях, где неудобно использовать напоясный передатчик с кабелем микрофона. Система имеет фиксированную частоту. Передатчик работает от 1 батареи типа AAA. Для переноски имеется удобный пластиковый кейс.\r\nТехнические характеристики\r\nНесущая частотаот: 630 МГц\r\nдо: 634 МГц\r\n\r\nДиапазон аудио частотот: 60 Гц\r\nдо: 16000 кГц\r\n\r\nКоличество частот: 1\r\nКоэффициент нелинейных искажений: 1%\r\nДинамический диапазон аудио: 90 дБ\r\nРабочая область: 100 м\r\nПитание передатчика: 1 x AAA 1.5 В\r\nВыходные разъемы: XLR, TRS\r\nПриемникВысота: 42 мм\r\nШирина: 116 мм\r\nДлина: 210 мм\r\n\r\n","<iframe width=\"550\" height=\"400\" src=\"https://www.youtube.com/embed/MOiwMxya8tY\" frameborder=\"0\" allowfullscreen></iframe>","files/b4a3e0de-0ed4-11e3-9e23-003048623742_2955.jpg","files/a6901117-eac3-11e2-af6c-003048623742_2966.jpg",null,null,null,null,null,null,"WS-820PT-M","PROAUDIO"]
["01-00023991","Активный микшерный пульт YAMAHA EMX512SC","YAMAHA EMX512SC","Модель EMX 512 SC имеет встроенный усилитель мощности, четыре моноканала, четыре стереоканала, главную стереошину, две вспомогательные шины, встроенный процессор эффектов.",null,"<P >Модель EMX 512 SC имеет встроенный усилитель мощности, четыре моноканала, четыре стереоканала, главную стереошину, две вспомогательные шины, встроенный процессор эффектов. </P><P >На каждом моноканале есть симметричный микрофонный вход (XLR), симметричный линейный вход (джек), переключатель аттенюатора (-30 дБ), светодиодный индикатор возникновения положительной обратной связи, трехполосный эквалайзер, регуляторы уровня посыла на вспомогательные шины, компрессор с регулятором степени компрессии, регулятор уровня. </P><P >На первых двух стереоканалах есть симметричный микрофонный моновход, пара несимметричных линейных входов (джеки, левый — моно), светодиодный индикатор возникновения положительной обратной связи, трехполосный эквалайзер, регуляторы уровня посыла на вспомогательные шины, регулятор уровня. </P><P >На третьем и четвертом стереоканалах есть симметричный микрофонный моновход, пара несимметричных линейных входов (RCA), светодиодный индикатор возникновения положительной обратной связи, трехполосный эквалайзер, регуляторы уровня посыла на вспомогательные шины, регулятор уровня. </P><P >Первая вспомогательная шина имеет семиполосный графический эквалайзер, регулятор уровня, пятисегментный светодиодный индикатор уровня сигнала, несимметричный линейный выход (джек). Отбор сигнала с каналов на первую вспомогательную шину осуществляется префейдерно. </P><P >Вторая вспомогательная шина имеет несимметричный линейный выход (джек). Отбор сигнала на встроенный процессор эффектов осуществляется со второй вспомогательной шины. </P><P >Секция процессора эффектов имеет 24-разрядные аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи (обработка 32-разрядная), селектор пэтча, регулятор параметра эффекта, переключатель и светодиодный индикатор активности, разъем (джек) для педального переключателя (позволяет дистанционно управлять включением/выключением обработки), регуляторы уровня возврата с эффекта на главную и первую вспомогательную шины. В набор предлагаемых эффектов входят реверберация (восемь алгоритмов), дилей (два алгоритма), хорус (два алгоритма), фленджер, фейзер, автовау, дисторшн. </P><P >На главной стереошине есть пара выходов для записи (RCA), семиполосный графический эквалайзер, регулятор уровня, пара пятисегментных светодиодных индикаторов уровня сигнала, пара главных линейных выходов (джеки, левый — моно). </P><P >Усилитель мощности имеет селектор источника сигнала (может быть выбрана главная стереошина или моносумма главной стереошины и первая вспомогательная шина), переключатель и светодиодный индикатор активности эффекта \"виртуального субвуфера\" (называется Yamaha Speaker Processing).</P><P >Также есть переключатель (со встроенным светодиодным индикатором) заглушения первых шести каналов, выключатель (со встроенным светодиодным индикатором) фантомного питания (напряжением +15 В, включается сразу для всех микрофонных входов), светодиодный индикатор, выключатель и гнездо кабеля питания, терминал для заземления, ручки для переноски. </P><P >Возможна как настольная установка (наклонно или вертикально, для чего предусмотрены ножки и съемные подпорки), так и рэковая (посредством приобретаемого отдельно адаптера RK512, микшер занимает семь единиц рэкового пространства).</P>",null,"Модель EMX 512 SC имеет встроенный усилитель мощности, четыре моноканала, четыре стереоканала, главную стереошину, две вспомогательные шины, встроенный процессор эффектов. \r\nНа каждом моноканале есть симметричный микрофонный вход (XLR), симметричный линейный вход (джек), переключатель аттенюатора (-30 дБ), светодиодный индикатор возникновения положительной обратной связи, трехполосный эквалайзер, регуляторы уровня посыла на вспомогательные шины, компрессор с регулятором степени компрессии, регулятор уровня. \r\nНа первых двух стереоканалах есть симметричный микрофонный моновход, пара несимметричных линейных входов (джеки, левый — моно), светодиодный индикатор возникновения положительной обратной связи, трехполосный эквалайзер, регуляторы уровня посыла на вспомогательные шины, регулятор уровня. \r\nНа третьем и четвертом стереоканалах есть симметричный микрофонный моновход, пара несимметричных линейных входов (RCA), светодиодный индикатор возникновения положительной обратной связи, трехполосный эквалайзер, регуляторы уровня посыла на вспомогательные шины, регулятор уровня. \r\nПервая вспомогательная шина имеет семиполосный графический эквалайзер, регулятор уровня, пятисегментный светодиодный индикатор уровня сигнала, несимметричный линейный выход (джек). Отбор сигнала с каналов на первую вспомогательную шину осуществляется префейдерно. \r\nВторая вспомогательная шина имеет несимметричный линейный выход (джек). Отбор сигнала на встроенный процессор эффектов осуществляется со второй вспомогательной шины. \r\nСекция процессора эффектов имеет 24-разрядные аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи (обработка 32-разрядная), селектор пэтча, регулятор параметра эффекта, переключатель и светодиодный индикатор активности, разъем (джек) для педального переключателя (позволяет дистанционно управлять включением/выключением обработки), регуляторы уровня возврата с эффекта на главную и первую вспомогательную шины. В набор предлагаемых эффектов входят реверберация (восемь алгоритмов), дилей (два алгоритма), хорус (два алгоритма), фленджер, фейзер, автовау, дисторшн. \r\nНа главной стереошине есть пара выходов для записи (RCA), семиполосный графический эквалайзер, регулятор уровня, пара пятисегментных светодиодных индикаторов уровня сигнала, пара главных линейных выходов (джеки, левый — моно). \r\nУсилитель мощности имеет селектор источника сигнала (может быть выбрана главная стереошина или моносумма главной стереошины и первая вспомогательная шина), переключатель и светодиодный индикатор активности эффекта \"виртуального субвуфера\" (называется Yamaha Speaker Processing).\r\nТакже есть переключатель (со встроенным светодиодным индикатором) заглушения первых шести каналов, выключатель (со встроенным светодиодным индикатором) фантомного питания (напряжением +15 В, включается сразу для всех микрофонных входов), светодиодный индикатор, выключатель и гнездо кабеля питания, терминал для заземления, ручки для переноски. \r\nВозможна как настольная установка (наклонно или вертикально, для чего предусмотрены ножки и съемные подпорки), так и рэковая (посредством приобретаемого отдельно адаптера RK512, микшер занимает семь единиц рэкового пространства).\r\n",null,"files/afdba9e6-83fb-11e4-ab97-003048623742_2981.jpg",null,null,null,null,null,null,null,"EMX512SC","YAMAHA"]
["01-00015426","Микрофон PROAUDIO TS-14","PROAUDIO TS-14","Динамический микрофон для барабанов (альт, малый)","<P >Динамический микрофон для барабанов (альт, малый)</P><P >ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: • Высокоэффективный динамический микрофон с небольшим импедансом для записи томов, бонго и других перкуссионных инструментов • Суперкардиоидная диаграмма направленности с широким частотным диапазоном • Особенности конструкции, позволяющие разместить микрофон близко к барабану • Прочная конструкция и встроенный демпфирующий подвес исключают возможность нежелательных сотрясений.</P>","<P >Динамический микрофон для барабанов (альт, малый)</P><P >ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: • Высокоэффективный динамический микрофон с небольшим импедансом для записи томов, бонго и других перкуссионных инструментов • Суперкардиоидная диаграмма направленности с широким частотным диапазоном • Особенности конструкции, позволяющие разместить микрофон близко к барабану • Прочная конструкция и встроенный демпфирующий подвес исключают возможность нежелательных сотрясений.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> динамический</li><li><b>Характеристика направленности:</b> суперкардиоида</li><li><b>Частотный диапазон</b><ul><li>от: 40 Гц</li><li>до: 16000 Гц</li></ul></li><li><b>Чувствительность:</b> -74 дБ</li><li><b>Сопротивление:</b> 600 Ом</li><li><b>Вес:</b> 310 г</li></ul>","Тип: динамический\r\nХарактеристика направленности: суперкардиоида\r\nЧастотный диапазон\r\nот: 40 Гц\r\nдо: 16000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -74 дБ\r\nСопротивление: 600 Ом\r\nВес: 310 г\r\n","Динамический микрофон для барабанов (альт, малый)\r\nОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: • Высокоэффективный динамический микрофон с небольшим импедансом для записи томов, бонго и других перкуссионных инструментов • Суперкардиоидная диаграмма направленности с широким частотным диапазоном • Особенности конструкции, позволяющие разместить микрофон близко к барабану • Прочная конструкция и встроенный демпфирующий подвес исключают возможность нежелательных сотрясений.\r\nТехнические характеристики\r\nТип: динамический\r\nХарактеристика направленности: суперкардиоида\r\nЧастотный диапазонот: 40 Гц\r\nдо: 16000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -74 дБ\r\nСопротивление: 600 Ом\r\nВес: 310 г\r\n",null,"files/d436894c-c1ca-11dd-9201-003048623742_2919.jpg","files/387eb601-b27b-11e0-a5e9-003048623742_2936.jpg","files/8fa32172-1417-11e1-b195-003048623742_2959.jpg","files/71606255-9827-11de-8c51-003048623743_2978.jpg","files/71606256-9827-11de-8c51-003048623743_2982.jpg",null,null,null,"TS-14","PROAUDIO"]
["01-00027494","Микшерный пульт EUROSOUND Compact-602U","EUROSOUND Compact-602U","Микшерный пульт, имеющий 2 микрофонных входа и 2 стереовхода. Помимо этого данная модель имеет встроенный MP3-проигрыватель, что позволяет вообще обойтись без дополнительного внешнего проигрывателя, что значительно экономит бюджет. Предназначена для использоваться в системах фонового озвучивания в различных кафе, барах, торговых павильонах.","<P >Микшерный пульт, имеющий 2 микрофонных входа и 2 стереовхода. Помимо этого данная модель имеет встроенный MP3-проигрыватель, что позволяет вообще обойтись без дополнительного внешнего проигрывателя, что значительно экономит бюджет. Предназначена для использоваться в системах фонового озвучивания в различных кафе, барах, торговых павильонах.</P><P ><ul><li>Общее количество каналов: 6</li><li>2 микрофонных/линейных входа с 2-полосным EQ с отключаемым фантомным питанием для конденсаторных микрофонов</li><li>2 линейных стереовхода</li><li>Эффект “дилей” с изменяемым временем задержки</li><li>USB MP3-проигрыватель (флешки до 16 Гб с файловой системой семейства FAT), скоммутирован на регулятор громкости входа 2TK IN</li><li>Выход на наушники</li><li>RCA стереовыход для записи или для подключения к дополнительным устройствам</li><li>Дополнительный RCA стереовход</li><li>4-сегментный индикатор общего уровня</li><li>Балансные TRS основные выходы (MAIN OUT)</li></ul></P>","<P >Микшерный пульт, имеющий 2 микрофонных входа и 2 стереовхода. Помимо этого данная модель имеет встроенный MP3-проигрыватель, что позволяет вообще обойтись без дополнительного внешнего проигрывателя, что значительно экономит бюджет. Предназначена для использоваться в системах фонового озвучивания в различных кафе, барах, торговых павильонах.</P><P ><ul><li>Общее количество каналов: 6</li><li>2 микрофонных/линейных входа с 2-полосным EQ с отключаемым фантомным питанием для конденсаторных микрофонов</li><li>2 линейных стереовхода</li><li>Эффект “дилей” с изменяемым временем задержки</li><li>USB MP3-проигрыватель (флешки до 16 Гб с файловой системой семейства FAT), скоммутирован на регулятор громкости входа 2TK IN</li><li>Выход на наушники</li><li>RCA стереовыход для записи или для подключения к дополнительным устройствам</li><li>Дополнительный RCA стереовход</li><li>4-сегментный индикатор общего уровня</li><li>Балансные TRS основные выходы (MAIN OUT)</li></ul></P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Входы каналов</b><ul><li>Количество моно входов: 2</li><li>Количество стерео входов: 2</li></ul></li><li><b>Секция моноканала</b><ul><li>Эквалайзер<ul><li>ВЧ: есть</li><li>НЧ: есть</li></ul></li><li>Регулятор панорамы: есть</li><li>Индикатор пика: есть</li><li>Регулятор громкости: вращающийся</li></ul></li><li><b>Секция стереоканала</b><ul><li>Регулятор панорамы: есть</li><li>Регулятор громкости: вращающийся</li></ul></li><li><b>Мастер секция</b><ul><li>Входы<ul><li>Вход для КД деки (на разъеме RCA): есть</li></ul></li><li>Выходы<ul><li>Выход для записывающего устройства (на разъеме RCA): есть</li><li>MAIN: 2x1/4\" TRS</li><li>Наушники: есть</li></ul></li><li>Регулятор уровня на мастере: 60-мм фейдер</li></ul></li><li><b>Габариты</b><ul><li>Высота: 45 мм</li><li>Ширина: 225 мм</li><li>Длина: 225 мм</li></ul></li><li><b>Вес:</b> 1.25 кг</li></ul>","Входы каналов\r\nКоличество моно входов: 2\r\nКоличество стерео входов: 2\r\n\r\nСекция моноканала\r\nЭквалайзер\r\nВЧ: есть\r\nНЧ: есть\r\n\r\nРегулятор панорамы: есть\r\nИндикатор пика: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nСекция стереоканала\r\nРегулятор панорамы: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nМастер секция\r\nВходы\r\nВход для КД деки (на разъеме RCA): есть\r\n\r\nВыходы\r\nВыход для записывающего устройства (на разъеме RCA): есть\r\nMAIN: 2x1/4\" TRS\r\nНаушники: есть\r\n\r\nРегулятор уровня на мастере: 60-мм фейдер\r\n\r\nГабариты\r\nВысота: 45 мм\r\nШирина: 225 мм\r\nДлина: 225 мм\r\n\r\nВес: 1.25 кг\r\n","Микшерный пульт, имеющий 2 микрофонных входа и 2 стереовхода. Помимо этого данная модель имеет встроенный MP3-проигрыватель, что позволяет вообще обойтись без дополнительного внешнего проигрывателя, что значительно экономит бюджет. Предназначена для использоваться в системах фонового озвучивания в различных кафе, барах, торговых павильонах.\r\nОбщее количество каналов: 6\r\n2 микрофонных/линейных входа с 2-полосным EQ с отключаемым фантомным питанием для конденсаторных микрофонов\r\n2 линейных стереовхода\r\nЭффект “дилей” с изменяемым временем задержки\r\nUSB MP3-проигрыватель (флешки до 16 Гб с файловой системой семейства FAT), скоммутирован на регулятор громкости входа 2TK IN\r\nВыход на наушники\r\nRCA стереовыход для записи или для подключения к дополнительным устройствам\r\nДополнительный RCA стереовход\r\n4-сегментный индикатор общего уровня\r\nБалансные TRS основные выходы (MAIN OUT)\r\n\r\nТехнические характеристики\r\nВходы каналовКоличество моно входов: 2\r\nКоличество стерео входов: 2\r\n\r\nСекция моноканалаЭквалайзерВЧ: есть\r\nНЧ: есть\r\n\r\nРегулятор панорамы: есть\r\nИндикатор пика: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nСекция стереоканалаРегулятор панорамы: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nМастер секцияВходыВход для КД деки (на разъеме RCA): есть\r\n\r\nВыходыВыход для записывающего устройства (на разъеме RCA): есть\r\nMAIN: 2x1/4\" TRS\r\nНаушники: есть\r\n\r\nРегулятор уровня на мастере: 60-мм фейдер\r\n\r\nГабаритыВысота: 45 мм\r\nШирина: 225 мм\r\nДлина: 225 мм\r\n\r\nВес: 1.25 кг\r\n",null,"files/940c9714-1e6b-11e3-971a-003048623742_2986.jpg",null,null,null,null,null,null,null,"COMPACT-602U","EUROSOUND"]
["01-00014890","Микшерный пульт EUROSOUND Compact-502","EUROSOUND Compact-502","Самая младшая модель серии COMPACT, имеет 1 микрофонный вход и 2 стереовхода, выход на разъемах TRS и RCA. Предназначена для использоваться в системах фонового озвучивания в различных кафе, барах, торговых павильонах.","<P >Самая младшая модель серии COMPACT, имеет 1 микрофонный вход и 2 стереовхода, выход на разъемах TRS и RCA. Предназначена для использоваться в системах фонового озвучивания в различных кафе, барах, торговых павильонах.</P><P ><ul><li>Общее количество каналов: 5</li><li>1 микрофонный/линейный вход с 2-полосным EQ и отключаемым фантомным питанием для конденсаторных микрофонов</li><li>2 линейных стереовхода TRS</li><li>Эффект “дилей” с изменяемым временем задержки</li><li>Выход на наушники с регулировкой громкости</li><li>RCA стереовыход для записи или для подключения к дополнительным устройствам</li><li>Дополнительный RCA стереовход 2TK IN с возможностью маршрутизации сигнала в главную шину и наушники.</li><li>4-сегментный индикатор уровня</li><li>Балансные TRS основные выходы (MAIN OUT)</li></ul></P>","<P >Самая младшая модель серии COMPACT, имеет 1 микрофонный вход и 2 стереовхода, выход на разъемах TRS и RCA. Предназначена для использоваться в системах фонового озвучивания в различных кафе, барах, торговых павильонах.</P><P ><ul><li>Общее количество каналов: 5</li><li>1 микрофонный/линейный вход с 2-полосным EQ и отключаемым фантомным питанием для конденсаторных микрофонов</li><li>2 линейных стереовхода TRS</li><li>Эффект “дилей” с изменяемым временем задержки</li><li>Выход на наушники с регулировкой громкости</li><li>RCA стереовыход для записи или для подключения к дополнительным устройствам</li><li>Дополнительный RCA стереовход 2TK IN с возможностью маршрутизации сигнала в главную шину и наушники.</li><li>4-сегментный индикатор уровня</li><li>Балансные TRS основные выходы (MAIN OUT)</li></ul></P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> пассивный</li><li><b>Встроенный процессор эффектов:</b> цифровой DELAY</li><li><b>Входы каналов</b><ul><li>Количество моно входов: 1</li><li>Количество стерео входов: 2</li><li>Количество микрофонных предусилителей: 1</li></ul></li><li><b>Секция моноканала</b><ul><li>Эквалайзер<ul><li>ВЧ: есть</li><li>НЧ: есть</li></ul></li><li>Регулятор панорамы: есть</li><li>Индикатор пика: есть</li><li>Регулятор громкости: вращающийся</li></ul></li><li><b>Секция стереоканала</b><ul><li>Регулятор панорамы: есть</li><li>Регулятор громкости: вращающийся</li></ul></li><li><b>Мастер секция</b><ul><li>Входы<ul><li>Вход для КД деки (на разъеме RCA): есть</li></ul></li><li>Выходы<ul><li>Выход для записывающего устройства (на разъеме RCA): есть</li><li>MAIN: 2x1/4\" TRS</li><li>Наушники: есть</li></ul></li><li>Регулятор уровня на мастере: 60-мм фейдер</li></ul></li><li><b>Габариты</b><ul><li>Высота: 45 мм</li><li>Ширина: 187 мм</li><li>Длина: 225 мм</li></ul></li><li><b>Вес:</b> 0.92 кг</li></ul>","Тип: пассивный\r\nВстроенный процессор эффектов: цифровой DELAY\r\nВходы каналов\r\nКоличество моно входов: 1\r\nКоличество стерео входов: 2\r\nКоличество микрофонных предусилителей: 1\r\n\r\nСекция моноканала\r\nЭквалайзер\r\nВЧ: есть\r\nНЧ: есть\r\n\r\nРегулятор панорамы: есть\r\nИндикатор пика: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nСекция стереоканала\r\nРегулятор панорамы: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nМастер секция\r\nВходы\r\nВход для КД деки (на разъеме RCA): есть\r\n\r\nВыходы\r\nВыход для записывающего устройства (на разъеме RCA): есть\r\nMAIN: 2x1/4\" TRS\r\nНаушники: есть\r\n\r\nРегулятор уровня на мастере: 60-мм фейдер\r\n\r\nГабариты\r\nВысота: 45 мм\r\nШирина: 187 мм\r\nДлина: 225 мм\r\n\r\nВес: 0.92 кг\r\n","Самая младшая модель серии COMPACT, имеет 1 микрофонный вход и 2 стереовхода, выход на разъемах TRS и RCA. Предназначена для использоваться в системах фонового озвучивания в различных кафе, барах, торговых павильонах.\r\nОбщее количество каналов: 5\r\n1 микрофонный/линейный вход с 2-полосным EQ и отключаемым фантомным питанием для конденсаторных микрофонов\r\n2 линейных стереовхода TRS\r\nЭффект “дилей” с изменяемым временем задержки\r\nВыход на наушники с регулировкой громкости\r\nRCA стереовыход для записи или для подключения к дополнительным устройствам\r\nДополнительный RCA стереовход 2TK IN с возможностью маршрутизации сигнала в главную шину и наушники.\r\n4-сегментный индикатор уровня\r\nБалансные TRS основные выходы (MAIN OUT)\r\n\r\nТехнические характеристики\r\nТип: пассивный\r\nВстроенный процессор эффектов: цифровой DELAY\r\nВходы каналовКоличество моно входов: 1\r\nКоличество стерео входов: 2\r\nКоличество микрофонных предусилителей: 1\r\n\r\nСекция моноканалаЭквалайзерВЧ: есть\r\nНЧ: есть\r\n\r\nРегулятор панорамы: есть\r\nИндикатор пика: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nСекция стереоканалаРегулятор панорамы: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nМастер секцияВходыВход для КД деки (на разъеме RCA): есть\r\n\r\nВыходыВыход для записывающего устройства (на разъеме RCA): есть\r\nMAIN: 2x1/4\" TRS\r\nНаушники: есть\r\n\r\nРегулятор уровня на мастере: 60-мм фейдер\r\n\r\nГабаритыВысота: 45 мм\r\nШирина: 187 мм\r\nДлина: 225 мм\r\n\r\nВес: 0.92 кг\r\n",null,"files/a8961ab8-591f-11dd-955b-003048623742_2985.jpg","files/d8832e9b-f2a4-11e2-af6c-003048623742_2988.jpg",null,null,null,null,null,null,"COMPACT-502","EUROSOUND"]
["01-00004897","Радиосистема PROAUDIO WS-811HT-A","PROAUDIO WS-811HT-A","Высококачественная, одноканальная радиосистема UHF диапазона, обладающая полным набором функций, необходимых для профессионального оборудования высокого класса. Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). Технология “True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Дисплей на жидких кристаллах отображающий всю необходимую информацию (канал, антенна A/B, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). Область применения – универсальная система для озвучивания бэк и лидер вокала, с высоким профессиональным качеством. Все радиосистемы, представленные в группе ”Профессионал” - высококачественные системы работающие в минимально загрязнённом UHF диапазоне. Во всех без исключения моделях применена технология ”True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Улучшенная внутренняя схема, гарантирующая устойчивый приём сигнала и позволяющая работать рядом даже с компьютерными системами, создающими очень высокий уровень радиочастотных помех. Кроме того, приёмники снабжены S.A.W. фильтром – фильтром интерференции, для дополнительной минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал.","<P >Высококачественная, одноканальная радиосистема UHF диапазона, обладающая полным набором функций, необходимых для профессионального оборудования высокого класса. Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). Технология “True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Дисплей на жидких кристаллах отображающий всю необходимую информацию (канал, антенна A/B, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). Область применения – универсальная система для озвучивания бэк и лидер вокала, с высоким профессиональным качеством. Все радиосистемы, представленные в группе ”Профессионал” - высококачественные системы работающие в минимально загрязнённом UHF диапазоне. Во всех без исключения моделях применена технология ”True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Улучшенная внутренняя схема, гарантирующая устойчивый приём сигнала и позволяющая работать рядом даже с компьютерными системами, создающими очень высокий уровень радиочастотных помех. Кроме того, приёмники снабжены S.A.W. фильтром – фильтром интерференции, для дополнительной минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал. </P><P >Передатчик снабжен встроенным жидкокристаллическим диспллем, показывающим рабочую частоту или канал, оставшийся заряд батареи. Внутренняя уникальная конструкция антенны, уменьшающая помехи. Наличие регулятора ”squelch” регулирующего порог обрезания шумов и предотвращающего прием нежелательного сигнала. В комплекте цветные заменяемые “идентификаторы”, облегчающие идентификацию канала. Также передатчик оснащен функцией “Lock mode”, защищающей от случайного изменения частоты, чувствительности и отключения питания. </P><P ><b>Особенности:</b> <ul><li>192 выбираемых канала UHF диапазона.</li><li>Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels).</li><li>Технология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал.</li><li>Оборудован S.A.W. - фильтром интерференции для минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал.</li><li>ЖК-дисплей, отображающий всю необходимую информацию (частота, антенна A/B, Mute display, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона).</li><li>Настраиваемые антенны для наиболее устойчивого приема. </li><li>Встроенный шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки</li><li>7 цветных заменяемых \"идентификаторов\" в комплекте</li><li>Компактный размер - Half-rack (половина стойки рэка)</li><li>Симметричный XLR выход и несимметричный TRS выход.</li><li>Специальная конструкция, устойчивая к помехам, позволяющая работать рядом даже с компьютерными устройствами.</li><li>Режим \"Lock - on\" поможет избежать случайного изменения частоты.</li><li>Держатель для микрофона в комплекте.</li></ul></P>","<P >Высококачественная, одноканальная радиосистема UHF диапазона, обладающая полным набором функций, необходимых для профессионального оборудования высокого класса. Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). Технология “True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Дисплей на жидких кристаллах отображающий всю необходимую информацию (канал, антенна A/B, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). Область применения – универсальная система для озвучивания бэк и лидер вокала, с высоким профессиональным качеством. Все радиосистемы, представленные в группе ”Профессионал” - высококачественные системы работающие в минимально загрязнённом UHF диапазоне. Во всех без исключения моделях применена технология ”True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Улучшенная внутренняя схема, гарантирующая устойчивый приём сигнала и позволяющая работать рядом даже с компьютерными системами, создающими очень высокий уровень радиочастотных помех. Кроме того, приёмники снабжены S.A.W. фильтром – фильтром интерференции, для дополнительной минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал. </P><P >Передатчик снабжен встроенным жидкокристаллическим диспллем, показывающим рабочую частоту или канал, оставшийся заряд батареи. Внутренняя уникальная конструкция антенны, уменьшающая помехи. Наличие регулятора ”squelch” регулирующего порог обрезания шумов и предотвращающего прием нежелательного сигнала. В комплекте цветные заменяемые “идентификаторы”, облегчающие идентификацию канала. Также передатчик оснащен функцией “Lock mode”, защищающей от случайного изменения частоты, чувствительности и отключения питания. </P><P ><b>Особенности:</b> <ul><li>192 выбираемых канала UHF диапазона.</li><li>Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels).</li><li>Технология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал.</li><li>Оборудован S.A.W. - фильтром интерференции для минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал.</li><li>ЖК-дисплей, отображающий всю необходимую информацию (частота, антенна A/B, Mute display, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона).</li><li>Настраиваемые антенны для наиболее устойчивого приема. </li><li>Встроенный шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки</li><li>7 цветных заменяемых \"идентификаторов\" в комплекте</li><li>Компактный размер - Half-rack (половина стойки рэка)</li><li>Симметричный XLR выход и несимметричный TRS выход.</li><li>Специальная конструкция, устойчивая к помехам, позволяющая работать рядом даже с компьютерными устройствами.</li><li>Режим \"Lock - on\" поможет избежать случайного изменения частоты.</li><li>Держатель для микрофона в комплекте.</li></ul></P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Несущая частота</b><ul><li>от: 782 МГц</li><li>до: 806 МГц</li></ul></li><li><b>Диапазон аудио частот</b><ul><li>от: 50 Гц</li><li>до: 16 кГц</li></ul></li><li><b>Количество частот:</b> 192</li><li><b>Отношение сигнал/шум:</b> 102 дБ</li><li><b>Коэффициент нелинейных искажений:</b> 0.5%</li><li><b>Динамический диапазон аудио:</b> 110 дБ</li><li><b>Рабочая область:</b> 100 м</li><li><b>Питание передатчика:</b> 2 x AA 1.5 В</li><li><b>Приемник</b><ul><li>Высота: 40 мм</li><li>Ширина: 211 мм</li><li>Длина: 152 мм</li></ul></li></ul>","Несущая частота\r\nот: 782 МГц\r\nдо: 806 МГц\r\n\r\nДиапазон аудио частот\r\nот: 50 Гц\r\nдо: 16 кГц\r\n\r\nКоличество частот: 192\r\nОтношение сигнал/шум: 102 дБ\r\nКоэффициент нелинейных искажений: 0.5%\r\nДинамический диапазон аудио: 110 дБ\r\nРабочая область: 100 м\r\nПитание передатчика: 2 x AA 1.5 В\r\nПриемник\r\nВысота: 40 мм\r\nШирина: 211 мм\r\nДлина: 152 мм\r\n\r\n","Высококачественная, одноканальная радиосистема UHF диапазона, обладающая полным набором функций, необходимых для профессионального оборудования высокого класса. Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). Технология “True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Дисплей на жидких кристаллах отображающий всю необходимую информацию (канал, антенна A/B, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). Область применения – универсальная система для озвучивания бэк и лидер вокала, с высоким профессиональным качеством. Все радиосистемы, представленные в группе ”Профессионал” - высококачественные системы работающие в минимально загрязнённом UHF диапазоне. Во всех без исключения моделях применена технология ”True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Улучшенная внутренняя схема, гарантирующая устойчивый приём сигнала и позволяющая работать рядом даже с компьютерными системами, создающими очень высокий уровень радиочастотных помех. Кроме того, приёмники снабжены S.A.W. фильтром – фильтром интерференции, для дополнительной минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал. \r\nПередатчик снабжен встроенным жидкокристаллическим диспллем, показывающим рабочую частоту или канал, оставшийся заряд батареи. Внутренняя уникальная конструкция антенны, уменьшающая помехи. Наличие регулятора ”squelch” регулирующего порог обрезания шумов и предотвращающего прием нежелательного сигнала. В комплекте цветные заменяемые “идентификаторы”, облегчающие идентификацию канала. Также передатчик оснащен функцией “Lock mode”, защищающей от случайного изменения частоты, чувствительности и отключения питания. \r\nОсобенности: 192 выбираемых канала UHF диапазона.\r\nФазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels).\r\nТехнология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал.\r\nОборудован S.A.W. - фильтром интерференции для минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал.\r\nЖК-дисплей, отображающий всю необходимую информацию (частота, антенна A/B, Mute display, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона).\r\nНастраиваемые антенны для наиболее устойчивого приема. \r\nВстроенный шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки\r\n7 цветных заменяемых \"идентификаторов\" в комплекте\r\nКомпактный размер - Half-rack (половина стойки рэка)\r\nСимметричный XLR выход и несимметричный TRS выход.\r\nСпециальная конструкция, устойчивая к помехам, позволяющая работать рядом даже с компьютерными устройствами.\r\nРежим \"Lock - on\" поможет избежать случайного изменения частоты.\r\nДержатель для микрофона в комплекте.\r\n\r\nТехнические характеристики\r\nНесущая частотаот: 782 МГц\r\nдо: 806 МГц\r\n\r\nДиапазон аудио частотот: 50 Гц\r\nдо: 16 кГц\r\n\r\nКоличество частот: 192\r\nОтношение сигнал/шум: 102 дБ\r\nКоэффициент нелинейных искажений: 0.5%\r\nДинамический диапазон аудио: 110 дБ\r\nРабочая область: 100 м\r\nПитание передатчика: 2 x AA 1.5 В\r\nПриемникВысота: 40 мм\r\nШирина: 211 мм\r\nДлина: 152 мм\r\n\r\n",null,"files/8ec9e8bd-cee7-11e1-8c7f-003048623742_2960.jpg","files/75da250b-8562-11de-b4b6-003048623743_2971.jpg","files/9210d24a-e431-11dc-b0d0-00095b20b59b_2980.jpg","files/4db8e703-05f4-11dd-a93b-003048623742_2989.jpg",null,null,null,null,"WS-811HT-A","PROAUDIO"]
["01-00015422","Конденсаторный микрофон пушка PROAUDIO TS-9600","PROAUDIO TS-9600","Конденсаторный микрофон пушка. В отличии от моделей уже известных, таких как ТМ-60 и ТМ-62, предназначенных для использования в закрытых телевизионных студиях, сконструирован для использования как накамерный микрофон. Для этого в качестве источника фантомного питания предусмотрено использование одного элемента питания типа AA. То есть микрофон не нуждается в громоздких блоках фантомного питания или запитывании от аккумулятора камеры. При этом микрофон избавлен от обычного в таких случаях фона. Микрофон также имеет переключатель типа направленности: TELE и NORMAL. Комплектация: держатель с накамерным адаптером, ветрозащита, кабель XLR-XLR, кейс.","<P >Конденсаторный микрофон пушка. В отличии от моделей уже известных, таких как ТМ-60 и ТМ-62, предназначенных для использования в закрытых телевизионных студиях, сконструирован для использования как накамерный микрофон. Для этого в качестве источника фантомного питания предусмотрено использование одного элемента питания типа AA. То есть микрофон не нуждается в громоздких блоках фантомного питания или запитывании от аккумулятора камеры. При этом микрофон избавлен от обычного в таких случаях фона. Микрофон также имеет переключатель типа направленности: TELE и NORMAL. Комплектация: держатель с накамерным адаптером, ветрозащита, кабель XLR-XLR, кейс.</P>","<P >Конденсаторный микрофон пушка. В отличии от моделей уже известных, таких как ТМ-60 и ТМ-62, предназначенных для использования в закрытых телевизионных студиях, сконструирован для использования как накамерный микрофон. Для этого в качестве источника фантомного питания предусмотрено использование одного элемента питания типа AA. То есть микрофон не нуждается в громоздких блоках фантомного питания или запитывании от аккумулятора камеры. При этом микрофон избавлен от обычного в таких случаях фона. Микрофон также имеет переключатель типа направленности: TELE и NORMAL. Комплектация: держатель с накамерным адаптером, ветрозащита, кабель XLR-XLR, кейс.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> конденсаторный</li><li><b>Характеристика направленности:</b> суперкардиоида</li><li><b>Частотный диапазон</b><ul><li>от: 50 Гц</li><li>до: 18000 Гц</li></ul></li><li><b>Чувствительность:</b> -64 дБ, -72 дБ</li><li><b>Сопротивление:</b> 900 Ом, 300 Ом</li><li><b>Питание:</b> +48 В, 1 x AA 1.5 В</li><li><b>Вес:</b> 140 г</li></ul>","Тип: конденсаторный\r\nХарактеристика направленности: суперкардиоида\r\nЧастотный диапазон\r\nот: 50 Гц\r\nдо: 18000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -64 дБ, -72 дБ\r\nСопротивление: 900 Ом, 300 Ом\r\nПитание: +48 В, 1 x AA 1.5 В\r\nВес: 140 г\r\n","Конденсаторный микрофон пушка. В отличии от моделей уже известных, таких как ТМ-60 и ТМ-62, предназначенных для использования в закрытых телевизионных студиях, сконструирован для использования как накамерный микрофон. Для этого в качестве источника фантомного питания предусмотрено использование одного элемента питания типа AA. То есть микрофон не нуждается в громоздких блоках фантомного питания или запитывании от аккумулятора камеры. При этом микрофон избавлен от обычного в таких случаях фона. Микрофон также имеет переключатель типа направленности: TELE и NORMAL. Комплектация: держатель с накамерным адаптером, ветрозащита, кабель XLR-XLR, кейс.\r\nТехнические характеристики\r\nТип: конденсаторный\r\nХарактеристика направленности: суперкардиоида\r\nЧастотный диапазонот: 50 Гц\r\nдо: 18000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -64 дБ, -72 дБ\r\nСопротивление: 900 Ом, 300 Ом\r\nПитание: +48 В, 1 x AA 1.5 В\r\nВес: 140 г\r\n",null,"files/d436894e-c1ca-11dd-9201-003048623742_2930.jpg","files/7160626b-9827-11de-8c51-003048623743_2944.jpg","files/7160626c-9827-11de-8c51-003048623743_2954.jpg","files/7160626e-9827-11de-8c51-003048623743_2969.jpg","files/3491d2a8-b344-11e0-a5e9-003048623742_2979.jpg","files/3491d2a7-b344-11e0-a5e9-003048623742_2991.jpg","files/7160626d-9827-11de-8c51-003048623743_2992.jpg",null,"TS-9600","PROAUDIO"]
["01-00021161","Шнур PROAUDIO TRS-15","PROAUDIO TRS-15","Шнур миниджек 3,5 на 2 RCA, длина 2 метра.",null,"<P >Шнур миниджек 3,5 на 2 RCA, длина 2 метра.</P>",null,"Шнур миниджек 3,5 на 2 RCA, длина 2 метра.\r\n",null,"files/3e850feb-fab7-11e0-95cb-003048623742_2995.jpg",null,null,null,null,null,null,null,"TRS-15","PROAUDIO"]
["01-00023992","Активный микшерный пульт YAMAHA EMX5016CF","YAMAHA EMX5016CF","Микшерный пульт со встроенными усилителями, способный выдавать 500 Вт стереофонического звучания, имеющий к тому же встроенные эффекты, графический эквалайзер и компрессор.",null,"<P >Микшерный пульт со встроенными усилителями, способный выдавать 500 Вт стереофонического звучания, имеющий к тому же встроенные эффекты, графический эквалайзер и компрессор.</P>",null,"Микшерный пульт со встроенными усилителями, способный выдавать 500 Вт стереофонического звучания, имеющий к тому же встроенные эффекты, графический эквалайзер и компрессор.\r\n",null,"files/4ebf05fc-83fd-11e4-ab97-003048623742_2983.jpg","files/4ebf05fd-83fd-11e4-ab97-003048623742_2987.jpg","files/4ebf05fe-83fd-11e4-ab97-003048623742_2996.jpg",null,null,null,null,null,"EMX5016CF","YAMAHA"]
["01-00015403","Жидкость для fire machine mix color EURO DJ Fluid Mix Color","EURO DJ Fluid Mix Color","Специальная горючая жидкость для Fire Machine Mix Color. Специальные примеси позволяют получать пламя разного цвета (зеленый, желтый, красный, синий). Один баллон расчитан на 40-50 вспышек. Объем: 480 мл.",null,"<P >Специальная горючая жидкость для Fire Machine Mix Color. Специальные примеси позволяют получать пламя разного цвета (зеленый, желтый, красный, синий). Один баллон расчитан на 40-50 вспышек. Объем: 480 мл.</P>",null,"Специальная горючая жидкость для Fire Machine Mix Color. Специальные примеси позволяют получать пламя разного цвета (зеленый, желтый, красный, синий). Один баллон расчитан на 40-50 вспышек. Объем: 480 мл.\r\n",null,"files/bc708795-647c-11de-993c-003048623743_2998.jpg",null,null,null,null,null,null,null,"FLUID MIX COLOR","EURO DJ"]
["01-00015403","Жидкость для fire machine mix color EURO DJ Fluid Mix Color","EURO DJ Fluid Mix Color","Специальная горючая жидкость для Fire Machine Mix Color. Специальные примеси позволяют получать пламя разного цвета (зеленый, желтый, красный, синий). Один баллон расчитан на 40-50 вспышек. Объем: 480 мл.",null,"<P >Специальная горючая жидкость для Fire Machine Mix Color. Специальные примеси позволяют получать пламя разного цвета (зеленый, желтый, красный, синий). Один баллон расчитан на 40-50 вспышек. Объем: 480 мл.</P>",null,"Специальная горючая жидкость для Fire Machine Mix Color. Специальные примеси позволяют получать пламя разного цвета (зеленый, желтый, красный, синий). Один баллон расчитан на 40-50 вспышек. Объем: 480 мл.\r\n",null,"files/bc708795-647c-11de-993c-003048623743_2999.jpg",null,null,null,null,null,null,null,"FLUID MIX COLOR","EURO DJ"]
["01-00026516","Жидкость для генераторов снега, канистра 5 литров EURO DJ Snow Fluid STANDARD","EURO DJ Snow Fluid STANDARD","Жидкость для генераторов снега, канистра 5 литров.",null,"<P >Жидкость для генераторов снега, канистра 5 литров.</P>",null,"Жидкость для генераторов снега, канистра 5 литров.\r\n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SNOW FLUID STANDARD","EURO DJ"]
["01-00015403","Жидкость для fire machine mix color EURO DJ Fluid Mix Color","EURO DJ Fluid Mix Color","Специальная горючая жидкость для Fire Machine Mix Color. Специальные примеси позволяют получать пламя разного цвета (зеленый, желтый, красный, синий). Один баллон расчитан на 40-50 вспышек. Объем: 480 мл.",null,"<P >Специальная горючая жидкость для Fire Machine Mix Color. Специальные примеси позволяют получать пламя разного цвета (зеленый, желтый, красный, синий). Один баллон расчитан на 40-50 вспышек. Объем: 480 мл.</P>",null,"Специальная горючая жидкость для Fire Machine Mix Color. Специальные примеси позволяют получать пламя разного цвета (зеленый, желтый, красный, синий). Один баллон расчитан на 40-50 вспышек. Объем: 480 мл.\r\n",null,"files/bc708795-647c-11de-993c-003048623743_3003.jpg",null,null,null,null,null,null,null,"FLUID MIX COLOR","EURO DJ"]
["01-00019376","Коммутационный шнур PROAUDIO CMJ-M","PROAUDIO CMJ-M","Коммутационный шнур, XLR-папа - джек стерео, диаметр 6.5 мм, длина 2 м.",null,"<P >Коммутационный шнур, XLR-папа - джек стерео, диаметр 6.5 мм, длина 2 м.</P>",null,"Коммутационный шнур, XLR-папа - джек стерео, диаметр 6.5 мм, длина 2 м.\r\n",null,"files/e72ea478-8805-11df-a718-003048623742_3004.jpg",null,null,null,null,null,null,null,"CMJ-M","PROAUDIO"]
["01-00029536","Коммутационный шнур PROAUDIO J-2N","PROAUDIO J-2N","Коммутационный шнур, 2 джек моно - 2 джек моно, длина 2 м.",null,"<P >Коммутационный шнур, 2 джек моно - 2 джек моно, длина 2 м.</P>",null,"Коммутационный шнур, 2 джек моно - 2 джек моно, длина 2 м.\r\n",null,"files/5bb9536a-6af7-11e4-8ee7-003048623742_3009.jpg",null,null,null,null,null,null,null,"J-2N","PROAUDIO"]
["01-00011082","Микшерный пульт EUROSOUND Compact-1204","EUROSOUND Compact-1204","Микшерный пульт, 4 моно, 4 стерео, 3-band EQ, 75 Гц Low Cut.","<P >Микшерный пульт, 4 моно, 4 стерео, 3-band EQ, 75 Гц Low Cut.</P>","<P >Микшерный пульт, 4 моно, 4 стерео, 3-band EQ, 75 Гц Low Cut.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> пассивный</li><li><b>Встроенный процессор эффектов:</b> нет</li><li><b>Входы каналов</b><ul><li>Количество моно входов: 4</li><li>Количество стерео входов: 4</li><li>Количество микрофонных предусилителей: 4</li></ul></li><li><b>Секция моноканала</b><ul><li>Эквалайзер<ul><li>ВЧ: есть</li><li>СЧ: есть</li><li>НЧ: есть</li></ul></li><li>Фильтр обрезания НЧ: есть</li><li>Регулятор уровня посыла AUX1: есть</li><li>Регулятор панорамы: есть</li><li>Индикатор пика: есть</li><li>Регулятор громкости: вращающийся</li></ul></li><li><b>Секция стереоканала</b><ul><li>Регулятор уровня посыла AUX1: есть</li><li>Регулятор панорамы: есть</li><li>Регулятор громкости: вращающийся</li></ul></li><li><b>Мастер секция</b><ul><li>Входы<ul><li>Вход для КД деки (на разъеме RCA): есть</li></ul></li><li>Выходы<ul><li>Количество посылов: 1</li><li>Выход для записывающего устройства (на разъеме RCA): есть</li><li>MAIN: 2x1/4\" TRS</li><li>Контрольная комната (CNTRL RM): 2x1/4\" TRS</li><li>Наушники: есть</li></ul></li><li>Регулятор уровня на мастере: 60-мм фейдер</li></ul></li><li><b>Габариты</b><ul><li>Высота: 45 мм</li><li>Ширина: 250 мм</li><li>Длина: 225 мм</li></ul></li><li><b>Вес:</b> 1.42 кг</li></ul>","Тип: пассивный\r\nВстроенный процессор эффектов: нет\r\nВходы каналов\r\nКоличество моно входов: 4\r\nКоличество стерео входов: 4\r\nКоличество микрофонных предусилителей: 4\r\n\r\nСекция моноканала\r\nЭквалайзер\r\nВЧ: есть\r\nСЧ: есть\r\nНЧ: есть\r\n\r\nФильтр обрезания НЧ: есть\r\nРегулятор уровня посыла AUX1: есть\r\nРегулятор панорамы: есть\r\nИндикатор пика: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nСекция стереоканала\r\nРегулятор уровня посыла AUX1: есть\r\nРегулятор панорамы: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nМастер секция\r\nВходы\r\nВход для КД деки (на разъеме RCA): есть\r\n\r\nВыходы\r\nКоличество посылов: 1\r\nВыход для записывающего устройства (на разъеме RCA): есть\r\nMAIN: 2x1/4\" TRS\r\nКонтрольная комната (CNTRL RM): 2x1/4\" TRS\r\nНаушники: есть\r\n\r\nРегулятор уровня на мастере: 60-мм фейдер\r\n\r\nГабариты\r\nВысота: 45 мм\r\nШирина: 250 мм\r\nДлина: 225 мм\r\n\r\nВес: 1.42 кг\r\n","Микшерный пульт, 4 моно, 4 стерео, 3-band EQ, 75 Гц Low Cut.\r\nТехнические характеристики\r\nТип: пассивный\r\nВстроенный процессор эффектов: нет\r\nВходы каналовКоличество моно входов: 4\r\nКоличество стерео входов: 4\r\nКоличество микрофонных предусилителей: 4\r\n\r\nСекция моноканалаЭквалайзерВЧ: есть\r\nСЧ: есть\r\nНЧ: есть\r\n\r\nФильтр обрезания НЧ: есть\r\nРегулятор уровня посыла AUX1: есть\r\nРегулятор панорамы: есть\r\nИндикатор пика: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nСекция стереоканалаРегулятор уровня посыла AUX1: есть\r\nРегулятор панорамы: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nМастер секцияВходыВход для КД деки (на разъеме RCA): есть\r\n\r\nВыходыКоличество посылов: 1\r\nВыход для записывающего устройства (на разъеме RCA): есть\r\nMAIN: 2x1/4\" TRS\r\nКонтрольная комната (CNTRL RM): 2x1/4\" TRS\r\nНаушники: есть\r\n\r\nРегулятор уровня на мастере: 60-мм фейдер\r\n\r\nГабаритыВысота: 45 мм\r\nШирина: 250 мм\r\nДлина: 225 мм\r\n\r\nВес: 1.42 кг\r\n",null,"files/6f8f7162-f658-11dc-bb9b-003048623742_3014.jpg",null,null,null,null,null,null,null,"COMPACT-1204","EUROSOUND"]
["01-00030198","Соединительный кабель MrCable AIJSXM-10-VM","MrCable AIJSXM-10-VM","Соединительный кабель, TRS-XLR, 10 метров.",null,"<P >Соединительный кабель, TRS-XLR, 10 метров.</P>",null,"Соединительный кабель, TRS-XLR, 10 метров.\r\n",null,"files/1698a03e-fa06-11e4-80c5-0025904f8973_3016.jpg",null,null,null,null,null,null,null,"AIJSXM-10-VM","MRCABLE"]
["01-00028546","Микшерный пульт YAMAHA MG06","YAMAHA MG06","6-канальная консоль с двумя микрофонными и 6 линейными входами (2 моно + 2 стерео) с 1 стерео-шиной, микрофонными преампами «D-PRE».",null,"<P >6-канальная консоль с двумя микрофонными и 6 линейными входами (2 моно + 2 стерео) с 1 стерео-шиной, микрофонными преампами «D-PRE».</P>",null,"6-канальная консоль с двумя микрофонными и 6 линейными входами (2 моно + 2 стерео) с 1 стерео-шиной, микрофонными преампами «D-PRE».\r\n",null,"files/7688b481-db04-11e3-8baf-003048623742_2993.jpg","files/b0e4d3c7-6ecf-11e4-8ee7-003048623742_3002.jpg","files/b0e4d3c8-6ecf-11e4-8ee7-003048623742_3011.jpg","files/b0e4d3c9-6ecf-11e4-8ee7-003048623742_3019.jpg",null,null,null,null,"MG06","YAMAHA"]
["01-00015427","Динамический микрофон для барабанов с регулятором фильтров PROAUDIO BI-90","PROAUDIO BI-90","PROAUDIO BI-90 - инструментальный микрофон, созданный специально для барабанов. Он оснащен фильтром нижних частот, и звукорежиссеры могут с его помощью избавиться от нежелательных частотных составляющих нижнего диапазона на начальном уровне снятия звукового сигнала. Это особенно необходимо при снятии сигнала с бочки, виолончели или контрабаса. Суперкардиоидная направленность микрофона позволяет использовать его даже на маленьких площадках или студиях, он нечувствителен к остальному звуковому окружению, не попадающему в вектор его направленности.","<P >PROAUDIO BI-90 - инструментальный микрофон, созданный специально для барабанов. Он оснащен фильтром нижних частот, и звукорежиссеры могут с его помощью избавиться от нежелательных частотных составляющих нижнего диапазона на начальном уровне снятия звукового сигнала. Это особенно необходимо при снятии сигнала с бочки, виолончели или контрабаса. Суперкардиоидная направленность микрофона позволяет использовать его даже на маленьких площадках или студиях, он нечувствителен к остальному звуковому окружению, не попадающему в вектор его направленности.</P><P >ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:</P><P >• Студийное качество, прочная конструкция • Суперкардиоидная диаграмма направленности • Фильтр ослабления частотных составляющих в диапазоне «присутствия» для записи бочки или бас-гитары • Встроенная упругая подвеска • Высокий УЗД, отсутствие искажений</P><P >Режимы чувствительности:</P><P >I. -84 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -96dB ± 3dB AT 100 Гц (0dB =1V/ubar)</P><P >II. -78 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -86dB ± 3dB AT 100 Гц (0dB =1V/ubar)</P><P >III. -76 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -82dB ± 3dB AT 100 Гц (0dB =1V/ubar) </P><P >IV. -74 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -72 дБ ± 3 дБ AT 100 Гц (0dB =1V/ubar).</P>","<P >PROAUDIO BI-90 - инструментальный микрофон, созданный специально для барабанов. Он оснащен фильтром нижних частот, и звукорежиссеры могут с его помощью избавиться от нежелательных частотных составляющих нижнего диапазона на начальном уровне снятия звукового сигнала. Это особенно необходимо при снятии сигнала с бочки, виолончели или контрабаса. Суперкардиоидная направленность микрофона позволяет использовать его даже на маленьких площадках или студиях, он нечувствителен к остальному звуковому окружению, не попадающему в вектор его направленности.</P><P >ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:</P><P >• Студийное качество, прочная конструкция • Суперкардиоидная диаграмма направленности • Фильтр ослабления частотных составляющих в диапазоне «присутствия» для записи бочки или бас-гитары • Встроенная упругая подвеска • Высокий УЗД, отсутствие искажений</P><P >Режимы чувствительности:</P><P >I. -84 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -96dB ± 3dB AT 100 Гц (0dB =1V/ubar)</P><P >II. -78 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -86dB ± 3dB AT 100 Гц (0dB =1V/ubar)</P><P >III. -76 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -82dB ± 3dB AT 100 Гц (0dB =1V/ubar) </P><P >IV. -74 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -72 дБ ± 3 дБ AT 100 Гц (0dB =1V/ubar).</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> динамический</li><li><b>Характеристика направленности:</b> суперкардиоида</li><li><b>Частотный диапазон</b><ul><li>от: 20 Гц</li><li>до: 16000 Гц</li></ul></li><li><b>Чувствительность:</b> -84 дБ, -78 дБ, -76 дБ, -74 дБ</li><li><b>Сопротивление:</b> 250 Ом</li><li><b>Вес:</b> 460 г</li></ul>","Тип: динамический\r\nХарактеристика направленности: суперкардиоида\r\nЧастотный диапазон\r\nот: 20 Гц\r\nдо: 16000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -84 дБ, -78 дБ, -76 дБ, -74 дБ\r\nСопротивление: 250 Ом\r\nВес: 460 г\r\n","PROAUDIO BI-90 - инструментальный микрофон, созданный специально для барабанов. Он оснащен фильтром нижних частот, и звукорежиссеры могут с его помощью избавиться от нежелательных частотных составляющих нижнего диапазона на начальном уровне снятия звукового сигнала. Это особенно необходимо при снятии сигнала с бочки, виолончели или контрабаса. Суперкардиоидная направленность микрофона позволяет использовать его даже на маленьких площадках или студиях, он нечувствителен к остальному звуковому окружению, не попадающему в вектор его направленности.\r\nОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:\r\n• Студийное качество, прочная конструкция • Суперкардиоидная диаграмма направленности • Фильтр ослабления частотных составляющих в диапазоне «присутствия» для записи бочки или бас-гитары • Встроенная упругая подвеска • Высокий УЗД, отсутствие искажений\r\nРежимы чувствительности:\r\nI. -84 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -96dB ± 3dB AT 100 Гц (0dB =1V/ubar)\r\nII. -78 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -86dB ± 3dB AT 100 Гц (0dB =1V/ubar)\r\nIII. -76 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -82dB ± 3dB AT 100 Гц (0dB =1V/ubar) \r\nIV. -74 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -72 дБ ± 3 дБ AT 100 Гц (0dB =1V/ubar).\r\nТехнические характеристики\r\nТип: динамический\r\nХарактеристика направленности: суперкардиоида\r\nЧастотный диапазонот: 20 Гц\r\nдо: 16000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -84 дБ, -78 дБ, -76 дБ, -74 дБ\r\nСопротивление: 250 Ом\r\nВес: 460 г\r\n",null,"files/387eb5fc-b27b-11e0-a5e9-003048623742_2950.jpg","files/71606266-9827-11de-8c51-003048623743_2973.jpg","files/71606265-9827-11de-8c51-003048623743_2977.jpg","files/71606264-9827-11de-8c51-003048623743_2990.jpg","files/71606267-9827-11de-8c51-003048623743_3000.jpg","files/71606268-9827-11de-8c51-003048623743_3008.jpg","files/d436894b-c1ca-11dd-9201-003048623742_3022.jpg",null,"BI-90","PROAUDIO"]
["01-00022505","Жидкость для тумана EURO DJ Hazer Fluid","EURO DJ Hazer Fluid","Специальная жидкость для генератора тумана Euro DJ HAZER-500. Позволяет получить ели заметную дымку в которой прекрасно читается свет. Абсолютно безвредна для здоровья человека. Емкость 1 литр.",null,"<P >Специальная жидкость для генератора тумана Euro DJ HAZER-500. Позволяет получить ели заметную дымку в которой прекрасно читается свет. Абсолютно безвредна для здоровья человека. Емкость 1 литр.</P>",null,"Специальная жидкость для генератора тумана Euro DJ HAZER-500. Позволяет получить ели заметную дымку в которой прекрасно читается свет. Абсолютно безвредна для здоровья человека. Емкость 1 литр.\r\n",null,"files/25a68015-a383-11e0-86a2-003048623742_3024.jpg",null,null,null,null,null,null,null,"HAZER FLUID","EURO DJ"]
["01-00032575","Жидкость для генераторов снега EURO DJ Snow Fluid STORM, 4,7L","EURO DJ Snow Fluid STORM, 4,7L","Жидкость для генераторов снега, эффект крупного снегопада, канистра 4,7 л.",null,"<P >Жидкость для генераторов снега, эффект крупного снегопада, канистра 4,7 л.</P>",null,"Жидкость для генераторов снега, эффект крупного снегопада, канистра 4,7 л.\r\n",null,"files/e979f514-06c0-11e6-80cb-0025904f8973_3025.jpg",null,null,null,null,null,null,null,"SNOW FLUID STORM, 4,7L","EURO DJ"]
["01-00030197","Соединительный кабель MrCable AIJSXM-06-VM","MrCable AIJSXM-06-VM","Соединительный кабель, TRS-XLR, 6 метров.",null,"<P >Соединительный кабель, TRS-XLR, 6 метров.</P>",null,"Соединительный кабель, TRS-XLR, 6 метров.\r\n",null,"files/fe55e569-fa05-11e4-80c5-0025904f8973_3029.jpg",null,null,null,null,null,null,null,"AIJSXM-06-VM","MRCABLE"]
["01-00032572","Жидкость для генераторов дыма, средняя EURO DJ Smoke Fluid STANDARD, 4,7L","EURO DJ Smoke Fluid STANDARD, 4,7L","Жидкость для генераторов дыма, средней плотности, канистра 4,7 л.",null,"<P >Жидкость для генераторов дыма, средней плотности, канистра 4,7 л.</P>",null,"Жидкость для генераторов дыма, средней плотности, канистра 4,7 л.\r\n",null,"files/9b9e1b05-06c0-11e6-80cb-0025904f8973_3033.jpg",null,null,null,null,null,null,null,"SMOKE FLUID STANDARD, 4,7L","EURO DJ"]
["01-00032573","Жидкость для генераторов дыма, плотная EURO DJ Smoke Fluid DENSE, 4,7L","EURO DJ Smoke Fluid DENSE, 4,7L","Жидкость для генераторов дыма, высокой плотности, канистра 4,7 л.",null,"<P >Жидкость для генераторов дыма, высокой плотности, канистра 4,7 л.</P>",null,"Жидкость для генераторов дыма, высокой плотности, канистра 4,7 л.\r\n",null,"files/b9da4a70-06c0-11e6-80cb-0025904f8973_3039.jpg",null,null,null,null,null,null,null,"SMOKE FLUID DENSE, 4,7L","EURO DJ"]
["01-00029555","Микшерный пульт YAMAHA MG10","YAMAHA MG10","10-канальный микшерный пульт: макс. 4 микрофонных / 10 линейных входов (4 моно + 3 стерео) / 1 стереошина / 1 шина AUX (вкл. FX).",null,"<P >10-канальный микшерный пульт: макс. 4 микрофонных / 10 линейных входов (4 моно + 3 стерео) / 1 стереошина / 1 шина AUX (вкл. FX).</P>",null,"10-канальный микшерный пульт: макс. 4 микрофонных / 10 линейных входов (4 моно + 3 стерео) / 1 стереошина / 1 шина AUX (вкл. FX).\r\n",null,"files/7c3c55b7-6ed5-11e4-8ee7-003048623742_3001.jpg","files/7c3c55b8-6ed5-11e4-8ee7-003048623742_3026.jpg","files/7c3c55b9-6ed5-11e4-8ee7-003048623742_3034.jpg","files/7c3c55ba-6ed5-11e4-8ee7-003048623742_3041.jpg",null,null,null,null,"MG10","YAMAHA"]
["01-00029562","Микшерный пульт YAMAHA MG20XU","YAMAHA MG20XU","20-канальный микшерный пульт: макс. 16 микрофонных / 20 линейных входов (12 моно + 4 стерео) / 4 шины GROUP + 1 стереошина / 4 шины AUX (вкл. FX), процессор эффектов, USB интерфейс.",null,"<P >20-канальный микшерный пульт: макс. 16 микрофонных / 20 линейных входов (12 моно + 4 стерео) / 4 шины GROUP + 1 стереошина / 4 шины AUX (вкл. FX), процессор эффектов, USB интерфейс.</P>",null,"20-канальный микшерный пульт: макс. 16 микрофонных / 20 линейных входов (12 моно + 4 стерео) / 4 шины GROUP + 1 стереошина / 4 шины AUX (вкл. FX), процессор эффектов, USB интерфейс.\r\n",null,"files/d116d595-6ef1-11e4-8ee7-003048623742_3010.jpg","files/dd912b7d-6ef1-11e4-8ee7-003048623742_3017.jpg","files/dd912b7e-6ef1-11e4-8ee7-003048623742_3028.jpg","files/dd912b7f-6ef1-11e4-8ee7-003048623742_3043.jpg",null,null,null,null,"MG20XU","YAMAHA"]
["01-00009335","Набор микрофонов PROAUDIO DRUM SET-6","PROAUDIO DRUM SET-6","Набор микрофонов для полноценного озвучивания барабанных установок, но могут с успехом использоваться для озвучивания и записи любых типов инструментов, благодаря высокой универсальности комплекта. В комплект входят 6 микрофонов (в общем количестве): BI-23 (1 шт.), BI-28 (3 шт.), BI-70 (2 шт.).","<P >Набор микрофонов для полноценного озвучивания барабанных установок, но могут с успехом использоваться для озвучивания и записи любых типов инструментов, благодаря высокой универсальности комплекта. В комплект входят 6 микрофонов (в общем количестве): BI-23 (1 шт.), BI-28 (3 шт.), BI-70 (2 шт.).</P><P >BI-23 - профессиональный динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов низкого регистра (большой барабан, напольный том, контрабас, тромбон, бас гитара через комбик и т. д.). Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении. </P><P >• частотный диапазон - 30 - 12000 Гц• сопротивление: 300 Ом +/- 30%• чувствительность: -70 дБ +/- 3 дБ -70 Гц; -76 дБ +/- 3 дБ - 1000 Гц• размеры (мм): диаметр 60 x 130• вес (без кабеля): 525 г.</P><P >BI-28 - профессиональный динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов. Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Неодимный магнит обеспечивает максимальную выходную мощность и чувствительность. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении.</P><P >• частотный диапазон: 50 - 18000 Гц• сопротивление: 300 Ом +/- 30%• чувствительность: -73 дБ +/- 3 дБ - 1000 Гц• размеры (мм): диаметр 51 x 100• вес (без кабеля): 300 г.</P><P >BI-70 - классический конденсаторный инструментальный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности и диаметром капсюля 20 мм. Рекомендуется для озвучивания барабанов: over head, Hi-Hat, акустических инструментов, таких как гитара, пианино и т. д. Может работать, как от фантомного питания микшерного пульта, так и от 1 элемента питания AA.</P><P >• частотный диапазон: 50 - 18000 Гц• сопротивление: 450 Ом• фантомное питание - 48 В DC или 1 батарейка• чувствительность: -68 дБ +/- 3 дБ• размеры (мм): диаметр 24.5 x 197• вес (без кабеля): 113 г.</P>","<P >Набор микрофонов для полноценного озвучивания барабанных установок, но могут с успехом использоваться для озвучивания и записи любых типов инструментов, благодаря высокой универсальности комплекта. В комплект входят 6 микрофонов (в общем количестве): BI-23 (1 шт.), BI-28 (3 шт.), BI-70 (2 шт.).</P><P >BI-23 - профессиональный динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов низкого регистра (большой барабан, напольный том, контрабас, тромбон, бас гитара через комбик и т. д.). Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении. </P><P >• частотный диапазон - 30 - 12000 Гц• сопротивление: 300 Ом +/- 30%• чувствительность: -70 дБ +/- 3 дБ -70 Гц; -76 дБ +/- 3 дБ - 1000 Гц• размеры (мм): диаметр 60 x 130• вес (без кабеля): 525 г.</P><P >BI-28 - профессиональный динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов. Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Неодимный магнит обеспечивает максимальную выходную мощность и чувствительность. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении.</P><P >• частотный диапазон: 50 - 18000 Гц• сопротивление: 300 Ом +/- 30%• чувствительность: -73 дБ +/- 3 дБ - 1000 Гц• размеры (мм): диаметр 51 x 100• вес (без кабеля): 300 г.</P><P >BI-70 - классический конденсаторный инструментальный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности и диаметром капсюля 20 мм. Рекомендуется для озвучивания барабанов: over head, Hi-Hat, акустических инструментов, таких как гитара, пианино и т. д. Может работать, как от фантомного питания микшерного пульта, так и от 1 элемента питания AA.</P><P >• частотный диапазон: 50 - 18000 Гц• сопротивление: 450 Ом• фантомное питание - 48 В DC или 1 батарейка• чувствительность: -68 дБ +/- 3 дБ• размеры (мм): диаметр 24.5 x 197• вес (без кабеля): 113 г.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Кол-во микрофонов:</b> 6 шт</li><li><b>Крепления:</b> есть</li><li><b>Кабели:</b> есть</li></ul>","Кол-во микрофонов: 6 шт\r\nКрепления: есть\r\nКабели: есть\r\n","Набор микрофонов для полноценного озвучивания барабанных установок, но могут с успехом использоваться для озвучивания и записи любых типов инструментов, благодаря высокой универсальности комплекта. В комплект входят 6 микрофонов (в общем количестве): BI-23 (1 шт.), BI-28 (3 шт.), BI-70 (2 шт.).\r\nBI-23 - профессиональный динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов низкого регистра (большой барабан, напольный том, контрабас, тромбон, бас гитара через комбик и т. д.). Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении. \r\n• частотный диапазон - 30 - 12000 Гц• сопротивление: 300 Ом +/- 30%• чувствительность: -70 дБ +/- 3 дБ -70 Гц; -76 дБ +/- 3 дБ - 1000 Гц• размеры (мм): диаметр 60 x 130• вес (без кабеля): 525 г.\r\nBI-28 - профессиональный динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов. Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Неодимный магнит обеспечивает максимальную выходную мощность и чувствительность. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении.\r\n• частотный диапазон: 50 - 18000 Гц• сопротивление: 300 Ом +/- 30%• чувствительность: -73 дБ +/- 3 дБ - 1000 Гц• размеры (мм): диаметр 51 x 100• вес (без кабеля): 300 г.\r\nBI-70 - классический конденсаторный инструментальный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности и диаметром капсюля 20 мм. Рекомендуется для озвучивания барабанов: over head, Hi-Hat, акустических инструментов, таких как гитара, пианино и т. д. Может работать, как от фантомного питания микшерного пульта, так и от 1 элемента питания AA.\r\n• частотный диапазон: 50 - 18000 Гц• сопротивление: 450 Ом• фантомное питание - 48 В DC или 1 батарейка• чувствительность: -68 дБ +/- 3 дБ• размеры (мм): диаметр 24.5 x 197• вес (без кабеля): 113 г.\r\nТехнические характеристики\r\nКол-во микрофонов: 6 шт\r\nКрепления: есть\r\nКабели: есть\r\n","<iframe width=\"550\" height=\"400\" src=\"https://www.youtube.com/embed/8RdiDMIRpYg\" frameborder=\"0\" allowfullscreen></iframe>","files/37d87789-7aa4-11e0-bdea-003048623742_2934.jpg","files/75da2508-8562-11de-b4b6-003048623743_2957.jpg","files/37d8778a-7aa4-11e0-bdea-003048623742_2967.jpg","files/20320639-7e04-11dc-9068-00095b20b59b_2984.jpg","files/37d87788-7aa4-11e0-bdea-003048623742_2994.jpg","files/75da250a-8562-11de-b4b6-003048623743_3027.jpg","files/75da2509-8562-11de-b4b6-003048623743_3038.jpg",null,"DRUM SET-6","PROAUDIO"]

{"sheet":"table2","index":1,"n_rows":12,"n_cols":18,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Наименование","Цена","Описание HTML","Описание текст","Инструкци (файл)","Инструкции (ссылка)","Описание HTML+Инструкция","Видео HTML","Категории","Картинки",null,null,null,null,null,null,null,"Характеристики"]
["Sennheiser Е 902 микрофон для ударных инструменктов",16159,"<div style=\"display: block;\">\r\nДинамический микрофон специального дизайна для озвучивания инструментов басового регистра - большого барабана, бас-гитарных кабинетов, тубы и др. Металлическая конструкция и особая антишоковая подвеска капсюля практически полностью устраняют контактный шум и позволяют микрофону безболезненно переносить неизбежные в жёстких туровых условиях падения и удары. Микрофон обеспечивает отличную изоляцию от других источников звука и практически исключает возникновение обратной связи на сцене. Микрофон оборудован встроенной катушкой подавления электромагнитных помех. Для полной передачи всех нюансов звучания басового барабана e 902 рекомендуется использовать в комбинациях с микрофоном e 901.<br><br>\r\n</div>","Динамический микрофон специального дизайна для озвучивания инструментов басового регистра - большого барабана, бас-гитарных кабинетов, тубы и др. Металлическая конструкция и особая антишоковая подвеска капсюля практически полностью устраняют контактный шум и позволяют микрофону безболезненно переносить неизбежные в жёстких туровых условиях падения и удары. Микрофон обеспечивает отличную изоляцию от других источников звука и практически исключает возникновение обратной связи на сцене. Микрофон оборудован встроенной катушкой подавления электромагнитных помех. Для полной передачи всех нюансов звучания басового барабана e 902 рекомендуется использовать в комбинациях с микрофоном e 901.\r\n",null,null,"<div style=\"display: block;\">\r\nДинамический микрофон специального дизайна для озвучивания инструментов басового регистра - большого барабана, бас-гитарных кабинетов, тубы и др. Металлическая конструкция и особая антишоковая подвеска капсюля практически полностью устраняют контактный шум и позволяют микрофону безболезненно переносить неизбежные в жёстких туровых условиях падения и удары. Микрофон обеспечивает отличную изоляцию от других источников звука и практически исключает возникновение обратной связи на сцене. Микрофон оборудован встроенной катушкой подавления электромагнитных помех. Для полной передачи всех нюансов звучания басового барабана e 902 рекомендуется использовать в комбинациях с микрофоном e 901.<br><br>\r\n</div><br>",null,"Главная//Каталог//Звук//Микрофоны//Инструментальные микрофоны//Динамические микрофоны","files/ce2ffe7cc618ee5ba9bb51fe3afb8acd_1.png"]
["Shure SM57-LCE инструментальный микрофон",10300,"<div style=\"display: block;\">\r\nИнструментальный динамический микрофон SM57-LCE, произведенный компанией Shure (США) был создан для концертного и профессионального озвучивания инструментов на сцене и в студии звукозаписи. Традиционно портативные и ручные вокальные микрофоны компании Shure известны во всем мире своим качеством и чистым звучанием, максимально точно передающим все оттенки голоса и вокала. Микрофон имеет кардиоидную диаграмму направленности, благодаря которой он прекрасно снимает звуковой сигнал, при этом эффективно подавляя нежелательные шумы, поступающие с тыльной стороны капсюля. Вся продукция американской компании Shure, который является крупнейшим производителем микрофонов и передатчиков, славится своим качеством и предельно низким шумовым порогом.<br><br>\r\n</div>","Инструментальный динамический микрофон SM57-LCE, произведенный компанией Shure (США) был создан для концертного и профессионального озвучивания инструментов на сцене и в студии звукозаписи. Традиционно портативные и ручные вокальные микрофоны компании Shure известны во всем мире своим качеством и чистым звучанием, максимально точно передающим все оттенки голоса и вокала. Микрофон имеет кардиоидную диаграмму направленности, благодаря которой он прекрасно снимает звуковой сигнал, при этом эффективно подавляя нежелательные шумы, поступающие с тыльной стороны капсюля. Вся продукция американской компании Shure, который является крупнейшим производителем микрофонов и передатчиков, славится своим качеством и предельно низким шумовым порогом.\r\n",null,null,"<div style=\"display: block;\">\r\nИнструментальный динамический микрофон SM57-LCE, произведенный компанией Shure (США) был создан для концертного и профессионального озвучивания инструментов на сцене и в студии звукозаписи. Традиционно портативные и ручные вокальные микрофоны компании Shure известны во всем мире своим качеством и чистым звучанием, максимально точно передающим все оттенки голоса и вокала. Микрофон имеет кардиоидную диаграмму направленности, благодаря которой он прекрасно снимает звуковой сигнал, при этом эффективно подавляя нежелательные шумы, поступающие с тыльной стороны капсюля. Вся продукция американской компании Shure, который является крупнейшим производителем микрофонов и передатчиков, славится своим качеством и предельно низким шумовым порогом.<br><br>\r\n</div><br>",null,"Главная//Каталог//Звук//Микрофоны//Инструментальные микрофоны//Конденсаторные микрофоны","files/e8ff35a0c1af6ddb1dd81810ff44dcbe_2.jpg"]
["Sennheiser E 904 микрофон",12879,"<div style=\"display: block;\">\r\nДинамический микрофон с креплением типа Clamp для озвучивания с близкой дистанции барабанов ударной установки и перкуссии. Металлическая конструкция и особая антишоковая подвеска капсюля практически полностью устраняют контактный шум и позволяют микрофону безболезненно переносить неизбежные в жёстких туровых условиях падения и удары. Превосходные характеристики и плотное, наполненное жизнью звучание предоставляют возможность работы с музыкой любых стилей и типов. Микрофон оборудован встроенной катушкой подавления электромагнитных помех.<br><br>\r\n</div>","Динамический микрофон с креплением типа Clamp для озвучивания с близкой дистанции барабанов ударной установки и перкуссии. Металлическая конструкция и особая антишоковая подвеска капсюля практически полностью устраняют контактный шум и позволяют микрофону безболезненно переносить неизбежные в жёстких туровых условиях падения и удары. Превосходные характеристики и плотное, наполненное жизнью звучание предоставляют возможность работы с музыкой любых стилей и типов. Микрофон оборудован встроенной катушкой подавления электромагнитных помех.\r\n",null,null,"<div style=\"display: block;\">\r\nДинамический микрофон с креплением типа Clamp для озвучивания с близкой дистанции барабанов ударной установки и перкуссии. Металлическая конструкция и особая антишоковая подвеска капсюля практически полностью устраняют контактный шум и позволяют микрофону безболезненно переносить неизбежные в жёстких туровых условиях падения и удары. Превосходные характеристики и плотное, наполненное жизнью звучание предоставляют возможность работы с музыкой любых стилей и типов. Микрофон оборудован встроенной катушкой подавления электромагнитных помех.<br><br>\r\n</div><br>",null,"Главная//Каталог//Звук//Микрофоны//Инструментальные микрофоны//Динамические микрофоны","files/df65c2be1e2d5ab28c854dc324cf342b_5.jpg"]
["Sennheiser E 901 конденсаторный микрофон",22159,"<div style=\"display: block;\">\r\nКонденсаторный микрофон граничного слоя с постоянной поляризацией капсюля (электретный). АЧХ специально оптимизирована для озвучивания басового барабана. Микрофон прекрасно передаёт быстрые атаки и все детали звучания инструмента. У микрофона исключительно прочный корпус, он мало чувствителен к механическим воздействиям. Дополнительное преимущество перед конкурентными моделями обеспечивает встроенный микрофонный предусилитель. Собственный вес и конструкция микрофона гарантирует устойчивость внутри басового барабана. Для полной передачи всех нюансов звучания басового барабана e 901 рекомендуется использовать в комбинациях с микрофонами Sennheiser e 602 или e 902.<br />\r\n<br />\r\nОсобенности<br />\r\nПрочный металлический корпус<br />\r\nАЧХ оптимизирована для озвучивания басового барабана<br />\r\nБыстрая реакция на атаки<br />\r\nВстроенный предварительный усилитель и стандартный разъём 3-pin XLR с Позолоченными контактами<br />\r\nПредназначен для расположения внутри басового барабана<br />\r\nСпособен работать с очень высокими уровнями звукового давления<br />\r\nНескользящая, амортизирующая резиновая пластина в нижней части микрофона<br />\r\n<br />\r\nКомплект поставки<br />\r\nМикрофон е 901<br />\r\nЧехол<br />\r\n<br><br>\r\n</div>","Конденсаторный микрофон граничного слоя с постоянной поляризацией капсюля (электретный). АЧХ специально оптимизирована для озвучивания басового барабана. Микрофон прекрасно передаёт быстрые атаки и все детали звучания инструмента. У микрофона исключительно прочный корпус, он мало чувствителен к механическим воздействиям. Дополнительное преимущество перед конкурентными моделями обеспечивает встроенный микрофонный предусилитель. Собственный вес и конструкция микрофона гарантирует устойчивость внутри басового барабана. Для полной передачи всех нюансов звучания басового барабана e 901 рекомендуется использовать в комбинациях с микрофонами Sennheiser e 602 или e 902.ОсобенностиПрочный металлический корпусАЧХ оптимизирована для озвучивания басового барабанаБыстрая реакция на атакиВстроенный предварительный усилитель и стандартный разъём 3-pin XLR с Позолоченными контактамиПредназначен для расположения внутри басового барабанаСпособен работать с очень высокими уровнями звукового давленияНескользящая, амортизирующая резиновая пластина в нижней части микрофонаКомплект поставкиМикрофон е 901Чехол\r\n",null,null,"<div style=\"display: block;\">\r\nКонденсаторный микрофон граничного слоя с постоянной поляризацией капсюля (электретный). АЧХ специально оптимизирована для озвучивания басового барабана. Микрофон прекрасно передаёт быстрые атаки и все детали звучания инструмента. У микрофона исключительно прочный корпус, он мало чувствителен к механическим воздействиям. Дополнительное преимущество перед конкурентными моделями обеспечивает встроенный микрофонный предусилитель. Собственный вес и конструкция микрофона гарантирует устойчивость внутри басового барабана. Для полной передачи всех нюансов звучания басового барабана e 901 рекомендуется использовать в комбинациях с микрофонами Sennheiser e 602 или e 902.<br />\r\n<br />\r\nОсобенности<br />\r\nПрочный металлический корпус<br />\r\nАЧХ оптимизирована для озвучивания басового барабана<br />\r\nБыстрая реакция на атаки<br />\r\nВстроенный предварительный усилитель и стандартный разъём 3-pin XLR с Позолоченными контактами<br />\r\nПредназначен для расположения внутри басового барабана<br />\r\nСпособен работать с очень высокими уровнями звукового давления<br />\r\nНескользящая, амортизирующая резиновая пластина в нижней части микрофона<br />\r\n<br />\r\nКомплект поставки<br />\r\nМикрофон е 901<br />\r\nЧехол<br />\r\n<br><br>\r\n</div><br>",null,"Главная//Каталог//Звук//Микрофоны//Инструментальные микрофоны//Конденсаторные микрофоны","files/dc19299b3c679fc451ffd4ecb4d3ec18_8.png"]
["Sennheiser E 609 Silver динамический микрофон",9839,"<div style=\"display: block;\">\r\nНадёжная «рабочая лошадка» студии и сцены, представленная в практичной форме.<br />\r\nНет необходимости искать для этого микрофона стойку - подвесьте его на кабеле прямо перед «комбиком», подключите гитару и вперед! Результат Вас не разочарует: точная звукопередача с широким спектром оттенков от чистого звука до искажённого, перегруженного различными эффектами.<br />\r\nЕстественный, мощный и напористый звук гитарного «комбика» одинаково хорошо будет звучать и на сцене и в студии записи.<br />\r\nВ конце концов, e 609 silver достойный наследник заслуженного рок-«старичка» Sennheiser MD 409, который все еще не устарел и сегодня и до сих пор является эталоном в своём классе.<br />\r\nОсобенности<br />\r\nДинамический суперкардиоидный микрофон<br />\r\nПлоская форма упрощает установку перед гитарным «комбиком»<br />\r\nАтишоковая подвеска капсюля обеспечивает низкую чувствительность к структурным шумам<br />\r\nВстроенная катушка подавления электромагнитных помех<br />\r\nВысокая степень подавления акустической обратной связи<br />\r\nПрочный корпус<br />\r\nГарантия 2 года<br />\r\nКомплект поставки<br />\r\nМикрофон е 609 silver<br />\r\nМикрофонный держатель MZQ 100<br />\r\nЧехол<br><br>\r\n</div>","Надёжная «рабочая лошадка» студии и сцены, представленная в практичной форме.Нет необходимости искать для этого микрофона стойку - подвесьте его на кабеле прямо перед «комбиком», подключите гитару и вперед! Результат Вас не разочарует: точная звукопередача с широким спектром оттенков от чистого звука до искажённого, перегруженного различными эффектами.Естественный, мощный и напористый звук гитарного «комбика» одинаково хорошо будет звучать и на сцене и в студии записи.В конце концов, e 609 silver достойный наследник заслуженного рок-«старичка» Sennheiser MD 409, который все еще не устарел и сегодня и до сих пор является эталоном в своём классе.ОсобенностиДинамический суперкардиоидный микрофонПлоская форма упрощает установку перед гитарным «комбиком»Атишоковая подвеска капсюля обеспечивает низкую чувствительность к структурным шумамВстроенная катушка подавления электромагнитных помехВысокая степень подавления акустической обратной связиПрочный корпусГарантия 2 годаКомплект поставкиМикрофон е 609 silverМикрофонный держатель MZQ 100Чехол\r\n",null,null,"<div style=\"display: block;\">\r\nНадёжная «рабочая лошадка» студии и сцены, представленная в практичной форме.<br />\r\nНет необходимости искать для этого микрофона стойку - подвесьте его на кабеле прямо перед «комбиком», подключите гитару и вперед! Результат Вас не разочарует: точная звукопередача с широким спектром оттенков от чистого звука до искажённого, перегруженного различными эффектами.<br />\r\nЕстественный, мощный и напористый звук гитарного «комбика» одинаково хорошо будет звучать и на сцене и в студии записи.<br />\r\nВ конце концов, e 609 silver достойный наследник заслуженного рок-«старичка» Sennheiser MD 409, который все еще не устарел и сегодня и до сих пор является эталоном в своём классе.<br />\r\nОсобенности<br />\r\nДинамический суперкардиоидный микрофон<br />\r\nПлоская форма упрощает установку перед гитарным «комбиком»<br />\r\nАтишоковая подвеска капсюля обеспечивает низкую чувствительность к структурным шумам<br />\r\nВстроенная катушка подавления электромагнитных помех<br />\r\nВысокая степень подавления акустической обратной связи<br />\r\nПрочный корпус<br />\r\nГарантия 2 года<br />\r\nКомплект поставки<br />\r\nМикрофон е 609 silver<br />\r\nМикрофонный держатель MZQ 100<br />\r\nЧехол<br><br>\r\n</div><br>",null,"Главная//Каталог//Звук//Микрофоны//Инструментальные микрофоны//Конденсаторные микрофоны","files/09e65ebedab8667e3588844e6894a310_10.png"]
["Sennheiser E 600 комплект микрофонов для ударных",75119,"<div style=\"display: block;\">\r\nКомплект микрофонов серии Sennheiser evolution 600 в алюминиевом кейсе для озвучивания барабанов ударной установки.   <br />\r\n<br />\r\nКомплект поставки<br />\r\nМикрофон e602-II (1 шт.)<br />\r\nМикрофон е604 (4 шт.)<br />\r\nМикрофон е614 (2 шт.)<br />\r\nАлюминиевый кейс<br><br>\r\n</div>","Комплект микрофонов серии Sennheiser evolution 600 в алюминиевом кейсе для озвучивания барабанов ударной установки.   Комплект поставкиМикрофон e602-II (1 шт.)Микрофон е604 (4 шт.)Микрофон е614 (2 шт.)Алюминиевый кейс\r\n",null,null,"<div style=\"display: block;\">\r\nКомплект микрофонов серии Sennheiser evolution 600 в алюминиевом кейсе для озвучивания барабанов ударной установки.   <br />\r\n<br />\r\nКомплект поставки<br />\r\nМикрофон e602-II (1 шт.)<br />\r\nМикрофон е604 (4 шт.)<br />\r\nМикрофон е614 (2 шт.)<br />\r\nАлюминиевый кейс<br><br>\r\n</div><br>",null,"Главная//Каталог//Звук//Микрофоны//Инструментальные микрофоны//Наборы микрофонов","files/6ca652e71ec484390316870dfcc75758_13.jpg"]
["Sennheiser E 914 конденсаторный микрофон",30079,"<div style=\"display: block;\">\r\nКонденсаторный микрофон с постоянной поляризацией капсюля (электретный), может применяться с самых различных рабочих ситуациях. Превосходные характеристики звучания идеальны для концертного звукоусиления и производства качественных записей. Основные области применения – озвучивание акустических гитар, тарелок, хай-хэта, барабанов в позиции overhead, оркестров, хоров, фортепиано/роялей и т. д. Микрофон оборудован 3-х позиционным переключателем чувствительности и 3-х позиционным переключателем среза/подъёма по НЧ.<br><br>\r\n</div>","Конденсаторный микрофон с постоянной поляризацией капсюля (электретный), может применяться с самых различных рабочих ситуациях. Превосходные характеристики звучания идеальны для концертного звукоусиления и производства качественных записей. Основные области применения – озвучивание акустических гитар, тарелок, хай-хэта, барабанов в позиции overhead, оркестров, хоров, фортепиано/роялей и т. д. Микрофон оборудован 3-х позиционным переключателем чувствительности и 3-х позиционным переключателем среза/подъёма по НЧ.\r\n",null,null,"<div style=\"display: block;\">\r\nКонденсаторный микрофон с постоянной поляризацией капсюля (электретный), может применяться с самых различных рабочих ситуациях. Превосходные характеристики звучания идеальны для концертного звукоусиления и производства качественных записей. Основные области применения – озвучивание акустических гитар, тарелок, хай-хэта, барабанов в позиции overhead, оркестров, хоров, фортепиано/роялей и т. д. Микрофон оборудован 3-х позиционным переключателем чувствительности и 3-х позиционным переключателем среза/подъёма по НЧ.<br><br>\r\n</div><br>",null,"Главная//Каталог//Звук//Микрофоны//Инструментальные микрофоны//Конденсаторные микрофоны","files/9e82422d89706bc50fd14aa831051b2a_14.jpg"]
["PROAUDIO BI-75 инструментальный микрофон",4490,"<div style=\"display: block;\">\r\nПрофессиональный динамический инструментальный микрофон PROAUDIO BI-75 разработан как для сценической, так и для студийной работы. Частотная характеристика микрофона позволяет озвучивать вокал и инструменты на высоком профессиональном уровне. Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности позволяет добиваться наилучшего соотношения полезного сигнала, эффективно обрезая посторонние шумы. Прочная компоновка. Может применяться для озвучивания практически всех инструментов: идеален для ударных, перкуссии, для подзвучивания инструментальных комбоусилителей.<br><br>\r\n<ul>\r\n<li><b>Тип</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tдинамический \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Характеристика направленности</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tкардиоида \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Частотный диапазон</b>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul>\r\n<li><b>от</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t50 Гц\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>до</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t16500 Гц\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n</ul>\r\n</li>\r\n<li><b>Чувствительность</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t-75 дБ\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Сопротивление</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t600 Ом\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Вес</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t250 г\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n</ul>\r\n</div>","Профессиональный динамический инструментальный микрофон PROAUDIO BI-75 разработан как для сценической, так и для студийной работы. Частотная характеристика микрофона позволяет озвучивать вокал и инструменты на высоком профессиональном уровне. Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности позволяет добиваться наилучшего соотношения полезного сигнала, эффективно обрезая посторонние шумы. Прочная компоновка. Может применяться для озвучивания практически всех инструментов: идеален для ударных, перкуссии, для подзвучивания инструментальных комбоусилителей.\r\n\r\nТип: динамический \r\nХарактеристика направленности: кардиоида \r\nЧастотный диапазон\r\nот: 50 Гц\r\nдо: 16500 Гц\r\nЧувствительность: -75 дБ\r\nСопротивление: 600 Ом\r\nВес: 250 г\r\n",null,null,"<div style=\"display: block;\">\r\nПрофессиональный динамический инструментальный микрофон PROAUDIO BI-75 разработан как для сценической, так и для студийной работы. Частотная характеристика микрофона позволяет озвучивать вокал и инструменты на высоком профессиональном уровне. Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности позволяет добиваться наилучшего соотношения полезного сигнала, эффективно обрезая посторонние шумы. Прочная компоновка. Может применяться для озвучивания практически всех инструментов: идеален для ударных, перкуссии, для подзвучивания инструментальных комбоусилителей.<br><br>\r\n<ul>\r\n<li><b>Тип</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tдинамический \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Характеристика направленности</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tкардиоида \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Частотный диапазон</b>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul>\r\n<li><b>от</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t50 Гц\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>до</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t16500 Гц\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n</ul>\r\n</li>\r\n<li><b>Чувствительность</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t-75 дБ\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Сопротивление</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t600 Ом\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Вес</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t250 г\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n</ul>\r\n</div><br>",null,"Главная//Каталог//Звук//Микрофоны//Инструментальные микрофоны//Динамические микрофоны","files/43958af8fa272f8b23b0f76bccba3e94_7.jpg","files/9af34a54cd18d2880c1d6777a787b596_18.jpg"]
["Sennheiser E 906 микрофон",15039,"<div style=\"display: block;\">\r\nЕ 906 – инструментальный микрофон с суперкардиоидными характеристиками. Он предназначен специально для записи усилителей гитар, но также прекрасно подходит для ударных и духовых инструментов. <br />\r\nДиаграмма направленности - суперкардиоида <br />\r\nЧастотная характеристика 40—18000 Гц <br />\r\nТип микрофона динамический <br />\r\nЧувствительность 2.2 мВ / Па <br />\r\nСопротивление 1000 Ом <br />\r\nРазмер 55 х 34 х 134 мм <br />\r\nМасса 140 г <br />\r\n<br />\r\n<br><br>\r\n</div>","Е 906 – инструментальный микрофон с суперкардиоидными характеристиками. Он предназначен специально для записи усилителей гитар, но также прекрасно подходит для ударных и духовых инструментов. Диаграмма направленности - суперкардиоида Частотная характеристика 40—18000 Гц Тип микрофона динамический Чувствительность 2.2 мВ / Па Сопротивление 1000 Ом Размер 55 х 34 х 134 мм Масса 140 г \r\n",null,null,"<div style=\"display: block;\">\r\nЕ 906 – инструментальный микрофон с суперкардиоидными характеристиками. Он предназначен специально для записи усилителей гитар, но также прекрасно подходит для ударных и духовых инструментов. <br />\r\nДиаграмма направленности - суперкардиоида <br />\r\nЧастотная характеристика 40—18000 Гц <br />\r\nТип микрофона динамический <br />\r\nЧувствительность 2.2 мВ / Па <br />\r\nСопротивление 1000 Ом <br />\r\nРазмер 55 х 34 х 134 мм <br />\r\nМасса 140 г <br />\r\n<br />\r\n<br><br>\r\n</div><br>",null,"Главная//Каталог//Звук//Микрофоны//Инструментальные микрофоны//Динамические микрофоны","files/69931ff7b3544d519e4aad54f8789edf_21.jpg"]
["PROAUDIO NS-90 инструментальный микрофон",2760,"<div style=\"display: block;\">\r\nПрофессиональный инструментальный конденсаторный микрофон. Оснащен высококачественным 16 мм картриджем и трансформаторной схемой выходного каскада. В силу  своей высокой чувствительности и низкого уровня шумов, микрофон идеально подходит для озвучивания инструментов оркестра, фортепьяно и многих других инструментов. <br><br>\r\n<ul>\r\n<li><b>Тип</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tконденсаторный \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Характеристика направленности</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tсуперкардиоида \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Частотный диапазон</b>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul>\r\n<li><b>от</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t30 Гц\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>до</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t18000 Гц\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n</ul>\r\n</li>\r\n<li><b>Чувствительность</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t-38 дБ\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Сопротивление</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t100 Ом\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Соотношение сигнал/шум</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t78 дБ\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>MAX. SPL for 1% THD @1000Hz</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t130 дБ\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Разъем</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tXLR 3-pin \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Выключатель</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tнет \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Питание</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+48 В \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Вес</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t93 г\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n</ul>\r\n</div>","Профессиональный инструментальный конденсаторный микрофон. Оснащен высококачественным 16 мм картриджем и трансформаторной схемой выходного каскада. В силу  своей высокой чувствительности и низкого уровня шумов, микрофон идеально подходит для озвучивания инструментов оркестра, фортепьяно и многих других инструментов. \r\n\r\nТип: конденсаторный \r\nХарактеристика направленности: суперкардиоида \r\nЧастотный диапазон\r\nот: 30 Гц\r\nдо: 18000 Гц\r\nЧувствительность: -38 дБ\r\nСопротивление: 100 Ом\r\nСоотношение сигнал/шум: 78 дБ\r\nMAX. SPL for 1% THD @1000Hz: 130 дБ\r\nРазъем: XLR 3-pin \r\nВыключатель: нет \r\nПитание: +48 В \r\nВес: 93 г\r\n",null,null,"<div style=\"display: block;\">\r\nПрофессиональный инструментальный конденсаторный микрофон. Оснащен высококачественным 16 мм картриджем и трансформаторной схемой выходного каскада. В силу  своей высокой чувствительности и низкого уровня шумов, микрофон идеально подходит для озвучивания инструментов оркестра, фортепьяно и многих других инструментов. <br><br>\r\n<ul>\r\n<li><b>Тип</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tконденсаторный \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Характеристика направленности</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tсуперкардиоида \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Частотный диапазон</b>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul>\r\n<li><b>от</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t30 Гц\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>до</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t18000 Гц\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n</ul>\r\n</li>\r\n<li><b>Чувствительность</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t-38 дБ\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Сопротивление</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t100 Ом\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Соотношение сигнал/шум</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t78 дБ\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>MAX. SPL for 1% THD @1000Hz</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t130 дБ\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Разъем</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tXLR 3-pin \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Выключатель</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tнет \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Питание</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+48 В \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Вес</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t93 г\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n</ul>\r\n</div><br>",null,"Главная//Каталог//Звук//Микрофоны//Инструментальные микрофоны//Конденсаторные микрофоны","files/15f8eed99b226034fb4fe4bf829736fb_16.jpg","files/e0a8f6c15113a6808cd123a2f9472a17_24.jpg"]
["PROAUDIO DRUM SET-6 набор микрофонов",16360,"<div style=\"display: block;\">\r\nНабор микрофонов для полноценного озвучивания барабанных установок, но могут с успехом использоваться для озвучивания и записи любых типов инструментов, благодаря высокой универсальности комплекта. В комплект входят 6 микрофонов (в общем количестве): BI-23 (1 шт.), BI-28 (3 шт.), BI-70 (2 шт.).<br />\r\n<br />\r\nBI-23 - профессиональный динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов низкого регистра (большой барабан, напольный том, контрабас, тромбон, бас гитара через комбик и т. д.). Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении. <br />\r\n<br />\r\n• частотный диапазон - 30 - 12000 Гц• сопротивление: 300 Ом +/- 30%• чувствительность: -70 дБ +/- 3 дБ -70 Гц; -76 дБ +/- 3 дБ - 1000 Гц• размеры (мм): диаметр 60 x 130• вес (без кабеля): 525 г.<br />\r\n<br />\r\nBI-28 - профессиональный динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов. Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Неодимный магнит обеспечивает максимальную выходную мощность и чувствительность. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении.<br />\r\n<br />\r\n• частотный диапазон: 50 - 18000 Гц• сопротивление: 300 Ом +/- 30%• чувствительность: -73 дБ +/- 3 дБ - 1000 Гц• размеры (мм): диаметр 51 x 100• вес (без кабеля): 300 г.<br />\r\n<br />\r\nBI-70 - классический конденсаторный инструментальный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности и диаметром капсюля 20 мм. Рекомендуется для озвучивания барабанов: over head, Hi-Hat, акустических инструментов, таких как гитара, пианино и т. д. Может работать, как от фантомного питания микшерного пульта, так и от 1 элемента питания AA.<br />\r\n<br />\r\n• частотный диапазон: 50 - 18000 Гц• сопротивление: 450 Ом• фантомное питание - 48 В DC или 1 батарейка• чувствительность: -68 дБ +/- 3 дБ• размеры (мм): диаметр 24.5 x 197• вес (без кабеля): 113 г.<br><br>\r\n<ul>\r\n<li><b>Кол-во микрофонов</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t6 шт\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Крепления</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tЕсть \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Кабели</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tЕсть \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n</ul>\r\n</div>","Набор микрофонов для полноценного озвучивания барабанных установок, но могут с успехом использоваться для озвучивания и записи любых типов инструментов, благодаря высокой универсальности комплекта. В комплект входят 6 микрофонов (в общем количестве): BI-23 (1 шт.), BI-28 (3 шт.), BI-70 (2 шт.).BI-23 - профессиональный динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов низкого регистра (большой барабан, напольный том, контрабас, тромбон, бас гитара через комбик и т. д.). Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении. • частотный диапазон - 30 - 12000 Гц• сопротивление: 300 Ом +/- 30%• чувствительность: -70 дБ +/- 3 дБ -70 Гц; -76 дБ +/- 3 дБ - 1000 Гц• размеры (мм): диаметр 60 x 130• вес (без кабеля): 525 г.BI-28 - профессиональный динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов. Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Неодимный магнит обеспечивает максимальную выходную мощность и чувствительность. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении.• частотный диапазон: 50 - 18000 Гц• сопротивление: 300 Ом +/- 30%• чувствительность: -73 дБ +/- 3 дБ - 1000 Гц• размеры (мм): диаметр 51 x 100• вес (без кабеля): 300 г.BI-70 - классический конденсаторный инструментальный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности и диаметром капсюля 20 мм. Рекомендуется для озвучивания барабанов: over head, Hi-Hat, акустических инструментов, таких как гитара, пианино и т. д. Может работать, как от фантомного питания микшерного пульта, так и от 1 элемента питания AA.• частотный диапазон: 50 - 18000 Гц• сопротивление: 450 Ом• фантомное питание - 48 В DC или 1 батарейка• чувствительность: -68 дБ +/- 3 дБ• размеры (мм): диаметр 24.5 x 197• вес (без кабеля): 113 г.\r\n\r\nКол-во микрофонов: 6 шт\r\nКрепления: Есть \r\nКабели: Есть \r\n",null,null,"<div style=\"display: block;\">\r\nНабор микрофонов для полноценного озвучивания барабанных установок, но могут с успехом использоваться для озвучивания и записи любых типов инструментов, благодаря высокой универсальности комплекта. В комплект входят 6 микрофонов (в общем количестве): BI-23 (1 шт.), BI-28 (3 шт.), BI-70 (2 шт.).<br />\r\n<br />\r\nBI-23 - профессиональный динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов низкого регистра (большой барабан, напольный том, контрабас, тромбон, бас гитара через комбик и т. д.). Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении. <br />\r\n<br />\r\n• частотный диапазон - 30 - 12000 Гц• сопротивление: 300 Ом +/- 30%• чувствительность: -70 дБ +/- 3 дБ -70 Гц; -76 дБ +/- 3 дБ - 1000 Гц• размеры (мм): диаметр 60 x 130• вес (без кабеля): 525 г.<br />\r\n<br />\r\nBI-28 - профессиональный динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов. Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Неодимный магнит обеспечивает максимальную выходную мощность и чувствительность. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении.<br />\r\n<br />\r\n• частотный диапазон: 50 - 18000 Гц• сопротивление: 300 Ом +/- 30%• чувствительность: -73 дБ +/- 3 дБ - 1000 Гц• размеры (мм): диаметр 51 x 100• вес (без кабеля): 300 г.<br />\r\n<br />\r\nBI-70 - классический конденсаторный инструментальный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности и диаметром капсюля 20 мм. Рекомендуется для озвучивания барабанов: over head, Hi-Hat, акустических инструментов, таких как гитара, пианино и т. д. Может работать, как от фантомного питания микшерного пульта, так и от 1 элемента питания AA.<br />\r\n<br />\r\n• частотный диапазон: 50 - 18000 Гц• сопротивление: 450 Ом• фантомное питание - 48 В DC или 1 батарейка• чувствительность: -68 дБ +/- 3 дБ• размеры (мм): диаметр 24.5 x 197• вес (без кабеля): 113 г.<br><br>\r\n<ul>\r\n<li><b>Кол-во микрофонов</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t6 шт\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Крепления</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tЕсть \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Кабели</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tЕсть \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n</ul>\r\n</div><br>","<iframe width=\"550\" height=\"400\" src=\"https://www.youtube.com/embed/8RdiDMIRpYg\" frameborder=\"0\" allowfullscreen></iframe><br><br>","Главная//Каталог//Звук//Микрофоны//Инструментальные микрофоны//Наборы микрофонов","files/7e497ed5a688141431ab1d837d5a32df_15.jpg","files/4085a9cf65a9d8a0c662f0cf91b2f1d3_17.jpg","files/f7a6cd567d13802d13e54309f68b4d90_19.jpg","files/1f12e1ec598b2257de879ccb2699496b_20.jpg","files/4d91989f97ff654c4ca3be2e8a45db32_22.jpg","files/4d100add5fd5878d2cb2f74d24b0ba1a_23.jpg","files/5d3a650d0ee139a0fb4b615f8c948c0f_25.jpg"]

{"sheet":"результат","index":2,"n_rows":44,"n_cols":17,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Код","Наименование","Бренд+Модель","Описание HTML","Описание текст","Инструкци (файл)","Инструкции (ссылка)","Описание HTML+Инструкция","Видео HTML","Категории","Картинки"]
["01-00019802","Инструментальный микрофон PROAUDIO NS-90","PROAUDIO NS-90","<div style=\"display: block;\">\r\nПрофессиональный инструментальный конденсаторный микрофон. Оснащен высококачественным 16 мм картриджем и трансформаторной схемой выходного каскада. В силу  своей высокой чувствительности и низкого уровня шумов, микрофон идеально подходит для озвучивания инструментов оркестра, фортепьяно и многих других инструментов. <br><br>\r\n<ul>\r\n<li><b>Тип</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tконденсаторный \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Характеристика направленности</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tсуперкардиоида \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Частотный диапазон</b>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul>\r\n<li><b>от</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t30 Гц\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>до</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t18000 Гц\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n</ul>\r\n</li>\r\n<li><b>Чувствительность</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t-38 дБ\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Сопротивление</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t100 Ом\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Соотношение сигнал/шум</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t78 дБ\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>MAX. SPL for 1% THD @1000Hz</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t130 дБ\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Разъем</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tXLR 3-pin \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Выключатель</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tнет \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Питание</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+48 В \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Вес</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t93 г\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n</ul>\r\n</div>","Профессиональный инструментальный конденсаторный микрофон. Оснащен высококачественным 16 мм картриджем и трансформаторной схемой выходного каскада. В силу  своей высокой чувствительности и низкого уровня шумов, микрофон идеально подходит для озвучивания инструментов оркестра, фортепьяно и многих других инструментов. \r\n\r\nТип: конденсаторный \r\nХарактеристика направленности: суперкардиоида \r\nЧастотный диапазон\r\nот: 30 Гц\r\nдо: 18000 Гц\r\nЧувствительность: -38 дБ\r\nСопротивление: 100 Ом\r\nСоотношение сигнал/шум: 78 дБ\r\nMAX. SPL for 1% THD @1000Hz: 130 дБ\r\nРазъем: XLR 3-pin \r\nВыключатель: нет \r\nПитание: +48 В \r\nВес: 93 г\r\n",null,null,"<div style=\"display: block;\">\r\nПрофессиональный инструментальный конденсаторный микрофон. Оснащен высококачественным 16 мм картриджем и трансформаторной схемой выходного каскада. В силу  своей высокой чувствительности и низкого уровня шумов, микрофон идеально подходит для озвучивания инструментов оркестра, фортепьяно и многих других инструментов. <br><br>\r\n<ul>\r\n<li><b>Тип</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tконденсаторный \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Характеристика направленности</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tсуперкардиоида \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Частотный диапазон</b>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<ul>\r\n<li><b>от</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t30 Гц\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>до</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t18000 Гц\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n</ul>\r\n</li>\r\n<li><b>Чувствительность</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t-38 дБ\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Сопротивление</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t100 Ом\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Соотношение сигнал/шум</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t78 дБ\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>MAX. SPL for 1% THD @1000Hz</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t130 дБ\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Разъем</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tXLR 3-pin \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Выключатель</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tнет \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Питание</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t+48 В \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Вес</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t93 г\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n</ul>\r\n</div><br>",null,"Главная//Каталог//Звук//Микрофоны//Инструментальные микрофоны//Конденсаторные микрофоны","files/15f8eed99b226034fb4fe4bf829736fb_16.jpg","files/e0a8f6c15113a6808cd123a2f9472a17_24.jpg"]
["01-00009335","Набор микрофонов PROAUDIO DRUM SET-6","PROAUDIO DRUM SET-6","<div style=\"display: block;\">\r\nНабор микрофонов для полноценного озвучивания барабанных установок, но могут с успехом использоваться для озвучивания и записи любых типов инструментов, благодаря высокой универсальности комплекта. В комплект входят 6 микрофонов (в общем количестве): BI-23 (1 шт.), BI-28 (3 шт.), BI-70 (2 шт.).<br />\r\n<br />\r\nBI-23 - профессиональный динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов низкого регистра (большой барабан, напольный том, контрабас, тромбон, бас гитара через комбик и т. д.). Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении. <br />\r\n<br />\r\n• частотный диапазон - 30 - 12000 Гц• сопротивление: 300 Ом +/- 30%• чувствительность: -70 дБ +/- 3 дБ -70 Гц; -76 дБ +/- 3 дБ - 1000 Гц• размеры (мм): диаметр 60 x 130• вес (без кабеля): 525 г.<br />\r\n<br />\r\nBI-28 - профессиональный динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов. Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Неодимный магнит обеспечивает максимальную выходную мощность и чувствительность. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении.<br />\r\n<br />\r\n• частотный диапазон: 50 - 18000 Гц• сопротивление: 300 Ом +/- 30%• чувствительность: -73 дБ +/- 3 дБ - 1000 Гц• размеры (мм): диаметр 51 x 100• вес (без кабеля): 300 г.<br />\r\n<br />\r\nBI-70 - классический конденсаторный инструментальный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности и диаметром капсюля 20 мм. Рекомендуется для озвучивания барабанов: over head, Hi-Hat, акустических инструментов, таких как гитара, пианино и т. д. Может работать, как от фантомного питания микшерного пульта, так и от 1 элемента питания AA.<br />\r\n<br />\r\n• частотный диапазон: 50 - 18000 Гц• сопротивление: 450 Ом• фантомное питание - 48 В DC или 1 батарейка• чувствительность: -68 дБ +/- 3 дБ• размеры (мм): диаметр 24.5 x 197• вес (без кабеля): 113 г.<br><br>\r\n<ul>\r\n<li><b>Кол-во микрофонов</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t6 шт\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Крепления</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tЕсть \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Кабели</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tЕсть \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n</ul>\r\n</div>","Набор микрофонов для полноценного озвучивания барабанных установок, но могут с успехом использоваться для озвучивания и записи любых типов инструментов, благодаря высокой универсальности комплекта. В комплект входят 6 микрофонов (в общем количестве): BI-23 (1 шт.), BI-28 (3 шт.), BI-70 (2 шт.).BI-23 - профессиональный динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов низкого регистра (большой барабан, напольный том, контрабас, тромбон, бас гитара через комбик и т. д.). Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении. • частотный диапазон - 30 - 12000 Гц• сопротивление: 300 Ом +/- 30%• чувствительность: -70 дБ +/- 3 дБ -70 Гц; -76 дБ +/- 3 дБ - 1000 Гц• размеры (мм): диаметр 60 x 130• вес (без кабеля): 525 г.BI-28 - профессиональный динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов. Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Неодимный магнит обеспечивает максимальную выходную мощность и чувствительность. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении.• частотный диапазон: 50 - 18000 Гц• сопротивление: 300 Ом +/- 30%• чувствительность: -73 дБ +/- 3 дБ - 1000 Гц• размеры (мм): диаметр 51 x 100• вес (без кабеля): 300 г.BI-70 - классический конденсаторный инструментальный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности и диаметром капсюля 20 мм. Рекомендуется для озвучивания барабанов: over head, Hi-Hat, акустических инструментов, таких как гитара, пианино и т. д. Может работать, как от фантомного питания микшерного пульта, так и от 1 элемента питания AA.• частотный диапазон: 50 - 18000 Гц• сопротивление: 450 Ом• фантомное питание - 48 В DC или 1 батарейка• чувствительность: -68 дБ +/- 3 дБ• размеры (мм): диаметр 24.5 x 197• вес (без кабеля): 113 г.\r\n\r\nКол-во микрофонов: 6 шт\r\nКрепления: Есть \r\nКабели: Есть \r\n",null,null,"<div style=\"display: block;\">\r\nНабор микрофонов для полноценного озвучивания барабанных установок, но могут с успехом использоваться для озвучивания и записи любых типов инструментов, благодаря высокой универсальности комплекта. В комплект входят 6 микрофонов (в общем количестве): BI-23 (1 шт.), BI-28 (3 шт.), BI-70 (2 шт.).<br />\r\n<br />\r\nBI-23 - профессиональный динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов низкого регистра (большой барабан, напольный том, контрабас, тромбон, бас гитара через комбик и т. д.). Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении. <br />\r\n<br />\r\n• частотный диапазон - 30 - 12000 Гц• сопротивление: 300 Ом +/- 30%• чувствительность: -70 дБ +/- 3 дБ -70 Гц; -76 дБ +/- 3 дБ - 1000 Гц• размеры (мм): диаметр 60 x 130• вес (без кабеля): 525 г.<br />\r\n<br />\r\nBI-28 - профессиональный динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов. Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Неодимный магнит обеспечивает максимальную выходную мощность и чувствительность. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении.<br />\r\n<br />\r\n• частотный диапазон: 50 - 18000 Гц• сопротивление: 300 Ом +/- 30%• чувствительность: -73 дБ +/- 3 дБ - 1000 Гц• размеры (мм): диаметр 51 x 100• вес (без кабеля): 300 г.<br />\r\n<br />\r\nBI-70 - классический конденсаторный инструментальный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности и диаметром капсюля 20 мм. Рекомендуется для озвучивания барабанов: over head, Hi-Hat, акустических инструментов, таких как гитара, пианино и т. д. Может работать, как от фантомного питания микшерного пульта, так и от 1 элемента питания AA.<br />\r\n<br />\r\n• частотный диапазон: 50 - 18000 Гц• сопротивление: 450 Ом• фантомное питание - 48 В DC или 1 батарейка• чувствительность: -68 дБ +/- 3 дБ• размеры (мм): диаметр 24.5 x 197• вес (без кабеля): 113 г.<br><br>\r\n<ul>\r\n<li><b>Кол-во микрофонов</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t6 шт\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Крепления</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tЕсть \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n<li><b>Кабели</b>: \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tЕсть \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\r\n</ul>\r\n</div><br>","<iframe width=\"550\" height=\"400\" src=\"https://www.youtube.com/embed/8RdiDMIRpYg\" frameborder=\"0\" allowfullscreen></iframe><br><br>","Главная//Каталог//Звук//Микрофоны//Инструментальные микрофоны//Наборы микрофонов","files/7e497ed5a688141431ab1d837d5a32df_15.jpg","files/4085a9cf65a9d8a0c662f0cf91b2f1d3_17.jpg","files/f7a6cd567d13802d13e54309f68b4d90_19.jpg","files/1f12e1ec598b2257de879ccb2699496b_20.jpg","files/4d91989f97ff654c4ca3be2e8a45db32_22.jpg","files/4d100add5fd5878d2cb2f74d24b0ba1a_23.jpg","files/5d3a650d0ee139a0fb4b615f8c948c0f_25.jpg"]
[]
[]
["Код","Наименование","Бренд+Модель","Короткое описание текст","Короткое описание HTML","Полное описание HTML","Тех. хар-ки текст","Полное описание (текст)","Видео","Картинки"]
["01-00015952","Динамический инструментальный микрофон PROAUDIO BI-23","PROAUDIO BI-23","Динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов низкого регистра (большой барабан, бочка, том, контрабас, тромбон, бас гитара через комбик и т. д.). Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство в комплекте устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении.","<P >Динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов низкого регистра (большой барабан, бочка, том, контрабас, тромбон, бас гитара через комбик и т. д.). Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство в комплекте устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении.</P>","<P >Динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов низкого регистра (большой барабан, бочка, том, контрабас, тромбон, бас гитара через комбик и т. д.). Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство в комплекте устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> динамический</li><li><b>Характеристика направленности:</b> кардиоида</li><li><b>Частотный диапазон</b><ul><li>от: 30 Гц</li><li>до: 12000 Гц</li></ul></li><li><b>Чувствительность:</b> -76 дБ</li><li><b>Сопротивление:</b> 300 Ом</li><li><b>MAX. SPL for 1% THD @1000Hz:</b> 74 дБ</li><li><b>Разъем:</b> XLR 3-pin</li><li><b>Шнур в комплекте:</b> 3 м</li><li><b>Вес:</b> 525 г</li></ul>","Тип: динамический\r\nХарактеристика направленности: кардиоида\r\nЧастотный диапазон\r\nот: 30 Гц\r\nдо: 12000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -76 дБ\r\nСопротивление: 300 Ом\r\nMAX. SPL for 1% THD @1000Hz: 74 дБ\r\nРазъем: XLR 3-pin\r\nШнур в комплекте: 3 м\r\nВес: 525 г\r\n","Динамический инструментальный микрофон, предназначен в первую очередь для озвучивания барабанов, но может использоваться и для других инструментов низкого регистра (большой барабан, бочка, том, контрабас, тромбон, бас гитара через комбик и т. д.). Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. Специальное крепёжное устройство в комплекте устраняет возможную вибрацию микрофона и позволяет фиксировать микрофон в необходимом положении.\r\nТехнические характеристики\r\nТип: динамический\r\nХарактеристика направленности: кардиоида\r\nЧастотный диапазонот: 30 Гц\r\nдо: 12000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -76 дБ\r\nСопротивление: 300 Ом\r\nMAX. SPL for 1% THD @1000Hz: 74 дБ\r\nРазъем: XLR 3-pin\r\nШнур в комплекте: 3 м\r\nВес: 525 г\r\n",null,"files/6c646605-ccca-11dd-9201-003048623742_2920.jpg","files/387eb5fe-b27b-11e0-a5e9-003048623742_2937.jpg","files/387eb5fd-b27b-11e0-a5e9-003048623742_2952.jpg"]
["02-00005431","Радиосистема WOLDY MD880P","WOLDY MD880P","Беспроводная микрофонная радиосистема с двумя универсальными портативными передатчиками и двумя головными микрофонами.",null,"<P >Беспроводная микрофонная радиосистема с двумя универсальными портативными передатчиками и двумя головными микрофонами. </P><P ><ul><li>Синхронизация с передатчиком с помощью инфракрасного порта. </li><li>PLL система фазовой автоподстройки частоты. </li><li>Технология True Diversity. </li><li>40 настраиваемых каналов (на каждый передатчик). </li><li>5 одновременно работающих систем. </li><li>Система защиты от интерференции. </li><li>Шумовая проверка и функция шумоподавления. </li><li>Отверстия на передней панели для крепления выносных антенн (при установке в закрытый рэк).</li><li>Система имеет аудио выход на двух разъемах. </li><li>Алюминиевый кейс. </li><li>Несущая частота: 775 - 822 МГц. </li><li>Диапазон аудио частот: 70 Гц - 16 кГц. </li><li>Количество каналов: 80. </li><li>Количество одновременно работающих систем: 5. </li><li>Коэффициент нелинейных искажений: 1%. </li><li>Динамический диапазон аудио: 90 дБ. </li><li>Рабочая область: 100 м. </li><li>Питание передатчика: 2xAA 1.5 В. </li><li>Разъем для гарнитуры: mini-XLR 3-pin. </li><li>Габариты: 45х482х160 мм. </li><li>Вес: 2.56 кг. </li></ul></P>",null,"Беспроводная микрофонная радиосистема с двумя универсальными портативными передатчиками и двумя головными микрофонами. \r\nСинхронизация с передатчиком с помощью инфракрасного порта. \r\nPLL система фазовой автоподстройки частоты. \r\nТехнология True Diversity. \r\n40 настраиваемых каналов (на каждый передатчик). \r\n5 одновременно работающих систем. \r\nСистема защиты от интерференции. \r\nШумовая проверка и функция шумоподавления. \r\nОтверстия на передней панели для крепления выносных антенн (при установке в закрытый рэк).\r\nСистема имеет аудио выход на двух разъемах. \r\nАлюминиевый кейс. \r\nНесущая частота: 775 - 822 МГц. \r\nДиапазон аудио частот: 70 Гц - 16 кГц. \r\nКоличество каналов: 80. \r\nКоличество одновременно работающих систем: 5. \r\nКоэффициент нелинейных искажений: 1%. \r\nДинамический диапазон аудио: 90 дБ. \r\nРабочая область: 100 м. \r\nПитание передатчика: 2xAA 1.5 В. \r\nРазъем для гарнитуры: mini-XLR 3-pin. \r\nГабариты: 45х482х160 мм. \r\nВес: 2.56 кг. \r\n\r\n",null,"files/37220a90-3c06-11e5-80c7-0025904f8973_2958.jpg"]
["01-00015418","Микрофон петличный конденсаторный PROAUDIO TS-700","PROAUDIO TS-700","Инструментальный конденсаторный микрофон для гитары. Миниатюрен, практически незаметен. Также может применяться в сфере журналистики.","<P >Инструментальный конденсаторный микрофон для гитары. Миниатюрен, практически незаметен. Также может применяться в сфере журналистики. </P><P >В комплекте - адаптер фантомного питания, ветрозащитный экран, а также 2 крепления - к гитаре и к одежде.</P>","<P >Инструментальный конденсаторный микрофон для гитары. Миниатюрен, практически незаметен. Также может применяться в сфере журналистики. </P><P >В комплекте - адаптер фантомного питания, ветрозащитный экран, а также 2 крепления - к гитаре и к одежде.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> конденсаторный</li><li><b>Характеристика направленности:</b> всенаправленный</li><li><b>Частотный диапазон</b><ul><li>от: 50 Гц</li><li>до: 18000 Гц</li></ul></li><li><b>Чувствительность:</b> -68 дБ</li><li><b>Сопротивление:</b> 400 Ом</li><li><b>Питание:</b> +48 В</li><li><b>Шнур в комплекте:</b> 3 м</li><li><b>Вес:</b> 100 г</li></ul>","Тип: конденсаторный\r\nХарактеристика направленности: всенаправленный\r\nЧастотный диапазон\r\nот: 50 Гц\r\nдо: 18000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -68 дБ\r\nСопротивление: 400 Ом\r\nПитание: +48 В\r\nШнур в комплекте: 3 м\r\nВес: 100 г\r\n","Инструментальный конденсаторный микрофон для гитары. Миниатюрен, практически незаметен. Также может применяться в сфере журналистики. \r\nВ комплекте - адаптер фантомного питания, ветрозащитный экран, а также 2 крепления - к гитаре и к одежде.\r\nТехнические характеристики\r\nТип: конденсаторный\r\nХарактеристика направленности: всенаправленный\r\nЧастотный диапазонот: 50 Гц\r\nдо: 18000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -68 дБ\r\nСопротивление: 400 Ом\r\nПитание: +48 В\r\nШнур в комплекте: 3 м\r\nВес: 100 г\r\n",null,"files/5e2b3cce-2598-11de-b8bd-003048623743_2918.jpg","files/387eb602-b27b-11e0-a5e9-003048623742_2935.jpg","files/e128138e-3f97-11de-931e-003048623743_2961.jpg"]
["02-00005441","Радиосистема WOLDY PAW110/WH12","WOLDY PAW110/WH12","Радиосистема с одним головным вокальным микрофоном, с миниатюрным головным передатчиком, UHF, с фиксированной частотой, пластиковый кейс, питание 1 x AAA.",null,"<P >Радиосистема с одним головным вокальным микрофоном, с миниатюрным головным передатчиком, UHF, с фиксированной частотой, пластиковый кейс, питание 1 x AAA.</P>",null,"Радиосистема с одним головным вокальным микрофоном, с миниатюрным головным передатчиком, UHF, с фиксированной частотой, пластиковый кейс, питание 1 x AAA.\r\n",null,"files/9c9e49ae-3c07-11e5-80c7-0025904f8973_2963.jpg"]
["02-00005440","Радиосистема WOLDY PAW1000/PAH1000","WOLDY PAW1000/PAH1000","Профессиональная двухантенная радиосистема с ручным передатчиком. Несущая частота 580-870 МГц, максимальное количество каналов - 160 (10 групп по 16 каналов), автоматическое сканирование частотных каналов. Большой информационный LCD дисплей, индикаторы уровня радиосигнала и выходного аудиосигнала, синхронизация приемника и передатчика через ИК порт. Ручной передатчик имеет сменный капсюль. CD дисплей на передатчике с информацией об уровне заряда батареи, группе, рабочем канале.",null,"<P >Профессиональная двухантенная радиосистема с ручным передатчиком. Несущая частота 580-870 МГц, максимальное количество каналов - 160 (10 групп по 16 каналов), автоматическое сканирование частотных каналов. Большой информационный LCD дисплей, индикаторы уровня радиосигнала и выходного аудиосигнала, синхронизация приемника и передатчика через ИК порт. Ручной передатчик имеет сменный капсюль. CD дисплей на передатчике с информацией об уровне заряда батареи, группе, рабочем канале.</P>",null,"Профессиональная двухантенная радиосистема с ручным передатчиком. Несущая частота 580-870 МГц, максимальное количество каналов - 160 (10 групп по 16 каналов), автоматическое сканирование частотных каналов. Большой информационный LCD дисплей, индикаторы уровня радиосигнала и выходного аудиосигнала, синхронизация приемника и передатчика через ИК порт. Ручной передатчик имеет сменный капсюль. CD дисплей на передатчике с информацией об уровне заряда батареи, группе, рабочем канале.\r\n",null,"files/67d26c18-3c07-11e5-80c7-0025904f8973_2964.jpg"]
["01-00022606","Вокальный микрофон PROAUDIO MD-50","PROAUDIO MD-50","Динамический вокальный микрофон в прочном стальном корпусе, выполненный в ретро стиле середины прошлого века.","<P >Динамический вокальный микрофон в прочном стальном корпусе, выполненный в ретро стиле середины прошлого века.</P>","<P >Динамический вокальный микрофон в прочном стальном корпусе, выполненный в ретро стиле середины прошлого века.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> динамический</li><li><b>Частотный диапазон</b><ul><li>от: 50 Гц</li><li>до: 16000 Гц</li></ul></li><li><b>Чувствительность:</b> -50 дБ</li><li><b>Сопротивление:</b> 350 Ом</li><li><b>Рекомендуемое сопротивление нагрузки:</b> 1000 Ом</li><li><b>Выключатель:</b> да</li></ul>","Тип: динамический\r\nЧастотный диапазон\r\nот: 50 Гц\r\nдо: 16000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -50 дБ\r\nСопротивление: 350 Ом\r\nРекомендуемое сопротивление нагрузки: 1000 Ом\r\nВыключатель: да\r\n","Динамический вокальный микрофон в прочном стальном корпусе, выполненный в ретро стиле середины прошлого века.\r\nТехнические характеристики\r\nТип: динамический\r\nЧастотный диапазонот: 50 Гц\r\nдо: 16000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -50 дБ\r\nСопротивление: 350 Ом\r\nРекомендуемое сопротивление нагрузки: 1000 Ом\r\nВыключатель: да\r\n","<iframe width=\"550\" height=\"400\" src=\"https://www.youtube.com/embed/99Vao48Pfbg\" frameborder=\"0\" allowfullscreen></iframe>","files/4b54ffa8-b65b-11e0-a5e9-003048623742_2925.jpg","files/4b54ffa9-b65b-11e0-a5e9-003048623742_2953.jpg"]
["01-00002887","Инструментальный микрофон PROAUDIO NS-81","PROAUDIO NS-81","Конденсаторный инструментальный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности и диаметром капсюля 20 мм. Рекомендуется для озвучивания барабанов: over head, Hi-Hat, акустических инструментов, таких как гитара, пианино и т. д.","<P >Конденсаторный инструментальный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности и диаметром капсюля 20 мм. Рекомендуется для озвучивания барабанов: over head, Hi-Hat, акустических инструментов, таких как гитара, пианино и т. д.</P>","<P >Конденсаторный инструментальный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности и диаметром капсюля 20 мм. Рекомендуется для озвучивания барабанов: over head, Hi-Hat, акустических инструментов, таких как гитара, пианино и т. д.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> конденсаторный</li><li><b>Характеристика направленности:</b> кардиоида</li><li><b>Частотный диапазон</b><ul><li>от: 20 Гц</li><li>до: 20000 Гц</li></ul></li><li><b>Чувствительность:</b> -40 дБ</li><li><b>Сопротивление:</b> 200 Ом</li><li><b>Рекомендуемое сопротивление нагрузки:</b> 1000 Ом</li><li><b>Соотношение сигнал/шум:</b> 74 дБ</li><li><b>MAX. SPL for 1% THD @1000Hz:</b> 130 дБ</li><li><b>Разъем:</b> XLR 3-pin</li><li><b>Выключатель:</b> нет</li><li><b>Питание:</b> +48 В</li><li><b>Вес:</b> 130 г</li></ul>","Тип: конденсаторный\r\nХарактеристика направленности: кардиоида\r\nЧастотный диапазон\r\nот: 20 Гц\r\nдо: 20000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -40 дБ\r\nСопротивление: 200 Ом\r\nРекомендуемое сопротивление нагрузки: 1000 Ом\r\nСоотношение сигнал/шум: 74 дБ\r\nMAX. SPL for 1% THD @1000Hz: 130 дБ\r\nРазъем: XLR 3-pin\r\nВыключатель: нет\r\nПитание: +48 В\r\nВес: 130 г\r\n","Конденсаторный инструментальный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности и диаметром капсюля 20 мм. Рекомендуется для озвучивания барабанов: over head, Hi-Hat, акустических инструментов, таких как гитара, пианино и т. д.\r\nТехнические характеристики\r\nТип: конденсаторный\r\nХарактеристика направленности: кардиоида\r\nЧастотный диапазонот: 20 Гц\r\nдо: 20000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -40 дБ\r\nСопротивление: 200 Ом\r\nРекомендуемое сопротивление нагрузки: 1000 Ом\r\nСоотношение сигнал/шум: 74 дБ\r\nMAX. SPL for 1% THD @1000Hz: 130 дБ\r\nРазъем: XLR 3-pin\r\nВыключатель: нет\r\nПитание: +48 В\r\nВес: 130 г\r\n",null,"files/20320645-7e04-11dc-9068-00095b20b59b_2946.jpg","files/4b54ffac-b65b-11e0-a5e9-003048623742_2968.jpg"]
["01-00006435","Радиосистема PROAUDIO WS-811PT","PROAUDIO WS-811PT","Высококачественная, профессиональная радиосистема UHF диапазона, обладающая всеми функциональными возможностями для аппаратуры высшего класса.","<P >Высококачественная, профессиональная радиосистема UHF диапазона, обладающая всеми функциональными возможностями для аппаратуры высшего класса.</P><P >• 193 выбираемых канала UHF диапазона. • Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). • Технология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал. • Оборудован S.A.W. - фильтром интерференции для минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал. • ЖК-дисплей на приемнике, отображающий всю необходимую информацию (частота, антенна A/B, Mute display, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). • ЖК-дисплей на передатчике, отображающий информацию о выбранном канале и заряде батареи. • Настраиваемые антенны для наиболее устойчивого приема. • Компактный размер - Half-rack (половина стойки рэка) • Симметричный XLR выход и несимметричный TRS выход. • Специальная конструкция, устойчивая к помехам, позволяющая работать рядом даже с компьютерными устройствами. • Режим \"Lock - on\" поможет избежать случайного изменения частоты. • Отключение питания.</P>","<P >Высококачественная, профессиональная радиосистема UHF диапазона, обладающая всеми функциональными возможностями для аппаратуры высшего класса.</P><P >• 193 выбираемых канала UHF диапазона. • Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). • Технология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал. • Оборудован S.A.W. - фильтром интерференции для минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал. • ЖК-дисплей на приемнике, отображающий всю необходимую информацию (частота, антенна A/B, Mute display, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). • ЖК-дисплей на передатчике, отображающий информацию о выбранном канале и заряде батареи. • Настраиваемые антенны для наиболее устойчивого приема. • Компактный размер - Half-rack (половина стойки рэка) • Симметричный XLR выход и несимметричный TRS выход. • Специальная конструкция, устойчивая к помехам, позволяющая работать рядом даже с компьютерными устройствами. • Режим \"Lock - on\" поможет избежать случайного изменения частоты. • Отключение питания.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Несущая частота</b><ul><li>от: 782 МГц</li><li>до: 806 МГц</li></ul></li><li><b>Диапазон аудио частот</b><ul><li>от: 50 Гц</li><li>до: 16 кГц</li></ul></li><li><b>Количество частот:</b> 192</li><li><b>Отношение сигнал/шум:</b> 102 дБ</li><li><b>Коэффициент нелинейных искажений:</b> 0.5%</li><li><b>Динамический диапазон аудио:</b> 110 дБ</li><li><b>Рабочая область:</b> 100 м</li><li><b>Мощность передатчика:</b> 10 мВт</li><li><b>Питание передатчика:</b> 2 x AA 1.5 В</li><li><b>Разъем для гарнитуры:</b> mini-XLR 4-pin</li><li><b>Приемник</b><ul><li>Высота: 40 мм</li><li>Ширина: 211 мм</li><li>Длина: 152 мм</li></ul></li></ul>","Несущая частота\r\nот: 782 МГц\r\nдо: 806 МГц\r\n\r\nДиапазон аудио частот\r\nот: 50 Гц\r\nдо: 16 кГц\r\n\r\nКоличество частот: 192\r\nОтношение сигнал/шум: 102 дБ\r\nКоэффициент нелинейных искажений: 0.5%\r\nДинамический диапазон аудио: 110 дБ\r\nРабочая область: 100 м\r\nМощность передатчика: 10 мВт\r\nПитание передатчика: 2 x AA 1.5 В\r\nРазъем для гарнитуры: mini-XLR 4-pin\r\nПриемник\r\nВысота: 40 мм\r\nШирина: 211 мм\r\nДлина: 152 мм\r\n\r\n","Высококачественная, профессиональная радиосистема UHF диапазона, обладающая всеми функциональными возможностями для аппаратуры высшего класса.\r\n• 193 выбираемых канала UHF диапазона. • Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). • Технология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал. • Оборудован S.A.W. - фильтром интерференции для минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал. • ЖК-дисплей на приемнике, отображающий всю необходимую информацию (частота, антенна A/B, Mute display, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). • ЖК-дисплей на передатчике, отображающий информацию о выбранном канале и заряде батареи. • Настраиваемые антенны для наиболее устойчивого приема. • Компактный размер - Half-rack (половина стойки рэка) • Симметричный XLR выход и несимметричный TRS выход. • Специальная конструкция, устойчивая к помехам, позволяющая работать рядом даже с компьютерными устройствами. • Режим \"Lock - on\" поможет избежать случайного изменения частоты. • Отключение питания.\r\nТехнические характеристики\r\nНесущая частотаот: 782 МГц\r\nдо: 806 МГц\r\n\r\nДиапазон аудио частотот: 50 Гц\r\nдо: 16 кГц\r\n\r\nКоличество частот: 192\r\nОтношение сигнал/шум: 102 дБ\r\nКоэффициент нелинейных искажений: 0.5%\r\nДинамический диапазон аудио: 110 дБ\r\nРабочая область: 100 м\r\nМощность передатчика: 10 мВт\r\nПитание передатчика: 2 x AA 1.5 В\r\nРазъем для гарнитуры: mini-XLR 4-pin\r\nПриемникВысота: 40 мм\r\nШирина: 211 мм\r\nДлина: 152 мм\r\n\r\n",null,"files/10c6c45c-8ce7-11e0-b725-003048623742_2939.jpg","files/4db8e705-05f4-11dd-a93b-003048623742_2972.jpg"]
["01-00008108","Радиосистема PROAUDIO WS-811HT-B","PROAUDIO WS-811HT-B","Высококачественная, одноканальная радиосистема UHF диапазона, обладающая полным набором функций, необходимых для профессионального оборудования высокого класса. Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). Технология “True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Дисплей на жидких кристаллах отображающий всю необходимую информацию (канал, антенна A/B, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). Область применения – универсальная система для озвучивания бэк и лидер вокала, с высоким профессиональным качеством. Все радиосистемы, представленные в группе ”Профессионал” - высококачественные системы работающие в минимально загрязнённом UHF диапазоне. Во всех без исключения моделях применена технология ”True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Улучшенная внутренняя схема, гарантирующая устойчивый приём сигнала и позволяющая работать рядом даже с компьютерными системами, создающими очень высокий уровень радиочастотных помех. Кроме того, приёмники снабжены S.A.W. фильтром – фильтром интерференции, для дополнительной минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал.","<P >Высококачественная, одноканальная радиосистема UHF диапазона, обладающая полным набором функций, необходимых для профессионального оборудования высокого класса. Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). Технология “True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Дисплей на жидких кристаллах отображающий всю необходимую информацию (канал, антенна A/B, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). Область применения – универсальная система для озвучивания бэк и лидер вокала, с высоким профессиональным качеством. Все радиосистемы, представленные в группе ”Профессионал” - высококачественные системы работающие в минимально загрязнённом UHF диапазоне. Во всех без исключения моделях применена технология ”True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Улучшенная внутренняя схема, гарантирующая устойчивый приём сигнала и позволяющая работать рядом даже с компьютерными системами, создающими очень высокий уровень радиочастотных помех. Кроме того, приёмники снабжены S.A.W. фильтром – фильтром интерференции, для дополнительной минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал. </P><P >Передатчик снабжен встроенным жидкокристаллическим диспллем, показывающим рабочую частоту или канал, оставшийся заряд батареи. Внутренняя уникальная конструкция антенны, уменьшающая помехи. Наличие регулятора ”squelch” регулирующего порог обрезания шумов и предотвращающего прием нежелательного сигнала. В комплекте цветные заменяемые “идентификаторы”, облегчающие идентификацию канала. Также передатчик оснащен функцией “Lock mode”, защищающей от случайного изменения частоты, чувствительности и отключения питания. </P><P ><b>Особенности:</b> <ul><li>192 выбираемых канала UHF диапазона. </li><li>Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels).</li><li>Технология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал.</li><li>Оборудован S.A.W. - фильтром интерференции для минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал.</li><li>ЖК-дисплей, отображающий всю необходимую информацию (частота, антенна A/B, Mute display, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона).</li><li>Настраиваемые антенны для наиболее устойчивого приема.</li><li>Встроенный шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки.</li><li>7 цветных заменяемых \"идентификаторов\" в комплекте</li><li>Компактный размер - Half-rack (половина стойки рэка)</li><li>Симметричный XLR выход и несимметричный TRS выход.</li><li>Специальная конструкция, устойчивая к помехам, позволяющая работать рядом даже с компьютерными устройствами.</li><li>Режим \"Lock - on\" поможет избежать случайного изменения частоты.</li><li>Держатель для микрофона в комплекте. </li></ul></P>","<P >Высококачественная, одноканальная радиосистема UHF диапазона, обладающая полным набором функций, необходимых для профессионального оборудования высокого класса. Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). Технология “True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Дисплей на жидких кристаллах отображающий всю необходимую информацию (канал, антенна A/B, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). Область применения – универсальная система для озвучивания бэк и лидер вокала, с высоким профессиональным качеством. Все радиосистемы, представленные в группе ”Профессионал” - высококачественные системы работающие в минимально загрязнённом UHF диапазоне. Во всех без исключения моделях применена технология ”True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Улучшенная внутренняя схема, гарантирующая устойчивый приём сигнала и позволяющая работать рядом даже с компьютерными системами, создающими очень высокий уровень радиочастотных помех. Кроме того, приёмники снабжены S.A.W. фильтром – фильтром интерференции, для дополнительной минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал. </P><P >Передатчик снабжен встроенным жидкокристаллическим диспллем, показывающим рабочую частоту или канал, оставшийся заряд батареи. Внутренняя уникальная конструкция антенны, уменьшающая помехи. Наличие регулятора ”squelch” регулирующего порог обрезания шумов и предотвращающего прием нежелательного сигнала. В комплекте цветные заменяемые “идентификаторы”, облегчающие идентификацию канала. Также передатчик оснащен функцией “Lock mode”, защищающей от случайного изменения частоты, чувствительности и отключения питания. </P><P ><b>Особенности:</b> <ul><li>192 выбираемых канала UHF диапазона. </li><li>Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels).</li><li>Технология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал.</li><li>Оборудован S.A.W. - фильтром интерференции для минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал.</li><li>ЖК-дисплей, отображающий всю необходимую информацию (частота, антенна A/B, Mute display, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона).</li><li>Настраиваемые антенны для наиболее устойчивого приема.</li><li>Встроенный шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки.</li><li>7 цветных заменяемых \"идентификаторов\" в комплекте</li><li>Компактный размер - Half-rack (половина стойки рэка)</li><li>Симметричный XLR выход и несимметричный TRS выход.</li><li>Специальная конструкция, устойчивая к помехам, позволяющая работать рядом даже с компьютерными устройствами.</li><li>Режим \"Lock - on\" поможет избежать случайного изменения частоты.</li><li>Держатель для микрофона в комплекте. </li></ul></P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Несущая частота</b><ul><li>от: 782 МГц</li><li>до: 806 МГц</li></ul></li><li><b>Диапазон аудио частот</b><ul><li>от: 50 Гц</li><li>до: 16 кГц</li></ul></li><li><b>Количество частот:</b> 192</li><li><b>Отношение сигнал/шум:</b> 102 дБ</li><li><b>Коэффициент нелинейных искажений:</b> 0.5%</li><li><b>Динамический диапазон аудио:</b> 110 дБ</li><li><b>Рабочая область:</b> 100 м</li><li><b>Питание передатчика:</b> 2 x AA 1.5 В</li><li><b>Приемник</b><ul><li>Высота: 40 мм</li><li>Ширина: 211 мм</li><li>Длина: 152 мм</li></ul></li></ul>","Несущая частота\r\nот: 782 МГц\r\nдо: 806 МГц\r\n\r\nДиапазон аудио частот\r\nот: 50 Гц\r\nдо: 16 кГц\r\n\r\nКоличество частот: 192\r\nОтношение сигнал/шум: 102 дБ\r\nКоэффициент нелинейных искажений: 0.5%\r\nДинамический диапазон аудио: 110 дБ\r\nРабочая область: 100 м\r\nПитание передатчика: 2 x AA 1.5 В\r\nПриемник\r\nВысота: 40 мм\r\nШирина: 211 мм\r\nДлина: 152 мм\r\n\r\n","Высококачественная, одноканальная радиосистема UHF диапазона, обладающая полным набором функций, необходимых для профессионального оборудования высокого класса. Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). Технология “True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Дисплей на жидких кристаллах отображающий всю необходимую информацию (канал, антенна A/B, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). Область применения – универсальная система для озвучивания бэк и лидер вокала, с высоким профессиональным качеством. Все радиосистемы, представленные в группе ”Профессионал” - высококачественные системы работающие в минимально загрязнённом UHF диапазоне. Во всех без исключения моделях применена технология ”True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Улучшенная внутренняя схема, гарантирующая устойчивый приём сигнала и позволяющая работать рядом даже с компьютерными системами, создающими очень высокий уровень радиочастотных помех. Кроме того, приёмники снабжены S.A.W. фильтром – фильтром интерференции, для дополнительной минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал. \r\nПередатчик снабжен встроенным жидкокристаллическим диспллем, показывающим рабочую частоту или канал, оставшийся заряд батареи. Внутренняя уникальная конструкция антенны, уменьшающая помехи. Наличие регулятора ”squelch” регулирующего порог обрезания шумов и предотвращающего прием нежелательного сигнала. В комплекте цветные заменяемые “идентификаторы”, облегчающие идентификацию канала. Также передатчик оснащен функцией “Lock mode”, защищающей от случайного изменения частоты, чувствительности и отключения питания. \r\nОсобенности: 192 выбираемых канала UHF диапазона. \r\nФазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels).\r\nТехнология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал.\r\nОборудован S.A.W. - фильтром интерференции для минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал.\r\nЖК-дисплей, отображающий всю необходимую информацию (частота, антенна A/B, Mute display, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона).\r\nНастраиваемые антенны для наиболее устойчивого приема.\r\nВстроенный шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки.\r\n7 цветных заменяемых \"идентификаторов\" в комплекте\r\nКомпактный размер - Half-rack (половина стойки рэка)\r\nСимметричный XLR выход и несимметричный TRS выход.\r\nСпециальная конструкция, устойчивая к помехам, позволяющая работать рядом даже с компьютерными устройствами.\r\nРежим \"Lock - on\" поможет избежать случайного изменения частоты.\r\nДержатель для микрофона в комплекте. \r\n\r\nТехнические характеристики\r\nНесущая частотаот: 782 МГц\r\nдо: 806 МГц\r\n\r\nДиапазон аудио частотот: 50 Гц\r\nдо: 16 кГц\r\n\r\nКоличество частот: 192\r\nОтношение сигнал/шум: 102 дБ\r\nКоэффициент нелинейных искажений: 0.5%\r\nДинамический диапазон аудио: 110 дБ\r\nРабочая область: 100 м\r\nПитание передатчика: 2 x AA 1.5 В\r\nПриемникВысота: 40 мм\r\nШирина: 211 мм\r\nДлина: 152 мм\r\n\r\n",null,"files/8ec9e8be-cee7-11e1-8c7f-003048623742_2941.jpg","files/75da250c-8562-11de-b4b6-003048623743_2951.jpg","files/cc1d79fe-f721-11dc-bb9b-003048623742_2956.jpg","files/4db8e704-05f4-11dd-a93b-003048623742_2974.jpg"]
["01-00007681","Вокальный микрофон PROAUDIO UB-81","PROAUDIO UB-81","Вокальный динамический микрофон PROAUDIO UB-81 - флагманская модель динамических вокальных микрофонов PROAUDIO. Предназначен для вокалистов с высочайшими требованиями к качеству звука и оптимально подойдёт для концертной сценической, туровой и студийной работы, благодаря отличным характеристикам и высокой надёжности микрофона. Оригинальные, инновационные технические решения выделяют эти модели из общего ряда динамических вокальных микрофонов:","<P >Вокальный динамический микрофон PROAUDIO UB-81 - флагманская модель динамических вокальных микрофонов PROAUDIO. Предназначен для вокалистов с высочайшими требованиями к качеству звука и оптимально подойдёт для концертной сценической, туровой и студийной работы, благодаря отличным характеристикам и высокой надёжности микрофона. Оригинальные, инновационные технические решения выделяют эти модели из общего ряда динамических вокальных микрофонов:</P><P ><b>Особенности:</b> <ul><li>В модели применена запатентованная в четырёх странах технология двойной диафрагмы, заимствованная у высококачественных студийных микрофонов и гарантирующая широкий и ровный частотный отклик. (патент: США 5590211, Германия 295 12 868.2, Япония 3020214, Тайвань 122955)</li><li>Технология двойной амортизирующей системы, имеющая четыре патента, которая максимально снижает уровень шумов от прикосновения рук и вибрации стойки, а также надёжно предохраняет внутреннюю схему микрофона от повреждений в тяжелейших условиях туровой концертной деятельности. (патент: США 5706359, Германия 29700827.7, Япония 3039426, Тайвань 120166)</li><li>Резистивный выключатель. Принцип действия такого выключателя напоминает работу переменного резистора. Основным компонентом выключателя является резистивная пластина. При включенном состоянии контакт ползунка находится в одном из крайних положений, при котором сопротивление пластины отсутствует, а при выключенном - в другом крайнем положении, при котором сопротивление пластины очень большое. Благодаря такой конструкции полностью исключается щелчок при включении и отключении микрофона</li><li>Защитная решётка звукоснимателя, которая в процессе производства подвергается специальной высокотемпературной обработке, в результате чего её прочность десятикратно превосходит прочность решёток обычных микрофонов</li><li>Неодимовый магнит, обеспечивающий максимальную выходную мощность и чувствительность, специальную катушку из алюминиевого сплава для высококачественного снятия высоких частот</li><li>Прорезиненное кольцо вокруг решётки звукоснимателя, выполняющее роль дополнительного амортизатора и предотвращающее скатывание микрофона на плоской поверхности</li><li>Входящий в комплект поставки микрофонный кабель имеет запатентованный, специальный дизайн и техническое решение разъёма подключения микрофона, гарантирующее более 50000 подключений без любых повреждений! Специальный эластичный кожух из прочного полимера на коннекторе, увеличивает радиус изгиба кабеля, при этом равномерно распределяя нагрузку по длине кабеля при многократных перегибах.(патент: Япония 3045270, Германия 297 12 632.6, Китай 97221222.1) </li></ul></P><P >В комплект входит кабель XLR-XLR длиной 6 метров, держатель, а также чехол.</P>","<P >Вокальный динамический микрофон PROAUDIO UB-81 - флагманская модель динамических вокальных микрофонов PROAUDIO. Предназначен для вокалистов с высочайшими требованиями к качеству звука и оптимально подойдёт для концертной сценической, туровой и студийной работы, благодаря отличным характеристикам и высокой надёжности микрофона. Оригинальные, инновационные технические решения выделяют эти модели из общего ряда динамических вокальных микрофонов:</P><P ><b>Особенности:</b> <ul><li>В модели применена запатентованная в четырёх странах технология двойной диафрагмы, заимствованная у высококачественных студийных микрофонов и гарантирующая широкий и ровный частотный отклик. (патент: США 5590211, Германия 295 12 868.2, Япония 3020214, Тайвань 122955)</li><li>Технология двойной амортизирующей системы, имеющая четыре патента, которая максимально снижает уровень шумов от прикосновения рук и вибрации стойки, а также надёжно предохраняет внутреннюю схему микрофона от повреждений в тяжелейших условиях туровой концертной деятельности. (патент: США 5706359, Германия 29700827.7, Япония 3039426, Тайвань 120166)</li><li>Резистивный выключатель. Принцип действия такого выключателя напоминает работу переменного резистора. Основным компонентом выключателя является резистивная пластина. При включенном состоянии контакт ползунка находится в одном из крайних положений, при котором сопротивление пластины отсутствует, а при выключенном - в другом крайнем положении, при котором сопротивление пластины очень большое. Благодаря такой конструкции полностью исключается щелчок при включении и отключении микрофона</li><li>Защитная решётка звукоснимателя, которая в процессе производства подвергается специальной высокотемпературной обработке, в результате чего её прочность десятикратно превосходит прочность решёток обычных микрофонов</li><li>Неодимовый магнит, обеспечивающий максимальную выходную мощность и чувствительность, специальную катушку из алюминиевого сплава для высококачественного снятия высоких частот</li><li>Прорезиненное кольцо вокруг решётки звукоснимателя, выполняющее роль дополнительного амортизатора и предотвращающее скатывание микрофона на плоской поверхности</li><li>Входящий в комплект поставки микрофонный кабель имеет запатентованный, специальный дизайн и техническое решение разъёма подключения микрофона, гарантирующее более 50000 подключений без любых повреждений! Специальный эластичный кожух из прочного полимера на коннекторе, увеличивает радиус изгиба кабеля, при этом равномерно распределяя нагрузку по длине кабеля при многократных перегибах.(патент: Япония 3045270, Германия 297 12 632.6, Китай 97221222.1) </li></ul></P><P >В комплект входит кабель XLR-XLR длиной 6 метров, держатель, а также чехол.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> динамический</li><li><b>Характеристика направленности:</b> суперкардиоида</li><li><b>Частотный диапазон</b><ul><li>от: 50 Гц</li><li>до: 18000 Гц</li></ul></li><li><b>Чувствительность:</b> -74 дБ</li><li><b>Сопротивление:</b> 300 Ом</li><li><b>Выключатель:</b> да</li><li><b>Шнур в комплекте:</b> 6 м</li><li><b>Вес:</b> 324 г</li></ul>","Тип: динамический\r\nХарактеристика направленности: суперкардиоида\r\nЧастотный диапазон\r\nот: 50 Гц\r\nдо: 18000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -74 дБ\r\nСопротивление: 300 Ом\r\nВыключатель: да\r\nШнур в комплекте: 6 м\r\nВес: 324 г\r\n","Вокальный динамический микрофон PROAUDIO UB-81 - флагманская модель динамических вокальных микрофонов PROAUDIO. Предназначен для вокалистов с высочайшими требованиями к качеству звука и оптимально подойдёт для концертной сценической, туровой и студийной работы, благодаря отличным характеристикам и высокой надёжности микрофона. Оригинальные, инновационные технические решения выделяют эти модели из общего ряда динамических вокальных микрофонов:\r\nОсобенности: В модели применена запатентованная в четырёх странах технология двойной диафрагмы, заимствованная у высококачественных студийных микрофонов и гарантирующая широкий и ровный частотный отклик. (патент: США 5590211, Германия 295 12 868.2, Япония 3020214, Тайвань 122955)\r\nТехнология двойной амортизирующей системы, имеющая четыре патента, которая максимально снижает уровень шумов от прикосновения рук и вибрации стойки, а также надёжно предохраняет внутреннюю схему микрофона от повреждений в тяжелейших условиях туровой концертной деятельности. (патент: США 5706359, Германия 29700827.7, Япония 3039426, Тайвань 120166)\r\nРезистивный выключатель. Принцип действия такого выключателя напоминает работу переменного резистора. Основным компонентом выключателя является резистивная пластина. При включенном состоянии контакт ползунка находится в одном из крайних положений, при котором сопротивление пластины отсутствует, а при выключенном - в другом крайнем положении, при котором сопротивление пластины очень большое. Благодаря такой конструкции полностью исключается щелчок при включении и отключении микрофона\r\nЗащитная решётка звукоснимателя, которая в процессе производства подвергается специальной высокотемпературной обработке, в результате чего её прочность десятикратно превосходит прочность решёток обычных микрофонов\r\nНеодимовый магнит, обеспечивающий максимальную выходную мощность и чувствительность, специальную катушку из алюминиевого сплава для высококачественного снятия высоких частот\r\nПрорезиненное кольцо вокруг решётки звукоснимателя, выполняющее роль дополнительного амортизатора и предотвращающее скатывание микрофона на плоской поверхности\r\nВходящий в комплект поставки микрофонный кабель имеет запатентованный, специальный дизайн и техническое решение разъёма подключения микрофона, гарантирующее более 50000 подключений без любых повреждений! Специальный эластичный кожух из прочного полимера на коннекторе, увеличивает радиус изгиба кабеля, при этом равномерно распределяя нагрузку по длине кабеля при многократных перегибах.(патент: Япония 3045270, Германия 297 12 632.6, Китай 97221222.1) \r\n\r\nВ комплект входит кабель XLR-XLR длиной 6 метров, держатель, а также чехол.\r\nТехнические характеристики\r\nТип: динамический\r\nХарактеристика направленности: суперкардиоида\r\nЧастотный диапазонот: 50 Гц\r\nдо: 18000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -74 дБ\r\nСопротивление: 300 Ом\r\nВыключатель: да\r\nШнур в комплекте: 6 м\r\nВес: 324 г\r\n",null,"files/20320630-7e04-11dc-9068-00095b20b59b_2929.jpg","files/2f144ee4-b1ba-11e0-a5e9-003048623742_2942.jpg","files/4bb6ca14-fc6d-11dc-a93b-003048623742_2965.jpg","files/70a420d6-0820-11e5-80c5-0025904f8973_2975.jpg"]
["01-00010341","Карта расширения YAMAHA MY16AE","YAMAHA MY16AE","Карта совместима с цифровыми микшерами Yamaha 02R96, 01V96, DM2000 и DM1000. Карта поддерживает одновременную работу 16 каналов формата AES/EBU посредством одного слота расширения консолей Yamaha 02R96 и 01V96 , а также цифровых микшеров DM2000 и DM1000. Все 16 каналов могут быть задействованы независимо друг от друга при частоте сэмплирования 48кГц. Кроме того, карта MY 16-AT может использоваться для “двухканального” подключения 24-bit/96 kHz к цифровым записывающим устройствам (используя 2 трека для создания одного), предоставляя 8 каналов I/O с частотой 88.2 или 96 кГц.",null,"<P >Карта совместима с цифровыми микшерами Yamaha 02R96, 01V96, DM2000 и DM1000. Карта поддерживает одновременную работу 16 каналов формата AES/EBU посредством одного слота расширения консолей Yamaha 02R96 и 01V96 , а также цифровых микшеров DM2000 и DM1000. Все 16 каналов могут быть задействованы независимо друг от друга при частоте сэмплирования 48кГц. Кроме того, карта MY 16-AT может использоваться для “двухканального” подключения 24-bit/96 kHz к цифровым записывающим устройствам (используя 2 трека для создания одного), предоставляя 8 каналов I/O с частотой 88.2 или 96 кГц. </P><P >Платы серии MY16 совместимы с форматом 24-bit/96kHz и подходят для любого из мини -YGDAI слотов на задней панели микшера 02R96 (4 слота), а также для моделей DM2000 (6 слотов расширения), DM1000 (2 слота) и модели 01V96 (1 слот). При 24- битной шине вводавывода внутренние преобразования сигнала выполняются 48битным процессором.</P>",null,"Карта совместима с цифровыми микшерами Yamaha 02R96, 01V96, DM2000 и DM1000. Карта поддерживает одновременную работу 16 каналов формата AES/EBU посредством одного слота расширения консолей Yamaha 02R96 и 01V96 , а также цифровых микшеров DM2000 и DM1000. Все 16 каналов могут быть задействованы независимо друг от друга при частоте сэмплирования 48кГц. Кроме того, карта MY 16-AT может использоваться для “двухканального” подключения 24-bit/96 kHz к цифровым записывающим устройствам (используя 2 трека для создания одного), предоставляя 8 каналов I/O с частотой 88.2 или 96 кГц. \r\nПлаты серии MY16 совместимы с форматом 24-bit/96kHz и подходят для любого из мини -YGDAI слотов на задней панели микшера 02R96 (4 слота), а также для моделей DM2000 (6 слотов расширения), DM1000 (2 слота) и модели 01V96 (1 слот). При 24- битной шине вводавывода внутренние преобразования сигнала выполняются 48битным процессором.\r\n",null,"files/ac7fccfd-b664-11df-abf9-003048623742_2976.jpg"]
["01-00021242","Радиосистема PROAUDIO WS-821PT","PROAUDIO WS-821PT","Профессиональная беспроводная радиосистема с портативным передатчиком и головным микрофоном, предназначенная для применения в небольших клубах, ресторанах, кафе.","<P >Профессиональная беспроводная радиосистема с портативным передатчиком и головным микрофоном, предназначенная для применения в небольших клубах, ресторанах, кафе.</P><P ><b>Особенности:</b> <ul><li>Головной микрофон с кардиоидной диаграммой направленности.</li><li>PLL - система фазовой автоподстройки частоты,</li><li>Технология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал.</li><li>16 частотных каналов.</li><li>До 4 одновременно работающих систем</li><li>Система защиты от интерференции.</li><li>Шумовая проверка и функция шумоподавления.</li><li>Система имеет аудио выход на двух разъемах: балансный 3-pin XLR и несимметричный 1/4” джек.</li><li>3 уровня чувствительности входа для микрофона</li><li>Крепления для установки в рэк</li><li>Алюминиевый кейс</li></ul></P>","<P >Профессиональная беспроводная радиосистема с портативным передатчиком и головным микрофоном, предназначенная для применения в небольших клубах, ресторанах, кафе.</P><P ><b>Особенности:</b> <ul><li>Головной микрофон с кардиоидной диаграммой направленности.</li><li>PLL - система фазовой автоподстройки частоты,</li><li>Технология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал.</li><li>16 частотных каналов.</li><li>До 4 одновременно работающих систем</li><li>Система защиты от интерференции.</li><li>Шумовая проверка и функция шумоподавления.</li><li>Система имеет аудио выход на двух разъемах: балансный 3-pin XLR и несимметричный 1/4” джек.</li><li>3 уровня чувствительности входа для микрофона</li><li>Крепления для установки в рэк</li><li>Алюминиевый кейс</li></ul></P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Несущая частота</b><ul><li>от: 800 МГц</li><li>до: 822 МГц</li></ul></li><li><b>Диапазон аудио частот</b><ul><li>от: 60 Гц</li><li>до: 16 кГц</li></ul></li><li><b>Количество каналов:</b> 16</li><li><b>Количество одновременно работающих систем:</b> 8</li><li><b>Отношение сигнал/шум:</b> 105 дБ</li><li><b>Коэффициент нелинейных искажений:</b> 1%</li><li><b>Динамический диапазон аудио:</b> 90 дБ</li><li><b>Рабочая область:</b> 60 м</li><li><b>Питание передатчика:</b> 2 x AA 1.5 В</li><li><b>Разъем для гарнитуры:</b> TA3F</li><li><b>Приемник</b><ul><li>Высота: 44 мм</li><li>Ширина: 212 мм</li><li>Длина: 160 мм</li><li>Вес: 880 г</li></ul></li></ul>","Несущая частота\r\nот: 800 МГц\r\nдо: 822 МГц\r\n\r\nДиапазон аудио частот\r\nот: 60 Гц\r\nдо: 16 кГц\r\n\r\nКоличество каналов: 16\r\nКоличество одновременно работающих систем: 8\r\nОтношение сигнал/шум: 105 дБ\r\nКоэффициент нелинейных искажений: 1%\r\nДинамический диапазон аудио: 90 дБ\r\nРабочая область: 60 м\r\nПитание передатчика: 2 x AA 1.5 В\r\nРазъем для гарнитуры: TA3F\r\nПриемник\r\nВысота: 44 мм\r\nШирина: 212 мм\r\nДлина: 160 мм\r\nВес: 880 г\r\n\r\n","Профессиональная беспроводная радиосистема с портативным передатчиком и головным микрофоном, предназначенная для применения в небольших клубах, ресторанах, кафе.\r\nОсобенности: Головной микрофон с кардиоидной диаграммой направленности.\r\nPLL - система фазовой автоподстройки частоты,\r\nТехнология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал.\r\n16 частотных каналов.\r\nДо 4 одновременно работающих систем\r\nСистема защиты от интерференции.\r\nШумовая проверка и функция шумоподавления.\r\nСистема имеет аудио выход на двух разъемах: балансный 3-pin XLR и несимметричный 1/4” джек.\r\n3 уровня чувствительности входа для микрофона\r\nКрепления для установки в рэк\r\nАлюминиевый кейс\r\n\r\nТехнические характеристики\r\nНесущая частотаот: 800 МГц\r\nдо: 822 МГц\r\n\r\nДиапазон аудио частотот: 60 Гц\r\nдо: 16 кГц\r\n\r\nКоличество каналов: 16\r\nКоличество одновременно работающих систем: 8\r\nОтношение сигнал/шум: 105 дБ\r\nКоэффициент нелинейных искажений: 1%\r\nДинамический диапазон аудио: 90 дБ\r\nРабочая область: 60 м\r\nПитание передатчика: 2 x AA 1.5 В\r\nРазъем для гарнитуры: TA3F\r\nПриемникВысота: 44 мм\r\nШирина: 212 мм\r\nДлина: 160 мм\r\nВес: 880 г\r\n\r\n","<iframe width=\"550\" height=\"400\" src=\"https://www.youtube.com/embed/DRcVFy07Gms\" frameborder=\"0\" allowfullscreen></iframe>","files/2a1999a7-4314-11e0-bb5b-003048623742_2932.jpg","files/2a1999a8-4314-11e0-bb5b-003048623742_2943.jpg","files/057e1e13-9ba2-11e0-81b6-003048623742_2962.jpg","files/2a1999a9-4314-11e0-bb5b-003048623742_2970.jpg"]
["01-00026776","Радиосистема PROAUDIO WS-820PT-M","PROAUDIO WS-820PT-M","UHF радиосистема с головным микрофоном и миниатюрным передатчиком, закрепленным прямо на оголовье микрофона. Такая система будет удобна для занятий спортом, в частности, фитнессом, и в других систуациях, где неудобно использовать напоясный передатчик с кабелем микрофона. Система имеет фиксированную частоту. Передатчик работает от 1 батареи типа AAA. Для переноски имеется удобный пластиковый кейс.","<P >UHF радиосистема с головным микрофоном и миниатюрным передатчиком, закрепленным прямо на оголовье микрофона. Такая система будет удобна для занятий спортом, в частности, фитнессом, и в других систуациях, где неудобно использовать напоясный передатчик с кабелем микрофона. Система имеет фиксированную частоту. Передатчик работает от 1 батареи типа AAA. Для переноски имеется удобный пластиковый кейс.</P>","<P >UHF радиосистема с головным микрофоном и миниатюрным передатчиком, закрепленным прямо на оголовье микрофона. Такая система будет удобна для занятий спортом, в частности, фитнессом, и в других систуациях, где неудобно использовать напоясный передатчик с кабелем микрофона. Система имеет фиксированную частоту. Передатчик работает от 1 батареи типа AAA. Для переноски имеется удобный пластиковый кейс.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Несущая частота</b><ul><li>от: 630 МГц</li><li>до: 634 МГц</li></ul></li><li><b>Диапазон аудио частот</b><ul><li>от: 60 Гц</li><li>до: 16000 кГц</li></ul></li><li><b>Количество частот:</b> 1</li><li><b>Коэффициент нелинейных искажений:</b> 1%</li><li><b>Динамический диапазон аудио:</b> 90 дБ</li><li><b>Рабочая область:</b> 100 м</li><li><b>Питание передатчика:</b> 1 x AAA 1.5 В</li><li><b>Выходные разъемы:</b> XLR, TRS</li><li><b>Приемник</b><ul><li>Высота: 42 мм</li><li>Ширина: 116 мм</li><li>Длина: 210 мм</li></ul></li></ul>","Несущая частота\r\nот: 630 МГц\r\nдо: 634 МГц\r\n\r\nДиапазон аудио частот\r\nот: 60 Гц\r\nдо: 16000 кГц\r\n\r\nКоличество частот: 1\r\nКоэффициент нелинейных искажений: 1%\r\nДинамический диапазон аудио: 90 дБ\r\nРабочая область: 100 м\r\nПитание передатчика: 1 x AAA 1.5 В\r\nВыходные разъемы: XLR, TRS\r\nПриемник\r\nВысота: 42 мм\r\nШирина: 116 мм\r\nДлина: 210 мм\r\n\r\n","UHF радиосистема с головным микрофоном и миниатюрным передатчиком, закрепленным прямо на оголовье микрофона. Такая система будет удобна для занятий спортом, в частности, фитнессом, и в других систуациях, где неудобно использовать напоясный передатчик с кабелем микрофона. Система имеет фиксированную частоту. Передатчик работает от 1 батареи типа AAA. Для переноски имеется удобный пластиковый кейс.\r\nТехнические характеристики\r\nНесущая частотаот: 630 МГц\r\nдо: 634 МГц\r\n\r\nДиапазон аудио частотот: 60 Гц\r\nдо: 16000 кГц\r\n\r\nКоличество частот: 1\r\nКоэффициент нелинейных искажений: 1%\r\nДинамический диапазон аудио: 90 дБ\r\nРабочая область: 100 м\r\nПитание передатчика: 1 x AAA 1.5 В\r\nВыходные разъемы: XLR, TRS\r\nПриемникВысота: 42 мм\r\nШирина: 116 мм\r\nДлина: 210 мм\r\n\r\n","<iframe width=\"550\" height=\"400\" src=\"https://www.youtube.com/embed/MOiwMxya8tY\" frameborder=\"0\" allowfullscreen></iframe>","files/b4a3e0de-0ed4-11e3-9e23-003048623742_2955.jpg","files/a6901117-eac3-11e2-af6c-003048623742_2966.jpg"]
["01-00023991","Активный микшерный пульт YAMAHA EMX512SC","YAMAHA EMX512SC","Модель EMX 512 SC имеет встроенный усилитель мощности, четыре моноканала, четыре стереоканала, главную стереошину, две вспомогательные шины, встроенный процессор эффектов.",null,"<P >Модель EMX 512 SC имеет встроенный усилитель мощности, четыре моноканала, четыре стереоканала, главную стереошину, две вспомогательные шины, встроенный процессор эффектов. </P><P >На каждом моноканале есть симметричный микрофонный вход (XLR), симметричный линейный вход (джек), переключатель аттенюатора (-30 дБ), светодиодный индикатор возникновения положительной обратной связи, трехполосный эквалайзер, регуляторы уровня посыла на вспомогательные шины, компрессор с регулятором степени компрессии, регулятор уровня. </P><P >На первых двух стереоканалах есть симметричный микрофонный моновход, пара несимметричных линейных входов (джеки, левый — моно), светодиодный индикатор возникновения положительной обратной связи, трехполосный эквалайзер, регуляторы уровня посыла на вспомогательные шины, регулятор уровня. </P><P >На третьем и четвертом стереоканалах есть симметричный микрофонный моновход, пара несимметричных линейных входов (RCA), светодиодный индикатор возникновения положительной обратной связи, трехполосный эквалайзер, регуляторы уровня посыла на вспомогательные шины, регулятор уровня. </P><P >Первая вспомогательная шина имеет семиполосный графический эквалайзер, регулятор уровня, пятисегментный светодиодный индикатор уровня сигнала, несимметричный линейный выход (джек). Отбор сигнала с каналов на первую вспомогательную шину осуществляется префейдерно. </P><P >Вторая вспомогательная шина имеет несимметричный линейный выход (джек). Отбор сигнала на встроенный процессор эффектов осуществляется со второй вспомогательной шины. </P><P >Секция процессора эффектов имеет 24-разрядные аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи (обработка 32-разрядная), селектор пэтча, регулятор параметра эффекта, переключатель и светодиодный индикатор активности, разъем (джек) для педального переключателя (позволяет дистанционно управлять включением/выключением обработки), регуляторы уровня возврата с эффекта на главную и первую вспомогательную шины. В набор предлагаемых эффектов входят реверберация (восемь алгоритмов), дилей (два алгоритма), хорус (два алгоритма), фленджер, фейзер, автовау, дисторшн. </P><P >На главной стереошине есть пара выходов для записи (RCA), семиполосный графический эквалайзер, регулятор уровня, пара пятисегментных светодиодных индикаторов уровня сигнала, пара главных линейных выходов (джеки, левый — моно). </P><P >Усилитель мощности имеет селектор источника сигнала (может быть выбрана главная стереошина или моносумма главной стереошины и первая вспомогательная шина), переключатель и светодиодный индикатор активности эффекта \"виртуального субвуфера\" (называется Yamaha Speaker Processing).</P><P >Также есть переключатель (со встроенным светодиодным индикатором) заглушения первых шести каналов, выключатель (со встроенным светодиодным индикатором) фантомного питания (напряжением +15 В, включается сразу для всех микрофонных входов), светодиодный индикатор, выключатель и гнездо кабеля питания, терминал для заземления, ручки для переноски. </P><P >Возможна как настольная установка (наклонно или вертикально, для чего предусмотрены ножки и съемные подпорки), так и рэковая (посредством приобретаемого отдельно адаптера RK512, микшер занимает семь единиц рэкового пространства).</P>",null,"Модель EMX 512 SC имеет встроенный усилитель мощности, четыре моноканала, четыре стереоканала, главную стереошину, две вспомогательные шины, встроенный процессор эффектов. \r\nНа каждом моноканале есть симметричный микрофонный вход (XLR), симметричный линейный вход (джек), переключатель аттенюатора (-30 дБ), светодиодный индикатор возникновения положительной обратной связи, трехполосный эквалайзер, регуляторы уровня посыла на вспомогательные шины, компрессор с регулятором степени компрессии, регулятор уровня. \r\nНа первых двух стереоканалах есть симметричный микрофонный моновход, пара несимметричных линейных входов (джеки, левый — моно), светодиодный индикатор возникновения положительной обратной связи, трехполосный эквалайзер, регуляторы уровня посыла на вспомогательные шины, регулятор уровня. \r\nНа третьем и четвертом стереоканалах есть симметричный микрофонный моновход, пара несимметричных линейных входов (RCA), светодиодный индикатор возникновения положительной обратной связи, трехполосный эквалайзер, регуляторы уровня посыла на вспомогательные шины, регулятор уровня. \r\nПервая вспомогательная шина имеет семиполосный графический эквалайзер, регулятор уровня, пятисегментный светодиодный индикатор уровня сигнала, несимметричный линейный выход (джек). Отбор сигнала с каналов на первую вспомогательную шину осуществляется префейдерно. \r\nВторая вспомогательная шина имеет несимметричный линейный выход (джек). Отбор сигнала на встроенный процессор эффектов осуществляется со второй вспомогательной шины. \r\nСекция процессора эффектов имеет 24-разрядные аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи (обработка 32-разрядная), селектор пэтча, регулятор параметра эффекта, переключатель и светодиодный индикатор активности, разъем (джек) для педального переключателя (позволяет дистанционно управлять включением/выключением обработки), регуляторы уровня возврата с эффекта на главную и первую вспомогательную шины. В набор предлагаемых эффектов входят реверберация (восемь алгоритмов), дилей (два алгоритма), хорус (два алгоритма), фленджер, фейзер, автовау, дисторшн. \r\nНа главной стереошине есть пара выходов для записи (RCA), семиполосный графический эквалайзер, регулятор уровня, пара пятисегментных светодиодных индикаторов уровня сигнала, пара главных линейных выходов (джеки, левый — моно). \r\nУсилитель мощности имеет селектор источника сигнала (может быть выбрана главная стереошина или моносумма главной стереошины и первая вспомогательная шина), переключатель и светодиодный индикатор активности эффекта \"виртуального субвуфера\" (называется Yamaha Speaker Processing).\r\nТакже есть переключатель (со встроенным светодиодным индикатором) заглушения первых шести каналов, выключатель (со встроенным светодиодным индикатором) фантомного питания (напряжением +15 В, включается сразу для всех микрофонных входов), светодиодный индикатор, выключатель и гнездо кабеля питания, терминал для заземления, ручки для переноски. \r\nВозможна как настольная установка (наклонно или вертикально, для чего предусмотрены ножки и съемные подпорки), так и рэковая (посредством приобретаемого отдельно адаптера RK512, микшер занимает семь единиц рэкового пространства).\r\n",null,"files/afdba9e6-83fb-11e4-ab97-003048623742_2981.jpg"]
["01-00015426","Микрофон PROAUDIO TS-14","PROAUDIO TS-14","Динамический микрофон для барабанов (альт, малый)","<P >Динамический микрофон для барабанов (альт, малый)</P><P >ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: • Высокоэффективный динамический микрофон с небольшим импедансом для записи томов, бонго и других перкуссионных инструментов • Суперкардиоидная диаграмма направленности с широким частотным диапазоном • Особенности конструкции, позволяющие разместить микрофон близко к барабану • Прочная конструкция и встроенный демпфирующий подвес исключают возможность нежелательных сотрясений.</P>","<P >Динамический микрофон для барабанов (альт, малый)</P><P >ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: • Высокоэффективный динамический микрофон с небольшим импедансом для записи томов, бонго и других перкуссионных инструментов • Суперкардиоидная диаграмма направленности с широким частотным диапазоном • Особенности конструкции, позволяющие разместить микрофон близко к барабану • Прочная конструкция и встроенный демпфирующий подвес исключают возможность нежелательных сотрясений.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> динамический</li><li><b>Характеристика направленности:</b> суперкардиоида</li><li><b>Частотный диапазон</b><ul><li>от: 40 Гц</li><li>до: 16000 Гц</li></ul></li><li><b>Чувствительность:</b> -74 дБ</li><li><b>Сопротивление:</b> 600 Ом</li><li><b>Вес:</b> 310 г</li></ul>","Тип: динамический\r\nХарактеристика направленности: суперкардиоида\r\nЧастотный диапазон\r\nот: 40 Гц\r\nдо: 16000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -74 дБ\r\nСопротивление: 600 Ом\r\nВес: 310 г\r\n","Динамический микрофон для барабанов (альт, малый)\r\nОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: • Высокоэффективный динамический микрофон с небольшим импедансом для записи томов, бонго и других перкуссионных инструментов • Суперкардиоидная диаграмма направленности с широким частотным диапазоном • Особенности конструкции, позволяющие разместить микрофон близко к барабану • Прочная конструкция и встроенный демпфирующий подвес исключают возможность нежелательных сотрясений.\r\nТехнические характеристики\r\nТип: динамический\r\nХарактеристика направленности: суперкардиоида\r\nЧастотный диапазонот: 40 Гц\r\nдо: 16000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -74 дБ\r\nСопротивление: 600 Ом\r\nВес: 310 г\r\n",null,"files/d436894c-c1ca-11dd-9201-003048623742_2919.jpg","files/387eb601-b27b-11e0-a5e9-003048623742_2936.jpg","files/8fa32172-1417-11e1-b195-003048623742_2959.jpg","files/71606255-9827-11de-8c51-003048623743_2978.jpg","files/71606256-9827-11de-8c51-003048623743_2982.jpg"]
["01-00027494","Микшерный пульт EUROSOUND Compact-602U","EUROSOUND Compact-602U","Микшерный пульт, имеющий 2 микрофонных входа и 2 стереовхода. Помимо этого данная модель имеет встроенный MP3-проигрыватель, что позволяет вообще обойтись без дополнительного внешнего проигрывателя, что значительно экономит бюджет. Предназначена для использоваться в системах фонового озвучивания в различных кафе, барах, торговых павильонах.","<P >Микшерный пульт, имеющий 2 микрофонных входа и 2 стереовхода. Помимо этого данная модель имеет встроенный MP3-проигрыватель, что позволяет вообще обойтись без дополнительного внешнего проигрывателя, что значительно экономит бюджет. Предназначена для использоваться в системах фонового озвучивания в различных кафе, барах, торговых павильонах.</P><P ><ul><li>Общее количество каналов: 6</li><li>2 микрофонных/линейных входа с 2-полосным EQ с отключаемым фантомным питанием для конденсаторных микрофонов</li><li>2 линейных стереовхода</li><li>Эффект “дилей” с изменяемым временем задержки</li><li>USB MP3-проигрыватель (флешки до 16 Гб с файловой системой семейства FAT), скоммутирован на регулятор громкости входа 2TK IN</li><li>Выход на наушники</li><li>RCA стереовыход для записи или для подключения к дополнительным устройствам</li><li>Дополнительный RCA стереовход</li><li>4-сегментный индикатор общего уровня</li><li>Балансные TRS основные выходы (MAIN OUT)</li></ul></P>","<P >Микшерный пульт, имеющий 2 микрофонных входа и 2 стереовхода. Помимо этого данная модель имеет встроенный MP3-проигрыватель, что позволяет вообще обойтись без дополнительного внешнего проигрывателя, что значительно экономит бюджет. Предназначена для использоваться в системах фонового озвучивания в различных кафе, барах, торговых павильонах.</P><P ><ul><li>Общее количество каналов: 6</li><li>2 микрофонных/линейных входа с 2-полосным EQ с отключаемым фантомным питанием для конденсаторных микрофонов</li><li>2 линейных стереовхода</li><li>Эффект “дилей” с изменяемым временем задержки</li><li>USB MP3-проигрыватель (флешки до 16 Гб с файловой системой семейства FAT), скоммутирован на регулятор громкости входа 2TK IN</li><li>Выход на наушники</li><li>RCA стереовыход для записи или для подключения к дополнительным устройствам</li><li>Дополнительный RCA стереовход</li><li>4-сегментный индикатор общего уровня</li><li>Балансные TRS основные выходы (MAIN OUT)</li></ul></P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Входы каналов</b><ul><li>Количество моно входов: 2</li><li>Количество стерео входов: 2</li></ul></li><li><b>Секция моноканала</b><ul><li>Эквалайзер<ul><li>ВЧ: есть</li><li>НЧ: есть</li></ul></li><li>Регулятор панорамы: есть</li><li>Индикатор пика: есть</li><li>Регулятор громкости: вращающийся</li></ul></li><li><b>Секция стереоканала</b><ul><li>Регулятор панорамы: есть</li><li>Регулятор громкости: вращающийся</li></ul></li><li><b>Мастер секция</b><ul><li>Входы<ul><li>Вход для КД деки (на разъеме RCA): есть</li></ul></li><li>Выходы<ul><li>Выход для записывающего устройства (на разъеме RCA): есть</li><li>MAIN: 2x1/4\" TRS</li><li>Наушники: есть</li></ul></li><li>Регулятор уровня на мастере: 60-мм фейдер</li></ul></li><li><b>Габариты</b><ul><li>Высота: 45 мм</li><li>Ширина: 225 мм</li><li>Длина: 225 мм</li></ul></li><li><b>Вес:</b> 1.25 кг</li></ul>","Входы каналов\r\nКоличество моно входов: 2\r\nКоличество стерео входов: 2\r\n\r\nСекция моноканала\r\nЭквалайзер\r\nВЧ: есть\r\nНЧ: есть\r\n\r\nРегулятор панорамы: есть\r\nИндикатор пика: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nСекция стереоканала\r\nРегулятор панорамы: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nМастер секция\r\nВходы\r\nВход для КД деки (на разъеме RCA): есть\r\n\r\nВыходы\r\nВыход для записывающего устройства (на разъеме RCA): есть\r\nMAIN: 2x1/4\" TRS\r\nНаушники: есть\r\n\r\nРегулятор уровня на мастере: 60-мм фейдер\r\n\r\nГабариты\r\nВысота: 45 мм\r\nШирина: 225 мм\r\nДлина: 225 мм\r\n\r\nВес: 1.25 кг\r\n","Микшерный пульт, имеющий 2 микрофонных входа и 2 стереовхода. Помимо этого данная модель имеет встроенный MP3-проигрыватель, что позволяет вообще обойтись без дополнительного внешнего проигрывателя, что значительно экономит бюджет. Предназначена для использоваться в системах фонового озвучивания в различных кафе, барах, торговых павильонах.\r\nОбщее количество каналов: 6\r\n2 микрофонных/линейных входа с 2-полосным EQ с отключаемым фантомным питанием для конденсаторных микрофонов\r\n2 линейных стереовхода\r\nЭффект “дилей” с изменяемым временем задержки\r\nUSB MP3-проигрыватель (флешки до 16 Гб с файловой системой семейства FAT), скоммутирован на регулятор громкости входа 2TK IN\r\nВыход на наушники\r\nRCA стереовыход для записи или для подключения к дополнительным устройствам\r\nДополнительный RCA стереовход\r\n4-сегментный индикатор общего уровня\r\nБалансные TRS основные выходы (MAIN OUT)\r\n\r\nТехнические характеристики\r\nВходы каналовКоличество моно входов: 2\r\nКоличество стерео входов: 2\r\n\r\nСекция моноканалаЭквалайзерВЧ: есть\r\nНЧ: есть\r\n\r\nРегулятор панорамы: есть\r\nИндикатор пика: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nСекция стереоканалаРегулятор панорамы: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nМастер секцияВходыВход для КД деки (на разъеме RCA): есть\r\n\r\nВыходыВыход для записывающего устройства (на разъеме RCA): есть\r\nMAIN: 2x1/4\" TRS\r\nНаушники: есть\r\n\r\nРегулятор уровня на мастере: 60-мм фейдер\r\n\r\nГабаритыВысота: 45 мм\r\nШирина: 225 мм\r\nДлина: 225 мм\r\n\r\nВес: 1.25 кг\r\n",null,"files/940c9714-1e6b-11e3-971a-003048623742_2986.jpg"]
["01-00014890","Микшерный пульт EUROSOUND Compact-502","EUROSOUND Compact-502","Самая младшая модель серии COMPACT, имеет 1 микрофонный вход и 2 стереовхода, выход на разъемах TRS и RCA. Предназначена для использоваться в системах фонового озвучивания в различных кафе, барах, торговых павильонах.","<P >Самая младшая модель серии COMPACT, имеет 1 микрофонный вход и 2 стереовхода, выход на разъемах TRS и RCA. Предназначена для использоваться в системах фонового озвучивания в различных кафе, барах, торговых павильонах.</P><P ><ul><li>Общее количество каналов: 5</li><li>1 микрофонный/линейный вход с 2-полосным EQ и отключаемым фантомным питанием для конденсаторных микрофонов</li><li>2 линейных стереовхода TRS</li><li>Эффект “дилей” с изменяемым временем задержки</li><li>Выход на наушники с регулировкой громкости</li><li>RCA стереовыход для записи или для подключения к дополнительным устройствам</li><li>Дополнительный RCA стереовход 2TK IN с возможностью маршрутизации сигнала в главную шину и наушники.</li><li>4-сегментный индикатор уровня</li><li>Балансные TRS основные выходы (MAIN OUT)</li></ul></P>","<P >Самая младшая модель серии COMPACT, имеет 1 микрофонный вход и 2 стереовхода, выход на разъемах TRS и RCA. Предназначена для использоваться в системах фонового озвучивания в различных кафе, барах, торговых павильонах.</P><P ><ul><li>Общее количество каналов: 5</li><li>1 микрофонный/линейный вход с 2-полосным EQ и отключаемым фантомным питанием для конденсаторных микрофонов</li><li>2 линейных стереовхода TRS</li><li>Эффект “дилей” с изменяемым временем задержки</li><li>Выход на наушники с регулировкой громкости</li><li>RCA стереовыход для записи или для подключения к дополнительным устройствам</li><li>Дополнительный RCA стереовход 2TK IN с возможностью маршрутизации сигнала в главную шину и наушники.</li><li>4-сегментный индикатор уровня</li><li>Балансные TRS основные выходы (MAIN OUT)</li></ul></P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> пассивный</li><li><b>Встроенный процессор эффектов:</b> цифровой DELAY</li><li><b>Входы каналов</b><ul><li>Количество моно входов: 1</li><li>Количество стерео входов: 2</li><li>Количество микрофонных предусилителей: 1</li></ul></li><li><b>Секция моноканала</b><ul><li>Эквалайзер<ul><li>ВЧ: есть</li><li>НЧ: есть</li></ul></li><li>Регулятор панорамы: есть</li><li>Индикатор пика: есть</li><li>Регулятор громкости: вращающийся</li></ul></li><li><b>Секция стереоканала</b><ul><li>Регулятор панорамы: есть</li><li>Регулятор громкости: вращающийся</li></ul></li><li><b>Мастер секция</b><ul><li>Входы<ul><li>Вход для КД деки (на разъеме RCA): есть</li></ul></li><li>Выходы<ul><li>Выход для записывающего устройства (на разъеме RCA): есть</li><li>MAIN: 2x1/4\" TRS</li><li>Наушники: есть</li></ul></li><li>Регулятор уровня на мастере: 60-мм фейдер</li></ul></li><li><b>Габариты</b><ul><li>Высота: 45 мм</li><li>Ширина: 187 мм</li><li>Длина: 225 мм</li></ul></li><li><b>Вес:</b> 0.92 кг</li></ul>","Тип: пассивный\r\nВстроенный процессор эффектов: цифровой DELAY\r\nВходы каналов\r\nКоличество моно входов: 1\r\nКоличество стерео входов: 2\r\nКоличество микрофонных предусилителей: 1\r\n\r\nСекция моноканала\r\nЭквалайзер\r\nВЧ: есть\r\nНЧ: есть\r\n\r\nРегулятор панорамы: есть\r\nИндикатор пика: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nСекция стереоканала\r\nРегулятор панорамы: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nМастер секция\r\nВходы\r\nВход для КД деки (на разъеме RCA): есть\r\n\r\nВыходы\r\nВыход для записывающего устройства (на разъеме RCA): есть\r\nMAIN: 2x1/4\" TRS\r\nНаушники: есть\r\n\r\nРегулятор уровня на мастере: 60-мм фейдер\r\n\r\nГабариты\r\nВысота: 45 мм\r\nШирина: 187 мм\r\nДлина: 225 мм\r\n\r\nВес: 0.92 кг\r\n","Самая младшая модель серии COMPACT, имеет 1 микрофонный вход и 2 стереовхода, выход на разъемах TRS и RCA. Предназначена для использоваться в системах фонового озвучивания в различных кафе, барах, торговых павильонах.\r\nОбщее количество каналов: 5\r\n1 микрофонный/линейный вход с 2-полосным EQ и отключаемым фантомным питанием для конденсаторных микрофонов\r\n2 линейных стереовхода TRS\r\nЭффект “дилей” с изменяемым временем задержки\r\nВыход на наушники с регулировкой громкости\r\nRCA стереовыход для записи или для подключения к дополнительным устройствам\r\nДополнительный RCA стереовход 2TK IN с возможностью маршрутизации сигнала в главную шину и наушники.\r\n4-сегментный индикатор уровня\r\nБалансные TRS основные выходы (MAIN OUT)\r\n\r\nТехнические характеристики\r\nТип: пассивный\r\nВстроенный процессор эффектов: цифровой DELAY\r\nВходы каналовКоличество моно входов: 1\r\nКоличество стерео входов: 2\r\nКоличество микрофонных предусилителей: 1\r\n\r\nСекция моноканалаЭквалайзерВЧ: есть\r\nНЧ: есть\r\n\r\nРегулятор панорамы: есть\r\nИндикатор пика: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nСекция стереоканалаРегулятор панорамы: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nМастер секцияВходыВход для КД деки (на разъеме RCA): есть\r\n\r\nВыходыВыход для записывающего устройства (на разъеме RCA): есть\r\nMAIN: 2x1/4\" TRS\r\nНаушники: есть\r\n\r\nРегулятор уровня на мастере: 60-мм фейдер\r\n\r\nГабаритыВысота: 45 мм\r\nШирина: 187 мм\r\nДлина: 225 мм\r\n\r\nВес: 0.92 кг\r\n",null,"files/a8961ab8-591f-11dd-955b-003048623742_2985.jpg","files/d8832e9b-f2a4-11e2-af6c-003048623742_2988.jpg"]
["01-00004897","Радиосистема PROAUDIO WS-811HT-A","PROAUDIO WS-811HT-A","Высококачественная, одноканальная радиосистема UHF диапазона, обладающая полным набором функций, необходимых для профессионального оборудования высокого класса. Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). Технология “True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Дисплей на жидких кристаллах отображающий всю необходимую информацию (канал, антенна A/B, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). Область применения – универсальная система для озвучивания бэк и лидер вокала, с высоким профессиональным качеством. Все радиосистемы, представленные в группе ”Профессионал” - высококачественные системы работающие в минимально загрязнённом UHF диапазоне. Во всех без исключения моделях применена технология ”True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Улучшенная внутренняя схема, гарантирующая устойчивый приём сигнала и позволяющая работать рядом даже с компьютерными системами, создающими очень высокий уровень радиочастотных помех. Кроме того, приёмники снабжены S.A.W. фильтром – фильтром интерференции, для дополнительной минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал.","<P >Высококачественная, одноканальная радиосистема UHF диапазона, обладающая полным набором функций, необходимых для профессионального оборудования высокого класса. Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). Технология “True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Дисплей на жидких кристаллах отображающий всю необходимую информацию (канал, антенна A/B, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). Область применения – универсальная система для озвучивания бэк и лидер вокала, с высоким профессиональным качеством. Все радиосистемы, представленные в группе ”Профессионал” - высококачественные системы работающие в минимально загрязнённом UHF диапазоне. Во всех без исключения моделях применена технология ”True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Улучшенная внутренняя схема, гарантирующая устойчивый приём сигнала и позволяющая работать рядом даже с компьютерными системами, создающими очень высокий уровень радиочастотных помех. Кроме того, приёмники снабжены S.A.W. фильтром – фильтром интерференции, для дополнительной минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал. </P><P >Передатчик снабжен встроенным жидкокристаллическим диспллем, показывающим рабочую частоту или канал, оставшийся заряд батареи. Внутренняя уникальная конструкция антенны, уменьшающая помехи. Наличие регулятора ”squelch” регулирующего порог обрезания шумов и предотвращающего прием нежелательного сигнала. В комплекте цветные заменяемые “идентификаторы”, облегчающие идентификацию канала. Также передатчик оснащен функцией “Lock mode”, защищающей от случайного изменения частоты, чувствительности и отключения питания. </P><P ><b>Особенности:</b> <ul><li>192 выбираемых канала UHF диапазона.</li><li>Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels).</li><li>Технология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал.</li><li>Оборудован S.A.W. - фильтром интерференции для минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал.</li><li>ЖК-дисплей, отображающий всю необходимую информацию (частота, антенна A/B, Mute display, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона).</li><li>Настраиваемые антенны для наиболее устойчивого приема. </li><li>Встроенный шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки</li><li>7 цветных заменяемых \"идентификаторов\" в комплекте</li><li>Компактный размер - Half-rack (половина стойки рэка)</li><li>Симметричный XLR выход и несимметричный TRS выход.</li><li>Специальная конструкция, устойчивая к помехам, позволяющая работать рядом даже с компьютерными устройствами.</li><li>Режим \"Lock - on\" поможет избежать случайного изменения частоты.</li><li>Держатель для микрофона в комплекте.</li></ul></P>","<P >Высококачественная, одноканальная радиосистема UHF диапазона, обладающая полным набором функций, необходимых для профессионального оборудования высокого класса. Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). Технология “True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Дисплей на жидких кристаллах отображающий всю необходимую информацию (канал, антенна A/B, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). Область применения – универсальная система для озвучивания бэк и лидер вокала, с высоким профессиональным качеством. Все радиосистемы, представленные в группе ”Профессионал” - высококачественные системы работающие в минимально загрязнённом UHF диапазоне. Во всех без исключения моделях применена технология ”True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Улучшенная внутренняя схема, гарантирующая устойчивый приём сигнала и позволяющая работать рядом даже с компьютерными системами, создающими очень высокий уровень радиочастотных помех. Кроме того, приёмники снабжены S.A.W. фильтром – фильтром интерференции, для дополнительной минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал. </P><P >Передатчик снабжен встроенным жидкокристаллическим диспллем, показывающим рабочую частоту или канал, оставшийся заряд батареи. Внутренняя уникальная конструкция антенны, уменьшающая помехи. Наличие регулятора ”squelch” регулирующего порог обрезания шумов и предотвращающего прием нежелательного сигнала. В комплекте цветные заменяемые “идентификаторы”, облегчающие идентификацию канала. Также передатчик оснащен функцией “Lock mode”, защищающей от случайного изменения частоты, чувствительности и отключения питания. </P><P ><b>Особенности:</b> <ul><li>192 выбираемых канала UHF диапазона.</li><li>Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels).</li><li>Технология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал.</li><li>Оборудован S.A.W. - фильтром интерференции для минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал.</li><li>ЖК-дисплей, отображающий всю необходимую информацию (частота, антенна A/B, Mute display, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона).</li><li>Настраиваемые антенны для наиболее устойчивого приема. </li><li>Встроенный шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки</li><li>7 цветных заменяемых \"идентификаторов\" в комплекте</li><li>Компактный размер - Half-rack (половина стойки рэка)</li><li>Симметричный XLR выход и несимметричный TRS выход.</li><li>Специальная конструкция, устойчивая к помехам, позволяющая работать рядом даже с компьютерными устройствами.</li><li>Режим \"Lock - on\" поможет избежать случайного изменения частоты.</li><li>Держатель для микрофона в комплекте.</li></ul></P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Несущая частота</b><ul><li>от: 782 МГц</li><li>до: 806 МГц</li></ul></li><li><b>Диапазон аудио частот</b><ul><li>от: 50 Гц</li><li>до: 16 кГц</li></ul></li><li><b>Количество частот:</b> 192</li><li><b>Отношение сигнал/шум:</b> 102 дБ</li><li><b>Коэффициент нелинейных искажений:</b> 0.5%</li><li><b>Динамический диапазон аудио:</b> 110 дБ</li><li><b>Рабочая область:</b> 100 м</li><li><b>Питание передатчика:</b> 2 x AA 1.5 В</li><li><b>Приемник</b><ul><li>Высота: 40 мм</li><li>Ширина: 211 мм</li><li>Длина: 152 мм</li></ul></li></ul>","Несущая частота\r\nот: 782 МГц\r\nдо: 806 МГц\r\n\r\nДиапазон аудио частот\r\nот: 50 Гц\r\nдо: 16 кГц\r\n\r\nКоличество частот: 192\r\nОтношение сигнал/шум: 102 дБ\r\nКоэффициент нелинейных искажений: 0.5%\r\nДинамический диапазон аудио: 110 дБ\r\nРабочая область: 100 м\r\nПитание передатчика: 2 x AA 1.5 В\r\nПриемник\r\nВысота: 40 мм\r\nШирина: 211 мм\r\nДлина: 152 мм\r\n\r\n","Высококачественная, одноканальная радиосистема UHF диапазона, обладающая полным набором функций, необходимых для профессионального оборудования высокого класса. Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels). Технология “True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Дисплей на жидких кристаллах отображающий всю необходимую информацию (канал, антенна A/B, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона). Область применения – универсальная система для озвучивания бэк и лидер вокала, с высоким профессиональным качеством. Все радиосистемы, представленные в группе ”Профессионал” - высококачественные системы работающие в минимально загрязнённом UHF диапазоне. Во всех без исключения моделях применена технология ”True diversity” (две антенны, с автоматическим переключением на антенну, в данный момент имеющую более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки, устраняющие паразитные сигналы и шумовые помехи. Улучшенная внутренняя схема, гарантирующая устойчивый приём сигнала и позволяющая работать рядом даже с компьютерными системами, создающими очень высокий уровень радиочастотных помех. Кроме того, приёмники снабжены S.A.W. фильтром – фильтром интерференции, для дополнительной минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал. \r\nПередатчик снабжен встроенным жидкокристаллическим диспллем, показывающим рабочую частоту или канал, оставшийся заряд батареи. Внутренняя уникальная конструкция антенны, уменьшающая помехи. Наличие регулятора ”squelch” регулирующего порог обрезания шумов и предотвращающего прием нежелательного сигнала. В комплекте цветные заменяемые “идентификаторы”, облегчающие идентификацию канала. Также передатчик оснащен функцией “Lock mode”, защищающей от случайного изменения частоты, чувствительности и отключения питания. \r\nОсобенности: 192 выбираемых канала UHF диапазона.\r\nФазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels).\r\nТехнология True Diversity - система, при которой приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет свой приемник. И сигнал с помощью согласующего устройства берется с того приемника, с которого поступает более качественный сигнал.\r\nОборудован S.A.W. - фильтром интерференции для минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал.\r\nЖК-дисплей, отображающий всю необходимую информацию (частота, антенна A/B, Mute display, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона).\r\nНастраиваемые антенны для наиболее устойчивого приема. \r\nВстроенный шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки\r\n7 цветных заменяемых \"идентификаторов\" в комплекте\r\nКомпактный размер - Half-rack (половина стойки рэка)\r\nСимметричный XLR выход и несимметричный TRS выход.\r\nСпециальная конструкция, устойчивая к помехам, позволяющая работать рядом даже с компьютерными устройствами.\r\nРежим \"Lock - on\" поможет избежать случайного изменения частоты.\r\nДержатель для микрофона в комплекте.\r\n\r\nТехнические характеристики\r\nНесущая частотаот: 782 МГц\r\nдо: 806 МГц\r\n\r\nДиапазон аудио частотот: 50 Гц\r\nдо: 16 кГц\r\n\r\nКоличество частот: 192\r\nОтношение сигнал/шум: 102 дБ\r\nКоэффициент нелинейных искажений: 0.5%\r\nДинамический диапазон аудио: 110 дБ\r\nРабочая область: 100 м\r\nПитание передатчика: 2 x AA 1.5 В\r\nПриемникВысота: 40 мм\r\nШирина: 211 мм\r\nДлина: 152 мм\r\n\r\n",null,"files/8ec9e8bd-cee7-11e1-8c7f-003048623742_2960.jpg","files/75da250b-8562-11de-b4b6-003048623743_2971.jpg","files/9210d24a-e431-11dc-b0d0-00095b20b59b_2980.jpg","files/4db8e703-05f4-11dd-a93b-003048623742_2989.jpg"]
["01-00015422","Конденсаторный микрофон пушка PROAUDIO TS-9600","PROAUDIO TS-9600","Конденсаторный микрофон пушка. В отличии от моделей уже известных, таких как ТМ-60 и ТМ-62, предназначенных для использования в закрытых телевизионных студиях, сконструирован для использования как накамерный микрофон. Для этого в качестве источника фантомного питания предусмотрено использование одного элемента питания типа AA. То есть микрофон не нуждается в громоздких блоках фантомного питания или запитывании от аккумулятора камеры. При этом микрофон избавлен от обычного в таких случаях фона. Микрофон также имеет переключатель типа направленности: TELE и NORMAL. Комплектация: держатель с накамерным адаптером, ветрозащита, кабель XLR-XLR, кейс.","<P >Конденсаторный микрофон пушка. В отличии от моделей уже известных, таких как ТМ-60 и ТМ-62, предназначенных для использования в закрытых телевизионных студиях, сконструирован для использования как накамерный микрофон. Для этого в качестве источника фантомного питания предусмотрено использование одного элемента питания типа AA. То есть микрофон не нуждается в громоздких блоках фантомного питания или запитывании от аккумулятора камеры. При этом микрофон избавлен от обычного в таких случаях фона. Микрофон также имеет переключатель типа направленности: TELE и NORMAL. Комплектация: держатель с накамерным адаптером, ветрозащита, кабель XLR-XLR, кейс.</P>","<P >Конденсаторный микрофон пушка. В отличии от моделей уже известных, таких как ТМ-60 и ТМ-62, предназначенных для использования в закрытых телевизионных студиях, сконструирован для использования как накамерный микрофон. Для этого в качестве источника фантомного питания предусмотрено использование одного элемента питания типа AA. То есть микрофон не нуждается в громоздких блоках фантомного питания или запитывании от аккумулятора камеры. При этом микрофон избавлен от обычного в таких случаях фона. Микрофон также имеет переключатель типа направленности: TELE и NORMAL. Комплектация: держатель с накамерным адаптером, ветрозащита, кабель XLR-XLR, кейс.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> конденсаторный</li><li><b>Характеристика направленности:</b> суперкардиоида</li><li><b>Частотный диапазон</b><ul><li>от: 50 Гц</li><li>до: 18000 Гц</li></ul></li><li><b>Чувствительность:</b> -64 дБ, -72 дБ</li><li><b>Сопротивление:</b> 900 Ом, 300 Ом</li><li><b>Питание:</b> +48 В, 1 x AA 1.5 В</li><li><b>Вес:</b> 140 г</li></ul>","Тип: конденсаторный\r\nХарактеристика направленности: суперкардиоида\r\nЧастотный диапазон\r\nот: 50 Гц\r\nдо: 18000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -64 дБ, -72 дБ\r\nСопротивление: 900 Ом, 300 Ом\r\nПитание: +48 В, 1 x AA 1.5 В\r\nВес: 140 г\r\n","Конденсаторный микрофон пушка. В отличии от моделей уже известных, таких как ТМ-60 и ТМ-62, предназначенных для использования в закрытых телевизионных студиях, сконструирован для использования как накамерный микрофон. Для этого в качестве источника фантомного питания предусмотрено использование одного элемента питания типа AA. То есть микрофон не нуждается в громоздких блоках фантомного питания или запитывании от аккумулятора камеры. При этом микрофон избавлен от обычного в таких случаях фона. Микрофон также имеет переключатель типа направленности: TELE и NORMAL. Комплектация: держатель с накамерным адаптером, ветрозащита, кабель XLR-XLR, кейс.\r\nТехнические характеристики\r\nТип: конденсаторный\r\nХарактеристика направленности: суперкардиоида\r\nЧастотный диапазонот: 50 Гц\r\nдо: 18000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -64 дБ, -72 дБ\r\nСопротивление: 900 Ом, 300 Ом\r\nПитание: +48 В, 1 x AA 1.5 В\r\nВес: 140 г\r\n",null,"files/d436894e-c1ca-11dd-9201-003048623742_2930.jpg","files/7160626b-9827-11de-8c51-003048623743_2944.jpg","files/7160626c-9827-11de-8c51-003048623743_2954.jpg","files/7160626e-9827-11de-8c51-003048623743_2969.jpg","files/3491d2a8-b344-11e0-a5e9-003048623742_2979.jpg","files/3491d2a7-b344-11e0-a5e9-003048623742_2991.jpg","files/7160626d-9827-11de-8c51-003048623743_2992.jpg"]
["01-00021161","Шнур PROAUDIO TRS-15","PROAUDIO TRS-15","Шнур миниджек 3,5 на 2 RCA, длина 2 метра.",null,"<P >Шнур миниджек 3,5 на 2 RCA, длина 2 метра.</P>",null,"Шнур миниджек 3,5 на 2 RCA, длина 2 метра.\r\n",null,"files/3e850feb-fab7-11e0-95cb-003048623742_2995.jpg"]
["01-00023992","Активный микшерный пульт YAMAHA EMX5016CF","YAMAHA EMX5016CF","Микшерный пульт со встроенными усилителями, способный выдавать 500 Вт стереофонического звучания, имеющий к тому же встроенные эффекты, графический эквалайзер и компрессор.",null,"<P >Микшерный пульт со встроенными усилителями, способный выдавать 500 Вт стереофонического звучания, имеющий к тому же встроенные эффекты, графический эквалайзер и компрессор.</P>",null,"Микшерный пульт со встроенными усилителями, способный выдавать 500 Вт стереофонического звучания, имеющий к тому же встроенные эффекты, графический эквалайзер и компрессор.\r\n",null,"files/4ebf05fc-83fd-11e4-ab97-003048623742_2983.jpg","files/4ebf05fd-83fd-11e4-ab97-003048623742_2987.jpg","files/4ebf05fe-83fd-11e4-ab97-003048623742_2996.jpg"]
["01-00015403","Жидкость для fire machine mix color EURO DJ Fluid Mix Color","EURO DJ Fluid Mix Color","Специальная горючая жидкость для Fire Machine Mix Color. Специальные примеси позволяют получать пламя разного цвета (зеленый, желтый, красный, синий). Один баллон расчитан на 40-50 вспышек. Объем: 480 мл.",null,"<P >Специальная горючая жидкость для Fire Machine Mix Color. Специальные примеси позволяют получать пламя разного цвета (зеленый, желтый, красный, синий). Один баллон расчитан на 40-50 вспышек. Объем: 480 мл.</P>",null,"Специальная горючая жидкость для Fire Machine Mix Color. Специальные примеси позволяют получать пламя разного цвета (зеленый, желтый, красный, синий). Один баллон расчитан на 40-50 вспышек. Объем: 480 мл.\r\n",null,"files/bc708795-647c-11de-993c-003048623743_2998.jpg"]
["01-00015403","Жидкость для fire machine mix color EURO DJ Fluid Mix Color","EURO DJ Fluid Mix Color","Специальная горючая жидкость для Fire Machine Mix Color. Специальные примеси позволяют получать пламя разного цвета (зеленый, желтый, красный, синий). Один баллон расчитан на 40-50 вспышек. Объем: 480 мл.",null,"<P >Специальная горючая жидкость для Fire Machine Mix Color. Специальные примеси позволяют получать пламя разного цвета (зеленый, желтый, красный, синий). Один баллон расчитан на 40-50 вспышек. Объем: 480 мл.</P>",null,"Специальная горючая жидкость для Fire Machine Mix Color. Специальные примеси позволяют получать пламя разного цвета (зеленый, желтый, красный, синий). Один баллон расчитан на 40-50 вспышек. Объем: 480 мл.\r\n",null,"files/bc708795-647c-11de-993c-003048623743_2999.jpg"]
["01-00026516","Жидкость для генераторов снега, канистра 5 литров EURO DJ Snow Fluid STANDARD","EURO DJ Snow Fluid STANDARD","Жидкость для генераторов снега, канистра 5 литров.",null,"<P >Жидкость для генераторов снега, канистра 5 литров.</P>",null,"Жидкость для генераторов снега, канистра 5 литров.\r\n"]
["01-00015403","Жидкость для fire machine mix color EURO DJ Fluid Mix Color","EURO DJ Fluid Mix Color","Специальная горючая жидкость для Fire Machine Mix Color. Специальные примеси позволяют получать пламя разного цвета (зеленый, желтый, красный, синий). Один баллон расчитан на 40-50 вспышек. Объем: 480 мл.",null,"<P >Специальная горючая жидкость для Fire Machine Mix Color. Специальные примеси позволяют получать пламя разного цвета (зеленый, желтый, красный, синий). Один баллон расчитан на 40-50 вспышек. Объем: 480 мл.</P>",null,"Специальная горючая жидкость для Fire Machine Mix Color. Специальные примеси позволяют получать пламя разного цвета (зеленый, желтый, красный, синий). Один баллон расчитан на 40-50 вспышек. Объем: 480 мл.\r\n",null,"files/bc708795-647c-11de-993c-003048623743_3003.jpg"]
["01-00019376","Коммутационный шнур PROAUDIO CMJ-M","PROAUDIO CMJ-M","Коммутационный шнур, XLR-папа - джек стерео, диаметр 6.5 мм, длина 2 м.",null,"<P >Коммутационный шнур, XLR-папа - джек стерео, диаметр 6.5 мм, длина 2 м.</P>",null,"Коммутационный шнур, XLR-папа - джек стерео, диаметр 6.5 мм, длина 2 м.\r\n",null,"files/e72ea478-8805-11df-a718-003048623742_3004.jpg"]
["01-00029536","Коммутационный шнур PROAUDIO J-2N","PROAUDIO J-2N","Коммутационный шнур, 2 джек моно - 2 джек моно, длина 2 м.",null,"<P >Коммутационный шнур, 2 джек моно - 2 джек моно, длина 2 м.</P>",null,"Коммутационный шнур, 2 джек моно - 2 джек моно, длина 2 м.\r\n",null,"files/5bb9536a-6af7-11e4-8ee7-003048623742_3009.jpg"]
["01-00011082","Микшерный пульт EUROSOUND Compact-1204","EUROSOUND Compact-1204","Микшерный пульт, 4 моно, 4 стерео, 3-band EQ, 75 Гц Low Cut.","<P >Микшерный пульт, 4 моно, 4 стерео, 3-band EQ, 75 Гц Low Cut.</P>","<P >Микшерный пульт, 4 моно, 4 стерео, 3-band EQ, 75 Гц Low Cut.</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> пассивный</li><li><b>Встроенный процессор эффектов:</b> нет</li><li><b>Входы каналов</b><ul><li>Количество моно входов: 4</li><li>Количество стерео входов: 4</li><li>Количество микрофонных предусилителей: 4</li></ul></li><li><b>Секция моноканала</b><ul><li>Эквалайзер<ul><li>ВЧ: есть</li><li>СЧ: есть</li><li>НЧ: есть</li></ul></li><li>Фильтр обрезания НЧ: есть</li><li>Регулятор уровня посыла AUX1: есть</li><li>Регулятор панорамы: есть</li><li>Индикатор пика: есть</li><li>Регулятор громкости: вращающийся</li></ul></li><li><b>Секция стереоканала</b><ul><li>Регулятор уровня посыла AUX1: есть</li><li>Регулятор панорамы: есть</li><li>Регулятор громкости: вращающийся</li></ul></li><li><b>Мастер секция</b><ul><li>Входы<ul><li>Вход для КД деки (на разъеме RCA): есть</li></ul></li><li>Выходы<ul><li>Количество посылов: 1</li><li>Выход для записывающего устройства (на разъеме RCA): есть</li><li>MAIN: 2x1/4\" TRS</li><li>Контрольная комната (CNTRL RM): 2x1/4\" TRS</li><li>Наушники: есть</li></ul></li><li>Регулятор уровня на мастере: 60-мм фейдер</li></ul></li><li><b>Габариты</b><ul><li>Высота: 45 мм</li><li>Ширина: 250 мм</li><li>Длина: 225 мм</li></ul></li><li><b>Вес:</b> 1.42 кг</li></ul>","Тип: пассивный\r\nВстроенный процессор эффектов: нет\r\nВходы каналов\r\nКоличество моно входов: 4\r\nКоличество стерео входов: 4\r\nКоличество микрофонных предусилителей: 4\r\n\r\nСекция моноканала\r\nЭквалайзер\r\nВЧ: есть\r\nСЧ: есть\r\nНЧ: есть\r\n\r\nФильтр обрезания НЧ: есть\r\nРегулятор уровня посыла AUX1: есть\r\nРегулятор панорамы: есть\r\nИндикатор пика: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nСекция стереоканала\r\nРегулятор уровня посыла AUX1: есть\r\nРегулятор панорамы: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nМастер секция\r\nВходы\r\nВход для КД деки (на разъеме RCA): есть\r\n\r\nВыходы\r\nКоличество посылов: 1\r\nВыход для записывающего устройства (на разъеме RCA): есть\r\nMAIN: 2x1/4\" TRS\r\nКонтрольная комната (CNTRL RM): 2x1/4\" TRS\r\nНаушники: есть\r\n\r\nРегулятор уровня на мастере: 60-мм фейдер\r\n\r\nГабариты\r\nВысота: 45 мм\r\nШирина: 250 мм\r\nДлина: 225 мм\r\n\r\nВес: 1.42 кг\r\n","Микшерный пульт, 4 моно, 4 стерео, 3-band EQ, 75 Гц Low Cut.\r\nТехнические характеристики\r\nТип: пассивный\r\nВстроенный процессор эффектов: нет\r\nВходы каналовКоличество моно входов: 4\r\nКоличество стерео входов: 4\r\nКоличество микрофонных предусилителей: 4\r\n\r\nСекция моноканалаЭквалайзерВЧ: есть\r\nСЧ: есть\r\nНЧ: есть\r\n\r\nФильтр обрезания НЧ: есть\r\nРегулятор уровня посыла AUX1: есть\r\nРегулятор панорамы: есть\r\nИндикатор пика: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nСекция стереоканалаРегулятор уровня посыла AUX1: есть\r\nРегулятор панорамы: есть\r\nРегулятор громкости: вращающийся\r\n\r\nМастер секцияВходыВход для КД деки (на разъеме RCA): есть\r\n\r\nВыходыКоличество посылов: 1\r\nВыход для записывающего устройства (на разъеме RCA): есть\r\nMAIN: 2x1/4\" TRS\r\nКонтрольная комната (CNTRL RM): 2x1/4\" TRS\r\nНаушники: есть\r\n\r\nРегулятор уровня на мастере: 60-мм фейдер\r\n\r\nГабаритыВысота: 45 мм\r\nШирина: 250 мм\r\nДлина: 225 мм\r\n\r\nВес: 1.42 кг\r\n",null,"files/6f8f7162-f658-11dc-bb9b-003048623742_3014.jpg"]
["01-00030198","Соединительный кабель MrCable AIJSXM-10-VM","MrCable AIJSXM-10-VM","Соединительный кабель, TRS-XLR, 10 метров.",null,"<P >Соединительный кабель, TRS-XLR, 10 метров.</P>",null,"Соединительный кабель, TRS-XLR, 10 метров.\r\n",null,"files/1698a03e-fa06-11e4-80c5-0025904f8973_3016.jpg"]
["01-00028546","Микшерный пульт YAMAHA MG06","YAMAHA MG06","6-канальная консоль с двумя микрофонными и 6 линейными входами (2 моно + 2 стерео) с 1 стерео-шиной, микрофонными преампами «D-PRE».",null,"<P >6-канальная консоль с двумя микрофонными и 6 линейными входами (2 моно + 2 стерео) с 1 стерео-шиной, микрофонными преампами «D-PRE».</P>",null,"6-канальная консоль с двумя микрофонными и 6 линейными входами (2 моно + 2 стерео) с 1 стерео-шиной, микрофонными преампами «D-PRE».\r\n",null,"files/7688b481-db04-11e3-8baf-003048623742_2993.jpg","files/b0e4d3c7-6ecf-11e4-8ee7-003048623742_3002.jpg","files/b0e4d3c8-6ecf-11e4-8ee7-003048623742_3011.jpg","files/b0e4d3c9-6ecf-11e4-8ee7-003048623742_3019.jpg"]
["01-00015427","Динамический микрофон для барабанов с регулятором фильтров PROAUDIO BI-90","PROAUDIO BI-90","PROAUDIO BI-90 - инструментальный микрофон, созданный специально для барабанов. Он оснащен фильтром нижних частот, и звукорежиссеры могут с его помощью избавиться от нежелательных частотных составляющих нижнего диапазона на начальном уровне снятия звукового сигнала. Это особенно необходимо при снятии сигнала с бочки, виолончели или контрабаса. Суперкардиоидная направленность микрофона позволяет использовать его даже на маленьких площадках или студиях, он нечувствителен к остальному звуковому окружению, не попадающему в вектор его направленности.","<P >PROAUDIO BI-90 - инструментальный микрофон, созданный специально для барабанов. Он оснащен фильтром нижних частот, и звукорежиссеры могут с его помощью избавиться от нежелательных частотных составляющих нижнего диапазона на начальном уровне снятия звукового сигнала. Это особенно необходимо при снятии сигнала с бочки, виолончели или контрабаса. Суперкардиоидная направленность микрофона позволяет использовать его даже на маленьких площадках или студиях, он нечувствителен к остальному звуковому окружению, не попадающему в вектор его направленности.</P><P >ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:</P><P >• Студийное качество, прочная конструкция • Суперкардиоидная диаграмма направленности • Фильтр ослабления частотных составляющих в диапазоне «присутствия» для записи бочки или бас-гитары • Встроенная упругая подвеска • Высокий УЗД, отсутствие искажений</P><P >Режимы чувствительности:</P><P >I. -84 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -96dB ± 3dB AT 100 Гц (0dB =1V/ubar)</P><P >II. -78 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -86dB ± 3dB AT 100 Гц (0dB =1V/ubar)</P><P >III. -76 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -82dB ± 3dB AT 100 Гц (0dB =1V/ubar) </P><P >IV. -74 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -72 дБ ± 3 дБ AT 100 Гц (0dB =1V/ubar).</P>","<P >PROAUDIO BI-90 - инструментальный микрофон, созданный специально для барабанов. Он оснащен фильтром нижних частот, и звукорежиссеры могут с его помощью избавиться от нежелательных частотных составляющих нижнего диапазона на начальном уровне снятия звукового сигнала. Это особенно необходимо при снятии сигнала с бочки, виолончели или контрабаса. Суперкардиоидная направленность микрофона позволяет использовать его даже на маленьких площадках или студиях, он нечувствителен к остальному звуковому окружению, не попадающему в вектор его направленности.</P><P >ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:</P><P >• Студийное качество, прочная конструкция • Суперкардиоидная диаграмма направленности • Фильтр ослабления частотных составляющих в диапазоне «присутствия» для записи бочки или бас-гитары • Встроенная упругая подвеска • Высокий УЗД, отсутствие искажений</P><P >Режимы чувствительности:</P><P >I. -84 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -96dB ± 3dB AT 100 Гц (0dB =1V/ubar)</P><P >II. -78 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -86dB ± 3dB AT 100 Гц (0dB =1V/ubar)</P><P >III. -76 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -82dB ± 3dB AT 100 Гц (0dB =1V/ubar) </P><P >IV. -74 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -72 дБ ± 3 дБ AT 100 Гц (0dB =1V/ubar).</P><b>Технические характеристики:</b><ul><li><b>Тип:</b> динамический</li><li><b>Характеристика направленности:</b> суперкардиоида</li><li><b>Частотный диапазон</b><ul><li>от: 20 Гц</li><li>до: 16000 Гц</li></ul></li><li><b>Чувствительность:</b> -84 дБ, -78 дБ, -76 дБ, -74 дБ</li><li><b>Сопротивление:</b> 250 Ом</li><li><b>Вес:</b> 460 г</li></ul>","Тип: динамический\r\nХарактеристика направленности: суперкардиоида\r\nЧастотный диапазон\r\nот: 20 Гц\r\nдо: 16000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -84 дБ, -78 дБ, -76 дБ, -74 дБ\r\nСопротивление: 250 Ом\r\nВес: 460 г\r\n","PROAUDIO BI-90 - инструментальный микрофон, созданный специально для барабанов. Он оснащен фильтром нижних частот, и звукорежиссеры могут с его помощью избавиться от нежелательных частотных составляющих нижнего диапазона на начальном уровне снятия звукового сигнала. Это особенно необходимо при снятии сигнала с бочки, виолончели или контрабаса. Суперкардиоидная направленность микрофона позволяет использовать его даже на маленьких площадках или студиях, он нечувствителен к остальному звуковому окружению, не попадающему в вектор его направленности.\r\nОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:\r\n• Студийное качество, прочная конструкция • Суперкардиоидная диаграмма направленности • Фильтр ослабления частотных составляющих в диапазоне «присутствия» для записи бочки или бас-гитары • Встроенная упругая подвеска • Высокий УЗД, отсутствие искажений\r\nРежимы чувствительности:\r\nI. -84 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -96dB ± 3dB AT 100 Гц (0dB =1V/ubar)\r\nII. -78 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -86dB ± 3dB AT 100 Гц (0dB =1V/ubar)\r\nIII. -76 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -82dB ± 3dB AT 100 Гц (0dB =1V/ubar) \r\nIV. -74 дБ ± 3 дБ AT 1 кГц (0dB =1V/ubar); -72 дБ ± 3 дБ AT 100 Гц (0dB =1V/ubar).\r\nТехнические характеристики\r\nТип: динамический\r\nХарактеристика направленности: суперкардиоида\r\nЧастотный диапазонот: 20 Гц\r\nдо: 16000 Гц\r\n\r\nЧувствительность: -84 дБ, -78 дБ, -76 дБ, -74 дБ\r\nСопротивление: 250 Ом\r\nВес: 460 г\r\n",null,"files/387eb5fc-b27b-11e0-a5e9-003048623742_2950.jpg","files/71606266-9827-11de-8c51-003048623743_2973.jpg","files/71606265-9827-11de-8c51-003048623743_2977.jpg","files/71606264-9827-11de-8c51-003048623743_2990.jpg","files/71606267-9827-11de-8c51-003048623743_3000.jpg","files/71606268-9827-11de-8c51-003048623743_3008.jpg","files/d436894b-c1ca-11dd-9201-003048623742_3022.jpg"]
["01-00022505","Жидкость для тумана EURO DJ Hazer Fluid","EURO DJ Hazer Fluid","Специальная жидкость для генератора тумана Euro DJ HAZER-500. Позволяет получить ели заметную дымку в которой прекрасно читается свет. Абсолютно безвредна для здоровья человека. Емкость 1 литр.",null,"<P >Специальная жидкость для генератора тумана Euro DJ HAZER-500. Позволяет получить ели заметную дымку в которой прекрасно читается свет. Абсолютно безвредна для здоровья человека. Емкость 1 литр.</P>",null,"Специальная жидкость для генератора тумана Euro DJ HAZER-500. Позволяет получить ели заметную дымку в которой прекрасно читается свет. Абсолютно безвредна для здоровья человека. Емкость 1 литр.\r\n",null,"files/25a68015-a383-11e0-86a2-003048623742_3024.jpg"]
["01-00032575","Жидкость для генераторов снега EURO DJ Snow Fluid STORM, 4,7L","EURO DJ Snow Fluid STORM, 4,7L","Жидкость для генераторов снега, эффект крупного снегопада, канистра 4,7 л.",null,"<P >Жидкость для генераторов снега, эффект крупного снегопада, канистра 4,7 л.</P>",null,"Жидкость для генераторов снега, эффект крупного снегопада, канистра 4,7 л.\r\n",null,"files/e979f514-06c0-11e6-80cb-0025904f8973_3025.jpg"]
["01-00030197","Соединительный кабель MrCable AIJSXM-06-VM","MrCable AIJSXM-06-VM","Соединительный кабель, TRS-XLR, 6 метров.",null,"<P >Соединительный кабель, TRS-XLR, 6 метров.</P>",null,"Соединительный кабель, TRS-XLR, 6 метров.\r\n",null,"files/fe55e569-fa05-11e4-80c5-0025904f8973_3029.jpg"]
["01-00032572","Жидкость для генераторов дыма, средняя EURO DJ Smoke Fluid STANDARD, 4,7L","EURO DJ Smoke Fluid STANDARD, 4,7L","Жидкость для генераторов дыма, средней плотности, канистра 4,7 л.",null,"<P >Жидкость для генераторов дыма, средней плотности, канистра 4,7 л.</P>",null,"Жидкость для генераторов дыма, средней плотности, канистра 4,7 л.\r\n",null,"files/9b9e1b05-06c0-11e6-80cb-0025904f8973_3033.jpg"]
["01-00032573","Жидкость для генераторов дыма, плотная EURO DJ Smoke Fluid DENSE, 4,7L","EURO DJ Smoke Fluid DENSE, 4,7L","Жидкость для генераторов дыма, высокой плотности, канистра 4,7 л.",null,"<P >Жидкость для генераторов дыма, высокой плотности, канистра 4,7 л.</P>",null,"Жидкость для генераторов дыма, высокой плотности, канистра 4,7 л.\r\n",null,"files/b9da4a70-06c0-11e6-80cb-0025904f8973_3039.jpg"]
["01-00029555","Микшерный пульт YAMAHA MG10","YAMAHA MG10","10-канальный микшерный пульт: макс. 4 микрофонных / 10 линейных входов (4 моно + 3 стерео) / 1 стереошина / 1 шина AUX (вкл. FX).",null,"<P >10-канальный микшерный пульт: макс. 4 микрофонных / 10 линейных входов (4 моно + 3 стерео) / 1 стереошина / 1 шина AUX (вкл. FX).</P>",null,"10-канальный микшерный пульт: макс. 4 микрофонных / 10 линейных входов (4 моно + 3 стерео) / 1 стереошина / 1 шина AUX (вкл. FX).\r\n",null,"files/7c3c55b7-6ed5-11e4-8ee7-003048623742_3001.jpg","files/7c3c55b8-6ed5-11e4-8ee7-003048623742_3026.jpg","files/7c3c55b9-6ed5-11e4-8ee7-003048623742_3034.jpg","files/7c3c55ba-6ed5-11e4-8ee7-003048623742_3041.jpg"]
["01-00029562","Микшерный пульт YAMAHA MG20XU","YAMAHA MG20XU","20-канальный микшерный пульт: макс. 16 микрофонных / 20 линейных входов (12 моно + 4 стерео) / 4 шины GROUP + 1 стереошина / 4 шины AUX (вкл. FX), процессор эффектов, USB интерфейс.",null,"<P >20-канальный микшерный пульт: макс. 16 микрофонных / 20 линейных входов (12 моно + 4 стерео) / 4 шины GROUP + 1 стереошина / 4 шины AUX (вкл. FX), процессор эффектов, USB интерфейс.</P>",null,"20-канальный микшерный пульт: макс. 16 микрофонных / 20 линейных входов (12 моно + 4 стерео) / 4 шины GROUP + 1 стереошина / 4 шины AUX (вкл. FX), процессор эффектов, USB интерфейс.\r\n",null,"files/d116d595-6ef1-11e4-8ee7-003048623742_3010.jpg","files/dd912b7d-6ef1-11e4-8ee7-003048623742_3017.jpg","files/dd912b7e-6ef1-11e4-8ee7-003048623742_3028.jpg","files/dd912b7f-6ef1-11e4-8ee7-003048623742_3043.jpg"]