{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Нагрев погл. масла"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Нагрев погл. масла","index":0,"n_rows":70,"n_cols":12,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,6,31,9],[32,6,32,9],[33,6,33,9],[0,0,0,4],[24,1,24,4],[39,3,39,4],[0,6,0,10],[22,6,22,9],[15,7,15,10],[23,6,23,9],[24,6,24,9],[25,6,25,9],[26,6,26,9],[27,6,27,9],[28,6,28,9],[29,6,29,9],[30,6,30,9]]}
["Таблица1",null,null,null,null,null,"Таблица2"]
["№ п/п","Наименование ","Обозначение","Ед. измерения","Значение",null,"№ строки","Месяц года","Температура каменноугольного масла, насыщенного бензольными углеводородами на входе в печь, tвх","Удельная теплоемкость каменноугольного масла при tвх,  См1","Удельная теплоемкость бензольных углеводородов при tвх,  Сбу1"]
[1,"Количество масла, которое:",null,null,null,null,1,"Январь",70,1.9239999999999999,1.9790000000000001]
["1.1"," - поступает на нагрев","М","кг/час",118250,null,2,"Февраль",70,1.9239999999999999,1.9790000000000001]
["1.2"," - выходит в виде жидкости","Мж","кг/час",115293.8,null,3,"Март",75,1.946,2.0019999999999998]
["2","Бензольные углеводородные которые:",null,null,null,null,4,"Апрель",80,1.9690000000000001,2.024]
["2.1"," - поступают на нагрев","Мбу","кг/час",2956.3,null,5,"Май",85,1.992,2.0499999999999998]
["2.2"," - выходят в виде жидкости","Мбуж","кг/час",2867.6,null,6,"Июнь",90,2.0110000000000001,2.0760000000000001]
["3","Вода, поступающая на нагрев вместе с маслом и бензольными углеводордами","mв","кг/час",827.8,null,7,"Июль",90,2.0110000000000001,2.0760000000000001]
["4","Температуры:",null,null,null,null,8,"Август",90,2.0110000000000001,2.0760000000000001]
["4.1"," - каменноугольного масла, насыщенного бензольными углеводородами на входе в печь","tвх","0С",{"$f":"INDEX(G3:K14,J19,3)","v":70},null,9,"Сентябрь",85,1.992,2.0499999999999998]
["4.2"," - каменноугольного масла и бензольных углеводородов после нагрева в печи","tвых","0С",165,null,10,"Октябрь",80,1.9690000000000001,2.024]
["5","Удельная теплоемкость:",null,null,null,null,11,"Ноябрь",75,1.946,2.0019999999999998]
["5.1"," - каменноугольного масла при tвх","См1","кДж/кг0С",{"$f":"INDEX(G3:K14,J19,4)","v":1.9239999999999999},null,12,"Декабрь",70,1.9239999999999999,1.9790000000000001]
["5.2"," - каменноугольного масла при tвых","См2","кДж/кг0С",2.1890000000000001]
["5.3"," - бензольных углеводородов при tвх","Сбу1","кДж/кг0С",{"$f":"INDEX(G3:K14,J19,5)","v":1.9790000000000001},null,null,"Управление параметрами"]
["5.4"," - бензольных углеводородов при tвых","Сбу2","кДж/кг0С",2.39]
["5.5"," - воды при tвых","Св","кДж/кг0С",4.1870000000000003,null,null,null,"Месяц","Январь"]
[6,"Энтальпия пара каменноугольного масла","ікм","кДж/кг",546.07000000000005,null,null,null,"Номер строки",{"$f":"MATCH(J18,H3:H14,0)","v":1}]
[7,"Энтальпия пара бензольных углеводородов","ібу","кДж/кг",610.38]
[8,"Энтальпия водяного пара","івп","кДж/кг0С",2579.1999999999998]
[9,"Низшая теплота сгорания коксового газа","Qн","кДж/м3",16760]
[10,"КПД печи",null,null,0.8,null,"Удельная норма январь",null,null,null,null,"кг у.т./т"]
[null,null,null,null,null,null,"Удельная норма февраль",null,null,null,null,"кг у.т./т"]
[null,"РАСЧЕТ УДЕЛЬНОЙ НОРМЫ",null,null,null,null,"Удельная норма март",null,null,null,null,"кг у.т./т"]
[null,null,null,null,null,null,"Удельная норма апрель",null,null,null,null,"кг у.т./т"]
[null,"Приходная часть теплового баланса",null,null,null,null,"Удельная норма май",null,null,null,null,"кг у.т./т"]
[1,"Количество тепла, которое поступает с поглотительным маслом:",null,null,null,null,"Удельная норма июнь",null,null,null,null,"кг у.т./т"]
[null,"Q1 = М · см1· tвх ",null,null,null,null,"Удельная норма июль",null,null,null,null,"кг у.т./т"]
[null,{"$f":"E4*E11*E14","v":15925910},"Q1",null,null,null,"Удельная норма август",null,null,null,null,"кг у.т./т"]
[2,"Количество тепла, которое поступает с бензольными углеводородами:",null,null,null,null,"Удельная норма сентябрь",null,null,null,null,"кг у.т./т"]
[null,"Q2 = Мбу · сбу1· tвх ",null,null,null,null,"Удельная норма октябрь",null,null,null,null,"кг у.т./т"]
[null,{"$f":"E7*E11*E16","v":409536.239},"Q2",null,null,null,"Удельная норма ноябрь",null,null,null,null,"кг у.т./т"]
[3,"Количество тепла, которое поступает с водой, находящейся в поглотительном масле:",null,null,null,null,"Удельная норма декабрь",null,null,null,null,"кг у.т./т"]
[null,"Q3 = mв · св · tвх "]
[null,{"$f":"E9*E11*E18","v":242619.902},"Q3"]
[4,"Определим общее поступление тепла:"]
[null,"Qобщ. = Q1 + Q2 + Q3 + Qнаг. "]
[null,"Qнаг. – тепло, расходуемое на нагрев масла и испарение компонентов"]
[null,{"$f":"B30+B33+B36","v":16578066.141000001},"Qобщ.","22269289,20 + Qнаг. "]
[]
[null,"Расходная часть теплового баланса"]
[5,"Количество тепла, необходимое для  на нагрева поглотительного масла до tвых: "]
[null,"Q4 = Мж · см2 · tвых"]
[null,{"$f":"E5*E12*E15","v":41642391.153000005},"Q4"]
[6,"Количество тепла, необходимое для  на нагрева бензольных углеводородов, находящихся в поглотительном масле, до tвых:"]
[null,"Q5 = Мбуж · сбу2 · tвых"]
[null,{"$f":"E8*E12*E17","v":1130838.06},"Q5"]
[7,"Количество тепла, уносимого парами поглотительного масла:"]
[null,"Q6 = ( Мн - Мж ) · ікм "]
[null,{"$f":"(E4-E5)*E19","v":1614292.1339999984},"Q6"]
[8,"Количество тепла, уносимого парами бензольных углеводородов:"]
[null,"Q7 = (Мбу - Мбуж ) · ібу"]
[null,{"$f":"(E7-E8)*E20","v":54140.706000000166},"Q7"]
[9,"Количество тепла, уносимого парами воды:"]
[null,"     Q8 = mв · івп "]
[null,{"$f":"E9*E21","v":2135061.7599999998},"Q8"]
[10,"Определим  общие затраты тепла:"]
[null,"Qзат. = Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8"]
[null,{"$f":"B45+B48+B51+B54+B57","v":46576723.813000001},"Qзат."]
[11,"Сравнив приходную и расходную часть теплового баланса, определим количество тепла, которое необходимо для нагрева поглотительного масла в трубчатой печи:"]
[null,"Qнаг.= Qзат.  -  Qобщ"]
[null,{"$f":"B60-B40","v":29998657.671999998},"Qнаг."]
[12,"Определим затраты тепла на нагрев с учетом к.п.д. трубчатой печи:"]
[null,"Qнаг.т.п. = Qнаг. / η "]
[null,{"$f":"B63/E23","v":37498322.089999996},"Qнаг.т.п."]
[13,"Определим удельную норму затрат коксового газа, необходимого для нагрева 1 т поглотительного масла:"]
[null,"Нпм = Qнаг.т.п./ Qн · 0,001 · Мн ",null,"коэф.калор.","Удельная норма"]
[null,{"$f":"B66/(E22*0.001*E4)","v":18.92067698184038},"Нпм",0.57140000000000002,{"$f":"B69*D69","v":10.811274827423594}]
[null,"м3/т",null,null,"кг у.т./т"]