{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Прейскурант","Хронометражная карта"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Прейскурант","index":0,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$f":"#REF!+1","v":{"$error":"#REF!"}},277171600,"Дефектоскопы ультразвуковые ","за 1 пьезоэлектронный преобразователь",5136.8599999999997,null,"Иванов","1) Синтезатор сигналов СС306 № 025-04-11; 2) Стандартные образцы из комплекта КОУ-2 СО-2 № 211 и СО-3 № 4378 "]
[{"$f":"#REF!+1","v":{"$error":"#REF!"}},280262201,"Весы лабораторные электронные","с НПВ до  60 кг  Высокий КТ",1406.36,null,"Петров","Гири образцовые миллиграммовые 2-го разряда МГО-2-1110-1 № 83, гири образцовые 2-го разряда ГО-1-1110 № 49, гири образцовые 2-го разряда ГО1-кг № 152, набор гирь 3 разряда  КГО-3-30 № 430."]
[{"$f":"#REF!+1","v":{"$error":"#REF!"}},290356750,"Расходомеры ультразвуковые (многоканальные)","УРСВ, Взлет МР",4024,null,"Сидоров","ВПУ-Энерго, №0400.15.02"]
[{"$f":"#REF!+1","v":{"$error":"#REF!"}},292113500,"Спирометры","Спиро С-100,  CHEST мод. HI-101, HI-105, HI-801, PC-10, custo vit m/R, custo spiro mobile  ",3840,null,"Глухов","ЭСПИРО №19043"]
[{"$f":"#REF!+1","v":{"$error":"#REF!"}},300125200,"Мановакуумметры грузопоршневые МВП-2,5    2 разряда","МВП-2,5",4626,null,"Попов","Манометр грузопоршневой  МП-2500, № 0191, 3.1.ZБГ.0051.2015, 1 разряд.Задатчик избыточного давления Воздух-2,5 № 704, 3.1.ZБГ.0056.2015, 1 разряд"]
[{"$f":"#REF!+1","v":{"$error":"#REF!"}},330161030,"Частотомеры электронно-счетные","Ч3-34, Ч3-34А, Ч3-54",4684,null,"Горбачев","Стандарт частоты FS725 № 65761, 3.1.ZБГ.0151.2015, ПГ [±(5·10^-10 за 1 год)];  Компаратор частотный ЧК7-1012 №  101001 ПГ [±(1·10^-12) за 1 сек.]; Частотомер универсальный CNT-91 № 247778, ПГ ОГ; Генератор сигналов низкочастотный прецизионный Г3-122 № 418, ПГ ОГ; Генератор сигналов ВЧ Giga-tronics 2540B № 1147001, ПГ ОГ; Вольтметр переменного тока В3-71/1 № 033511, ПГ 1,5 %; Осциллограф цифровой запоминающий WJ352A № LCRY0102J20241, 3.1.ZБГ.0209.2015;  Генератор импульсов Г5-60 № 41108; Генератор сигналов произвольной формы WW2571A № 214211"]
[{"$f":"#REF!+1","v":{"$error":"#REF!"}},330167400,"Секундомеры двухстрелочные 60-секундные","СДСпр-4-2",276,null,"Зубов","УПМС-1 № 0005"]
[{"$f":"A7+1","v":{"$error":"#REF!"}},330167400,"Секундомеры механические","СОПпр,  СОСпр",276,null,"Голованов","УПМС-1 № 0005"]

{"sheet":"Хронометражная карта","index":1,"n_rows":28,"n_cols":22,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,17,0],[18,0,18,9],[18,11,18,13],[0,11,0,13],[10,0,11,0],[10,1,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,8],[10,9,11,9],[10,10,10,11],[10,12,11,12],[10,13,11,13],[3,13,3,14],[22,6,22,8],[24,6,24,8],[26,6,26,8],[10,14,11,14],[12,1,12,2],[12,4,12,8]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Утверждаю",null,null,null,null,null,null,null,null,565]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Директор"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,200,"минимальная сумма для перерасчета"]
[]
[null,null,null,"Хронометражная карта №"]
["Вводится с",1,"января 2018 г.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,456.61,"Стоимость 1 ГЗ нормочаса специалиста ФБУ «Астраханский ЦСМ»"]
["Поверяемое СИ:",null,{"$f":"CONCATENATE(VLOOKUP($C$8,Прейскурант!A1:H8,3,0),\" \",VLOOKUP($C$8,Прейскурант!A1:H8,4,0))","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,565,"Стоимость 1  нормочаса специалиста ФБУ «Астраханский ЦСМ»"]
["Код СИ",null,330161030]
["Поверитель:"]
[]
["Применяемое поверочное оборудование","Поверочная                                                           операция",null,"Ручная (р) или автоматизи-рованная","Результаты хронометражных наблюдений (мин.)",null,null,null,null,"Суммар-ный результат наблюде-ний","Коэффициент устойчивости Ку",null,"Сумма учтенных результатов (час)","Количество учтенных результатов","Средняя продолжи-тельность операции (час)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"норма-тивный","факти-ческий"]
[1,2,null,3,4,null,null,null,null,5,6,7,8,9,10]
[{"$f":"VLOOKUP($C$8,Прейскурант!C1:H8,8,0)","v":{"$error":"#N/A"}},"1.","Внешний осмотр","р",{"$f":"$J14*19%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$J14*20%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$J14*21%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$J14*19%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$J14*21%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"M14*60","v":{"$error":"#N/A"}},1.3,{"$f":"MAXA(E14,F14,G14,H14,I14)/MIN(E14,F14,G14,H14,I14)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"O14*N14","v":{"$error":"#N/A"}},5,{"$f":"IF(U19<U3,1/60*0.1,1/60*10)","v":{"$error":"#N/A"}},0.1,1.3,1.02,1.4,5.9]
[null,"2.","Опробование","р",{"$f":"$J15*19%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$J15*20%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$J15*21%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$J15*19%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$J15*21%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"M15*60","v":{"$error":"#N/A"}},1.3,{"$f":"MAXA(E15,F15,G15,H15,I15)/MIN(E15,F15,G15,H15,I15)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"O15*N15","v":{"$error":"#N/A"}},5,{"$f":"5%*O19","v":{"$error":"#N/A"}},-0.05,0.08,0.01,-0.1,0.04]
[null,"3.","Определение метрологических характеристик","р",{"$f":"$J16*19%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$J16*20%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$J16*21%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$J16*19%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$J16*21%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"M16*60","v":{"$error":"#N/A"}},1.3,{"$f":"MAXA(E16,F16,G16,H16,I16)/MIN(E16,F16,G16,H16,I16)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"O16*N16","v":{"$error":"#N/A"}},5,{"$f":"O19-O14-O15-O17-O18","v":{"$error":"#N/A"}},0.05,0.02,-0.05,0.1,0.02]
[null,"4.","Оформление результатов поверки","р",{"$f":"$J17*19%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$J17*20%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$J17*21%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$J17*19%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$J17*21%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"M17*60","v":{"$error":"#N/A"}},1.3,{"$f":"MAXA(E17,F17,G17,H17,I17)/MIN(E17,F17,G17,H17,I17)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"O17*N17","v":{"$error":"#N/A"}},5,{"$f":"IF(U19<U3,1/60*1,1/60*10)","v":{"$error":"#N/A"}},5.0000000000000001E-3,0.03,0.05,0.03,-0.05]
[null,"5.","Учет марок-наклеек (метрконтроль)","р",{"$f":"$J18*19%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$J18*20%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$J18*21%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$J18*19%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$J18*21%","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"M18*60","v":{"$error":"#N/A"}},1.3,{"$f":"MAXA(E18,F18,G18,H18,I18)/MIN(E18,F18,G18,H18,I18)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"O18*N18","v":{"$error":"#N/A"}},5,{"$f":"IF(U19<U3,1/60*1,1/60*10)","v":{"$error":"#N/A"}},0.05,-0.04,0.02,-0.08,0.02]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ИТОГО",null,null,null,{"$f":"U19/U1","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,{"$f":"VLOOKUP($C$8,Прейскурант!A1:H8,5,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
[]
[]
[null,null,"Главный метролог"]
[]
[null,null,"Хронометраж проведен"]
[]
[null,null,"Расчеты хронометража "]
[null,null,"проверил "]