{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Реестр","Результат"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Реестр","index":0,"n_rows":80,"n_cols":20,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
["Номер акта","Номер акта1","Номер акта2","№ п/с","Наименование работ","Ед. изм","Объем общ","Объем 1","Объем 2","Объем 3","Объем ост","Дата начала","Дата окончания","Дата акта","Дата начала1","Дата окончания1","Дата акта1","Дата начала2","Дата окончания2","Дата акта2"]
[1,null,null,80,"Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов","м",145,null,null,null,"","2017-07-10","2017-07-10","2017-07-10",null,null,"",null,null,""]
[2,null,null,81,"Разборка покрытий полов: из линолеума и релина","м2",155,null,null,null,"","2017-07-10","2017-07-10","2017-07-10",null,null,"",null,null,""]
[3,null,null,82,"Разборка покрытий полов: из фанеры","м2",155,null,null,null,"","2017-07-10","2017-07-10","2017-07-10",null,null,"",null,null,""]
[5,null,null,83,"Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков","м2",155,null,null,null,"","2017-07-10","2017-07-10","2017-07-10",null,null,"",null,null,""]
[4,null,null,84,"Демонтаж изоляции покрытий и перекрытий","м3",18,null,null,null,"","2017-07-10","2017-07-10","2017-07-10",null,null,"",null,null,""]
[14,null,null,85,"Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо","м2",155,null,null,null,"","2017-07-12","2017-07-12","2017-07-12",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм","м2",189.7,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[15,null,null,86,"Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо","м3",9.3000000000000007,null,null,null,"","2017-07-12","2017-07-12","2017-07-12",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200","м3",9.4860000000000007,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[13,null,null,87,"Укладка лаг: по плитам перекрытий","м2",155,null,null,null,"","2017-07-12","2017-07-12","2017-07-12",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350","м2",32.549999999999997,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,88,"Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта","м3",3,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[16,null,null,89,"Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм","м2",155,null,null,null,"","2017-07-12","2017-07-12","2017-07-12",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм","м3",5.7510000000000003,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[17,null,null,90,"Устройство покрытий: из фанеры","м2",155,null,null,null,"","2017-07-12","2017-07-12","2017-07-12",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,91,"Фанера клееная марки ФК сорт ВВ/С, 12 мм","м3",1.86,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[23,null,null,92,"Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2","м2",155,null,null,null,"","2017-07-14","2017-07-14","2017-07-14",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,93,"Линолеум Juteks Respect Gala","м2",158.1,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,94,"Клей АДМ-К","т",6.2E-2,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[24,null,null,95,"Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих","м",145,null,null,null,"","2017-07-14","2017-07-14","2017-07-14",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм","шт",381.4,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм","шт",381.4,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм","шт",10.15,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм","шт",10.15,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм","шт",58,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм","шт",11.6,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм","шт",11.6,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм","м",146.5,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[8,null,null,96,"Разборка обшивки: cтен из МДФ","м2",370,null,null,null,"","2017-07-11","2017-07-11","2017-07-11",null,null,"",null,null,""]
[9,null,null,97,"Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев","м2",370,null,null,null,"","2017-07-11","2017-07-11","2017-07-11",null,null,"",null,null,""]
[6,null,null,98,"Снятие подоконных досок ПВХ","м2",33,null,null,null,"","2017-07-10","2017-07-10","2017-07-10",null,null,"",null,null,""]
[18,null,null,99,"Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом","м2",370,null,null,null,"","2017-07-13","2017-07-13","2017-07-13",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ","кг",40.700000000000003,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Клей для гипсокартона 'Перлфикс'","кг",281.2,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ","кг",155.4,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ","м",558.70000000000005,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной","м",296,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм","м2",414.4,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Шуруп для ГВЛ 3,9/30","шт",7189,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Дюбель с шурупом 6/35 мм","шт",551.29999999999995,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд","м",432.9,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Профиль направляющий для строительных конструкций оцинкованный U-образный 100х50 толщ. 1,0 мм ПН-100-1,0","м",451.4,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Профиль стоечный для строительных конструкций оцинкованный С-образный 200х50 толщ. 1,0 мм ПС-200-1,0","м",865.8,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Бруски деревянные 50*50 мм","м",136.9,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[10,null,null,100,"Снятие пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)","м2",90,null,null,null,"","2017-07-11","2017-07-11","2017-07-11",null,null,"",null,null,""]
[null,20,110,101,"Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)","м2",90,60,30,null,"",null,null,"","2017-07-13","2017-07-13","2017-07-13","2017-11-02","2017-11-02","2017-11-02"]
[null,null,null,null,"Лента полиэтиленовая с липким слоем А50","кг",6.681,4.4539999999999997,2.2269999999999999,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм","м2",103.5,69,34.5,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[11,null,null,102,"Снятие изоляции изделиями из волокнистых и зернистых материалов: внутренних стен и перегородок","м2",90,null,null,null,"","2017-07-11","2017-07-11","2017-07-11",null,null,"",null,null,""]
[19,null,null,103,"Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок","м2",90,null,null,null,"","2017-07-13","2017-07-13","2017-07-13",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Клей для приклеивания минеральной ваты типа \"BOLIX ZW\"","кг",6.3,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,104,"Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200","м3",5.4,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[21,null,null,105,"Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен","м2",370,null,null,null,"","2017-07-13","2017-07-13","2017-07-13",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Грунтовка \"Тифенгрунд\"","т",4.8099999999999997E-2,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[22,null,null,106,"Оклейка стен стеклообоями с окраской с подготовкой поверхности","м2",370,null,null,null,"","2017-07-13","2017-07-13","2017-07-13",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Краски водно-дисперсионные латексные ВАК- 20 для фасадов и интерьеров, белая","т",5.9200000000000003E-2,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Шпатлевка Ветонит LR","т",0.44400000000000001,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Клей для обоев КМЦ","кг",125.8,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,107,"Стеклообои Oscar, рогожка крупная","м2",414.4,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[25,null,null,108,"Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками","м2",370,null,null,null,"","2017-07-14","2017-07-14","2017-07-14",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Краски водно-дисперсионные латексные ВАК- 20 для фасадов и интерьеров, белая","т",5.9200000000000003E-2,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[26,null,null,109,"Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее","м2",18,null,null,null,"","2017-07-14","2017-07-14","2017-07-14",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм","м2",18.899999999999999,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Грунтовка \"Тифенгрунд\"","т",1.6000000000000001E-3,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Клей эпоксидный","кг",5.4,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[7,null,null,110,"Снятие уголков ПВХ на клее","м",150,null,null,null,"","2017-07-10","2017-07-10","2017-07-10",null,null,"",null,null,""]
[27,null,null,111,"Установка уголков ПВХ на клее","м",150,null,null,null,"","2017-07-14","2017-07-14","2017-07-14",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Уголок ПВХ","м",150,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[28,null,null,112,"Установка декоративных решеток","шт",15,null,null,null,"","2017-07-14","2017-07-14","2017-07-14",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,113,"Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м","м2",10.8,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[29,null,null,114,"Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах","п.м",33,null,null,null,"","2017-07-14","2017-07-14","2017-07-14",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл","шт",14.95,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,null,"Клинья пластиковые монтажные","шт",132,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,115,"Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм","м",33,null,null,null,"",null,null,"",null,null,"",null,null,""]
[12,null,null,116,"Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля","м2",155,null,null,null,"","2017-07-11","2017-07-11","2017-07-11",null,null,"",null,null,""]
[null,30,113,117,"Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля","м2",155,122,33,null,0,null,null,"","2017-07-14","2017-07-14","2017-07-14","2017-11-04","2017-11-04","2017-11-04"]
[null,null,null,118,"Потолочная кассета перфорированная алюминиевая 600х600","м2",159.69999999999999,125.41,34.29,null,0,null,null,"",null,null,"",null,"",""]

{"sheet":"Результат","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}