{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":18,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["category","id","offers","offer","id","file","code","price","currencyId","priceRub","categoryId","picture","picturebrand","vendor","vendor_url","model","description","parameters"]
["Котлы",120344707,null,null,26750,"catalog_boilers_26750.html","НС-1092131",46400,"RUR",46400,284346214,"26750_34759_a.png","627.gif","RoyalThermo","http://www.royal-thermo.ru/","Настенный газовый котел Royal Thermo Aquarius 11 BC",null,"<table width=\"100%\"border=\"0\"cellspacing=\"0\"cellpadding=\"4\"class=\"border\"><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Диапазон мощности</td><td><b>5,7- 11,0 кВт</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Потребляемая мощность</td><td><b>120 Вт</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">КПД</td><td><b>91.7 %</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Класс защиты</td><td><b>1</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Степень защиты</td><td><b>IPX4D</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Площадь помещения</td><td><b>40-100 м2</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Подключение</td><td><b>230В / 50Гц</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Максимальное давление в системе отопления</td><td><b>3 бар</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Максимальное давление (горячее водоснабжение)</td><td><b>6 бар</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Минимальное давление (горячее водоснабжение)</td><td><b>0,3 бар</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Расход природного газа</td><td><b>0,73 – 1,24 м3/ч</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Расход сжиженного газа</td><td><b>0,50 – 0,99 кг/ч</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Камера сгорания</td><td><b>Турбо</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Производительность ГВС при Dt=25°С</td><td><b>10,3 л/мин</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Размер (высота)</td><td><b>725 мм</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Размер (ширина)</td><td><b>403 мм</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Размер (глубина)</td><td><b>245 мм</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Гарантия</td><td><b>2 года</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Вес нетто, кг</td><td><b>34</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Вес брутто, кг</td><td><b>36</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Объём упаковки товара, м<sup>3</sup></td><td><b>0,11664</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Длина упаковки товара, м</td><td><b>0,81</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Ширина упаковки товара, м</td><td><b>0,48</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Высота упаковки товара, м</td><td><b>0,3</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Количество на палетте упаковки товара, шт</td><td><b>1</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Количество в упаковке упаковки товара, шт</td><td><b>1</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Сайт производителя:</td><td><a href=\"http://www.royal-thermo.ru/\">RoyalThermo</a></td></tr></table>"]
["Настенные газовые котлы",1829070715,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"26750_34760_a.png"]
["Настенные газовые котлы Royal Thermo",284346214,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"26750_34761_a.png"]
["Настенные газовые котлы Electrolux серии Quantum",2110690127,null,null,26751,"catalog_boilers_26751.html","НС-1092313",46400,"RUR",46400,284346214,"26750_34759_a.png","627.gif","RoyalThermo","http://www.royal-thermo.ru/","Настенный газовый котел Royal Thermo Aquarius 18 BC",null,"<table width=\"100%\"border=\"0\"cellspacing=\"0\"cellpadding=\"4\"class=\"border\"><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Диапазон мощности</td><td><b>5,7- 18,4 кВт</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Потребляемая мощность</td><td><b>120 Вт</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">КПД</td><td><b>91.7 %</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Класс защиты</td><td><b>1</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Степень защиты</td><td><b>IPX4D</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Площадь помещения</td><td><b>40-180 м2</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Подключение</td><td><b>230В / 50Гц</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Максимальное давление в системе отопления</td><td><b>3 бар</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Максимальное давление (горячее водоснабжение)</td><td><b>6 бар</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Минимальное давление (горячее водоснабжение)</td><td><b>0,3 бар</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Расход природного газа</td><td><b>0,73 – 2,00 м3/ч</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Расход сжиженного газа</td><td><b>0,50 – 1,60 кг/ч</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Камера сгорания</td><td><b>Турбо</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Производительность ГВС при Dt=25°С</td><td><b>10,3 л/мин</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Размер (высота)</td><td><b>725 мм</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Размер (ширина)</td><td><b>403 мм</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Размер (глубина)</td><td><b>245 мм</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Гарантия</td><td><b>2 года</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Вес нетто, кг</td><td><b>34</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Вес брутто, кг</td><td><b>36</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Объём упаковки товара, м<sup>3</sup></td><td><b>0,11664</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Длина упаковки товара, м</td><td><b>0,81</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Ширина упаковки товара, м</td><td><b>0,48</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Высота упаковки товара, м</td><td><b>0,3</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Количество на палетте упаковки товара, шт</td><td><b>1</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Количество в упаковке упаковки товара, шт</td><td><b>1</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Сайт производителя:</td><td><a href=\"http://www.royal-thermo.ru/\">RoyalThermo</a></td></tr></table>"]
["Настенные газовые котлы Electrolux серии Quantum Prof",4051406380,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"26750_34760_a.png"]
["Настенные газовые котлы Electrolux серии Magnum",135236525,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"26750_34761_a.png"]
["Настенные газовые котлы Electrolux серии Basic",1328959469,null,null,26752,"catalog_boilers_26752.html","НС-1092314",47125,"RUR",47125,284346214,"26750_34759_a.png","627.gif","RoyalThermo","http://www.royal-thermo.ru/","Настенный газовый котел Royal Thermo Aquarius 24 BC",null,"<table width=\"100%\"border=\"0\"cellspacing=\"0\"cellpadding=\"4\"class=\"border\"><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Диапазон мощности</td><td><b>6,4- 24,1 кВт</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Потребляемая мощность</td><td><b>125 Вт</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">КПД</td><td><b>91.7 %</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Класс защиты</td><td><b>1</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Степень защиты</td><td><b>IPX4D</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Площадь помещения</td><td><b>40-220 м2</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Подключение</td><td><b>230В / 50Гц</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Максимальное давление в системе отопления</td><td><b>3 бар</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Максимальное давление (горячее водоснабжение)</td><td><b>6 бар</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Минимальное давление (горячее водоснабжение)</td><td><b>0,3 бар</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Расход природного газа</td><td><b>0,82 – 2,68 м3/ч</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Расход сжиженного газа</td><td><b>0,56 – 2,1 кг/ч</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Камера сгорания</td><td><b>Турбо</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Производительность ГВС при Dt=25°С</td><td><b>13,6 л/мин</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Размер (высота)</td><td><b>725 мм</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Размер (ширина)</td><td><b>403 мм</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Размер (глубина)</td><td><b>245 мм</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Гарантия</td><td><b>2 года</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Вес нетто, кг</td><td><b>34</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Вес брутто, кг</td><td><b>36</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Объём упаковки товара, м<sup>3</sup></td><td><b>0,11664</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Длина упаковки товара, м</td><td><b>0,81</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Ширина упаковки товара, м</td><td><b>0,48</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Высота упаковки товара, м</td><td><b>0,3</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Количество на палетте упаковки товара, шт</td><td><b>1</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Количество в упаковке упаковки товара, шт</td><td><b>1</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Сайт производителя:</td><td><a href=\"http://www.royal-thermo.ru/\">RoyalThermo</a></td></tr></table>"]
["Настенные газовые котлы Electrolux серии Basic Duo",1779914954,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"26750_34760_a.png"]
["Настенные газовые котлы Electrolux серии Basic Space",996092712,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"26750_34761_a.png"]
["Настенные газовые котлы Electrolux серии Basic Space Duo",1848753174,null,null,26753,"catalog_boilers_26753.html","НС-1092317",49300,"RUR",49300,284346214,"26750_34759_a.png","627.gif","RoyalThermo","http://www.royal-thermo.ru/","Настенный газовый котел Royal Thermo Aquarius 11 MC",null,"<table width=\"100%\"border=\"0\"cellspacing=\"0\"cellpadding=\"4\"class=\"border\"><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Диапазон мощности</td><td><b>5,7- 11,0 кВт</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Потребляемая мощность</td><td><b>120 Вт</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">КПД</td><td><b>91.7 %</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Класс защиты</td><td><b>1</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Степень защиты</td><td><b>IPX4D</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Площадь помещения</td><td><b>40-100 м2</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Подключение</td><td><b>230В / 50Гц</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Максимальное давление в системе отопления</td><td><b>3 бар</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Максимальное давление (горячее водоснабжение)</td><td><b>6 бар</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Минимальное давление (горячее водоснабжение)</td><td><b>0,3 бар</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Расход природного газа</td><td><b>0,73 – 1,24 м3/ч</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Расход сжиженного газа</td><td><b>0,50 – 0,99 кг/ч</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Камера сгорания</td><td><b>Турбо</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Производительность ГВС при Dt=25°С</td><td><b>10,3 л/мин</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Размер (высота)</td><td><b>725 мм</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Размер (ширина)</td><td><b>403 мм</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Размер (глубина)</td><td><b>245 мм</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Гарантия</td><td><b>2 года</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Вес нетто, кг</td><td><b>34</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Вес брутто, кг</td><td><b>36</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Объём упаковки товара, м<sup>3</sup></td><td><b>0,10528</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Длина упаковки товара, м</td><td><b>0,8</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Ширина упаковки товара, м</td><td><b>0,47</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Высота упаковки товара, м</td><td><b>0,28</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Количество на палетте упаковки товара, шт</td><td><b>1</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Количество в упаковке упаковки товара, шт</td><td><b>1</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Сайт производителя:</td><td><a href=\"http://www.royal-thermo.ru/\">RoyalThermo</a></td></tr></table>"]
["Настенные газовые котлы Electrolux серии Basic Space S",1495139363,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"26750_34760_a.png"]
["Аксессуары для настенных котлов Electrolux",2533076365,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"26750_34762_a.png"]
["Настенные газовые котлы De Dietrich серии MS",2859142800,null,null,26754,"catalog_boilers_26754.html","НС-1092318",49300,"RUR",49300,284346214,"26750_34759_a.png","627.gif","RoyalThermo","http://www.royal-thermo.ru/","Настенный газовый котел Royal Thermo Aquarius 18 MC",null,"<table width=\"100%\"border=\"0\"cellspacing=\"0\"cellpadding=\"4\"class=\"border\"><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Диапазон мощности</td><td><b>5,7- 18,3 кВт</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Потребляемая мощность</td><td><b>120 Вт</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">КПД</td><td><b>91.7 %</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Класс защиты</td><td><b>1</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Степень защиты</td><td><b>IPX4D</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Площадь помещения</td><td><b>40-180 м2</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Подключение</td><td><b>230В / 50Гц</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Максимальное давление в системе отопления</td><td><b>3 бар</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Максимальное давление (горячее водоснабжение)</td><td><b>6 бар</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Минимальное давление (горячее водоснабжение)</td><td><b>0,3 бар</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Расход природного газа</td><td><b>0,73 – 2,00 м3/ч</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Расход сжиженного газа</td><td><b>0,50 – 1,60 кг/ч</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Камера сгорания</td><td><b>Турбо</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Производительность ГВС при Dt=25°С</td><td><b>10,3 л/мин</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Размер (высота)</td><td><b>725 мм</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Размер (ширина)</td><td><b>403 мм</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Размер (глубина)</td><td><b>245 мм</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Гарантия</td><td><b>2 года</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Вес нетто, кг</td><td><b>34</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Вес брутто, кг</td><td><b>36</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Объём упаковки товара, м<sup>3</sup></td><td><b>0,10528</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Длина упаковки товара, м</td><td><b>0,8</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Ширина упаковки товара, м</td><td><b>0,47</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Высота упаковки товара, м</td><td><b>0,28</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Количество на палетте упаковки товара, шт</td><td><b>1</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Количество в упаковке упаковки товара, шт</td><td><b>1</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Сайт производителя:</td><td><a href=\"http://www.royal-thermo.ru/\">RoyalThermo</a></td></tr></table>"]
["Дополнительное оборудование De Dietrich",1405519431,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"26750_34760_a.png"]
["Настенные газовые котлы Biasi серии Binova",1869536479,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"26750_34762_a.png"]
["Настенные газовые котлы Biasi серии Rinnova",933427224,null,null,26755,"catalog_boilers_26755.html","НС-1092319",50025,"RUR",50025,284346214,"26750_34759_a.png","627.gif","RoyalThermo","http://www.royal-thermo.ru/","Настенный газовый котел Royal Thermo Aquarius 24 MC",null,"<table width=\"100%\"border=\"0\"cellspacing=\"0\"cellpadding=\"4\"class=\"border\"><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Диапазон мощности</td><td><b>6,4- 24,1 кВт</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Потребляемая мощность</td><td><b>125 Вт</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">КПД</td><td><b>91.7 %</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Класс защиты</td><td><b>1</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Степень защиты</td><td><b>IPX4D</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Площадь помещения</td><td><b>40-220 м2</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Подключение</td><td><b>230В / 50Гц</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Максимальное давление в системе отопления</td><td><b>3 бар</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Максимальное давление (горячее водоснабжение)</td><td><b>6 бар</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Минимальное давление (горячее водоснабжение)</td><td><b>0,3 бар</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Расход природного газа</td><td><b>0,82 – 2,68 м3/ч</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Расход сжиженного газа</td><td><b>0,56 – 2,1 кг/ч</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Камера сгорания</td><td><b>Турбо</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Производительность ГВС при Dt=25°С</td><td><b>13,6 л/мин</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Размер (высота)</td><td><b>725 мм</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Размер (ширина)</td><td><b>403 мм</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Размер (глубина)</td><td><b>245 мм</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Гарантия</td><td><b>2 года</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Вес нетто, кг</td><td><b>34</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Вес брутто, кг</td><td><b>36</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Объём упаковки товара, м<sup>3</sup></td><td><b>0,10528</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Длина упаковки товара, м</td><td><b>0,8</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Ширина упаковки товара, м</td><td><b>0,47</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Высота упаковки товара, м</td><td><b>0,28</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Количество на палетте упаковки товара, шт</td><td><b>1</b></td></tr><tr class=\"t1\"><td width=\"40%\">Количество в упаковке упаковки товара, шт</td><td><b>1</b></td></tr><tr class=\"t0\"><td width=\"40%\">Сайт производителя:</td><td><a href=\"http://www.royal-thermo.ru/\">RoyalThermo</a></td></tr></table>"]
["Настенные газовые котлы Biasi серии Inovia",3516399880,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"26750_34760_a.png"]