{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":908,"n_cols":7,"rows_kept":908,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[903,3,903,6],[904,0,904,6],[905,0,905,6],[899,1,899,2],[899,3,899,6],[900,1,900,2],[900,3,900,6],[901,1,901,2],[901,3,901,6],[906,2,906,6],[907,0,907,6],[890,1,890,2],[890,3,890,6],[891,1,891,2],[891,3,891,6],[892,1,892,2],[902,1,902,2],[902,3,902,6],[903,1,903,2],[892,3,892,6],[893,1,893,2],[893,3,893,6],[894,1,894,2],[894,3,894,6],[895,1,895,2],[895,3,895,6],[896,1,896,2],[896,3,896,6],[897,1,897,2],[897,3,897,6],[898,1,898,2],[898,3,898,6],[874,1,874,2],[875,1,875,2],[876,1,876,2],[877,1,877,2],[878,1,878,2],[879,1,879,2],[880,1,880,2],[881,1,881,2],[882,1,882,2],[883,1,883,2],[884,1,884,2],[885,1,885,2],[886,1,886,2],[887,0,887,6],[888,0,888,6],[889,1,889,2],[889,3,889,6],[857,1,857,2],[858,1,858,2],[859,1,859,2],[860,1,860,2],[861,1,861,2],[862,1,862,2],[863,1,863,2],[864,1,864,2],[865,1,865,2],[866,1,866,2],[867,1,867,2],[868,1,868,2],[869,1,869,2],[870,1,870,2],[871,1,871,2],[872,1,872,2],[873,1,873,2],[840,1,840,2],[841,1,841,2],[842,1,842,2],[843,1,843,2],[844,1,844,2],[845,1,845,2],[846,1,846,2],[847,1,847,2],[848,1,848,2],[849,1,849,2],[850,1,850,2],[851,1,851,2],[852,1,852,2],[853,1,853,2],[854,1,854,2],[855,1,855,2],[856,1,856,2],[823,1,823,2],[824,1,824,2],[825,1,825,2],[826,1,826,2],[827,1,827,2],[828,1,828,2],[829,1,829,2],[830,1,830,2],[831,1,831,2],[832,1,832,2],[833,1,833,2],[834,1,834,2],[835,1,835,2],[836,1,836,2],[837,1,837,2],[838,1,838,2],[839,1,839,2],[806,1,806,2],[807,1,807,2],[808,1,808,2],[809,1,809,2],[810,1,810,2],[811,1,811,2],[812,1,812,2],[813,1,813,2],[814,1,814,2],[815,1,815,2],[816,1,816,2],[817,1,817,2],[818,1,818,2],[819,1,819,2],[820,1,820,2],[821,1,821,2],[822,1,822,2],[789,1,789,2],[790,1,790,2],[791,1,791,2],[792,1,792,2],[793,1,793,2],[794,1,794,2],[795,1,795,2],[796,1,796,2],[797,1,797,2],[798,1,798,2],[799,1,799,2],[800,1,800,2],[801,1,801,2],[802,1,802,2],[803,1,803,2],[804,1,804,2],[805,1,805,2],[772,1,772,2],[773,1,773,2],[774,1,774,2],[775,1,775,2],[776,1,776,2],[777,1,777,2],[778,1,778,2],[779,1,779,2],[780,1,780,2],[781,1,781,2],[782,1,782,2],[783,1,783,2],[784,1,784,2],[785,1,785,2],[786,1,786,2],[787,1,787,2],[788,1,788,2],[755,1,755,2],[756,1,756,2],[757,1,757,2],[758,1,758,2],[759,1,759,2],[760,1,760,2],[761,1,761,2],[762,1,762,2],[763,1,763,2],[764,1,764,2],[765,1,765,2],[766,1,766,2],[767,1,767,2],[768,1,768,2],[769,1,769,2],[770,1,770,2],[771,1,771,2],[738,1,738,2],[739,1,739,2],[740,1,740,2],[741,1,741,2],[742,1,742,2],[743,1,743,2],[744,1,744,2],[745,1,745,2],[746,1,746,2],[747,1,747,2],[748,1,748,2],[749,1,749,2],[750,1,750,2],[751,1,751,2],[752,1,752,2],[753,1,753,2],[754,1,754,2],[721,1,721,2],[722,1,722,2],[723,1,723,2],[724,1,724,2],[725,1,725,2],[726,1,726,2],[727,1,727,2],[728,1,728,2],[729,1,729,2],[730,1,730,2],[731,1,731,2],[732,1,732,2],[733,1,733,2],[734,1,734,2],[735,1,735,2],[736,1,736,2],[737,1,737,2],[704,1,704,2],[705,1,705,2],[706,1,706,2],[707,1,707,2],[708,1,708,2],[709,1,709,2],[710,1,710,2],[711,1,711,2],[712,1,712,2],[713,1,713,2],[714,1,714,2],[715,1,715,2],[716,1,716,2],[717,1,717,2],[718,1,718,2],[719,1,719,2],[720,1,720,2],[687,1,687,2],[688,1,688,2],[689,1,689,2],[690,1,690,2],[691,1,691,2],[692,1,692,2],[693,1,693,2],[694,1,694,2],[695,1,695,2],[696,1,696,2],[697,1,697,2],[698,1,698,2],[699,1,699,2],[700,1,700,2],[701,1,701,2],[702,1,702,2],[703,1,703,2],[670,1,670,2],[671,1,671,2],[672,1,672,2],[673,1,673,2],[674,1,674,2],[675,1,675,2],[676,1,676,2],[677,1,677,2],[678,1,678,2],[679,1,679,2],[680,1,680,2],[681,1,681,2],[682,1,682,2],[683,1,683,2],[684,1,684,2],[685,1,685,2],[686,1,686,2],[653,1,653,2],[654,1,654,2],[655,1,655,2],[656,1,656,2],[657,1,657,2],[658,1,658,2],[659,1,659,2],[660,1,660,2],[661,1,661,2],[662,1,662,2],[663,1,663,2],[664,1,664,2],[665,1,665,2],[666,1,666,2],[667,1,667,2],[668,1,668,2],[669,1,669,2],[636,1,636,2],[637,1,637,2],[638,1,638,2],[639,1,639,2],[640,1,640,2],[641,1,641,2],[642,1,642,2],[643,1,643,2],[644,1,644,2],[645,1,645,2],[646,1,646,2],[647,1,647,2],[648,1,648,2],[649,1,649,2],[650,1,650,2],[651,1,651,2],[652,1,652,2],[619,0,619,6],[620,1,620,2],[621,1,621,2],[622,1,622,2],[623,1,623,2],[624,1,624,2],[625,1,625,2],[626,1,626,2],[627,1,627,2],[628,1,628,2],[629,1,629,2],[630,1,630,2],[631,1,631,2],[632,1,632,2],[633,1,633,2],[634,1,634,2],[635,1,635,2],[602,0,602,6],[603,0,603,6],[604,2,604,6],[605,0,605,6],[606,1,606,6],[607,1,607,6],[608,1,608,6],[609,1,609,6],[610,1,610,6],[611,1,611,6],[612,1,612,6],[613,1,613,6],[614,1,614,6],[615,1,615,6],[616,1,616,6],[617,1,617,6],[618,0,618,6],[593,1,593,2],[593,3,593,6],[594,1,594,2],[594,3,594,6],[595,1,595,2],[595,3,595,6],[596,1,596,2],[596,3,596,6],[597,1,597,2],[597,3,597,6],[598,1,598,2],[598,3,598,6],[599,1,599,2],[599,3,599,6],[600,1,600,2],[600,3,600,6],[601,1,601,2],[601,3,601,6],[581,1,581,2],[582,1,582,2],[583,1,583,2],[584,1,584,2],[585,0,585,6],[586,0,586,6],[587,1,587,2],[587,3,587,6],[588,1,588,2],[588,3,588,6],[589,1,589,2],[589,3,589,6],[590,1,590,2],[590,3,590,6],[591,1,591,2],[591,3,591,6],[592,1,592,2],[592,3,592,6],[564,1,564,2],[565,1,565,2],[566,1,566,2],[567,1,567,2],[568,1,568,2],[569,1,569,2],[570,1,570,2],[571,1,571,2],[572,1,572,2],[573,1,573,2],[574,1,574,2],[575,1,575,2],[576,1,576,2],[577,1,577,2],[578,1,578,2],[579,1,579,2],[580,1,580,2],[547,1,547,2],[548,1,548,2],[549,1,549,2],[550,1,550,2],[551,1,551,2],[552,1,552,2],[553,1,553,2],[554,1,554,2],[555,1,555,2],[556,1,556,2],[557,1,557,2],[558,1,558,2],[559,1,559,2],[560,1,560,2],[561,1,561,2],[562,1,562,2],[563,1,563,2],[530,1,530,2],[531,1,531,2],[532,1,532,2],[533,1,533,2],[534,1,534,2],[535,1,535,2],[536,1,536,2],[537,1,537,2],[538,1,538,2],[539,1,539,2],[540,1,540,2],[541,1,541,2],[542,1,542,2],[543,1,543,2],[544,1,544,2],[545,1,545,2],[546,1,546,2],[513,1,513,2],[514,1,514,2],[515,1,515,2],[516,1,516,2],[517,1,517,2],[518,1,518,2],[519,1,519,2],[520,1,520,2],[521,1,521,2],[522,1,522,2],[523,1,523,2],[524,1,524,2],[525,1,525,2],[526,1,526,2],[527,1,527,2],[528,1,528,2],[529,1,529,2],[496,1,496,2],[497,1,497,2],[498,1,498,2],[499,1,499,2],[500,1,500,2],[501,1,501,2],[502,1,502,2],[503,1,503,2],[504,1,504,2],[505,1,505,2],[506,1,506,2],[507,1,507,2],[508,1,508,2],[509,1,509,2],[510,1,510,2],[511,1,511,2],[512,1,512,2],[479,1,479,2],[480,1,480,2],[481,1,481,2],[482,1,482,2],[483,1,483,2],[484,1,484,2],[485,1,485,2],[486,1,486,2],[487,1,487,2],[488,1,488,2],[489,1,489,2],[490,1,490,2],[491,1,491,2],[492,1,492,2],[493,1,493,2],[494,1,494,2],[495,1,495,2],[462,1,462,2],[463,1,463,2],[464,1,464,2],[465,1,465,2],[466,1,466,2],[467,1,467,2],[468,1,468,2],[469,1,469,2],[470,1,470,2],[471,1,471,2],[472,1,472,2],[473,1,473,2],[474,1,474,2],[475,1,475,2],[476,1,476,2],[477,1,477,2],[478,1,478,2],[445,1,445,2],[446,1,446,2],[447,1,447,2],[448,1,448,2],[449,1,449,2],[450,1,450,2],[451,1,451,2],[452,1,452,2],[453,1,453,2],[454,1,454,2],[455,1,455,2],[456,1,456,2],[457,1,457,2],[458,1,458,2],[459,1,459,2],[460,1,460,2],[461,1,461,2],[428,1,428,2],[429,1,429,2],[430,1,430,2],[431,1,431,2],[432,1,432,2],[433,1,433,2],[434,1,434,2],[435,1,435,2],[436,1,436,2],[437,1,437,2],[438,1,438,2],[439,1,439,2],[440,1,440,2],[441,1,441,2],[442,1,442,2],[443,1,443,2],[444,1,444,2],[411,1,411,2],[412,1,412,2],[413,1,413,2],[414,1,414,2],[415,1,415,2],[416,1,416,2],[417,1,417,2],[418,1,418,2],[419,1,419,2],[420,1,420,2],[421,1,421,2],[422,1,422,2],[423,1,423,2],[424,1,424,2],[425,1,425,2],[426,1,426,2],[427,1,427,2],[394,1,394,2],[395,1,395,2],[396,1,396,2],[397,1,397,2],[398,1,398,2],[399,1,399,2],[400,1,400,2],[401,1,401,2],[402,1,402,2],[403,1,403,2],[404,1,404,2],[405,1,405,2],[406,1,406,2],[407,1,407,2],[408,1,408,2],[409,1,409,2],[410,1,410,2],[377,1,377,2],[378,1,378,2],[379,1,379,2],[380,1,380,2],[381,1,381,2],[382,1,382,2],[383,1,383,2],[384,1,384,2],[385,1,385,2],[386,1,386,2],[387,1,387,2],[388,1,388,2],[389,1,389,2],[390,1,390,2],[391,1,391,2],[392,1,392,2],[393,1,393,2],[360,1,360,2],[361,1,361,2],[362,1,362,2],[363,1,363,2],[364,1,364,2],[365,1,365,2],[366,1,366,2],[367,1,367,2],[368,1,368,2],[369,1,369,2],[370,1,370,2],[371,1,371,2],[372,1,372,2],[373,1,373,2],[374,1,374,2],[375,1,375,2],[376,1,376,2],[343,1,343,2],[344,1,344,2],[345,1,345,2],[346,1,346,2],[347,1,347,2],[348,1,348,2],[349,1,349,2],[350,1,350,2],[351,1,351,2],[352,1,352,2],[353,1,353,2],[354,1,354,2],[355,1,355,2],[356,1,356,2],[357,1,357,2],[358,1,358,2],[359,1,359,2],[326,1,326,2],[327,1,327,2],[328,1,328,2],[329,1,329,2],[330,1,330,2],[331,1,331,2],[332,1,332,2],[333,1,333,2],[334,1,334,2],[335,1,335,2],[336,1,336,2],[337,1,337,2],[338,1,338,2],[339,1,339,2],[340,1,340,2],[341,1,341,2],[342,1,342,2],[309,1,309,6],[310,1,310,6],[311,1,311,6],[312,1,312,6],[313,1,313,6],[314,1,314,6],[315,1,315,6],[316,0,316,6],[317,0,317,6],[318,1,318,2],[319,1,319,2],[320,1,320,2],[321,1,321,2],[322,1,322,2],[323,1,323,2],[324,1,324,2],[325,1,325,2],[296,1,296,2],[296,3,296,6],[297,1,297,2],[297,3,297,6],[298,1,298,2],[298,3,298,6],[299,1,299,2],[299,3,299,6],[300,0,300,6],[301,0,301,6],[302,2,302,6],[303,0,303,6],[304,1,304,6],[305,1,305,6],[306,1,306,6],[307,1,307,6],[308,1,308,6],[287,1,287,2],[287,3,287,6],[288,1,288,2],[288,3,288,6],[289,1,289,2],[289,3,289,6],[290,1,290,2],[290,3,290,6],[291,1,291,2],[291,3,291,6],[292,1,292,2],[292,3,292,6],[293,1,293,2],[293,3,293,6],[294,1,294,2],[294,3,294,6],[295,1,295,2],[295,3,295,6],[272,1,272,2],[273,1,273,2],[274,1,274,2],[275,1,275,2],[276,1,276,2],[277,1,277,2],[278,1,278,2],[279,1,279,2],[280,1,280,2],[281,1,281,2],[282,1,282,2],[283,0,283,6],[284,0,284,6],[285,1,285,2],[285,3,285,6],[286,1,286,2],[286,3,286,6],[255,1,255,2],[256,1,256,2],[257,1,257,2],[258,1,258,2],[259,1,259,2],[260,1,260,2],[261,1,261,2],[262,1,262,2],[263,1,263,2],[264,1,264,2],[265,1,265,2],[266,1,266,2],[267,1,267,2],[268,1,268,2],[269,1,269,2],[270,1,270,2],[271,1,271,2],[238,1,238,2],[239,1,239,2],[240,1,240,2],[241,1,241,2],[242,1,242,2],[243,1,243,2],[244,1,244,2],[245,1,245,2],[246,1,246,2],[247,1,247,2],[248,1,248,2],[249,1,249,2],[250,1,250,2],[251,1,251,2],[252,1,252,2],[253,1,253,2],[254,1,254,2],[221,1,221,2],[222,1,222,2],[223,1,223,2],[224,1,224,2],[225,1,225,2],[226,1,226,2],[227,1,227,2],[228,1,228,2],[229,1,229,2],[230,1,230,2],[231,1,231,2],[232,1,232,2],[233,1,233,2],[234,1,234,2],[235,1,235,2],[236,1,236,2],[237,1,237,2],[204,1,204,2],[205,1,205,2],[206,1,206,2],[207,1,207,2],[208,1,208,2],[209,1,209,2],[210,1,210,2],[211,1,211,2],[212,1,212,2],[213,1,213,2],[214,1,214,2],[215,1,215,2],[216,1,216,2],[217,1,217,2],[218,1,218,2],[219,1,219,2],[220,1,220,2],[187,1,187,2],[188,1,188,2],[189,1,189,2],[190,1,190,2],[191,1,191,2],[192,1,192,2],[193,1,193,2],[194,1,194,2],[195,1,195,2],[196,1,196,2],[197,1,197,2],[198,1,198,2],[199,1,199,2],[200,1,200,2],[201,1,201,2],[202,1,202,2],[203,1,203,2],[170,1,170,2],[171,1,171,2],[172,1,172,2],[173,1,173,2],[174,1,174,2],[175,1,175,2],[176,1,176,2],[177,1,177,2],[178,1,178,2],[179,1,179,2],[180,1,180,2],[181,1,181,2],[182,1,182,2],[183,1,183,2],[184,1,184,2],[185,1,185,2],[186,1,186,2],[153,1,153,2],[154,1,154,2],[155,1,155,2],[156,1,156,2],[157,1,157,2],[158,1,158,2],[159,1,159,2],[160,1,160,2],[161,1,161,2],[162,1,162,2],[163,1,163,2],[164,1,164,2],[165,1,165,2],[166,1,166,2],[167,1,167,2],[168,1,168,2],[169,1,169,2],[136,1,136,2],[137,1,137,2],[138,1,138,2],[139,1,139,2],[140,1,140,2],[141,1,141,2],[142,1,142,2],[143,1,143,2],[144,1,144,2],[145,1,145,2],[146,1,146,2],[147,1,147,2],[148,1,148,2],[149,1,149,2],[150,1,150,2],[151,1,151,2],[152,1,152,2],[119,1,119,2],[120,1,120,2],[121,1,121,2],[122,1,122,2],[123,1,123,2],[124,1,124,2],[125,1,125,2],[126,1,126,2],[127,1,127,2],[128,1,128,2],[129,1,129,2],[130,1,130,2],[131,1,131,2],[132,1,132,2],[133,1,133,2],[134,1,134,2],[135,1,135,2],[102,1,102,2],[103,1,103,2],[104,1,104,2],[105,1,105,2],[106,1,106,2],[107,1,107,2],[108,1,108,2],[109,1,109,2],[110,1,110,2],[111,1,111,2],[112,1,112,2],[113,1,113,2],[114,1,114,2],[115,1,115,2],[116,1,116,2],[117,1,117,2],[118,1,118,2],[85,1,85,2],[86,1,86,2],[87,1,87,2],[88,1,88,2],[89,1,89,2],[90,1,90,2],[91,1,91,2],[92,1,92,2],[93,1,93,2],[94,1,94,2],[95,1,95,2],[96,1,96,2],[97,1,97,2],[98,1,98,2],[99,1,99,2],[100,1,100,2],[101,1,101,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[76,1,76,2],[77,1,77,2],[78,1,78,2],[79,1,79,2],[80,1,80,2],[81,1,81,2],[82,1,82,2],[83,1,83,2],[84,1,84,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[11,1,11,6],[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,1,2,6],[3,1,3,6],[4,1,4,6],[5,1,5,6],[12,1,12,6],[13,1,13,6],[14,0,14,6],[15,0,15,6],[16,1,16,2],[6,1,6,6],[7,1,7,6],[8,1,8,6],[9,1,9,6],[10,1,10,6]]}
["Отчет по результатам прохождения теста 2018.ЕЦУС_ГК_Аналитик_08.2018"]
[""]
["Пользователь","БЕКИШЕВА ГУЛЬНАРА БАХЫТЖАНОВНА"]
["Организация","Департамент ЦТЭ"]
["Должность","Инженер электросвязи"]
["Название теста","2018.ЕЦУС_ГК_Аналитик_08.2018"]
["Попытка",1]
["Процент прохождения",1]
["Баллов",32]
["Оценка в процентах",80]
["Статус","Пройден"]
["Начало","13.08.2018 10:01"]
["Окончание","13.08.2018 10:45"]
["Затрачено времени","00:44"]
[""]
["Результаты"]
["Раздел","№",null,"Вопрос","Ответ пользователя","Результат","Баллы"]
[1,1,null,"ISDN канал внеканальной сигнализации (управление другими каналами). О каком типе канала идет речь?","","-",""]
[1,2,null,"Softswitch является …","устройством, передающим и контролирующим сигнальную информацию","-",0]
[1,3,null,"Архитектура SIP. Какой элемент принимает SIP-запросы и отвечает на них?","","-",""]
[1,4,null,"В самом общем виде задача коммутации -","соединение конечных узлов через сеть транзитных узлов","+",1]
[1,5,null,"В системе оперативно-технического управления контролируемые объекты характеризуются следующими состояниями:","","-",""]
[1,6,null,"В случае перегрузок информация не теряется, а лишь задерживается в буферных запоминающих узлах. О каких видах коммутации идет речь?","коммутация сообщений, коммутация пакетов","+",1]
[1,7,null,"Взаимодействие между программными коммутаторами сети NGN осуществляется по сигнализации ...","","-",""]
[1,8,null,"Для каждого канала производится выделение своей достаточно узкой полосы в диапазоне (спектре) частот. О каком методе разделения каналов идет речь?","","-",""]
[1,9,null,"Документ, регламентирующий процесс устранения неисправностей на сети абонентского доступа","","-",""]
[1,10,null,"Дополнительные виды обслуживания (ДВО). Как называется услуга, которая запрещает идентификацию вызывающей линии?","","-",""]
[1,11,null,"Задачи центров управления сетями телекоммуникаций:","","-",""]
[1,12,null,"Как называется канал передачи данных соединяющий между собой пункты сигнализации?","SL (Signaling Link)","+",1]
[1,13,null,"Какими показателями оценивается качество работы телефонной сети общего пользования?","","-",""]
[1,14,null,"Какова задача канального уровня модели OSI?","обеспечивает взаимодействие сетей на физическом уровне и контролирует ошибки, которые могут возникнуть","+",1]
[1,15,null,"Какой аудиокодек преобразует аналоговый сигнал с точностью 8 бит, тактовой частотой 8 кГц?","","-",""]
[1,16,null,"Какой вид интерфейса в системах коммутации используется для подключения потока E1?","А","+",1]
[1,17,null,"Какой вид коммутации используется только для передачи аудиоинформации по обычным телефонным линиям связи?","коммутация каналов","+",1]
[1,18,null,"Какой голосовой кодек использует адаптивную дифференциальную импульсно-кодовую модуляцию (АДИКМ)?","","-",""]
[1,19,null,"Какой метод разделения каналов используется не только в проводных сетях общего пользования, но и в сотовых системах связи?","","-",""]
[1,20,null,"Какой принцип сигнализации основан на том, что для обмена между станциями служебными сигналами используется сигнальный канал, общий для некоторой группы межстанционных соединительных линий?","","-",""]
[1,21,null,"Какой транспортный протокол гарантирует доставку каждого пакета?","","-",""]
[1,22,null,"Какой уровень модели OSI предназначен для обеспечения надёжной передачи данных от отправителя к получателю?","транспортный","+",1]
[1,23,null,"На каких сетях связи может быть использована сигнализация ОКС№7:","","-",""]
[1,24,null,"На каком уровне модели OSI функционирует протокол SIP?","","-",""]
[1,25,null,"На каком уровне модели OSI функционирует протокол TCP?","","-",""]
[1,26,null,"Последовательность транзитных узлов (сетевых интерфейсов) на пути от отправителя к получателю называется…","","-",""]
[1,27,null,"Процедура QoS. Для описания поля кода приоритета необходимо использовать …","","-",""]
[1,28,null,"Процедура QoS. Модель, в которой трафик обрабатывается в промежуточных системах с учетом его относительной приоритетности, основанной на значении поля типа обслуживания (ToS). О каком классе обслуживания идет речь?","","-",""]
[1,29,null,"Процесс определения маршрута коммутационной станцией в соответствии с системой правил для передачи сообщения или для установления соединения это:","","-",""]
[1,30,null,"РНР подразделяются на:","","-",""]
[1,31,null,"Сеть NGN АО \"Казахтелеком\" строится:","","-",""]
[1,32,null,"Система общеканальной сигнализации (ОКС), применяемая на сетях связи РК:","","-",""]
[1,33,null,"Сколько битов составляет адрес в протоколе IPv4?","","-",""]
[1,34,null,"Укажите верную формулу интерфейса базового уровня (BRI) ISDN.","","-",""]
[1,35,null,"Укажите правильную формулу стандарта E1.","30B+D","+",1]
[1,36,null,"Уровни иерархии управления сетью АО \"Казахтелеком\":","","-",""]
[1,37,null,"Что такое производительность Softswitch?","","-",""]
[1,38,null,"Эрланг - это","Интенсивность телефонной нагрузки","+",1]
[2,1,null,"В программе FMS Вы видите аварийное сообщение H.248 remote side not responding. Что оно означает? Ваши действия? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,2,null,"В программе FMS Вы видите аварийное сообщение SIP remote side not responding. Что оно означает? Ваши действия? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,3,null,"Вы видите аварийное сообщение Shortage of available trunks, Critical shortage of available trunks в программе FMS. Что оно означает? Ваши действия? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,4,null,"Вы видите аварийное сообщение Long calls indication в программе FMS. Ваши действия? (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,5,null,"Вы видите аварийное сообщение Remote trunk blocking в программе FMS. Ваши действия? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,6,null,"Вы видите аварийные сообщения SS7 Link Failed, SS7 - destination not active в программе FMS. Что означает появление таких сообщений? Ваши действия? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,7,null,"Вы видите аварийное сообщение \"1901010 DSS1 data link layer failure\". Что оно означает? (производитель Iskratel)","Авария по D каналу сигнализация DSS1","+",1]
[2,8,null,"Вы видите аварийное сообщение IUA access failure в программе FMS. Что оно означает? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,9,null,"Вы видите аварийное сообщение M3UA - Application Server inactive, что оно обозначает? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,10,null,"Где можно узнать IP-адреса удаленных станций подключенных по протоколу SIP в приложении NEM Call Server (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,11,null,"Где можно узнать SPC удаленных станций подключенных по протоколу SSN7 в приложении NEM Call Server (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,12,null,"Как войти в систему контроля аварийных сообщений (FMS) оборудования SSW SI-3000 (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,13,null,"Как выполнить сброс (reset) канала в транкгруппе ОКС№7 (SSN7) (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,14,null,"Как выполнить сброс (reset) нескольких sip-сессий одновременно (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,15,null,"Как можно просмотреть Trunk Group, прописанные на CS (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,16,null,"Как посмотреть статус интерфейса H.248 (MEGACO/MGCP) (производитель Iskratel)?","CS >выбираем SSW> вкладка CMG -> Protocols & Signaling-> MGCP/H.248 ->MGCP/H.248 Interface ->выделить нужный интерфейс ->Status","+",1]
[2,17,null,"Как проверить состояние порта E1 на SMG (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,18,null,"Как проверить, зарегистрирован ли терминал абонента подключенного по протоколу SIP на SSW (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,19,null,"Как произвести проверку разговорных каналов (Trunkoв) (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,20,null,"Как просмотреть статус сигнального линка сигнализации ОКС7 в приложении CS? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,21,null,"Как просмотреть статус соединения с Titan (mnp платформа)? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,22,null,"Какая процедура выполняется для перезагрузке 1 неработающего направления в сторону Titan (mnp платформа)? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,23,null,"Какая процедура выполняется для перезагрузке всех направлений в сторону Titan (mnp платформа)? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,24,null,"Какое программное обеспечение предоставляет возможность вносить изменения конфигурации оборудования SSW SI-3000 (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,25,null,"Какое программное обеспечение предоставляет возможность контролировать состояние оборудования SSW SI-3000 (наличие аварийных сообщений) (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,26,null,"Какой статус выводится при рабочем интерфейсе в направлении Titan? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,27,null,"Просмотр альтернативного маршрута по сигнализации ОКС7? (производитель Iskratel)","","-",""]
[3,1,null,"Для перехода в окно MML comand SX3000 необходимо? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,2,null,"Для перехода в окно мониторинга аварийных сообщений необходимо? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,3,null,"Для просмотра панель оборудования SX3000 необходимо? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,4,null,"Какое программное обеспечение предоставляет возможность контролировать, мониторить оборудование SX3000, |UMG 8900, UMG mini? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,5,null,"Какой командой можно активизировать линк для протокола OKC7 на SoftX3000? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,6,null,"Какой командой производится восстановление работы линков по направлению интеллектуальной MNP платформы TITAN ? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,7,null,"Какой командой производится проверка E1 порта на оборудовании UMG8900? (производите Huawei)","DSP E1PORT","+",1]
[3,8,null,"Какой командой производится просмотр линка сигнализации ОКС7? Активация линка ОКС7? (производитель Huawei)","DSP N7LNK, ACT N7LNK","+",1]
[3,9,null,"Какой командой производится просмотр, проверка состояния линков по направлению к интеллектуальной MNP платформе TITAN ? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,10,null,"Какой командой производится рестарт каналов сигнализации ОКС7? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,11,null,"Команда для просмотра шлюза? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,12,null,"Команда просмотра состояния платы на оборудовании SX3000? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,13,null,"Укажите корректную цветовую маркировку в панели оборудования при отображении статус плат, используемую СУ N2000 (производитель Huawei)?","","-",""]
[3,14,null,"Укажите назначение платы FCCU? В каком режиме работает группа плат FCCU в модуле? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,15,null,"Укажите назначение платы UPWR? В каком режиме работает группа плат UPWR в модуле? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,16,null,"Укажите статус платы в рабочем состоянии? (производитель Huawei)","","-",""]
[4,1,null,"Вы видите аварийное сообщение - Communication with a gateway is down GWC-12 RUIP-20-40, что оно обозначает? (производитель Genband )?","потеряна связь со шлюзом GWC-12 RUIP-20-40, название шкафа RUIP-20-40.","+",1]
[4,2,null,"Вы видите аварийное сообщение - DeviceSpecificInfo=unspecifiedReason;SNTP: server is not synchronized. Что оно обозначает и есть ли влияние на трафик ?(производитель Genband )","","-",""]
[4,3,null,"Как войти в систему контроля аварийных сообщений (IEMS) оборудования SSW ПК С20(производитель Genband) и выполнить просмотр текущих аварий?","","-",""]
[4,4,null,"Как можно просмотреть Trunk Group, прописанные на CS (производитель GENBAND)?","","-",""]
[4,5,null,"Как посмотреть состояние (status) абонентского порта на ПК С20? (производитель Genband)?","","-",""]
[4,6,null,"Как проверить состояние порта E1 на G9 (производитель Genband)?","","-",""]
[4,7,null,"Как проверить состояние порта E1 на шлюзе MG15K_TC62 (производитель Genband)?","","-",""]
[4,8,null,"Как проверить, зарегистрирован ли терминал абонента подключенного по протоколу SIP на SSW (производитель GENBAND)?","","-",""]
[4,9,null,"Как произвести проверку разговорных каналов (Trunkoв) (производитель Genband)?","","-",""]
[4,10,null,"Как просмотреть статус сигнального линка сигнализации ОКС7? (производитель Genband)?","","-",""]
[4,11,null,"Какое программное обеспечение предоставляет возможность проверить состояние абоненской линии, просмотреть состояние транков, состояние шлюзов GWC на оборудование ПК С20 (производитель Genband )?","Trunk maintenance Manager(TMM),CS2000 MT","+",1]
[4,12,null,"Какое программное обеспечение предоставляет возможность контролировать, мониторить оборудование ПК С20(производитель Genband )?","","-",""]
[4,13,null,"Конфигурация полки Shelf на шлюзе MG15K? (производитель Genband )","","-",""]
[4,14,null,"Просмотр альтернативного маршрута по сигнализации ОКС7? (производитель Genband)?","","-",""]
[4,15,null,"С помощью каких таблиц можно провести предварительный анализ маршрутизации. (производитель Genband )?","","-",""]
[5,1,null,"Как называется команда для прерывание активных сессий у абонента на оборудовании SIP broadworks? (BWS)","","-",""]
[5,2,null,"Как называется команда для просмотра активных сип сессий абонента на оборудовании SIP broadworks? (BWS)","","-",""]
[5,3,null,"Как отключить 10-тку у абонента на оборудование SIP Broadworks? (BWS)","","-",""]
[5,4,null,"Как открыть программное обеспечение, которое предоставляет возможность вносить изменения и просмотратривать номера абонентов на Broadworks?","","-",""]
[5,5,null,"Как посмотреть безуслувную переадресацию у абонента на оборудование SIP Broadworks?(BWS)","","-",""]
[5,6,null,"Как посмотреть параметры регистрации sip номера на SIP Broadworks? (BWS)","","-",""]
[5,7,null,"Как производится проверка принадлежности ip адреса при отработке ПБ по нессанкционированому доступу ? (BWS)","","-",""]
[5,8,null,"Какие функции выполняет SBC?","","-",""]
[5,9,null,"Какое sip сообщение генерирует устройство для регистрации на SBC?","a)register","+",1]
[5,10,null,"Какое приложение требуется запустить чтобы открыть доступ к СУ BROADWORKS? (BWS)","","-",""]
[5,11,null,"Какой командой можно посмотреть состояние системы электропитание на SBC Oracle Acme Packet?","b)display power","-",0]
[5,12,null,"Какой командой можно посмотреть время непрерывной работы SBC Oracle Acme Packet?","","-",""]
[5,13,null,"Какой командой посмотреть активные аварийные сообщения на SBC Oracle Acme Packet?","","-",""]
[5,14,null,"Какой элемент принимает SIP-запросы и отвечает на них?","a)UAS","+",1]
[5,15,null,"Расшифруйте сообщение \"apEnvMonTempChangeNotification. A notification is sent if any of the units cross a temperature threshold”? Какие действия должны быть предприняты? (оборудование ACME)","","-",""]
[5,16,null,"что означает параметр USERID на SIP Broadworks?","","-",""]
[5,17,null,"Что означает параметр Static при регистраци sip номера на оборудование SIP Broadworks? (BWS)","","-",""]
[6,1,null,"IP-телефония это:","услуга по предоставлению телефонной связи и передаче факсимильных сообщений в режиме реального времени посредством IP-протокола.","+",1]
[6,2,null,"Базовым принципом каких сетей является отделение друг от друга функций переноса и коммутации, функций управления вызовом и функций управления услугами?","","-",""]
[6,3,null,"В каком формате данных передается информация в технологии SDH?","","-",""]
[6,4,null,"Дайте наиболее точное определение АТС.","","-",""]
[6,5,null,"Дайте наиболее точное определение маршрутизатору.","","-",""]
[6,6,null,"Дайте наиболее точное определение модему.","","-",""]
[6,7,null,"Дайте наиболее точное определение серверу.","специализированный компьютер и/или специализированное оборудование для выполнения на нём сервисного программного обеспечения","+",1]
[6,8,null,"Как называется система передачи данных, основанная на синхронизации по времени передающего и принимающего устройства?","PDH","+",1]
[6,9,null,"Как называется требование к современным сетям связи под которой понимается возможность организации доступа к услугам независимо от используемой технологии?","","-",""]
[6,10,null,"Как называется требование к современным сетям связи под которой понимается способность сети передавать многокомпонентную информацию (речь, данные, видео, аудио)?","","-",""]
[6,11,null,"Как называется цифровой метод передачи данных и голоса, основанный на временном разделении канала и технологии представления сигнала с помощью импульсно-кодовой модуляции?","SDH","+",1]
[6,12,null,"Какая из нижеприведенных технологий является ассиметричной?","","-",""]
[6,13,null,"Какая технология объединяет сегменты сети в единую сеть, обеспечивая доставку пакетов данных между любыми узлами сети через произвольное число промежуточных узлов?","","-",""]
[6,14,null,"Канал передачи тональной частоты:","","-",""]
[6,15,null,"Механизм в высокопроизводительной телекоммуникационной сети, осуществляющий передачу данных от одного узла сети к другому с помощью меток. О чем речь?","","-",""]
[6,16,null,"На каком уровне используется технология xDSL?","","-",""]
[6,17,null,"Назовите базовые топологии технологии SDH","","-",""]
[6,18,null,"Назовите основной протокол технологии MPLS","","-",""]
[6,19,null,"Назовите основные методы множественного доступа","","-",""]
[6,20,null,"Назовите уровни концепции сетей нового поколения (NGN)","уровень доступа, транспортный уровень, уровень управления коммутацией, уровень услуг","+",1]
[6,21,null,"Наиболее распространенный принцип построения телефонных сетей:","","-",""]
[6,22,null,"Обозначение абонентского терминала в технических спецификациях LTE","","-",""]
[6,23,null,"Обозначение базовой станции в технических спецификациях LTE","BTS","-",0]
[6,24,null,"Оператор связи это:","","-",""]
[6,25,null,"Основные элементы сети мобильной связи:","","-",""]
[6,26,null,"Понятие MPLS","механизм в высокопроизводительной телекоммуникационной сети, осуществляющий передачу данных от одного узла сети к другому с помощью меток","+",1]
[6,27,null,"Понятие термина \"защита информации\"","","-",""]
[6,28,null,"Понятие термина \"техническое обслуживание\"","","-",""]
[6,29,null,"Понятие термина \"эксплуатация\"","","-",""]
[6,30,null,"Расшифровка аббревиатуры СТОП:","сеть телекоммуникаций общего пользования","+",1]
[6,31,null,"Связь это:","","-",""]
[6,32,null,"Сеть связи:","сеть на базе коммутации пакетов","-",0]
[6,33,null,"Спутниковая система передачи:","","-",""]
[6,34,null,"Цифровая сеть с интеграцией служб, которая позволяет совместить услуги телефонной связи и обмена данными. О какой технологии идет речь?","PSTN","+",1]
[6,35,null,"Что из нижеперечисленного является мультисервисностью сети?","","-",""]
[6,36,null,"Что такое IP-сеть?","","-",""]
[6,37,null,"Что такое архитектура сети?","","-",""]
[6,38,null,"Что такое биллинг?","","-",""]
[6,39,null,"Что такое виртуальный контейнер?","","-",""]
[6,40,null,"Что такое земная станция?","","-",""]
[6,41,null,"Что такое коммутация?","","-",""]
[6,42,null,"Что такое маршрутизация?","","-",""]
[7,1,null,"«Менеджеры/аналитики заявки» это - …","","-",""]
[7,2,null,"В какой период должна быть закрыта заявка после завершения РНР","","-",""]
[7,3,null,"В каком случае в заявке СУЗТОРС устанавливается значение «Да» в поле «Затрагивает оборудование СОРМ»:","","-",""]
[7,4,null,"Внеплановые и аварийные РНР проводятся в соответствии с:","","-",""]
[7,5,null,"Дайте определение аварийным работам","","-",""]
[7,6,null,"Дайте определение внеплановым работам","","-",""]
[7,7,null,"Дайте определение плановым работам","","-",""]
[7,8,null,"Допустимое время согласования с группами супервизоров","","-",""]
[7,9,null,"Какике из перечисоенных действий относятся к Действия менеджера заявок","","-",""]
[7,10,null,"Кто осуществляет общее руководство ремонтными работами на оборудовании телекоммуникаций?","","-",""]
[7,11,null,"Область назначения модуля СУЗТОРС на базе ARS Remedy","","-",""]
[7,12,null,"Подразделения филиалов, выполняющие работы, перед началом работ на сети обязаны:","Настроить параметры подключения","-",0]
[7,13,null,"Чем регламентируются трудозатраты профилактических проверок и измерений при техническом обслуживании оборудования на сети Общества:","","-",""]
[7,14,null,"Что является основанием в заявке СУЗТОРС для проведения работ?","","-",""]
[8,1,null,"В системе оперативно-технического управления контролируемые объекты характеризуются следующими состояниями (укажите неверный ответ):","","-",""]
[8,2,null,"В случае необходимости продолжения работ по заявке….","","-",""]
[8,3,null,"Внутризоновые транспортные сети используют технологии","","-",""]
[8,4,null,"Какие виды работы могут проводиться на сети Общества?","все перечисленные","+",1]
[8,5,null,"Какой программный продукт позволяет вести учет ресурсов сети телекоммуникаций на логическом и физическом уровнях","","-",""]
[8,6,null,"Контроль качества работы сети осуществляется","","-",""]
[8,7,null,"Общая координация управления сетями телекоммуникаций должна обеспечиваться","","-",""]
[8,8,null,"Оперативно-техническое управление международной сетью осуществляется","","-",""]
[8,9,null,"Основные задачи подразделений СОТУ:","","-",""]
[8,10,null,"Ответственность за соблюдение установленных правил построения междугородной, международной и зоновой сетей возложена на","","-",""]
[8,11,null,"СОТУСТ работает на национальной территории по времени","","-",""]
[8,12,null,"Сеть телекоммуникаций АО «Казахтелеком» представлена","","-",""]
[8,13,null,"Управление сетями телекоммуникаций АО «Казахтелеком» основано","","-",""]
[8,14,null,"Центр, отвечающий за качество сервисов и координацию других подразделений при решении глобальных сервисных проблем","","-",""]
[9,1,null,"В каком случае ПБ назначается статус \"Другой ПБ\"","","-",""]
[9,2,null,"В каком случае ПБ назначается статус \"Новый\"","","-",""]
[9,3,null,"Время для назначения исполнителей на местах (перевод в статус «В работе»)","","-",""]
[9,4,null,"Время для переназначения ПБС в статусе «Назначен» функциональной группе","","-",""]
[9,5,null,"Время реагирования на создание ручных ПБС с кодом неисправности \"Авария\"","","-",""]
[9,6,null,"Для кого создается карточка \"Поручение\"","","-",""]
[9,7,null,"Какое подразделение осуществляет круглосуточный мониторинг аварийных сообщений, генерируемых системой управления сетью","","-",""]
[9,8,null,"Контрольный срок по устранению Станционного повреждения с уровнем критичности \"Срочный\"","","-",""]
[9,9,null,"Контрольный срок по устранению проблем с Терминальным оборудованием при уровне критичности \"Срочный\"","","-",""]
[9,10,null,"Кто осуществляет второй уровень обработки проблемы","","-",""]
[9,11,null,"Кто осуществляет первый уровень обработки проблемы","","-",""]
[9,12,null,"Кто осуществляет третий уровень обработки проблемы","","-",""]
[9,13,null,"Кто производит коррекцию состояния неисправности в ПБ","","-",""]
[9,14,null,"Обязанности оперативного дежурного ТУМС РДТ","","-",""]
[9,15,null,"Описание статуса ПБС \"В работе\"","","-",""]
[9,16,null,"Описание статуса ПБС \"Отвергнут\"","","-",""]
[9,17,null,"Описание статуса ПБС \"Отменен\"","Конечный статус ПБС. ПБС не будет дальше решаться по какой-либо причине. Выполнение действия \"Отменить ПБ\" разрешается только группе владельцев ПБС","+",1]
[9,18,null,"Формирование и открытие (регистрация) ПБС","","-",""]
[10,1,null,"Время, отведенное для решения проблемы на уровне аналитиков Tier 2, через которое она должна быть передана на уровень аналитиков Tier 3","а) в течении 1 часа","+",1]
[10,2,null,"Действия аналитиков Т1, если проблема не решена аналитиком Т2 в течение 1 часа в внерабочее время?","","-",""]
[10,3,null,"Какие подразделения производят первичную корреляции ПБ?","","-",""]
[10,4,null,"Какое подразделение отрабатывает межфилиальные ПБ?","","-",""]
[10,5,null,"Какой ПБ выбирается в качестве корневого при аварии ВОЛС?","","-",""]
[10,6,null,"Какой из предложенных вариантов АПБ не подлежит корреляции?","","-",""]
[10,7,null,"Критерии первичной корреляции ПБ?","","-",""]
[10,8,null,"Основная задача аналитика Tier 2","","-",""]
[10,9,null,"Основной признак корреляции ПБ?","а) одновременное поступление автоматических ПБ по контролируемой области","+",1]
[10,10,null,"Основной принцип осуществления корреляции ПБ","","-",""]
[10,11,null,"Особенности корреляции ПБ, связанных с проблемами электропитания.","","-",""]
[10,12,null,"Посредством чего проблема передается аналитиком Tier 2 на уровень аналитиков Tier 3","","-",""]
[10,13,null,"Правила отработки ПБ в нерабочее время, если сотрудник Tier 2, устраняющий проблему, не имеет доступа к СУПБ?","","-",""]
[10,14,null,"Правила отработки межфилиальных ПБ?","","-",""]
[10,15,null,"Пути направления ПБ, которые не решены/скоррелированы на уровне Tier 1 в нерабочее время?","","-",""]
[10,16,null,"Пути направления ПБ, которые не решены/скоррелированы на уровне Tier 1 в рабочее время?","а) направляются аналитику Tier 2.","+",1]
[10,17,null,"Пути осуществления корреляции ПБ","","-",""]
[10,18,null,"Укажите количество межфилиальных ПБ направления при корреляции ПБ по одной проблеме?","","-",""]
[11,1,null,"В каких случаях заполняется поле \"причины проведения работ не в часы наименьшей нагрузки \"?","","-",""]
[11,2,null,"В каких случаях заполняются дополнительные поля в СУЗТОРС?","","-",""]
[11,3,null,"В каком поле заполняется информация о простое телефонии?","","-",""]
[11,4,null,"В каком случае заявка находится в статусе \"Условно закрыта\"?","","-",""]
[11,5,null,"В каком случае необходимо согласование с ЦТЭ ЦА и ДТПСТ?","","-",""]
[11,6,null,"Как перейти на домашнюю страницу СУЗТОРС?","","-",""]
[11,7,null,"Как формируется наименование объекта при создании РНР?","","-",""]
[11,8,null,"Какие бывают Типы согласования?","Все ответы верны","+",1]
[11,9,null,"Какие варианты поиска РНР имеются в СУЗТОРС?","","-",""]
[11,10,null,"Какие данные заносятся в поле \"Перечень услуг, на которые влияют работы\"?","","-",""]
[11,11,null,"Какие ссылки содержит Домашняя страница СУЗТОРС?","","-",""]
[11,12,null,"Регистратор может редактировать поля в заявке, когда заявка находится в статусе:","","-",""]
[12,1,null,"Какие ПБ пользователя будут отображаться при выборе фильтра \"ПБ пользователя: все статусы кроме конечных\"?","Все ПБ во всех статусах кроме: Закрыт, Отменен, Другой ПБ","-",0]
[12,2,null,"Какие варианты поиска ПБ за период реализованы в СУПБ?","","-",""]
[12,3,null,"Какие механизмы используются для оповещения пользователя ARS Remedy?","","-",""]
[12,4,null,"Какие оповещения получают пользователи ARS Remedy по глобальным ПБ?","","-",""]
[12,5,null,"Какие оповещения получают пользователи ARS Remedy посредством Remedy Alert/AlertTracker?","","-",""]
[12,6,null,"Какие ссылки содержит Домашняя страница СУПБ?","","-",""]
[12,7,null,"Какое клиентское приложение отвечает за запуск ARS Remedy?","","-",""]
[12,8,null,"Какой фильтр необходимо выбрать для произвольного поиска ПБ?","Фильтр \"ПБ пользователя: все статусы кроме конечных\" на Домашней странице СУПБ","-",0]
[12,9,null,"На какой закладке отображается \"Подробное описание аварии\"?","","-",""]
[12,10,null,"На какой закладке отображается информация о группах/подразделениях, ответственных за оборудование?","","-",""]
[12,11,null,"На какой закладке отображается информация о типе оборудования из справочников СУСТ?","","-",""]
[12,12,null,"На какой закладке отображается информация о \"Текущем ходе работ\"?","","-",""]
[13,1,null,"В системе NRI Cramer представлены типы топологий:","","-",""]
[13,2,null,"В системе NRI Cramer существуют местонахождения следующих типов:","","-",""]
[13,3,null,"В системе инвентаризации сетевых ресурсов NRI Cramer представлены следующие категории объектов, соответствующие физическим и логическим ресурсам сети, а также услугам и заказчикам:","","-",""]
[13,4,null,"Где в NRI Cramer можно посмотреть «Подтип устройства»:","","-",""]
[13,5,null,"Где в NRI Cramer можно посмотреть «Пропускную cпособность канала Ethernet Bearer»:","","-",""]
[13,6,null,"Какую информацию отображает браузер взаимосвязи системы NRI \"Cramer\"?","","-",""]
[13,7,null,"Канал «PDH Circuit» строится поверх канала:","","-",""]
[13,8,null,"На сколько частей условно делится пользовательский интерфейс NRI Cramer?","На три","-",0]
[13,9,null,"При входе в систему NRI \"Cramer\" для получения полноценного функционала системы в таблице «Select layout», выбираем следующий уровень","","-",""]
[13,10,null,"С помощью каких действий в NRI Cramer можно проверить услуги, связанные с каналами, терминируемыми на устройстве:","","-",""]
[13,11,null,"С помощью какого инструмента в системе NRI Cramer, можно посмотреть все атрибуты (стандартные и дополнительные свойства) объекта?","","-",""]
[13,12,null,"Физическое соединение двух соседних устройств в NRI Cramer это:","","-",""]
[14,1,null,"Порядок оповещения руководства ГЦУСТ при поступлении жалоб на пропадание ЦОН областного значения и выше в рабочие дни с 09:00 до 18:00 и в субботу с 09:00 до 14:00?","","-",""]
[14,2,null,"Порядок оповещания руководства ГЦУСТ при проведении тренировок по паролям?","","-",""]
[14,3,null,"Порядок оповещания руководства ГЦУСТ при поступлении информации о ЧС на территории РК и сети телекоммуникаций АО «Казахтелеком»?","","-",""]
[14,4,null,"Порядок оповещения при массовом пропадании сервисов у одного филиала?","","-",""]
[14,5,null,"Порядок оповещения при аварий на объектах, контролируемых направлениями ПД и СД?","","-",""]
[14,6,null,"Порядок оповещения при авариях на объектах, контролируемых направлениями ГК и ТС?","","-",""]
[14,7,null,"Порядок оповещения при массовом пропадании сервисов у нескольких филиалов?","","-",""]
[14,8,null,"Порядок оповещения руководства ГЦУСТ при поступлении информации по внештатным ситуациям по ВКС и др гос. мероприятиям?","","-",""]
[14,9,null,"При какаих ситуациях выполняется оповещение руководителей ГЦУСТ?","а) возникновении аварий на сети связи Общества.","+",1]
[14,10,null,"Способы оповещения руководителей ГЦУСТ согласно Правил оповещения?","","-",""]
[14,11,null,"Сроки оповещения руководства ГЦУСТ?","","-",""]
[""]
["Комментарии (интерпретация) к результатам"]
["Раздел","Баллы",null,"Комментарии"]
["1. Голосовая коммутация (общие)",9,null,""]
["2. Голосовая коммутация_ISKRATEL",2,null,""]
["3. Голосовая коммутация_Huawei",2,null,""]
["4. Голосовая коммутация_Genband",2,null,""]
["5. Голосовая коммутация_SIP",2,null,""]
["6. Общетехнические вопросы по архитектуре и технологиям сети",8,null,""]
["7. Регламент \"СУЗТОРС\"",0,null,""]
["8. Регламент \"СОТУСТ\"",1,null,""]
["9. Регламент \"СУПБ\"",1,null,""]
["10. Регламент \"Правила корреляции\"",3,null,""]
["11. СУЗТОРС_пользователь",1,null,""]
["12. СУПБ_пользователь",0,null,""]
["13. Cramer_пользователь",0,null,""]
["14. Регламент оповещения ГЦУСТ",1,null,""]
[""]
["Комментарии (интерпретация) к результатам"]
["Категория","Баллы","Комментарии"]
[""]
["Пользователь","Ващенко Олеся Леонидовна"]
["Организация","Департамент ГЦУОСТ"]
["Должность","Инженер по управлению сетями"]
["Название теста","2018.ЕЦУС_ГК_Аналитик_08.2018"]
["Попытка",1]
["Процент прохождения",1]
["Баллов",33]
["Оценка в процентах",82]
["Статус","Пройден"]
["Начало","24.08.2018 10:01"]
["Окончание","24.08.2018 10:19"]
["Затрачено времени","00:18"]
[""]
["Результаты"]
["Раздел","№",null,"Вопрос","Ответ пользователя","Результат","Баллы"]
[1,1,null,"ISDN канал внеканальной сигнализации (управление другими каналами). О каком типе канала идет речь?","","-",""]
[1,2,null,"Softswitch является …","основным устройством, реализующим функции уровня управления коммутацией и передачей информации","+",1]
[1,3,null,"Архитектура SIP. Какой элемент принимает SIP-запросы и отвечает на них?","UAS","+",1]
[1,4,null,"В самом общем виде задача коммутации -","","-",""]
[1,5,null,"В системе оперативно-технического управления контролируемые объекты характеризуются следующими состояниями:","","-",""]
[1,6,null,"В случае перегрузок информация не теряется, а лишь задерживается в буферных запоминающих узлах. О каких видах коммутации идет речь?","","-",""]
[1,7,null,"Взаимодействие между программными коммутаторами сети NGN осуществляется по сигнализации ...","","-",""]
[1,8,null,"Для каждого канала производится выделение своей достаточно узкой полосы в диапазоне (спектре) частот. О каком методе разделения каналов идет речь?","частотное разделение каналов","+",1]
[1,9,null,"Документ, регламентирующий процесс устранения неисправностей на сети абонентского доступа","","-",""]
[1,10,null,"Дополнительные виды обслуживания (ДВО). Как называется услуга, которая запрещает идентификацию вызывающей линии?","CLIR","+",1]
[1,11,null,"Задачи центров управления сетями телекоммуникаций:","","-",""]
[1,12,null,"Как называется канал передачи данных соединяющий между собой пункты сигнализации?","","-",""]
[1,13,null,"Какими показателями оценивается качество работы телефонной сети общего пользования?","","-",""]
[1,14,null,"Какова задача канального уровня модели OSI?","","-",""]
[1,15,null,"Какой аудиокодек преобразует аналоговый сигнал с точностью 8 бит, тактовой частотой 8 кГц?","","-",""]
[1,16,null,"Какой вид интерфейса в системах коммутации используется для подключения потока E1?","","-",""]
[1,17,null,"Какой вид коммутации используется только для передачи аудиоинформации по обычным телефонным линиям связи?","коммутация каналов","+",1]
[1,18,null,"Какой голосовой кодек использует адаптивную дифференциальную импульсно-кодовую модуляцию (АДИКМ)?","G.711","-",0]
[1,19,null,"Какой метод разделения каналов используется не только в проводных сетях общего пользования, но и в сотовых системах связи?","","-",""]
[1,20,null,"Какой принцип сигнализации основан на том, что для обмена между станциями служебными сигналами используется сигнальный канал, общий для некоторой группы межстанционных соединительных линий?","Channel Signalling","-",0]
[1,21,null,"Какой транспортный протокол гарантирует доставку каждого пакета?","","-",""]
[1,22,null,"Какой уровень модели OSI предназначен для обеспечения надёжной передачи данных от отправителя к получателю?","","-",""]
[1,23,null,"На каких сетях связи может быть использована сигнализация ОКС№7:","","-",""]
[1,24,null,"На каком уровне модели OSI функционирует протокол SIP?","","-",""]
[1,25,null,"На каком уровне модели OSI функционирует протокол TCP?","","-",""]
[1,26,null,"Последовательность транзитных узлов (сетевых интерфейсов) на пути от отправителя к получателю называется…","","-",""]
[1,27,null,"Процедура QoS. Для описания поля кода приоритета необходимо использовать …","","-",""]
[1,28,null,"Процедура QoS. Модель, в которой трафик обрабатывается в промежуточных системах с учетом его относительной приоритетности, основанной на значении поля типа обслуживания (ToS). О каком классе обслуживания идет речь?","","-",""]
[1,29,null,"Процесс определения маршрута коммутационной станцией в соответствии с системой правил для передачи сообщения или для установления соединения это:","","-",""]
[1,30,null,"РНР подразделяются на:","","-",""]
[1,31,null,"Сеть NGN АО \"Казахтелеком\" строится:","На базе магистральной сети передачи данных технологии IP-MPLS и региональных сетей Metro Ethernet","+",1]
[1,32,null,"Система общеканальной сигнализации (ОКС), применяемая на сетях связи РК:","","-",""]
[1,33,null,"Сколько битов составляет адрес в протоколе IPv4?","32 бита","+",1]
[1,34,null,"Укажите верную формулу интерфейса базового уровня (BRI) ISDN.","","-",""]
[1,35,null,"Укажите правильную формулу стандарта E1.","","-",""]
[1,36,null,"Уровни иерархии управления сетью АО \"Казахтелеком\":","национальный, региональный, зоновый, местный","+",1]
[1,37,null,"Что такое производительность Softswitch?","","-",""]
[1,38,null,"Эрланг - это","","-",""]
[2,1,null,"В программе FMS Вы видите аварийное сообщение H.248 remote side not responding. Что оно означает? Ваши действия? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,2,null,"В программе FMS Вы видите аварийное сообщение SIP remote side not responding. Что оно означает? Ваши действия? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,3,null,"Вы видите аварийное сообщение Shortage of available trunks, Critical shortage of available trunks в программе FMS. Что оно означает? Ваши действия? (производитель Iskratel)","Нехватка (критическая нехватка) каналов в направлении. Может иметь место невозможность установления соединений в данном направлении, при условии занятия всех каналов в данном направлении. Срочных мер не требуется – при снижении нагрузки аварийные сообщения будут сняты системой. В случае необходимости снижения нагрузки может быть использована функция прореживания вызовов Call Gapping. Решение проблемы – увеличение количества каналов в направлении.","+",1]
[2,4,null,"Вы видите аварийное сообщение Long calls indication в программе FMS. Ваши действия? (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,5,null,"Вы видите аварийное сообщение Remote trunk blocking в программе FMS. Ваши действия? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,6,null,"Вы видите аварийные сообщения SS7 Link Failed, SS7 - destination not active в программе FMS. Что означает появление таких сообщений? Ваши действия? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,7,null,"Вы видите аварийное сообщение \"1901010 DSS1 data link layer failure\". Что оно означает? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,8,null,"Вы видите аварийное сообщение IUA access failure в программе FMS. Что оно означает? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,9,null,"Вы видите аварийное сообщение M3UA - Application Server inactive, что оно обозначает? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,10,null,"Где можно узнать IP-адреса удаленных станций подключенных по протоколу SIP в приложении NEM Call Server (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,11,null,"Где можно узнать SPC удаленных станций подключенных по протоколу SSN7 в приложении NEM Call Server (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,12,null,"Как войти в систему контроля аварийных сообщений (FMS) оборудования SSW SI-3000 (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,13,null,"Как выполнить сброс (reset) канала в транкгруппе ОКС№7 (SSN7) (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,14,null,"Как выполнить сброс (reset) нескольких sip-сессий одновременно (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,15,null,"Как можно просмотреть Trunk Group, прописанные на CS (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,16,null,"Как посмотреть статус интерфейса H.248 (MEGACO/MGCP) (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,17,null,"Как проверить состояние порта E1 на SMG (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,18,null,"Как проверить, зарегистрирован ли терминал абонента подключенного по протоколу SIP на SSW (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,19,null,"Как произвести проверку разговорных каналов (Trunkoв) (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,20,null,"Как просмотреть статус сигнального линка сигнализации ОКС7 в приложении CS? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,21,null,"Как просмотреть статус соединения с Titan (mnp платформа)? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,22,null,"Какая процедура выполняется для перезагрузке 1 неработающего направления в сторону Titan (mnp платформа)? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,23,null,"Какая процедура выполняется для перезагрузке всех направлений в сторону Titan (mnp платформа)? (производитель Iskratel)","RESET SCTP  INSTANCE","+",1]
[2,24,null,"Какое программное обеспечение предоставляет возможность вносить изменения конфигурации оборудования SSW SI-3000 (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,25,null,"Какое программное обеспечение предоставляет возможность контролировать состояние оборудования SSW SI-3000 (наличие аварийных сообщений) (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,26,null,"Какой статус выводится при рабочем интерфейсе в направлении Titan? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,27,null,"Просмотр альтернативного маршрута по сигнализации ОКС7? (производитель Iskratel)","","-",""]
[3,1,null,"Для перехода в окно MML comand SX3000 необходимо? (производитель Huawei)","Зайти в СУ N2000>Fault>Browse current alarm","-",0]
[3,2,null,"Для перехода в окно мониторинга аварийных сообщений необходимо? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,3,null,"Для просмотра панель оборудования SX3000 необходимо? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,4,null,"Какое программное обеспечение предоставляет возможность контролировать, мониторить оборудование SX3000, |UMG 8900, UMG mini? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,5,null,"Какой командой можно активизировать линк для протокола OKC7 на SoftX3000? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,6,null,"Какой командой производится восстановление работы линков по направлению интеллектуальной MNP платформы TITAN ? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,7,null,"Какой командой производится проверка E1 порта на оборудовании UMG8900? (производите Huawei)","","-",""]
[3,8,null,"Какой командой производится просмотр линка сигнализации ОКС7? Активация линка ОКС7? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,9,null,"Какой командой производится просмотр, проверка состояния линков по направлению к интеллектуальной MNP платформе TITAN ? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,10,null,"Какой командой производится рестарт каналов сигнализации ОКС7? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,11,null,"Команда для просмотра шлюза? (производитель Huawei)","DSP MGW","+",1]
[3,12,null,"Команда просмотра состояния платы на оборудовании SX3000? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,13,null,"Укажите корректную цветовую маркировку в панели оборудования при отображении статус плат, используемую СУ N2000 (производитель Huawei)?","","-",""]
[3,14,null,"Укажите назначение платы FCCU? В каком режиме работает группа плат FCCU в модуле? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,15,null,"Укажите назначение платы UPWR? В каком режиме работает группа плат UPWR в модуле? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,16,null,"Укажите статус платы в рабочем состоянии? (производитель Huawei)","","-",""]
[4,1,null,"Вы видите аварийное сообщение - Communication with a gateway is down GWC-12 RUIP-20-40, что оно обозначает? (производитель Genband )?","","-",""]
[4,2,null,"Вы видите аварийное сообщение - DeviceSpecificInfo=unspecifiedReason;SNTP: server is not synchronized. Что оно обозначает и есть ли влияние на трафик ?(производитель Genband )","","-",""]
[4,3,null,"Как войти в систему контроля аварийных сообщений (IEMS) оборудования SSW ПК С20(производитель Genband) и выполнить просмотр текущих аварий?","","-",""]
[4,4,null,"Как можно просмотреть Trunk Group, прописанные на CS (производитель GENBAND)?","","-",""]
[4,5,null,"Как посмотреть состояние (status) абонентского порта на ПК С20? (производитель Genband)?","","-",""]
[4,6,null,"Как проверить состояние порта E1 на G9 (производитель Genband)?","","-",""]
[4,7,null,"Как проверить состояние порта E1 на шлюзе MG15K_TC62 (производитель Genband)?","","-",""]
[4,8,null,"Как проверить, зарегистрирован ли терминал абонента подключенного по протоколу SIP на SSW (производитель GENBAND)?","","-",""]
[4,9,null,"Как произвести проверку разговорных каналов (Trunkoв) (производитель Genband)?","","-",""]
[4,10,null,"Как просмотреть статус сигнального линка сигнализации ОКС7? (производитель Genband)?","","-",""]
[4,11,null,"Какое программное обеспечение предоставляет возможность проверить состояние абоненской линии, просмотреть состояние транков, состояние шлюзов GWC на оборудование ПК С20 (производитель Genband )?","","-",""]
[4,12,null,"Какое программное обеспечение предоставляет возможность контролировать, мониторить оборудование ПК С20(производитель Genband )?","","-",""]
[4,13,null,"Конфигурация полки Shelf на шлюзе MG15K? (производитель Genband )","На полке Shelf на  шлюзе MG15K проключены карты управления СPeE (2 шт.), карты речи Vsp3 (2 шт. - минимум) , карты стыка  с ПД 4pGe  (2 шт.)","+",1]
[4,14,null,"Просмотр альтернативного маршрута по сигнализации ОКС7? (производитель Genband)?","открыть Launher -> Usp->Config->mtp-> routeset","+",1]
[4,15,null,"С помощью каких таблиц можно провести предварительный анализ маршрутизации. (производитель Genband )?","","-",""]
[5,1,null,"Как называется команда для прерывание активных сессий у абонента на оборудовании SIP broadworks? (BWS)","","-",""]
[5,2,null,"Как называется команда для просмотра активных сип сессий абонента на оборудовании SIP broadworks? (BWS)","","-",""]
[5,3,null,"Как отключить 10-тку у абонента на оборудование SIP Broadworks? (BWS)","","-",""]
[5,4,null,"Как открыть программное обеспечение, которое предоставляет возможность вносить изменения и просмотратривать номера абонентов на Broadworks?","","-",""]
[5,5,null,"Как посмотреть безуслувную переадресацию у абонента на оборудование SIP Broadworks?(BWS)","","-",""]
[5,6,null,"Как посмотреть параметры регистрации sip номера на SIP Broadworks? (BWS)","","-",""]
[5,7,null,"Как производится проверка принадлежности ip адреса при отработке ПБ по нессанкционированому доступу ? (BWS)","","-",""]
[5,8,null,"Какие функции выполняет SBC?","","-",""]
[5,9,null,"Какое sip сообщение генерирует устройство для регистрации на SBC?","","-",""]
[5,10,null,"Какое приложение требуется запустить чтобы открыть доступ к СУ BROADWORKS? (BWS)","","-",""]
[5,11,null,"Какой командой можно посмотреть состояние системы электропитание на SBC Oracle Acme Packet?","b)display power","-",0]
[5,12,null,"Какой командой можно посмотреть время непрерывной работы SBC Oracle Acme Packet?","b)show uptime","-",0]
[5,13,null,"Какой командой посмотреть активные аварийные сообщения на SBC Oracle Acme Packet?","","-",""]
[5,14,null,"Какой элемент принимает SIP-запросы и отвечает на них?","","-",""]
[5,15,null,"Расшифруйте сообщение \"apEnvMonTempChangeNotification. A notification is sent if any of the units cross a temperature threshold”? Какие действия должны быть предприняты? (оборудование ACME)","","-",""]
[5,16,null,"что означает параметр USERID на SIP Broadworks?","a)Уникальный идентификатор абонента","+",1]
[5,17,null,"Что означает параметр Static при регистраци sip номера на оборудование SIP Broadworks? (BWS)","","-",""]
[6,1,null,"IP-телефония это:","","-",""]
[6,2,null,"Базовым принципом каких сетей является отделение друг от друга функций переноса и коммутации, функций управления вызовом и функций управления услугами?","","-",""]
[6,3,null,"В каком формате данных передается информация в технологии SDH?","","-",""]
[6,4,null,"Дайте наиболее точное определение АТС.","","-",""]
[6,5,null,"Дайте наиболее точное определение маршрутизатору.","","-",""]
[6,6,null,"Дайте наиболее точное определение модему.","","-",""]
[6,7,null,"Дайте наиболее точное определение серверу.","специализированный компьютер и/или специализированное оборудование для выполнения на нём сервисного программного обеспечения","+",1]
[6,8,null,"Как называется система передачи данных, основанная на синхронизации по времени передающего и принимающего устройства?","PDH","+",1]
[6,9,null,"Как называется требование к современным сетям связи под которой понимается возможность организации доступа к услугам независимо от используемой технологии?","","-",""]
[6,10,null,"Как называется требование к современным сетям связи под которой понимается способность сети передавать многокомпонентную информацию (речь, данные, видео, аудио)?","","-",""]
[6,11,null,"Как называется цифровой метод передачи данных и голоса, основанный на временном разделении канала и технологии представления сигнала с помощью импульсно-кодовой модуляции?","SDH","+",1]
[6,12,null,"Какая из нижеприведенных технологий является ассиметричной?","","-",""]
[6,13,null,"Какая технология объединяет сегменты сети в единую сеть, обеспечивая доставку пакетов данных между любыми узлами сети через произвольное число промежуточных узлов?","","-",""]
[6,14,null,"Канал передачи тональной частоты:","","-",""]
[6,15,null,"Механизм в высокопроизводительной телекоммуникационной сети, осуществляющий передачу данных от одного узла сети к другому с помощью меток. О чем речь?","","-",""]
[6,16,null,"На каком уровне используется технология xDSL?","","-",""]
[6,17,null,"Назовите базовые топологии технологии SDH","точка-точка, кольцо, последовательная линейная цепь, звезда","+",1]
[6,18,null,"Назовите основной протокол технологии MPLS","IP","+",1]
[6,19,null,"Назовите основные методы множественного доступа","","-",""]
[6,20,null,"Назовите уровни концепции сетей нового поколения (NGN)","","-",""]
[6,21,null,"Наиболее распространенный принцип построения телефонных сетей:","","-",""]
[6,22,null,"Обозначение абонентского терминала в технических спецификациях LTE","","-",""]
[6,23,null,"Обозначение базовой станции в технических спецификациях LTE","","-",""]
[6,24,null,"Оператор связи это:","","-",""]
[6,25,null,"Основные элементы сети мобильной связи:","","-",""]
[6,26,null,"Понятие MPLS","механизм в высокопроизводительной телекоммуникационной сети, осуществляющий передачу данных от одного узла сети к другому с помощью меток","+",1]
[6,27,null,"Понятие термина \"защита информации\"","","-",""]
[6,28,null,"Понятие термина \"техническое обслуживание\"","","-",""]
[6,29,null,"Понятие термина \"эксплуатация\"","совокупность действий, направленных на использование объекта по его назначению","+",1]
[6,30,null,"Расшифровка аббревиатуры СТОП:","","-",""]
[6,31,null,"Связь это:","","-",""]
[6,32,null,"Сеть связи:","","-",""]
[6,33,null,"Спутниковая система передачи:","комплекс технических средств, обеспечивающих образование каналов и трактов для передачи различных сообщений с использованием космических станций","+",1]
[6,34,null,"Цифровая сеть с интеграцией служб, которая позволяет совместить услуги телефонной связи и обмена данными. О какой технологии идет речь?","","-",""]
[6,35,null,"Что из нижеперечисленного является мультисервисностью сети?","независимость технологий предоставления услуг от транспортных технологий","+",1]
[6,36,null,"Что такое IP-сеть?","","-",""]
[6,37,null,"Что такое архитектура сети?","","-",""]
[6,38,null,"Что такое биллинг?","","-",""]
[6,39,null,"Что такое виртуальный контейнер?","","-",""]
[6,40,null,"Что такое земная станция?","","-",""]
[6,41,null,"Что такое коммутация?","","-",""]
[6,42,null,"Что такое маршрутизация?","процесс соединения абонентов коммуникационной сети через транзитные узлы ","-",0]
[7,1,null,"«Менеджеры/аналитики заявки» это - …","","-",""]
[7,2,null,"В какой период должна быть закрыта заявка после завершения РНР","","-",""]
[7,3,null,"В каком случае в заявке СУЗТОРС устанавливается значение «Да» в поле «Затрагивает оборудование СОРМ»:","","-",""]
[7,4,null,"Внеплановые и аварийные РНР проводятся в соответствии с:","","-",""]
[7,5,null,"Дайте определение аварийным работам","","-",""]
[7,6,null,"Дайте определение внеплановым работам","","-",""]
[7,7,null,"Дайте определение плановым работам","","-",""]
[7,8,null,"Допустимое время согласования с группами супервизоров","","-",""]
[7,9,null,"Какике из перечисоенных действий относятся к Действия менеджера заявок","","-",""]
[7,10,null,"Кто осуществляет общее руководство ремонтными работами на оборудовании телекоммуникаций?","","-",""]
[7,11,null,"Область назначения модуля СУЗТОРС на базе ARS Remedy","","-",""]
[7,12,null,"Подразделения филиалов, выполняющие работы, перед началом работ на сети обязаны:","Оповестить ответственного СОКУ-1ЕЦУС ГЦУСТ (работы ДИС, ДКБ, ОДС - ЦОУ филиала)","+",1]
[7,13,null,"Чем регламентируются трудозатраты профилактических проверок и измерений при техническом обслуживании оборудования на сети Общества:","","-",""]
[7,14,null,"Что является основанием в заявке СУЗТОРС для проведения работ?","","-",""]
[8,1,null,"В системе оперативно-технического управления контролируемые объекты характеризуются следующими состояниями (укажите неверный ответ):","","-",""]
[8,2,null,"В случае необходимости продолжения работ по заявке….","","-",""]
[8,3,null,"Внутризоновые транспортные сети используют технологии","","-",""]
[8,4,null,"Какие виды работы могут проводиться на сети Общества?","все перечисленные","+",1]
[8,5,null,"Какой программный продукт позволяет вести учет ресурсов сети телекоммуникаций на логическом и физическом уровнях","","-",""]
[8,6,null,"Контроль качества работы сети осуществляется","","-",""]
[8,7,null,"Общая координация управления сетями телекоммуникаций должна обеспечиваться","","-",""]
[8,8,null,"Оперативно-техническое управление международной сетью осуществляется","","-",""]
[8,9,null,"Основные задачи подразделений СОТУ:","","-",""]
[8,10,null,"Ответственность за соблюдение установленных правил построения междугородной, международной и зоновой сетей возложена на","","-",""]
[8,11,null,"СОТУСТ работает на национальной территории по времени","","-",""]
[8,12,null,"Сеть телекоммуникаций АО «Казахтелеком» представлена","","-",""]
[8,13,null,"Управление сетями телекоммуникаций АО «Казахтелеком» основано","","-",""]
[8,14,null,"Центр, отвечающий за качество сервисов и координацию других подразделений при решении глобальных сервисных проблем","","-",""]
[9,1,null,"В каком случае ПБ назначается статус \"Другой ПБ\"","","-",""]
[9,2,null,"В каком случае ПБ назначается статус \"Новый\"","","-",""]
[9,3,null,"Время для назначения исполнителей на местах (перевод в статус «В работе»)","","-",""]
[9,4,null,"Время для переназначения ПБС в статусе «Назначен» функциональной группе","","-",""]
[9,5,null,"Время реагирования на создание ручных ПБС с кодом неисправности \"Авария\"","","-",""]
[9,6,null,"Для кого создается карточка \"Поручение\"","","-",""]
[9,7,null,"Какое подразделение осуществляет круглосуточный мониторинг аварийных сообщений, генерируемых системой управления сетью","Аналитик  Tier 1","-",0]
[9,8,null,"Контрольный срок по устранению Станционного повреждения с уровнем критичности \"Срочный\"","","-",""]
[9,9,null,"Контрольный срок по устранению проблем с Терминальным оборудованием при уровне критичности \"Срочный\"","","-",""]
[9,10,null,"Кто осуществляет второй уровень обработки проблемы","","-",""]
[9,11,null,"Кто осуществляет первый уровень обработки проблемы","","-",""]
[9,12,null,"Кто осуществляет третий уровень обработки проблемы","","-",""]
[9,13,null,"Кто производит коррекцию состояния неисправности в ПБ","","-",""]
[9,14,null,"Обязанности оперативного дежурного ТУМС РДТ","","-",""]
[9,15,null,"Описание статуса ПБС \"В работе\"","","-",""]
[9,16,null,"Описание статуса ПБС \"Отвергнут\"","","-",""]
[9,17,null,"Описание статуса ПБС \"Отменен\"","","-",""]
[9,18,null,"Формирование и открытие (регистрация) ПБС","","-",""]
[10,1,null,"Время, отведенное для решения проблемы на уровне аналитиков Tier 2, через которое она должна быть передана на уровень аналитиков Tier 3","","-",""]
[10,2,null,"Действия аналитиков Т1, если проблема не решена аналитиком Т2 в течение 1 часа в внерабочее время?","","-",""]
[10,3,null,"Какие подразделения производят первичную корреляции ПБ?","","-",""]
[10,4,null,"Какое подразделение отрабатывает межфилиальные ПБ?","","-",""]
[10,5,null,"Какой ПБ выбирается в качестве корневого при аварии ВОЛС?","","-",""]
[10,6,null,"Какой из предложенных вариантов АПБ не подлежит корреляции?","а)  АПБ по доступу на Шкафы МАД и объекты филиалов","+",1]
[10,7,null,"Критерии первичной корреляции ПБ?","","-",""]
[10,8,null,"Основная задача аналитика Tier 2","","-",""]
[10,9,null,"Основной признак корреляции ПБ?","","-",""]
[10,10,null,"Основной принцип осуществления корреляции ПБ","а) перевод в статусы \"Другой ПБ\" или \"Межфилиальный ПБ\" всех ПБ, которые соответствуют критериям корреляции","+",1]
[10,11,null,"Особенности корреляции ПБ, связанных с проблемами электропитания.","","-",""]
[10,12,null,"Посредством чего проблема передается аналитиком Tier 2 на уровень аналитиков Tier 3","в) ПБр по проблеме","+",1]
[10,13,null,"Правила отработки ПБ в нерабочее время, если сотрудник Tier 2, устраняющий проблему, не имеет доступа к СУПБ?","","-",""]
[10,14,null,"Правила отработки межфилиальных ПБ?","","-",""]
[10,15,null,"Пути направления ПБ, которые не решены/скоррелированы на уровне Tier 1 в нерабочее время?","","-",""]
[10,16,null,"Пути направления ПБ, которые не решены/скоррелированы на уровне Tier 1 в рабочее время?","","-",""]
[10,17,null,"Пути осуществления корреляции ПБ","","-",""]
[10,18,null,"Укажите количество межфилиальных ПБ направления при корреляции ПБ по одной проблеме?","","-",""]
[11,1,null,"В каких случаях заполняется поле \"причины проведения работ не в часы наименьшей нагрузки \"?","","-",""]
[11,2,null,"В каких случаях заполняются дополнительные поля в СУЗТОРС?","Всё указанное","+",1]
[11,3,null,"В каком поле заполняется информация о простое телефонии?","","-",""]
[11,4,null,"В каком случае заявка находится в статусе \"Условно закрыта\"?","","-",""]
[11,5,null,"В каком случае необходимо согласование с ЦТЭ ЦА и ДТПСТ?","","-",""]
[11,6,null,"Как перейти на домашнюю страницу СУЗТОРС?","","-",""]
[11,7,null,"Как формируется наименование объекта при создании РНР?","","-",""]
[11,8,null,"Какие бывают Типы согласования?","","-",""]
[11,9,null,"Какие варианты поиска РНР имеются в СУЗТОРС?","","-",""]
[11,10,null,"Какие данные заносятся в поле \"Перечень услуг, на которые влияют работы\"?","","-",""]
[11,11,null,"Какие ссылки содержит Домашняя страница СУЗТОРС?","","-",""]
[11,12,null,"Регистратор может редактировать поля в заявке, когда заявка находится в статусе:","","-",""]
[12,1,null,"Какие ПБ пользователя будут отображаться при выборе фильтра \"ПБ пользователя: все статусы кроме конечных\"?","","-",""]
[12,2,null,"Какие варианты поиска ПБ за период реализованы в СУПБ?","","-",""]
[12,3,null,"Какие механизмы используются для оповещения пользователя ARS Remedy?","","-",""]
[12,4,null,"Какие оповещения получают пользователи ARS Remedy по глобальным ПБ?","","-",""]
[12,5,null,"Какие оповещения получают пользователи ARS Remedy посредством Remedy Alert/AlertTracker?","","-",""]
[12,6,null,"Какие ссылки содержит Домашняя страница СУПБ?","Всё указанное","+",1]
[12,7,null,"Какое клиентское приложение отвечает за запуск ARS Remedy?","","-",""]
[12,8,null,"Какой фильтр необходимо выбрать для произвольного поиска ПБ?","","-",""]
[12,9,null,"На какой закладке отображается \"Подробное описание аварии\"?","","-",""]
[12,10,null,"На какой закладке отображается информация о группах/подразделениях, ответственных за оборудование?","","-",""]
[12,11,null,"На какой закладке отображается информация о типе оборудования из справочников СУСТ?","На закладке \"Основная информация\"","+",1]
[12,12,null,"На какой закладке отображается информация о \"Текущем ходе работ\"?","","-",""]
[13,1,null,"В системе NRI Cramer представлены типы топологий:","","-",""]
[13,2,null,"В системе NRI Cramer существуют местонахождения следующих типов:","","-",""]
[13,3,null,"В системе инвентаризации сетевых ресурсов NRI Cramer представлены следующие категории объектов, соответствующие физическим и логическим ресурсам сети, а также услугам и заказчикам:","","-",""]
[13,4,null,"Где в NRI Cramer можно посмотреть «Подтип устройства»:","","-",""]
[13,5,null,"Где в NRI Cramer можно посмотреть «Пропускную cпособность канала Ethernet Bearer»:","","-",""]
[13,6,null,"Какую информацию отображает браузер взаимосвязи системы NRI \"Cramer\"?","Информацию о взаимосвязи выбранного объекта системы, в виде древовидной структуры","+",1]
[13,7,null,"Канал «PDH Circuit» строится поверх канала:","","-",""]
[13,8,null,"На сколько частей условно делится пользовательский интерфейс NRI Cramer?","","-",""]
[13,9,null,"При входе в систему NRI \"Cramer\" для получения полноценного функционала системы в таблице «Select layout», выбираем следующий уровень","","-",""]
[13,10,null,"С помощью каких действий в NRI Cramer можно проверить услуги, связанные с каналами, терминируемыми на устройстве:","","-",""]
[13,11,null,"С помощью какого инструмента в системе NRI Cramer, можно посмотреть все атрибуты (стандартные и дополнительные свойства) объекта?","","-",""]
[13,12,null,"Физическое соединение двух соседних устройств в NRI Cramer это:","","-",""]
[14,1,null,"Порядок оповещения руководства ГЦУСТ при поступлении жалоб на пропадание ЦОН областного значения и выше в рабочие дни с 09:00 до 18:00 и в субботу с 09:00 до 14:00?","","-",""]
[14,2,null,"Порядок оповещания руководства ГЦУСТ при проведении тренировок по паролям?","","-",""]
[14,3,null,"Порядок оповещания руководства ГЦУСТ при поступлении информации о ЧС на территории РК и сети телекоммуникаций АО «Казахтелеком»?","","-",""]
[14,4,null,"Порядок оповещения при массовом пропадании сервисов у одного филиала?","","-",""]
[14,5,null,"Порядок оповещения при аварий на объектах, контролируемых направлениями ПД и СД?","","-",""]
[14,6,null,"Порядок оповещения при авариях на объектах, контролируемых направлениями ГК и ТС?","","-",""]
[14,7,null,"Порядок оповещения при массовом пропадании сервисов у нескольких филиалов?","","-",""]
[14,8,null,"Порядок оповещения руководства ГЦУСТ при поступлении информации по внештатным ситуациям по ВКС и др гос. мероприятиям?","","-",""]
[14,9,null,"При какаих ситуациях выполняется оповещение руководителей ГЦУСТ?","","-",""]
[14,10,null,"Способы оповещения руководителей ГЦУСТ согласно Правил оповещения?","а) в соответствии с Картами оповещения (СМС, по телефону, Telegram Bot).","+",1]
[14,11,null,"Сроки оповещения руководства ГЦУСТ?","","-",""]
[""]
["Комментарии (интерпретация) к результатам"]
["Раздел","Баллы",null,"Комментарии"]
["1. Голосовая коммутация (общие)",8,null,""]
["2. Голосовая коммутация_ISKRATEL",2,null,""]
["3. Голосовая коммутация_Huawei",1,null,""]
["4. Голосовая коммутация_Genband",2,null,""]
["5. Голосовая коммутация_SIP",1,null,""]
["6. Общетехнические вопросы по архитектуре и технологиям сети",9,null,""]
["7. Регламент \"СУЗТОРС\"",1,null,""]
["8. Регламент \"СОТУСТ\"",1,null,""]
["9. Регламент \"СУПБ\"",0,null,""]
["10. Регламент \"Правила корреляции\"",3,null,""]
["11. СУЗТОРС_пользователь",1,null,""]
["12. СУПБ_пользователь",2,null,""]
["13. Cramer_пользователь",1,null,""]
["14. Регламент оповещения ГЦУСТ",1,null,""]
[""]
["Комментарии (интерпретация) к результатам"]
["Категория","Баллы","Комментарии"]
[""]
["Пользователь","Дебердеева Саида Дамировна"]
["Организация","Департамент ЦТЭ"]
["Должность","аналитик"]
["Название теста","2018.ЕЦУС_ГК_Аналитик_08.2018"]
["Попытка",1]
["Процент прохождения",1]
["Баллов",35]
["Оценка в процентах",87]
["Статус","Пройден"]
["Начало","15.08.2018 14:08"]
["Окончание","15.08.2018 14:20"]
["Затрачено времени","00:11"]
[""]
["Результаты"]
["Раздел","№",null,"Вопрос","Ответ пользователя","Результат","Баллы"]
[1,1,null,"ISDN канал внеканальной сигнализации (управление другими каналами). О каком типе канала идет речь?","","-",""]
[1,2,null,"Softswitch является …","устройством, передающим и контролирующим сигнальную информацию","-",0]
[1,3,null,"Архитектура SIP. Какой элемент принимает SIP-запросы и отвечает на них?","","-",""]
[1,4,null,"В самом общем виде задача коммутации -","соединение конечных узлов через сеть транзитных узлов","+",1]
[1,5,null,"В системе оперативно-технического управления контролируемые объекты характеризуются следующими состояниями:","","-",""]
[1,6,null,"В случае перегрузок информация не теряется, а лишь задерживается в буферных запоминающих узлах. О каких видах коммутации идет речь?","коммутация сообщений, коммутация пакетов","+",1]
[1,7,null,"Взаимодействие между программными коммутаторами сети NGN осуществляется по сигнализации ...","","-",""]
[1,8,null,"Для каждого канала производится выделение своей достаточно узкой полосы в диапазоне (спектре) частот. О каком методе разделения каналов идет речь?","","-",""]
[1,9,null,"Документ, регламентирующий процесс устранения неисправностей на сети абонентского доступа","","-",""]
[1,10,null,"Дополнительные виды обслуживания (ДВО). Как называется услуга, которая запрещает идентификацию вызывающей линии?","CLIR","+",1]
[1,11,null,"Задачи центров управления сетями телекоммуникаций:","","-",""]
[1,12,null,"Как называется канал передачи данных соединяющий между собой пункты сигнализации?","","-",""]
[1,13,null,"Какими показателями оценивается качество работы телефонной сети общего пользования?","\"Процент установленных соединений\", \"Коэффициент эффективности работы сети\"","+",1]
[1,14,null,"Какова задача канального уровня модели OSI?","","-",""]
[1,15,null,"Какой аудиокодек преобразует аналоговый сигнал с точностью 8 бит, тактовой частотой 8 кГц?","","-",""]
[1,16,null,"Какой вид интерфейса в системах коммутации используется для подключения потока E1?","","-",""]
[1,17,null,"Какой вид коммутации используется только для передачи аудиоинформации по обычным телефонным линиям связи?","","-",""]
[1,18,null,"Какой голосовой кодек использует адаптивную дифференциальную импульсно-кодовую модуляцию (АДИКМ)?","","-",""]
[1,19,null,"Какой метод разделения каналов используется не только в проводных сетях общего пользования, но и в сотовых системах связи?","","-",""]
[1,20,null,"Какой принцип сигнализации основан на том, что для обмена между станциями служебными сигналами используется сигнальный канал, общий для некоторой группы межстанционных соединительных линий?","","-",""]
[1,21,null,"Какой транспортный протокол гарантирует доставку каждого пакета?","","-",""]
[1,22,null,"Какой уровень модели OSI предназначен для обеспечения надёжной передачи данных от отправителя к получателю?","","-",""]
[1,23,null,"На каких сетях связи может быть использована сигнализация ОКС№7:","цифровых","+",1]
[1,24,null,"На каком уровне модели OSI функционирует протокол SIP?","сеансовый","-",0]
[1,25,null,"На каком уровне модели OSI функционирует протокол TCP?","","-",""]
[1,26,null,"Последовательность транзитных узлов (сетевых интерфейсов) на пути от отправителя к получателю называется…","","-",""]
[1,27,null,"Процедура QoS. Для описания поля кода приоритета необходимо использовать …","","-",""]
[1,28,null,"Процедура QoS. Модель, в которой трафик обрабатывается в промежуточных системах с учетом его относительной приоритетности, основанной на значении поля типа обслуживания (ToS). О каком классе обслуживания идет речь?","","-",""]
[1,29,null,"Процесс определения маршрута коммутационной станцией в соответствии с системой правил для передачи сообщения или для установления соединения это:","","-",""]
[1,30,null,"РНР подразделяются на:","","-",""]
[1,31,null,"Сеть NGN АО \"Казахтелеком\" строится:","На базе магистральной сети передачи данных технологии IP-MPLS и региональных сетей Metro Ethernet","+",1]
[1,32,null,"Система общеканальной сигнализации (ОКС), применяемая на сетях связи РК:","ОКС№7","+",1]
[1,33,null,"Сколько битов составляет адрес в протоколе IPv4?","","-",""]
[1,34,null,"Укажите верную формулу интерфейса базового уровня (BRI) ISDN.","","-",""]
[1,35,null,"Укажите правильную формулу стандарта E1.","","-",""]
[1,36,null,"Уровни иерархии управления сетью АО \"Казахтелеком\":","","-",""]
[1,37,null,"Что такое производительность Softswitch?","","-",""]
[1,38,null,"Эрланг - это","Интенсивность телефонной нагрузки","+",1]
[2,1,null,"В программе FMS Вы видите аварийное сообщение H.248 remote side not responding. Что оно означает? Ваши действия? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,2,null,"В программе FMS Вы видите аварийное сообщение SIP remote side not responding. Что оно означает? Ваши действия? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,3,null,"Вы видите аварийное сообщение Shortage of available trunks, Critical shortage of available trunks в программе FMS. Что оно означает? Ваши действия? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,4,null,"Вы видите аварийное сообщение Long calls indication в программе FMS. Ваши действия? (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,5,null,"Вы видите аварийное сообщение Remote trunk blocking в программе FMS. Ваши действия? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,6,null,"Вы видите аварийные сообщения SS7 Link Failed, SS7 - destination not active в программе FMS. Что означает появление таких сообщений? Ваши действия? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,7,null,"Вы видите аварийное сообщение \"1901010 DSS1 data link layer failure\". Что оно означает? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,8,null,"Вы видите аварийное сообщение IUA access failure в программе FMS. Что оно означает? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,9,null,"Вы видите аварийное сообщение M3UA - Application Server inactive, что оно обозначает? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,10,null,"Где можно узнать IP-адреса удаленных станций подключенных по протоколу SIP в приложении NEM Call Server (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,11,null,"Где можно узнать SPC удаленных станций подключенных по протоколу SSN7 в приложении NEM Call Server (производитель Iskratel)?","CS >выбираем SSW> вкладка CMG -> Protocols & Signaling->SS7->SS7 Network Configuration->SS7 Remote Signaling Point","+",1]
[2,12,null,"Как войти в систему контроля аварийных сообщений (FMS) оборудования SSW SI-3000 (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,13,null,"Как выполнить сброс (reset) канала в транкгруппе ОКС№7 (SSN7) (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,14,null,"Как выполнить сброс (reset) нескольких sip-сессий одновременно (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,15,null,"Как можно просмотреть Trunk Group, прописанные на CS (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,16,null,"Как посмотреть статус интерфейса H.248 (MEGACO/MGCP) (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,17,null,"Как проверить состояние порта E1 на SMG (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,18,null,"Как проверить, зарегистрирован ли терминал абонента подключенного по протоколу SIP на SSW (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,19,null,"Как произвести проверку разговорных каналов (Trunkoв) (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,20,null,"Как просмотреть статус сигнального линка сигнализации ОКС7 в приложении CS? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,21,null,"Как просмотреть статус соединения с Titan (mnp платформа)? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,22,null,"Какая процедура выполняется для перезагрузке 1 неработающего направления в сторону Titan (mnp платформа)? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,23,null,"Какая процедура выполняется для перезагрузке всех направлений в сторону Titan (mnp платформа)? (производитель Iskratel)","RESET SCTP  INSTANCE","+",1]
[2,24,null,"Какое программное обеспечение предоставляет возможность вносить изменения конфигурации оборудования SSW SI-3000 (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,25,null,"Какое программное обеспечение предоставляет возможность контролировать состояние оборудования SSW SI-3000 (наличие аварийных сообщений) (производитель Iskratel)?","","-",""]
[2,26,null,"Какой статус выводится при рабочем интерфейсе в направлении Titan? (производитель Iskratel)","","-",""]
[2,27,null,"Просмотр альтернативного маршрута по сигнализации ОКС7? (производитель Iskratel)","","-",""]
[3,1,null,"Для перехода в окно MML comand SX3000 необходимо? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,2,null,"Для перехода в окно мониторинга аварийных сообщений необходимо? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,3,null,"Для просмотра панель оборудования SX3000 необходимо? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,4,null,"Какое программное обеспечение предоставляет возможность контролировать, мониторить оборудование SX3000, |UMG 8900, UMG mini? (производитель Huawei)","N2000 Huawei","+",1]
[3,5,null,"Какой командой можно активизировать линк для протокола OKC7 на SoftX3000? (производитель Huawei)","ACT N7LNK","+",1]
[3,6,null,"Какой командой производится восстановление работы линков по направлению интеллектуальной MNP платформы TITAN ? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,7,null,"Какой командой производится проверка E1 порта на оборудовании UMG8900? (производите Huawei)","","-",""]
[3,8,null,"Какой командой производится просмотр линка сигнализации ОКС7? Активация линка ОКС7? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,9,null,"Какой командой производится просмотр, проверка состояния линков по направлению к интеллектуальной MNP платформе TITAN ? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,10,null,"Какой командой производится рестарт каналов сигнализации ОКС7? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,11,null,"Команда для просмотра шлюза? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,12,null,"Команда просмотра состояния платы на оборудовании SX3000? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,13,null,"Укажите корректную цветовую маркировку в панели оборудования при отображении статус плат, используемую СУ N2000 (производитель Huawei)?","","-",""]
[3,14,null,"Укажите назначение платы FCCU? В каком режиме работает группа плат FCCU в модуле? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,15,null,"Укажите назначение платы UPWR? В каком режиме работает группа плат UPWR в модуле? (производитель Huawei)","","-",""]
[3,16,null,"Укажите статус платы в рабочем состоянии? (производитель Huawei)","","-",""]
[4,1,null,"Вы видите аварийное сообщение - Communication with a gateway is down GWC-12 RUIP-20-40, что оно обозначает? (производитель Genband )?","","-",""]
[4,2,null,"Вы видите аварийное сообщение - DeviceSpecificInfo=unspecifiedReason;SNTP: server is not synchronized. Что оно обозначает и есть ли влияние на трафик ?(производитель Genband )","","-",""]
[4,3,null,"Как войти в систему контроля аварийных сообщений (IEMS) оборудования SSW ПК С20(производитель Genband) и выполнить просмотр текущих аварий?","","-",""]
[4,4,null,"Как можно просмотреть Trunk Group, прописанные на CS (производитель GENBAND)?","","-",""]
[4,5,null,"Как посмотреть состояние (status) абонентского порта на ПК С20? (производитель Genband)?","открыть Launher -> line management->в окне post dn набираеи № 3872900->post ->система выдает отчет->в графе Сall Server Line  State информация о состоянии абоненского порта","+",1]
[4,6,null,"Как проверить состояние порта E1 на G9 (производитель Genband)?","","-",""]
[4,7,null,"Как проверить состояние порта E1 на шлюзе MG15K_TC62 (производитель Genband)?","открыть CLI -> выбрать шлюз MG15K_TC62->LAPS ->Vc4/0-> Vc12/X,X,X ->E1","+",1]
[4,8,null,"Как проверить, зарегистрирован ли терминал абонента подключенного по протоколу SIP на SSW (производитель GENBAND)?","","-",""]
[4,9,null,"Как произвести проверку разговорных каналов (Trunkoв) (производитель Genband)?","","-",""]
[4,10,null,"Как просмотреть статус сигнального линка сигнализации ОКС7? (производитель Genband)?","","-",""]
[4,11,null,"Какое программное обеспечение предоставляет возможность проверить состояние абоненской линии, просмотреть состояние транков, состояние шлюзов GWC на оборудование ПК С20 (производитель Genband )?","","-",""]
[4,12,null,"Какое программное обеспечение предоставляет возможность контролировать, мониторить оборудование ПК С20(производитель Genband )?","","-",""]
[4,13,null,"Конфигурация полки Shelf на шлюзе MG15K? (производитель Genband )","","-",""]
[4,14,null,"Просмотр альтернативного маршрута по сигнализации ОКС7? (производитель Genband)?","","-",""]
[4,15,null,"С помощью каких таблиц можно провести предварительный анализ маршрутизации. (производитель Genband )?","","-",""]
[5,1,null,"Как называется команда для прерывание активных сессий у абонента на оборудовании SIP broadworks? (BWS)","","-",""]
[5,2,null,"Как называется команда для просмотра активных сип сессий абонента на оборудовании SIP broadworks? (BWS)","","-",""]
[5,3,null,"Как отключить 10-тку у абонента на оборудование SIP Broadworks? (BWS)","","-",""]
[5,4,null,"Как открыть программное обеспечение, которое предоставляет возможность вносить изменения и просмотратривать номера абонентов на Broadworks?","","-",""]
[5,5,null,"Как посмотреть безуслувную переадресацию у абонента на оборудование SIP Broadworks?(BWS)","a)Открыть браузер перейти по ссылке https://as1.bwks.online.kz/     в Профайле абонента  перейти в вкалдку Incoming Calls >Call Forwarding Always","+",1]
[5,6,null,"Как посмотреть параметры регистрации sip номера на SIP Broadworks? (BWS)","","-",""]
[5,7,null,"Как производится проверка принадлежности ip адреса при отработке ПБ по нессанкционированому доступу ? (BWS)","","-",""]
[5,8,null,"Какие функции выполняет SBC?","","-",""]
[5,9,null,"Какое sip сообщение генерирует устройство для регистрации на SBC?","a)register","+",1]
[5,10,null,"Какое приложение требуется запустить чтобы открыть доступ к СУ BROADWORKS? (BWS)","","-",""]
[5,11,null,"Какой командой можно посмотреть состояние системы электропитание на SBC Oracle Acme Packet?","","-",""]
[5,12,null,"Какой командой можно посмотреть время непрерывной работы SBC Oracle Acme Packet?","","-",""]
[5,13,null,"Какой командой посмотреть активные аварийные сообщения на SBC Oracle Acme Packet?","","-",""]
[5,14,null,"Какой элемент принимает SIP-запросы и отвечает на них?","","-",""]
[5,15,null,"Расшифруйте сообщение \"apEnvMonTempChangeNotification. A notification is sent if any of the units cross a temperature threshold”? Какие действия должны быть предприняты? (оборудование ACME)","","-",""]
[5,16,null,"что означает параметр USERID на SIP Broadworks?","","-",""]
[5,17,null,"Что означает параметр Static при регистраци sip номера на оборудование SIP Broadworks? (BWS)","a)Номер находится в транковой группе","+",1]
[6,1,null,"IP-телефония это:","","-",""]
[6,2,null,"Базовым принципом каких сетей является отделение друг от друга функций переноса и коммутации, функций управления вызовом и функций управления услугами?","","-",""]
[6,3,null,"В каком формате данных передается информация в технологии SDH?","","-",""]
[6,4,null,"Дайте наиболее точное определение АТС.","устройство, автоматически передающее сигнал вызова от одного телефонного аппарата к другому","+",1]
[6,5,null,"Дайте наиболее точное определение маршрутизатору.","специализированный сетевой компьютер, имеющий два или более сетевых интерфейсов и пересылающий пакеты данных между различными сегментами сети","+",1]
[6,6,null,"Дайте наиболее точное определение модему.","","-",""]
[6,7,null,"Дайте наиболее точное определение серверу.","","-",""]
[6,8,null,"Как называется система передачи данных, основанная на синхронизации по времени передающего и принимающего устройства?","","-",""]
[6,9,null,"Как называется требование к современным сетям связи под которой понимается возможность организации доступа к услугам независимо от используемой технологии?","мультимедийность","-",0]
[6,10,null,"Как называется требование к современным сетям связи под которой понимается способность сети передавать многокомпонентную информацию (речь, данные, видео, аудио)?","","-",""]
[6,11,null,"Как называется цифровой метод передачи данных и голоса, основанный на временном разделении канала и технологии представления сигнала с помощью импульсно-кодовой модуляции?","SDH","+",1]
[6,12,null,"Какая из нижеприведенных технологий является ассиметричной?","ADSL","+",1]
[6,13,null,"Какая технология объединяет сегменты сети в единую сеть, обеспечивая доставку пакетов данных между любыми узлами сети через произвольное число промежуточных узлов?","","-",""]
[6,14,null,"Канал передачи тональной частоты:","","-",""]
[6,15,null,"Механизм в высокопроизводительной телекоммуникационной сети, осуществляющий передачу данных от одного узла сети к другому с помощью меток. О чем речь?","","-",""]
[6,16,null,"На каком уровне используется технология xDSL?","на уровне доступа","+",1]
[6,17,null,"Назовите базовые топологии технологии SDH","","-",""]
[6,18,null,"Назовите основной протокол технологии MPLS","","-",""]
[6,19,null,"Назовите основные методы множественного доступа","","-",""]
[6,20,null,"Назовите уровни концепции сетей нового поколения (NGN)","","-",""]
[6,21,null,"Наиболее распространенный принцип построения телефонных сетей:","","-",""]
[6,22,null,"Обозначение абонентского терминала в технических спецификациях LTE","","-",""]
[6,23,null,"Обозначение базовой станции в технических спецификациях LTE","","-",""]
[6,24,null,"Оператор связи это:","","-",""]
[6,25,null,"Основные элементы сети мобильной связи:","","-",""]
[6,26,null,"Понятие MPLS","","-",""]
[6,27,null,"Понятие термина \"защита информации\"","комплекс правовых, организационных и технических (программно-аппаратных) мероприятий, направленных на предотвращение или затруднение нанесения ущерба интересам собственников информации","+",1]
[6,28,null,"Понятие термина \"техническое обслуживание\"","","-",""]
[6,29,null,"Понятие термина \"эксплуатация\"","","-",""]
[6,30,null,"Расшифровка аббревиатуры СТОП:","","-",""]
[6,31,null,"Связь это:","","-",""]
[6,32,null,"Сеть связи:","","-",""]
[6,33,null,"Спутниковая система передачи:","","-",""]
[6,34,null,"Цифровая сеть с интеграцией служб, которая позволяет совместить услуги телефонной связи и обмена данными. О какой технологии идет речь?","","-",""]
[6,35,null,"Что из нижеперечисленного является мультисервисностью сети?","возможность организации доступа к услугам независимо от используемой технологии","-",0]
[6,36,null,"Что такое IP-сеть?","сеть с пакетной коммутацией на базе IP-протокола","+",1]
[6,37,null,"Что такое архитектура сети?","","-",""]
[6,38,null,"Что такое биллинг?","","-",""]
[6,39,null,"Что такое виртуальный контейнер?","единица коммутации мультиплексоров SDH","+",1]
[6,40,null,"Что такое земная станция?","","-",""]
[6,41,null,"Что такое коммутация?","","-",""]
[6,42,null,"Что такое маршрутизация?","","-",""]
[7,1,null,"«Менеджеры/аналитики заявки» это - …","","-",""]
[7,2,null,"В какой период должна быть закрыта заявка после завершения РНР","","-",""]
[7,3,null,"В каком случае в заявке СУЗТОРС устанавливается значение «Да» в поле «Затрагивает оборудование СОРМ»:","","-",""]
[7,4,null,"Внеплановые и аварийные РНР проводятся в соответствии с:","","-",""]
[7,5,null,"Дайте определение аварийным работам","","-",""]
[7,6,null,"Дайте определение внеплановым работам","","-",""]
[7,7,null,"Дайте определение плановым работам","","-",""]
[7,8,null,"Допустимое время согласования с группами супервизоров","","-",""]
[7,9,null,"Какике из перечисоенных действий относятся к Действия менеджера заявок","Все ответы верны","+",1]
[7,10,null,"Кто осуществляет общее руководство ремонтными работами на оборудовании телекоммуникаций?","","-",""]
[7,11,null,"Область назначения модуля СУЗТОРС на базе ARS Remedy","","-",""]
[7,12,null,"Подразделения филиалов, выполняющие работы, перед началом работ на сети обязаны:","","-",""]
[7,13,null,"Чем регламентируются трудозатраты профилактических проверок и измерений при техническом обслуживании оборудования на сети Общества:","","-",""]
[7,14,null,"Что является основанием в заявке СУЗТОРС для проведения работ?","","-",""]
[8,1,null,"В системе оперативно-технического управления контролируемые объекты характеризуются следующими состояниями (укажите неверный ответ):","","-",""]
[8,2,null,"В случае необходимости продолжения работ по заявке….","","-",""]
[8,3,null,"Внутризоновые транспортные сети используют технологии","","-",""]
[8,4,null,"Какие виды работы могут проводиться на сети Общества?","","-",""]
[8,5,null,"Какой программный продукт позволяет вести учет ресурсов сети телекоммуникаций на логическом и физическом уровнях","","-",""]
[8,6,null,"Контроль качества работы сети осуществляется","","-",""]
[8,7,null,"Общая координация управления сетями телекоммуникаций должна обеспечиваться","","-",""]
[8,8,null,"Оперативно-техническое управление международной сетью осуществляется","","-",""]
[8,9,null,"Основные задачи подразделений СОТУ:","","-",""]
[8,10,null,"Ответственность за соблюдение установленных правил построения междугородной, международной и зоновой сетей возложена на","","-",""]
[8,11,null,"СОТУСТ работает на национальной территории по времени","","-",""]
[8,12,null,"Сеть телекоммуникаций АО «Казахтелеком» представлена","","-",""]
[8,13,null,"Управление сетями телекоммуникаций АО «Казахтелеком» основано","все перечисленные","+",1]
[8,14,null,"Центр, отвечающий за качество сервисов и координацию других подразделений при решении глобальных сервисных проблем","","-",""]
[9,1,null,"В каком случае ПБ назначается статус \"Другой ПБ\"","","-",""]
[9,2,null,"В каком случае ПБ назначается статус \"Новый\"","ПБ Билет создан вручную или автоматически","+",1]
[9,3,null,"Время для назначения исполнителей на местах (перевод в статус «В работе»)","","-",""]
[9,4,null,"Время для переназначения ПБС в статусе «Назначен» функциональной группе","","-",""]
[9,5,null,"Время реагирования на создание ручных ПБС с кодом неисправности \"Авария\"","","-",""]
[9,6,null,"Для кого создается карточка \"Поручение\"","","-",""]
[9,7,null,"Какое подразделение осуществляет круглосуточный мониторинг аварийных сообщений, генерируемых системой управления сетью","","-",""]
[9,8,null,"Контрольный срок по устранению Станционного повреждения с уровнем критичности \"Срочный\"","","-",""]
[9,9,null,"Контрольный срок по устранению проблем с Терминальным оборудованием при уровне критичности \"Срочный\"","","-",""]
[9,10,null,"Кто осуществляет второй уровень обработки проблемы","","-",""]
[9,11,null,"Кто осуществляет первый уровень обработки проблемы","","-",""]
[9,12,null,"Кто осуществляет третий уровень обработки проблемы","","-",""]
[9,13,null,"Кто производит коррекцию состояния неисправности в ПБ","","-",""]
[9,14,null,"Обязанности оперативного дежурного ТУМС РДТ","","-",""]
[9,15,null,"Описание статуса ПБС \"В работе\"","","-",""]
[9,16,null,"Описание статуса ПБС \"Отвергнут\"","","-",""]
[9,17,null,"Описание статуса ПБС \"Отменен\"","","-",""]
[9,18,null,"Формирование и открытие (регистрация) ПБС","","-",""]
[10,1,null,"Время, отведенное для решения проблемы на уровне аналитиков Tier 2, через которое она должна быть передана на уровень аналитиков Tier 3","","-",""]
[10,2,null,"Действия аналитиков Т1, если проблема не решена аналитиком Т2 в течение 1 часа в внерабочее время?","","-",""]
[10,3,null,"Какие подразделения производят первичную корреляции ПБ?","","-",""]
[10,4,null,"Какое подразделение отрабатывает межфилиальные ПБ?","","-",""]
[10,5,null,"Какой ПБ выбирается в качестве корневого при аварии ВОЛС?","","-",""]
[10,6,null,"Какой из предложенных вариантов АПБ не подлежит корреляции?","а)  АПБ по доступу на Шкафы МАД и объекты филиалов","+",1]
[10,7,null,"Критерии первичной корреляции ПБ?","","-",""]
[10,8,null,"Основная задача аналитика Tier 2","","-",""]
[10,9,null,"Основной признак корреляции ПБ?","","-",""]
[10,10,null,"Основной принцип осуществления корреляции ПБ","","-",""]
[10,11,null,"Особенности корреляции ПБ, связанных с проблемами электропитания.","","-",""]
[10,12,null,"Посредством чего проблема передается аналитиком Tier 2 на уровень аналитиков Tier 3","","-",""]
[10,13,null,"Правила отработки ПБ в нерабочее время, если сотрудник Tier 2, устраняющий проблему, не имеет доступа к СУПБ?","","-",""]
[10,14,null,"Правила отработки межфилиальных ПБ?","","-",""]
[10,15,null,"Пути направления ПБ, которые не решены/скоррелированы на уровне Tier 1 в нерабочее время?","","-",""]
[10,16,null,"Пути направления ПБ, которые не решены/скоррелированы на уровне Tier 1 в рабочее время?","а) направляются аналитику Tier 2.","+",1]
[10,17,null,"Пути осуществления корреляции ПБ","","-",""]
[10,18,null,"Укажите количество межфилиальных ПБ направления при корреляции ПБ по одной проблеме?","а) один межфилиальный ПБ.","+",1]
[11,1,null,"В каких случаях заполняется поле \"причины проведения работ не в часы наименьшей нагрузки \"?","","-",""]
[11,2,null,"В каких случаях заполняются дополнительные поля в СУЗТОРС?","","-",""]
[11,3,null,"В каком поле заполняется информация о простое телефонии?","","-",""]
[11,4,null,"В каком случае заявка находится в статусе \"Условно закрыта\"?","","-",""]
[11,5,null,"В каком случае необходимо согласование с ЦТЭ ЦА и ДТПСТ?","","-",""]
[11,6,null,"Как перейти на домашнюю страницу СУЗТОРС?","","-",""]
[11,7,null,"Как формируется наименование объекта при создании РНР?","","-",""]
[11,8,null,"Какие бывают Типы согласования?","Все ответы верны","+",1]
[11,9,null,"Какие варианты поиска РНР имеются в СУЗТОРС?","","-",""]
[11,10,null,"Какие данные заносятся в поле \"Перечень услуг, на которые влияют работы\"?","","-",""]
[11,11,null,"Какие ссылки содержит Домашняя страница СУЗТОРС?","","-",""]
[11,12,null,"Регистратор может редактировать поля в заявке, когда заявка находится в статусе:","","-",""]
[12,1,null,"Какие ПБ пользователя будут отображаться при выборе фильтра \"ПБ пользователя: все статусы кроме конечных\"?","","-",""]
[12,2,null,"Какие варианты поиска ПБ за период реализованы в СУПБ?","Все варианты неверны","-",0]
[12,3,null,"Какие механизмы используются для оповещения пользователя ARS Remedy?","","-",""]
[12,4,null,"Какие оповещения получают пользователи ARS Remedy по глобальным ПБ?","","-",""]
[12,5,null,"Какие оповещения получают пользователи ARS Remedy посредством Remedy Alert/AlertTracker?","","-",""]
[12,6,null,"Какие ссылки содержит Домашняя страница СУПБ?","Всё указанное","+",1]
[12,7,null,"Какое клиентское приложение отвечает за запуск ARS Remedy?","","-",""]
[12,8,null,"Какой фильтр необходимо выбрать для произвольного поиска ПБ?","","-",""]
[12,9,null,"На какой закладке отображается \"Подробное описание аварии\"?","","-",""]
[12,10,null,"На какой закладке отображается информация о группах/подразделениях, ответственных за оборудование?","","-",""]
[12,11,null,"На какой закладке отображается информация о типе оборудования из справочников СУСТ?","","-",""]
[12,12,null,"На какой закладке отображается информация о \"Текущем ходе работ\"?","","-",""]
[13,1,null,"В системе NRI Cramer представлены типы топологий:","","-",""]
[13,2,null,"В системе NRI Cramer существуют местонахождения следующих типов:","","-",""]
[13,3,null,"В системе инвентаризации сетевых ресурсов NRI Cramer представлены следующие категории объектов, соответствующие физическим и логическим ресурсам сети, а также услугам и заказчикам:","","-",""]
[13,4,null,"Где в NRI Cramer можно посмотреть «Подтип устройства»:","","-",""]
[13,5,null,"Где в NRI Cramer можно посмотреть «Пропускную cпособность канала Ethernet Bearer»:","","-",""]
[13,6,null,"Какую информацию отображает браузер взаимосвязи системы NRI \"Cramer\"?","","-",""]
[13,7,null,"Канал «PDH Circuit» строится поверх канала:","","-",""]
[13,8,null,"На сколько частей условно делится пользовательский интерфейс NRI Cramer?","","-",""]
[13,9,null,"При входе в систему NRI \"Cramer\" для получения полноценного функционала системы в таблице «Select layout», выбираем следующий уровень","","-",""]
[13,10,null,"С помощью каких действий в NRI Cramer можно проверить услуги, связанные с каналами, терминируемыми на устройстве:","","-",""]
[13,11,null,"С помощью какого инструмента в системе NRI Cramer, можно посмотреть все атрибуты (стандартные и дополнительные свойства) объекта?","С помощью инструмента домашних страниц","+",1]
[13,12,null,"Физическое соединение двух соседних устройств в NRI Cramer это:","","-",""]
[14,1,null,"Порядок оповещения руководства ГЦУСТ при поступлении жалоб на пропадание ЦОН областного значения и выше в рабочие дни с 09:00 до 18:00 и в субботу с 09:00 до 14:00?","","-",""]
[14,2,null,"Порядок оповещания руководства ГЦУСТ при проведении тренировок по паролям?","","-",""]
[14,3,null,"Порядок оповещания руководства ГЦУСТ при поступлении информации о ЧС на территории РК и сети телекоммуникаций АО «Казахтелеком»?","а) УД ГД ГЦУСТ, Д ЕЦУС, Д ТП СПД, Д ТПС TDM, NGN, и ТВ, Д ПК.","+",1]
[14,4,null,"Порядок оповещения при массовом пропадании сервисов у одного филиала?","","-",""]
[14,5,null,"Порядок оповещения при аварий на объектах, контролируемых направлениями ПД и СД?","","-",""]
[14,6,null,"Порядок оповещения при авариях на объектах, контролируемых направлениями ГК и ТС?","","-",""]
[14,7,null,"Порядок оповещения при массовом пропадании сервисов у нескольких филиалов?","","-",""]
[14,8,null,"Порядок оповещения руководства ГЦУСТ при поступлении информации по внештатным ситуациям по ВКС и др гос. мероприятиям?","","-",""]
[14,9,null,"При какаих ситуациях выполняется оповещение руководителей ГЦУСТ?","","-",""]
[14,10,null,"Способы оповещения руководителей ГЦУСТ согласно Правил оповещения?","","-",""]
[14,11,null,"Сроки оповещения руководства ГЦУСТ?","","-",""]
[""]
["Комментарии (интерпретация) к результатам"]
["Раздел","Баллы",null,"Комментарии"]
["1. Голосовая коммутация (общие)",8,null,""]
["2. Голосовая коммутация_ISKRATEL",2,null,""]
["3. Голосовая коммутация_Huawei",2,null,""]
["4. Голосовая коммутация_Genband",2,null,""]
["5. Голосовая коммутация_SIP",3,null,""]
["6. Общетехнические вопросы по архитектуре и технологиям сети",8,null,""]
["7. Регламент \"СУЗТОРС\"",1,null,""]
["8. Регламент \"СОТУСТ\"",1,null,""]
["9. Регламент \"СУПБ\"",1,null,""]
["10. Регламент \"Правила корреляции\"",3,null,""]
["11. СУЗТОРС_пользователь",1,null,""]
["12. СУПБ_пользователь",1,null,""]
["13. Cramer_пользователь",1,null,""]
["14. Регламент оповещения ГЦУСТ",1,null,""]
[""]
["Комментарии (интерпретация) к результатам"]
["Категория","Баллы","Комментарии"]
[""]