{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Паспорта"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Паспорта","index":0,"n_rows":63,"n_cols":22,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,8],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[54,11,54,12],[51,1,53,1],[51,11,53,11],[62,11,62,12],[61,11,61,12],[60,11,60,12],[55,11,55,12],[56,11,56,12],[57,11,57,12],[58,11,58,12],[59,11,59,12],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[1,10,4,18],[45,10,46,10],[45,11,46,12],[45,13,46,13],[45,15,45,18],[46,15,46,18],[39,10,44,10],[39,11,44,12],[39,13,44,13],[33,10,38,10],[33,11,38,12],[33,13,38,13],[33,15,33,18],[34,15,34,18],[35,15,35,18],[36,15,36,18],[37,15,37,18],[38,15,38,18],[25,10,25,18],[26,11,26,12],[26,15,26,18],[27,10,32,10],[27,11,32,12],[27,13,32,13],[27,15,27,18],[28,15,28,18],[29,15,29,18],[30,15,30,18],[31,15,31,18],[32,15,32,18],[20,0,21,0],[20,1,21,2],[20,3,21,3],[14,0,19,0],[14,1,19,2],[14,3,19,3],[4,5,4,8],[5,5,5,8],[6,5,6,8],[7,5,7,8],[11,5,11,8],[13,5,13,8],[8,0,13,0],[8,1,13,2],[8,3,13,3],[8,5,8,8],[9,5,9,8],[10,5,10,8],[21,12,21,17],[10,11,10,18],[11,11,11,18],[0,24,14,24],[52,0,61,0],[29,0,29,8],[25,0,25,8],[52,10,61,10],[1,1,1,2],[1,5,1,8],[2,0,7,0],[2,1,7,2],[2,3,7,3],[2,5,2,8],[3,5,3,8],[12,5,12,8]]}
[null,"Профілактичні роботи з НОБТ на буровій згідно вимог розділу «Інструкції по попередженню основних видів аварій»",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"L11&\" \"&U9","v":"Паспорт NMDC 203003"},{"$f":"LEFT(U9,4)","v":"NMDC"}]
["№ п/п","Зміст робіт",null,"Встановлений норматив","Дата виконання","Підпис відповідальної особи",null,null,null,null,"АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО\n«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»\nФІЛІЯ «УГВ-СЕРВІС» \n"]
["1.","Перевірка якості замкових різьб зовнішнім оглядом",null,"Після кожного рейсу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(V1=\"NMDC\",1,IF(V1=\"UBHO\",2))","v":1}]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ВВОД ТИПУ ОБЛ."]
["2.","Інструментальний вимір геометричних розмірів НОБТ (відстань між упорними торцями ніпеля і муфти і число обертів при згвинчуванні НОБТ, якість упорних торців)",null,"Через 800 годин напрацювання",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NMDC 203003",{"$f":"VLOOKUP(U9,#REF!,1,0)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Паспорт"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"V9","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
["3.","Дефектоскопія різьбових з`єднань НОБТ (заповнюється дефектоскопістом)",null,"Через 800 годин напрацювання"]
[]
[]
[]
[]
[]
["4.","Вилучення НОБТ з експлуатації",null,"Після 2500 год. напрацювання перенарізання різей"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"м.Полтава"]
[]
[]
[]
["Розміри бурильних труб з замком згідно API Spec 7-1.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Профілактичні роботи з НОБТ на буровій згідно вимог розділу          «Інструкції по попередженню основних видів аварій»"]
["Тип","D","d","D1","d1","D2","Різьба","L","Вага ",null,"№ п/п","Зміст робіт",null,"Встановлений норматив","Дата виконання","Підпис відповідальної особи"]
[null,"мм. ","мм. ","мм. ","мм. ","мм. ",null,"м.","1кг/м",null,"1.","Перевірка якості замкових різьб зовнішнім оглядом",null,"Після кожного рейсу"]
["A",{"$f":"VLOOKUP(U9,#REF!,4,FALSE)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP(U9,#REF!,5,FALSE)","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,{"$f":"VLOOKUP(U9,#REF!,3,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP(U9,#REF!,2,0)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP(U9,#REF!,6,FALSE)","v":{"$error":"#REF!"}}]
["D2 заповнюється при використанні НОБТ з шийками під елеватор"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.","Інструментальний вимір геометричних розмірів НОБТ (відстань між упорними торцями ніпеля і муфти і число обертів при згвинчуванні НОБТ, якість упорних торців)",null,"Через 800 годин напрацювання"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.","Дефектоскопія різьбових з`єднань НОБТ (заповнюється дефектоскопістом)",null,"Через 800 годин напрацювання"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.","Вилучення НОБТ з експлуатації",null,"Після 2500 год. напрацювання перенарізання різей"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Робота НОБТ в свердловині","Свердловина",11,null,null,null,null,null,null,null,"Робота НОБТ в свердловині","Свердловина",11]
["Фактичні розміри НОБТ в комплекті",null,"Відпрацьовано годин",10,null,null,null,null,null,null,"Фактичні розміри НОБТ в комплекті",null,"Відпрацьовано годин",10]
[null,null,"Дата введення в експлуатацію",9,null,null,null,null,null,null,null,null,"Дата введення в експлуатацію",9]
[null,"Клеймо токаря",null,8,null,null,null,null,null,null,null,"Клеймо токаря",null,8]
[null,"L",null,7,null,null,null,null,null,null,null,"L",null,7]
[null,"Різьба",null,6,null,null,null,null,null,null,null,"Різьба",null,6]
[null,"ГОСТ 5286-75",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ГОСТ 5286-75"]
[null,"D2",null,5,null,null,null,null,null,null,null,"D2",null,5]
[null,"D1",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"D1",null,4]
[null,"d",null,3,null,null,null,null,null,null,null,"d",null,3]
[null,"D",null,2,null,null,null,null,null,null,null,"D",null,2]
[null,"№ скалки НОБТ",null,1,null,null,null,null,null,null,null,"№ скалки НОБТ",null,1]