{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":38,"n_cols":1,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["БРС (NWG5-BSP) 3/8\" розетка"]
["Характеристики:"]
["Тип: с коническим клапаном"]
["Материал: углеродистая сталь с покрытием   "]
["D усл. mm: 10"]
["Размер: 3/8\""]
["Тип резьбы: BSP"]
["Рабочая температура:  "]
["Материал уплотнений: NBR от -20*С до +100*С"]
["Материал уплотнений: FKM от -25*С до +150*С (по запросу)"]
["Взаимозаменяемы с сериями: Stauff W-6000, Eaton W6000, Gromelle W-6000  "]
["Соединение под давлением: при остаточном давлении допускается."]
[]
["БРС (NWG5) M18x1,5 розетка"]
["Характеристики:"]
["Тип: с коническим клапаном"]
["Материал: углеродистая сталь с покрытием   "]
["D усл. mm: 10"]
["Тип резьбы: M18x1,5"]
["Рабочая температура:  "]
["Материал уплотнений: NBR от -20*С до +100*С"]
["Материал уплотнений: FKM от -25*С до +150*С (по запросу)"]
["Взаимозаменяемы с сериями: Stauff W-6000, Eaton W6000, Gromelle W-6000  "]
["Соединение под давлением: при остаточном давлении допускается."]
[]
["БРС (NWG5-BSP) 1/2\" розетка"]
["Характеристики:"]
["Тип: с коническим клапаном"]
["Материал: углеродистая сталь с покрытием   "]
["D усл. mm: 12"]
["Размер: 1/2\""]
["Тип резьбы: BSP"]
["Рабочая температура:  "]
["Материал уплотнений: NBR от -20*С до +100*С"]
["Материал уплотнений: FKM от -25*С до +150*С (по запросу)"]
["Взаимозаменяемы с сериями: Stauff W-6000, Eaton W6000, Gromelle W-6000  "]
["Соединение под давлением: при остаточном давлении допускается."]