{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Вып.список","Список","Табл1","Табл2","Табл3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Вып.список","index":0,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[1,6,1,10],[13,0,13,5]]}
["ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада",null,null,null,null,null," в ячейке А1 выпадающий список"]
["№\nп/п","Поз.","Наименование и тип оборудования","Ед. изм.","Коли-чество","Назначение","Ниже должна вставляться таблица ссылаясь на выпадающий список без пустых строк, в таблице количество строк может варьироваться"]
[1,"Е6-1","Ёмкость расходная одоранта 12Х18Н10Т Vраб=300 л, P раб. =0,05 МПа ","шт.",1,"Хранение одоранта"]
[2,"Е6-2","Емкость замерная Vпол=3,5 л, Рраб.=0,05 МПа, 12Х18Н10Т, с мерной линейкой ","шт.",1,"Указатель уровня в расходной ёмкости "]
[3,"Н6-1","Насос дозировочный мембранный ГПМ-НДММ-ЭПМ-0,7/35-К1-Ех-У2  взрывозащищенный, номинальная подача 0,7 кг/час, предельное давление нагнетания 35 кгс/см2, 24 В","шт.",1,"Подача одоранта в газопровод"]
[4,"НР6-1","Промывочный узел с ручным насосом","шт.",1]
[5,"ФУ6-1","Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00","шт.",1,"Сброс газа на свечу"]
[6,"Ф6-1","Фильтр грубой очистки ФОД3-00.00.00","шт.",1]
[7,"Ф6-2","Фильтр тонкой очистки D-Pro Dk-Lok V76В-D-8M- FES73C-140-S","шт.",1,"Очистка одоранта от механических примесей"]
[8,"СО6-1","Смотровое окно ОС-ОДДК-01-00.00.00","шт.",1]
[9," 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-29, \n6-30","Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316","шт.",7]
[10,"6-1, 6-2, 6-3, \n6-14, 6-15,6-28","Кран шаровой V83B-D-12M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN12 Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316","шт.",5]
[11,"КО6-1, КО6-2 ","Клапан обратный VH36B-D-8M-SA, фитинги  Dk-Lok,  DN8, Рраб.=413 бар, корпус нержавеющая сталь 316","шт.",2]
["Узел одоризации капельного типа с ручной настройкой расхода"]
[12,"Е6-3","Емкость резервная V=9,0 л Рраб.=1,2 МПа, 12Х18Н10Т, ёмкость замерная со стеклянной трубкой и  мерной линейкой","шт.",1]
[13,"ФУ6-2","Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00","шт.",1,"Сброс газа на свечу"]
[14,"6-11, 6-13, 6-16,\n6-17","Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316","шт.",4]
[15,"6-12, 6-18","Клапан игольчатый V15B-D-8M-R-S, фитинги  Dk-Lok,  DN8, Рраб.=345 бар, корпус нержавеющая сталь 316","шт.",2]

{"sheet":"Список","index":1,"n_rows":3,"n_cols":2,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["ОДДК04-01-00.00.00","Табл1"]
["ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада","Табл2"]
["ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ","Табл3"]

{"sheet":"Табл1","index":2,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,3]]}
["№\nп/п","Поз.","Наименование и тип оборудования","Ед. изм.","Коли-чество","Назначение","ОДДК04-01-00.00.00"]
[1,"Е6-1","Ёмкость расходная одоранта 12Х18Н10Т Vраб=300 л, P раб. =0,05 МПа ","шт.",1,"Хранение одоранта"]
[2,"Е6-2","Емкость замерная Vпол=3,5 л, Рраб.=0,05 МПа, 12Х18Н10Т, с мерной линейкой","шт.",1,"Указатель уровня в расходной ёмкости "]
[3,"Н6-1","Насос дозировочный мембранный ГПМ-НДММ-ЭПМ-0,7/35-К1-Ех-У2  взрывозащищенный, номинальная подача 0,7 кг/час, предельное давление нагнетания 35 кгс/см2, 24 В, ","шт.",1,"Подача одоранта в газопровод"]
[4,"НР6-1","Промывочный узел с ручным насосом ","шт.",1]
[5,"ФУ6-1","Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00","шт.",1,"Сброс газа на свечу"]
[6,"Ф6-1","Фильтр грубой очистки ФОД3-00.00.00","шт.",1]
[7,"Ф6-2","Фильтр тонкой очистки D-Pro Dk-Lok V76В-D-8M- FES73C-140-S","шт.",1,"Очистка одоранта от механических примесей"]
[8,"СО6-1","Смотровое окно ОС-ОДДК-01-00.00.00","шт.",1]
[9," 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10","Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316","шт.",7]
[10,"КО6-1, КО6-2 ","Клапан обратный VH36B-D-8M-SA, фитинги  Dk-Lok,  DN8, Рраб.=413 бар, корпус нержавеющая сталь 316","шт.",2]
["Узел одоризации капельного типа с ручной настройкой расхода"]
[11,"Е6-3","Емкость резервная V=9,0 л Рраб.=1,2 МПа, 12Х18Н10Т, ёмкость замерная со стеклянной трубкой и  мерной линейкой","шт.",1]
[12,"ФУ6-2","Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00","шт.",1,"Сброс газа на свечу"]
[13,"6-11, 6-13, 6-16,\n6-17","Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316","шт.",4]
[14,"6-12, 6-18","Клапан игольчатый V15B-D-8M-R-S, фитинги  Dk-Lok,  DN8, Рраб.=345 бар, корпус нержавеющая сталь 316","шт.",2]

{"sheet":"Табл2","index":3,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,5]]}
["№\nп/п","Поз.","Наименование и тип оборудования","Ед. изм.","Коли-чество","Назначение","ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада"]
[1,"Е6-1","Ёмкость расходная одоранта 12Х18Н10Т Vраб=300 л, P раб. =0,05 МПа ","шт.",1,"Хранение одоранта"]
[2,"Е6-2","Емкость замерная Vпол=3,5 л, Рраб.=0,05 МПа, 12Х18Н10Т, с мерной линейкой ","шт.",1,"Указатель уровня в расходной ёмкости "]
[3,"Н6-1","Насос дозировочный мембранный ГПМ-НДММ-ЭПМ-0,7/35-К1-Ех-У2  взрывозащищенный, номинальная подача 0,7 кг/час, предельное давление нагнетания 35 кгс/см2, 24 В","шт.",1,"Подача одоранта в газопровод"]
[4,"НР6-1","Промывочный узел с ручным насосом","шт.",1]
[5,"ФУ6-1","Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00","шт.",1,"Сброс газа на свечу"]
[6,"Ф6-1","Фильтр грубой очистки ФОД3-00.00.00","шт.",1]
[7,"Ф6-2","Фильтр тонкой очистки D-Pro Dk-Lok V76В-D-8M- FES73C-140-S","шт.",1,"Очистка одоранта от механических примесей"]
[8,"СО6-1","Смотровое окно ОС-ОДДК-01-00.00.00","шт.",1]
[9," 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-29, \n6-30","Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316","шт.",7]
[10,"6-1, 6-2, 6-3, \n6-14, 6-15,6-28","Кран шаровой V83B-D-12M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN12 Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316","шт.",5]
[11,"КО6-1, КО6-2 ","Клапан обратный VH36B-D-8M-SA, фитинги  Dk-Lok,  DN8, Рраб.=413 бар, корпус нержавеющая сталь 316","шт.",2]
["Узел одоризации капельного типа с ручной настройкой расхода"]
[12,"Е6-3","Емкость резервная V=9,0 л Рраб.=1,2 МПа, 12Х18Н10Т, ёмкость замерная со стеклянной трубкой и  мерной линейкой","шт.",1]
[13,"ФУ6-2","Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00","шт.",1,"Сброс газа на свечу"]
[14,"6-11, 6-13, 6-16,\n6-17","Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316","шт.",4]
[15,"6-12, 6-18","Клапан игольчатый V15B-D-8M-R-S, фитинги  Dk-Lok,  DN8, Рраб.=345 бар, корпус нержавеющая сталь 316","шт.",2]

{"sheet":"Табл3","index":4,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,5]]}
["№\nп/п","Поз.","Наименование и тип оборудования","Ед. изм.","Коли-чество","Назначение","ОДДК04-01-00.00.00 датч. перепада+КЭ"]
[1,"Е6-1","Ёмкость расходная одоранта 12Х18Н10Т Vраб=300 л, P раб. =0,05 Мпа","шт.",1,"Хранение одоранта"]
[2,"Е6-2","Емкость замерная Vпол=3,5 л, Рраб.=0,05 МПа, 12Х18Н10Т, с мерной линейкой ","шт.",1,"Указатель уровня в расходной ёмкости "]
[3,"Н6-1","Насос дозировочный мембранный ГПМ-НДММ-ЭПМ-0,7/35-К1-Ех-У2  взрывозащищенный, номинальная подача 0,7 кг/час, предельное давление нагнетания 35 кгс/см2, 24 В","шт.",1,"Подача одоранта в газопровод"]
[4,"НР6-1","Промывочный узел с ручным насосом","шт.",1]
[5,"ФУ6-1","Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00","шт.",1,"Сброс газа на свечу"]
[6,"Ф6-1","Фильтр грубой очистки ФОД3-00.00.00","шт.",1]
[7,"Ф6-2","Фильтр тонкой очистки D-Pro Dk-Lok V76В-D-8M- FES73C-140-S","шт.",1,"Очистка одоранта от механических примесей"]
[8,"СО6-1","Смотровое окно ОС-ОДДК-01-00.00.00","шт.",1]
[9," 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-19 ","Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316","шт.",8]
[10,"6-1, 6-2, 6-3, \n6-14, 6-15","Кран шаровой V83B-D-12M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN12 Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316","шт.",5]
[11,"КО6-1, КО6-2 ","Клапан обратный VH36B-D-8M-SA, фитинги  Dk-Lok,  DN8, Рраб.=413 бар, корпус нержавеющая сталь 316","шт.",2]
["Узел одоризации капельного типа с автоматичеким включением"]
[12,"Е6-3","Емкость резервная V=9,0 л, Рраб.=1,2 МПа, 12Х18Н10Т, ёмкость замерная со стеклянной трубкой и  мерной линейкой","шт.",1]
[13,"ФУ6-2","Фильтр угольный УФ-ОДДК-01-00.00.00","шт.",1,"Сброс газа на свечу"]
[14,"6-11, 6-13, 6-16,\n6-17, 6-27","Кран шаровой VL82B-D-8M-S-RD ручной привод, фитинги Dk-Lok, DN8, Рраб.=206 бар, корпус нержавеющая сталь 316","шт.",5]
[15,"6-12, 6-18","Клапан игольчатый V15B-D-8M-R-S, фитинги  Dk-Lok,  DN8, Рраб.=345 бар, корпус нержавеющая сталь 316","шт.",2]
[16,"КЭ6-1","Клапан электромагнитный КЭО 03/16/760/111 c ЭВ 05/DC/024/4 (НЗ) ","шт.",1,"Переход на капельницу в автоматическом режиме"]