{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["СПР","Доп_лист"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":17,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"СПР","index":0,"n_rows":46,"n_cols":9,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,5],[1,0,1,1]]}
["|"]
["Максимальное кол-во символов в строках",null,"Имена файлов и папок при сохранении"]
[40,"Наименование","Шифр проекта","Тип файла","№ изм.","Дата изм."]
[25,"Обозначение"]
[25,"Завод изготовитель"]
[20,"Примечания"]
[]
["Позиция","Наименование и техническая характеристика","Тип, марка, обозначение документа, опросного листа","Код оборудования, изделия, материала","Завод-изготовитель","Единица измерения","Количество","Масса, кг","Примечание"]
["3","Фланцы стальные ∅50gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg","ГОСТ 33259-2015",null,null,"шт."]
[null," Кран шаровой муфтовый с полусгоном В-В ∅32",null,null,null,"шт.",null,null,"откл. стояков"]
["4"," Кран шаровой муфтовый В-В ∅15",null,null,null,"шт.",null,null,"сбросники"]
["5","Комплект поливочного крана:ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp",null,null,null,"комп."]
["5.1"," - Кран поливочный наружный ∅25",null,null,null,"шт."]
["5.2"," - Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом L=10м, ∅25",null,null,null,"шт."]
["6","Хомут металлический с саморезом прорезиненный Ду 59-66 мм",null,null,null,"шт.",null,7.0000000000000007E-2,"Шаг 2,0 м; кг: 1,4"]
["7","Хомут металлический с саморезом прорезиненный Ду 48-53 мм",null,null,null,"шт.",null,7.0000000000000007E-2,"Шаг 2,0 м; кг: 1,3"]
["8","Хомут металлический с саморезом прорезиненный Ду 39-46 мм",null,null,null,"шт.",null,7.0000000000000007E-2,"Шаг 2,0 м; кг: 0,8"]
["9","Хомут металлический с саморезом прорезиненный Ду 32-38 мм",null,null,null,"шт.",null,7.0000000000000007E-2,"Шаг 2,0 м; кг: 0,6"]
["10","Шпилька стальная М8 \"Сонет\" l=1000мм",null,null,null,"шт."]
["11","Дюбель нейлоновый 10х80мм",null,null,null,"шт."]
["12","Крепление трубопровода (уголок 40х40х4)",null,null,null,"кг"]
["13","Огрунтовка креплений труб ГФ-021 (вручную)"," ГОСТ 25129-82*",null,null,"м²"]
["14","Окраска креплений труб эмалью ПФ-115 (вручную)",null,null,null,"м²"]
["15","Изоляция трубная Ду-60 мм, толщиной 32 мм ","K-Flex SТ",null,null,"м",null,null,"Или аналог"]
["16","Изоляция трубная Ду-48 мм, толщиной 32 мм ","K-Flex SТ",null,null,"м",null,null,"Или аналог"]
["17","Изоляция трубная Ду-35 мм, толщиной 32 мм ","K-Flex SТ",null,null,"м",null,null,"Или аналог"]
["18","Лента самоклеящаяся SТ 3х50 мм",null,null,null,"м",null,null,"Или аналог"]
["19"," Клипсы (зажимы)",null,null,null,"шт."]
["20"," Гидравлическое испытание трубопровода диаметром до ∅50",null,null,null,"м"]
["21","Огрунтовка ГФ-021 (вручную)"," ГОСТ 25129-82*",null,null,"м²"]
["22","Окраска эмалью ПФ-115 (вручную)",null,null,null,"м²"]
["23","Сальник нажимной L=800, Ду 50 ТМ96.00.00","Серия 5.900-3",null,null,"шт",null,13.5,"Общ. Вес: 13,5 кг"]
["24","Заделка отверстия под сальник цементно-песчаным раствором (марка М100)",null,null,null,"м³"]
["25","Заделка (набивка) сальников",null,null,null,"шт"]
["26","Врезка в действующие сети ∅50",null,null,null,"шт."]
["27","Трубопровод стальной Ду-50",null,null,null,"м"]
["28","Трубопровод стальной Ду-40",null,null,null,"м"]
["29","Трубопровод стальной Ду-32",null,null,null,"м"]
["30","Трубопровод стальной Ду-25",null,null,null,"м"]
["31","Трубопровод стальной Ду-15",null,null,null,"м"]
["32","Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅40х3,5","ГОСТ 3262-75",null,null,"м"]
["33","Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅32х3,2","ГОСТ 3262-75",null,null,"м"]
["34","Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅25х3,2","ГОСТ 3262-75",null,null,"м"]
["35","Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅15х2,8","ГОСТ 3262-75",null,null,"м",null,null,"для сбросных"]
["36","Кран шаровой фланцевый ∅50",null,null,"LD","шт.",null,null,"Ввод + крыловые"]
["37","Фланцы стальные ∅50","ГОСТ 33259-2015",null,null,"шт."]

{"sheet":"Доп_лист","index":1,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Позиция","Наименование и техническая характеристика","Тип, марка, обозначение документа, опросного листа","Код оборудования, изделия, материала","Завод-изготовитель","Единица измерения","Количество","Масса, кг","Примечание"]
[null,"Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅25х3,2","ГОСТ 3262-75",null,null,"м"]
["1","Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅15х2,8","ГОСТ 3262-75",null,null,"м",null,null,"для сбросных"]
["2","Кран шаровой фланцевый ∅50",null,null,"LD","шт.",null,null,"Ввод + крыловые"]
["3","Фланцы стальные ∅50","ГОСТ 33259-2015",null,null,"шт."]
[null," Кран шаровой муфтовый с полусгоном В-В ∅32",null,null,null,"шт.",null,null,"откл. стояков"]
["4"," Кран шаровой муфтовый В-В ∅15",null,null,null,"шт.",null,null,"сбросники"]
["5","Комплект поливочного крана:",null,null,null,"комп."]
["5.1"," - Кран поливочный наружный ∅25",null,null,null,"шт."]
["5.2"," - Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом L=10м, ∅25",null,null,null,"шт."]
["6","Хомут металлический с саморезом прорезиненный Ду 59-66 мм",null,null,null,"шт.",null,7.0000000000000007E-2,"Шаг 2,0 м; кг: 1,4"]
["7","Хомут металлический с саморезом прорезиненный Ду 48-53 мм",null,null,null,"шт.",null,7.0000000000000007E-2,"Шаг 2,0 м; кг: 1,3"]
["8","Хомут металлический с саморезом прорезиненный Ду 39-46 мм",null,null,null,"шт.",null,7.0000000000000007E-2,"Шаг 2,0 м; кг: 0,8"]
["9","Хомут металлический с саморезом прорезиненный Ду 32-38 мм",null,null,null,"шт.",null,7.0000000000000007E-2,"Шаг 2,0 м; кг: 0,6"]
["10","Шпилька стальная М8 \"Сонет\" l=1000мм",null,null,null,"шт."]
["11","Дюбель нейлоновый 10х80мм",null,null,null,"шт."]
["12","Крепление трубопровода (уголок 40х40х4)",null,null,null,"кг"]
["13","Огрунтовка креплений труб ГФ-021 (вручную)"," ГОСТ 25129-82*",null,null,"м²"]
["14","Окраска креплений труб эмалью ПФ-115 (вручную)",null,null,null,"м²"]
["15","Изоляция трубная Ду-60 мм, толщиной 32 мм ","K-Flex SТ",null,null,"м",null,null,"Или аналог"]
["16","Изоляция трубная Ду-48 мм, толщиной 32 мм ","K-Flex SТ",null,null,"м",null,null,"Или аналог"]
["17","Изоляция трубная Ду-35 мм, толщиной 32 мм ","K-Flex SТ",null,null,"м",null,null,"Или аналог"]
["18","Лента самоклеящаяся SТ 3х50 мм",null,null,null,"м",null,null,"Или аналог"]
["19"," Клипсы (зажимы)",null,null,null,"шт."]
["20"," Гидравлическое испытание трубопровода диаметром до ∅50",null,null,null,"м"]
["21","Огрунтовка ГФ-021 (вручную)"," ГОСТ 25129-82*",null,null,"м²"]
["22","Окраска эмалью ПФ-115 (вручную)",null,null,null,"м²"]
["23","Сальник нажимной L=800, Ду 50 ТМ96.00.00","Серия 5.900-3",null,null,"шт",null,13.5,"Общ. Вес: 13,5 кг"]
["24","Заделка отверстия под сальник цементно-песчаным раствором (марка М100)",null,null,null,"м³"]
["25","Заделка (набивка) сальников",null,null,null,"шт"]
["26","Врезка в действующие сети ∅50",null,null,null,"шт."]
["27","Трубопровод стальной Ду-50",null,null,null,"м"]
["28","Трубопровод стальной Ду-40",null,null,null,"м"]
["29","Трубопровод стальной Ду-32",null,null,null,"м"]
["30","Трубопровод стальной Ду-25",null,null,null,"м"]
["31","Трубопровод стальной Ду-15",null,null,null,"м"]
["32","Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅40х3,5","ГОСТ 3262-75",null,null,"м"]
["33","Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅32х3,2","ГОСТ 3262-75",null,null,"м"]
["34","Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅25х3,2","ГОСТ 3262-75",null,null,"м"]
["35","Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ∅15х2,8","ГОСТ 3262-75",null,null,"м",null,null,"для сбросных"]
["36","Кран шаровой фланцевый ∅50",null,null,"LD","шт.",null,null,"Ввод + крыловые"]
["37","Фланцы стальные ∅50","ГОСТ 33259-2015",null,null,"шт."]