{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Суточная","Работы"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Суточная","index":0,"n_rows":28,"n_cols":19,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,16],[1,0,13,0],[1,1,1,16],[2,1,3,1],[2,2,2,3],[2,4,2,6],[2,7,2,9],[2,10,2,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[2,15,3,15],[2,16,3,16],[9,1,9,18],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[10,13,10,14],[10,15,10,16],[10,17,10,18],[14,1,14,16],[15,0,27,0],[15,1,15,16],[16,1,17,1],[16,2,16,3],[16,4,16,6],[16,7,16,9],[16,10,16,11],[16,12,17,12],[16,13,17,13],[16,14,17,14],[16,15,17,15],[16,16,17,16],[23,1,23,18],[24,1,25,1],[24,9,25,9],[24,10,25,10],[24,13,24,14],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[24,4,25,4],[24,5,25,5],[24,6,25,6],[24,15,24,16],[24,17,24,18],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[26,3,27,3],[26,5,27,5],[26,8,27,8],[26,9,27,9],[26,13,27,13],[26,14,27,14],[26,15,27,15],[26,16,27,16],[26,17,27,17],[26,18,27,18],[24,7,25,7],[24,8,25,8],[12,18,13,18],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,5,13,5],[12,8,13,8],[12,9,13,9],[12,13,13,13],[12,14,13,14],[12,15,13,15],[12,16,13,16],[12,17,13,17]]}
[]
["2016-01-01","Хвойное энергокомплекс"]
[null,"Диспетчерское обозначение, заводской номер","Нагрузка мгновенная",null,"За сутки",null,null,"За месяц",null,null,"С начала эксплуатации",null,"Давление масла, кгс/см45","Температура масла/о.ж.°С","Давление газа после ГРПБ, кгс/см2/\nдавление газа на гребенке, мБар","Температура газа, °С","Состояние"]
[null,null,"Активная, кВТ","Реактивная, кВАр","Моточасы, ч","Выработка эл.эн, МВтч","Потребление топлива, м3/Тн","Моточасы, ч","Выработка эл.эн, МВтч","Потребление топлива, м3/Тн","Моточасы, ч","Выработка эл.эн, МВтч"]
[null,"ГПЭС-1, зав.№ZBA 00547, инв. № 4221.",{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},"в работе"]
[null,"ГПЭС-2, зав.№ZBA 00809, инв.№ 4220.",{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},"в работе"]
[null,"ДЭС-1 (АС-1000КМ), зав.№25267221, инв.№ 591",{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,"в резерве"]
[null,"ДЭС-100, зав.№27123, инв.№ 271",{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A2,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,"в резерве"]
[]
[null," Хвойное ТВС"]
[null,"№ котлов в работе ","Т1 под.,°С","Т2 обр.,°С","Р1/Р2,   кгс/см45","Тнаруж.воздуха,°С","Т печи,°С","Трвс, °С","Расход диз.топл. в сутки / месяц","Р газа в коллекторе, атм.","Расход воды на  \nподпитку л\\час","Δ Wn1  Гкал/сут.","Δ Wn1  Гкал/мес.","Хим.водоочистка БМ-44",null,"Расход гипохлорида натрия",null,"Режим работы арт. скважины"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ГАЗ, м3/сут.","ГАЗ, м3/мес.","расход воды, м3/сут","расход воды, м3/мес","сутки, л","месяц,  л","№1","№2"]
[null,1.2,88,80,4,-27,null,36,null,2.6,13,8.25,8.25,4,4,0.51200000000000001,0.51200000000000001,"резерв","f-37,76 Гц, I-7,7A, U-290B, P-1,5 кгс"]
[null,null,null,null,3,null,null,41,null,null,null,1094.7749999999999,1094.7749999999999]
[]
["2016-01-02","Хвойное энергокомплекс"]
[null,"Диспетчерское обозначение, заводской номер","Нагрузка мгновенная",null,"За сутки",null,null,"За месяц",null,null,"С начала эксплуатации",null,"Давление масла, кгс/см46","Температура масла/о.ж.°С","Давление газа после ГРПБ, кгс/см2/\nдавление газа на гребенке, мБар","Температура газа, °С","Состояние"]
[null,null,"Активная, кВТ","Реактивная, кВАр","Моточасы, ч","Выработка эл.эн, МВтч","Потребление топлива, м3/Тн","Моточасы, ч","Выработка эл.эн, МВтч","Потребление топлива, м3/Тн","Моточасы, ч","Выработка эл.эн, МВтч"]
[null,"ГПЭС-1, зав.№ZBA 00547, инв. № 4221.",{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},"в работе"]
[null,"ГПЭС-2, зав.№ZBA 00809, инв.№ 4220.",{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},"в работе"]
[null,"ДЭС-1 (АС-1000КМ), зав.№25267221, инв.№ 592",{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,"в резерве"]
[null,"ДЭС-100, зав.№27123, инв.№ 272",{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"INDEX(#REF!,MATCH(A16,#REF!,0),1)","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,"в резерве"]
[]
[null," Хвойное ТВС"]
[null,"№ котлов в работе ","Т1 под.,°С","Т2 обр.,°С","Р1/Р2,   кгс/см46","Тнаруж.воздуха,°С","Т печи,°С","Трвс, °С","Расход диз.топл. в сутки / месяц","Р газа в коллекторе, атм.","Расход воды на  \nподпитку л\\час","Δ Wn1  Гкал/сут.","Δ Wn1  Гкал/мес.","Хим.водоочистка БМ-45",null,"Расход гипохлорида натрия",null,"Режим работы арт. скважины"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ГАЗ, м3/сут.","ГАЗ, м3/мес.","расход воды, м3/сут","расход воды, м3/мес","сутки, л","месяц,  л","№1","№2"]
[null,{"$f":"B13","v":1.2},{"$f":"C13","v":88},{"$f":"D13","v":80},4,-30,null,36,null,{"$f":"O19","v":{"$error":"#REF!"}},23,8.4499999999999993,{"$f":"IF(DAY(A16)=1,L27,M13+L27)","v":16.7},4,{"$f":"IF(DAY(A16)=1,N27,O13+N27)","v":8},{"$f":"N27*0.128","v":0.51200000000000001},{"$f":"Q13+P27","v":1.024},{"$f":"R13","v":"резерв"},{"$f":"S13","v":"f-37,76 Гц, I-7,7A, U-290B, P-1,5 кгс"}]
[null,null,null,null,3,null,null,41,null,null,null,{"$f":"L27*132.7","v":1121.3149999999998},{"$f":"IF(DAY(A16)=1,L28,M14+L28)","v":2216.0899999999997}]

{"sheet":"Работы","index":1,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,5,0],[7,0,11,0]]}
[]
["2016-01-01","Вид работ ","Обьект","Примечание"]
[null,"Текущая эксплуатация  электрооборудования",null,"Ст. мастер,  электромонтер"]
[null,"Технологическое дежурство на электростанциях.","энергоблок","Ст. мастер, машинист ПЭС"]
[null,"Замена и ремонт плафонов освещения в ремонтной яме арчного склада.",null," электромонтеры"]
[null,"Технологическое дежурство. Осмотр ТС техплощадки УПТ и СН.",null,"оператор котельной"]
[]
["2016-01-02","Вид работ ","Обьект","Примечание"]
[null,"Текущая эксплуатация  электрооборудования",null,"Ст. мастер,  электромонтер"]
[null,"Технологическое дежурство на электростанциях.","энергоблок","Ст. мастер, машинист ПЭС"]
[null,null,null," электромонтеры"]
[null,null,null,"оператор котельной"]