{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["ЭПБ труб-дов ","Данные"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ЭПБ труб-дов ","index":0,"n_rows":21,"n_cols":19,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,15,3,16],[21,3,21,4],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["ГРАФИК\nпроведения ЭПБ технологических трубопроводов  УПГ-1, УПГ-2 ЦПГ ООО \"Белозёрный ГПК\"\nна 2011 год"]
["проведения экспертизы промышленной безопасности технологических трубопроводов в 2017 г."]
[]
["№ п/п"," № паспорта","Номер по технологической схеме, назначение ","Год ввода в эксп.","Размеры трубопровода \nDн x S, мм ","Протяжён-ность участков трубопро-вода, L, м","Материальное исполнение","Отбраковоч-ная толщина стенки, мм","Рабочие условия",null,null,"Группа и категория трубопровода","ЭПБ преды-дущая","ЭПБ \nследующая","Период проведения  РИ","Последний срок ревизии и испытаний "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Давле-ние кгс/см2","Темпе-ратура, Сº","Скорость коррозии мм/год",null,null,null,null,"Р","И"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]
[1,{"$f":"OFFSET(Начало,MATCH($A7,НомерПункта,0)-1,1)","v":1},{"$f":"OFFSET(Начало,MATCH($A7,НомерПункта,0)-1,2)","v":"Трубопровод  приема отбензиненного газа на ДКС с МАУ-3,4 от перехода 700/1000 до  С-2/1-4, до задв.№115."},{"$f":"IF(OFFSET(Начало,MATCH($A7,НомерПункта,0)-1,4)=\"\",\"\",OFFSET(Начало,MATCH($A7,НомерПункта,0)-1,4))","v":""},{"$f":"OFFSET(Начало,MATCH($A7,НомерПункта,0)-1,37)","v":"1020х16;720х12;530х9;219х16;108х4,5;57х4;32х3,0"},{"$f":"OFFSET(Начало,MATCH($A7,НомерПункта,0)-1,38)","v":"371;\n25;\n5;\n15;\n0.5;\n1;\n0.4"},{"$f":"OFFSET(Начало,MATCH($A7,НомерПункта,0)-1,40)","v":"ASTM-A333-6;\n17ГС;\n17ГС;\n09Г2С;\n17ГС;\n17ГС;\n09Г2С"},{"$f":"OFFSET(Начало,MATCH($A7,НомерПункта,0)-1,39)","v":"11;\n8;\n5.5;\n3;\n2.5;\n2;\n1.5"},{"$f":"OFFSET(Начало,MATCH($A7,НомерПункта,0)-1,17)*10","v":33},{"$f":"OFFSET(Начало,MATCH($A7,НомерПункта,0)-1,18)","v":32},{"$f":"OFFSET(Начало,MATCH($A7,НомерПункта,0)-1,19)","v":"от 0,1 до 0,5"},{"$f":"OFFSET(Начало,MATCH($A7,НомерПункта,0)-1,20)","v":"I Б(а)"},{"$f":"OFFSET(Начало,MATCH($A7,НомерПункта,0)-1,21)","v":"09.2012"},{"$f":"OFFSET(Начало,MATCH($A7,НомерПункта,0)-1,22)","v":"09.2017"},{"$f":"OFFSET(Начало,MATCH($A7,НомерПункта,0)-1,23)","v":"1 раз в 2 года"},{"$f":"OFFSET(Начало,MATCH($A7,НомерПункта,0)-1,25)","v":"08.2015"},{"$f":"OFFSET(Начало,MATCH($A7,НомерПункта,0)-1,26)","v":"09.2012"},null,{"$f":"CONCATENATE(OFFSET(Начало,MATCH($A7,НомерПункта,0)-1,35),\" \",OFFSET(Начало,MATCH($A7,НомерПункта,0)-1,36))","v":"ЦПГ ДКС"}]
[2,{"$f":"OFFSET(Начало,MATCH(A8,НомерПункта,0)-1,1)","v":5},"Трубопровод отбензиненного газа от выхода КЦ-3,4 через АВЗ-6-8 до шарового крана №213.","","720х14;\n530х14;\n273х10;\n219х10;\n57х3,5;\n42х3,5;\n20х6","107;\n53;\n10.2;\n47;\n3.5;\n0.15;\n0.2","17Г1С;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С","10.9;\n9;\n4.6;\n3.7;\n2;\n2;\n1.5",55,60,"от 0,1 до 0,5","I Б(а)","08.2014","31.12.17","1 раз в 2 года","08.2014","08.2014",null,"ЦПГ ДКС"]
[3,6,"Трубопровод   отбензиненного газа от шарового крана №213 до узла распределения Парабель - Кузбасс","","1020х16;\n1020х16;\n720х14;\n426х12;\n325х10;\n273х20;\n108х6,0;\n89х5,0;\n57х6,0","1627;\n10;\n343;\n47;\n0.25;\n1;\n30;\n0.45","16Г2САФ;\n12ГСБ;\n14ХГС;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С","13.5;\n13.6;\n10.5;\n8;\n5.5;\n4.6;\n2.5;\n2;\n2",55,40,"от 0,1 до 0,5","I Б(а)","08.2014","31.12.17\nуч №1\n31.12.21\nуч №2","1 раз в 3 года","08.2014","08.2014",null,"ЦПГ ДКС"]
[4,15,"Трубопровод газа от холодильника 3 ступени Е-104А до сепаратора высокого давления М-106",1979,"377х12;\n273х12;\n108х10;\n57х6","14;\n8;\n16;\n1.5","12Х18Н10Т;\n12Х18Н10Т;\n12Х18Н10Т;\n12Х18Н10Т","8.5;\n8;\n3;\n2",58.4,"40÷60","от 0,1 до 0,5","Б(а)I","2015","31.12.2017","Ревизия 1 раз в год;\nУЗТ не реже 2 раз в год","08.2015","08.2015",null,"ЦПГ ТУ-4"]
[5,17,"Трубопровод  газа от холодильника 3ступени Е-104В до сепаратора высокого давления М-106",1979,"377х12;\n273х12;\n108х10;\n57х6","45;\n50;\n16;\n5","12Х18Н10Т;\n12Х18Н10Т;\n12Х18Н10Т;\n12Х18Н10Т","8.5;\n8;\n3;\n2",58.4,"40÷60","от 0,1 до 0,5","Б(а)I","2015","31.12.2017","Ревизия 1 раз в год;\nУЗТ не реже 2 раз в год","08.2015","08.2015",null,"ЦПГ ТУ-4"]
[6,39,"Трубопровод транспортировки ШФЛУ от установки ТУ-4 до границ завода и ИТХ",1979,"273х10;\n273х8;\n8\"х7,0;\n6\"х7,1;\n159х6,0;\n108х6,0;\n89х6,0;\n57х6,0;\n57х3,5;\n32х3,5","2278.5;\n44;\n22.2;\n38.1;\n15.6;\n2.1;\n0.5;\n8;\n10;\n1.2","09Г2С;\n09Г2С;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С","3.6;\n3.6;\n4.5;\n3;\n3;\n2;\n2;\n1.5;\n1.5;\n1.5",33.299999999999997,35,"от 0,1 до 0,5","Б(а)I","09.2013","09.2017","1 раз в 3 года","09.2013","08.2014",null,"ЦПГ ТУ-4"]
[7,43,"Трубопровод  топливного газа от заводского коллектора до М-123",1979,"219х8,0;\n8\"х7,0;\n6\"х7,1;\n4\"х6,0;\n3\"х5,5;\n2\"х3,9;\n1,5\"х5,1","25;\n131.8;\n2.7;\n20;\n70.2;\n103.6;\n43","Ст10;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6","2.5;\n2.5;\n2;\n2;\n2;\n1.5;\n1.5",3.5,"0÷27","от 0,1 до 0,5","Б(а)II","09.2012","09.2017","1 раз в 3 года","08.2015","09.2012",null,"ЦПГ ТУ-4"]
[8,89,"Трубопровод  факельного газа",1979,"24\"х7,92;\n18\"х7,9;\n14\"х7,9;\n12\"х8,4;\n10\"х7,8;\n8\"х7,0;\n6\"х7,1;\n4\"х6,0;\n3\"х5,5;\n2\"х3,9;\n1,5\"х5,1;\n1\"х4,5;\n3/4\"х3,9","120.8;\n8.1;\n22.1;\n39.5;\n49.8;\n73.5;\n69.8;\n17.2;\n92.4;\n273.9;\n32.5;\n2.2;\n2.6","ASTM-A155;\nASTM-A155;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6","6;\n6;\n6;\n5;\n4;\n3;\n3;\n3;\n3;\n2;\n2;\n1.5;\n1.5",1.75,"27÷44","от 0,1 до 0,5","Б(а)II","07.2007","07.2017","1 раз в 3 года","08.2015","07.2011",null,"ЦПГ ТУ-4"]
[9,90,"Трубопровод  факельного газа",1979,"24\"х7,92;\n8\"х7,0;\n6\"х7,1;\n4\"х6,0;\n3\"х5,5;\n2\"х3,9;\n1,5\"х5,1;\n3/4\"х3,9","41.5;\n49.3;\n8.4;\n28.2;\n83.1;\n39.7;\n71.6;\n6.2","ASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6","4;\n3.5;\n3;\n3;\n2;\n2;\n2;\n1.5",1.75,"27÷44","от 0,1 до 0,5","Б(а)II","07.2007","07.2017","1 раз в 3 года","08.2015","07.2011",null,"ЦПГ ТУ-4"]
[10,99,"Трубопровод  буферного газа от клапанов PDV-165, PDV-203 и задв №10/106А, 10/106В до компрессоров \nС-106 А,В",1979,"108х6;\n2\"х3,9;\n1,5\"х5,1;\n1\"х4,5","0.4;\n50;\n2.2;\n20","09Г2С;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6","2.5;\n2;\n2;\n1.5",3.2,"100","от 0,1 до 0,5","Б(а)II","05.2010","05.2017","1 раз в 3 года","08.2014","05.2010",null,"ЦПГ ТУ-4"]
[11,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"}]
[12,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"}]
[13,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"}]
[14,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"}]
[15,{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},null,{"$error":"#N/A"}]

{"sheet":"Данные","index":1,"n_rows":76,"n_cols":41,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,36,1,36],[0,10,1,10],[0,16,1,16],[0,17,0,19],[0,20,1,20],[0,21,0,22],[0,15,1,15],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,11,1,11],[0,12,1,12],[0,13,1,13],[0,14,1,14],[0,23,1,23],[0,24,1,24],[0,25,0,26],[0,27,0,34],[0,35,1,35],[3,19,9,19],[3,20,9,20],[3,21,9,21],[3,22,9,22],[3,23,9,23],[3,0,9,0],[3,1,9,1],[3,2,9,2],[3,3,9,3],[3,4,9,4],[3,17,9,17],[10,26,16,26],[3,36,9,36],[10,0,16,0],[10,1,16,1],[10,2,16,2],[10,3,16,3],[10,4,16,4],[10,17,16,17],[10,18,16,18],[10,19,16,19],[10,20,16,20],[3,30,9,30],[3,31,9,31],[3,32,9,32],[3,33,9,33],[3,34,9,34],[3,35,9,35],[3,24,9,24],[3,25,9,25],[3,26,9,26],[3,27,9,27],[3,28,9,28],[3,29,9,29],[3,18,9,18],[17,20,25,20],[17,21,25,21],[17,22,25,22],[10,33,16,33],[10,34,16,34],[10,35,16,35],[10,36,16,36],[17,0,25,0],[17,1,25,1],[17,2,25,2],[17,3,25,3],[17,4,25,4],[17,10,18,10],[10,27,16,27],[10,28,16,28],[10,29,16,29],[10,30,16,30],[10,31,16,31],[10,32,16,32],[10,21,16,21],[10,22,16,22],[10,23,16,23],[10,24,16,24],[10,25,16,25],[17,35,25,35],[17,36,25,36],[26,1,29,1],[26,2,29,2],[26,3,29,3],[26,4,29,4],[26,18,29,18],[26,19,29,19],[26,20,29,20],[17,29,25,29],[17,30,25,30],[17,31,25,31],[17,32,25,32],[17,33,25,33],[17,34,25,34],[17,23,25,23],[17,24,25,24],[17,25,25,25],[17,26,25,26],[17,27,25,27],[17,28,25,28],[17,17,25,17],[17,18,25,18],[17,19,25,19],[26,33,29,33],[26,34,29,34],[26,35,29,35],[26,36,29,36],[26,37,29,37],[30,1,33,1],[30,2,33,2],[30,3,33,3],[30,4,33,4],[26,27,29,27],[26,28,29,28],[26,29,29,29],[26,30,29,30],[26,31,29,31],[26,32,29,32],[26,21,29,21],[26,22,29,22],[26,23,29,23],[26,24,29,24],[26,25,29,25],[26,26,29,26],[30,36,33,36],[30,37,33,37],[34,1,43,1],[34,2,43,2],[34,3,43,3],[34,4,43,4],[34,18,43,18],[34,19,43,19],[34,20,43,20],[30,30,33,30],[30,31,33,31],[30,32,33,32],[30,33,33,33],[30,34,33,34],[30,35,33,35],[30,24,33,24],[30,25,33,25],[30,26,33,26],[30,27,33,27],[30,28,33,28],[30,29,33,29],[30,18,33,18],[30,19,33,19],[30,20,33,20],[34,33,43,33],[34,34,43,34],[34,35,43,35],[34,36,43,36],[34,37,43,37],[44,1,50,1],[44,2,50,2],[44,3,50,3],[44,4,50,4],[34,27,43,27],[34,28,43,28],[34,29,43,29],[34,30,43,30],[34,31,43,31],[34,32,43,32],[34,21,43,21],[34,22,43,22],[34,23,43,23],[34,24,43,24],[34,25,43,25],[34,26,43,26],[44,36,50,36],[44,37,50,37],[51,1,63,1],[51,2,63,2],[51,3,63,3],[51,4,63,4],[51,18,63,18],[51,19,63,19],[51,20,63,20],[44,30,50,30],[44,31,50,31],[44,32,50,32],[44,33,50,33],[44,34,50,34],[44,35,50,35],[44,24,50,24],[44,25,50,25],[44,26,50,26],[44,27,50,27],[44,28,50,28],[44,29,50,29],[44,18,50,18],[44,19,50,19],[44,20,50,20],[51,33,63,33],[51,34,63,34],[51,35,63,35],[51,36,63,36],[51,37,63,37],[64,1,71,1],[64,2,71,2],[64,3,71,3],[64,4,71,4],[51,27,63,27],[51,28,63,28],[51,29,63,29],[51,30,63,30],[51,31,63,31],[51,32,63,32],[51,21,63,21],[51,22,63,22],[51,23,63,23],[51,24,63,24],[51,25,63,25],[51,26,63,26],[64,36,71,36],[64,37,71,37],[72,1,75,1],[72,2,75,2],[72,3,75,3],[72,4,75,4],[72,18,75,18],[72,19,75,19],[72,20,75,20],[64,30,71,30],[64,31,71,31],[64,32,71,32],[64,33,71,33],[64,34,71,34],[64,35,71,35],[64,24,71,24],[64,25,71,25],[64,26,71,26],[64,27,71,27],[64,28,71,28],[64,29,71,29],[64,18,71,18],[64,19,71,19],[64,20,71,20],[30,0,33,0],[30,17,33,17],[34,0,43,0],[72,27,75,27],[72,28,75,28],[72,29,75,29],[72,30,75,30],[72,31,75,31],[72,32,75,32],[72,21,75,21],[72,22,75,22],[72,23,75,23],[72,24,75,24],[72,25,75,25],[72,26,75,26],[64,21,71,21],[64,22,71,22],[64,23,71,23],[44,21,50,21],[44,22,50,22],[44,23,50,23],[30,21,33,21],[30,22,33,22],[30,23,33,23],[72,0,75,0],[72,17,75,17],[0,37,1,37],[0,38,1,38],[0,40,1,40],[3,37,9,37],[10,37,16,37],[17,37,25,37],[3,38,9,38],[10,38,16,38],[34,17,43,17],[44,0,50,0],[44,17,50,17],[51,0,63,0],[51,17,63,17],[64,0,71,0],[64,17,71,17],[72,33,75,33],[72,34,75,34],[72,35,75,35],[72,36,75,36],[72,37,75,37],[26,0,29,0],[26,17,29,17],[30,40,33,40],[34,40,43,40],[44,40,50,40],[51,40,63,40],[17,38,25,38],[26,38,29,38],[30,38,33,38],[34,38,43,38],[44,38,50,38],[51,38,63,38],[51,39,63,39],[64,39,71,39],[72,39,75,39],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[64,40,71,40],[72,40,75,40],[0,39,1,39],[3,39,9,39],[10,39,16,39],[17,39,25,39],[26,39,29,39],[30,39,33,39],[34,39,43,39],[44,39,50,39],[64,38,71,38],[72,38,75,38],[3,40,9,40],[10,40,16,40],[17,40,25,40],[26,40,29,40]]}
["№\n п/п"," № паспорта","Номер по технологической схеме, назначение ","№ линии","Год ввода в эксп.","Размеры трубопровода \nDн x S, мм ","Размеры трубопровода \nDн x S, мм ","Размеры трубопровода \nDн x S, мм ","Размеры трубопровода \nDн x S, мм ","Размеры трубопровода \nDн x S, мм ","Протяжён-ность участков трубопро-вода, L, м","Отбраковоч-ная толщина стенки, мм","Отбраковоч-ная толщина стенки, мм","Отбраковоч-ная толщина стенки, мм","Отбраковоч-ная толщина стенки, мм","Отбраковоч-ная толщина стенки, мм","Материальное исполнение","Рабочие условия",null,null,"Группа и категория ","ЭПБ",null,"Периодичность \nревизии, лет","Количество\n точек УЗТ","Последний срок ревизии и испытаний",null,"Следующий срок ревизии(Р) и испытаний(И), ЭПБ(Э), УЗТ(У)",null,null,null,null,null,null,null,"Цех","Установка","Размерный ряд труб","Протяженность","Отбраковка","Материал"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Давление, \nМПа","Температура, °C","Скорость коррозии, мм/год",null,"Пред.","След.",null,null,"Р","И",2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42]
[1,1,"Трубопровод  приема отбензиненного газа на ДКС с МАУ-3,4 от перехода 700/1000 до  С-2/1-4, до задв.№115.","-",null,"1020х16","1020х20","1020х20","1020/720х24",null,371,11,14,12,12,null,"ASTM-A333-6",3.3,32,"от 0,1 до 0,5","I Б(а)","09.2012","09.2017","1 раз в 2 года",221,"08.2015","09.2012",null,"Р",null,"РИЭ",null,"Р",null,"РИ","ЦПГ","ДКС",{"$f":"склеить(F4:INDEX(F4:F99,MATCH(\"*\",$C5:$C99,)),\";\",0)","v":"1020х16;720х12;530х9;219х16;108х4,5;57х4;32х3,0"},{"$f":"склеить(K4:K10,\";\")","v":"371;\n25;\n5;\n15;\n0.5;\n1;\n0.4"},{"$f":"склеить(L4:L10,\";\")","v":"11;\n8;\n5.5;\n3;\n2.5;\n2;\n1.5"},{"$f":"склеить(Q4:Q10,\";\")","v":"ASTM-A333-6;\n17ГС;\n17ГС;\n09Г2С;\n17ГС;\n17ГС;\n09Г2С"}]
[null,null,null,null,null,"720х12","720х12",null,"720/530х14",null,25,8,10,null,10,null,"17ГС"]
[null,null,null,null,null,"530х9",null,"530х12","530/377х9",null,5,5.5,null,7,6.5,null,"17ГС"]
[null,null,null,null,null,"219х16","219х16",null,"377/273х14",null,15,3,3,null,5,null,"09Г2С"]
[null,null,null,null,null,"108х4,5",null,null,null,null,0.5,2.5,null,null,null,null,"17ГС"]
[null,null,null,null,null,"57х4","57х4",null,null,null,1,2,2,null,null,null,"17ГС"]
[null,null,null,null,null,"32х3,0",null,null,null,null,0.4,1.5,null,null,null,null,"09Г2С"]
[2,5,"Трубопровод отбензиненного газа от выхода КЦ-3,4 через АВЗ-6-8 до шарового крана №213.","-",null,"720х14","720х16",null,"720/530х20;\n720/377/20","720/720х24",107,10.9,14.06,null,14,14,"17Г1С",5.5,60,"от 0,1 до 0,5","I Б(а)","08.2014","31.12.17","1 раз в 2 года",487,"08.2014","08.2014","РИЭ",null,"Р","РИЭ",null,"Р",null,"РИ","ЦПГ","ДКС",{"$f":"склеить(F11:INDEX(F11:F106,MATCH(\"*\",$C12:$C106,)),\";\")","v":"720х14;\n530х14;\n273х10;\n219х10;\n57х3,5;\n42х3,5;\n20х6"},{"$f":"склеить(K11:K17,\";\")","v":"107;\n53;\n10.2;\n47;\n3.5;\n0.15;\n0.2"},{"$f":"склеить(L11:L17,\";\")","v":"10.9;\n9;\n4.6;\n3.7;\n2;\n2;\n1.5"},{"$f":"склеить(Q11:Q17,\";\")","v":"17Г1С;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С"}]
[null,null,null,null,null,"530х14",null,null,"530/325х20",null,53,9,null,null,12,null,"09Г2С"]
[null,null,null,null,null,"273х10","273х10",null,null,null,10.199999999999999,4.5999999999999996,5.7,null,null,null,"09Г2С"]
[null,null,null,null,null,"219х10 ","219х10",null,null,null,47,3.7,4.5999999999999996,null,null,null,"09Г2С"]
[null,null,null,null,null,"57х3,5","57х3,5",null,"57/45х5",null,3.5,2,2,null,2,null,"09Г2С"]
[null,null,null,null,null,"42х3,5",null,null,null,null,0.15,2,null,null,null,null,"09Г2С"]
[null,null,null,null,null,"20х6",null,null,null,null,0.2,1.5,null,null,null,null,"09Г2С"]
[3,6,"Трубопровод   отбензиненного газа от шарового крана №213 до узла распределения Парабель - Кузбасс","-",null,"1020х16",null,null,null,null,1627,13.5,null,null,null,null,"16Г2САФ",5.5,40,"от 0,1 до 0,5","I Б(а)","08.2014","31.12.17\nуч №1\n31.12.21\nуч №2","1 раз в 3 года",549,"08.2014","08.2014","РИЭ",null,null,"РИЭ",null,null,"Р","РИЭ?","ЦПГ","ДКС",{"$f":"склеить(F18:INDEX(F18:F113,MATCH(\"*\",$C19:$C113,)),\";\")","v":"1020х16;\n1020х16;\n720х14;\n426х12;\n325х10;\n273х20;\n108х6,0;\n89х5,0;\n57х6,0"},{"$f":"склеить(OFFSET($F$18:$F$26,0,5),\";\")","v":"1627;\n10;\n343;\n47;\n0.25;\n1;\n30;\n0.45"},{"$f":"склеить(OFFSET($F$18:$F$26,0,6),\";\")","v":"13.5;\n13.6;\n10.5;\n8;\n5.5;\n4.6;\n2.5;\n2;\n2"},{"$f":"склеить(OFFSET($F$18:$F$26,0,11),\";\")","v":"16Г2САФ;\n12ГСБ;\n14ХГС;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С"}]
[null,null,null,null,null,"1020х16","1020х22","1020х20",null,null,null,13.6,20,20,null,null,"12ГСБ"]
[null,null,null,null,null,"720х14",null,"720х20","700/400/250; 700/500",null,10,10.5,null,11.5,11.5,null,"14ХГС"]
[null,null,null,null,null,"426х12","426х16",null,null,null,343,8,8.8000000000000007,null,null,null,"09Г2С"]
[null,null,null,null,null,"325х10","325х10",null,"325х20/159х20","325/325х20",47,5.5,6.8,null,7,7,"09Г2С"]
[null,null,null,null,null,"273х20",null,null,null,null,0.25,4.5999999999999996,null,null,null,null,"09Г2С"]
[null,null,null,null,null,"108х6,0",null,null,"159х12/108х10",null,1,2.5,null,null,3,null,"09Г2С"]
[null,null,null,null,null,"89х5,0","89х6,0",null,"89х8/57х8",null,30,2,2,null,3,null,"09Г2С"]
[null,null,null,null,null,"57х6,0",null,null,"57х6/32х6",null,0.45,2,null,null,2,null,"09Г2С"]
[4,15,"Трубопровод газа от холодильника 3 ступени Е-104А до сепаратора высокого давления М-106","-",1979,"377х12","377х12","377х12",null,null,14,8.5,8.5,8.5,null,null,"12Х18Н10Т",5.84,"40÷60","от 0,1 до 0,5","Б(а)I","2015","31.12.2017","Ревизия 1 раз в год;\nУЗТ не реже 2 раз в год",101,"08.2015","08.2015","УР","УРИЭ","УР","УРИЭ","УР","УРИ","УР","УРИ","ЦПГ","ТУ-4",{"$f":"склеить(F27:INDEX(F27:F122,MATCH(\"*\",$C28:$C122,)),\";\")","v":"377х12;\n273х12;\n108х10;\n57х6"},{"$f":"склеить(K27:K30,\";\")","v":"14;\n8;\n16;\n1.5"},{"$f":"склеить(L27:L30,\";\")","v":"8.5;\n8;\n3;\n2"},{"$f":"склеить(Q27:Q30,\";\")","v":"12Х18Н10Т;\n12Х18Н10Т;\n12Х18Н10Т;\n12Х18Н10Т"}]
[null,null,null,null,null,"273х12","273х12",null,"273/219",null,8,8,8,null,8,null,"12Х18Н10Т"]
[null,null,null,null,null,"108х10",null,null,null,null,16,3,null,null,null,null,"12Х18Н10Т"]
[null,null,null,null,null,"57х6","57х6",null,null,null,1.5,2,2,null,null,null,"12Х18Н10Т"]
[5,17,"Трубопровод  газа от холодильника 3ступени Е-104В до сепаратора высокого давления М-106","-",1979,"377х12","377х12","377х12","426/377",null,45,8.5,9,8.5,8.5,null,"12Х18Н10Т",5.84,"40÷60","от 0,1 до 0,5","Б(а)I","2015","31.12.2017","Ревизия 1 раз в год;\nУЗТ не реже 2 раз в год",109,"08.2015","08.2015","УР","УРИЭ","УР","УРИЭ","УР","УРИ","УР","УРИ","ЦПГ","ТУ-4",{"$f":"склеить(F31:F34,\";\")","v":"377х12;\n273х12;\n108х10;\n57х6"},{"$f":"склеить(K31:K34,\";\")","v":"45;\n50;\n16;\n5"},{"$f":"склеить(L31:L34,\";\")","v":"8.5;\n8;\n3;\n2"},{"$f":"склеить(Q31:Q34,\";\")","v":"12Х18Н10Т;\n12Х18Н10Т;\n12Х18Н10Т;\n12Х18Н10Т"}]
[null,null,null,null,null,"273х12","273х12",null,"273/219",null,50,8,8,null,8,null,"12Х18Н10Т"]
[null,null,null,null,null,"108х10",null,null,"168x10-108x10",null,16,3,null,null,null,null,"12Х18Н10Т"]
[null,null,null,null,null,"57х6","57х6",null,null,null,5,2,2,null,null,null,"12Х18Н10Т"]
[6,39,"Трубопровод транспортировки ШФЛУ от установки ТУ-4 до границ завода и ИТХ","-",1979,"273х10","273х10",null,"273х10/159х6",null,2278.5,3.6,4.5999999999999996,null,4.5,null,"09Г2С",3.33,35,"от 0,1 до 0,5","Б(а)I","09.2013","09.2017","1 раз в 3 года",405,"09.2013","08.2014","И",null,"Р","РИЭ",null,null,"Р",null,"ЦПГ","ТУ-4",{"$f":"склеить(F35:F44,\";\")","v":"273х10;\n273х8;\n8\"х7,0;\n6\"х7,1;\n159х6,0;\n108х6,0;\n89х6,0;\n57х6,0;\n57х3,5;\n32х3,5"},{"$f":"склеить(K35:K44,\";\")","v":"2278.5;\n44;\n22.2;\n38.1;\n15.6;\n2.1;\n0.5;\n8;\n10;\n1.2"},{"$f":"склеить(L35:L44,\";\")","v":"3.6;\n3.6;\n4.5;\n3;\n3;\n2;\n2;\n1.5;\n1.5;\n1.5"},{"$f":"склеить(Q35:Q44,\";\")","v":"09Г2С;\n09Г2С;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С;\n09Г2С"}]
[null,null,null,null,null,"273х8","273х8",null,"273х8/159х6",null,44,3.6,4.5999999999999996,null,4.5,null,"09Г2С"]
[null,null,null,null,null,"8\"х7,0","8\"х8,2",null,"8\"х8,2/6\"х7,1",null,22.2,4.5,4,null,4,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"6\"х7,1",null,null,null,null,38.1,3,null,null,null,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"159х6,0","159х6,0",null,"159х6/89х6",null,15.6,3,3.5,null,3,null,"09Г2С"]
[null,null,null,null,null,"108х6,0","108х6,0",null,null,null,2.1,2,2.5,null,null,null,"09Г2С"]
[null,null,null,null,null,"89х6,0","89х6,0",null,null,null,0.5,2,2.5,null,null,null,"09Г2С"]
[null,null,null,null,null,"57х6,0",null,null,null,null,8,1.5,null,null,null,null,"09Г2С"]
[null,null,null,null,null,"57х3,5",null,null,null,null,10,1.5,null,null,null,null,"09Г2С"]
[null,null,null,null,null,"32х3,5","32х3,5",null,"1,5\"х5,1/1/2\"х3,7",null,1.2,1.5,2,null,2,null,"09Г2С"]
[7,43,"Трубопровод  топливного газа от заводского коллектора до М-123","-",1979,"219х8,0","219х8,0",null,null,null,25,2.5,2.5,null,null,null,"Ст10",0.35,"0÷27","от 0,1 до 0,5","Б(а)II","09.2012","09.2017","1 раз в 3 года",185,"08.2015","09.2012",null,"Р",null,"РИЭ",null,null,"Р",null,"ЦПГ","ТУ-4",{"$f":"склеить(F45:F51,\";\")","v":"219х8,0;\n8\"х7,0;\n6\"х7,1;\n4\"х6,0;\n3\"х5,5;\n2\"х3,9;\n1,5\"х5,1"},{"$f":"склеить(K45:K51,\";\")","v":"25;\n131.8;\n2.7;\n20;\n70.2;\n103.6;\n43"},{"$f":"склеить(L45:L51,\";\")","v":"2.5;\n2.5;\n2;\n2;\n2;\n1.5;\n1.5"},{"$f":"склеить(Q45:Q51,\";\")","v":"Ст10;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6"}]
[null,null,null,null,null,"8\"х7,0","8\"х8,2",null,"8\"х8,2/6\"х7,1",null,131.80000000000001,2.5,2.5,null,2.5,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"6\"х7,1",null,null,"6\"х7,1/4\"х6,0",null,2.7,2,null,null,2,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"4\"х6,0",null,null,null,null,20,2,null,null,null,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"3\"х5,5","3\"х5,5",null,"3\"х5,5/2\"х3,9",null,70.2,2,2,null,2,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"2\"х3,9","2\"х3,9",null,"2\"х5,5/1,5\"х5,1",null,103.6,1.5,1.5,null,1.5,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"1,5\"х5,1","1,5\"х5,1",null,null,null,43,1.5,2,null,1.5,null,"ASTM-A333-6"]
[8,89,"Трубопровод  факельного газа","-",1979,"24\"х7,92","24\"х12,7",null,null,null,120.8,6,6,null,null,null,"ASTM-A155","0,175","27÷44","от 0,1 до 0,5","Б(а)II","07.2007","07.2017","1 раз в 3 года",464,"08.2015","07.2011",null,"Р",null,"РИЭ",null,null,"Р",null,"ЦПГ","ТУ-4",{"$f":"склеить(F52:F64,\";\")","v":"24\"х7,92;\n18\"х7,9;\n14\"х7,9;\n12\"х8,4;\n10\"х7,8;\n8\"х7,0;\n6\"х7,1;\n4\"х6,0;\n3\"х5,5;\n2\"х3,9;\n1,5\"х5,1;\n1\"х4,5;\n3/4\"х3,9"},{"$f":"склеить(K52:K64,\";\")","v":"120.8;\n8.1;\n22.1;\n39.5;\n49.8;\n73.5;\n69.8;\n17.2;\n92.4;\n273.9;\n32.5;\n2.2;\n2.6"},{"$f":"склеить(L52:L64,\";\")","v":"6;\n6;\n6;\n5;\n4;\n3;\n3;\n3;\n3;\n2;\n2;\n1.5;\n1.5"},{"$f":"склеить(Q52:Q64,\";\")","v":"ASTM-A155;\nASTM-A155;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6"}]
[null,null,null,null,null,"18\"х7,9","18\"х9,5",null,"18\"/8\"",null,8.1,6,6,null,6,null,"ASTM-A155"]
[null,null,null,null,null,"14\"х7,9","14\"х9,5","14\"х12",null,null,22.1,6,6,5,null,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"12\"х8,4","12\"х9,5",null,"12\"/10\"",null,39.5,5,5,null,6,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"10\"х7,8","10\"х12,7",null,"10\"/8\"",null,49.8,4,4,null,4,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"8\"х7,0","8\"х7,0",null,"8\"/6\"",null,73.5,3,3,null,4,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"6\"х7,1","6\"х7,1",null,"6\"/4\"",null,69.8,3,3,null,null,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"4\"х6,0",null,null,null,null,17.2,3,null,null,null,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"3\"х5,5","3\"х5,5",null,"3\"/2\"",null,92.4,3,3,null,3,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"2\"х3,9","2\"х3,9",null,"2\"/1\"",null,273.89999999999998,2,2,null,2,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"1,5\"х5,1",null,null,null,null,32.5,2,null,null,null,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"1\"х4,5",null,null,null,null,2.2000000000000002,1.5,null,null,null,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"3/4\"х3,9",null,null,null,null,2.6,1.5,null,null,null,null,"ASTM-A333-6"]
[9,90,"Трубопровод  факельного газа","-",1979,"24\"х7,92",null,"24\"х12,0",null,null,41.5,4,null,4,null,null,"ASTM-A333-6","0,175","27÷44","от 0,1 до 0,5","Б(а)II","07.2007","07.2017","1 раз в 3 года",237,"08.2015","07.2011",null,"Р",null,"РИЭ",null,null,"Р",null,"ЦПГ","ТУ-4",{"$f":"склеить(F65:F72,\";\")","v":"24\"х7,92;\n8\"х7,0;\n6\"х7,1;\n4\"х6,0;\n3\"х5,5;\n2\"х3,9;\n1,5\"х5,1;\n3/4\"х3,9"},{"$f":"склеить(K65:K72,\";\")","v":"41.5;\n49.3;\n8.4;\n28.2;\n83.1;\n39.7;\n71.6;\n6.2"},{"$f":"склеить(L65:L72,\";\")","v":"4;\n3.5;\n3;\n3;\n2;\n2;\n2;\n1.5"},{"$f":"склеить(Q65:Q72,\";\")","v":"ASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6"}]
[null,null,null,null,null,"8\"х7,0","8\"х7,0","8\"х9,5",null,null,49.3,3.5,3.5,3.5,null,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"6\"х7,1","6\"х7,1",null,null,null,8.4,3,3,null,null,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"4\"х6,0","4\"х6,0",null,null,"4\"х6,0",28.2,3,3,null,null,3,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"3\"х5,5","3\"х5,5","3\"х6,0","3\"х7,6/1,5\"х5,1","3\"х5,5",83.1,2,2.5,2.5,2.5,2.5,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"2\"х3,9","2\"х3,9",null,null,"2\"х3,9",39.700000000000003,2,2,null,null,2,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"1,5\"х5,1","1,5\"х5,1",null,"1,5\"х5,1/3/4\"х3,9",null,71.599999999999994,2,2,null,2,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"3/4\"х3,9",null,null,null,null,6.2,1.5,null,null,null,null,"ASTM-A333-6"]
[10,99,"Трубопровод  буферного газа от клапанов PDV-165, PDV-203 и задв №10/106А, 10/106В до компрессоров \nС-106 А,В","-",1979,"108х6",null,null,"108х6/1,5\"х5,1",null,0.4,2.5,null,null,2.5,null,"09Г2С","0,32","100","от 0,1 до 0,5","Б(а)II","05.2010","05.2017","1 раз в 3 года",109,"08.2014","05.2010","Р",null,null,"РИЭ",null,null,"Р",null,"ЦПГ","ТУ-4",{"$f":"склеить(F73:F76,\";\")","v":"108х6;\n2\"х3,9;\n1,5\"х5,1;\n1\"х4,5"},{"$f":"склеить(K73:K76,\";\")","v":"0.4;\n50;\n2.2;\n20"},{"$f":"склеить(L73:L76,\";\")","v":"2.5;\n2;\n2;\n1.5"},{"$f":"склеить(Q73:Q76,\";\")","v":"09Г2С;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6;\nASTM-A333-6"}]
[null,null,null,null,null,"2\"х3,9","2\"х5,5",null,"2\"х5,5/1\"х4,5","2\"х5,5",50,2,2,null,2.5,2,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"1,5\"х5,1","1,5\"х5,1",null,null,null,2.2000000000000002,2,2,null,null,null,"ASTM-A333-6"]
[null,null,null,null,null,"1\"х4,5","1\"х4,5",null,null,"1\"х4,5",20,1.5,1.5,null,null,1.5,"ASTM-A333-6"]