{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Расчет согласно ГОСТ","Лист2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Расчет согласно ГОСТ","index":0,"n_rows":42,"n_cols":30,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,13,28,17],[23,14,24,17],[25,13,26,13],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[4,3,8,8],[3,1,3,8],[2,3,2,8],[1,3,1,8],[10,1,11,9],[10,10,13,12],[10,13,10,17],[23,1,23,2],[12,2,13,2],[12,1,13,1],[12,9,13,9],[12,3,12,8],[23,3,23,5],[13,7,13,8],[21,7,21,8],[12,13,12,17]]}
[]
[null,"Проектный возраст",null,"Выбрать возраст конструкции"]
[null,"Схема А",null,"Выбрать схему проведения испытания"]
[null,"ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ"]
[null,1,"Кубы","Выбрать вид испытания для контроля "]
[null,2]
[null,3]
[null,4]
[null,5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Общее число участков измерений для расчета характеристик однородности прочности бетона партии конструкций должно быть не менее 20."]
[null,"Контроль монолитных конструкций производится партиями изготовленных за определенное время (ГОСТ 18105-2010).                                                                                                                                                                                      В которые включают конструкции или бетонную смесь, изготовленные по одной технологии за определенный промежуток времени продолжительностью от одной смены до одной недели (ГОСТ 18105-2010 п.п. 5.1)                                                                                                                      Контроль прочности бетона для БСГ (кубы) проводят по схеме А, Б, в которые включают бетонную смесь одного номинального состава, изготовленная по одной технологии за определенный промежуток времени продолжительностью от одной смены (сутки).",null,null,null,null,null,null,null,null,"Промежуточные расчеты",null,null,"ЦЕНА"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,200,150,150,900,{"$f":"2500+1500","v":4000},null,null," "]
[null,"№ п/п","Наименование конструкции","РАЗМЕРЫ",null,null,null,null,null,"Кол-во залитых конструкций за смену (ПАРТИЯ)",null,null,null,"Кол-во испытаний по неразрушающему контролю"]
[null,null,null,"Длина","Ширина","Высота","Площадь","Объем",null,null,null,null,null,"Кубы","Молоток Шмидта","Ультразвук","Отрыв со скалыванием","Керны"]
[null,1,"Фундамент",null,null,null,{"$f":"IF(SUM(D15:F15)=0,\"\",D15*E15)","v":""},{"$f":"IF(SUM(D15:F15)=0,\"\",D15*E15*F15)","v":""},null,null,{"$f":"_xlfn.CEILING.PRECISE(IF(H15=\"\",0,H15/100),1)","v":0},{"$f":"_xlfn.CEILING.PRECISE(IF(I15=\"\",0,I15/100),1)","v":0},{"$f":"IF(K15=0,L15,IF(L15=0,K15,\"\"))","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER(MATCH(N$14,$C$5:$C$9,0)),IF($M15=0,\"\",IF($B$2=$W$23,M15*3,IF($B$2=$W$22,M15*3,IF($B$2=$W$24,M15*3,\"\")))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER(MATCH(O$14,$C$5:$C$9,0)),IF($J15=\"\",\"\",IF($B$2=$W$23,3,IF($B$2=$W$22,1,IF($B$2=$W$24,3,\"\")))),\"\")","v":""},"",{"$f":"IF(ISNUMBER(MATCH(Q$14,$C$5:$C$9,0)),IF($J15=\"\",\"\",IF($B$2=$W$23,3,IF($B$2=$W$22,\"\",IF($B$2=$W$24,3,\"\")))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER(MATCH(R$14,$C$5:$C$9,0)),IF($J15=\"\",\"\",IF($B$2=$W$23,3,IF($B$2=$W$22,\"\",IF($B$2=$W$24,3,\"\")))),\"\")","v":""}]
[null,2,"Стены",null,null,null,"",{"$f":"IF(SUM(D16:F16)=0,\"\",D16*E16*F16)","v":""},670.8,10,{"$f":"_xlfn.CEILING.PRECISE(IF(H16=\"\",0,H16/100),1)","v":0},{"$f":"_xlfn.CEILING.PRECISE(IF(I16=\"\",0,I16/100),1)","v":7},{"$f":"IF(K16=0,L16,IF(L16=0,K16,\"\"))","v":7},15,"","",{"$f":"IF(ISNUMBER(MATCH(Q$14,$C$5:$C$9,0)),IF($J16=\"\",\"\",IF($B$2=$W$23,3,IF($B$2=$W$22,\"\",IF($B$2=$W$24,3,\"\")))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER(MATCH(R$14,$C$5:$C$9,0)),IF($J16=\"\",\"\",IF($B$2=$W$23,3,IF($B$2=$W$22,\"\",IF($B$2=$W$24,3,\"\")))),\"\")","v":""},null,null,"Кубы",null,"Схема А"]
[null,3,"Пилоны",null,null,null,"","",null,null,{"$f":"_xlfn.CEILING.PRECISE(IF(H17=\"\",0,H17/100),1)","v":0},0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER(MATCH(N$14,$C$5:$C$9,0)),IF($M17=0,\"\",IF($B$2=$W$23,M17*3,IF($B$2=$W$22,M17*3,IF($B$2=$W$24,M17*3,\"\")))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER(MATCH(O$14,$C$5:$C$9,0)),IF($J17=\"\",\"\",IF($B$2=$W$23,$J17*6,IF($B$2=$W$22,1,IF($B$2=$W$24,3,\"\")))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER(MATCH(P$14,$C$5:$C$9,0)),IF($J17=\"\",\"\",IF($B$2=$W$23,$J17*6,IF($B$2=$W$22,1,IF($B$2=$W$24,3,\"\")))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER(MATCH(Q$14,$C$5:$C$9,0)),IF($J17=\"\",\"\",IF($B$2=$W$23,3,IF($B$2=$W$22,\"\",IF($B$2=$W$24,3,\"\")))),\"\")","v":""},"",null,null,"Молоток Шмидта",null,"Схема Б"]
[null,4,"Колонны",null,null,null,{"$f":"IF(SUM(D18:F18)=0,\"\",D18*E18)","v":""},"",37.4,83,{"$f":"_xlfn.CEILING.PRECISE(IF(H18=\"\",0,H18/100),1)","v":0},1,1,3,{"$f":"IF(ISNUMBER(MATCH(O$14,$C$5:$C$9,0)),IF($J18=\"\",\"\",IF($B$2=$W$23,$J18*6,IF($B$2=$W$22,1,IF($B$2=$W$24,3,\"\")))),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER(MATCH(P$14,$C$5:$C$9,0)),IF($J18=\"\",\"\",IF($B$2=$W$23,$J18*6,IF($B$2=$W$22,1,IF($B$2=$W$24,3,\"\")))),\"\")","v":""},"","",null,null,"Ультразвук",null,"Схема В"]
[null,5,"Ригель",null,null,null,"","",null,null,{"$f":"_xlfn.CEILING.PRECISE(IF(H19=\"\",0,H19/100),1)","v":0},0,0,"",{"$f":"IF(ISNUMBER(MATCH(O$14,$C$5:$C$9,0)),IF($J19=\"\",\"\",IF($B$2=$W$23,3,IF($B$2=$W$22,1,IF($B$2=$W$24,3,\"\")))),\"\")","v":""},"","","",null,null,"Отрыв со скалыванием",null,"Схема Г"]
[null,6,"Балка",null,null,null,"","",null,null,{"$f":"_xlfn.CEILING.PRECISE(IF(H20=\"\",0,H20/100),1)","v":0},0,{"$f":"IF(K20=0,L20,IF(L20=0,K20,\"\"))","v":0},"","","","","",null,null,"Керны"]
[null,7,"Плита перекрытия",null,null,null,"","",232.6,2,{"$f":"_xlfn.CEILING.PRECISE(IF(H21=\"\",0,H21/100),1)","v":0},3,{"$f":"IF(K21=0,L21,IF(L21=0,K21,\"\"))","v":3},9,"","","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(SUM(H15:H21)=0,SUM(I15:I21),IF(SUM(I15:I21)=0,SUM(H15:H21),\"\"))","v":940.8},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Промежуточный возраст"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Проектный возраст"]
[null,"Стоимость работ от 1 м³ бетона:",null,{"$f":"IF(N29=0,\"\",IF(H22=0,\"\",N29/H22))","v":5.7397959183673475},null,null,null,null,null,"Схема А",null,null,null,{"$f":"IF($B$3=$W$16,SUM(N15:N21),\"\")","v":27},"Данная схема не применима для этих схем при неразрушающем контроле",null,null,null,null,null,null,null,"Экспертная оценка"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Схема Б",null,null,null,{"$f":"IF($B$3=$W$17,SUM(N15:N21),\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Схема В",null,null,null,null,{"$f":"IF($B$3=$W$18,SUM(O15:O21),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B$3=$W$18,SUM(P15:P21),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B$3=$W$18,SUM(Q15:Q21),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B$3=$W$18,SUM(R15:R21),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Если данная ячейка N24 имеет значение менее 30, то:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Схема Г",null,null,null,null,{"$f":"IF($B$3=$W$19,SUM(O16:O22),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B$3=$W$19,SUM(P16:P22),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B$3=$W$19,SUM(Q15:Q21),\"\")","v":""},{"$f":"IF($B$3=$W$19,SUM(R15:R21),\"\")","v":""},{"$f":"IF(B3=W19,\"Приемка бетона путем сравнения его фактической прочности с требуемой без учета характеристик однородности бетона по прочности не допускается\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всплывает примечание с текстом: Слишком мало значений для определения характеристик однородности прочности бетона. Нужно не менее 30 шт. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЦЕНА",null,null,null,{"$f":"IF(B3=W16,N24*$N$12,IF(B3=W17,N25*$N$12,\"\"))","v":5400},{"$f":"IF($B$3=$W$18,O$26*O$12,IF($B$3=$W$19,O$27*O$12,\"\"))","v":""},{"$f":"IF($B$3=$W$18,P$26*P$12,IF($B$3=$W$19,P$27*P$12,\"\"))","v":""},{"$f":"IF($B$3=$W$18,Q$26*Q$12,IF($B$3=$W$19,Q$27*Q$12,\"\"))","v":""},{"$f":"IF($B$3=$W$18,R$26*R$12,IF($B$3=$W$19,R$27*R$12,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Общая сумма:",null,null,null,{"$f":"IF(SUM(N28:R28)=0,\"\",SUM(N28:R28))","v":5400},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Если данная ячейка N25 имеет значение менее 15, то:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всплывает примечание с текстом: Слишком мало значений для определения характеристик однородности прочности бетона. Нужно не менее 15 шт. "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Если данная ячейка О26 имеет значение менее 20, то:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всплывает примечание с текстом: Слишком мало значений для определения однородности бетона. Общее число участков измерений для расчета характеристик однородности прочности бетона партии конструкций должно быть не менее 20."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Если данная ячейка Р26 имеет значение менее 20, то:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всплывает примечание с текстом: Слишком мало значений для определения однородности бетона. Общее число участков измерений для расчета характеристик однородности прочности бетона партии конструкций должно быть не менее 20."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Если данная ячейка Q26 имеет значение менее 12, то:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всплывает примечание с текстом: Слишком мало значений для определения однородности бетона. Общее число участков измерений для расчета характеристик однородности прочности бетона партии конструкций должно быть не менее 12."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Если данная ячейка R26 имеет значение менее 3, то:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Всплывает примечание с текстом: Слишком мало значений для определения однородности бетона. Общее число участков измерений для расчета характеристик однородности прочности бетона партии конструкций должно быть не менее 3."]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":80,"n_cols":19,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[77,1,77,8],[78,1,78,3],[1,1,1,13],[17,8,21,8],[34,8,37,8],[50,8,52,8],[65,8,68,8],[72,8,75,8],[47,1,47,8],[48,1,48,8],[49,1,49,3],[54,1,54,8],[32,1,32,8],[39,1,39,8],[16,1,16,3],[24,1,24,3],[71,1,71,3],[27,1,27,8],[28,1,28,3],[43,1,43,8],[44,1,44,3],[58,1,58,8],[59,1,59,3],[55,1,55,3],[62,1,62,8],[63,1,63,8],[64,1,64,3],[70,1,70,8],[40,1,40,3],[28,18,29,18],[14,15,14,18],[33,1,33,3],[10,2,10,13],[14,1,14,8],[15,1,15,8],[23,1,23,8],[31,1,31,8],[17,15,21,15],[24,15,25,15],[28,15,29,15],[17,17,21,17],[28,17,29,17],[24,17,25,17],[17,16,21,16],[28,16,29,16],[12,15,12,18],[13,15,13,16],[13,17,13,18],[17,18,21,18],[24,18,25,18],[24,16,25,16]]}
[]
[null,"ЗАТРАТЫ на (заработную плату сотрудникам лаборатории) за год"]
[null,null,"Январь","Февраль","Март","Апрель","Май","Июнь","Июль","Август","Сентябрь","Октябрь","Ноябрь","Декабрь"]
[null,"Нач. лаборатории",70000,70000,70000,70000,70000,70000,70000,70000,70000,70000,70000,70000]
[null,"Вед. Инженер-технолог",65000,65000,65000,65000,65000,65000,65000,65000,65000,65000,65000,65000]
[null,"Инженер-технолог",60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000]
[null,"Инженер-технолог",60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000,60000]
[null,"Инженер",50000,50000,50000,50000,50000,50000,50000,50000,50000,50000,50000,50000]
[null,null,{"$f":"SUM(C4:C8)","v":305000},{"$f":"SUM(D4:D8)","v":305000},305000,305000,305000,305000,305000,305000,305000,305000,305000,305000]
[null,"Налог (17 %)",{"$f":"C9*17%+C9","v":356850},{"$f":"D9*17%+D9","v":356850},356850,356850,356850,356850,356850,356850,356850,356850,356850,356850]
[null,null,{"$f":"SUM(C10:N10)","v":4282200}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пример:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Промежуточный возраст (7 суток)",null,"Промежуточный возраст (28 суток)"]
[null,"Ведомость вертикальных элементов секций 1,2 (на один этаж)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Схема А"]
[null,"Колонны"]
[null,null,null,null,"длина","ширина","высота","Vм³","Общий Vм³",null,null,null,null,null,null,"шт",null,"шт"]
[null,"К-1.1","шт",22,0.2,0.8,2.82,{"$f":"E18*F18*G18","v":0.45120000000000005},{"$f":"(H18*D18)+(H19*D19)+(H20*D20)+(H21*D21)+(H22*D22)","v":37.449600000000004},null,null,null,null,null,null,3,{"$f":"P18*200/I18","v":16.021532940271722},3,{"$f":"R18*200/I18","v":16.021532940271722}]
[null,"К-1.2","шт",33,0.2,0.8,2.82,{"$f":"E19*F19*G19","v":0.45120000000000005}]
[null,"К-1.3","шт",12,0.2,0.8,2.82,0.45120000000000005]
[null,"К-2.2","шт",14,0.2,0.8,2.82,0.45120000000000005]
[null,"К-3.2а","шт",2,0.2,0.8,2.82,0.45120000000000005]
[]
[null,"СТЕНЫ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"шт",null,"шт"]
[null,null,null,null,"длина","ширина","высота","Vм³","Общий Vм³",null,null,null,null,null,null,18,{"$f":"P25*200/I26","v":7.1522136005730932},18,{"$f":"R25*200/I26","v":7.1522136005730932}]
[null,"Стена Ст-2.1","п/м",33.4,{"$f":"D26","v":33.4},0.16,2.82,{"$f":"E26*F26*G26","v":15.070080000000001},{"$f":"H26*D26","v":503.34067199999998}]
[]
[null,"Плита перекрытия",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"шт",null,"шт"]
[null,null,null,null,"длина","ширина","высота","Vм³","Общий Vм³",null,null,null,null,null,null,9,{"$f":"P29*200/I30","v":7.7386070507308684},9,{"$f":"R29*200/I30","v":7.7386070507308684}]
[null,"Плита перекрытия П-1; П-2","шт",2,null,null,null,232.6,{"$f":"H30","v":232.6}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*200+P25*200+P29*200","v":6000},{"$f":"P31/(I18+I26+I30)","v":7.7580494831980511},{"$f":"R18*200+R25*200+R29*200","v":6000},{"$f":"R31/(I18+I26+I30)","v":7.7580494831980511}]
[null,"Ведомость вертикальных элементов секций 3,4 (на один этаж)"]
[null,"Колонны"]
[null,null,null,null,"длина","ширина","высота","Vм³","Общий Vм³"]
[null,"К-1.1; К-1.1*","шт",29,0.2,0.8,2.82,{"$f":"E35*F35*G35","v":0.45120000000000005},{"$f":"(H35*D35)+(H36*D36)+H37*D37+H38*D38","v":22.108800000000002}]
[null,"К-1.2","шт",12,0.2,0.8,2.82,{"$f":"E36*F36*G36","v":0.45120000000000005}]
[null,"К-2.1","шт",7,0.2,0.8,2.82,0.45120000000000005]
[null,"К-3.1а","шт",1,0.2,0.8,2.82,0.45120000000000005]
[]
[null,"СТЕНЫ"]
[null,null,null,null,"длина","ширина","высота","Vм³","Общий Vм³"]
[null,"Стена Ст-2.1","п/м",32.6,{"$f":"D42","v":32.6},0.16,2.82,{"$f":"E42*F42*G42","v":14.70912},{"$f":"H42*D42","v":479.51731200000006}]
[]
[null,"Плита перекрытия"]
[null,null,null,null,"длина","ширина","высота","Vм³","Общий Vм³"]
[null,"Плита перекрытия П-1; П-2","шт",2,null,null,null,232.6,{"$f":"H46","v":232.6}]
[]
[null,"Ведомость вертикальных элементов секций 5 (на один этаж)"]
[null,"Колонны"]
[null,null,null,null,"длина","ширина","высота","Vм³","Общий Vм³"]
[null,"К-1.1; К-1.1*","шт",25,0.2,0.8,2.82,{"$f":"E51*F51*G51","v":0.45120000000000005},{"$f":"H51*D51+H52*D52+H53*D53","v":18.048000000000002}]
[null,"К-1.2","шт",9,0.2,0.8,2.82,{"$f":"E52*F52*G52","v":0.45120000000000005}]
[null,"К-2.1","шт",6,0.2,0.8,2.82,0.45120000000000005]
[]
[null,"СТЕНЫ"]
[null,null,null,null,"длина","ширина","высота","Vм³","Общий Vм³"]
[null,"Стена Ст-2.1","п/м",15.2,{"$f":"D57","v":15.2},0.16,2.82,{"$f":"E57*F57*G57","v":6.8582399999999994},{"$f":"H57*D57","v":104.24524799999999}]
[]
[null,"Плита перекрытия"]
[null,null,null,null,"длина","ширина","высота","Vм³","Общий Vм³"]
[null,"Плита перекрытия П-3; П-4","шт",1,null,null,null,193.3,{"$f":"H61*D61","v":193.3}]
[]
[null,"Ведомость вертикальных элементов секций 6,7 (на один этаж)"]
[null,"Колонны"]
[null,null,null,null,"длина","ширина","высота","Vм³","Общий Vм³"]
[null,"К-1.1","шт",21,0.2,0.8,2.82,{"$f":"E66*F66*G66","v":0.45120000000000005},{"$f":"H66*D66+H67*D67+H68*D68+H69*D69","v":30.230400000000003}]
[null,"К-1.2","шт",17,0.2,0.8,2.82,{"$f":"E67*F67*G67","v":0.45120000000000005}]
[null,"К-1.3","шт",16,0.2,0.8,2.82,0.45120000000000005]
[null,"К-2.2","шт",13,0.2,0.8,2.82,0.45120000000000005]
[]
[null,"СТЕНЫ"]
[null,null,null,null,"длина","ширина","высота","Vм³","Общий Vм³"]
[null,"Стена Ст-2.1","п/м",33.4,{"$f":"D73","v":33.4},0.16,2.82,{"$f":"E73*F73*G73","v":15.070080000000001},{"$f":"H73*D73+H74*D74+H75*D75+H76*D76","v":681.136032}]
[null,"Стена Ст-3.1","п/м",15.2,{"$f":"D74","v":15.2},0.16,2.82,{"$f":"E74*F74*G74","v":6.8582399999999994}]
[null,"Стена Ст-3.2","п/м",12.5,{"$f":"D75","v":12.5},0.16,2.82,{"$f":"E75*F75*G75","v":5.64}]
[null,"Стена Ст-3.3","п/м",2.6,{"$f":"D76","v":2.6},0.16,2.82,{"$f":"E76*F76*G76","v":1.1731199999999999}]
[]
[null,"Плита перекрытия"]
[null,null,null,null,"длина","ширина","высота","Vм³","Общий Vм³"]
[null,"Плита перекрытия П-4","шт",1,null,null,null,121.3,{"$f":"H80*D80","v":121.3}]