{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Материал(копия)","Материал","Исключить"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Материал(копия)","index":0,"n_rows":84,"n_cols":5,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"509-9900","Строительный мусор","т",4.7999999999999996E-3]
[null,"101-1529","Электроды диаметром 6 мм Э42","т",2.5999999999999999E-3]
[2,"101-0324","Кислород технический газообразный","м3",0.44169999999999998]
[null,"101-1521","Электроды диаметром 5 мм Э42","т",1.4E-3]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг",3.2199999999999999E-2]
[4,"101-2216-000001","Сталь листовая горячекатаная толщина 4 мм сталь марки Ст3: (5,53*8*1,17","т",5.1761000000000001E-2]
[5,"ОССЦ(2014)-тех. часть табл. 3","Доплаты к базисным ценам на металл, марка стали С245:","т",5.1761000000000001E-2]
[6,"101-1755-000001","Сталь полосовая толщиной 4-5 мм. шириной 50-200 мм спокойная марки СТ3СП :(2*1,26*8*1,17)","т",2.3587E-2]
[null,"101-1705","Пакля пропитанная","кг",5.4269999999999996]
[null,"405-0219","Гипсовые вяжущие, марка Г3","т",5.9999999999999995E-4]
[null,"411-0001","Вода","м3",5.9999999999999995E-4]
[8,"402-0083","Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый: 1*1*6","м3",7.0000000000000001E-3]
[null,"509-9900","Строительный мусор","т",6.0000000000000001E-3]
[null,"101-1529","Электроды диаметром 6 мм Э42","т",2.9999999999999997E-4]
[12,"103-0154-000001","Трубы 89х3,5 10705-80В, 10704-91 3сп, 10, 20","т",6.7000000000000002E-3]
[null,"101-0596","Мастика битумно-кукерсольная холодная","т",1E-3]
[null,"101-1705","Пакля пропитанная","кг",3.6]
[14,"401-0003","Бетон тяжелый  кл. В 7,5 (М100)","м3",0.02]
[null,"101-1529","Электроды диаметром 6 мм Э42","т",1.1000000000000001E-3]
[null,"101-0324","Кислород технический газообразный","м3",5.8200000000000002E-2]
[null,"101-1521","Электроды диаметром 5 мм Э42","т",5.9999999999999995E-4]
[null,"201-0755-000001","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т","кг",1.32E-2]
[17,"101-1755-000001","Сталь полосовая толщиной 4-5 мм. шириной 50-200 мм спокойная марки СТ3СП :(2*1,26*881,17","т",7.4409999999999997E-3]
[18,"101-2216-000001","Сталь листовая горячекатаная толщина 4 мм сталь марки Ст3: (11,3+8,79)*1,17","т",2.3505000000000002E-2]
[19,"ОССЦ(2014)-тех. часть табл. 3","Доплаты к базисным ценам на металл, марка стали С245:","т",2.3505000000000002E-2]
[null,"101-1705","Пакля пропитанная","кг",2.714]
[null,"405-0219","Гипсовые вяжущие, марка Г3","т",2.9999999999999997E-4]
[null,"411-0001","Вода","м3",2.9999999999999997E-4]
[21,"402-0083","Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый: 1*1*6","м3",3.5000000000000001E-3]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т"]
[null,"101-0324","Кислород технический газообразный","м3",5.8999999999999999E-3]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т"]
[null,"201-0756-000001","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т","т",2E-3]
[null,"101-1515","Электроды диаметром 4 мм Э46","т"]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т"]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т"]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг",1.8E-3]
[null,"101-2467","Растворитель марки Р-4","т"]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3"]
[null,"113-0021","Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая","т"]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","м",1E-3]
[23,"101-1641-000001","Сталь угловая. равнополочная. марка стали ВСт3КП2. размером 50х50х5 мм","т",2.5249999999999999E-3]
[24,"ОССЦ(2014)-тех. часть табл. 3","Доплаты к базисным ценам на металл, марка стали С245:","т",2.5249999999999999E-3]
[25,"101-2548-000001","Сталь полосовая 40х4 мм","т",5.8299999999999997E-4]
[26,"ОССЦ(2014)-тех. часть табл. 3","Доплаты к базисным ценам на металл, марка стали С245:","т",5.8299999999999997E-4]
[27,"101-9680-000002","Винты самонарезающие MN 30","шт",2]
[null,"101-0324","Кислород технический газообразный","м3",1.8E-3]
[null,"101-1521","Электроды диаметром 5 мм Э42","т"]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг",5.9999999999999995E-4]
[null,"509-9900","Строительный мусор","т",1E-4]
[29,"101-8910-00022","Клиновой анкер OMAX 8*105","шт",2]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т"]
[null,"101-0324","Кислород технический газообразный","м3",0.18079999999999999]
[30,"201-0756-000001","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т","т",1.02]
[null,"508-0097-000004","Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм","м",1.9E-2]
[31,"201-0755-000001","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т","т",9.9000000000000005E-2]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т",5.0000000000000001E-4]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т"]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг",5.4699999999999999E-2]
[null,"101-2467","Растворитель марки Р-4","т",1E-4]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3",1E-4]
[null,"113-0021","Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая","т"]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","м",1.6999999999999998E-2]
[32,"101-9410-000008","Швеллеры № 16 сталь СТ3ПС: (42,32+17,04)1,04*1,02","т",6.2968999999999997E-2]
[33,"101-2545-000001","Сталь угловая равнополочная 75х75 мм:(4,96*1,04*1,02","т",5.2620000000000002E-3]
[34,"ОССЦ(2014)-тех. часть табл. 3","Доплаты к базисным ценам на металл, марка стали С245:","т",5.2620000000000002E-3]
[35,"101-9410-000006","Швеллеры № 12 сталь СТ3ПС: (8,6*1,04*1,02)","т",9.1229999999999992E-3]
[36,"101-9400-000005","Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диам. 12 мм","т",8.6E-3]
[38,"101-1788-000001","Сталь полосовая спокойная Ст3сп шириной80 мм толщиной 8 мм","т",1.6969999999999999E-3]
[39,"101-2044","Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм","кг",0.10032000000000001]
[40,"302-3234-000006","Контргайки оцинкованные диаметром 12 мм","шт",16]
[41,"101-2541-000001","Сталь угловая равнополочная 32х32х3 мм(2,14*1,04-1,02)","т",2.2699999999999999E-3]
[42,"ОССЦ(2014)-тех. часть табл. 3","Доплаты к базисным ценам на металл, марка стали С245:","т",2.2699999999999999E-3]
[43,"101-0098-000001","Болты оцинкованные диаметром резьбы 12  мм: (8*49,78/1000/1000","т",3.9800000000000002E-4]
[null,"101-0324","Кислород технический газообразный","м3",5.0299999999999997E-2]
[null,"101-1521","Электроды диаметром 5 мм Э42","т",2.9999999999999997E-4]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг",1.6799999999999999E-2]
[null,"509-9900","Строительный мусор","т",6.9999999999999999E-4]
[null,"113-0077","Ксилол нефтяной марки А","т",1E-4]
[47,"113-0022","Грунтовка ГФ-017","т",4.0000000000000002E-4]
[null,"101-2467","Растворитель марки Р-4","т",8.9999999999999998E-4]
[49,"113-0095-000001","Лак ПФ-170 кремнийорганический термостойкий","т",1.4450000000000001E-3]
[50,"101-0831-000001","Пудра алюминиевая ПП-2(15% от веса лака): 0,0014*0,15","т",1.4909999999999999E-3]
[52,"101-1703-000003","Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)","кг",26.2]

{"sheet":"Материал","index":1,"n_rows":84,"n_cols":7,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"509-9900","Строительный мусор","т",4.7999999999999996E-3]
[null,"101-1529","Электроды диаметром 6 мм Э42","т",2.5999999999999999E-3]
[2,"101-0324","Кислород технический газообразный","м3",0.44169999999999998]
[null,"101-1521","Электроды диаметром 5 мм Э42","т",1.4E-3,null,"Добрый день!"]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг",3.2199999999999999E-2,null,"На листе Материал есть список из которого нужно исключить некоторые позиции\nПозиции исключается по их индексу (столбец В) "]
[4,"101-2216-000001","Сталь листовая горячекатаная толщина 4 мм сталь марки Ст3: (5,53*8*1,17","т",5.1761000000000001E-2,null,"Список того, что нужно исключить находится на листе Исключить (столбец А).\nМакрос с этим справляется, но позиции, которые имеют порядковый номер (столбец А, лист Материал) -"]
[5,"ОССЦ(2014)-тех. часть табл. 3","Доплаты к базисным ценам на металл, марка стали С245:","т",5.1761000000000001E-2,null,"Удалять не нужно!!!"]
[6,"101-1755-000001","Сталь полосовая толщиной 4-5 мм. шириной 50-200 мм спокойная марки СТ3СП :(2*1,26*8*1,17)","т",2.3587E-2,null,"Как сделать так, чтобы те позиции, которые имеют порядковый номер, но есть в списке исключения не удалялись,\nа те, которые не имеют номера и есть в списке исключения обрабатывались?"]
[null,"101-1705","Пакля пропитанная","кг",5.4269999999999996]
[null,"405-0219","Гипсовые вяжущие, марка Г3","т",5.9999999999999995E-4]
[null,"411-0001","Вода","м3",5.9999999999999995E-4]
[8,"402-0083","Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый: 1*1*6","м3",7.0000000000000001E-3]
[null,"509-9900","Строительный мусор","т",6.0000000000000001E-3]
[null,"101-1529","Электроды диаметром 6 мм Э42","т",2.9999999999999997E-4]
[12,"103-0154-000001","Трубы 89х3,5 10705-80В, 10704-91 3сп, 10, 20","т",6.7000000000000002E-3]
[null,"101-0596","Мастика битумно-кукерсольная холодная","т",1E-3]
[null,"101-1705","Пакля пропитанная","кг",3.6]
[14,"401-0003","Бетон тяжелый  кл. В 7,5 (М100)","м3",0.02]
[null,"101-1529","Электроды диаметром 6 мм Э42","т",1.1000000000000001E-3]
[null,"101-0324","Кислород технический газообразный","м3",5.8200000000000002E-2]
[null,"101-1521","Электроды диаметром 5 мм Э42","т",5.9999999999999995E-4]
[null,"201-0755-000001","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т","кг",1.32E-2]
[17,"101-1755-000001","Сталь полосовая толщиной 4-5 мм. шириной 50-200 мм спокойная марки СТ3СП :(2*1,26*881,17","т",7.4409999999999997E-3]
[18,"101-2216-000001","Сталь листовая горячекатаная толщина 4 мм сталь марки Ст3: (11,3+8,79)*1,17","т",2.3505000000000002E-2]
[19,"ОССЦ(2014)-тех. часть табл. 3","Доплаты к базисным ценам на металл, марка стали С245:","т",2.3505000000000002E-2]
[null,"101-1705","Пакля пропитанная","кг",2.714]
[null,"405-0219","Гипсовые вяжущие, марка Г3","т",2.9999999999999997E-4]
[null,"411-0001","Вода","м3",2.9999999999999997E-4]
[21,"402-0083","Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый: 1*1*6","м3",3.5000000000000001E-3]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т"]
[null,"101-0324","Кислород технический газообразный","м3",5.8999999999999999E-3]
[null,"101-0797","Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм","т"]
[null,"201-0756-000001","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т","т",2E-3]
[null,"101-1515","Электроды диаметром 4 мм Э46","т"]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т"]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т"]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг",1.8E-3]
[null,"101-2467","Растворитель марки Р-4","т"]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3"]
[null,"113-0021","Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая","т"]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","м",1E-3]
[23,"101-1641-000001","Сталь угловая. равнополочная. марка стали ВСт3КП2. размером 50х50х5 мм","т",2.5249999999999999E-3]
[24,"ОССЦ(2014)-тех. часть табл. 3","Доплаты к базисным ценам на металл, марка стали С245:","т",2.5249999999999999E-3]
[25,"101-2548-000001","Сталь полосовая 40х4 мм","т",5.8299999999999997E-4]
[26,"ОССЦ(2014)-тех. часть табл. 3","Доплаты к базисным ценам на металл, марка стали С245:","т",5.8299999999999997E-4]
[27,"101-9680-000002","Винты самонарезающие MN 30","шт",2]
[null,"101-0324","Кислород технический газообразный","м3",1.8E-3]
[null,"101-1521","Электроды диаметром 5 мм Э42","т"]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг",5.9999999999999995E-4]
[null,"509-9900","Строительный мусор","т",1E-4]
[29,"101-8910-00022","Клиновой анкер OMAX 8*105","шт",2]
[null,"101-0309","Канаты пеньковые пропитанные","т"]
[null,"101-0324","Кислород технический газообразный","м3",0.18079999999999999]
[30,"201-0756-000001","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т","т",1.02]
[null,"508-0097-000004","Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм","м",1.9E-2]
[31,"201-0755-000001","Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т","т",9.9000000000000005E-2]
[null,"101-1714","Болты с гайками и шайбами строительные","т",5.0000000000000001E-4]
[null,"101-1805","Гвозди строительные","т"]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг",5.4699999999999999E-2]
[null,"101-2467","Растворитель марки Р-4","т",1E-4]
[null,"102-0023","Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта","м3",1E-4]
[null,"113-0021","Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая","т"]
[null,"508-0097","Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм","м",1.6999999999999998E-2]
[32,"101-9410-000008","Швеллеры № 16 сталь СТ3ПС: (42,32+17,04)1,04*1,02","т",6.2968999999999997E-2]
[33,"101-2545-000001","Сталь угловая равнополочная 75х75 мм:(4,96*1,04*1,02","т",5.2620000000000002E-3]
[34,"ОССЦ(2014)-тех. часть табл. 3","Доплаты к базисным ценам на металл, марка стали С245:","т",5.2620000000000002E-3]
[35,"101-9410-000006","Швеллеры № 12 сталь СТ3ПС: (8,6*1,04*1,02)","т",9.1229999999999992E-3]
[36,"101-9400-000005","Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диам. 12 мм","т",8.6E-3]
[38,"101-1788-000001","Сталь полосовая спокойная Ст3сп шириной80 мм толщиной 8 мм","т",1.6969999999999999E-3]
[39,"101-2044","Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм","кг",0.10032000000000001]
[40,"302-3234-000006","Контргайки оцинкованные диаметром 12 мм","шт",16]
[41,"101-2541-000001","Сталь угловая равнополочная 32х32х3 мм(2,14*1,04-1,02)","т",2.2699999999999999E-3]
[42,"ОССЦ(2014)-тех. часть табл. 3","Доплаты к базисным ценам на металл, марка стали С245:","т",2.2699999999999999E-3]
[43,"101-0098-000001","Болты оцинкованные диаметром резьбы 12  мм: (8*49,78/1000/1000","т",3.9800000000000002E-4]
[null,"101-0324","Кислород технический газообразный","м3",5.0299999999999997E-2]
[null,"101-1521","Электроды диаметром 5 мм Э42","т",2.9999999999999997E-4]
[null,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг",1.6799999999999999E-2]
[null,"509-9900","Строительный мусор","т",6.9999999999999999E-4]
[null,"113-0077","Ксилол нефтяной марки А","т",1E-4]
[47,"113-0022","Грунтовка ГФ-017","т",4.0000000000000002E-4]
[null,"101-2467","Растворитель марки Р-4","т",8.9999999999999998E-4]
[49,"113-0095-000001","Лак ПФ-170 кремнийорганический термостойкий","т",1.4450000000000001E-3]
[50,"101-0831-000001","Пудра алюминиевая ПП-2(15% от веса лака): 0,0014*0,15","т",1.4909999999999999E-3]
[52,"101-1703-000003","Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)","кг",26.2]

{"sheet":"Исключить","index":2,"n_rows":75,"n_cols":3,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["101-0063",null,"Ацетилен растворенный технический марки А"]
["101-0069",null,"Бензин авиационный Б-70"]
["101-0118-000001",null,"Воск полиэтиленовый окисленный марки ПВО-30"]
["101-0142",null,"Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм"]
["101-0179-000001",null,"Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм"]
["101-0195-000001",null,"Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм"]
["101-0309",null,"Канаты пеньковые пропитанные"]
["101-0319",null,"Картон строительный прокладочный марки Б"]
["101-0324",null,"Кислород технический газообразный"]
["101-0383-000001",null,"Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0"]
["101-0388-000001",null,"Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный"]
["101-0628",null,"Олифа комбинированная, марки К-3"]
["101-0628-000002",null,"Олифа комбинированная К-3"]
["101-0631",null,"Опилки древесные"]
["101-0782-000001",null,"Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг"]
["101-0795-000001",null,{"$f":"VLOOKUP(A16,Материал!$B$1:$C$639,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
["101-0797",null,"Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм"]
["101-0797-000001",null,"Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм"]
["101-0816",null,"Проволока светлая диаметром 1,1 мм"]
["101-1019",null,"Швеллеры № 40 из стали марки Ст0"]
["101-1019-000001",null,"Швеллеры № 40 сталь марки СТ0"]
["101-1375-000001",null,"Шпатлевка \"Унифлот\""]
["101-1591",null,"Смола каменноугольная для дорожного строительства"]
["101-1596-000001",null,"Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе ГОСТ 13344-79 N 63"]
["101-1596-000008",null,"Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25"]
["101-1602-000001",null,"Ацетилен газообразный"]
["101-1659",null,"Диск алмазный для твердых материалов, диаметр: 350 мм"]
["101-1669",null,"Очес льняной"]
["101-1680",null,"Патроны для строительно-монтажного пистолета"]
["101-1705-000001",null,"Пакля пропитанная"]
["101-1712",null,"Шпатлевка клеевая"]
["101-1714-000001",null,"Винты самонарезающие"]
["101-1749-000001",null,"Латекс СКС-65ГП"]
["101-1757",null,"Ветошь"]
["101-1805",null,"Гвозди строительные"]
["101-1805-000001",null,"Гвозди строительные 4 мм"]
["101-1810",null,"Саморез кровельный 4.8х29мм"]
["101-1811",null,"Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей"]
["101-1825",null,"Олифа натуральная"]
["101-2278",null,"Пропан-бутан, смесь техническая"]
["101-2467-000001",null,"Растворитель Р-4"]
["101-2468-000001",null,"Растворитель Р-5"]
["101-3994-000001",null,"Электроды диаметром 4 мм марки ТМУ- 21У типа Э-46"]
["101-3995-000003",null,"Электроды диаметром 4 мм марки УОНИИ-13/45 типа Э-42А"]
["101-3995-000004",null,"Электроды диаметром 5 мм марки УОНИИ-13/45 типа Э-42А"]
["101-9185",null,"Ерши металлические"]
["101-9680",null,{"$f":"VLOOKUP(A47,Материал!$B$1:$C$639,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
["101-9851",null,"Краска"]
["102-0008-000001",null,"Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см"]
["102-0023-000001",null,"Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта"]
["102-0026-000001",null,"Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта"]
["102-0053-000001",null,"Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 25 мм III сорта"]
["109-0148-000001",null,"Шнек диаметром 135 мм длиной 900 мм"]
["109-9034-000001",null,"Долото шнековое 1ДРШ198М диаметром 198 мм"]
["110-0009-000001",null,"Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9"]
["113-0021",null,"Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая"]
["113-0043-000001",null,"Жидкость ГКЖ-10"]
["113-0077",null,"Ксилол нефтяной марки А"]
["113-0122-000001",null,"Отвердитель полиэтиленполиамин технический"]
["113-0304",null,"Клей резиновый № 88-Н"]
["113-0304-000001",null,"Клей резиновый N 88-Н"]
["113-9045-000001",null,"Клей монтажный сухой гипсовый"]
["201-0755-000001",null,"Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т"]
["201-0756-000001",null,"Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т"]
["201-0760-000001",null,"Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т"]
["201-0774-000001",null,"Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей"]
["201-0777-000001",null,"Металоконструкции панелей железобетонных (2,75х2,06м) по серии 3.017-1 в.2"]
["203-9007",null,"Рейки деревянные"]
["402-0087-000001",null,"Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2"]
["405-0219-000002",null,"Гипсовые вяжущие,марка Г3, ГОСТ 125- 79"]
["409-0045",null,"Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка: 600"]
["411-0001",null,"Вода"]
["508-0097-000004",null,"Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм"]
["509-0989",null,"Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм"]
["509-9900",null,"Строительный мусор"]