{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Заполнение Проемов","Отверстия ВК","Отверстия ОВ","Отверстия ТХ","Шаблон и расчеты","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Заполнение Проемов","index":0,"n_rows":54,"n_cols":12,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,1,44,1],[45,1,46,1],[47,1,49,1],[50,1,52,1],[3,6,3,7],[4,1,16,1],[17,1,22,1],[23,1,26,1],[27,1,29,1],[30,1,41,1]]}
[]
[]
[]
[null,"Наименование изделия","Позиция","Шифр","Площадь,              м2.",null,"Размеры проемов,                               мм.",null,null,"Наименование изделия","Кол-во,      по проекту, шт.","Кол-во,      по факту, шт."]
[null,"Окна ПВХ                                                                                                                                                   ГОСТ 30674-99",1,"ОП 1200-1800 (ОИ-1),                   Поз. №1",{"$f":"G5*H5/1000000","v":2.16},null,1200,1800,null,"Окна ПВХ ГОСТ 30674-99"]
[null,null,2,"ОП 1200-1200 (ОИ-2),                   Поз. №2",{"$f":"G6*H6/1000000","v":1.44},null,1200,1200,null,"Витражи алюминиевые ГОСТ 21519-2003"]
[null,null,3,"ОП 1800-1200 (ОИ-3),                   Поз. №3",2.16,null,1800,1200,null,"Жалюзийные решетки НПРМ Сборник 20"]
[null,null,4,"ОП 2400-1500 (ОИ-4),                   Поз. №4",3.6,null,2400,1500,null,"Двери наружные ПВХ ГОСТ 30970-2002"]
[null,null,"4*","ОП 2300-1500 (ОИ-4*),                   Поз. №4*",3.45,null,2300,1500,null,"Двери внутренние деревянные ГОСТ 6629-88"]
[null,null,5,"ОП 2400-1200 (ОИ-5),                   Поз. №5",2.88,null,2400,1200,null,"Двери внутренние ПВХ ГОСТ 30970-2002"]
[null,null,6,"ОП 2400-3600 (ОИ-6),                   Поз. №6",8.64,null,2400,3600,null,"Двери внутренние деревянные ГОСТ 30970-2002"]
[null,null,"6*","ОП 2400-3550 (ОИ-6*),                   Поз. №6*",8.52,null,2400,3550,null,"Двери наружные деревянные ГОСТ 30970-2002"]
[null,null,7,"ОП 2400-3000 (ОИ-7),                   Поз. №7",7.2,null,2400,3000,null,"Двери индивидуальные"]
[null,null,8,"ОП 2200-3600 (ОИ-8),                   Поз. №8",7.92,null,2200,3600,null,"Двери и люки для вент/камер, Серия 5.904-4"]
[null,null,9,"ОП 1700-3600 (ОИ-9),                   Поз. №9",6.12,null,1700,3600]
[null,null,10,"ОП 2200-1200 (ОИ-10),                   Поз. №10",2.64,null,2200,1200]
[null,null,11,"ОП 1700-1500 (ОИ-11),                   Поз. №11",2.5499999999999998,null,1700,1500]
[null,"Витражи алюминиевые                           ГОСТ 21519-2003",12,"ОАК 4500-5600 (ВИ-1),                   Поз. №12",25.2,null,4500,5600]
[null,null,13,"ОАК 10400-1500 (ВИ-2),                   Поз. №13",15.6,null,10400,1500]
[null,null,"13'","ОАК 10400-820 (ВИ-2'),                   Поз. №13'",8.5280000000000005,null,10400,820]
[null,null,14,"ОАК 2400-4800 (ВИ-3),                   Поз. №14",11.52,null,2400,4800]
[null,null,15,"ОП 2200-4800 (ВИ-4),                   Поз. №15",10.56,null,2200,4800]
[null,null,16,"ОП 4280-4250 (ВИ-5),                   Поз. №16",18.190000000000001,null,4280,4250]
[null,"Жалюзийные                       решетки                     НПРМ                                      Сборник 20",17,"РШ-1                                1800-1600 (h)",2.88,null,1800,1600]
[null,null,18,"РШ-2                            1200-1200 (h)",1.44,null,1200,1200]
[null,null,19,"РШ-3                                          1200-2400 (h)",2.88,null,1200,2400]
[null,null,20,"РШ-4                                             400-800 (h)",0.32,null,400,800]
[null,"Двери                        наружные                    ПВХ                 ГОСТ 30970-2002",21,"ДН О Пр 2100-1350,                         Поз. №21",2.992,null,2200,1360]
[null,null,22,"ДН О Л 2100-1350,                      Поз. №22",2.992,null,2200,1360]
[null,null,23,"ДН О Ф 2600-1510,                                                 Поз. №23",4.1040000000000001,null,2700,1520]
[null,"Двери внутренние деревянные                                                                        ГОСТ 6629-88",24,"ДГ 21-7,                                  Поз. №24",1.5620000000000001,null,2200,710]
[null,null,25,"ДГ 21-7л,                                   Поз. №25",1.5620000000000001,null,2200,710]
[null,null,26,"ДГ 21-8,                                   Поз. №26",1.782,null,2200,810]
[null,null,27,"ДГ 21-8л,                                      Поз. №27",1.782,null,2200,810]
[null,null,28,"ДГ 21-9,                                    Поз. №28",2.0019999999999998,null,2200,910]
[null,null,29,"ДГ 21-9л,                                       Поз. №29",2.0019999999999998,null,2200,910]
[null,null,30,"ДГ 21-10,                                   Поз. №30",2.222,null,2200,1010]
[null,null,31,"ДГ 21-10л,                                      Поз. №31",2.222,null,2200,1010]
[null,null,32,"ДГ 21-12,                                          Поз. №32",2.6619999999999999,null,2200,1210]
[null,null,33,"ДГ 21-12л,                                          Поз. №33",2.6619999999999999,null,2200,1210]
[null,null,34,"ДГ 24-15,                                          Поз. №34",3.7749999999999999,null,2500,1510]
[null,null,35,"ДГ 24-19,                                          Поз. №35",4.7750000000000004,null,2500,1910]
[null,"Двери                внутренние                  ПВХ                                                                        ГОСТ 30970-2002",36,"ДПВ О Б Дв 2400-1500, Поз. №36",3.7749999999999999,null,2500,1510]
[null,null,37,"ДПВ Б Пр 2100-1350, Поз. №37",2.992,null,2200,1360]
[null,null,38,"ДПВ Б Л 2100-1350,     Поз. №38",2.992,null,2200,1360]
[null,"Двери              внутренние деревянные                                                                        ГОСТ 30970-2002",39,"ДГ 21-10 Т, трудносгораемые                      Поз. №39",2.222,null,2200,1010]
[null,null,40,"ДГ 21-10лТ, трудносгораемые,                       Поз. №40",2.222,null,2200,1010]
[null,"Двери                                наружные                      деревянные                                                                        ГОСТ 30970-2002",41,"ДН 21-9,                         Поз. №41",2.0019999999999998,null,2200,910]
[null,null,42,"ДН 21-9л,                       Поз. №42",2.0019999999999998,null,2200,910]
[null,null,43,"ДН 21-15Б,                       Поз. №43",3.3220000000000001,null,2200,1510]
[null,"Двери                                индивидуальные",44,"ДНИ-1;                         Поз. №44",0]
[null,null,45,"ДНИ-1л;                     Поз. №45",0]
[null,null,46,"ДВИ-1Л; трудносгораемые,                         Поз. №46",0]
[null,"Двери и люки для                       вент/камер,                             Серия 5.904-4",47,"ДУ 12,5-5;                    Поз. №47",0]

{"sheet":"Отверстия ВК","index":1,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,1,44,1],[45,1,46,1],[47,1,49,1],[50,1,52,1],[3,6,3,7],[4,1,16,1],[17,1,22,1],[23,1,26,1],[27,1,29,1],[30,1,41,1]]}
[]
[]
[]
[null,"Наименование изделия","Позиция","Шифр","Площадь,              м2.",null,"Размеры проемов,                               мм."]
[null,"Окна ПВХ                                                                                                                                                   ГОСТ 30674-99",1,"ОП 1200-1800 (ОИ-1),                   Поз. №1",{"$f":"G5*H5/1000000","v":2.16},null,1200,1800]
[null,null,2,"ОП 1200-1200 (ОИ-2),                   Поз. №2",{"$f":"G6*H6/1000000","v":1.44},null,1200,1200]
[null,null,3,"ОП 1800-1200 (ОИ-3),                   Поз. №3",2.16,null,1800,1200]
[null,null,4,"ОП 2400-1500 (ОИ-4),                   Поз. №4",3.6,null,2400,1500]
[null,null,"4*","ОП 2300-1500 (ОИ-4*),                   Поз. №4*",3.45,null,2300,1500]
[null,null,5,"ОП 2400-1200 (ОИ-5),                   Поз. №5",2.88,null,2400,1200]
[null,null,6,"ОП 2400-3600 (ОИ-6),                   Поз. №6",8.64,null,2400,3600]
[null,null,"6*","ОП 2400-3550 (ОИ-6*),                   Поз. №6*",8.52,null,2400,3550]
[null,null,7,"ОП 2400-3000 (ОИ-7),                   Поз. №7",7.2,null,2400,3000]
[null,null,8,"ОП 2200-3600 (ОИ-8),                   Поз. №8",7.92,null,2200,3600]
[null,null,9,"ОП 1700-3600 (ОИ-9),                   Поз. №9",6.12,null,1700,3600]
[null,null,10,"ОП 2200-1200 (ОИ-10),                   Поз. №10",2.64,null,2200,1200]
[null,null,11,"ОП 1700-1500 (ОИ-11),                   Поз. №11",2.5499999999999998,null,1700,1500]
[null,"Витражи алюминиевые                           ГОСТ 21519-2003",12,"ОАК 4500-5600 (ВИ-1),                   Поз. №12",25.2,null,4500,5600]
[null,null,13,"ОАК 10400-1500 (ВИ-2),                   Поз. №13",15.6,null,10400,1500]
[null,null,"13'","ОАК 10400-820 (ВИ-2'),                   Поз. №13'",8.5280000000000005,null,10400,820]
[null,null,14,"ОАК 2400-4800 (ВИ-3),                   Поз. №14",11.52,null,2400,4800]
[null,null,15,"ОП 2200-4800 (ВИ-4),                   Поз. №15",10.56,null,2200,4800]
[null,null,16,"ОП 4280-4250 (ВИ-5),                   Поз. №16",18.190000000000001,null,4280,4250]
[null,"Жалюзийные                       решетки                     НПРМ                                      Сборник 20",17,"РШ-1                                1800-1600 (h)",2.88,null,1800,1600]
[null,null,18,"РШ-2                            1200-1200 (h)",1.44,null,1200,1200]
[null,null,19,"РШ-3                                          1200-2400 (h)",2.88,null,1200,2400]
[null,null,20,"РШ-4                                             400-800 (h)",0.32,null,400,800]
[null,"Двери                        наружные                    ПВХ                 ГОСТ 30970-2002",21,"ДН О Пр 2100-1350,                         Поз. №21",2.992,null,2200,1360]
[null,null,22,"ДН О Л 2100-1350,                      Поз. №22",2.992,null,2200,1360]
[null,null,23,"ДН О Ф 2600-1510,                                                 Поз. №23",4.1040000000000001,null,2700,1520]
[null,"Двери внутренние деревянные                                                                        ГОСТ 6629-88",24,"ДГ 21-7,                                  Поз. №24",1.5620000000000001,null,2200,710]
[null,null,25,"ДГ 21-7л,                                   Поз. №25",1.5620000000000001,null,2200,710]
[null,null,26,"ДГ 21-8,                                   Поз. №26",1.782,null,2200,810]
[null,null,27,"ДГ 21-8л,                                      Поз. №27",1.782,null,2200,810]
[null,null,28,"ДГ 21-9,                                    Поз. №28",2.0019999999999998,null,2200,910]
[null,null,29,"ДГ 21-9л,                                       Поз. №29",2.0019999999999998,null,2200,910]
[null,null,30,"ДГ 21-10,                                   Поз. №30",2.222,null,2200,1010]
[null,null,31,"ДГ 21-10л,                                      Поз. №31",2.222,null,2200,1010]
[null,null,32,"ДГ 21-12,                                          Поз. №32",2.6619999999999999,null,2200,1210]
[null,null,33,"ДГ 21-12л,                                          Поз. №33",2.6619999999999999,null,2200,1210]
[null,null,34,"ДГ 24-15,                                          Поз. №34",3.7749999999999999,null,2500,1510]
[null,null,35,"ДГ 24-19,                                          Поз. №35",4.7750000000000004,null,2500,1910]
[null,"Двери                внутренние                  ПВХ                                                                        ГОСТ 30970-2002",36,"ДПВ О Б Дв 2400-1500, Поз. №36",3.7749999999999999,null,2500,1510]
[null,null,37,"ДПВ Б Пр 2100-1350, Поз. №37",2.992,null,2200,1360]
[null,null,38,"ДПВ Б Л 2100-1350,     Поз. №38",2.992,null,2200,1360]
[null,"Двери              внутренние деревянные                                                                        ГОСТ 30970-2002",39,"ДГ 21-10 Т, трудносгораемые                      Поз. №39",2.222,null,2200,1010]
[null,null,40,"ДГ 21-10лТ, трудносгораемые,                       Поз. №40",2.222,null,2200,1010]
[null,"Двери                                наружные                      деревянные                                                                        ГОСТ 30970-2002",41,"ДН 21-9,                         Поз. №41",2.0019999999999998,null,2200,910]
[null,null,42,"ДН 21-9л,                       Поз. №42",2.0019999999999998,null,2200,910]
[null,null,43,"ДН 21-15Б,                       Поз. №43",3.3220000000000001,null,2200,1510]
[null,"Двери                                индивидуальные",44,"ДНИ-1;                         Поз. №44",0]
[null,null,45,"ДНИ-1л;                     Поз. №45",0]
[null,null,46,"ДВИ-1Л; трудносгораемые,                         Поз. №46",0]
[null,"Двери и люки для                       вент/камер,                             Серия 5.904-4",47,"ДУ 12,5-5;                    Поз. №47",0]
[null,null,48,null,0]
[null,null,49,null,0]

{"sheet":"Отверстия ОВ","index":2,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,1,44,1],[45,1,46,1],[47,1,49,1],[50,1,52,1],[3,6,3,7],[4,1,16,1],[17,1,22,1],[23,1,26,1],[27,1,29,1],[30,1,41,1]]}
[]
[]
[]
[null,"Наименование изделия","Позиция","Шифр","Площадь,              м2.",null,"Размеры проемов,                               мм."]
[null,"Окна ПВХ                                                                                                                                                   ГОСТ 30674-99",1,"ОП 1200-1800 (ОИ-1),                   Поз. №1",{"$f":"G5*H5/1000000","v":2.16},null,1200,1800]
[null,null,2,"ОП 1200-1200 (ОИ-2),                   Поз. №2",{"$f":"G6*H6/1000000","v":1.44},null,1200,1200]
[null,null,3,"ОП 1800-1200 (ОИ-3),                   Поз. №3",2.16,null,1800,1200]
[null,null,4,"ОП 2400-1500 (ОИ-4),                   Поз. №4",3.6,null,2400,1500]
[null,null,"4*","ОП 2300-1500 (ОИ-4*),                   Поз. №4*",3.45,null,2300,1500]
[null,null,5,"ОП 2400-1200 (ОИ-5),                   Поз. №5",2.88,null,2400,1200]
[null,null,6,"ОП 2400-3600 (ОИ-6),                   Поз. №6",8.64,null,2400,3600]
[null,null,"6*","ОП 2400-3550 (ОИ-6*),                   Поз. №6*",8.52,null,2400,3550]
[null,null,7,"ОП 2400-3000 (ОИ-7),                   Поз. №7",7.2,null,2400,3000]
[null,null,8,"ОП 2200-3600 (ОИ-8),                   Поз. №8",7.92,null,2200,3600]
[null,null,9,"ОП 1700-3600 (ОИ-9),                   Поз. №9",6.12,null,1700,3600]
[null,null,10,"ОП 2200-1200 (ОИ-10),                   Поз. №10",2.64,null,2200,1200]
[null,null,11,"ОП 1700-1500 (ОИ-11),                   Поз. №11",2.5499999999999998,null,1700,1500]
[null,"Витражи алюминиевые                           ГОСТ 21519-2003",12,"ОАК 4500-5600 (ВИ-1),                   Поз. №12",25.2,null,4500,5600]
[null,null,13,"ОАК 10400-1500 (ВИ-2),                   Поз. №13",15.6,null,10400,1500]
[null,null,"13'","ОАК 10400-820 (ВИ-2'),                   Поз. №13'",8.5280000000000005,null,10400,820]
[null,null,14,"ОАК 2400-4800 (ВИ-3),                   Поз. №14",11.52,null,2400,4800]
[null,null,15,"ОП 2200-4800 (ВИ-4),                   Поз. №15",10.56,null,2200,4800]
[null,null,16,"ОП 4280-4250 (ВИ-5),                   Поз. №16",18.190000000000001,null,4280,4250]
[null,"Жалюзийные                       решетки                     НПРМ                                      Сборник 20",17,"РШ-1                                1800-1600 (h)",2.88,null,1800,1600]
[null,null,18,"РШ-2                            1200-1200 (h)",1.44,null,1200,1200]
[null,null,19,"РШ-3                                          1200-2400 (h)",2.88,null,1200,2400]
[null,null,20,"РШ-4                                             400-800 (h)",0.32,null,400,800]
[null,"Двери                        наружные                    ПВХ                 ГОСТ 30970-2002",21,"ДН О Пр 2100-1350,                         Поз. №21",2.992,null,2200,1360]
[null,null,22,"ДН О Л 2100-1350,                      Поз. №22",2.992,null,2200,1360]
[null,null,23,"ДН О Ф 2600-1510,                                                 Поз. №23",4.1040000000000001,null,2700,1520]
[null,"Двери внутренние деревянные                                                                        ГОСТ 6629-88",24,"ДГ 21-7,                                  Поз. №24",1.5620000000000001,null,2200,710]
[null,null,25,"ДГ 21-7л,                                   Поз. №25",1.5620000000000001,null,2200,710]
[null,null,26,"ДГ 21-8,                                   Поз. №26",1.782,null,2200,810]
[null,null,27,"ДГ 21-8л,                                      Поз. №27",1.782,null,2200,810]
[null,null,28,"ДГ 21-9,                                    Поз. №28",2.0019999999999998,null,2200,910]
[null,null,29,"ДГ 21-9л,                                       Поз. №29",2.0019999999999998,null,2200,910]
[null,null,30,"ДГ 21-10,                                   Поз. №30",2.222,null,2200,1010]
[null,null,31,"ДГ 21-10л,                                      Поз. №31",2.222,null,2200,1010]
[null,null,32,"ДГ 21-12,                                          Поз. №32",2.6619999999999999,null,2200,1210]
[null,null,33,"ДГ 21-12л,                                          Поз. №33",2.6619999999999999,null,2200,1210]
[null,null,34,"ДГ 24-15,                                          Поз. №34",3.7749999999999999,null,2500,1510]
[null,null,35,"ДГ 24-19,                                          Поз. №35",4.7750000000000004,null,2500,1910]
[null,"Двери                внутренние                  ПВХ                                                                        ГОСТ 30970-2002",36,"ДПВ О Б Дв 2400-1500, Поз. №36",3.7749999999999999,null,2500,1510]
[null,null,37,"ДПВ Б Пр 2100-1350, Поз. №37",2.992,null,2200,1360]
[null,null,38,"ДПВ Б Л 2100-1350,     Поз. №38",2.992,null,2200,1360]
[null,"Двери              внутренние деревянные                                                                        ГОСТ 30970-2002",39,"ДГ 21-10 Т, трудносгораемые                      Поз. №39",2.222,null,2200,1010]
[null,null,40,"ДГ 21-10лТ, трудносгораемые,                       Поз. №40",2.222,null,2200,1010]
[null,"Двери                                наружные                      деревянные                                                                        ГОСТ 30970-2002",41,"ДН 21-9,                         Поз. №41",2.0019999999999998,null,2200,910]
[null,null,42,"ДН 21-9л,                       Поз. №42",2.0019999999999998,null,2200,910]
[null,null,43,"ДН 21-15Б,                       Поз. №43",3.3220000000000001,null,2200,1510]
[null,"Двери                                индивидуальные",44,"ДНИ-1;                         Поз. №44",0]
[null,null,45,"ДНИ-1л;                     Поз. №45",0]
[null,null,46,"ДВИ-1Л; трудносгораемые,                         Поз. №46",0]
[null,"Двери и люки для                       вент/камер,                             Серия 5.904-4",47,"ДУ 12,5-5;                    Поз. №47",0]
[null,null,48,null,0]
[null,null,49,null,0]

{"sheet":"Отверстия ТХ","index":3,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,1,44,1],[45,1,46,1],[47,1,49,1],[50,1,52,1],[3,6,3,7],[4,1,16,1],[17,1,22,1],[23,1,26,1],[27,1,29,1],[30,1,41,1]]}
[]
[]
[]
[null,"Наименование изделия","Позиция","Шифр","Площадь,              м2.",null,"Размеры проемов,                               мм."]
[null,"Окна ПВХ                                                                                                                                                   ГОСТ 30674-99",1,"ОП 1200-1800 (ОИ-1),                   Поз. №1",{"$f":"G5*H5/1000000","v":2.16},null,1200,1800]
[null,null,2,"ОП 1200-1200 (ОИ-2),                   Поз. №2",{"$f":"G6*H6/1000000","v":1.44},null,1200,1200]
[null,null,3,"ОП 1800-1200 (ОИ-3),                   Поз. №3",2.16,null,1800,1200]
[null,null,4,"ОП 2400-1500 (ОИ-4),                   Поз. №4",3.6,null,2400,1500]
[null,null,"4*","ОП 2300-1500 (ОИ-4*),                   Поз. №4*",3.45,null,2300,1500]
[null,null,5,"ОП 2400-1200 (ОИ-5),                   Поз. №5",2.88,null,2400,1200]
[null,null,6,"ОП 2400-3600 (ОИ-6),                   Поз. №6",8.64,null,2400,3600]
[null,null,"6*","ОП 2400-3550 (ОИ-6*),                   Поз. №6*",8.52,null,2400,3550]
[null,null,7,"ОП 2400-3000 (ОИ-7),                   Поз. №7",7.2,null,2400,3000]
[null,null,8,"ОП 2200-3600 (ОИ-8),                   Поз. №8",7.92,null,2200,3600]
[null,null,9,"ОП 1700-3600 (ОИ-9),                   Поз. №9",6.12,null,1700,3600]
[null,null,10,"ОП 2200-1200 (ОИ-10),                   Поз. №10",2.64,null,2200,1200]
[null,null,11,"ОП 1700-1500 (ОИ-11),                   Поз. №11",2.5499999999999998,null,1700,1500]
[null,"Витражи алюминиевые                           ГОСТ 21519-2003",12,"ОАК 4500-5600 (ВИ-1),                   Поз. №12",25.2,null,4500,5600]
[null,null,13,"ОАК 10400-1500 (ВИ-2),                   Поз. №13",15.6,null,10400,1500]
[null,null,"13'","ОАК 10400-820 (ВИ-2'),                   Поз. №13'",8.5280000000000005,null,10400,820]
[null,null,14,"ОАК 2400-4800 (ВИ-3),                   Поз. №14",11.52,null,2400,4800]
[null,null,15,"ОП 2200-4800 (ВИ-4),                   Поз. №15",10.56,null,2200,4800]
[null,null,16,"ОП 4280-4250 (ВИ-5),                   Поз. №16",18.190000000000001,null,4280,4250]
[null,"Жалюзийные                       решетки                     НПРМ                                      Сборник 20",17,"РШ-1                                1800-1600 (h)",2.88,null,1800,1600]
[null,null,18,"РШ-2                            1200-1200 (h)",1.44,null,1200,1200]
[null,null,19,"РШ-3                                          1200-2400 (h)",2.88,null,1200,2400]
[null,null,20,"РШ-4                                             400-800 (h)",0.32,null,400,800]
[null,"Двери                        наружные                    ПВХ                 ГОСТ 30970-2002",21,"ДН О Пр 2100-1350,                         Поз. №21",2.992,null,2200,1360]
[null,null,22,"ДН О Л 2100-1350,                      Поз. №22",2.992,null,2200,1360]
[null,null,23,"ДН О Ф 2600-1510,                                                 Поз. №23",4.1040000000000001,null,2700,1520]
[null,"Двери внутренние деревянные                                                                        ГОСТ 6629-88",24,"ДГ 21-7,                                  Поз. №24",1.5620000000000001,null,2200,710]
[null,null,25,"ДГ 21-7л,                                   Поз. №25",1.5620000000000001,null,2200,710]
[null,null,26,"ДГ 21-8,                                   Поз. №26",1.782,null,2200,810]
[null,null,27,"ДГ 21-8л,                                      Поз. №27",1.782,null,2200,810]
[null,null,28,"ДГ 21-9,                                    Поз. №28",2.0019999999999998,null,2200,910]
[null,null,29,"ДГ 21-9л,                                       Поз. №29",2.0019999999999998,null,2200,910]
[null,null,30,"ДГ 21-10,                                   Поз. №30",2.222,null,2200,1010]
[null,null,31,"ДГ 21-10л,                                      Поз. №31",2.222,null,2200,1010]
[null,null,32,"ДГ 21-12,                                          Поз. №32",2.6619999999999999,null,2200,1210]
[null,null,33,"ДГ 21-12л,                                          Поз. №33",2.6619999999999999,null,2200,1210]
[null,null,34,"ДГ 24-15,                                          Поз. №34",3.7749999999999999,null,2500,1510]
[null,null,35,"ДГ 24-19,                                          Поз. №35",4.7750000000000004,null,2500,1910]
[null,"Двери                внутренние                  ПВХ                                                                        ГОСТ 30970-2002",36,"ДПВ О Б Дв 2400-1500, Поз. №36",3.7749999999999999,null,2500,1510]
[null,null,37,"ДПВ Б Пр 2100-1350, Поз. №37",2.992,null,2200,1360]
[null,null,38,"ДПВ Б Л 2100-1350,     Поз. №38",2.992,null,2200,1360]
[null,"Двери              внутренние деревянные                                                                        ГОСТ 30970-2002",39,"ДГ 21-10 Т, трудносгораемые                      Поз. №39",2.222,null,2200,1010]
[null,null,40,"ДГ 21-10лТ, трудносгораемые,                       Поз. №40",2.222,null,2200,1010]
[null,"Двери                                наружные                      деревянные                                                                        ГОСТ 30970-2002",41,"ДН 21-9,                         Поз. №41",2.0019999999999998,null,2200,910]
[null,null,42,"ДН 21-9л,                       Поз. №42",2.0019999999999998,null,2200,910]
[null,null,43,"ДН 21-15Б,                       Поз. №43",3.3220000000000001,null,2200,1510]
[null,"Двери                                индивидуальные",44,"ДНИ-1;                         Поз. №44",0]
[null,null,45,"ДНИ-1л;                     Поз. №45",0]
[null,null,46,"ДВИ-1Л; трудносгораемые,                         Поз. №46",0]
[null,"Двери и люки для                       вент/камер,                             Серия 5.904-4",47,"ДУ 12,5-5;                    Поз. №47",0]
[null,null,48,null,0]
[null,null,49,null,0]

{"sheet":"Шаблон и расчеты","index":4,"n_rows":15,"n_cols":34,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,26,13,26],[10,27,13,27],[10,28,10,29],[3,25,3,33],[9,12,9,20],[10,12,13,12],[10,13,13,13],[10,14,13,14],[10,15,10,16],[6,2,6,20],[9,2,9,10],[10,5,10,6],[10,4,13,4],[10,3,13,3],[10,2,13,2],[9,25,9,33],[10,25,13,25]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Это ШАБЛОН, потом я его переношу и заполняю"]
[null,300]
[]
[null,null,"Шаблон переношу сюда, и тут его заполняю. И таких заполнений может быть 100 и более"]
[]
[]
[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Длина,                 м.","Высота,                  м.","Площадь, м2.","Заполнение проемов",null,"Отверстия ВК","Отверстия ОВ","Отверстия ТХ","Объем,                  м3.",null,"Длина,                 м.","Высота,                  м.","Площадь, м2.","Заполнение проемов",null,"Отверстия ВК","Отверстия ОВ","Отверстия ТХ","Объем,                  м3.",null,null,null,null,"Длина,                 м.","Высота,                  м.","Площадь, м2.","Заполнение проемов",null,"Отверстия ВК","Отверстия ОВ","Отверстия ТХ","Объем,                  м3."]
[null,null,null,null,null,"Позиция №",21,null,null,null,null,null,null,null,null,"Позиция №",36,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Позиция №",4]
[null,null,null,null,null,"Шифр",{"$f":"'Заполнение Проемов'!D28","v":"ДН О Пр 2100-1350,                         Поз. №21"},null,null,null,null,null,null,null,null,"Шифр",{"$f":"'Заполнение Проемов'!D43","v":"ДПВ О Б Дв 2400-1500, Поз. №36"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Шифр"]
[null,null,null,null,null,"Площадь проема, м2.",{"$f":"'Заполнение Проемов'!E29","v":2.992},null,null,null,null,null,null,null,null,"Площадь проема, м2.",{"$f":"'Заполнение Проемов'!E43","v":3.7749999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Площадь проема, м2."]
[null,null,4100,3500,{"$f":"C15*D15/1000000","v":14.35},null,null,null,null,null,{"$f":"((E15-G14)*$B$5)/1000","v":3.4074},null,4100,3500,{"$f":"M15*N15/1000000","v":14.35},null,null,null,null,null,{"$f":"((O15-Q14)*$B$5)/1000","v":3.1724999999999999},null,null,null,null,null,null,{"$f":"Z15*AA15/1000000","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"((AB15-AD14)*$B$5)/1000","v":0}]

{"sheet":"Лист3","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}