{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":5,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,null,null,"Табл.1"]
[null,null,"Шифр ресурса","Наименование ресурса","Кратк. наим. "]
[null,null,1,2,3]
[null,null,1,"Затраты труда рабочих-строителей","ст"]
[null,null,"200-0001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т","авто"]
[null,null,3,"Затраты труда машинистов","ма"]
[null,null,"1424-11598","Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М-100], крупность заполнителя более 40 мм","с7.5"]
[null,null,"200-0001","Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т","авто"]
[null,null,"202-1140","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т","кран"]
[null,null,"270-0050","Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического","вибр"]
[null,null,"202-1140","Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т","кран"]
[null,null,"111-0169","Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм","гвоз"]
[null,null,"111-0820","Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 0,55 мм","пров"]
[null,null,"112-0061","Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт","доск"]
[null,null,"123-0514-У","Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 25 мм","щи25"]
[null,null,"123-0515-У","Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм","щи40"]
[null,null,"1424-11598","Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М-100], крупность заполнителя более 40 мм","с7.5"]
[null,null,"1424-11600","Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В 15 [М-200], крупность заполнителя более 40 мм","с.40"]
[null,null,"П","Арматура для монолитных железобетонных конст­рукций","арма"]
[null,null,1,"Затраты труда рабо­чих-строителей"]
[null,null,2,"Средний разряд работ"]
[null,null,3,"Затраты труда маши­нистов"]
[null,null,"111-0874","Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без по­крытия"]
[null,null,"270-0014","Подъемники мачтовые строительные, грузо­подъемность 0,5 т"]
[null,null,"270-0036","Растворонасос, ем­кость 1 м3"]
[null,null,"111-0219","Гипсовые вяжущие Г-3"]
[null,null,"111-0179","Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм"]
[null,null,"111-0219","Гипсовые вяжущие Г-3"]
[null,null,"111-0874","Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без по­крытия"]
[null,null,"1425-11702","Раствор готовый отде­лочный цементно-известковый 1:1:6"]
[null,null,"270-0050","Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического"]
[null,null,"111-0820","Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 0,55 мм"]
[null,null,"1424-11598","Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М-100], крупность заполнителя более 40 мм"]