{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["L-01102-1089-02"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"L-01102-1089-02","index":0,"n_rows":45,"n_cols":47,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,37],[1,0,1,1],[1,2,1,15],[1,16,1,24],[1,25,1,37],[4,0,4,1],[21,0,21,37],[22,0,23,1],[22,2,22,19],[22,20,22,37],[23,2,23,19],[23,20,23,37],[2,0,2,1],[2,2,2,15],[2,16,2,24],[2,25,2,37],[3,0,3,1],[3,2,3,37],[28,0,28,1],[28,2,28,3],[28,4,28,6],[28,7,28,16],[28,17,28,19],[28,21,28,22],[24,0,24,37],[25,0,25,1],[25,2,25,37],[26,0,26,37],[27,0,27,1],[27,2,27,37],[28,23,28,25],[28,26,28,35],[28,36,28,37],[29,2,29,3],[29,4,29,6],[29,7,29,16],[29,17,29,19],[29,21,29,22],[29,23,29,25],[29,26,29,35],[29,36,29,37],[30,2,30,3],[30,4,30,6],[30,7,30,16],[30,17,30,19],[30,21,30,22],[30,23,30,25],[30,26,30,35],[30,36,30,37],[31,26,31,35],[31,36,31,37],[32,2,32,3],[32,4,32,6],[32,7,32,16],[32,17,32,19],[32,21,32,22],[32,23,32,25],[32,26,32,35],[32,36,32,37],[31,2,31,3],[31,4,31,6],[31,7,31,16],[31,17,31,19],[31,21,31,22],[31,23,31,25],[33,26,33,35],[33,36,33,37],[34,2,34,3],[34,4,34,6],[34,7,34,16],[34,17,34,19],[34,21,34,22],[34,23,34,25],[34,26,34,35],[34,36,34,37],[33,2,33,3],[33,4,33,6],[33,7,33,16],[33,17,33,19],[33,21,33,22],[33,23,33,25],[35,26,35,35],[35,36,35,37],[36,2,36,3],[36,4,36,6],[36,7,36,16],[36,17,36,19],[36,21,36,22],[36,23,36,25],[36,26,36,35],[36,36,36,37],[35,2,35,3],[35,4,35,6],[35,7,35,16],[35,17,35,19],[35,21,35,22],[35,23,35,25],[37,26,37,35],[37,36,37,37],[38,2,38,3],[38,4,38,6],[38,7,38,16],[38,17,38,19],[38,21,38,22],[38,23,38,25],[38,26,38,35],[38,36,38,37],[37,2,37,3],[37,4,37,6],[37,7,37,16],[37,17,37,19],[37,21,37,22],[37,23,37,25],[39,26,39,35],[39,36,39,37],[40,2,40,3],[40,4,40,6],[40,7,40,16],[40,17,40,19],[40,21,40,22],[40,23,40,25],[40,26,40,35],[40,36,40,37],[39,2,39,3],[39,4,39,6],[39,7,39,16],[39,17,39,19],[39,21,39,22],[39,23,39,25],[41,26,41,35],[41,36,41,37],[42,2,42,3],[42,4,42,6],[42,7,42,16],[42,17,42,19],[42,21,42,22],[42,23,42,25],[42,26,42,35],[42,36,42,37],[41,2,41,3],[41,4,41,6],[41,7,41,16],[41,17,41,19],[41,21,41,22],[41,23,41,25],[45,0,45,37],[43,26,43,35],[43,36,43,37],[44,2,44,3],[44,4,44,6],[44,7,44,16],[44,17,44,19],[44,21,44,22],[44,23,44,25],[44,26,44,35],[44,36,44,37],[43,2,43,3],[43,4,43,6],[43,7,43,16],[43,17,43,19],[43,21,43,22],[43,23,43,25]]}
[null,null,"Лист выполнения постоянных проверок нажимных дисков  и регистрации отклонений"]
["Номер  чертежа",null,"L-01102-1089-02",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Номер Заказа"]
["ФИО кто сделал проверки",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Проверено (Начальник смены)"]
["Дата"]
["Время"]
[1,"Общая высота детали ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,20,null,null,23.65,23.75]
[2,"Параллельность - контакт. поверхность диафр. пружины",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,20,null,null,0,7.4999999999999997E-2]
[3,"Диаметр площади поверхности \nконтакта диаф. пружины",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,20,null,null,211.25,211.75]
[4,"Внутренний диаметр отверстия нажим. диска  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,20,null,null,153.80000000000001,154.19999999999999]
[5,"Диаметр обработ.поверхности под фрик. накладку",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,20,null,null,null,240]
[6,"Высота “ушек” (3 замера)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,20,null,null,10.9,11.1]
[7,"Высота уступа (3 замера)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,20,null,null,1.8,2.2000000000000002]
[8,"Высота рабочей поверхности до выступа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,20,null,null,14.7,15.1]
[9,"Конусность пов-ти под фрикционную накладку (в 3х точках)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,20,null,null,0.2,0.3]
[10,"Шероховатость обработ. поверхности под фрик. накладку",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,20,null,null,3,7]
[11,"Диаметр отверстий  SC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"nok","ok"]
[12,"Соосность отверстий ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"nok","ok"]
[13,"Позиция отверстий ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"nok","ok"]
[14,"Дисбаланс (только для типов L-01102-1089-02, L-01102-1048-01, L-01102-1364-00)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"nok","ok"]
[15,"Отсутствие заусенцев на отверстиях",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"nok","ok"]
[16,"Раковины, поры, трещины и др. повреждения",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"nok","ok"]
["Регистрация дисбаланса ( для типов L-01103-0V03-13, L-01102-0874-01)"]
["Дисбаланс",null,"Начало смены",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Конец смены"]
[]
[]
["\nНомер документа:\n IN UY1 12058 1.3  Приложение 4\nСтраница 2 из 2  \n\n\n \n",null,"Лист выполнения постоянных проверок нажимных дисков и регистрации отклонений"]
["Если в течение постоянных проверок было найдено отклонение, то в данной форме необходимо записать данное отклонение, зафиксировать что было сделано для устранения дефекта и записать результат после корректирующих действий"]
["ФИО кто устранил дефект и повторно замерил деталь "]
[null,null," Время",null,"Отклонение ",null,null,"Дейсвия ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Результат после",null,null,null," Время",null,"Отклонение",null,null,"Дейсвия ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Результат после"]
[1,"Общая высота детали "]
[2,"Параллельность - контакт. поверхность диафр. пружины"]
[3,"Диаметр площади поверхности \nконтакта диаф. пружины"]
[4,"Внутренний диаметр отверстия нажим. диска   "]
[5,"Диаметр обработ.поверхности под фрик. накладку"]
[6,"Высота “ушек” (3 замера)"]
[7,"Высота уступа (3 замера)"]
[8,"Высота рабочей поверхности до выступа"]
[9,"Конусность пов-ти под фрикционную накладку (в 3х точках)"]
[10,"Шероховатость обработ. поверхности под фрик. накладку"]
[11,"Диаметр отверстий  SC"]
[12,"Соосность отверстий "]
[13,"Позиция отверстий "]
[14,"Дисбаланс (только для типов L-01102-1089-02, L-01102-1048-01, L-01102-1364-00"]
[15,"Отсутствие заусенцев на отверстиях"]
[16,"Раковины, поры, трещины и др. повреждения"]