{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","ЗРА (КО)","График ЗРА КО"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"ЗРА (КО)","index":1,"n_rows":24,"n_cols":14,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,7,2]]}
["ЗРА (280-AK-БД_изм1_15.05.12)",null,null,"Всего:",{"$f":"COUNTA(B4:B24)","v":20},"шт.",{"$f":"КолЦвет(G4:G24,G1)","v":{"$error":"#NAME?"}},{"$f":"КолЦвет(H4:H24,H1)","v":{"$error":"#NAME?"}},{"$f":"КолЦвет(I4:I24,I1)","v":{"$error":"#NAME?"}},{"$f":"КолЦвет(J4:J24,J1)","v":{"$error":"#NAME?"}},{"$f":"КолЦвет(K4:K24,K1)","v":{"$error":"#NAME?"}},{"$f":"КолЦвет(L4:L24,L1)","v":{"$error":"#NAME?"}},{"$f":"КолЦвет(M4:M24,M1)","v":{"$error":"#NAME?"}},{"$f":"КолЦвет(N4:N24,N1)","v":{"$error":"#NAME?"}}]
["№\nп\\п","Код KKS","Технологическое наименование ","Тип электропривода ","Мощн. кВт","Напр. (В)","Ревизия арматуры","Установка эл/привода ","Приемка эл/привода \nв монтаж","Сдача эл/привода из монтажа","Приемка эл/привода \nв наладку","Замечания","Готовность управления со всех постов","Приёмка в эксплуатацию"]
[null,null,"АТЭК"]
["КОТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ"]
[1,"04ETN56AA001","Надо, чтоб цвет ячеек в столбцах с желтым заголовком дублировался в таблице на другом листе","ЭП-3-300-50-Б3-Г-А",1.1000000000000001,380,null,"2013-02-19"]
[2,"04ETN80AA001",null,"ЭП-3-300-50-Б3-Г-А",1.1000000000000001,380,null,"2013-01-10","2013-01-10"]
[3,"04ETN80AA002",null,"ЭП-3-300-50-Б3-Г-А",1.1000000000000001,380,null,"2013-01-10","2013-01-10"]
[4,"04HAD10AA001",null,"ЭП-3-300-25-Б2-0-А",0.75,380,null,null,"2012-12-13","2013-02-04","2013-02-04",null,"2013-02-15"]
[5,"04HAD10AA002","Задвижка аварийного слива барабана КЗ 116.100.00-Э, PN 235, DN 100","ЭП-3-300-25-Б2-0-А",0.75,380,null,null,"2012-12-13","2013-02-04","2013-02-04",null,"2013-02-12"]
[6,"04HAD20AA001","Задвижка рециркуляции экономайзера  \nКЗ 116.100.00-Э, PN 235, DN 100","ЭП-3-300-25-Б2-0-А",0.75,380]
[7,"04HAD20AA002","Задвижка рециркуляции экономайзера  \nКЗ 116.100.00-Э, PN 235, DN 100","ЭП-3-300-25-Б2-0-А",0.75,380]
[8,"04HAD70AA001","Задвижка продувки барабана \nКЗ 116.100.00-Э, PN 235, DN 100","ЭП-3-300-25-Б2-0-А",0.75,380,null,null,"2012-12-12","2013-01-29","2013-01-30",null,"2013-02-08"]
[9,"04HAD70AA002","Задвижка продувки барабана \nКЗ 116.100.00-Э, PN 235, DN 100","ЭП-3-300-25-Б2-0-А",0.75,380,null,null,"2012-12-12","2013-01-29","2013-01-30",null,"2013-02-08"]
[10,"04HAH30AA001","Задвижка на линии продувки ШШП-1\n КЗ 116.1.100.00-Э, PN 235, DN 100","ЭП-3-300-25-Б2-0-А",0.75,380,null,null,"2012-12-12","2013-01-29","2013-01-30",null,"2013-02-12"]
[11,"04HAH30AA801","Регулирующий клапан на линии продувки ШПП-1  \nРК 101.1.100-Э, PN 235, DN 100","МЭОФ 250/25-0,25У",0.24,380,null,null,null,"2013-01-29","2013-01-30",null,"2013-02-11"]
[12,"04HAH70AA001","Задвижка на линии продувки пароперегревателя, \nS15.024.E.7335B, PN 137, DN 100","AUMA NORM SA14.5",3,380,"--",null,"Принято","2013-01-29","2013-01-30",null,"2013-02-15"]
[13,"04HAH70AA002","Задвижка на линии продувки пароперегревателя, S15.024.E.7335B, PN 137, DN 100","AUMA NORM SA14.5",3,380,"--",null,"Принято","2013-01-29","2013-01-30",null,"2013-02-12"]
[14,"04HAH70AA031","Предохранительный клапан острого пара","Электромагнит",0.45,220]
[15,"04HAH70AA032","Предохранительный клапан острого пара","Электромагнит",0.45,220]
[16,"04HAH70AA033","Предохранительный клапан острого пара","Электромагнит",0.45,220]
[17,"04HAH70AA034","Предохранительный клапан острого пара","Электромагнит",0.45,220]
[18,"04HAJ13AA801","Регулирующий клапан на байпасе КПП НД-1А  \n12с-1, PN 63, DN 400","МЭО-630/25-0,25У-92К",0.49,380,null,"2013-02-06","2013-02-18","2013-03-04","2013-03-05"]
[19,"04HAJ14AA801","Регулирующий клапан на байпасе КПП НД-1Б  \n12с-1, PN 63, DN 400","МЭО-630/25-0,25У-92К",0.49,380,null,"2013-02-06","2013-02-18","2013-03-04","2013-03-05"]
[20,"04HCB10AA001","Вентиль запорный на подводе пара к аппаратам обдувки \nКЗ 104.65.00-Э","ЭП-3-300-25-Б2-О-А",0.75,380,null,null,"2012-12-12","2013-02-04","2013-02-04",null,"2013-02-12"]

{"sheet":"График ЗРА КО","index":2,"n_rows":23,"n_cols":13,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,"ИТОГО:",{"$f":"COUNTIF(D4:D23,\"Установлено\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(E4:E23,\"Установлено\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(F4:F23,\"Установлено\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(G4:G23,\"Используется\")","v":11},{"$f":"COUNTIF(H4:H23,\"Используется\")","v":11},{"$f":"COUNTIF(I4:I23,\"Используется\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(J4:J23,\"Используется\")","v":19},{"$f":"COUNTIF(K4:K23,\"Используется\")","v":19},{"$f":"COUNTIF(L4:L23,\"Используется\")","v":20}]
[null,null,"ГРАФИК ПЕРЕДАЧИ ЗРА (Котельное отделение)"]
["№\nп\\п","Код KKS","Технологическое наименование ","Приемка эл/привода \nв монтаж","Приемка эл/привода \nв наладку","Готовность управления со всех постов","Гидравлические испытания","ВХП\n04.04.13","Прокачка масла\n10.04.13","Растопка на мазуте\n02.05.13","Холостой ход\n20.05.13","Комплексное опробование\n28.05.13","Комплексное опробование"]
[1,"04ETN56AA001","Задвижка на подводе воды к эмульгаторам \n30с941нж, PN16, DN200","2013-03-10","2013-03-16","2013-03-21",null,null,null,"Используется","Используется","Используется"]
[2,"04ETN80AA001","Задвижка на пожаротушение конвективной шахты котла \nЗКЛП 200-16, PN16, DN 200","2013-02-03","2013-03-16","2013-03-21",null,null,null,"Используется","Используется","Используется"]
[3,"04ETN80AA002","Задвижка на пожаротушение конвективной шахты котла \nЗКЛП 200-16, PN16, DN 200","2013-02-03","2013-03-16","2013-03-21",null,null,null,"Используется","Используется","Используется"]
[4,"04HAD10AA001","Задвижка аварийного слива барабана \nКЗ 116.100.00-Э, PN235, DN 100","2013-02-04","2013-02-07","2013-02-10","Используется","Используется",null,"Используется","Используется","Используется"]
[5,"04HAD10AA002","Задвижка аварийного слива барабана \nКЗ 116.100.00-Э, PN235, DN 100","2013-02-04","2013-02-07","2013-02-10","Используется","Используется",null,"Используется","Используется","Используется"]
[6,"04HAD20AA001","Задвижка рециркуляции экономайзера  \nКЗ 116.100.00-Э, PN235, DN 100","2013-03-25","2013-04-01","2013-04-09","Используется","Используется",null,"Используется","Используется","Используется"]
[7,"04HAD20AA002","Задвижка рециркуляции экономайзера  \nКЗ 116.100.00-Э, PN235, DN 100","2013-03-25","2013-04-01","2013-04-09","Используется","Используется",null,"Используется","Используется","Используется"]
[8,"04HAD70AA001","Задвижка продувки барабана \nКЗ 116.100.00-Э, PN235, DN 100","2013-02-15","2013-02-17","2013-02-28","Используется","Используется",null,"Используется","Используется","Используется"]
[9,"04HAD70AA002","Задвижка продувки барабана \nКЗ 116.100.00-Э, PN235, DN 100","2013-02-16","2013-02-22","2013-02-28","Используется","Используется",null,"Используется","Используется","Используется"]
[10,"04HAH30AA001","Задвижка на линии продувки ШШП-1\n КЗ 116.1.100.00-Э, PN235, DN 100","2013-02-15","2013-02-17","2013-02-28",null,null,null,"Используется","Используется","Используется"]
[11,"04HAH30AA801","Регулирующий клапан на линии продувки ШПП-1  \nРК 101.1.100-Э, PN235, DN 100","2013-02-15","2013-02-17","2013-02-28","Используется","Используется",null,"Используется","Используется","Используется"]
[12,"04HAH70AA001","Задвижка на линии продувки пароперегревателя, \nS15.024.E.7335B, PN137, DN 100","2013-02-15","2013-02-17","2013-03-01","Используется","Используется",null,"Используется","Используется","Используется"]
[13,"04HAH70AA002","Задвижка на линии продувки пароперегревателя, S15.024.E.7335B, PN137, DN 100","2013-02-16","2013-02-22","2013-03-01","Используется","Используется",null,"Используется","Используется","Используется"]
[14,"04HAH70AA031","Предохранительный клапан острого пара","2013-04-06","2013-04-20","2013-04-25",null,null,null,"Используется","Используется","Используется"]
[15,"04HAH70AA032","Предохранительный клапан острого пара","2013-04-07","2013-04-20","2013-04-25",null,null,null,"Используется","Используется","Используется"]
[16,"04HAH70AA033","Предохранительный клапан острого пара","2013-04-08","2013-04-20","2013-04-25",null,null,null,"Используется","Используется","Используется"]
[17,"04HAH70AA034","Предохранительный клапан острого пара","2013-04-09","2013-04-20","2013-04-25",null,null,null,"Используется","Используется","Используется"]
[18,"04HAJ13AA801","Регулирующий клапан на байпасе КПП НД-1А  \n12с-1, PN63, DN 400","2013-02-10","2013-03-30","2013-04-05","Используется","Используется",null,"Используется","Используется","Используется"]
[19,"04HAJ14AA801","Регулирующий клапан на байпасе КПП НД-1Б  \n12с-1, PN63, DN 400","2013-02-10","2013-03-30","2013-04-05","Используется","Используется",null,"Используется","Используется","Используется"]
[20,"04HCB10AA001","Вентиль запорный на подводе пара к аппаратам обдувки \nКЗ 104.65.00-Э","2013-02-27","2013-03-01","2013-03-03",null,null,null,null,null,"Используется"]