{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Исходная","Итог"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":1},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Исходная","index":0,"n_rows":166,"n_cols":9,"rows_kept":166,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Поз.","Наименование и техническая характеристика","Тип, марка, обозначение документа, опросного листа","Код продукции","Поставщик","Ед. измерения","Кол.","Масса 1 ед., кг","Примечание"]
[null,"КАБЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ПОМЕЩЕНИИ 009"," "," "," "," "," "," "," "]
[null,"Болт с шестигранной головкой","M8x16","CM020816HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",50," "," "]
[null,"Болт с шестигранной головкой","M8x16","CM020816HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",4," "," "]
[null,"Винт для крепления к профилю M10x30"," ","CM0401030","АО \"ДКС\"","шт.",68]
[null,"Винт для крепления к профилю M10x30"," ","CM0401030","АО \"ДКС\"","шт.",96]
[" ","Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь","М5х8","CM030508","АО \"ДКС\"","шт.",40," "," "]
[" ","Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь","М5х8","CM030508","АО \"ДКС\"","шт.",19," "," "]
[" ","Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь","М5х8","CM030508","АО \"ДКС\"","шт.",75," "," "]
[" ","Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20, гальванически оцинкованная сталь","М6х20","CM010620","АО \"ДКС\"","шт.",8," "," "]
[null,"Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20, гальванически оцинкованная сталь","М6х20","CM010620","АО \"ДКС\"","шт.",68]
[" ","Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь","М6х10","CM010610","АО \"ДКС\"","шт.",436," "," "]
[" ","Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь","М6х10","CM010610","АО \"ДКС\"","шт.",300," "," "]
[" ","Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь","М6х10","CM010610","АО \"ДКС\"","шт.",138," "," "]
[" ","Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь","М6х10","CM010610","АО \"ДКС\"","шт.",585," "," "]
[" ","Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь","М6х10","CM010610","АО \"ДКС\"","шт.",192," "," "]
[" ","КАБЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ПОМЕЩЕНИИ 001"," "," "," "," "," "," "," "]
[" ","Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь","М6х10","CM010610","АО \"ДКС\"","шт.",20," "," "]
[null,"Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь","М6х10","CM010610","АО \"ДКС\"","шт.",184]
[null,"Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь","М6х10","CM010610","АО \"ДКС\"","шт.",375]
[" ","Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь","М6х10","CM010610","АО \"ДКС\"","шт.",94," "," "]
[null,"Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию, М10"," ","CM101000","АО \"ДКС\"","шт.",68]
[null,"Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию, М10"," ","CM101000","АО \"ДКС\"","шт.",96]
[" ","Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию,  гальванически оцинкованная сталь","М6","CM100600","АО \"ДКС\"","шт.",436," "," "]
[" ","Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию,  гальванически оцинкованная сталь","М6","CM100600","АО \"ДКС\"","шт.",300," "," "]
[" ","Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию,  гальванически оцинкованная сталь","М6","CM100600","АО \"ДКС\"","шт.",585," "," "]
[" ","Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию,  гальванически оцинкованная сталь","М6","CM100600","АО \"ДКС\"","шт.",192," "," "]
[" ","Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию,  гальванически оцинкованная сталь","М6","CM100600","АО \"ДКС\"","шт.",20," "," "]
[null,"Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию,  гальванически оцинкованная сталь","М6","CM100600","АО \"ДКС\"","шт.",68]
[null,"Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию,  гальванически оцинкованная сталь","М6","CM100600","АО \"ДКС\"","шт.",375]
[" ","Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию,  гальванически оцинкованная сталь","М6","CM100600","АО \"ДКС\"","шт.",94," "," "]
[" ","Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию,  гальванически оцинкованная сталь","М6","CM100600","АО \"ДКС\"","шт.",138," "," "]
[" ","Гайка шестигранная","М8","CM110800","АО \"ДКС\"","шт.",34," "," "]
[" ","Гайка шестигранная","М8","CM110800","АО \"ДКС\"","шт.",200," "," "]
[" ","Гайка шестигранная","М8","CM110800","АО \"ДКС\"","шт.",5," "," "]
[" ","Гайка шестигранная","M10","CM111000","АО \"ДКС\"","шт.",30," "," "]
[" ","КАБЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ПОМЕЩЕНИИ 008"," "," "," "," "," "," "," "]
[null,"Гайка шестигранная M6,  гальванически оцинкованная сталь","М6","CM110600","АО \"ДКС\"","шт.",185]
[" ","Гайка шестигранная M8,  гальванически оцинкованная сталь","М8","CM110800","АО \"ДКС\"","шт.",52," "," "]
[" ","Гайка шестигранная M8,  гальванически оцинкованная сталь","М8","CM110800","АО \"ДКС\"","шт.",138," "," "]
[" ","Гайка шестигранная M8,  гальванически оцинкованная сталь","М8","CM110800","АО \"ДКС\"","шт.",22," "," "]
[" ","Держатель кабеля TRC шириной 200 мм, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","TRC B=200","37564HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",8," "," "]
[" ","Кабельный держатель для кабеля 26-32мм","BHL","BHL2632","АО \"ДКС\"","шт.",9," "," "]
[" ","Кабельный держатель для кабеля 32-38мм","BHL","BHL3238","АО \"ДКС\"","шт.",9," "," "]
[" ","Кабельный держатель для кабеля 38-44мм","BHL","BHL3844","АО \"ДКС\"","шт.",18," "," "]
[null,"Консоль DW на лоток с осн.200 , горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","DW","BBC3020HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",7]
[" ","Консоль потолочная DS на лоток с осн.100 , горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления\r","DS\r","BBA3010HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",17," "," "]
[" ","Консоль потолочная DS на лоток с осн.100 , горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления\r","DS\r","BBA3010HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",26," "," "]
[" ","Консоль потолочная DS на лоток с осн.100 , горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления\r","DS\r","BBA3010HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",11," "," "]
[" ","Консоль потолочная DS на лоток с осн.100 , горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления\r","DS\r","BBA3010HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",31," "," "]
[" ","Консоль потолочная DS на лоток с осн.200 , горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","DS","BBA3020HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",51," "," "]
[" ","Консоль потолочная DS на лоток с осн.200 , горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","DS","BBA3020HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",38," "," "]
[" ","Консоль усиленная LP на лоток с осн.400 , горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","LP","BBH6040HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",4," "," "]
[" ","Консоль усиленная LP на лоток с осн.600 , горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","LP","BBH6060HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",10," "," "]
[" ","КАБЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ПОМЕЩЕНИИ 012"," "," "," "," "," "," "," "]
[null,"Консоль усиленная LP на лоток с осн.600 , горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","LP","BBH6060HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",42]
[null,"Консоль усиленная LP на лоток с осн.600 , горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","LP","BBH6060HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",48]
[" ","Крепление к профнастилу V-образное","M8","CM330800","АО \"ДКС\"","шт.",50," "," "]
[" ","Крепление к профнастилу V-образное","M10","CM331000","АО \"ДКС\"","шт.",4," "," "]
[" ","Крышка лотка прямая, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","осн. 100мм, L=3000","35522HDZ","АО \"ДКС\"","м",51," "," "]
[" ","Крышка лотка прямая, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","осн. 100мм, L=3000","35522HDZ","АО \"ДКС\"","м",21," "," "]
[" ","Крышка лотка прямая, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","осн. 300мм, L=3000","35525HDZ","АО \"ДКС\"","м",6," "," "]
[" ","Крышка лотка прямая, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","осн. 100мм, L=3000","35522HDZ","АО \"ДКС\"","м",60," "," "]
[" ","Крышка лотка прямая, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","осн. 200мм, L=3000","35524HDZ","АО \"ДКС\"","м",75," "," "]
[" ","Крышка ответв. гориз. универс., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","DL осн.100мм","38363HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",2," "," "]
[" ","Крышка ответв. гориз. универс., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","DL осн.100мм","38363HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",4," "," "]
[" ","Крышка ответв. гориз. универс., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","DL осн.200мм","38365HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",2," "," "]
[" ","Крышка угла гориз. 90°, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CPO90 осн.100мм","38002HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",5," "," "]
[" ","Крышка угла гориз. 90°, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CPO90 осн.100мм","38002HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",3," "," "]
[" ","Крышка угла гориз. 90°, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CPO90 осн.100мм","38002HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",3," "," "]
[" ","Крышка угла гориз. 90°, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CPO90 осн.200мм","38004HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",2," "," "]
[" ","Крышка-ответвитель","TS, 100x200","37344HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",1," "," "]
[" ","Лоток лестничный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х300х3000","LL1030HDZ","АО \"ДКС\"","м",8," "," "]
[" ","КАБЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ПОМЕЩЕНИИ 011"," "," "," "," "," "," "," "]
[" ","Лоток лестничный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х300х3000","LL1030HDZ","АО \"ДКС\"","м",9," "," "]
[" ","Лоток лестничный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х200х3000","LL1020HDZ","АО \"ДКС\"","м",6," "," "]
[null,"Лоток лестничный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х400х3000","LL1040HDZ","АО \"ДКС\"","м",54]
[" ","Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х100х3000","35101HDZ","АО \"ДКС\"","м",21," "," "]
[" ","Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х300х3000","35104HDZ","АО \"ДКС\"","м",6," "," "]
[" ","Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х100х3000","35101HDZ","АО \"ДКС\"","м",60," "," "]
[" ","Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х200х3000","35103HDZ","АО \"ДКС\"","м",75," "," "]
[" ","Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х100х3000","35101HDZ","АО \"ДКС\"","м",51," "," "]
[" ","Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х200х3000","35343HDZ","АО \"ДКС\"","м",102," "," "]
[" ","Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х200х3000","35343HDZ","АО \"ДКС\"","м",15," "," "]
[" ","Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х300х3000","35344HDZ","АО \"ДКС\"","м",15," "," "]
[null,"Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х200х3000","35343HDZ","АО \"ДКС\"","м",48]
[null,"Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х300х3000","35344HDZ","АО \"ДКС\"","м",48]
[null,"Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х100х3000","35341HDZ","АО \"ДКС\"","м",12]
[" ","Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х100х3000\r","35341HDZ","АО \"ДКС\"","м",33," "," "]
[" ","Ответвитель горизонтальный унив., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","DL, 100x200","36265HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",1," "," "]
[" ","Ответвитель горизонтальный унив., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","DL, 100x100","36263HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",2," "," "]
[" ","Ответвитель горизонтальный унив., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","DL, 100x100","36263HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",4," "," "]
[" ","Ответвитель горизонтальный унив., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","DL, 100x200","36265HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",2," "," "]
[null,"Ответвитель горизонтальный унив., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","DL, 100x100","36263HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",2]
[" ","Ответвитель горизонтальный унив., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","DL, 100x100\r","36263HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",5," "," "]
[" ","Перегородка лотка SEP, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","H=100, L=3000","36510HDZ","АО \"ДКС\"","м",110," "," "]
[" ","Перегородка лотка SEP, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","H=80, L=3000","36500HDZ","АО \"ДКС\"","м",8," "," "]
[" ","Перегородка лотка SEP, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","H=100, L=3000","36510HDZ","АО \"ДКС\"","м",41," "," "]
[" ","Перегородка лотка SEP, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","H=100, L=3000","36510HDZ","АО \"ДКС\"","м",27," "," "]
[" ","КАБЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ У ПОМЕЩЕНИЯ 015"," "," "," "," "," "," "," "]
[" ","Перегородка лотка SEP, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","H=100, L=3000","36510HDZ","АО \"ДКС\"","м",78," "," "]
[" ","Перегородка лотка SEP, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","H=100, L=3000\r","36510HDZ","АО \"ДКС\"","м",18," "," "]
[" ","Пластина для электрического контакта, медь","PTCE",37501,"АО \"ДКС\"","шт.",7," "," "]
[" ","Пластина для электрического контакта, медь","PTCE",37501,"АО \"ДКС\"","шт.",24," "," "]
[" ","Пластина для электрического контакта, медь","PTCE",37501,"АО \"ДКС\"","шт.",12," "," "]
[" ","Пластина для электрического контакта, медь","PTCE",37501,"АО \"ДКС\"","шт.",32," "," "]
[null,"Пластина для электрического контакта, медь","PTCE",37501,"АО \"ДКС\"","шт.",10]
[" ","Пластина для электрического контакта, медь","PTCE\r",37501,"АО \"ДКС\"","шт.",6," "," "]
[" ","Пластина соединительная, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","GTO 100","37305HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",14," "," "]
[" ","Пластина соединительная, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","GTO 100","37305HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",24," "," "]
[" ","Пластина соединительная, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","GTO 100","37305HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",12," "," "]
[" ","Пластина соединительная, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","GTO 100","37305HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",32," "," "]
[" ","Пластина соединительная, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","GTO L 100","LG1000HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",8," "," "]
[null,"Пластина соединительная, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","GTO 100","37305HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",20]
[" ","Пластина соединительная, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","GTO 100","37305HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",12," "," "]
[" ","Прижим кабельного лотка, сталь оцинкованная по методу Сендзимира"," ","LP1000","АО \"ДКС\"","шт.",8," "," "]
[null,"Прижим кабельного лотка, сталь оцинкованная по методу Сендзимира"," ","LP1000","АО \"ДКС\"","шт.",68]
[" ","Профиль, 600мм","BPM-29","BPM2906HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",4," "," "]
[" ","Скоба TM  для лотка  с основ. 200 мм, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","TM L=200","BMM1020HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",8," "," "]
[" ","Скоба TM для лотка с основ. 300 мм, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","TM L=300","BMM1030HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",3," "," "]
[" ","С-образный профиль 41х41 , L800, толщ. 2,5 мм, сталь  горячеоцинкованная","LAS","BPM4108HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",5," "," "]
[null,"С-образный профиль 41х41 , L800, толщ. 2,5 мм, сталь  горячеоцинкованная","LAS","BPM4108HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",17]
[null,"С-образный профиль 41х41 , L800, толщ. 2,5 мм, сталь  горячеоцинкованная","LAS","BPM4108HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",24]
[null,"Соединитель лотков шарнирный ","GSV","30015HDZL","АО \"ДКС\"","шт.",8]
[" ","Соединительная гайка","M10x30","CM211030","АО \"ДКС\"","шт.",8," "," "]
[" ","Стальной забивной анкер M8","М8","CM400830","АО \"ДКС\"","шт.",26," "," "]
[" ","Стальной забивной анкер M8","М8","CM400830","АО \"ДКС\"","шт.",11," "," "]
[" ","Стальной забивной анкер M8","М8","CM400830","АО \"ДКС\"","шт.",69," "," "]
[" ","Стандартный анкер с болтом M8","М8","CM430850","АО \"ДКС\"","шт.",40," "," "]
[null,"Стандартный анкер со шпилькой M8","М8","CM440850","АО \"ДКС\"","шт.",7]
[" ","Стеновые крепления лотка, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления"," ","LP5000HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",16," "," "]
[" ","Стеновые крепления лотка, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления"," ","LP5000HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",20," "," "]
[]
[null,"КАБЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ПОМЕЩЕНИИ 114"," "," "," "," "," "]
[" ","Струбцина M8\r","M8\r","CM300800","АО \"ДКС\"","шт.",17," "," "]
[" ","Угол верт. внеш. 90 гр. с разворотом, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CDV90, 100x200","37474HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",2," "," "]
[null,"Угол верт. внешний 90 гр., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CD90, 100x100","36821HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",2]
[" ","Угол верт. внутрений 90 гр., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CS90, 100x200","36703HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",1," "," "]
[" ","Угол горизонтальный 90 гр., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CPO90, 200x100","36043HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",2," "," "]
[" ","Угол горизонтальный 90 гр., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CPO90, 200x100","36043HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",1," "," "]
[" ","Угол горизонтальный 90 гр., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CPO90, 100x100","36041HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",5," "," "]
[" ","Угол горизонтальный 90 гр., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CPO90, 100x100","36041HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",3," "," "]
[" ","Угол горизонтальный 90 гр., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CPO90, 100x100","36041HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",3," "," "]
[" ","Угол горизонтальный 90 гр., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CPO90, 100x200","36043HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",2," "," "]
[null,"Угол горизонтальный 90 гр., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CPO90, 100x200","36043HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",1]
[null,"Угол горизонтальный 90 гр., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CPO90, 100x300","36044HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",1]
[null,"КАБЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ БАЛКОНЕ"," "," "," "," "," "]
[" ","Угол горизонтальный 90гр., R300"," ","LC1320HDZ ","АО \"ДКС\"","шт.",1," "," "]
[" ","Упрощенная редукция, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","100x100","LR1100HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",1," "," "]
[" ","Усиленный анкер с болтом M10","М10","CM461065","АО \"ДКС\"","шт.",8," "," "]
[" ","Усиленный анкер с болтом M10","М10","CM461065","АО \"ДКС\"","шт.",10," "," "]
[null,"Усиленный анкер с болтом M10","М10","CM461065","АО \"ДКС\"","шт.",34]
[null,"Усиленный анкер с болтом M10","М10","CM461065","АО \"ДКС\"","шт.",96]
[" ","Шайба кузовная","М8","CM120800","АО \"ДКС\"","шт.",34," "," "]
[" ","Шайба кузовная","М8","CM120800","АО \"ДКС\"","шт.",200," "," "]
[" ","Шайба кузовная","M10","CM121000","АО \"ДКС\"","шт.",30," "," "]
[" ","Шайба кузовная M8,  гальванически оцинкованная сталь","М8","CM120800","АО \"ДКС\"","шт.",52," "," "]
[" ","Шайба кузовная M8,  гальванически оцинкованная сталь","М8","CM120800","АО \"ДКС\"","шт.",138," "," "]
[" ","Шайба кузовная M8,  гальванически оцинкованная сталь","М8","CM120800","АО \"ДКС\"","шт.",22," "," "]
[" ","Шайба стопорная  M6,  гальванически оцинкованная сталь","М6","CM220600","АО \"ДКС\"","шт.",72," "," "]
[null,"Шайба стопорная  M6,  гальванически оцинкованная сталь","М6","CM220600","АО \"ДКС\"","шт.",186]
[" ","Шпилька резьбовая","М10х2000","CM201002","АО \"ДКС\"","шт.",5," "," "]
[" ","Шпилька резьбовая M8x1000, гальванически оцинкованная сталь","M8x1000","CM200801","АО \"ДКС\"","шт.",26," "," "]
[" ","Шпилька резьбовая M8x1000, гальванически оцинкованная сталь","M8x1000","CM200801","АО \"ДКС\"","шт.",11," "," "]
[" ","Шпилька резьбовая M8x1000, гальванически оцинкованная сталь","M8x1000\r","CM200801","АО \"ДКС\"","шт.",17," "," "]
[" ","Шпилька резьбовая M8x2000, гальванически оцинкованная сталь","M8x2000","CM200802","АО \"ДКС\"","шт.",69," "," "]

{"sheet":"Итог","index":1,"n_rows":83,"n_cols":9,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Поз.",null,null,null,null,null,null,"Масса 1 ед., кг","Примечание"]
[]
[null,"Наименование и техническая характеристика","Тип, марка, обозначение документа, опросного листа","Код продукции","Поставщик","Ед. измерения","Кол. "]
[null,"Болт с шестигранной головкой","M8x16","CM020816HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",54]
[null,"Винт для крепления к профилю M10x30"," ","CM0401030","АО \"ДКС\"","шт.",164]
[null,"Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь","М5х8","CM030508","АО \"ДКС\"","шт.",134]
[null,"Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20, гальванически оцинкованная сталь","М6х20","CM010620","АО \"ДКС\"","шт.",76]
[null,"Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь","М6х10","CM010610","АО \"ДКС\"","шт.",2324]
[null,"Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию, М10"," ","CM101000","АО \"ДКС\"","шт.",164]
[null,"Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию,  гальванически оцинкованная сталь","М6","CM100600","АО \"ДКС\"","шт.",2208]
[null,"Гайка шестигранная","М8","CM110800","АО \"ДКС\"","шт.",239]
[null,"Гайка шестигранная","M10","CM111000","АО \"ДКС\"","шт.",30]
[null,"Гайка шестигранная M6,  гальванически оцинкованная сталь","М6","CM110600","АО \"ДКС\"","шт.",185]
[null,"Гайка шестигранная M8,  гальванически оцинкованная сталь","М8","CM110800","АО \"ДКС\"","шт.",212]
[null,"Держатель кабеля TRC шириной 200 мм, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","TRC B=200","37564HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",8]
[null,"Кабельный держатель для кабеля 26-32мм","BHL","BHL2632","АО \"ДКС\"","шт.",9]
[null,"Кабельный держатель для кабеля 32-38мм","BHL","BHL3238","АО \"ДКС\"","шт.",9]
[null,"Кабельный держатель для кабеля 38-44мм","BHL","BHL3844","АО \"ДКС\"","шт.",18]
[null,"Консоль DW на лоток с осн.200 , горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","DW","BBC3020HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",7]
[null,"Консоль потолочная DS на лоток с осн.100 , горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления\r","DS\r","BBA3010HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",85]
[null,"Консоль потолочная DS на лоток с осн.200 , горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","DS","BBA3020HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",89]
[null,"Консоль усиленная LP на лоток с осн.400 , горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","LP","BBH6040HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",4]
[null,"Консоль усиленная LP на лоток с осн.600 , горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","LP","BBH6060HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",100]
[null,"Крепление к профнастилу V-образное","M10","CM331000","АО \"ДКС\"","шт.",4]
[null,"Крепление к профнастилу V-образное","M8","CM330800","АО \"ДКС\"","шт.",50]
[null,"Крышка лотка прямая, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","осн. 100мм, L=3000","35522HDZ","АО \"ДКС\"","м",132]
[null,"Крышка лотка прямая, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","осн. 300мм, L=3000","35525HDZ","АО \"ДКС\"","м",6]
[null,"Крышка лотка прямая, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","осн. 200мм, L=3000","35524HDZ","АО \"ДКС\"","м",75]
[null,"Крышка ответв. гориз. универс., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","DL осн.100мм","38363HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",6]
[null,"Крышка ответв. гориз. универс., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","DL осн.200мм","38365HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",2]
[null,"Крышка угла гориз. 90°, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CPO90 осн.100мм","38002HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",11]
[null,"Крышка угла гориз. 90°, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CPO90 осн.200мм","38004HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",2]
[null,"Крышка-ответвитель","TS, 100x200","37344HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",1]
[null,"Лоток лестничный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х300х3000","LL1030HDZ","АО \"ДКС\"","м",17]
[null,"Лоток лестничный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х200х3000","LL1020HDZ","АО \"ДКС\"","м",6]
[null,"Лоток лестничный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х400х3000","LL1040HDZ","АО \"ДКС\"","м",54]
[null,"Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х300х3000","35104HDZ","АО \"ДКС\"","м",6]
[null,"Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления",null,"35344HDZ","АО \"ДКС\"","м",63]
[null,"Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х200х3000","35103HDZ","АО \"ДКС\"","м",75]
[null,"Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления",null,"35343HDZ","АО \"ДКС\"","м",165]
[null,"Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х100х3000","35101HDZ","АО \"ДКС\"","м",132]
[null,"Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления",null,"35341HDZ","АО \"ДКС\"","м",12]
[null,"Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления","100х100х3000\r","35341HDZ","АО \"ДКС\"","м",33]
[null,"Ответвитель горизонтальный унив., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","DL, 100x200","36265HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",3]
[null,"Ответвитель горизонтальный унив., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","DL, 100x100","36263HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",8]
[null,"Ответвитель горизонтальный унив., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","DL, 100x100\r","36263HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",5]
[null,"Перегородка лотка SEP, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","H=100, L=3000","36510HDZ","АО \"ДКС\"","м",256]
[null,"Перегородка лотка SEP, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","H=80, L=3000","36500HDZ","АО \"ДКС\"","м",8]
[null,"Перегородка лотка SEP, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","H=100, L=3000\r","36510HDZ","АО \"ДКС\"","м",18]
[null,"Пластина для электрического контакта, медь","PTCE",37501,"АО \"ДКС\"","шт.",85]
[null,"Пластина для электрического контакта, медь","PTCE\r",37501,"АО \"ДКС\"","шт.",6]
[null,"Пластина соединительная, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","GTO 100","37305HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",114]
[null,"Пластина соединительная, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","GTO L 100","LG1000HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",8]
[null,"Прижим кабельного лотка, сталь оцинкованная по методу Сендзимира"," ","LP1000","АО \"ДКС\"","шт.",76]
[null,"Профиль, 600мм","BPM-29","BPM2906HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",4]
[null,"Скоба TM  для лотка  с основ. 200 мм, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","TM L=200","BMM1020HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",8]
[null,"Скоба TM для лотка с основ. 300 мм, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","TM L=300","BMM1030HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",3]
[null,"С-образный профиль 41х41 , L800, толщ. 2,5 мм, сталь  горячеоцинкованная","LAS","BPM4108HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",46]
[null,"Соединитель лотков шарнирный ","GSV","30015HDZL","АО \"ДКС\"","шт.",8]
[null,"Соединительная гайка","M10x30","CM211030","АО \"ДКС\"","шт.",8]
[null,"Стальной забивной анкер M8","М8","CM400830","АО \"ДКС\"","шт.",106]
[null,"Стандартный анкер с болтом M8","М8","CM430850","АО \"ДКС\"","шт.",40]
[null,"Стандартный анкер со шпилькой M8","М8","CM440850","АО \"ДКС\"","шт.",7]
[null,"Стеновые крепления лотка, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления"," ","LP5000HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",36]
[null,"Струбцина M8\r","M8\r","CM300800","АО \"ДКС\"","шт.",17]
[null,"Угол верт. внеш. 90 гр. с разворотом, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CDV90, 100x200","37474HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",2]
[null,"Угол верт. внешний 90 гр., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CD90, 100x100","36821HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",2]
[null,"Угол верт. внутрений 90 гр., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CS90, 100x200","36703HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",1]
[null,"Угол горизонтальный 90 гр., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CPO90, 200x100","36043HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",3]
[null,"Угол горизонтальный 90 гр., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CPO90, 100x100","36041HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",11]
[null,"Угол горизонтальный 90 гр., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CPO90, 100x200","36043HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",3]
[null,"Угол горизонтальный 90 гр., горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","CPO90, 100x300","36044HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",1]
[null,"Угол горизонтальный 90гр., R300"," ","LC1320HDZ ","АО \"ДКС\"","шт.",1]
[null,"Упрощенная редукция, горячеоцинкованная сталь погружением после изготовления","100x100","LR1100HDZ","АО \"ДКС\"","шт.",1]
[null,"Усиленный анкер с болтом M10","М10","CM461065","АО \"ДКС\"","шт.",148]
[null,"Шайба кузовная","М8","CM120800","АО \"ДКС\"","шт.",234]
[null,"Шайба кузовная","M10","CM121000","АО \"ДКС\"","шт.",30]
[null,"Шайба кузовная M8,  гальванически оцинкованная сталь","М8","CM120800","АО \"ДКС\"","шт.",212]
[null,"Шайба стопорная  M6,  гальванически оцинкованная сталь","М6","CM220600","АО \"ДКС\"","шт.",258]
[null,"Шпилька резьбовая","М10х2000","CM201002","АО \"ДКС\"","шт.",5]
[null,"Шпилька резьбовая M8x1000, гальванически оцинкованная сталь","M8x1000","CM200801","АО \"ДКС\"","шт.",37]
[null,"Шпилька резьбовая M8x1000, гальванически оцинкованная сталь","M8x1000\r","CM200801","АО \"ДКС\"","шт.",17]
[null,"Шпилька резьбовая M8x2000, гальванически оцинкованная сталь","M8x2000","CM200802","АО \"ДКС\"","шт.",69]