{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["1","2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":8,"defined_names":91,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":47,"n_cols":16,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,11,16,11],[17,11,26,11],[27,11,36,11],[37,11,46,11]]}
["Наименование титула"]
["Проект","7610_03","7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70"]
["Титул ",43]
["Начало:","A8"]
["Конец:","DA200"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["№п/п диаметров","Все трубопроводы","Маты/цилиндры","Паспорта","Объем/площадь","Дата начала","Окончание","Разница дней","Объем в день","Ед.изм","Специалиста","Раздел"]
[1,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70","Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70 Паспорт качества № 3388, 3393, 3394 от 13.04.2018",8.26,"2018-11-15","2018-11-18",{"$f":"IF(E8=\"\",\"\",IF(G8-F8=0,G8-F8+1,G8-F8+1))","v":4},{"$f":"IF(OR($H8=0,$H8=\"\"),\"\",$E8/$H8)","v":2.0649999999999999},{"$f":"IF(D8=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D8,3)=\"Мат\",(LEFT(D8,3)=\"Цил\")),\"м3\",\"м2\"))","v":"м3"},{"$f":"IF(B8=\"\",\"\",\"Иванов И.И.\")","v":"Иванов И.И."}]
[2,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.169.70","Цилиндр ТЕХНО 120 1200.169.70 Паспорт качества № 1320 от 11.05.2018",8.44,"2018-11-15","2018-11-18",{"$f":"IF(E9=\"\",\"\",IF(G9-F9=0,G9-F9+1,G9-F9+1))","v":4},{"$f":"IF(OR($H9=0,$H9=\"\"),\"\",$E9/$H9)","v":2.11},{"$f":"IF(D9=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D9,3)=\"Мат\",(LEFT(D9,3)=\"Цил\")),\"м3\",\"м2\"))","v":"м3"},{"$f":"IF(B9=\"\",\"\",\"Иванов И.И.\")","v":"Иванов И.И."},null,null,null,null,""]
[3,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø89мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 60 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.102.60","Цилиндр ТЕХНО 120 1200.102.60 Паспорт качества № 1376 от 16.05.2018",0.42,"2018-11-15","2018-11-15",1,{"$f":"IF(OR($H10=0,$H10=\"\"),\"\",$E10/$H10)","v":0.42},"м3","Иванов И.И.",null,null,null,null,""]
[4,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø57мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 60 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.70.60","Цилиндр ТЕХНО 120 1200.70.60 Паспорт качества № 1185 от 30.04.2018",0.32,"2018-11-15","2018-11-15",1,0.32,"м3","Иванов И.И.",null,null,null,null,""]
[5,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 50 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.38.50","Цилиндр ТЕХНО 120 1200.38.50 Паспорт качества № 1228 от 02.05.2018",0.01,"2018-11-15","2018-11-15",1,0.01,"м3","Иванов И.И.",null,null,null,null,""]
["","","","","",null,null,"",{"$f":"IF(OR($H13=0,$H13=\"\"),\"\",$E13/$H13)","v":""},"","",null,null,null,null,""]
["","","","","",null,null,"","","",""]
["","","","","",null,null,"","","",""]
["","","","","",null,null,"","","",""]
["","","","","",null,null,"","","",""]
[1,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250","Сталь Оцинкованная 0.500х1250",146.5,"2018-11-17","2018-11-20",4,36.625,{"$f":"IF(D18=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D18,3)=\"Мат\",(LEFT(D18,3)=\"Цил\")),\"м3\",\"м2\"))","v":"м2"},"Иванов И.И."]
[2,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250","Сталь Оцинкованная 0.500х1250",155.9,"2018-11-18","2018-11-21",4,38.975000000000001,"м2","Иванов И.И."]
[3,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø89мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250","Сталь Оцинкованная 0.500х1250",9.6999999999999993,"2018-11-16","2018-11-16",1,9.6999999999999993,"м2","Иванов И.И."]
[4,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø57мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250","Сталь Оцинкованная 0.500х1250",8,"2018-11-16","2018-11-16",1,8,"м2","Иванов И.И."]
[5,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250","Сталь Оцинкованная 0.500х1250",0.2,"2018-11-16","2018-11-16",1,0.2,"м2","Иванов И.И."]
["","","","","",null,null,"","","",""]
["","","","","",null,null,"","","",""]
["","","","","",null,null,"","","",""]
["","","","","",null,null,"","","",""]
["","","","","",null,null,"","","",""]
[1,"","","","",null,null,"","","",""]
[2,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Однослойная изоляция арматуры -Ø159 - 1шт. тип ET Толщиной 70 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70","Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70 Паспорт качества № 3388, 3393, 3394 от 13.04.2018",0.06,"2018-11-17","2018-11-17",1,{"$f":"IF(OR($H29=0,$H29=\"\"),\"\",$E29/$H29)","v":0.06},{"$f":"IF(D29=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D29,3)=\"Мат\",(LEFT(D29,3)=\"Цил\")),\"м3\",\"м2\"))","v":"м3"},"Иванов И.И."]
[3,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø89мм","Однослойная изоляция арматуры -Ø89 - 1шт. тип ET Толщиной 60 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.60","Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.60 Паспорт качества № 2432 от 20.03.2018",0.04,"2018-11-17","2018-11-17",1,0.04,"м3","Иванов И.И."]
[4,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø57мм","Однослойная изоляция арматуры -Ø57 - 3шт. тип ET Толщиной 60 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.60","Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.60 Паспорт качества № 2432 от 20.03.2018",0.08,"2018-11-17","2018-11-17",1,0.08,"м3","Иванов И.И."]
[5,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм","Однослойная изоляция арматуры -Ø32 - 4шт. тип ET Толщиной 50 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.50","Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.50 Паспорт качества № 2196 от 13.03.2018",7.0000000000000007E-2,"2018-11-17","2018-11-17",1,7.0000000000000007E-2,"м3","Иванов И.И."]
["","","","","",null,null,"","","",""]
["","","","","",null,null,"","","",""]
["","","","","",null,null,"","","",""]
["","","","","",null,null,"","","",""]
["","","","","",null,null,"","","",""]
[1,"","","","",null,null,"","","",""]
[2,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Покрывной слой в виде кожуха арматуры Ø159 - 1шт. Материал: Сталь Оцинкованная 0.800х1250","Сталь Оцинкованная 0.800х1250 129-38965 (0,800) от 01.11.2016",1.5,"2018-11-18","2018-11-18",1,{"$f":"IF(OR($H39=0,$H39=\"\"),\"\",$E39/$H39)","v":1.5},{"$f":"IF(D39=\"\",\"\",IF(OR(LEFT(D39,3)=\"Мат\",(LEFT(D39,3)=\"Цил\")),\"м3\",\"м2\"))","v":"м2"},"Иванов И.И."]
[3,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø89мм","Покрывной слой в виде кожуха арматуры Ø89 - 1шт. Материал: Сталь Оцинкованная 0.800х1250","Сталь Оцинкованная 0.800х1250 129-38965 (0,800) от 01.11.2016",0.9,"2018-11-18","2018-11-18",1,0.9,"м2","Иванов И.И."]
[4,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø57мм","Покрывной слой в виде кожуха арматуры Ø57 - 3шт. Материал: Сталь Оцинкованная 0.800х1250","Сталь Оцинкованная 0.800х1250 129-38965 (0,800) от 01.11.2016",2.2999999999999998,"2018-11-18","2018-11-18",1,2.2999999999999998,"м2","Иванов И.И."]
[5,"Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм","Покрывной слой в виде кожуха арматуры Ø32 - 4шт. Материал: Сталь Оцинкованная 0.800х1250","Сталь Оцинкованная 0.800х1250 129-38965 (0,800) от 01.11.2016",2.1,"2018-11-18","2018-11-18",1,2.1,"м2","Иванов И.И."]
["","","","","",null,null,"","","",""]
["","","","","",null,null,"","","",""]
["","","","","",null,null,"","","",""]
["","","","","",null,null,"","","",""]
["","","","","",null,null,"","","",""]

{"sheet":"2","index":1,"n_rows":44,"n_cols":13,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,2,8,5],[43,0,43,4],[5,8,5,12],[6,1,6,2],[6,4,6,7],[7,1,7,2],[7,4,7,7],[7,8,7,12],[3,1,3,2],[3,4,3,7],[4,1,4,2],[4,4,4,7],[5,1,5,2],[5,4,5,7],[0,1,0,2],[0,4,0,7],[1,1,1,2],[1,4,1,7],[2,1,2,2],[2,4,2,7]]}
[]
[null,null,null,null,"(город)"]
[]
[null,"(Монтажная организация)",null,null,"(заказчик)"]
[]
[null,"(Подразделение)",null,null,"(объект)",null,null,null,"Журнал начат"]
[null,null,null,null,{"$f":"\"«  \"&K7&\"  »       \"&M7&\"        2018 г.\"","v":"«  14  »       ноября        2018 г."},null,null,null,null,"2018-05-15",14,11,"ноября"]
[null,"(участок)",null,null,null,null,null,null,"Журнал закрыт"]
[null,null,"ЖУРНАЛ ПО ИЗОЛЯЦИИ  № ",null,null,null,null,null,null,"2018-11-30",21,11,"ноября"]
[]
["Дата (число, месяц, год), смена","Участок трубопровода (оборудования)","Конструкция и типы теплоизоляционных покрытий, марки теплоизоляционных материалов, толщина","Ед. изм.","Объём","Фамилия и инициалы бригадира (специалиста), выполнявшего укладку, (подпись)","Дата и номер акта освидетельствования выполненных работ","Примечание"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,"ЗДЕСЬ СТАВИТСЯ ФИЛЬТР ПО ДАТЕ ОТ СТАРОГО К НОВОМУ. И ПОЛУЧИТСЯ ВСЁ КАК НУЖНО. НО ДЛЯ БОЛЕЕ ЯСНОГО ПОНИМАНИЯ ОСТАВИЛ ВСЁ ТАК, КАК В НА 1 ЛИСТЕ"]
["2018-11-15","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70",2.0649999999999999,"м3","Иванов И.И."]
["2018-11-16","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70",2.0649999999999999,"м3","Иванов И.И."]
["2018-11-17","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70",2.0649999999999999,"м3","Иванов И.И."]
["2018-11-18","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70",2.0649999999999999,"м3","Иванов И.И."]
["2018-11-15","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.169.70",2.11,"м3","Иванов И.И."]
["2018-11-16","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.169.70",2.11,"м3","Иванов И.И."]
["2018-11-17","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.169.70",2.11,"м3","Иванов И.И."]
["2018-11-18","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 70 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.169.70",2.11,"м3","Иванов И.И."]
["2018-11-15","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø89мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 60 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.102.60",0.42,"м3","Иванов И.И."]
["2018-11-15","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø57мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 60 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.70.60",0.32,"м3","Иванов И.И."]
["2018-11-15","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм","Однослойная изоляция. Тип ET Толщиной 50 мм. Цилиндр ТЕХНО 120 1200.38.50",0.01,"м3","Иванов И.И."]
["2018-11-17","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",36.625,"м2","Иванов И.И."]
["2018-11-18","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",36.625,"м2","Иванов И.И."]
["2018-11-19","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",36.625,"м2","Иванов И.И."]
["2018-11-20","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø219мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",36.625,"м2","Иванов И.И."]
["2018-11-18","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",38.975000000000001,"м2","Иванов И.И."]
["2018-11-19","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",38.975000000000001,"м2","Иванов И.И."]
["2018-11-20","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",38.975000000000001,"м2","Иванов И.И."]
["2018-11-21","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",38.975000000000001,"м2","Иванов И.И."]
["2018-11-16","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø89мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",9.6999999999999993,"м2","Иванов И.И."]
["2018-11-16","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø57мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",8,"м2","Иванов И.И."]
["2018-11-16","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм","Покрывной слой в виде кожуха. Материал: Сталь Оцинкованная 0.500х1250",0.2,"м2","Иванов И.И."]
["2018-11-17","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Однослойная изоляция арматуры -Ø159 - 1шт. тип ET Толщиной 70 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.70",0.06,"м3","Иванов И.И."]
["2018-11-17","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø89мм","Однослойная изоляция арматуры -Ø89 - 1шт. тип ET Толщиной 60 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.60",0.04,"м3","Иванов И.И."]
["2018-11-17","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø57мм","Однослойная изоляция арматуры -Ø57 - 3шт. тип ET Толщиной 60 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.60",0.08,"м3","Иванов И.И."]
["2018-11-17","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм","Однослойная изоляция арматуры -Ø32 - 4шт. тип ET Толщиной 50 мм. Мат прошивной ТЕХНО 80 ГП 2400.1200.50",7.0000000000000007E-2,"м3","Иванов И.И."]
["2018-11-18","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø159мм","Покрывной слой в виде кожуха арматуры Ø159 - 1шт. Материал: Сталь Оцинкованная 0.800х1250",1.5,"м2","Иванов И.И."]
["2018-11-18","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø89мм","Покрывной слой в виде кожуха арматуры Ø89 - 1шт. Материал: Сталь Оцинкованная 0.800х1250",0.9,"м2","Иванов И.И."]
["2018-11-18","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø57мм","Покрывной слой в виде кожуха арматуры Ø57 - 3шт. Материал: Сталь Оцинкованная 0.800х1250",2.2999999999999998,"м2","Иванов И.И."]
["2018-11-18","Линия 7610-03-0043-85CA9B70F-200-NG-ET-70 Ø32мм","Покрывной слой в виде кожуха арматуры Ø32 - 4шт. Материал: Сталь Оцинкованная 0.800х1250",2.1,"м2","Иванов И.И."]
[]
[{"$f":"\"Журнал закрыт «  \"&K9&\"  »       \"&M9&\"        2018 г. Производитель работ ___________________ Иванов И.И.\"","v":"Журнал закрыт «  21  »       ноября        2018 г. Производитель работ ___________________ Иванов И.И."}]