{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Старт","Журнал Сдачи","Итог","Вопросы"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":11,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Старт","index":0,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,7,42,8],[37,0,37,8],[32,0,32,8],[40,0,41,8],[38,0,39,8],[42,0,42,6],[0,4,1,4],[1,6,2,7],[33,1,36,1],[33,7,36,7],[15,1,31,7]]}
[null,null,null,null,"ООО «Русстех»"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"TODAY()","v":"2022-09-18"}]
[]
[null,null,null,null,"↓Выбери занимаемую Должность↓"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E5=\"\",\"\",\"↓Выбери свою Фамилию Имя Отчетсво↓\")","v":""}]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E9=\"\",\"\",\"↓Выбери Вид Экзамена↓\")","v":""}]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"IF(E13=\"\",\"\",IF(E13=\"Первичный\",Вопросы!P5,IF(E13=\"Периодический или очередной\",Вопросы!P6,IF(E13=\"Повторный или внеочередной\",Вопросы!P7))))","v":""}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"НАЧАТЬ ТЕСТ"]
[null,null,null,"НАЧАТЬ ТЕСТ"]
[null,null,null,"НАЧАТЬ ТЕСТ"]
[null,null,null,"НАЧАТЬ ТЕСТ"]
[]
["Экзаменационный тест разработан в целях усвоения теории и проверки знаний сотрудников компании, согласно Трудового Договора сотрудника."]
[]
["Тест является неотъемлемой частью Общей обучающей инструкции для подготовки к внутреннему экзамену в ООО «Русстех»."]
[]
["Составил начальник лаборатории неразрушающего контроля Гаранкин А.В.",null,null,null,null,null,null,"г. Москва 2022 г."]

{"sheet":"Журнал Сдачи","index":1,"n_rows":54,"n_cols":8,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,7]]}
[]
[null,"Журнал сдачи внутреннего экзамена ООО \"Русстех\""]
[]
[null,"№ П/п","Должность","Фамилия И.О.","Вид экзамена","СДАЛ/\nНЕ СДАЛ","Кол-во правильных ответов","Дата сдачи"]
[null,1,"Дефектоскопист","Травников Евгений Николаевич","Периодический или очередной","НЕ СДАН",2,"2022-09-17"]
[null,2,"Дефектоскопист","Карчаганов Максим Иванович","Периодический или очередной","СДАН",92,"2022-09-17"]
[null,3,"Дефектоскопист","Травников Евгений Николаевич","Периодический или очередной","НЕ СДАН",0,"2022-09-17"]
[null,4,"Дефектоскопист","Травников Евгений Николаевич","Первичный","СДАН",13,"2022-09-17"]
[null,5,"Дефектоскопист","Карчаганов Максим Иванович","Периодический или очередной","СДАН",16,"2022-09-17"]
[null,6,"Дефектоскопист","Зубков Иван Александрович","Первичный","СДАН",6,"2022-09-17"]
[null,7,"Дефектоскопист","Травников Евгений Николаевич","Периодический или очередной","НЕ СДАН",4,"2022-09-17"]
[null,8]
[null,9]
[null,10]
[null,11]
[null,12]
[null,13]
[null,14]
[null,15]
[null,16]
[null,17]
[null,18]
[null,19]
[null,20]
[null,21]
[null,22]
[null,23]
[null,24]
[null,25]
[null,26]
[null,27]
[null,28]
[null,29]
[null,30]
[null,31]
[null,32]
[null,33]
[null,34]
[null,35]
[null,36]
[null,37]
[null,38]
[null,39]
[null,40]
[null,41]
[null,42]
[null,43]
[null,44]
[null,45]
[null,46]
[null,47]
[null,48]
[null,49]
[null,50]

{"sheet":"Итог","index":2,"n_rows":65,"n_cols":10,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,3,37,5],[38,3,38,5],[44,6,44,7],[36,1,37,2],[12,2,12,3],[12,6,12,7]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Общество с ограниченной ответственностью",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"«РУССТЕХ»",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"(ООО «РУССТЕХ»)",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 26/21,",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"стр. 1, этаж 5, пом. V, комната №18",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"Состав комиссии:",null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"Директор ",null,null,null,"Начальник ЛНК",null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"Суслов Е.М. _______________",null,null,null,"Гаранкин А.В._____________",null,null,null,1]
[null,null,"(подпись)",null,null,null,"(подпись)",null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,"Результат пройденного ТЕСТА",null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[null,"Ф.И.О. Экзаменующегося:",null,null,{"$f":"Старт!E9","v":0},null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"Должность сотрудника:",null,null,{"$f":"Старт!E5","v":0},null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"Вид экзамена:",null,null,{"$f":"Старт!E13","v":0},null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"Итог пройденного экзамена:",null,null,null,{"$f":"IF(F32>=25,\"СДАН\",\"НЕ СДАН\")","v":"НЕ СДАН"},null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"Кол-во правильных ответов:",null,null,null,{"$f":"Старт!E35","v":0},"из 30",null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,"С результатами теста согласен",null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,"__________________",null,null,{"$f":"LEFT(E20,FIND(\" \",E20,1)+1)&\".\"&MID(E20,FIND(\" \",E20,FIND(\" \",E20,1)+1)+1,1)&\".\"","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,1]
[null,null,null,"(подпись)",null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,"дата сдачи экзамена:",{"$f":"Старт!G2","v":"2022-09-18"},null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,"Перечень неправильных ответов на вопросы:"]
[]
["1. Вопрос:"]
["Выбранный ответ:"]
[]
["2. Вопрос:"]
["Выбранный ответ:"]
[]
["3. Вопрос:"]
["Выбранный ответ:"]
[]
["4. Вопрос:"]
["Выбранный ответ:"]
[]
["5. и т.д."]
[]
["или вывод:","Поздравляем! Экзамен пройден успешно, без единой ошибки."]

{"sheet":"Вопросы","index":3,"n_rows":96,"n_cols":16,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,1,0,5]]}
["Вопросы","Ответы",null,null,null,null,"№ правильного ответа","№ П/п",null,null,null,null,"Дефектоскопист","Техник_ЛНК"]
["При получении приборов со склада специалист должен проверить?","Работоспособность приборов;","Сроки поверки/ аттестации приборов и оборудования, указанные на этикетках;","Укомплектованность приборов;","Все варианты; ","Затрудняюсь ответить. ",4,1,null,null,null,null,null,null,null,"Первичный"]
["Должен ли специалист связываться с Заказчиком для напоминания деталей работ по техническому диагностированию?","Нет, это не входит в его обязанности;","Да должен, только если по просил начальник ЛНК;","Да должен в любом случае;","Затрудняюсь ответить. ","Что я тут делаю?",3,2,null,null,null,null,"Травников Евгений Николаевич","Бахтеев Ренат Ряшитович",null,"Периодический или очередной"]
["Находясь на рабочем месте, обязан ли специалист предъявить документы Заказчику, подтверждающие личность и документы о квалификацию?  ","Нет, это личная информация;","Да, обязан;","Да, только паспорт;","Затрудняюсь ответить. ","Что я тут делаю?",2,3,null,null,null,null,"Карчаганов Максим Иванович","Анненков Сергей Сергеевич",null,"Повторный или внеочередной"]
["При техническом диагностировании ВДГО проверяется?","От запорной арматуры с улицы, до плиты или другого конечного оборудования, дымовых и вентиляционных каналов;","Газовый трубопровод и его составляющие от первого запорного устройства или ввода в дом/здание, до запорной арматуры в \nквартире/помещении, дымовых и вентиляционных каналов;","Плиты, счетчики, котлы, дымовых и вентиляционных каналов;","Затрудняюсь ответить. ","Что я тут делаю?",2,4,null,null,null,null,"Зубков Иван Александрович","Шалимов Анатолий Владимирович",null,"Первичный экзамен - после прохождения обучения, но не позднее 14 дней после трудоустройства;"]
["При техническом диагностировании ВКГО проверяются?","Газовый трубопровод и его составляющие от ввода в дом/здание, \nдо запорной арматуры в квартире/помещении, дымовых и вентиляционных каналов;","Газовый трубопровод и его составляющие от ввода в дом/здание, до запорной арматуры в квартире/помещении;","Проверяется газопровод от границы с ВДГО (запорная арматура), включая всё газовое оборудование, \nдымовых и вентиляционных каналов;","Затрудняюсь ответить. ","Что я тут делаю?",3,6,null,null,null,null,null,"Горшкова Татьяна Сергеевна",null,"Периодический или очередной экзамен - проверка знания работника, периодичностью один раз в шесть месяцев, но не менее одного раза в год;"]
["Какой записывается диаметр трубопровода при диагностике?","Условный диаметр;","Наружный диаметр;","Внутренний;","Затрудняюсь ответить. ","Что я тут делаю?",1,6,null,null,null,null,null,"Воротов Алексей Анатольевич",null,"Повторный или внеочередной экзамен - если в нормативную документацию или локальные акты организации были внесены дополнения. Если в эксплуатацию введено новое оборудование, ранее не приобретаемое предприятием. Если сотрудник переведен на другую должность, и функциональные обязанности, возложенные на него, требуют дополнительных навыков и знаний. Если были явно нарушены нормы и правила охраны труда и нарушения были прописаны в предписании от органов надзора, инспекции по труду или руководством предприятия. Теоретическая подготовка персонала признана недостаточной. Если допущены нарушения, не один раз совершенные. Если в работе на занимаемой должности был перерыв и это время составляет больше одного года, проходить экзамен возможно позднее;"]
["Нужно ли фиксировать обнаруженный дефект, вмятина, если его размеры допускаются по нормативной документации?","Нет, только если проходит по нормативным документам;","Фиксируется в любом случае;","Фиксируется только когда дефект не проходящий;","Затрудняюсь ответить. ","Выбираю 50/50",2,7,null,null,null,null,null,"Гаранкина Ольга Владимировна"]
["Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых в ВДГО/ВКГО, \nнеконтролируемые взрыв и (или) выброс газа — это?","Авария;","Инцидент;","Катастрофа;","Затрудняюсь ответить. ","Помощь зала!",1,8,null,null,null,null,null,"Довбыш Александр Сергеевич"]
["Отказ или повреждение технических устройств, применяемых в ВДГО/ВКГО, отклонение от установленного \nрежима технологического процесса – это?","Авария;","Инцидент;","Катастрофа; ","Затрудняюсь ответить. ","Что я тут делаю?",2,9,null,null,null,null,null,"Мальцев Даниил Александрович"]
["Какое давление газа поступает по IV категории газопровода?","Не превышает 0,5 атмосфер;","Свыше 0,05 атмосфер;","Не превышает 0,05 атмосфер;","Затрудняюсь ответить. ","Что я тут делаю?",3,10,null,null,null,null,null,"Лихачев Алексей Александрович"]
["К какой категории газопровода относятся трубы, подходящие к жилым домам, ВДГО/ВКГО?","I;","II;","III;","IV;","Затрудняюсь ответить. ",4,11]
["Можно ли допустить контакт электрического кабеля с газовой трубой или её составляющими?","Да, если изоляция качественная;","Нет, не допускается;","Да, только в некоторых случаях;","Затрудняюсь ответить. ","Что я тут делаю?",2,12]
["Допускается ли на газовом оборудовании минимальная утечка газа?","Допускается если не чувствуется запах газа;","Допускается если перекрывать запорную арматуру;","Не допускается;","Затрудняюсь ответить. ","Что я тут делаю?",3,13]
["Заходя в подъезд, вы почувствовали сильный запах газа, включив газоанализатор, его показатели максимальны, какие дальнейшие ваши действия? ","Сразу покинуть данное здание и сообщить в спец. Службы, заказчику;","Звонить во все квартиры, чтоб жильцы покинули здание и сообщить спец, службы, заказчику;","Покидая здание обзвонить всех жильцов и сообщить в спец. Службы, заказчику, руководству;","Затрудняюсь ответить. ","Что я тут делаю?",1,14]
["Бесцветный газ без запаха, ядовит. У него имеется полезное свойство: сжижается при небольшом давлении, \nчто позволяет легко отделять его от примесей и транспортировать – это?","Метан (CН4);","Пропан (C3H8);","Пропан (C3H);","Бутан (C4Н10); ","Затрудняюсь ответить. ",2,15]
["Бесцветный тяжелый газ с характерным запахом \"тухлых яиц\". Очень ядовит, даже при очень маленькой \nконцентрации вызывает паралич обонятельного нерва – это?","Бутан (C4Н10);","Этан (C2 Н6);","Сероводород (Н2S);","Сероводород (S Н2);","Затрудняюсь ответить. ",3,16]
["Что произойдет, если концентрация газовой смеси будет находиться в пределах 5-15%  НКПВ?","Если есть вентиляция газ просто вспыхнет;","Если нет вентиляции газ взорвется;","Газ вспыхнет и сразу погаснет из-за недостатка кислорода;","Взрыва не будет;","Затрудняюсь ответить. ",2,17]
["Что произойдет, если концентрация газовой смеси будет находиться ниже 5% НКПВ?","Произойдет взрыв;","Газ вспыхнет и сразу погаснет из-за недостатка кислорода;","Газ вспыхнет;","Взрыва не будет;","Затрудняюсь ответить. ",3,18]
["Что произойдет, если концентрация газовой смеси будет находиться выше 15% НКПВ?","Произойдет взрыв;","Взрыва не будет из-за малого содержания кислорода;","Если открыть дверь или окно газ вспыхнет;","Если нет вентиляции газ взорвется;","Затрудняюсь ответить. ",2,19]
["Что добавляют в газ, чтоб почувствовать его при утечке?","Сероводород, так как он имеет запах;","Одорант;","Метан;","Затрудняюсь ответить. ","Что я тут делаю?",2,20]
["Что является основной задачей визуального контроля основного металла свариваемых изделий, кромок подлежащих сварке и сварных швов? ","Определение геометрических размеров поверхностных дефектов, выявленных при визуальном контроле свойство;","Наблюдения за режимами сварочного производства, контроль за параметрами сварки;","Подтверждение отсутствия продуктов коррозии на поверхности и выявление участков металла с поверхностными дефектами;","Затрудняюсь ответить. ","Что я тут делаю?",3,21]
["Когда должен выполняться визуальный и измерительный контроль сварного соединения?","До проведения неразрушающего контроля сварного соединения физическими методами;","После проведенного неразрушающего контроля сварного соединения физическими методами;","До и после неразрушающего контроля сварного соединения физическими методами;","Затрудняюсь ответить. ","Что я тут делаю?",1,22]
["Для измерения больших линейных размеров или отклонений от формы и расположения поверхностей элементов следует применять следующие средства измерения?","Стальные измерительные линейки;","Рулетки;","Средства измерения, которые внесены в реестр средств измерений; ","Все вышеперечисленные;","Затрудняюсь ответить. ",4,23]
["При проведении визуального контроля, контролируемая поверхность должна быть освещена не менее?","400Лк;","750Лк;","500Лк;","250Лк;","Затрудняюсь ответить. ",3,24]
["При визуальном контроле шероховатость поверхности контролируемого объекта должна быть не менее?","Ra12,5(Rz80);","Ra6,3(Rz60);","Ra2,5(Rz40);","Ra0,63(Rz20);","Затрудняюсь ответить. ",1,25]
["Наиболее опасными дефектами сварных соединений из перечисленных являются:","Шлаковое включение;","Подрез;","Трещины;","Поры;","Затрудняюсь ответить. ",3,26]
["Отчетный документ, содержащий результаты контроля конкретного объекта, называется?","Руководящий документ;","Технологическая карта объекта;","Заключение;","Журнал учета работ;","Затрудняюсь ответить. ",3,27]
["Должны ли измерительные приборы и инструменты после ремонта, проходить поверку в метрологических службах?","Да, обязательно;","Нет, не обязательно;","Поверка производиться по окончанию срока предыдущей поверки;","Затрудняюсь ответить. ","Приборы не ремонтнопригодны",1,28]
["При подготовке свариваемых изделий под сварку, визуально необходимо контролировать?","Форму и качество обработки кромок;","Отсутствие трещин, расслоений, забоин, вмятин, и других дефектов, вызванных технологией изготовления;","Наличие маркировки и ее соответствие ПТД предприятия-изготовителя;","Все вышеуказанное;","Затрудняюсь ответить. ",4,29]
["Единицей измерения силы света в системе «СИ» является:","Люкс;","Люмен;","Кандела;","Ватт;","Затрудняюсь ответить. ",3,30]
["Единицей измерения освещенности в системе «СИ» является:","Люмен;","Люкс;","Ватт;","Кандела;","Затрудняюсь ответить. ",2,31]
["Основная цель применения лупы заключается в следующем:","Увеличить яркость объекта;","Увеличить освещенность объекта;","Увеличить контраст объекта и фона;","Повысить разрешающую способность глаза;","Затрудняюсь ответить.",4,32]
["Для каких целей во время проведения визуального контроля используются эндоскопы:","Осмотр поверхности объекта в условиях недостаточной освещенности;","Осмотр поверхности объекта, недоступной для прямого контроля;","Увеличение изображения объекта и повышения разрешающей способности глаза;","Увеличение контраста объекта и фона;","Затрудняюсь ответить.",2,33]
["Среди перечисленных измерений, к прямым измерениям относится:","Измерение длины несплошностей при помощи измерительной лупы;","Определение объема объекта при помощи измерительной линейки;","Измерение толщины стенки объекта при помощи ультразвукового толщиномера;","Измерение расстояния при помощи лазерного дальномера;","Затрудняюсь ответить.",2,34]
["Среди перечисленных средств измерений, к средствам, выполняющим косвенные измерения, относится:","Штангенциркуль;","Люксметр;","Измерительная лупа;","Шаблон сварщика;","Затрудняюсь ответить.",2,35]
["Цена деления шкалы средства измерения — это:","Минимальное значение величины, которое может быть измерено данным средством измерений;","Отношение минимального и максимального значений величины, которые могут быть измерены данным средством измерений;","Отношение максимального значения величины, которое может быть измерено данным средством измерений, \nк количеству делений шкалы средства измерения;","Разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы;","Затрудняюсь ответить.",4,36]
["Сроки поверки средства измерения определяются:","Организацией-изготовителем средства измерения;","Организацией-владельцем средства измерения;","Государственным надзорным органом;","Специализированной экспертной организацией;","Затрудняюсь ответить.",3,37]
["Очередность использования методов НК в технической диагностике ВДГО и ВКГО?","Диагностика вент каналов, МПМ, ВИК, ТМ, УЗТ, поиск утечки газа;","МПМ, ВИК, ТМ, УЗТ, поиск утечки газа, диагностика вент каналов;","ВИК, МПМ, УЗТ, ТМ, поиск утечки газа, диагностика вент каналов;","ВИК, МПМ, ТМ, УЗТ, поиск утечки газа, диагностика вент каналов;","Затрудняюсь ответить.",3,38]
["Какой можно обнаружить дефект при ВИК?","Сферические поры;","Трещины;","Не сплавление кромки;","Кратер;","Все варианты",5,39]
["Можно ли методом ВИК забраковать дефект на сварном шве?","Да, если дефект не превышает размеры браковочного уровня;","Да, если дефект виден и превышает размеры браковочного уровня;","Нет, нельзя, так как данный метод не надежный;","Да, если дефект внутри шва;","Затрудняюсь ответить.",2,40]
["Неразъемное соединение деталей, выполненное сваркой и включающее в себя шов и зону термического влияния — это?","Стыковое соединение;","Сварной шов;","Холодная сварка;","Сварное соединение;","Затрудняюсь ответить.",4,41]
["Свищ – это?","Дефект в виде воронкообразного или трубчатого углубления, проходящий на сквозь сварного шва или основного металла;","Заполненная газом полость округлой формы;","Острые конусообразные углубления на границе поверхности сварного шва с основным металлом;","Дефект в виде воронкообразного или трубчатого углубления, находящийся только на поверхности контролируемого объекта;","Затрудняюсь ответить.",1,42]
["Основная задача метода МПМ — это?","Определение места напряжения металла;","Обнаружение трещин в металле и сварных швах;","Определение зон концентрации напряжений;","Определение мест заводского брака;","Затрудняюсь ответить.",3,43]
["На чем основан метод МПМ?","Основанный на регистрации и анализе распределения собственных магнитных полей рассеяния (СМПР), \nвозникающих на изделиях и оборудовании в зонах концентрации напряжений (ЗКН), за счет магнитной суспензии;","Основанный на регистрации и анализе распределения собственных магнитных полей рассеяния (СМПР), \nвозникающих на изделиях и оборудовании в зонах концентрации напряжений (ЗКН);","Основан на выявлении дефектов магнитной суспензии;","Нет правильных ответов;","Затрудняюсь ответить.",2,44]
["Какое используется намагничивание методом МПМ?","Используется переменное намагничивание контролируемого образца;","Используется остаточная намагниченность, которая сложилась от магнитной скобы, магнитопорошкового метода;","Используется остаточная намагниченность, которая сложилась естественным образом при изготовлении труб и в процессе их эксплуатации;","Все варианты верны;","Затрудняюсь ответить.",3,45]
["Какие дефекты выявляет метод контроля МПМ?","Шлаковые включения;","Трещины ","Скопление пор;","Нет правильного ответа;","Затрудняюсь ответить.",4,46]
["На чем можно настроить Прибор ИКН-8М-4 метода МПМ в полевых условиях, чтоб произвести дальнейшие работы?","От земли;","Стандартном образце СО-3;","Настройки не подлежит;","Эталонной катушке, аттестованной в Росстандарте;","Затрудняюсь ответить.",1,47]
["Какая должна быть шероховатость поверхности контролируемого участка для метода МПМ?","Rz 80;","Достаточно снять краску;","Зачистки металла и снятия краски не требуется;","Достаточно по чистить трубу от грязи, масел и т.п.;","Затрудняюсь ответить.",3,48]
["Что является помехами, влияющими на результаты контроля метода МПМ?","Локальное искусственное намагничивание; ","Наличие аномалий СМПР в местах сгонов, тройников, муфт, скоб для крепления; ","Выполнение электросварки вблизи зоны контроля;","Нет правильного ответа;","Варианты а) б) в) верны",5,49]
["Если на контролируемом участке видна коррозия металла, выходящая из-под краски, повлияет ли этот факт на контроль методом МПМ?","Возможно повлияет, если не сильна заметна коррозия;","Повлияет, необходимо зачистить данный участок;","Повлияет;","Не имеет значения;","Затрудняюсь ответить.",2,50]
["Укажите несплошность, которая может быть обнаружена в деталях, бывших в эксплуатации?  ","Горячие разрывы; ","Усталостные трещины; ","Трещины и разрывы; ","Усадочные раковины;","Затрудняюсь ответить.",2,51]
["Какие из перечисленных металлов не обладают ферромагнитными свойствами? ","Железо;","Никель; ","Хром;","Затрудняюсь ответить.","Пластик",3,52]
["Подготовка контролируемой поверхности проводится? ","Только по требованию заказчика;","Допускается не проводить;","Проводится в обязательном порядке;","Затрудняюсь ответить.","Проводится в обязательном порядке;",3,53]
["Какова скорость ультразвука в вакууме: ","Такая же, как в воздухе; ","Больше, чем в воздухе; ","Меньше, чем в воздухе;","Волна отсутствует;","Затрудняюсь ответить.",4,54]
["Какая из приведенных поверхностей имеет наименьшую шероховатость:","Rz 60;","Ra 12,5;","Ra 6,3;","Rz 20;","Затрудняюсь ответить.",4,55]
["Цель ультразвуковой толщинометрии?","Узнать фактическую толщину изделия;","Выявить расслоение металла;","Выявить на какой глубине находится дефект;","Проверить пропускную способность материала ультразвуковой волной;","Затрудняюсь ответить.",1,56]
["Какое направление волн используется в ПЭП при толщинометрии?","Прямые;","Направленные;","Наклонные;","Комбинированный;","Затрудняюсь ответить.",1,57]
["Для чего используется смазка при замере толщины объекта?","Чтоб не покарябать защитный слой ПЭП;","Для наилучшего контакта ПЭП с объектом контроля;","Для наилучшего контакта ПЭП с объектом контроля, с целью наилучшего прохождение ультразвуковой волны в объект контроля;","Все ответы верны;","Затрудняюсь ответить.",3,58]
["Какая должна быть шероховатость при ультразвуковом контроле?","Не меньше Rz 40;","Rz 30;","Rz 60;","Ra 6,3;","Варианты а) б) г) верны",5,59]
["Когда необходимо настраивать толщиномер?","Перед каждым замером толщины, промежуток времени между замерами 40 минут;","Перед началом работ;","Раз в месяц достаточно;","Перед началом работ, после 40ка минутного промежутка;","Затрудняюсь ответить.",4,60]
["При какой температуре необходимо настраивать толщиномер?","Не превышающие паспортные данные аппарата;","При той же температуре, где будет производиться контроль;","Правильные ответы: а) и б);","От -10 до +25оС;","Затрудняюсь ответить.",3,61]
["Настроив толщиномер на СОПе марки Ст3, какие можно проверять трубы?","Труба стали 20;","Медный газопровод;","Трубы из этой же стали;","Любые трубы, где скорость звука примерно такая же как в стали Ст3;","Затрудняюсь ответить.",4,62]
["Настроив толщиномер на СОПе с толщиной 5мм, можно ли проверять изделие с толщиной 14мм?","Да можно, если позволяют характеристики ПЭП, но возможно будет погрешность в измерениях;","Да можно, если позволяет аппарат;","Нет, только изделия не превышавшие толщины СОПа 5мм;","Да можно, если позволяют характеристики ПЭП и характеристики прибора, но возможно будет погрешность в измерениях;","Затрудняюсь ответить.",4,63]
["Какая скорость распространения ультразвука в стали м/с?","5850 м/с;","5890 м/с;","5740 м/с;","5180 м/с;","Варианты а) б) в) верны",5,64]
["Твёрдость металла - это? ","Свойство материала сопротивляться проникновению в него другого тела, не получающего остаточной деформации;","Скалярная физическая величина, определяемая как отношение массы тела к занимаемому этим телом объёму;","Физическая величина, численно равная силе, действующей на единицу площади поверхности перпендикулярно этой поверхности. \nВ данной точке давление определяется как отношение нормальной составляющей силы, действующей на малый элемент поверхности, к его площади;","Свойство материала сопротивляться внедрению более твёрдого тела индентора;","Затрудняюсь ответить.",1,65]
["Кто имеет полномочия остановить проведения работ, ведущихся с нарушением техники безопасности, угрозой жизни человека:","Любой сотрудник ЛНК;","Начальник ЛНК;","Сотрудник отдела охраны труда и ТБ;","Нет правильного ответа;","Затрудняюсь ответить.",1,66]
["Как называется метод определения твердости материалов, при котором нагрузка постепенно возрастает и время выдержки может быть разным?","Статистическое;","Кинетическое;","Динамическое; ","Комбинированное;","Затрудняюсь ответить.",1,67]
["Динамический метод твердости? ","Постепенное вдавливание бойка и постоянный контроль твердости;","Характеризующийся тем, что нагрузка на образец подается с определенной кинетической энергией. \nРезультаты подобных испытаний зачастую называют твердостью материалов при ударе;","При отскоке проводится замер того, как высоко боек отлетит от поверхности испытуемого образца;","Все ответы верны;","Затрудняюсь ответить.",2,68]
["На элементах ВДГО используется в основном сталь марки Ст1, Ст2, Ст3, при замере твердости, какой результат может быть верен? ","115НВ;","125НВ;","210НВ;","150НВ;","Варианты а) б) г) верны",5,69]
["Считаете ли вы, что при одном замере, результат твердости будет правильным? ","Да, так как прибор точный;","Да, если это показание не превышает заводской твердости; ","Да, но для более точного результата, необходимо производить не менее 5 замеров в одном участке;","Нет правильного ответа;","Затрудняюсь ответить.",3,70]
["Для чего нужен канал приточной шахты в жилом доме?","Для отвода продуктов сгорания газа в атмосферу;","Для вентиляции помещения;","Для подачи чистого воздуха с вент канала;","Все ответы верны;","Затрудняюсь ответить.",2,71]
["Какие показания входят в норму для замеров в канале приточных шахт?","1,1м/с;","1,5м/с;","0,4 м/с;","1,9 м/с;","Варианты а) б) г) верны",5,72]
["Влияет ли температура воздуха улицы на тягу в вентиляционном канале?","Если разница более 5º по цельсию","Влияет, если температура превышает, температуру помещения;","Да, влияет;","Варианты а) б) верны","Затрудняюсь ответить.",5,73]
["Нужно ли снимать сетку (решетку) с вентиляционного отверстия для замера потока воздуха? ","Да, нужно;","Можно не снимать, но показания будут замера не будут на 100% действительны;","Нужно снять решетку и внести аппарат внутрь вентиляционного отверстия;","Нет, не нужно;","Затрудняюсь ответить.",3,74]
["ЛНК – это?","Лаборатория национального контроля; ","Лаборатория неразрушающего контроля;","Лаборатория нормативного контроля","Нет правильного ответа;","Затрудняюсь ответить.",2,75]
["Неразрушающий Контроль – это?","Контроль надёжности основных рабочих свойств и параметров объекта или отдельных его элементов/узлов, \nне требующий выведения объекта из работы либо его демонтажа;","Метод УЗК;","Метод ударной вязкости;","Количественное определения максимальной нагрузки на предмет, после которой наступает разрушение;","Затрудняюсь ответить.",1,76]
["ВДГО - это?","Внутренний Дефект Газового Оборудования","Внешний Дефект Газового Оборудования","Внутридомовое Газовое Оборудование","Внутриквартирное Газовое оборудование","Затрудняюсь ответить.",3,77]
["ВКГО - это?","Внутренняя Коррозия Газового Оборудования","Внутридомовое Газовое Оборудование","Внутриквартирное Газовое Оборудование","Внешняя Коррозия Газового Оборудования","Затрудняюсь ответить.",3,78]
["Отчетность за выданные денежные средства под отчет","Заявка - АО-1 - Фото чеков - Отправка Почтой","АО-1 - Заявка - Отправка Почтой - Фото чеков","Отправка Почтой - Заявка - Фото чеков - АО-1","Заявка - Фото чеков - АО-1 - Отправка Почтой","Затрудняюсь ответить.",4,79]
["Порядок оформления Маршрутного Листа ….","№п/п - Дата выбытия - Цель поездки - Место Назначения - Основание - Отметка о прибытии - Отметка о выбытии - Дата прибытия","Дата прибытия - Дата выбытия - Цель поездки - Отметка о выбытии - Основание","№п/п - Дата прибытия - Цель поездки - Дата выбытия - Место Назначения - Основание - Отметка о прибытии - Отметка о выбытии","№п/п - Дата прибытия - Дата выбытия - Место Назначения - Основание - Отметка о прибытии","Затрудняюсь ответить.",1,80]
["Порядок работы ….","Составление графика работы - Получение ТЗ - Взаимодействие с Заказчиком - Отправка графика заказчику/в облако","Получение ТЗ - Составление графика работы - Взаимодействие с Заказчиком - Отправка графика заказчику/в облако","Получение ТЗ - Взаимодействие с Заказчиком - Составление графика работы - Отправка графика заказчику/в облако","Получение ТЗ - Отправка графика заказчику/в облако - Взаимодействие с Заказчиком - Составление графика работы","Затрудняюсь ответить.",2,81]
["Порядок проведения работы ….","Проведение ТД - доступ к элементам ВДГО/ВКГО - заполнение таблицы - заполнение обходного \nлиста - проверка наличия объявлений - подписание обходного листа у заказчика","Подписание обходного листа у заказчика - доступ к элементам ВДГО/ВКГО - заполнение таблицы - проведение ТД - заполнение обходного листа - проверка наличия объявлений","Проверка наличия объявления - подписание обходного листа у заказчика - доступ к элементам \nВДГО/ВКГО - заполнение таблицы - заполнение обходного листа - проведение ТД","Подписание обходного листа у заказчика - проверка наличия объявления - доступ к элементам \nВДГО/ВКГО - проведение ТД - заполнение таблицы - заполнение обходного листа","Затрудняюсь ответить.",4,82]
["Завершение работы ….","Отправка таблиц в облако - проверка оформления таблиц - подшивание обходных листов и листа об отказе в допуске - сдача обходных листов в офис","Подшивание обходных листов и листа об отказе в допуске - проверка оформления таблиц - отправка таблиц \nв облако - сдача обходных листов начальнику ЛНК","Проверка оформления таблиц - отправка таблиц в облако - подшивание обходных листов и листа об отказе в допуске - сдача обходных листов в офис","Сдача обходных листов начальнику ЛНК - проверка оформления таблиц - отправка таблиц в облако - подшивание обходных листов и листа об отказе в допуске","Затрудняюсь ответить.",3,83]
["Доступ к элементам ВДГО/ВКГО ….","Требование у заказчика сопровождающее лицо либо заявление об отказе в сопровождении - поквартирный обход","Постучал в дверь, не открыли, ушел ","Постучал в дверь, открыли, провел ТД ","Варианты а) б) в) верны","Затрудняюсь ответить.",1,84]
["Отписка в чате Ватсапп о проведении работы (порядок) ….","Населенный пункт - наименование заказчика - улица - дом/корп./стр. - первичный/повторный обход/обучение","Наименование заказчика - населенный пункт - улица - дом/корп./стр. - первичный/повторный обход/обучение","Населенный пункт - первичный/повторный обход/обучение - наименование заказчика - улица - дом/корп./стр.","Населенный пункт - улица - дом/корп./стр. - наименование заказчика - первичный/повторный обход/обучение","Затрудняюсь ответить.",1,85]
["НКПВ - это?","Минимальная (максимальная) концентрация горючего вещества в однородной смеси с окислителем \nпри которой возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания.","Партия в Думе","Неразрушающий Контроль Проникающими Веществами","Вид дефекта ВДГО","Затрудняюсь ответить.",1,86]
["За сколько дней до начала работ обязаны оповестить жильцов о предстоящих работах?","За месяц и за два дня до начала работ;","За месяц и за две недели дня до начала работ","За две недели и за пять - три дня до начала работ","Непосредственно перед выходом на объект","Затрудняюсь ответить.",3,87]
["Как рассчитывается срок выполнения работ по ТЗ?","Срок рассчитывает начальник ЛНК","Количество квартир делится на минимальное количество квартир в день на человека и умноженное на 2","Количество квартир делится на минимальное количество квартир в день на человека и умноженное на 1,5","Сколько надо столько и делаю","Затрудняюсь ответить.",3,88]
["Адрес офиса?","г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских 26/21 стр.1 офис 64","125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 26/21, стр. 1, этаж 5, пом. V, комната №18","Где-то в Москве","127299г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, этаж 12 комната №31","Затрудняюсь ответить.",2,89]
["Порядок заполнения таблицы (вкладка ТЗ) ….","Выбор Дефектоскописта - выбор Техника ЛНК - дата начала работ - дата окончания работ","Порядок не имеет значения, начальник не узнает","Год ввода (если отсутствует)","Варианты а) в) верны","Затрудняюсь ответить.",4,90]
["СК; ВМ; РЖ; УТ; КФ; ОТ и т.д. - это сокращения; где посмотреть расшифровку?","Сокращения дефектов; надо знать наизусть","Сокращения дефектов; на стене в офисе","Сокращения дефектов; в планшете","Сокращения дефектов; в таблице ТЗ во вкладке MANUAL","Затрудняюсь ответить.",4,91]
["ФИО Директора; Начальника ЛНК; Руководителя КО?","Паршинцев Сергей Леонидович; Гаранкин Антон Владимирович; Суслов Евгений Михайлович","Суслов Евгений Михайлович; Гаранкин Антон Владимирович; Паршинцев Сергей Леонидович","Паршинцев Сергей Леонидович; Суслов Евгений Михайлович; Гаранкин Антон Владимирович","Гаранкин Антон Владимирович; Паршинцев Сергей Леонидович; Суслов Евгений Михайлович","Затрудняюсь ответить.",2,92]
["Чем замеряют: Тягу вентканала; Толщину стенки трубопровода; Целостность газопровода и устройств; Твердость металла; Напряженность металла?","Анемометр; Газоанализатор; Ультразвуковой толщиномер; Твердомер; МПМ","Приборами","Анемометр; Ультразвуковой толщиномер; Газоанализатор; Твердомер; МПМ","Газоанализатор; Анемометр; Ультразвуковой толщиномер; Твердомер; МПМ","Затрудняюсь ответить.",3,93]
["Кого обязан оповестить Заказчик в рамках договора на период проведения работ?","Жильцов и местный Горгаз","Участкового или ближайшее отделение МВД","Поликлинику, включая МОРГ","Варианты а) б) верны","Затрудняюсь ответить.",4,94]
["Какая эксплуатационная техническая документация рассматривается перед началом ТД согласно программы  ….","Акт об определении границ сети газопотребления и перечень газоиспользующего оборудования на каждый жилой дом; Данные о Заказчике \nи объекте технического диагностирования (наименование организации Заказчика, юридический адрес, место фактической установки \nобъекта, наименование и тип объекта, заводские и стационарные номера); Конструкторская документация (схемы); Выписки из \nпаспорта на внутридомовой газопровод и ТУ, (рабочие характеристики, чертежи, схемы с указанием расположения частей); ","Акт об определении границ сети газопотребления и перечень газоиспользующего оборудования на каждый жилой дом; Конструкторская \nдокументация (схемы); Выписки из паспорта на внутридомовой газопровод и ТУ \n(рабочие характеристики, чертежи, схемы с указанием расположения частей); ","Акт об определении границ сети газопотребления и перечень газоиспользующего оборудования на каждый жилой дом; \nДанные о Заказчике и объекте технического диагностирования (наименование организации Заказчика, юридический адрес, \nместо фактической установки объекта, наименование и тип объекта, заводские и стационарные номера); Конструкторская документация (схемы);","Данные о Заказчике и объекте технического диагностирования (наименование организации Заказчика, юридический адрес, место фактической установки объекта, \nнаименование и тип объекта, заводские и стационарные номера); Конструкторская документация (схемы); Выписки из паспорта на внутридомовой газопровод и ТУ \n(рабочие характеристики, чертежи, схемы с указанием расположения частей); ","Затрудняюсь ответить.",1,95]