{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Перечень","Наименование","Виды","DN оборудования","PN оборудования","Назначение"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":13,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Перечень","index":0,"n_rows":172,"n_cols":11,"rows_kept":172,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[131,0,131,5],[147,0,147,5],[76,0,76,5],[88,0,88,5],[92,0,92,5],[93,0,93,5],[110,0,110,5],[125,0,125,5],[34,0,34,5],[42,0,42,5],[49,0,49,5],[54,0,54,5],[62,0,62,5],[63,0,63,5],[0,2,0,5],[1,2,1,5],[2,0,2,5],[3,0,3,5],[4,9,9,13],[13,0,13,5]]}
["№ п/п","Поз. на тех. схеме ","Наименование ",null,null,null,"Ед. изм.","Кол-во","Назначение/примечание","$C$19","$D$19"]
[1,2,3,null,null,null,4,5,6]
["1 Узел переключений",null,null,null,null,null,null,1]
["Входной коллектор",null,null,null,null,null,null,1]
[1,"1-1","Кран шаровой","(с пневмоприводом по ТУ 3791-89-36214188-2014)",100,"8,0 МПа","шт.",1,"Вход газа","Столбцы C,D,E,F объединенные и хотелось чтобы они переносились на следующие строки, и столбец I тоже переносился на следующую строку. Главное чтобы эта таблица поместилась на формат А4 книжной ориентации"]
[{"$f":"A5+1","v":2},"1-7","Кран шаровой","(с пневмоприводом по ТУ 3791-89-36214188-2014)",50,"8,0 МПа","шт.",1,"Аварийный сброс газа по входу"]
[{"$f":"A6+1","v":3},"1-1.101","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Для подключения ЭКМ"]
[4,"1-1.102","Блок двухвентильный",null,null,null,"шт.",1,"-"]
[5,"1-1.103","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Для подключения ЭКМ"]
[6,"1-1.104","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"-"]
[7,"1-1.105","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"Для подключение манометра"]
[8,"1-1.106","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"-"]
[9,"-","Вставка диэлектрическая",null,null,null,"шт.",1,"Для подключения датчика давления"]
["Выходной коллектор",null,null,null,null,null,null,1]
[{"$f":"A13+1","v":10},"1-2","Кран шаровой","с пневмогидроприводом",200,"8,0 МПа","шт.",1,"Выход газа"]
[11,"1-4","Кран шаровой","(с пневмоприводом по ТУ 3791-89-36214188-2014)",50,"8,0 МПа","шт.",1,"Аварийный сброс газа по входу"]
[12,"9.1-102","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Подача азота"]
[13,"9.1-103","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Подача азота"]
[14,"1.2-101","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"Для подключение манометра"]
[15,"1.2-102","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"-"]
[16,"1.2-103","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Для подключения ДД"]
[17,"1.2-104","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"-"]
[18,"1.2-105","Блок двухвентильный",null,null,null,"шт.",1,"-"]
[19,"1.2-106","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"Для подключение манометра"]
[20,"1.2-107","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"Для подключения ЭКМ"]
[21,"1.2-108","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"-"]
[22,"1.2-109","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Для подключения ДД"]
[23,"1.2-110","Блок двухвентильный","ручной",null,null,"шт.",1,"-"]
[24,"ПСК1.1","Клапан предохранительный","сбросной ГПМ-КП",50,10,"шт.",1,"Защита потребителя от превышения давления газ"]
[25,"ПСК1.2","Клапан предохранительный","сбросной ГПМ-КП",50,10,"шт.",1,"Защита потребителя от превышения давления газ"]
[26,"1-6 ","Кран трехходовой","ручной",50,1.6,"шт.",1,"Подключение КП"]
[27,"-","Вставка диэлектрическая",null,null,null,"шт.",1,"Для подключения датчика давления"]
[28,"-","Заглушка поворотная","по АТК 26-18-5-93",50,6.3,"шт.",1,"Для регламентных работ"]
[29,"-","Заглушка поворотная","по АТК 26-18-5-93",200,6.3,"шт.",1,"Для регламентных работ"]
["Байпас",null,null,null,null,null,null,1]
[{"$f":"A34+1","v":30},"1-3","Кран шаровой","(с пневмоприводом по ТУ 3791-89-36214188-2014)",80,"8,0 МПа","шт.",1,"Кран на обводной линии"]
[31,"9.1-101","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Подача азота"]
[32,"1.3-101","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"Для подключение манометра"]
[33,"1.3-102","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"-"]
[34,"1.3-103","Кран шаровой","ручной",25,"8,0 МПа","шт.",1,"Сброс газа на свечу"]
[35,"1-5","Кран шаровой","ручной",150,8,"шт.",1,"Выходной кран на обводной линии"]
[36,"РУ1-4","Клапан регулирующий","с электроприводом",80,6.3,"шт.",1,"Регулирование давления на байпасе ГРС"]
["Система питания импульсным газом",null,null,null,null,null,null,1]
[{"$f":"A42+1","v":37},"-","Вставка диэлектрическая",null,null,null,"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[{"$f":"A44+1","v":38},"8.1-101","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[null,"8.1-102","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[null,"8.1-103","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[null,"8.1-104","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[{"$f":"A45+1","v":39},"8.1-105","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
["16 Система отбора проб",null,null,null,null,null,null,1]
[{"$f":"A49+1","v":40},"16-101","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Обводная линия"]
[{"$f":"A51+1","v":41},"16-102","Клапан манометрический","ручной",50,"8,0 МПа","шт.",1,"Вход в пробоотборник"]
[42,"16-103","Клапан манометрический","ручной",50,"8,0 МПа","шт.",1,"Выход из баллона"]
[43,"ПО16-1","Пробоотборник","БДП7-0,7-9,8",null,null,"шт.",1,"Забор проб"]
["9 Система подачи инертного газа",null,null,null,null,null,null,1]
[{"$f":"A54+1","v":44},"-","Баллон с азотом",null,null,null,"шт.",1]
[45,"РУ9.1","Редуктор баллонный",null,null,null,"шт.",1]
[46,"РУ9.2","Редуктор баллонный",null,null,null,"шт.",1]
[47,"9.1-1","Кран шаровой","ручной",25,1.6,"шт.",1]
[48,"9.2-1","Кран шаровой","ручной",25,1.6,"шт.",1]
[49,"9-1","Кран шаровой","ручной",25,1.6,"шт.",1]
[50,"КО9-1","Клапан","обратный",25,1.6,"шт.",1]
["2 Узел очистки газа",null,null,null,null,null,null,1]
["1 линия (рабочая)",null,null,null,null,null,null,1]
[{"$f":"A62+1","v":51},"2.1-1","Кран шаровой","ручной",100,"8,0 МПа","шт.",1,"Вход узла очистки"]
[{"$f":"A65+1","v":52},"2.1-2","Кран шаровой","ручной",100,"8,0 МПа","шт.",1,"Выход узла очистки"]
[{"$f":"A66+1","v":53},"2.1-101","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Для подключения датчика перепада давления"]
[54,"2.1-102","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Для подключения датчика перепада давления"]
[55,"9.2.1-101","Кран шаровой","ручной",20,8,"шт.",1,"Подача азота"]
[56,"2.1-103","Блок пятивентильный",null,null,null,"шт.",1,"-"]
[57,"2.1-104","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"Для подключение манометра"]
[58,"2.1-105","Кран шаровой","ручной",25,8,"шт.",1,"Сброс газа на свечу"]
[59,"Ф2.1","Фильтр","-сепаратор ГМП-ФС-100",null,null,"шт.",1,"Очистка газа"]
[60,"2.1-101","Кран шаровой","(с пневмоприводом по ТУ 3791-89-36214188-2014)",25,"8,0 МПа","шт.",1,"Слив продуктов очистки"]
[61,"РУ1-1","Клапан регулирующий","с ручным приводом",25,6.3,"шт.",1,"Регулирование давления на лиии сброса конденсата ГРС"]
[62,"-","Вставка диэлектрическая",null,null,null,"шт.",1,"Для подключения датчика перепада давления"]
["2 линия (резервная)",null,null,null,null,null,null,1]
[{"$f":"A76+1","v":63},"2.2-1","Кран шаровой","ручной",100,"8,0 МПа","шт.",1,"Вход узла очистки"]
[64,"2.2-2","Кран шаровой","ручной",100,"8,0 МПа","шт.",1,"Выход узла очистки"]
[65,"2.2-101","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Для подключения датчика перепада давления"]
[66,"2.2-102","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Для подключения датчика перепада давления"]
[67,"9.2.2-101","Кран шаровой","ручной",20,8,"шт.",1,"Подача азота"]
[68,"2.2-103","Блок пятивентильный",null,null,null,"шт.",1,"-"]
[69,"2.2-104","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"Для подключение манометра"]
[70,"2.2-105","Кран шаровой","ручной",25,8,"шт.",1,"Сброс газа на свечу"]
[71,"Ф2.2","Фильтр","-сепаратор ГМП-ФС-100",null,null,"шт.",1,"Очистка газа"]
[{"$f":"A86+1","v":72},"2.2-101 ","Кран шаровой","(с пневмоприводом по ТУ 3791-89-36214188-2014)",25,"8,0 МПа","шт.",1,"Слив продуктов очистки"]
[{"$f":"A87+1","v":73},"-","Вставка диэлектрическая",null,null,null,"шт.",1,"Для подключения датчика перепада давления"]
["Система питания импульсным газом"]
[{"$f":"A88+1","v":74},"-","Вставка диэлектрическая",null,null,null,"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[75,"8.2-102","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[76,"8.2-103","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
["4 Узел редуцирования газа",null,null,null,null,null,null,1]
["Линия редуцирования расхода №1 (рабочая)",null,null,null,null,null,null,1]
[{"$f":"A92+1","v":77},"4.1-1","Кран шаровой","(с пневмоприводом по ТУ 3791-89-36214188-2014)",100,"8,0 МПа","шт.",1,"Вход линии редуцирования"]
[{"$f":"A95+1","v":78},"4.1-101","Кран шаровой","ручной",25,"8,0 МПа","шт.",1,"Сброс газа на свечу"]
[79,"9.4.1-101","Кран шаровой","ручной",20,8,"шт.",1,"Подача азота"]
[80,"4.1-102","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"Для подключения манометра"]
[81,"4.1-103","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"Для подключения ЭКМ"]
[82,"4.1-104","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"-"]
[83,"4.1-105","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"Для подключения манометра"]
[84,"4.1-106","Кран шаровой","ручной",25,8,"шт.",1,"Сброс газа на свечу"]
[85,"4.1-2","Кран шаровой","с пневмогидроприводом",200,"8,0 МПа","шт.",1,"Выход линии редуцирования"]
[86,"4-101","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Для подключения ДД"]
[87,"4-102","Блок двухвентильный",null,null,null,"шт.",1,"-"]
[{"$f":"A105+1","v":88},"РД4.1-1","Регулятор давления газа","РДУ-80",50,"8,0 МПа","шт.",1,"Контрольный регулятор"]
[89,"РД4.1-2","Регулятор давления газа","РДУ-80",50,"8,0 МПа","шт.",1,"Рабочий регулятор"]
[90,"-","Комплект шумоизоляции",null,null,null,"компл.",1,"-"]
[91,"-","Вставка диэлектрическая",null,null,null,"шт.",1,"Для подключения датчика давления"]
[92,"-","Катушка -","имитатор",50,10,"шт.",1,"Для проведения гидроиспытаний"]
["Линия редуцирования расхода №2 (резервная)",null,null,null,null,null,null,1]
[{"$f":"A110+1","v":93},"4.2-1","Кран шаровой","(с пневмоприводом по ТУ 3791-89-36214188-2014)",100,"8,0 МПа","шт.",1,"Вход линии редуцирования"]
[94,"4.2-101","Кран шаровой","ручной",25,"8,0 МПа","шт.",1,"Сброс газа на свечу"]
[95,"9.4.2-101","Кран шаровой","ручной",20,8,"шт.",1,"Подача азота"]
[96,"4.2-102","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"Для подключения манометра"]
[97,"4.2-103","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"Для подключения ЭКМ"]
[98,"4.2-104","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"-"]
[99,"4.2-105","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"Для подключения манометра"]
[100,"4.2-106","Кран шаровой","ручной",25,8,"шт.",1,"Сброс газа на свечу"]
[101,"4.2-2","Кран шаровой","с пневмогидроприводом",200,"8,0 МПа","шт.",1,"Выход линии редуцирования"]
[102,"РД4.1-1","Регулятор давления газа","РДУ-80",50,"8,0 МПа","шт.",1,"Контрольный регулятор"]
[103,"РД4.1-2","Регулятор давления газа","РДУ-80",50,"8,0 МПа","шт.",1,"Рабочий регулятор"]
[104,"-","Комплект шумоизоляции",null,null,null,"компл.",1,"-"]
[105,"-","Вставка диэлектрическая",null,null,null,"шт.",1,"Для подключения датчика давления"]
[106,"-","Катушка -","имитатор",50,10,"шт.",1,"Для проведения гидроиспытаний"]
["Система питания импульсным газом"]
[{"$f":"A125+1","v":107},"8.4.1-101","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[108,"8.4.1-102","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[109,"8.4.2-101","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[110,"8.4.2-102","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
[{"$f":"A130+1","v":111},"-","Вставка диэлектрическая",null,null,null,"шт.",1,"Обвязка пневмоприводов"]
["8 Узел подготовки импульсного газа",null,null,null,null,null,null,1]
[{"$f":"A131+1","v":112},"8-1","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"-"]
[{"$f":"A133+1","v":113},"8.1-2","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"-"]
[{"$f":"A134+1","v":114},"8.2-2","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"-"]
[115,"8.1-101","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"-"]
[116,"8.2-101","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"-"]
[117,"8.1-3","Кран шаровой","ручной",25,"8,0 МПа","шт.",1,"Сброс газа на свечу"]
[118,"8.2-3","Кран шаровой","ручной",25,"8,0 МПа","шт.",1,"Сброс газа на свечу"]
[119,"8-101","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"Для подключения манометра"]
[120,"8-102","Кран шаровой","ручной",10,10,"шт.",1,"Для подключения ЭКМ"]
[121,"8-103","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"Для подключения ЭКМ"]
[122,"ИВ8-1","Индикатор влажности",null,null,null,"шт.",1,"-"]
[123,"ИВ8-2","Индикатор влажности",null,null,null,"шт.",1,"-"]
[124,"КО8-1","Клапан","обратный",10,10,"шт.",1,"Препятствует обратному потоку"]
[125,"АК8-1","Аппарат колонный","ГПМ-К-0,006-7,5-АД",null,null,"шт.",1,"Очистка газа"]
[126," АК8-2","Аппарат колонный","ГПМ-К-0,006-7,5-АД",null,null,"шт.",1,"Очистка газа"]
["7 Узел подготовки газа на собственные нужды",null,null,null,null,null,null,1]
[{"$f":"A147+1","v":127},"7.1-1","Кран шаровой фланцевый","ручной",50,1.6,"шт.",1,"Вход на рабочую линую редуцирования газа на с.н."]
[{"$f":"A149+1","v":128},"7.1-2","Кран шаровой фланцевый","ручной",50,1.6,"шт.",1,"Выход с рабочей линии редуцирования газа на с.н."]
[129,"7.2-1","Кран шаровой фланцевый","ручной",50,1.6,"шт.",1,"Вход на резервную линую редуцирования газа на с.н."]
[130,"7.2-2","Кран шаровой фланцевый","ручной",50,1.6,"шт.",1,"Выход с резервной линии редуцирования газа на с.н."]
[131,"7.3-2","Кран шаровой фланцевый","ручной",50,1.6,"шт.",1,"-"]
[132,"7.4.2","Кран шаровой фланцевый","ручной",50,1.6,"шт.",1,"Кран на обводной линии"]
[133,"7-1 ","Кран шаровой фланцевый","ручной",50,1.6,"шт.",1,"-"]
[134,"7-102","Кран шаровой фланцевый","ручной",50,1.6,"шт.",1,"-"]
[135,"7-103","Кран шаровой фланцевый","ручной",50,1.6,"шт.",1,"-"]
[136,"7-101","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"Для подключения манометра"]
[137,"7-104","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"Для подключения манометра"]
[138,"7-105","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"Для подключения манометра"]
[139,"7.1-101","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"Для подключения манометра"]
[140,"7.2-101","Клапан манометрический",null,null,null,"шт.",1,"Для подключения манометра"]
[141,"7.1-103","Кран шаровой штуцерно-ниппельный","ручной",20,1.6,"шт.",1]
[142,"7.2.-103","Кран шаровой штуцерно-ниппельный","ручной",20,1.6,"шт.",1]
[143,"7.3.-103","Кран шаровой штуцерно-ниппельный","ручной",20,1.6,"шт.",1]
[144,"КП7-1","Клапан предохранительный","сбросной ПСК-50",null,null,"шт.",1,"Защита от повышения давления"]
[145,"РД7.1-1","Регулятор давления газа","РДГД-20М",null,null,"шт.",1,"Снижение давления газа"]
[146,"РД7.2-1","Регулятор давления газа","РДГД-20М",null,null,"шт.",1,"Снижение давления газа"]
[147,"9.1-2","Кран шаровой","ручной",20,"8,0 МПа","шт.",1,"Подача азота"]
[148,"9.2-2","Кран шаровой","ручной",20,"8,0 МПа","шт.",1,"Подача азота"]
[149,"-","Заглушка поворотная","по АТК 26-18-5-93",50,6.3,"шт.",1,"Для регламентных работ"]
[150,"-","Катушка -","имитатор",50,1.6,"шт.",1,"Для проведения гидроиспытаний"]

{"sheet":"Наименование","index":1,"n_rows":25,"n_cols":1,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Наименование"]
["Аппарат колонный"]
["Баллон с азотом"]
["Блок двухвентильный"]
["Блок пятивентильный"]
["Вставка диэлектрическая"]
["Заглушка поворотная"]
["Индикатор влажности"]
["Катушка -"]
["Клапан"]
["Клапан манометрический"]
["Клапан отсекатель"]
["Клапан предохранительный"]
["Клапан регулирующий"]
["Клапан термозапорный"]
["Клапан электромагнитный"]
["Комплект шумоизоляции"]
["Кран трехходовой"]
["Кран шаровой"]
["Кран шаровой фланцевый"]
["Кран шаровой штуцерно-ниппельный"]
["Пробоотборник"]
["Регулятор давления газа"]
["Редуктор баллонный"]
["Фильтр"]

{"sheet":"Виды","index":2,"n_rows":54,"n_cols":2,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Наименование","Виды"]
["Аппарат колонный","ГПМ-К-0,006-7,5-АД"]
["Баллон с азотом"]
["Блок двухвентильный"]
["Блок пятивентильный"]
["Вставка диэлектрическая"]
["Заглушка поворотная","RF 20\" - Class 600 - 09Г2С ASME B16.48 (DN500 PN10,0МПа) с двумя фланцами  WN RF NPS 20\" Class600 ст.09Г2С  (к трубе 530х14) ASME B16.5 (DN500 PN10,0)"]
["Заглушка поворотная","по АТК 26-18-5-93"]
["Заглушка поворотная"]
["Катушка -","имитатор"]
["Клапан манометрический"]
["Клапан","обратный"]
["Клапан предохранительный","взрывозащищенный"]
["Клапан предохранительный","запорный ГПМ-ПЗК"]
["Клапан предохранительный","запорный КПЗ"]
["Клапан предохранительный","сбросной ГПМ-КП"]
["Клапан предохранительный","сбросной ПСК-50"]
["Клапан регулирующий","с дистанционным приводом"]
["Клапан регулирующий","с пневмоприводом"]
["Клапан регулирующий","с ручным приводом"]
["Клапан регулирующий","с электроприводом"]
["Клапан электромагнитный","запорный"]
["Клапан электромагнитный","нормальнозакрытый"]
["Клапан электромагнитный"]
["Комплект шумоизоляции"]
["Кран трехходовой","ручной"]
["Кран трехходовой","смесительный"]
["Кран трехходовой","смесительный с электроприводом"]
["Кран шаровой","(с пневмоприводом по ТУ 3791-89-36214188-2014)"]
["Кран шаровой","ручной"]
["Кран шаровой","с пневмогидроприводом"]
["Кран шаровой фланцевый","ручной"]
["Кран шаровой штуцерно-ниппельный","ручной"]
["Пробоотборник","БДП7-0,7-9,8"]
["Регулятор давления газа","149-BV"]
["Регулятор давления газа","РД-32М"]
["Регулятор давления газа","РДГД-20М"]
["Регулятор давления газа","РДУ-80"]
["Редуктор баллонный"]
["Фильтр","газовый"]
["Фильтр","осушитель"]
["Фильтр","-сепаратор ГМП-ФС-20"]
["Фильтр","-сепаратор ГМП-ФС-25"]
["Фильтр","-сепаратор ГМП-ФС-32"]
["Фильтр","-сепаратор ГМП-ФС-50"]
["Фильтр","-сепаратор ГМП-ФС-80"]
["Фильтр","-сепаратор ГМП-ФС-100"]
["Фильтр","-сепаратор ГМП-ФС-150"]
["Фильтр","-сепаратор ГМП-ФС-200"]
["Фильтр","-сепаратор ГМП-ФС-300"]
["Фильтр","-сепаратор ГМП-ФС-400"]
["Фильтр","сетчатый муфтовый"]
["Фильтр","сетчатый резьбовой"]
["Фильтр","сетчатый фланцевый"]

{"sheet":"DN оборудования","index":3,"n_rows":95,"n_cols":2,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Подкатегория","DN"]
["(с пневмоприводом ПП ООО Завод \"Газпроммаш\" по ТУ 3791-89-36214188-2014)",50]
["(с пневмоприводом ПП ООО Завод \"Газпроммаш\" по ТУ 3791-89-36214188-2014)",50]
["(с пневмоприводом ПП ООО Завод \"Газпроммаш\" по ТУ 3791-89-36214188-2014)",80]
["(с пневмоприводом ПП ООО Завод \"Газпроммаш\" по ТУ 3791-89-36214188-2014)",80]
["(с пневмоприводом ПП ООО Завод \"Газпроммаш\" по ТУ 3791-89-36214188-2014)",100]
["(с пневмоприводом ПП ООО Завод \"Газпроммаш\" по ТУ 3791-89-36214188-2014)",100]
["(с пневмоприводом ПП ООО Завод \"Газпроммаш\" по ТУ 3791-89-36214188-2014)",25]
["(с пневмоприводом ПП ООО Завод \"Газпроммаш\" по ТУ 3791-89-36214188-2014)",150]
["(с пневмоприводом ПП ООО Завод \"Газпроммаш\" по ТУ 3791-89-36214188-2014)",150]
["149-BV",25]
["149-BV",50]
["149-BV",100]
["149-BV",200]
["RF 20\" - Class 600 - 09Г2С ASME B16.48 (DN500 PN10,0МПа) с двумя фланцами  WN RF NPS 20\" Class600 ст.09Г2С  (к трубе 530х14) ASME B16.5 (DN500 PN10,0)"]
["по АТК 26-18-5-93",25]
["по АТК 26-18-5-93",50]
["по АТК 26-18-5-93",150]
["по АТК 26-18-5-93",200]
["газовый",50]
["запорный",50]
["запорный",100]
["имитатор",25]
["имитатор",50]
["имитатор",50]
["имитатор",80]
["имитатор",100]
["имитатор",400]
["нормальнозакрытый",25]
["обратный",10]
["обратный",25]
["обратный",50]
["обратный",150]
["обратный",80]
["осушитель"]
["РД-32М",32]
["РД-32М",32]
["РД-32М",32]
["РД-32М",32]
["РД-32М",32]
["РДГД-20М",15]
["РДГД-20М",32]
["РДГД-20М"]
["РДУ-80",25]
["РДУ-81",50]
["РДУ-82",80]
["РДУ-83",100]
["ручной",10]
["ручной",15]
["ручной",20]
["ручной",20]
["ручной",25]
["ручной",25]
["ручной",32]
["ручной",32]
["ручной",50]
["ручной",50]
["ручной",80]
["ручной",100]
["ручной",100]
["ручной",150]
["ручной",200]
["ручной",300]
["ручной",400]
["ручной",50]
["с дистанционным приводом",80]
["с пневмогидроприводом",400]
["с пневмогидроприводом",600]
["с пневмогидроприводом",200]
["с пневмогидроприводом",300]
["с пневмогидроприводом",500]
["с пневмоприводом",150]
["с ручным приводом",25]
["с электроприводом",80]
["с электроприводом",200]
["-сепаратор ГМП-ФС-100",100]
["-сепаратор ГМП-ФС-150",150]
["-сепаратор ГМП-ФС-20",20]
["-сепаратор ГМП-ФС-200",200]
["-сепаратор ГМП-ФС-25",25]
["-сепаратор ГМП-ФС-300",300]
["-сепаратор ГМП-ФС-32",32]
["-сепаратор ГМП-ФС-400",400]
["-сепаратор ГМП-ФС-50",50]
["-сепаратор ГМП-ФС-80",80]
["сетчатый муфтовый",25]
["сетчатый резьбовой",25]
["сетчатый фланцевый",200]
["сетчатый фланцевый",80]
["сетчатый фланцевый",65]
["смесительный",100]
["смесительный с электроприводом",150]
[null,600]
[null,50]
["сбросной ГПМ-КП",50]

{"sheet":"PN оборудования","index":4,"n_rows":95,"n_cols":2,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Подкатегория","PN"]
["(с пневмоприводом ПП ООО Завод \"Газпроммаш\" по ТУ 3791-89-36214188-2014)","8,0 МПа"]
["(с пневмоприводом ПП ООО Завод \"Газпроммаш\" по ТУ 3791-89-36214188-2014)","10,0 МПа"]
["(с пневмоприводом ПП ООО Завод \"Газпроммаш\" по ТУ 3791-89-36214188-2014)","10,0 МПа"]
["(с пневмоприводом ПП ООО Завод \"Газпроммаш\" по ТУ 3791-89-36214188-2014)","8,0 МПа"]
["(с пневмоприводом ПП ООО Завод \"Газпроммаш\" по ТУ 3791-89-36214188-2014)","10,0 МПа"]
["(с пневмоприводом ПП ООО Завод \"Газпроммаш\" по ТУ 3791-89-36214188-2014)","8,0 МПа"]
["(с пневмоприводом ПП ООО Завод \"Газпроммаш\" по ТУ 3791-89-36214188-2014)","10,0 МПа"]
["(с пневмоприводом ПП ООО Завод \"Газпроммаш\" по ТУ 3791-89-36214188-2014)","8,0 МПа"]
["(с пневмоприводом ПП ООО Завод \"Газпроммаш\" по ТУ 3791-89-36214188-2014)","10,0 МПа"]
["149-BV",12.5]
["149-BV",10]
["149-BV",10]
["149-BV",10]
["RF 20\" - Class 600 - 09Г2С ASME B16.48 (DN500 PN10,0МПа) с двумя фланцами  WN RF NPS 20\" Class600 ст.09Г2С  (к трубе 530х14) ASME B16.5 (DN500 PN10,0)"]
["по АТК 26-18-5-93",6.3]
["по АТК 26-18-5-93",6.3]
["по АТК 26-18-5-93",6.3]
["по АТК 26-18-5-93",6.3]
["газовый",1.6]
["запорный"]
["запорный"]
["имитатор",10]
["имитатор",10]
["имитатор",1.6]
["имитатор"]
["имитатор",10]
["имитатор",10]
["нормальнозакрытый"]
["обратный",10]
["обратный",1.6]
["обратный",10]
["обратный",1.6]
["обратный",10]
["осушитель"]
["РД-32М",0.3]
["РД-32М",1]
["РД-32М",1.6]
["РД-32М",1]
["РД-32М",1.6]
["РДГД-20М",0.3]
["РДГД-20М",0.6]
["РДГД-20М",1.2]
["РДУ-80",10]
["РДУ-81",10]
["РДУ-82",10]
["РДУ-83",10]
["ручной",10]
["ручной",1.6]
["ручной",8]
["ручной",1.6]
["ручной",1.6]
["ручной",8]
["ручной",1.6]
["ручной",8]
["ручной",8]
["ручной",1.6]
["ручной",8]
["ручной",8]
["ручной",1.6]
["ручной",8]
["ручной",8]
["ручной",8]
["ручной",8]
["ручной"]
["с дистанционным приводом",6.3]
["с пневмогидроприводом","8,0 МПа"]
["с пневмогидроприводом","8,0 МПа"]
["с пневмогидроприводом","8,0 МПа"]
["с пневмогидроприводом","8,0 МПа"]
["с пневмогидроприводом","8,0 МПа"]
["с пневмоприводом",10]
["с ручным приводом",6.3]
["с электроприводом",6.3]
["с электроприводом",6.3]
["-сепаратор ГМП-ФС-100",10]
["-сепаратор ГМП-ФС-150",10]
["-сепаратор ГМП-ФС-20",10]
["-сепаратор ГМП-ФС-200",10]
["-сепаратор ГМП-ФС-25",10]
["-сепаратор ГМП-ФС-300",10]
["-сепаратор ГМП-ФС-32",10]
["-сепаратор ГМП-ФС-400",10]
["-сепаратор ГМП-ФС-50",10]
["-сепаратор ГМП-ФС-80",10]
["сетчатый муфтовый"]
["сетчатый резьбовой",4]
["сетчатый фланцевый"]
["сетчатый фланцевый"]
["сетчатый фланцевый",1.6]
["смесительный",1.6]
["смесительный с электроприводом"]
[null,10]
[null,1.6]
["сбросной ГПМ-КП",10]

{"sheet":"Назначение","index":5,"n_rows":79,"n_cols":2,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Категория","Назначение"]
["Аппарат колонный","Очистка газа"]
["Блок двухвентильный","-"]
["Блок пятивентильный","-"]
["Вставка диэлектрическая","Для подключения датчика давления"]
["Вставка диэлектрическая","Обвязка пневмоприводов"]
["Вставка диэлектрическая","Для подключения датчика перепада давления"]
["Заглушка поворотная","Для регламентных работ"]
["Индикатор влажности","-"]
["Катушка -","Для проведения гидроиспытаний"]
["Клапан манометрический","-"]
["Клапан манометрический","Для подключения манометра"]
["Клапан манометрический","Для подключения ЭКМ"]
["Клапан манометрический","Вход в пробоотборник"]
["Клапан манометрический","Выход из баллона"]
["Клапан","Препятствует обратному потоку"]
["Клапан отсекатель","-"]
["Клапан предохранительный","Защита от повышения давления"]
["Клапан предохранительный","Защита потребителя от превышения давления газ"]
["Клапан регулирующий","Регулирование давления на байпасе ГРС"]
["Клапан регулирующий","Регулирование давления на лиии сброса конденсата ГРС"]
["Клапан термозапорный","-"]
["Клапан электромагнитный","-"]
["Комплект шумоизоляции","-"]
["Кран трехходовой","Подключение КП"]
["Кран трехходовой","Подключение СППК"]
["Кран шаровой","-"]
["Кран шаровой","Аварийный сброс газа по входу"]
["Кран шаровой","Байпас линии очистки"]
["Кран шаровой","Байпас теплообменника"]
["Кран шаровой","Вход газа"]
["Кран шаровой","Вход линии очистки"]
["Кран шаровой","Вход линии редуцирования"]
["Кран шаровой","Вход линии редуцирования основной"]
["Кран шаровой","Вход линии редуцирования резервной"]
["Кран шаровой","Вход на теплообменник"]
["Кран шаровой","Вход узла очистки"]
["Кран шаровой","Выход газа"]
["Кран шаровой","Выход линии очистки"]
["Кран шаровой","Выход линии редуцирования"]
["Кран шаровой","Выход линии редуцирования основной"]
["Кран шаровой","Выход линии редуцирования резервной"]
["Кран шаровой","Выход обводной линии"]
["Кран шаровой","Выход с теплообменника"]
["Кран шаровой","Выход узла очистки"]
["Кран шаровой","Контроль протечки"]
["Кран шаровой","Кран на входе ИТ"]
["Кран шаровой","Кран на выходе ИТ"]
["Кран шаровой","Кран на обводной линии"]
["Кран шаровой","Кран настройки сбросных клапанов"]
["Кран шаровой","Настройка предохранительного клапана"]
["Кран шаровой","Настройка ПСК"]
["Кран шаровой","Обвязка УПИГ"]
["Кран шаровой","Подача азота"]
["Кран шаровой","Подача импульсного газа"]
["Кран шаровой","Подача импульсного газа в пневмоприводы"]
["Кран шаровой","Для подключения ДД"]
["Кран шаровой","Для подключения датчика перепада давления"]
["Кран шаровой","Для подключения ДМ"]
["Кран шаровой","Для подключения ПСК"]
["Кран шаровой","Для подключения ЭКМ"]
["Кран шаровой","Сброс газа на свечу"]
["Кран шаровой","Слив продуктов очистки"]
["Кран шаровой","Для подключения системы отбора проб"]
["Кран шаровой","Выходной кран на обводной линии"]
["Кран шаровой","Обвязка пневмоприводов"]
["Кран шаровой","Обводная линия"]
["Кран шаровой фланцевый","-"]
["Кран шаровой фланцевый","Вход на рабочую линую редуцирования газа на с.н."]
["Кран шаровой фланцевый","Вход на резервную линую редуцирования газа на с.н."]
["Кран шаровой фланцевый","Выход с рабочей линии редуцирования газа на с.н."]
["Кран шаровой фланцевый","Выход с резервной линии редуцирования газа на с.н."]
["Кран шаровой фланцевый","Кран на обводной линии"]
["Кран шаровой штуцерно-ниппельный","Сброс газа"]
["Пробоотборник","Забор проб"]
["Регулятор давления газа","Контрольный регулятор"]
["Регулятор давления газа","Рабочий регулятор"]
["Фильтр","Очистка газа"]
["Регулятор давления газа"]